(module USB_MicroB_Amphenol_10118194-0001LF (layer F.Cu) (tedit 5A53EDEE)
  (fp_text reference REF** (at 0.15 -4.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_MicroB_Amphenol_10118194-0001LF (at 0 6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 3.3 -2.85) (end 4 -2.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4 -2.85) (end 4 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4 -0.8) (end -4 -2.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4 -2.85) (end -3.25 -2.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4 2.7) (end 4 2.7) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4 2.7) (end 4 -2.85) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4 -2.85) (end -4 -2.85) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4 -2.85) (end -4 2.7) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.5 1.45) (end 3.5 1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (pad S1 smd rect (at -1 0) (size 1.5 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 smd rect (at 1 0) (size 1.5 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 smd rect (at 3 0) (size 1.1 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at 3.5 0) (size 0.9 1.55) (drill oval 0.5 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -3.5 0) (size 0.9 1.55) (drill oval 0.5 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at 2.5 -2.7) (size 1.25 0.95) (drill oval 0.85 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -2.5 -2.7) (size 1.25 0.95) (drill oval 0.85 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 smd rect (at -3 0) (size 1.1 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -2.7) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -2.7) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -2.7) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -2.7) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -2.7) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
