(module micro-usb (layer F.Cu) (tedit 58D0B5BC)
  (fp_text reference REF** (at 6.33 -1.02) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value micro-usb (at -0.07 4.18) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.05 3.45) (end 4.05 -2.12) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.05 -2.12) (end -3.97 -2.12) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.05 -2.12) (end -4.05 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.05 3.45) (end 4.05 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 6 smd rect (at -3.2 -0.25) (size 1.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.2 -0.25) (size 1.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -1.95 -0.14) (size 0.6 0.6) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.15 2) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -2.825 2) (size 0.75 2.15) (drill oval 0.45 1.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -1.05) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -1.05) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -1.05) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -1.05) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -1.05) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 2.825 2) (size 0.75 2.15) (drill oval 0.45 1.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.15 2) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.95 -0.14) (size 0.6 0.6) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
