(module MIFA_1.6mm_PCB (layer F.Cu) (tedit 5A23FF3F)
  (fp_text reference REF** (at 9.55 -3.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Antenna (at 3.75 -1.9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at 3.4798 -1.016) (size 7.4422 0.508) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 8.6995 -6.858) (size 4.191 0.508) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 6.858 -4.953) (size 0.508 4.318) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 5.715 -4.953) (size 0.508 4.318) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 6.2865 -3.048) (size 1.651 0.508) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 4.0005 -3.048) (size 1.651 0.508) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 5.1435 -6.858) (size 1.651 0.508) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 2.8575 -6.858) (size 1.651 0.508) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 4.572 -4.953) (size 0.508 4.318) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 3.429 -4.953) (size 0.508 4.318) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 2.286 -4.953) (size 0.508 4.318) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 -3.556) (size 0.508 7.112) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.5715 -6.858) (size 1.651 0.508) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.143 -4.953) (size 0.508 4.318) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.7145 -3.048) (size 1.651 0.508) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.9342 -1.016) (size 0.508 0.508) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 6.2865 -0.762) (size 10.287 1.524) (layers B.Cu))
  (pad 1 smd rect (at 0 3.048) (size 1.651 4.064) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd trapezoid (at 0 0.508) (size 1.0795 1.016) (rect_delta 0 0.5715 ) (layers F.Cu F.Mask))
)
