(module USB_Micro_NoSlots_NoSilk (layer F.Cu) (tedit 59BC85A0)
  (fp_text reference J1 (at -3.175 -2.921 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_OTG (at -0.07 4.18) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 6 smd rect (at -3.2 -0.25) (size 1.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.2 -0.25) (size 1.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -1.95 -0.14) (size 0.6 0.6) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.15 2) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -2.825 2) (size 2 2) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -1.05) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -1.05) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -1.05) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -1.05) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -1.05) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.825 2) (size 2 2) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.15 2) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.95 -0.14) (size 0.6 0.6) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
