(module DX07B024JJ1R1300 (layer F.Cu) (tedit 5A24E0DC)
  (fp_text reference J1 (at 0 -2.15) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_TYPE_C (at 0 7.7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.7 6.85) (end 6.7 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.7 6.85) (end -6.5 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.7 2.6) (end 4.7 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_arc (start 4.7 2.1) (end 4.7 1.6) (angle 180) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_arc (start -4.7 2.1) (end -4.7 1.6) (angle -180) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.7 2.6) (end -4.7 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.7 1.6) (end 4.7 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (pad 0 thru_hole oval (at 5.85 5.3) (size 1.1 2.75) (drill oval 0.7 1.5 (offset 0 -0.325)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B12 smd rect (at -2.875 0.9) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 0 thru_hole oval (at 4.32 0) (size 1.2 2.3) (drill oval 0.6 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole oval (at -3.97 0.6) (size 1.4 1.1) (drill oval 1.2 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole oval (at 4 0.6) (size 1.4 1.1) (drill oval 1.2 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 smd rect (at -2.625 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 0 thru_hole oval (at -4.32 0) (size 1.2 2.3) (drill oval 0.6 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole oval (at -5.85 5.3) (size 1.1 2.75) (drill oval 0.7 1.5 (offset 0 -0.325)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 smd rect (at -2.125 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd rect (at -1.625 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -1.125 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -0.625 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.125 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.375 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 0.875 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 1.375 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A10 smd rect (at 1.875 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A11 smd rect (at 2.375 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 2.875 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B11 smd rect (at -2.375 0.9) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B10 smd rect (at -1.875 0.9) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd rect (at -1.375 0.9) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -0.875 0.9) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -0.375 0.9) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0.125 0.9) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 0.625 0.9) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at 1.125 0.9) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd rect (at 1.625 0.9) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd rect (at 2.125 0.9) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at 2.625 0.9) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
