(module USB_TypeC_Unknown (layer F.Cu) (tedit 5A41BC81)
  (fp_text reference J1 (at 0 -8.225) (layer Cmts.User) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_C_Receptacle (at 0 1.3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -4.4 -6) (end -4.15 -6) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.65 0) (end -6.2 0) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.65 0) (end -4.65 -6) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.65 -6) (end 4.65 -6) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.65 -6) (end 4.65 0) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.65 0) (end 6.2 0) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_circle (center 4.4 -6) (end 4.65 -6) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.5 0.5) (end -4.5 0.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 0.5) (end -4.5 -6.75) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 -6.75) (end 4.5 -6.75) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.5 -6.75) (end 4.5 0.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad S1 smd rect (at -5.225 -2.35) (size 0.7 2.45) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad S1 smd oval (at -5.6 -2.35) (size 1.3 2.45) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad S1 smd oval (at 5.6 -2.35) (size 1.3 2.45) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad S1 smd rect (at 5.225 -2.35) (size 0.7 2.45) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad A1 smd rect (at -2.5 -6.55) (size 0.25 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at 2.5 -6.55) (size 0.25 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 smd oval (at 5.6 -2.35) (size 1.3 2.45) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad S1 smd rect (at 5.225 -2.35) (size 0.7 2.45) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -5.6 -2.35) (size 1.2 2) (drill oval 0.6 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at 5.6 -6.2) (size 1.2 2) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at 5.6 -2.4) (size 1.2 2) (drill oval 0.6 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -5.6 -6.2) (size 1.2 2) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 smd oval (at -5.6 -2.35) (size 1.3 2.45) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad S1 smd rect (at -5.225 -2.35) (size 0.7 2.45) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at -0.25 -6.55) (size 0.25 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at 0.25 -6.55) (size 0.25 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -4.4 -6) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 4.4 -6) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0.75 -6.55) (size 0.25 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 1.25 -6.55) (size 0.25 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at 1.75 -6.55) (size 0.25 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.75 -6.55) (size 0.25 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -1.25 -6.55) (size 0.25 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -1.75 -6.55) (size 0.25 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
