(module USB_TypeC_239FC14-00179T-H (layer F.Cu) (tedit 5A254647)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_TypeC_239FC14-00179T-H (at 0.02 7.38) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.47 -0.62) (end -4.47 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.47 -0.62) (end -4.47 6.63) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.47 6.63) (end 4.47 6.63) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.47 6.63) (end 4.47 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.9 6.2) (end 4.9 6.2) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (pad S1 thru_hole oval (at 4.32 4.5) (size 1.2 2.1) (drill oval 0.6 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.32 4.5) (size 1.2 2.1) (drill oval 0.6 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -1.25 -0.38) (size 0.25 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at 1.9 -0.38) (size 0.55 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -1.9 -0.38) (size 0.55 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at 2.7 -0.38) (size 0.55 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at 4.32 0) (size 1.2 2) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.32 0) (size 1.2 2) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 smd rect (at -2.7 -0.38) (size 0.55 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.75 -0.38) (size 0.25 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at -0.25 -0.38) (size 0.25 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at 0.25 -0.38) (size 0.25 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0.75 -0.38) (size 0.25 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 1.25 -0.38) (size 0.25 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
