(module USB_TypeC_DX07B024XJ1_USB2 (layer F.Cu) (tedit 5A27D9D4)
  (fp_text reference REF** (at 0.01 -2.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_TypeC_DX07B024XJ1_USB2 (at 0.01 9.65) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.475 6.75) (end 4.475 2) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.475 6.75) (end -4.475 2) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.475 2) (end 4.475 2) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.475 6.75) (end 6.8 6.75) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -6.8 6.75) (end -4.475 6.75) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 4.475 2.35) (size 0.7 0.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at 5.8 5.1) (size 1.1 2.4) (drill oval 0.6 1.6 (offset 0 0.15)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at 4.8 0.875) (size 1.1 1.95) (drill oval 0.6 1.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -5.8 5.1) (size 1.1 2.4) (drill oval 0.6 1.6 (offset 0 0.15)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.8 0.875) (size 1.1 1.95) (drill oval 0.6 1.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.4 1.35) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 3.6 0) (size 0.95 0.75) (drill oval 0.95 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 smd rect (at -2.75 -0.66) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 thru_hole circle (at 2.8 0.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -3.6 0) (size 0.75 0.75) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 smd rect (at -2.25 -0.66) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd rect (at -1.75 -0.66) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -1.25 -0.66) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -0.75 -0.66) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -0.66) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -0.66) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 0.75 -0.66) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 1.25 -0.66) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A10 smd rect (at 1.75 -0.66) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A11 smd rect (at 2.25 -0.66) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 2.75 -0.66) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.6 1.35) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B5 thru_hole circle (at 0.8 1.35) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B7 thru_hole circle (at -0.4 0.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B9 thru_hole circle (at -1.35 0.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.4 1.35) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B4 thru_hole circle (at 1.35 0.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B6 thru_hole circle (at 0.4 0.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B8 thru_hole circle (at -0.8 1.35) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -1.6 1.35) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B12 thru_hole circle (at -2.8 0.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -4.475 2.35) (size 0.7 0.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
)
