(module QFN20_silabs (layer F.Cu) (tedit 59D213EE)
  (fp_text reference U1 (at 0 -3.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value EFM8UB1_QFN20 (at 0 3.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start -1.6 -1.6) (end -1.6 -1.325) (angle 270) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.6 -1.1) (end 1.6 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.6 -1.6) (end 1.1 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.1 1.6) (end 1.6 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.6 1.6) (end 1.6 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 1.1) (end -1.6 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 1.6) (end -1.1 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.1 -1.6) (end -1.6 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 -1.6) (end -1.6 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 -1.6) (end 1.6 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.6 -1.6) (end 1.6 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.6 1.6) (end -1.6 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 1.6) (end -1.6 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 16 smd rect (at 1.25 -1.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.25 1.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.25 1.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -0.45 0.45 90) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0.45 0.45 90) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0.45 -0.45 90) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.55 -0.75 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.55 -0.25 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.55 0.25 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.55 0.75 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.75 1.55) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.25 1.55) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.25 1.55) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.75 1.55) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.55 0.75 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.55 0.25 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.55 -0.25 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 1.55 -0.75 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0.75 -1.55) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 0.25 -1.55) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -0.25 -1.55) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -0.75 -1.55) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.25 -1.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -0.45 -0.45 90) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Housings_DFN_QFN.3dshapes/UQFN-20-1EP_3x3mm_Pitch0.4mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
