(module WS2812B (layer F.Cu) (tedit 5A455664)
  (fp_text reference LED3 (at 0 -3.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value WS2812B (at 0 3.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -1.7) (end -0.7 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.7 -0.5) (end -2.3 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.7 0.8) (end -2.7 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.7 -0.8) (end 2.7 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.7 2.5) (end 2.7 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.4 -2.7) (end -3.4 2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.4 2.7) (end -3.4 2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.4 -2.7) (end 3.4 2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.4 -2.7) (end 3.4 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.7 -2.5) (end 2.7 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 3 smd rect (at -2.45 -1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.45 -1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.45 1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 2.45 1.6) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/../kicad_common/packages3d/neopixel.packages3d/ws2812b.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
