(module CR2032_MPD_BK-913_NoSolderMask (layer F.Cu) (tedit 5A9A38C0)
  (fp_text reference REF** (at 0.01 11.09) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Battery (at -0.5 7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7.05 7.65) (end 7.05 7.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -10.55 4.15) (end -10.55 -7.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 10.55 4.15) (end 10.55 -7.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.05 7.65) (end 10.55 4.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -10.55 4.15) (end -7.05 7.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_circle (center 0 0) (end -8.3 -5.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 10.55 -7.65) (end -10.55 -7.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_arc (start 0 0) (end -10 -2.5) (angle 150) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start 0 0) (end 10 2.5) (angle 150) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -11.5 -11.5) (end -11.5 11.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -11.5 11.5) (end 11.5 11.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 11.5 11.5) (end 11.5 -11.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 11.5 -11.5) (end -11.5 -11.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (pad 1 thru_hole circle (at 10.8 0) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 smd circle (at 0 0) (size 17.8 17.8) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10.8 0) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 smd circle (at 0 0) (size 18 18) (layers F.Mask))
)
