#
# Replacement CIS for various busted NE2000-compatible cards
#
vers_1 4.1, "PCMCIA", "Ethernet"
funcid network_adapter
config base 0x03f8 mask 0x03 last_index 0x20
cftable_entry 0x20 [default]
  Vcc Vnom 5V
  irq mask 0xffff [level]
  io 0x0000-0x001f [8bit] [16bit]
