VERSION 5.8 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN gpio_control_block ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
DIEAREA ( 0 0 ) ( 170000 65000 ) ;
ROW ROW_0 unithd 4600 2720 N DO 103 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_2_2 unithd 15180 8160 N DO 80 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_3_2 unithd 15180 10880 FS DO 80 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_4_2 unithd 15180 13600 N DO 80 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_5_2 unithd 15180 16320 FS DO 80 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_6_2 unithd 15180 19040 N DO 80 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_7_2 unithd 15180 21760 FS DO 80 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_8_2 unithd 15180 24480 N DO 80 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_9 unithd 4600 27200 FS DO 103 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_10 unithd 4600 29920 N DO 103 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_11 unithd 4600 32640 FS DO 103 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_12 unithd 4600 35360 N DO 103 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_13 unithd 4600 38080 FS DO 103 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_14 unithd 4600 40800 N DO 103 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_15 unithd 4600 43520 FS DO 103 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_16 unithd 4600 46240 N DO 103 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_17 unithd 4600 48960 FS DO 103 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_18 unithd 4600 51680 N DO 103 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_19 unithd 4600 54400 FS DO 103 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_20 unithd 4600 57120 N DO 103 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_1_2 unithd 15180 5440 FS DO 80 BY 1 STEP 460 0 ;
TRACKS X 230 DO 370 STEP 460 LAYER li1 ;
TRACKS Y 170 DO 191 STEP 340 LAYER li1 ;
TRACKS X 170 DO 500 STEP 340 LAYER met1 ;
TRACKS Y 170 DO 191 STEP 340 LAYER met1 ;
TRACKS X 230 DO 370 STEP 460 LAYER met2 ;
TRACKS Y 230 DO 141 STEP 460 LAYER met2 ;
TRACKS X 340 DO 250 STEP 680 LAYER met3 ;
TRACKS Y 340 DO 96 STEP 680 LAYER met3 ;
TRACKS X 460 DO 185 STEP 920 LAYER met4 ;
TRACKS Y 460 DO 71 STEP 920 LAYER met4 ;
TRACKS X 1700 DO 50 STEP 3400 LAYER met5 ;
TRACKS Y 1700 DO 19 STEP 3400 LAYER met5 ;
GCELLGRID X 0 DO 24 STEP 6900 ;
GCELLGRID Y 0 DO 9 STEP 6900 ;
VIAS 5 ;
    - via2_3_1600_480_1_5_320_320 + VIARULE M1M2_PR + CUTSIZE 150 150  + LAYERS met1 via met2  + CUTSPACING 170 170  + ENCLOSURE 85 165 55 85  + ROWCOL 1 5  ;
    - via3_4_1600_480_1_4_400_400 + VIARULE M2M3_PR + CUTSIZE 200 200  + LAYERS met2 via2 met3  + CUTSPACING 200 200  + ENCLOSURE 40 85 65 65  + ROWCOL 1 4  ;
    - via4_5_1600_480_1_4_400_400 + VIARULE M3M4_PR + CUTSIZE 200 200  + LAYERS met3 via3 met4  + CUTSPACING 200 200  + ENCLOSURE 90 60 100 65  + ROWCOL 1 4  ;
    - via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600 + VIARULE M4M5_PR + CUTSIZE 800 800  + LAYERS met4 via4 met5  + CUTSPACING 800 800  + ENCLOSURE 400 190 310 400  ;
    - via5_6_1400_1600_1_1_1600_1600 + VIARULE M4M5_PR + CUTSIZE 800 800  + LAYERS met4 via4 met5  + CUTSPACING 800 800  + ENCLOSURE 300 400 310 400  ;
END VIAS
COMPONENTS 265 ;
    - ANTENNA__061__A0 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 32660 13600 ) FN ;
    - ANTENNA__062__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 29440 8160 ) FN ;
    - ANTENNA__068__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 46000 2720 ) FN ;
    - ANTENNA__069__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 41400 21760 ) FS ;
    - ANTENNA__070__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 42320 40800 ) FN ;
    - ANTENNA__071__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 5980 51680 ) FN ;
    - ANTENNA__072__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 24380 8160 ) FN ;
    - ANTENNA__073__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 5980 35360 ) FN ;
    - ANTENNA__074__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 33580 13600 ) FN ;
    - ANTENNA__075__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 5980 32640 ) S ;
    - ANTENNA__076__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 27140 13600 ) FN ;
    - ANTENNA__077__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 19320 5440 ) S ;
    - ANTENNA__078__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 15180 2720 ) FN ;
    - ANTENNA__079__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 5980 46240 ) N ;
    - ANTENNA__080__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 16100 2720 ) FN ;
    - ANTENNA__081__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 43240 5440 ) FS ;
    - ANTENNA__082__A sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 44160 5440 ) FS ;
    - ANTENNA__082__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 49680 27200 ) S ;
    - ANTENNA__083__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 43700 29920 ) N ;
    - ANTENNA__084__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 42320 5440 ) S ;
    - ANTENNA__085__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 41400 5440 ) S ;
    - ANTENNA__086__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 28520 8160 ) FN ;
    - ANTENNA__087__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 44160 2720 ) FN ;
    - ANTENNA__088__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 23460 8160 ) FN ;
    - ANTENNA__089__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 25300 8160 ) FN ;
    - ANTENNA__090__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 16560 10880 ) FS ;
    - ANTENNA__091__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 22540 8160 ) FN ;
    - ANTENNA__092__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 37720 21760 ) S ;
    - ANTENNA__093__B sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 34500 32640 ) FS ;
    - ANTENNA_clkbuf_0_serial_clock_A sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 16560 16320 ) S ;
    - ANTENNA_clkbuf_0_serial_load_A sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 5980 48960 ) S ;
    - ANTENNA_fanout27_A sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 17940 2720 ) FN ;
    - ANTENNA_fanout28_A sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 26220 8160 ) N ;
    - ANTENNA_fanout29_A sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 31280 2720 ) FN ;
    - ANTENNA_input1_A sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 32200 2720 ) FN ;
    - ANTENNA_input2_A sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 19320 2720 ) FN ;
    - ANTENNA_input3_A sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 27140 8160 ) FN ;
    - ANTENNA_input4_A sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 31280 13600 ) FN ;
    - ANTENNA_input5_A sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 45080 2720 ) FN ;
    - FILLER_0_27 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 17020 2720 ) N ;
    - FILLER_0_31 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 18860 2720 ) N ;
    - FILLER_0_57 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 30820 2720 ) N ;
    - FILLER_0_85 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 43700 2720 ) N ;
    - FILLER_0_95 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 48300 2720 ) N ;
    - FILLER_12_29 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 17940 35360 ) N ;
    - FILLER_13_99 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 50140 38080 ) FS ;
    - FILLER_15_57 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 30820 43520 ) FS ;
    - FILLER_15_71 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 37260 43520 ) FS ;
    - FILLER_17_57 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 30820 48960 ) FS ;
    - FILLER_17_99 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 50140 48960 ) FS ;
    - FILLER_1_34 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 20240 5440 ) FS ;
    - FILLER_3_80 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 41400 10880 ) FS ;
    - FILLER_3_89 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 45540 10880 ) FS ;
    - FILLER_3_99 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 50140 10880 ) FS ;
    - FILLER_4_60 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 32200 13600 ) N ;
    - FILLER_5_80 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 41400 16320 ) FS ;
    - FILLER_5_99 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + SOURCE DIST + PLACED ( 50140 16320 ) FS ;
    - PHY_0 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 2720 ) N ;
    - PHY_1 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 2720 ) FN ;
    - PHY_10 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 16320 ) FS ;
    - PHY_11 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 16320 ) S ;
    - PHY_12 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 19040 ) N ;
    - PHY_13 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 19040 ) FN ;
    - PHY_14 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 21760 ) FS ;
    - PHY_15 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 21760 ) S ;
    - PHY_16 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 24480 ) N ;
    - PHY_17 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 24480 ) FN ;
    - PHY_18 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 27200 ) FS ;
    - PHY_19 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 27200 ) S ;
    - PHY_2 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 5440 ) FS ;
    - PHY_20 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 29920 ) N ;
    - PHY_21 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 29920 ) FN ;
    - PHY_22 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 32640 ) FS ;
    - PHY_23 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 32640 ) S ;
    - PHY_24 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 35360 ) N ;
    - PHY_25 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 35360 ) FN ;
    - PHY_26 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 38080 ) FS ;
    - PHY_27 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 38080 ) S ;
    - PHY_28 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 40800 ) N ;
    - PHY_29 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 40800 ) FN ;
    - PHY_3 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 5440 ) S ;
    - PHY_30 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 43520 ) FS ;
    - PHY_31 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 43520 ) S ;
    - PHY_32 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 46240 ) N ;
    - PHY_33 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 46240 ) FN ;
    - PHY_34 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 48960 ) FS ;
    - PHY_35 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 48960 ) S ;
    - PHY_36 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 51680 ) N ;
    - PHY_37 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 51680 ) FN ;
    - PHY_38 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 54400 ) FS ;
    - PHY_39 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 54400 ) S ;
    - PHY_4 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 8160 ) N ;
    - PHY_40 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 57120 ) N ;
    - PHY_41 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 57120 ) FN ;
    - PHY_5 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 8160 ) FN ;
    - PHY_6 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 10880 ) FS ;
    - PHY_7 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 10880 ) S ;
    - PHY_8 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 13600 ) N ;
    - PHY_9 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 50600 13600 ) FN ;
    - TAP_42 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 2720 ) N ;
    - TAP_43 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 2720 ) N ;
    - TAP_44 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 2720 ) N ;
    - TAP_45 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 5440 ) FS ;
    - TAP_46 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 8160 ) N ;
    - TAP_47 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 10880 ) FS ;
    - TAP_48 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 13600 ) N ;
    - TAP_49 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 16320 ) FS ;
    - TAP_50 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 19040 ) N ;
    - TAP_51 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 21760 ) FS ;
    - TAP_52 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 24480 ) N ;
    - TAP_53 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 27200 ) FS ;
    - TAP_54 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 27200 ) FS ;
    - TAP_55 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 27200 ) FS ;
    - TAP_56 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 29920 ) N ;
    - TAP_57 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 29920 ) N ;
    - TAP_58 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 32640 ) FS ;
    - TAP_59 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 35360 ) N ;
    - TAP_60 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 35360 ) N ;
    - TAP_61 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 38080 ) FS ;
    - TAP_62 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 40800 ) N ;
    - TAP_63 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 40800 ) N ;
    - TAP_64 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 43520 ) FS ;
    - TAP_65 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 46240 ) N ;
    - TAP_66 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 46240 ) N ;
    - TAP_67 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 48960 ) FS ;
    - TAP_68 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 51680 ) N ;
    - TAP_69 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 51680 ) N ;
    - TAP_70 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 54400 ) FS ;
    - TAP_71 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 57120 ) N ;
    - TAP_72 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 57120 ) N ;
    - TAP_73 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 57120 ) N ;
    - _058__1 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 34500 13600 ) FN ;
    - _059__14 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 17940 5440 ) S ;
    - _060_ sky130_fd_sc_hd__and2_0 + PLACED ( 48300 32640 ) FS ;
    - _061_ sky130_fd_sc_hd__mux2_4 + PLACED ( 45080 35360 ) FN ;
    - _062_ sky130_fd_sc_hd__nand2b_2 + PLACED ( 47380 51680 ) N ;
    - _063_ sky130_fd_sc_hd__and3b_2 + PLACED ( 46000 27200 ) S ;
    - _064_ sky130_fd_sc_hd__and2b_2 + PLACED ( 45540 21760 ) FS ;
    - _065_ sky130_fd_sc_hd__o21ai_2 + PLACED ( 47380 57120 ) FN ;
    - _066_ sky130_fd_sc_hd__o21ai_4 + PLACED ( 44620 29920 ) N ;
    - _067_ sky130_fd_sc_hd__and2_2 + PLACED ( 44160 16320 ) FS ;
    - _068_ sky130_fd_sc_hd__or2_0 + PLACED ( 47840 48960 ) FS ;
    - _069_ sky130_fd_sc_hd__nand2b_2 + PLACED ( 34500 21760 ) FS ;
    - _070_ sky130_fd_sc_hd__or2_0 + PLACED ( 31280 43520 ) S ;
    - _071_ sky130_fd_sc_hd__nand2b_2 + PLACED ( 34500 54400 ) FS ;
    - _072_ sky130_fd_sc_hd__or2_0 + PLACED ( 17940 57120 ) N ;
    - _073_ sky130_fd_sc_hd__nand2b_2 + PLACED ( 28520 40800 ) FN ;
    - _074_ sky130_fd_sc_hd__or2_0 + PLACED ( 38640 21760 ) FS ;
    - _075_ sky130_fd_sc_hd__nand2b_2 + PLACED ( 46920 38080 ) FS ;
    - _076_ sky130_fd_sc_hd__or2_0 + PLACED ( 25760 19040 ) N ;
    - _077_ sky130_fd_sc_hd__nand2b_2 + PLACED ( 18400 21760 ) FS ;
    - _078_ sky130_fd_sc_hd__or2_0 + PLACED ( 5980 29920 ) N ;
    - _079_ sky130_fd_sc_hd__nand2b_2 + PLACED ( 47380 40800 ) N ;
    - _080_ sky130_fd_sc_hd__or2_0 + PLACED ( 5980 40800 ) N ;
    - _081_ sky130_fd_sc_hd__nand2b_2 + PLACED ( 47380 46240 ) N ;
    - _082_ sky130_fd_sc_hd__or2_0 + PLACED ( 43700 27200 ) FS ;
    - _083_ sky130_fd_sc_hd__nand2b_2 + PLACED ( 40020 29920 ) FN ;
    - _084_ sky130_fd_sc_hd__or2_0 + PLACED ( 41860 16320 ) FS ;
    - _085_ sky130_fd_sc_hd__nand2b_2 + PLACED ( 42320 21760 ) S ;
    - _086_ sky130_fd_sc_hd__or2_0 + PLACED ( 47840 10880 ) S ;
    - _087_ sky130_fd_sc_hd__nand2b_2 + PLACED ( 46920 16320 ) S ;
    - _088_ sky130_fd_sc_hd__or2_0 + PLACED ( 5980 27200 ) S ;
    - _089_ sky130_fd_sc_hd__nand2b_2 + PLACED ( 17480 10880 ) FS ;
    - _090_ sky130_fd_sc_hd__or2_0 + PLACED ( 16560 24480 ) N ;
    - _091_ sky130_fd_sc_hd__nand2b_2 + PLACED ( 17480 16320 ) FS ;
    - _092_ sky130_fd_sc_hd__or2_0 + PLACED ( 30820 27200 ) FS ;
    - _093_ sky130_fd_sc_hd__nand2b_2 + PLACED ( 30820 38080 ) FS ;
    - _094__2 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 19780 8160 ) FN ;
    - _095__3 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 5980 38080 ) S ;
    - _096__4 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 43700 35360 ) N ;
    - _097__5 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 18400 8160 ) FN ;
    - _098__6 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 16560 5440 ) FS ;
    - _099__7 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 5980 57120 ) FN ;
    - _100__8 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 41860 46240 ) N ;
    - _101__9 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 21160 8160 ) N ;
    - _102__10 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 35880 13600 ) N ;
    - _103__11 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 25760 13600 ) FN ;
    - _104__12 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 29900 13600 ) FN ;
    - _105__13 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 28520 13600 ) FN ;
    - _106_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_2 + PLACED ( 30360 51680 ) N ;
    - _107_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_2 + PLACED ( 17480 54400 ) FS ;
    - _108_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_2 + PLACED ( 34040 38080 ) FS ;
    - _109_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_2 + PLACED ( 37720 43520 ) S ;
    - _110_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_2 + PLACED ( 17480 48960 ) FS ;
    - _111_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_2 + PLACED ( 17480 38080 ) FS ;
    - _112_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_2 + PLACED ( 21620 46240 ) N ;
    - _113_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_2 + PLACED ( 35420 32640 ) FS ;
    - _114_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_2 + PLACED ( 34960 48960 ) FS ;
    - _115_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_2 + PLACED ( 37720 54400 ) FS ;
    - _116_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_2 + PLACED ( 17480 32640 ) FS ;
    - _117_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_2 + PLACED ( 21620 21760 ) FS ;
    - _118_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_2 + PLACED ( 27140 29920 ) N ;
    - _119_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_4 + PLACED ( 19780 51680 ) N ;
    - _120_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_4 + PLACED ( 6900 51680 ) N ;
    - _121_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_4 + PLACED ( 6900 46240 ) N ;
    - _122_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_4 + PLACED ( 6900 48960 ) FS ;
    - _123_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_4 + PLACED ( 17940 40800 ) FN ;
    - _124_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_4 + PLACED ( 6900 35360 ) FN ;
    - _125_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_4 + PLACED ( 6900 32640 ) FS ;
    - _126_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_4 + PLACED ( 19780 27200 ) FS ;
    - _127_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_4 + PLACED ( 22080 35360 ) N ;
    - _128_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_4 + PLACED ( 31740 40800 ) N ;
    - _129_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_4 + PLACED ( 32660 35360 ) N ;
    - _130_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_4 + PLACED ( 19780 43520 ) FS ;
    - _131_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_4 + PLACED ( 32660 57120 ) N ;
    - _132_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_2 + PLACED ( 7820 54400 ) S ;
    - _133_ sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 41860 10880 ) S ;
    - _134_ sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 28520 24480 ) FN ;
    - clkbuf_0_serial_clock sky130_fd_sc_hd__clkbuf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 8280 29920 ) FN ;
    - clkbuf_0_serial_load sky130_fd_sc_hd__clkbuf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 8280 40800 ) FN ;
    - clkbuf_1_0__f_serial_clock sky130_fd_sc_hd__clkbuf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 5980 2720 ) FN ;
    - clkbuf_1_0__f_serial_load sky130_fd_sc_hd__clkbuf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 18860 24480 ) N ;
    - clkbuf_1_1__f_serial_clock sky130_fd_sc_hd__clkbuf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 17940 29920 ) N ;
    - clkbuf_1_1__f_serial_load sky130_fd_sc_hd__clkbuf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 8280 27200 ) S ;
    - const_source sky130_fd_sc_hd__conb_1 + PLACED ( 46920 2720 ) FN ;
    - fanout23 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 17940 27200 ) FS ;
    - fanout24 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 30820 57120 ) FN ;
    - fanout25 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 16560 21760 ) S ;
    - fanout26 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 17940 51680 ) FN ;
    - fanout27 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 5980 54400 ) S ;
    - fanout28 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 16560 8160 ) N ;
    - fanout29 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 48760 5440 ) FS ;
    - fanout30 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 46920 5440 ) FS ;
    - fanout31 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 43700 10880 ) FS ;
    - gpio_logic_high gpio_logic_high + FIXED ( 5980 8400 ) N ;
    - hold1 sky130_fd_sc_hd__dlygate4sd3_1 + SOURCE TIMING + PLACED ( 30820 54400 ) FS ;
    - hold10 sky130_fd_sc_hd__dlygate4sd3_1 + SOURCE TIMING + PLACED ( 33580 43520 ) FS ;
    - hold11 sky130_fd_sc_hd__dlygate4sd3_1 + SOURCE TIMING + PLACED ( 30820 32640 ) S ;
    - hold12 sky130_fd_sc_hd__dlygate4sd3_1 + SOURCE TIMING + PLACED ( 18400 35360 ) N ;
    - hold13 sky130_fd_sc_hd__dlygate4sd3_1 + SOURCE TIMING + PLACED ( 5980 43520 ) FS ;
    - hold2 sky130_fd_sc_hd__dlygate4sd3_1 + SOURCE TIMING + PLACED ( 43700 46240 ) N ;
    - hold3 sky130_fd_sc_hd__dlygate4sd3_1 + SOURCE TIMING + PLACED ( 43700 57120 ) FN ;
    - hold4 sky130_fd_sc_hd__dlygate4sd3_1 + SOURCE TIMING + PLACED ( 31280 48960 ) FS ;
    - hold5 sky130_fd_sc_hd__dlygate4sd3_1 + SOURCE TIMING + PLACED ( 43700 51680 ) FN ;
    - hold6 sky130_fd_sc_hd__dlygate4sd3_1 + SOURCE TIMING + PLACED ( 38180 46240 ) FN ;
    - hold7 sky130_fd_sc_hd__dlygate4sd3_1 + SOURCE TIMING + PLACED ( 34500 46240 ) FN ;
    - hold8 sky130_fd_sc_hd__dlygate4sd3_1 + SOURCE TIMING + PLACED ( 17940 46240 ) FN ;
    - hold9 sky130_fd_sc_hd__dlygate4sd3_1 + SOURCE TIMING + PLACED ( 43700 40800 ) FN ;
    - input1 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 45080 5440 ) FS ;
    - input2 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 48760 2720 ) FN ;
    - input3 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 46000 10880 ) S ;
    - input4 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 28520 19040 ) FN ;
    - input5 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + SOURCE TIMING + PLACED ( 48760 21760 ) S ;
    - one_buffer sky130_fd_sc_hd__buf_16 + PLACED ( 20240 2720 ) FN ;
    - output10 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 20700 16320 ) S ;
    - output11 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 30820 10880 ) S ;
    - output12 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 40480 8160 ) FN ;
    - output13 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 30820 16320 ) FS ;
    - output14 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 30360 19040 ) N ;
    - output15 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 40480 19040 ) N ;
    - output16 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 40480 24480 ) FN ;
    - output17 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 33120 27200 ) S ;
    - output18 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 30360 24480 ) FN ;
    - output19 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 7360 38080 ) S ;
    - output20 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 9660 43520 ) S ;
    - output21 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 20240 57120 ) N ;
    - output22 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 7360 57120 ) FN ;
    - output6 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 20700 5440 ) S ;
    - output7 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 33120 2720 ) N ;
    - output8 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 30820 5440 ) S ;
    - output9 sky130_fd_sc_hd__buf_16 + SOURCE TIMING + PLACED ( 30360 8160 ) N ;
    - serial_clock_out_buffer sky130_fd_sc_hd__clkbuf_16 + PLACED ( 16560 13600 ) N ;
    - serial_load_out_buffer sky130_fd_sc_hd__clkbuf_16 + PLACED ( 16560 19040 ) N ;
    - spare_cell sky130_fd_sc_hd__macro_sparecell + PLACED ( 37260 13600 ) N ;
    - zero_buffer sky130_fd_sc_hd__buf_16 + PLACED ( 20700 10880 ) S ;
END COMPONENTS
PINS 47 ;
    - gpio_defaults[0] + NET gpio_defaults[0] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 4830 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[10] + NET gpio_defaults[10] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 27830 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[11] + NET gpio_defaults[11] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 30130 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[12] + NET gpio_defaults[12] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 32430 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[1] + NET gpio_defaults[1] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 7130 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[2] + NET gpio_defaults[2] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 9430 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[3] + NET gpio_defaults[3] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 11730 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[4] + NET gpio_defaults[4] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 14030 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[5] + NET gpio_defaults[5] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 16330 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[6] + NET gpio_defaults[6] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 18630 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[7] + NET gpio_defaults[7] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 20930 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[8] + NET gpio_defaults[8] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 23230 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[9] + NET gpio_defaults[9] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 25530 63000 ) N ;
    - mgmt_gpio_in + NET mgmt_gpio_in + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 4420 ) N ;
    - mgmt_gpio_oeb + NET mgmt_gpio_oeb + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 8500 ) N ;
    - mgmt_gpio_out + NET mgmt_gpio_out + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 10540 ) N ;
    - one + NET one + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 6460 ) N ;
    - pad_gpio_ana_en + NET pad_gpio_ana_en + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 12580 ) N ;
    - pad_gpio_ana_pol + NET pad_gpio_ana_pol + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 14620 ) N ;
    - pad_gpio_ana_sel + NET pad_gpio_ana_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 16660 ) N ;
    - pad_gpio_dm[0] + NET pad_gpio_dm[0] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 18700 ) N ;
    - pad_gpio_dm[1] + NET pad_gpio_dm[1] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 20740 ) N ;
    - pad_gpio_dm[2] + NET pad_gpio_dm[2] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 22780 ) N ;
    - pad_gpio_holdover + NET pad_gpio_holdover + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 24820 ) N ;
    - pad_gpio_ib_mode_sel + NET pad_gpio_ib_mode_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 26860 ) N ;
    - pad_gpio_in + NET pad_gpio_in + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 28900 ) N ;
    - pad_gpio_inenb + NET pad_gpio_inenb + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 30940 ) N ;
    - pad_gpio_out + NET pad_gpio_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 32980 ) N ;
    - pad_gpio_outenb + NET pad_gpio_outenb + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 35020 ) N ;
    - pad_gpio_slow_sel + NET pad_gpio_slow_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 37060 ) N ;
    - pad_gpio_vtrip_sel + NET pad_gpio_vtrip_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 39100 ) N ;
    - resetn + NET resetn + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 41140 ) N ;
    - resetn_out + NET resetn_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 43180 ) N ;
    - serial_clock + NET serial_clock + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 45220 ) N ;
    - serial_clock_out + NET serial_clock_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 47260 ) N ;
    - serial_data_in + NET serial_data_in + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 49300 ) N ;
    - serial_data_out + NET serial_data_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 51340 ) N ;
    - serial_load + NET serial_load + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 53380 ) N ;
    - serial_load_out + NET serial_load_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 55420 ) N ;
    - user_gpio_in + NET user_gpio_in + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 57460 ) N ;
    - user_gpio_oeb + NET user_gpio_oeb + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 59500 ) N ;
    - user_gpio_out + NET user_gpio_out + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 61540 ) N ;
    - vccd + NET vccd + SPECIAL + DIRECTION INOUT + USE POWER
      + PORT
        + LAYER met5 ( -22820 -800 ) ( 22820 800 )
        + LAYER met5 ( -22820 -17700 ) ( 22820 -16100 )
        + LAYER met5 ( -22820 -34600 ) ( 22820 -33000 )
        + LAYER met5 ( -22820 -51500 ) ( 22820 -49900 )
        + LAYER met4 ( 10620 -54920 ) ( 12220 2680 )
        + LAYER met4 ( -14380 -54920 ) ( -12780 2680 )
        + FIXED ( 27180 57400 ) N ;
    - vccd1 + NET vccd1 + SPECIAL + DIRECTION INOUT + USE POWER
      + PORT
        + LAYER met5 ( -22820 -800 ) ( 22820 800 )
        + LAYER met5 ( -22820 -17700 ) ( 22820 -16100 )
        + LAYER met5 ( -22820 -34600 ) ( 22820 -33000 )
        + LAYER met4 ( 15620 -43260 ) ( 17220 14340 )
        + LAYER met4 ( -9380 -43260 ) ( -7780 14340 )
        + FIXED ( 27180 45740 ) N ;
    - vssd + NET vssd + SPECIAL + DIRECTION INOUT + USE GROUND
      + PORT
        + LAYER met5 ( -22820 -800 ) ( 22820 800 )
        + LAYER met5 ( -22820 -17700 ) ( 22820 -16100 )
        + LAYER met5 ( -22820 -34600 ) ( 22820 -33000 )
        + LAYER met4 ( -1880 -46470 ) ( -280 11130 )
        + FIXED ( 27180 48950 ) N ;
    - vssd1 + NET vssd1 + SPECIAL + DIRECTION INOUT + USE GROUND
      + PORT
        + LAYER met5 ( -22820 -800 ) ( 22820 800 )
        + LAYER met5 ( -22820 -17700 ) ( 22820 -16100 )
        + LAYER met5 ( -22820 -34600 ) ( 22820 -33000 )
        + LAYER met4 ( 3120 -51710 ) ( 4720 5890 )
        + FIXED ( 27180 54190 ) N ;
    - zero + NET zero + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 2380 ) N ;
END PINS
BLOCKAGES 9 ;
    - LAYER li1 RECT ( 0 0 ) ( 16795 30025 ) ;
    - LAYER li1 RECT ( 0 29965 ) ( 4265 65069 ) ;
    - LAYER li1 RECT ( 4215 57405 ) ( 49815 64930 ) ;
    - LAYER li1 RECT ( 16830 0 ) ( 49410 5240 ) ;
    - LAYER li1 RECT ( 49000 0 ) ( 169810 64845 ) ;
    - LAYER met4 RECT ( 49000 0 ) ( 170000 65000 ) ;
    - LAYER met5 RECT ( 50000 0 ) ( 170000 65000 ) ;
    - LAYER met2 RECT ( 120000 0 ) ( 170000 65000 ) ;
    - LAYER met1 RECT ( 120000 0 ) ( 170000 65000 ) ;
END BLOCKAGES
SPECIALNETS 4 ;
    - vccd ( PIN vccd ) ( spare_cell VPB ) ( const_source VPB ) ( _134_ VPB ) ( _133_ VPB ) ( _132_ VPB ) ( _131_ VPB )
      ( _130_ VPB ) ( _129_ VPB ) ( _128_ VPB ) ( _127_ VPB ) ( _126_ VPB ) ( _125_ VPB ) ( _124_ VPB ) ( _123_ VPB )
      ( _122_ VPB ) ( _121_ VPB ) ( _120_ VPB ) ( _119_ VPB ) ( _118_ VPB ) ( _117_ VPB ) ( _116_ VPB ) ( _115_ VPB )
      ( _114_ VPB ) ( _113_ VPB ) ( _112_ VPB ) ( _111_ VPB ) ( _110_ VPB ) ( _109_ VPB ) ( _108_ VPB ) ( _107_ VPB )
      ( _106_ VPB ) ( _093_ VPB ) ( _092_ VPB ) ( _091_ VPB ) ( _090_ VPB ) ( _089_ VPB ) ( _088_ VPB ) ( _087_ VPB )
      ( _086_ VPB ) ( _085_ VPB ) ( _084_ VPB ) ( _083_ VPB ) ( _082_ VPB ) ( _081_ VPB ) ( _080_ VPB ) ( _079_ VPB )
      ( _078_ VPB ) ( _077_ VPB ) ( _076_ VPB ) ( _075_ VPB ) ( _074_ VPB ) ( _073_ VPB ) ( _072_ VPB ) ( _071_ VPB )
      ( _070_ VPB ) ( _069_ VPB ) ( _068_ VPB ) ( _067_ VPB ) ( _066_ VPB ) ( _065_ VPB ) ( _064_ VPB ) ( _063_ VPB )
      ( _062_ VPB ) ( _061_ VPB ) ( _060_ VPB ) ( PHY_9 VPB ) ( PHY_8 VPB ) ( PHY_7 VPB ) ( PHY_6 VPB ) ( PHY_5 VPB )
      ( PHY_41 VPB ) ( PHY_40 VPB ) ( PHY_4 VPB ) ( PHY_39 VPB ) ( PHY_38 VPB ) ( PHY_37 VPB ) ( PHY_36 VPB ) ( PHY_35 VPB )
      ( PHY_34 VPB ) ( PHY_33 VPB ) ( PHY_32 VPB ) ( PHY_31 VPB ) ( PHY_30 VPB ) ( PHY_3 VPB ) ( PHY_29 VPB ) ( PHY_28 VPB )
      ( PHY_27 VPB ) ( PHY_26 VPB ) ( PHY_25 VPB ) ( PHY_24 VPB ) ( PHY_23 VPB ) ( PHY_22 VPB ) ( PHY_21 VPB ) ( PHY_20 VPB )
      ( PHY_2 VPB ) ( PHY_19 VPB ) ( PHY_18 VPB ) ( PHY_17 VPB ) ( PHY_16 VPB ) ( PHY_15 VPB ) ( PHY_14 VPB ) ( PHY_13 VPB )
      ( PHY_12 VPB ) ( PHY_11 VPB ) ( PHY_10 VPB ) ( PHY_1 VPB ) ( PHY_0 VPB ) ( spare_cell VPWR ) ( const_source VPWR ) ( _134_ VPWR )
      ( _133_ VPWR ) ( _132_ VPWR ) ( _131_ VPWR ) ( _130_ VPWR ) ( _129_ VPWR ) ( _128_ VPWR ) ( _127_ VPWR ) ( _126_ VPWR )
      ( _125_ VPWR ) ( _124_ VPWR ) ( _123_ VPWR ) ( _122_ VPWR ) ( _121_ VPWR ) ( _120_ VPWR ) ( _119_ VPWR ) ( _118_ VPWR )
      ( _117_ VPWR ) ( _116_ VPWR ) ( _115_ VPWR ) ( _114_ VPWR ) ( _113_ VPWR ) ( _112_ VPWR ) ( _111_ VPWR ) ( _110_ VPWR )
      ( _109_ VPWR ) ( _108_ VPWR ) ( _107_ VPWR ) ( _106_ VPWR ) ( _093_ VPWR ) ( _092_ VPWR ) ( _091_ VPWR ) ( _090_ VPWR )
      ( _089_ VPWR ) ( _088_ VPWR ) ( _087_ VPWR ) ( _086_ VPWR ) ( _085_ VPWR ) ( _084_ VPWR ) ( _083_ VPWR ) ( _082_ VPWR )
      ( _081_ VPWR ) ( _080_ VPWR ) ( _079_ VPWR ) ( _078_ VPWR ) ( _077_ VPWR ) ( _076_ VPWR ) ( _075_ VPWR ) ( _074_ VPWR )
      ( _073_ VPWR ) ( _072_ VPWR ) ( _071_ VPWR ) ( _070_ VPWR ) ( _069_ VPWR ) ( _068_ VPWR ) ( _067_ VPWR ) ( _066_ VPWR )
      ( _065_ VPWR ) ( _064_ VPWR ) ( _063_ VPWR ) ( _062_ VPWR ) ( _061_ VPWR ) ( _060_ VPWR ) ( TAP_73 VPWR ) ( TAP_72 VPWR )
      ( TAP_71 VPWR ) ( TAP_70 VPWR ) ( TAP_69 VPWR ) ( TAP_68 VPWR ) ( TAP_67 VPWR ) ( TAP_66 VPWR ) ( TAP_65 VPWR ) ( TAP_64 VPWR )
      ( TAP_63 VPWR ) ( TAP_62 VPWR ) ( TAP_61 VPWR ) ( TAP_60 VPWR ) ( TAP_59 VPWR ) ( TAP_58 VPWR ) ( TAP_57 VPWR ) ( TAP_56 VPWR )
      ( TAP_55 VPWR ) ( TAP_54 VPWR ) ( TAP_53 VPWR ) ( TAP_52 VPWR ) ( TAP_51 VPWR ) ( TAP_50 VPWR ) ( TAP_49 VPWR ) ( TAP_48 VPWR )
      ( TAP_47 VPWR ) ( TAP_46 VPWR ) ( TAP_45 VPWR ) ( TAP_44 VPWR ) ( TAP_43 VPWR ) ( TAP_42 VPWR ) ( PHY_9 VPWR ) ( PHY_8 VPWR )
      ( PHY_7 VPWR ) ( PHY_6 VPWR ) ( PHY_5 VPWR ) ( PHY_41 VPWR ) ( PHY_40 VPWR ) ( PHY_4 VPWR ) ( PHY_39 VPWR ) ( PHY_38 VPWR )
      ( PHY_37 VPWR ) ( PHY_36 VPWR ) ( PHY_35 VPWR ) ( PHY_34 VPWR ) ( PHY_33 VPWR ) ( PHY_32 VPWR ) ( PHY_31 VPWR ) ( PHY_30 VPWR )
      ( PHY_3 VPWR ) ( PHY_29 VPWR ) ( PHY_28 VPWR ) ( PHY_27 VPWR ) ( PHY_26 VPWR ) ( PHY_25 VPWR ) ( PHY_24 VPWR ) ( PHY_23 VPWR )
      ( PHY_22 VPWR ) ( PHY_21 VPWR ) ( PHY_20 VPWR ) ( PHY_2 VPWR ) ( PHY_19 VPWR ) ( PHY_18 VPWR ) ( PHY_17 VPWR ) ( PHY_16 VPWR )
      ( PHY_15 VPWR ) ( PHY_14 VPWR ) ( PHY_13 VPWR ) ( PHY_12 VPWR ) ( PHY_11 VPWR ) ( PHY_10 VPWR ) ( PHY_1 VPWR ) ( PHY_0 VPWR ) + USE POWER
      + ROUTED met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 23600 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 21760 ) ( 51980 21760 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 16320 ) ( 51980 16320 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 10880 ) ( 51980 10880 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 59840 ) ( 51980 59840 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 54400 ) ( 51980 54400 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 48960 ) ( 51980 48960 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 43520 ) ( 51980 43520 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 38080 ) ( 51980 38080 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 32640 ) ( 51980 32640 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 27200 ) ( 51980 27200 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 5440 ) ( 51980 5440 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4360 57400 ) ( 50000 57400 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4360 40500 ) ( 50000 40500 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4360 23600 ) ( 50000 23600 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4360 6700 ) ( 50000 6700 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 38600 2480 ) ( 38600 60080 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 13600 2480 ) ( 13600 60080 )
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 57400 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 40500 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 23600 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 6700 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 57400 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 40500 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 23600 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 6700 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 37810 59840 ) ( 39390 59840 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 59840 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 37830 59840 ) ( 39370 59840 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 59840 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 59840 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 37810 54400 ) ( 39390 54400 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 54400 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 37830 54400 ) ( 39370 54400 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 54400 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 54400 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 37810 48960 ) ( 39390 48960 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 48960 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 37830 48960 ) ( 39370 48960 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 48960 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 48960 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 37810 43520 ) ( 39390 43520 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 43520 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 37830 43520 ) ( 39370 43520 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 43520 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 43520 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 37810 38080 ) ( 39390 38080 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 38080 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 37830 38080 ) ( 39370 38080 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 38080 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 38080 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 37810 32640 ) ( 39390 32640 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 32640 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 37830 32640 ) ( 39370 32640 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 32640 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 32640 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 37810 27200 ) ( 39390 27200 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 27200 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 37830 27200 ) ( 39370 27200 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 27200 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 27200 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 37810 21760 ) ( 39390 21760 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 21760 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 37830 21760 ) ( 39370 21760 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 21760 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 21760 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 37810 16320 ) ( 39390 16320 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 16320 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 37830 16320 ) ( 39370 16320 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 16320 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 16320 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 37810 10880 ) ( 39390 10880 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 10880 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 37830 10880 ) ( 39370 10880 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 10880 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 10880 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 37810 5440 ) ( 39390 5440 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 5440 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 37830 5440 ) ( 39370 5440 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 5440 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 5440 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 12810 59840 ) ( 14390 59840 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 59840 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 12830 59840 ) ( 14370 59840 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 59840 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 59840 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 12810 54400 ) ( 14390 54400 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 54400 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 12830 54400 ) ( 14370 54400 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 54400 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 54400 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 12810 48960 ) ( 14390 48960 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 48960 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 12830 48960 ) ( 14370 48960 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 48960 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 48960 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 12810 43520 ) ( 14390 43520 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 43520 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 12830 43520 ) ( 14370 43520 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 43520 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 43520 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 12810 38080 ) ( 14390 38080 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 38080 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 12830 38080 ) ( 14370 38080 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 38080 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 38080 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 12810 32640 ) ( 14390 32640 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 32640 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 12830 32640 ) ( 14370 32640 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 32640 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 32640 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 12810 27200 ) ( 14390 27200 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 27200 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 12830 27200 ) ( 14370 27200 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 27200 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 27200 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 12810 5440 ) ( 14390 5440 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 5440 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 12830 5440 ) ( 14370 5440 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 5440 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 5440 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320 ;
    - vccd1 ( PIN vccd1 ) ( * vccd1 ) + USE POWER
      + ROUTED met4 0 + SHAPE STRIPE ( 6980 11940 ) via5_6_1400_1600_1_1_1600_1600
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4360 45740 ) ( 50000 45740 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4360 28840 ) ( 50000 28840 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4360 11940 ) ( 50000 11940 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 43600 2480 ) ( 43600 60080 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 18600 2480 ) ( 18600 60080 )
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 43600 45740 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 43600 28840 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 43600 11940 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 18600 45740 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 18600 28840 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 18600 11940 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600 ;
    - vssd ( PIN vssd ) ( spare_cell VNB ) ( const_source VNB ) ( _134_ VNB ) ( _133_ VNB ) ( _132_ VNB ) ( _131_ VNB )
      ( _130_ VNB ) ( _129_ VNB ) ( _128_ VNB ) ( _127_ VNB ) ( _126_ VNB ) ( _125_ VNB ) ( _124_ VNB ) ( _123_ VNB )
      ( _122_ VNB ) ( _121_ VNB ) ( _120_ VNB ) ( _119_ VNB ) ( _118_ VNB ) ( _117_ VNB ) ( _116_ VNB ) ( _115_ VNB )
      ( _114_ VNB ) ( _113_ VNB ) ( _112_ VNB ) ( _111_ VNB ) ( _110_ VNB ) ( _109_ VNB ) ( _108_ VNB ) ( _107_ VNB )
      ( _106_ VNB ) ( _093_ VNB ) ( _092_ VNB ) ( _091_ VNB ) ( _090_ VNB ) ( _089_ VNB ) ( _088_ VNB ) ( _087_ VNB )
      ( _086_ VNB ) ( _085_ VNB ) ( _084_ VNB ) ( _083_ VNB ) ( _082_ VNB ) ( _081_ VNB ) ( _080_ VNB ) ( _079_ VNB )
      ( _078_ VNB ) ( _077_ VNB ) ( _076_ VNB ) ( _075_ VNB ) ( _074_ VNB ) ( _073_ VNB ) ( _072_ VNB ) ( _071_ VNB )
      ( _070_ VNB ) ( _069_ VNB ) ( _068_ VNB ) ( _067_ VNB ) ( _066_ VNB ) ( _065_ VNB ) ( _064_ VNB ) ( _063_ VNB )
      ( _062_ VNB ) ( _061_ VNB ) ( _060_ VNB ) ( PHY_9 VNB ) ( PHY_8 VNB ) ( PHY_7 VNB ) ( PHY_6 VNB ) ( PHY_5 VNB )
      ( PHY_41 VNB ) ( PHY_40 VNB ) ( PHY_4 VNB ) ( PHY_39 VNB ) ( PHY_38 VNB ) ( PHY_37 VNB ) ( PHY_36 VNB ) ( PHY_35 VNB )
      ( PHY_34 VNB ) ( PHY_33 VNB ) ( PHY_32 VNB ) ( PHY_31 VNB ) ( PHY_30 VNB ) ( PHY_3 VNB ) ( PHY_29 VNB ) ( PHY_28 VNB )
      ( PHY_27 VNB ) ( PHY_26 VNB ) ( PHY_25 VNB ) ( PHY_24 VNB ) ( PHY_23 VNB ) ( PHY_22 VNB ) ( PHY_21 VNB ) ( PHY_20 VNB )
      ( PHY_2 VNB ) ( PHY_19 VNB ) ( PHY_18 VNB ) ( PHY_17 VNB ) ( PHY_16 VNB ) ( PHY_15 VNB ) ( PHY_14 VNB ) ( PHY_13 VNB )
      ( PHY_12 VNB ) ( PHY_11 VNB ) ( PHY_10 VNB ) ( PHY_1 VNB ) ( PHY_0 VNB ) ( spare_cell VGND ) ( const_source VGND ) ( _134_ VGND )
      ( _133_ VGND ) ( _132_ VGND ) ( _131_ VGND ) ( _130_ VGND ) ( _129_ VGND ) ( _128_ VGND ) ( _127_ VGND ) ( _126_ VGND )
      ( _125_ VGND ) ( _124_ VGND ) ( _123_ VGND ) ( _122_ VGND ) ( _121_ VGND ) ( _120_ VGND ) ( _119_ VGND ) ( _118_ VGND )
      ( _117_ VGND ) ( _116_ VGND ) ( _115_ VGND ) ( _114_ VGND ) ( _113_ VGND ) ( _112_ VGND ) ( _111_ VGND ) ( _110_ VGND )
      ( _109_ VGND ) ( _108_ VGND ) ( _107_ VGND ) ( _106_ VGND ) ( _093_ VGND ) ( _092_ VGND ) ( _091_ VGND ) ( _090_ VGND )
      ( _089_ VGND ) ( _088_ VGND ) ( _087_ VGND ) ( _086_ VGND ) ( _085_ VGND ) ( _084_ VGND ) ( _083_ VGND ) ( _082_ VGND )
      ( _081_ VGND ) ( _080_ VGND ) ( _079_ VGND ) ( _078_ VGND ) ( _077_ VGND ) ( _076_ VGND ) ( _075_ VGND ) ( _074_ VGND )
      ( _073_ VGND ) ( _072_ VGND ) ( _071_ VGND ) ( _070_ VGND ) ( _069_ VGND ) ( _068_ VGND ) ( _067_ VGND ) ( _066_ VGND )
      ( _065_ VGND ) ( _064_ VGND ) ( _063_ VGND ) ( _062_ VGND ) ( _061_ VGND ) ( _060_ VGND ) ( TAP_73 VGND ) ( TAP_72 VGND )
      ( TAP_71 VGND ) ( TAP_70 VGND ) ( TAP_69 VGND ) ( TAP_68 VGND ) ( TAP_67 VGND ) ( TAP_66 VGND ) ( TAP_65 VGND ) ( TAP_64 VGND )
      ( TAP_63 VGND ) ( TAP_62 VGND ) ( TAP_61 VGND ) ( TAP_60 VGND ) ( TAP_59 VGND ) ( TAP_58 VGND ) ( TAP_57 VGND ) ( TAP_56 VGND )
      ( TAP_55 VGND ) ( TAP_54 VGND ) ( TAP_53 VGND ) ( TAP_52 VGND ) ( TAP_51 VGND ) ( TAP_50 VGND ) ( TAP_49 VGND ) ( TAP_48 VGND )
      ( TAP_47 VGND ) ( TAP_46 VGND ) ( TAP_45 VGND ) ( TAP_44 VGND ) ( TAP_43 VGND ) ( TAP_42 VGND ) ( PHY_9 VGND ) ( PHY_8 VGND )
      ( PHY_7 VGND ) ( PHY_6 VGND ) ( PHY_5 VGND ) ( PHY_41 VGND ) ( PHY_40 VGND ) ( PHY_4 VGND ) ( PHY_39 VGND ) ( PHY_38 VGND )
      ( PHY_37 VGND ) ( PHY_36 VGND ) ( PHY_35 VGND ) ( PHY_34 VGND ) ( PHY_33 VGND ) ( PHY_32 VGND ) ( PHY_31 VGND ) ( PHY_30 VGND )
      ( PHY_3 VGND ) ( PHY_29 VGND ) ( PHY_28 VGND ) ( PHY_27 VGND ) ( PHY_26 VGND ) ( PHY_25 VGND ) ( PHY_24 VGND ) ( PHY_23 VGND )
      ( PHY_22 VGND ) ( PHY_21 VGND ) ( PHY_20 VGND ) ( PHY_2 VGND ) ( PHY_19 VGND ) ( PHY_18 VGND ) ( PHY_17 VGND ) ( PHY_16 VGND )
      ( PHY_15 VGND ) ( PHY_14 VGND ) ( PHY_13 VGND ) ( PHY_12 VGND ) ( PHY_11 VGND ) ( PHY_10 VGND ) ( PHY_1 VGND ) ( PHY_0 VGND ) + USE GROUND
      + ROUTED met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 24480 ) ( 51980 24480 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 19040 ) ( 51980 19040 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 13600 ) ( 51980 13600 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 8160 ) ( 51980 8160 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 57120 ) ( 51980 57120 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 51680 ) ( 51980 51680 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 46240 ) ( 51980 46240 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 40800 ) ( 51980 40800 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 35360 ) ( 51980 35360 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 29920 ) ( 51980 29920 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 2720 ) ( 51980 2720 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4360 48950 ) ( 50000 48950 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4360 32050 ) ( 50000 32050 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4360 15150 ) ( 50000 15150 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 26100 2480 ) ( 26100 60080 )
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 48950 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 32050 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 15150 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 25310 57120 ) ( 26890 57120 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 57120 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 25330 57120 ) ( 26870 57120 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 57120 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 57120 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 25310 51680 ) ( 26890 51680 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 51680 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 25330 51680 ) ( 26870 51680 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 51680 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 51680 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 25310 46240 ) ( 26890 46240 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 46240 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 25330 46240 ) ( 26870 46240 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 46240 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 46240 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 25310 40800 ) ( 26890 40800 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 40800 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 25330 40800 ) ( 26870 40800 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 40800 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 40800 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 25310 35360 ) ( 26890 35360 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 35360 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 25330 35360 ) ( 26870 35360 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 35360 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 35360 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 25310 29920 ) ( 26890 29920 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 29920 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 25330 29920 ) ( 26870 29920 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 29920 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 29920 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 25310 24480 ) ( 26890 24480 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 24480 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 25330 24480 ) ( 26870 24480 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 24480 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 24480 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 25310 19040 ) ( 26890 19040 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 19040 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 25330 19040 ) ( 26870 19040 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 19040 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 19040 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 25310 13600 ) ( 26890 13600 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 13600 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 25330 13600 ) ( 26870 13600 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 13600 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 13600 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 25310 8160 ) ( 26890 8160 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 8160 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 25330 8160 ) ( 26870 8160 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 8160 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 8160 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320
      NEW met3 330 + SHAPE STRIPE ( 25310 2720 ) ( 26890 2720 )
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 2720 ) via4_5_1600_480_1_4_400_400
      NEW met2 370 + SHAPE STRIPE ( 25330 2720 ) ( 26870 2720 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 2720 ) via3_4_1600_480_1_4_400_400
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 2720 ) via2_3_1600_480_1_5_320_320 ;
    - vssd1 ( PIN vssd1 ) ( * vssd1 ) + USE GROUND
      + ROUTED met4 0 + SHAPE STRIPE ( 10680 20390 ) via5_6_1400_1600_1_1_1600_1600
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4360 54190 ) ( 50000 54190 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4360 37290 ) ( 50000 37290 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4360 20390 ) ( 50000 20390 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 31100 2480 ) ( 31100 60080 )
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 31100 54190 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 31100 37290 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 31100 20390 ) via5_6_1600_1600_1_1_1600_1600 ;
END SPECIALNETS
NETS 169 ;
    - _000_ ( _113_ Q_N ) ( _064_ A_N ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 45770 23630 ) ( * 33150 )
      NEW li1 ( 45770 23630 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 45770 23630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 33150 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 45770 33150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45770 23630 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 45770 33150 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _001_ ( _106_ RESET_B ) ( _068_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46230 50830 ) ( 49910 * )
      NEW met2 ( 46230 50830 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 39790 52870 ) ( 46230 * )
      NEW li1 ( 49910 50830 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 46230 50830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 52870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 39790 52870 ) L1M1_PR ;
    - _002_ ( _106_ SET_B ) ( _069_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 37030 22950 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 37490 22950 ) ( * 52530 )
      NEW li1 ( 37030 22950 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 37490 22950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37490 52530 ) M1M2_PR ;
    - _003_ ( _107_ RESET_B ) ( _070_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 26910 55930 ) ( 30590 * )
      NEW met1 ( 30590 44030 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 30590 44030 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 30590 55930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26910 55930 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 31510 44030 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 30590 44030 ) M1M2_PR ;
    - _004_ ( _107_ SET_B ) ( _071_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 25070 56270 0 ) ( 36110 * )
      NEW li1 ( 36110 56270 ) L1M1_PR ;
    - _005_ ( _108_ RESET_B ) ( _072_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 40710 39610 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 40710 39610 ) ( * 45900 )
      NEW met2 ( 40250 45900 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 40250 45900 ) ( * 59330 )
      NEW met1 ( 20010 59330 ) ( 40250 * )
      NEW li1 ( 43470 39610 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 40710 39610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40250 59330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20010 59330 ) L1M1_PR ;
    - _006_ ( _108_ SET_B ) ( _073_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 30130 42670 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 31510 41310 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 31510 41310 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 37950 39950 ) ( * 41310 )
      NEW li1 ( 30130 42670 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 31510 42670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31510 41310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37950 41310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37950 39950 ) M1M2_PR ;
    - _007_ ( _109_ RESET_B ) ( _074_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 40710 23630 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 41170 23630 ) ( * 45050 )
      NEW li1 ( 40710 23630 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 41170 23630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 41170 45050 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 41170 45050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 45050 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _008_ ( _109_ SET_B ) ( _075_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46690 45390 0 ) ( 47150 * )
      NEW met1 ( 47150 45390 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 47150 45730 ) ( 48530 * )
      NEW met2 ( 48530 39950 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 48530 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 48530 39950 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 48530 39950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 48530 39950 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _009_ ( _110_ RESET_B ) ( _076_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 25070 20910 ) ( 27830 * )
      NEW met1 ( 25070 20570 ) ( * 20910 )
      NEW met1 ( 24610 20570 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 24610 20570 ) ( * 50490 )
      NEW met1 ( 24610 50490 ) ( 26910 * )
      NEW li1 ( 27830 20910 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 24610 20570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24610 50490 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26910 50490 ) L1M1_PR ;
    - _010_ ( _110_ SET_B ) ( _077_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20010 23630 ) ( 21390 * )
      NEW met2 ( 21390 23630 ) ( * 50830 )
      NEW li1 ( 20010 23630 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 21390 23630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21390 50830 ) M1M2_PR ;
    - _011_ ( _111_ RESET_B ) ( _078_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 23690 31790 ) ( * 35020 )
      NEW met2 ( 23690 35020 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 24150 35020 ) ( * 39610 )
      NEW met1 ( 24150 39610 ) ( 26910 * )
      NEW met1 ( 8050 31790 ) ( 23690 * )
      NEW li1 ( 8050 31790 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 23690 31790 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 39610 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26910 39610 ) L1M1_PR ;
    - _012_ ( _111_ SET_B ) ( _079_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 25070 39950 0 ) ( 33810 * )
      NEW met2 ( 33810 39950 ) ( * 43010 )
      NEW met1 ( 33810 43010 ) ( 48530 * )
      NEW met1 ( 33810 39950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 43010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 48530 43010 ) L1M1_PR ;
    - _013_ ( _112_ RESET_B ) ( _080_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 31050 43010 ) ( * 47430 )
      NEW met1 ( 8050 43010 ) ( 31050 * )
      NEW li1 ( 8050 43010 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 31050 43010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 47430 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 31050 47430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 47430 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _014_ ( _112_ SET_B ) ( _081_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 29210 47090 0 ) ( 48990 * )
      NEW li1 ( 48990 47090 ) L1M1_PR ;
    - _015_ ( _113_ RESET_B ) ( _082_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 44850 29070 ) ( 45770 * )
      NEW met2 ( 44850 29070 ) ( * 34170 )
      NEW li1 ( 45770 29070 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 44850 29070 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44850 34170 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 44850 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 44850 34170 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _016_ ( _113_ SET_B ) ( _083_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 42090 32130 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 43010 32130 ) ( * 34510 )
      NEW li1 ( 42090 32130 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 43010 32130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 34510 ) M1M2_PR_MR ;
    - _017_ ( _114_ RESET_B ) ( _084_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43930 18190 ) ( * 18530 )
      NEW met1 ( 43930 18530 ) ( 44390 * )
      NEW met2 ( 44390 18530 ) ( * 50490 )
      NEW li1 ( 43930 18190 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 44390 18530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44390 50490 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 44390 50490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 44390 50490 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _018_ ( _114_ SET_B ) ( _085_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 41630 22950 ) ( * 50830 )
      NEW met1 ( 41630 22950 ) ( 43010 * )
      NEW met1 ( 41630 50830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 22950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43010 22950 ) L1M1_PR ;
    - _019_ ( _115_ RESET_B ) ( _086_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 47150 12750 ) ( 48070 * )
      NEW met2 ( 47150 12750 ) ( * 55930 )
      NEW li1 ( 48070 12750 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 47150 12750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47150 55930 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 47150 55930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47150 55930 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _020_ ( _115_ SET_B ) ( _087_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 45310 56270 0 ) ( 51750 * )
      NEW met2 ( 51750 18190 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 48530 18190 ) ( 51750 * )
      NEW met1 ( 51750 56270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 51750 18190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 48530 18190 ) L1M1_PR ;
    - _021_ ( _116_ RESET_B ) ( _088_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 16330 29070 ) ( * 29410 )
      NEW met1 ( 16330 29410 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 25070 29410 ) ( * 33490 )
      NEW met1 ( 25070 33490 ) ( 26910 * )
      NEW met1 ( 26910 33490 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 6210 29070 ) ( 16330 * )
      NEW li1 ( 6210 29070 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 25070 29410 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 33490 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26910 34170 ) L1M1_PR ;
    - _022_ ( _116_ SET_B ) ( _089_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20010 12070 ) ( 23690 * )
      NEW met2 ( 23690 12070 ) ( * 13800 )
      NEW met2 ( 23690 13800 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 24150 13800 ) ( * 34510 )
      NEW li1 ( 20010 12070 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 23690 12070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 34510 ) M1M2_PR ;
    - _023_ ( _117_ RESET_B ) ( _090_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 29670 23290 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 29670 23290 ) ( * 25330 )
      NEW met1 ( 18630 25330 ) ( 29670 * )
      NEW li1 ( 31050 23290 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 29670 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29670 25330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18630 25330 ) L1M1_PR ;
    - _024_ ( _117_ SET_B ) ( _091_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20010 17510 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 25070 17510 ) ( * 23630 )
      NEW met1 ( 25070 23630 ) ( 25530 * 0 )
      NEW li1 ( 20010 17510 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 25070 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 23630 ) M1M2_PR ;
    - _025_ ( _118_ RESET_B ) ( _092_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 32890 29070 ) ( 36570 * )
      NEW met2 ( 36570 29070 ) ( * 31110 )
      NEW li1 ( 32890 29070 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 36570 29070 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 36570 31110 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 36570 31110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36570 31110 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _026_ ( _118_ SET_B ) ( _093_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 31970 30770 ) ( * 38590 )
      NEW li1 ( 31970 38590 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 31970 38590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31970 30770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31970 38590 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _041_ ( _061_ A1 ) ( _060_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 48530 34850 ) ( 50370 * )
      NEW met2 ( 48530 34850 ) ( * 36550 )
      NEW li1 ( 50370 34850 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 48530 34850 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 48530 36550 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 48530 36550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 48530 36550 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _042_ ( _066_ B1 ) ( _062_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 48990 31110 ) ( * 52530 )
      NEW li1 ( 48990 31110 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 48990 31110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 48990 52530 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 48990 52530 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 48990 31110 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 48990 52530 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _043_ ( _065_ A2 ) ( _064_ B ) ( _063_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 45310 28730 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 45310 28730 ) ( * 58310 )
      NEW met1 ( 45310 58310 ) ( 49450 * )
      NEW met1 ( 45310 22610 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 45310 22610 ) ( * 28730 )
      NEW li1 ( 46230 28730 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 45310 28730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45310 58310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 49450 58310 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 47150 22610 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 45310 22610 ) M1M2_PR ;
    - _044_ ( _066_ A1 ) ( _064_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46230 23970 ) ( 48070 * )
      NEW met2 ( 46230 23970 ) ( * 31110 )
      NEW met1 ( 45770 31110 ) ( 46230 * )
      NEW li1 ( 48070 23970 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 46230 23970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 31110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 31110 ) L1M1_PR ;
    - _045_ ( _066_ A2 ) ( _065_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 47610 31110 ) ( 48070 * )
      NEW met2 ( 48070 31110 ) ( * 57970 )
      NEW li1 ( 47610 31110 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 48070 31110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 48070 57970 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 48070 57970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 48070 57970 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _046_ ( _117_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _047_ ( _116_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _048_ ( _115_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _049_ ( _114_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _050_ ( _112_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _051_ ( _111_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _052_ ( _110_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _053_ ( _109_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _054_ ( _108_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _055_ ( _107_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _056_ ( _106_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _057_ ( _118_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - clknet_0_serial_clock ( clkbuf_1_1__f_serial_clock A ) ( clkbuf_1_0__f_serial_clock A ) ( clkbuf_0_serial_clock X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 14950 3910 ) ( 18170 * )
      NEW met1 ( 18170 30430 ) ( * 30770 )
      NEW met1 ( 10810 30430 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 18170 3910 ) ( * 30770 )
      NEW li1 ( 10810 30430 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 18170 3910 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14950 3910 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 18170 30770 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 18170 30770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 30770 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - clknet_0_serial_load ( clkbuf_1_1__f_serial_load A ) ( clkbuf_1_0__f_serial_load A ) ( clkbuf_0_serial_load X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 17250 29070 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 19090 25670 ) ( * 26010 )
      NEW met1 ( 17250 26010 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 17250 26010 ) ( * 29070 )
      NEW met1 ( 10810 42670 ) ( 17250 * )
      NEW li1 ( 10810 42670 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 17250 29070 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 17250 29070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 42670 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19090 25670 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 17250 26010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 29070 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - clknet_1_0__leaf_serial_clock ( _120_ CLK ) ( _121_ CLK ) ( _122_ CLK ) ( _124_ CLK ) ( _125_ CLK ) ( _126_ CLK ) ( _127_ CLK )
      ( _130_ CLK ) ( _059__14 A ) ( clkbuf_1_0__f_serial_clock X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 7130 33150 ) ( * 33830 )
      NEW met2 ( 7130 44710 ) ( * 47430 )
      NEW met2 ( 7130 47430 ) ( * 50150 )
      NEW met2 ( 7130 50150 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 19090 6970 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 19550 4930 ) ( * 6970 )
      NEW met1 ( 8510 4930 ) ( 19550 * )
      NEW met1 ( 19550 28390 ) ( 20010 * )
      NEW met1 ( 17250 36890 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 19550 28390 ) ( * 36890 )
      NEW met1 ( 19550 36890 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 15870 40460 ) ( * 44710 )
      NEW met3 ( 15870 40460 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 19550 36890 ) ( * 40460 )
      NEW met1 ( 15870 44710 ) ( 20010 * )
      NEW met1 ( 7130 33150 ) ( 19550 * )
      NEW met1 ( 7130 44710 ) ( 15870 * )
      NEW met2 ( 19550 6970 ) ( * 28390 )
      NEW li1 ( 8510 4930 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 7130 33830 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 7130 47430 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 7130 47430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7130 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7130 50150 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 7130 50150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7130 52870 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 7130 52870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19090 6970 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 19550 6970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19550 4930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20010 28390 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 19550 28390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 36890 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 19550 36890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22310 36890 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 19550 33150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15870 44710 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 15870 40460 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 19550 40460 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 20010 44710 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 7130 47430 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 7130 50150 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 7130 52870 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met2 ( 19550 33150 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - clknet_1_0__leaf_serial_load ( _095__3 A ) ( _098__6 A ) ( _100__8 A ) ( _103__11 A ) ( _104__12 A ) ( _105__13 A ) ( clkbuf_1_0__f_serial_load X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 16790 7310 ) ( 25070 * )
      NEW met1 ( 16790 6970 ) ( * 7310 )
      NEW met1 ( 7130 39610 ) ( 13800 * )
      NEW met2 ( 27370 26010 ) ( * 34850 )
      NEW met1 ( 27370 34850 ) ( 42090 * )
      NEW met2 ( 42090 34850 ) ( * 47260 )
      NEW met2 ( 42090 47260 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 42550 47260 ) ( * 47430 )
      NEW met1 ( 42090 47430 ) ( 42550 * )
      NEW met1 ( 27370 14790 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 27370 14790 ) ( * 26010 )
      NEW met1 ( 29670 14790 ) ( 31050 * )
      NEW met1 ( 26910 14790 ) ( 27370 * )
      NEW met1 ( 25070 14790 ) ( 26910 * )
      NEW met1 ( 13800 38590 ) ( * 39610 )
      NEW met1 ( 13800 38590 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 27370 34850 ) ( * 38590 )
      NEW met2 ( 25070 7310 ) ( * 14790 )
      NEW li1 ( 7130 39610 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 25070 7310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16790 6970 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 27370 26010 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 27370 26010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42550 47430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42090 47430 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 29670 14790 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 27370 14790 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 14790 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 26910 14790 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 25070 14790 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 38590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 26010 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[0] ( PIN gpio_defaults[0] ) ( ANTENNA__068__B DIODE ) ( ANTENNA__069__B DIODE ) ( _069_ B ) ( _068_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 6210 53380 ) ( * 61540 )
      NEW met2 ( 4830 61540 0 ) ( 6210 * )
      NEW met1 ( 42090 4930 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 42090 4930 ) ( * 13800 )
      NEW met3 ( 6210 53380 ) ( 13800 * )
      NEW met1 ( 44850 50490 ) ( 48070 * )
      NEW met1 ( 44850 50490 ) ( * 50830 )
      NEW met1 ( 43010 50830 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 43010 50660 ) ( * 50830 )
      NEW met3 ( 13800 50660 ) ( 43010 * )
      NEW met3 ( 13800 50660 ) ( * 53380 )
      NEW met2 ( 42090 23970 ) ( * 27540 )
      NEW met3 ( 42090 27540 ) ( 42780 * )
      NEW met3 ( 42780 27540 ) ( * 35020 )
      NEW met3 ( 42780 35020 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 43010 35020 ) ( * 50660 )
      NEW met1 ( 36570 22610 ) ( * 22950 )
      NEW met1 ( 36570 22610 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 42550 22610 ) ( * 24140 )
      NEW met2 ( 42090 24140 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 41630 13800 ) ( 42090 * )
      NEW met2 ( 41630 13800 ) ( * 21250 )
      NEW met1 ( 41630 21250 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 42550 21250 ) ( * 22610 )
      NEW met2 ( 6210 53380 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 42090 4930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 4930 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 48070 50490 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 43010 50830 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 43010 50660 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 42090 23970 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 42090 23970 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 42090 27540 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 43010 35020 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 36570 22950 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 42550 22610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 21250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42550 21250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 23970 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[10] ( PIN gpio_defaults[10] ) ( ANTENNA__082__B DIODE ) ( ANTENNA__083__B DIODE ) ( _083_ B ) ( _082_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 27830 48300 ) ( * 61540 0 )
      NEW met1 ( 41170 31450 ) ( * 31790 )
      NEW met1 ( 34270 31790 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 34270 31790 ) ( * 36380 )
      NEW met3 ( 26910 36380 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 26910 36380 ) ( * 39100 )
      NEW met2 ( 26910 39100 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 27370 39100 ) ( * 48300 )
      NEW met2 ( 27370 48300 ) ( 27830 * )
      NEW met1 ( 41170 31790 ) ( 43930 * )
      NEW met1 ( 42090 28390 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 42090 28390 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 41170 31450 ) ( 42090 * )
      NEW met1 ( 42090 29410 ) ( 49910 * )
      NEW li1 ( 49910 29410 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 41170 31450 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 34270 31790 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 34270 36380 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 26910 36380 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 43930 31790 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 43930 28390 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 42090 28390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 29410 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 42090 29410 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - gpio_defaults[11] ( PIN gpio_defaults[11] ) ( ANTENNA__084__B DIODE ) ( ANTENNA__085__B DIODE ) ( _085_ B ) ( _084_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 42090 6630 ) ( 42550 * )
      NEW met1 ( 43470 23290 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 43930 23290 ) ( * 37060 )
      NEW met2 ( 43470 37060 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 43470 37060 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 32890 45730 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 32890 45730 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 30130 56610 ) ( 32890 * )
      NEW met2 ( 30130 56610 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 42090 17510 ) ( * 23290 )
      NEW met1 ( 42090 23290 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 42090 17340 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 42090 17340 ) ( * 17510 )
      NEW met2 ( 42550 6630 ) ( * 17340 )
      NEW li1 ( 42550 6630 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 42550 6630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42090 6630 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 43470 23290 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 43930 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 45730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 45730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 56610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 56610 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42090 17510 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 42090 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42550 6630 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 42090 17510 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[12] ( PIN gpio_defaults[12] ) ( ANTENNA__086__B DIODE ) ( ANTENNA__087__B DIODE ) ( _087_ B ) ( _086_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46230 11390 ) ( 48070 * )
      NEW met1 ( 46230 11390 ) ( * 11730 )
      NEW met1 ( 29210 11730 ) ( 46230 * )
      NEW met1 ( 48070 12070 ) ( 49910 * )
      NEW met2 ( 44390 3230 ) ( * 11730 )
      NEW met2 ( 29210 10370 ) ( * 13800 )
      NEW met2 ( 29210 13800 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 31510 13800 ) ( * 39100 )
      NEW met2 ( 31510 39100 ) ( 31970 * )
      NEW met2 ( 31970 39100 ) ( * 55420 )
      NEW met2 ( 31970 55420 ) ( 32430 * )
      NEW met2 ( 32430 55420 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 48070 11390 ) ( * 17510 )
      NEW li1 ( 29210 10370 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 29210 10370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 48070 11390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 11730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 49910 12070 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 48070 12070 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44390 3230 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 44390 3230 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 44390 11730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 48070 17510 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 48070 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 10370 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met2 ( 29210 11730 ) RECT ( -70 -485 70 0 ) 
      NEW met2 ( 48070 12070 ) RECT ( -70 -485 70 0 ) 
      NEW met1 ( 44390 3230 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 44390 11730 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 48070 17510 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[1] ( PIN gpio_defaults[1] ) ( ANTENNA__080__B DIODE ) ( ANTENNA__081__B DIODE ) ( _081_ B ) ( _080_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 6210 42330 ) ( 7590 * )
      NEW met2 ( 7590 42330 ) ( * 53380 )
      NEW met2 ( 7130 53380 ) ( 7590 * )
      NEW met2 ( 7130 53380 ) ( * 61540 0 )
      NEW met1 ( 26450 5950 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 26450 4590 ) ( * 5950 )
      NEW met1 ( 16790 4590 ) ( 26450 * )
      NEW met3 ( 44850 12580 ) ( 45540 * )
      NEW met2 ( 44850 6290 ) ( * 12580 )
      NEW met1 ( 43470 6290 ) ( 44850 * )
      NEW met1 ( 43470 5950 ) ( * 6290 )
      NEW met2 ( 14030 39780 ) ( * 42330 )
      NEW met2 ( 14030 39780 ) ( 14490 * )
      NEW met3 ( 14490 39780 ) ( 45540 * )
      NEW met1 ( 7590 42330 ) ( 14030 * )
      NEW met4 ( 45540 12580 ) ( * 46580 )
      NEW met2 ( 48530 46580 ) ( * 47430 )
      NEW met1 ( 48530 47430 ) ( 49910 * )
      NEW met3 ( 45540 46580 ) ( 48530 * )
      NEW li1 ( 6210 42330 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 7590 42330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43470 5950 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 26450 5950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26450 4590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16790 4590 ) L1M1_PR
      NEW met3 ( 45540 12580 ) M3M4_PR
      NEW met2 ( 44850 12580 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 44850 6290 ) M1M2_PR
      NEW met3 ( 45540 46580 ) M3M4_PR
      NEW met1 ( 14030 42330 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 14490 39780 ) M2M3_PR
      NEW met3 ( 45540 39780 ) M3M4_PR
      NEW met2 ( 48530 46580 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 48530 47430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 49910 47430 ) L1M1_PR
      NEW met4 ( 45540 39780 ) RECT ( -150 -800 150 0 )  ;
    - gpio_defaults[2] ( PIN gpio_defaults[2] ) ( ANTENNA__070__B DIODE ) ( ANTENNA__071__B DIODE ) ( _071_ B ) ( _070_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 6670 53890 ) ( 7590 * )
      NEW met2 ( 7590 53890 ) ( * 61540 )
      NEW met2 ( 7590 61540 ) ( 9430 * 0 )
      NEW met2 ( 7590 54060 ) ( 8050 * )
      NEW met3 ( 16330 43860 ) ( 36570 * )
      NEW met3 ( 16330 42500 ) ( * 43860 )
      NEW met3 ( 8050 42500 ) ( 16330 * )
      NEW met1 ( 32890 44710 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 32890 43860 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 38870 42670 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 38870 41820 ) ( * 42670 )
      NEW met3 ( 36570 41820 ) ( 38870 * )
      NEW met2 ( 36570 41820 ) ( * 43860 )
      NEW met2 ( 8050 42500 ) ( * 54060 )
      NEW met2 ( 36570 43860 ) ( * 55590 )
      NEW li1 ( 6670 53890 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 7590 53890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 36570 55590 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 36570 55590 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 36570 43860 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 8050 42500 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 33350 44710 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 32890 44710 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 32890 43860 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 42550 42670 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 38870 42670 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 38870 41820 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 36570 41820 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 36570 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met3 ( 32890 43860 ) RECT ( -800 -150 0 150 )  ;
    - gpio_defaults[3] ( PIN gpio_defaults[3] ) ( ANTENNA__076__B DIODE ) ( ANTENNA__077__B DIODE ) ( _077_ B ) ( _076_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 9890 22950 ) ( * 61540 )
      NEW met2 ( 9890 61540 ) ( 11730 * 0 )
      NEW met1 ( 20010 6630 ) ( 21390 * )
      NEW met1 ( 9890 22950 ) ( 13800 * )
      NEW met1 ( 20470 22270 ) ( * 22950 )
      NEW met1 ( 13800 22270 ) ( 20470 * )
      NEW met1 ( 13800 22270 ) ( * 22950 )
      NEW met1 ( 21390 20230 ) ( 25990 * )
      NEW met2 ( 21390 20230 ) ( * 22270 )
      NEW met1 ( 20470 22270 ) ( 21390 * )
      NEW met1 ( 24610 14110 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 24610 14110 ) ( * 19890 )
      NEW met1 ( 24610 19890 ) ( * 20230 )
      NEW met1 ( 21390 14110 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 21390 6630 ) ( * 14110 )
      NEW met1 ( 9890 22950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20010 6630 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 21390 6630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20470 22950 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 25990 20230 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 21390 20230 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21390 22270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27370 14110 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 24610 14110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24610 19890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21390 14110 ) M1M2_PR ;
    - gpio_defaults[4] ( PIN gpio_defaults[4] ) ( ANTENNA__078__B DIODE ) ( ANTENNA__079__B DIODE ) ( _079_ B ) ( _078_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 14030 61540 0 ) ( 14950 * )
      NEW met2 ( 14950 59330 ) ( * 61540 )
      NEW met1 ( 14950 59330 ) ( 17710 * )
      NEW met3 ( 17710 47260 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 21850 42500 ) ( * 47260 )
      NEW met3 ( 21850 42500 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 44850 42330 ) ( * 42500 )
      NEW met2 ( 6670 47090 ) ( * 47260 )
      NEW met3 ( 6670 47260 ) ( 17710 * )
      NEW met1 ( 5750 31450 ) ( 6210 * )
      NEW met2 ( 5750 31450 ) ( * 47090 )
      NEW met2 ( 5750 47090 ) ( 6670 * )
      NEW met1 ( 5750 4590 ) ( 15410 * )
      NEW met2 ( 5750 4590 ) ( * 31450 )
      NEW met2 ( 17710 47260 ) ( * 59330 )
      NEW met1 ( 49910 41990 ) ( * 42330 )
      NEW met1 ( 44850 42330 ) ( 49910 * )
      NEW met1 ( 14950 59330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17710 59330 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 17710 47260 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 21850 47260 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 21850 42500 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 44850 42500 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 44850 42330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 6670 47090 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 6670 47090 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 6670 47260 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 6210 31450 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 5750 31450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 15410 4590 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 5750 4590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 49910 41990 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 6670 47090 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[5] ( PIN gpio_defaults[5] ) ( ANTENNA__088__B DIODE ) ( ANTENNA__089__B DIODE ) ( _089_ B ) ( _088_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 15410 61540 ) ( 16330 * 0 )
      NEW met2 ( 8050 28390 ) ( * 39950 )
      NEW met1 ( 8050 39950 ) ( 15410 * )
      NEW met1 ( 15870 12070 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 15870 12070 ) ( * 23630 )
      NEW met1 ( 8050 23630 ) ( 15870 * )
      NEW met2 ( 8050 23630 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 21850 9690 ) ( 23690 * )
      NEW met2 ( 21850 9690 ) ( * 12410 )
      NEW met1 ( 19550 12410 ) ( 21850 * )
      NEW met1 ( 19550 12070 ) ( * 12410 )
      NEW met1 ( 23690 9690 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 15410 39950 ) ( * 61540 )
      NEW li1 ( 8050 28390 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 8050 28390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8050 39950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15410 39950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19550 12070 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 15870 12070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15870 23630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8050 23630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23690 9690 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 21850 9690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 12410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25530 9690 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 8050 28390 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[6] ( PIN gpio_defaults[6] ) ( ANTENNA__090__B DIODE ) ( ANTENNA__091__B DIODE ) ( _091_ B ) ( _090_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 17250 10030 ) ( * 11390 )
      NEW met1 ( 17250 10030 ) ( 22770 * )
      NEW met1 ( 16330 26010 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 16330 26010 ) ( * 35020 )
      NEW met3 ( 16100 35020 ) ( 16330 * )
      NEW met3 ( 16100 35020 ) ( * 37060 )
      NEW met3 ( 16100 37060 ) ( 16330 * )
      NEW met2 ( 16330 37060 ) ( * 41820 )
      NEW met2 ( 16330 41820 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 16790 41820 ) ( * 61540 )
      NEW met2 ( 16790 61540 ) ( 18630 * 0 )
      NEW met1 ( 16330 17510 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 16330 17510 ) ( * 26010 )
      NEW met2 ( 17250 11390 ) ( * 17510 )
      NEW li1 ( 17250 11390 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 17250 11390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 10030 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22770 10030 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 16790 26010 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 16330 26010 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 16330 35020 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 16330 37060 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 19550 17510 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 16330 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 11390 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 17250 17510 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[7] ( PIN gpio_defaults[7] ) ( ANTENNA__092__B DIODE ) ( ANTENNA__093__B DIODE ) ( _093_ B ) ( _092_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 22310 58310 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 22310 58310 ) ( * 61540 )
      NEW met2 ( 20930 61540 0 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 32890 39610 ) ( * 43180 )
      NEW met3 ( 25070 43180 ) ( 32890 * )
      NEW met1 ( 32890 34510 ) ( 34730 * )
      NEW met2 ( 32890 34510 ) ( * 39610 )
      NEW met1 ( 31050 28730 ) ( 32430 * )
      NEW met2 ( 32430 28730 ) ( 32890 * )
      NEW met2 ( 32890 28730 ) ( * 34510 )
      NEW met1 ( 35650 23970 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 35650 23970 ) ( * 28730 )
      NEW met1 ( 32430 28730 ) ( 35650 * )
      NEW met2 ( 25070 43180 ) ( * 58310 )
      NEW met1 ( 25070 58310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 58310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32890 39610 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 32890 39610 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 32890 43180 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 25070 43180 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 34730 34510 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 32890 34510 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 28730 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 32430 28730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37950 23970 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 35650 23970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 28730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 39610 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[8] ( PIN gpio_defaults[8] ) ( ANTENNA__072__B DIODE ) ( ANTENNA__073__B DIODE ) ( _073_ B ) ( _072_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 23230 10370 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 20930 21250 ) ( * 35870 )
      NEW met1 ( 20930 21250 ) ( 23230 * )
      NEW met1 ( 29670 41990 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 30590 38930 ) ( * 41990 )
      NEW met1 ( 25070 38930 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 25070 36210 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 20930 36210 ) ( 25070 * )
      NEW met1 ( 20930 35870 ) ( * 36210 )
      NEW met1 ( 18170 57970 ) ( * 58310 )
      NEW met1 ( 18170 57970 ) ( 23690 * )
      NEW met2 ( 23690 36210 ) ( * 57970 )
      NEW met2 ( 23230 61540 0 ) ( 23690 * )
      NEW met2 ( 23690 57970 ) ( * 61540 )
      NEW met1 ( 6670 35870 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 23230 10370 ) ( * 21250 )
      NEW li1 ( 6670 35870 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 23230 10370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24610 10370 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 20930 35870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20930 21250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23230 21250 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29670 41990 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 30590 41990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 38930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 38930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 36210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 58310 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 23690 57970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 36210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 36210 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[9] ( PIN gpio_defaults[9] ) ( ANTENNA__074__B DIODE ) ( ANTENNA__075__B DIODE ) ( _075_ B ) ( _074_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 6210 34170 ) ( * 39780 )
      NEW met3 ( 6210 39780 ) ( 13800 * )
      NEW met3 ( 13800 39780 ) ( * 40460 )
      NEW met3 ( 13800 40460 ) ( 15180 * )
      NEW met4 ( 15180 40460 ) ( * 52020 )
      NEW met3 ( 15180 52020 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 24610 52020 ) ( * 61540 )
      NEW met2 ( 24610 61540 ) ( 25530 * 0 )
      NEW met1 ( 48990 38930 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 40710 38930 ) ( 48990 * )
      NEW met1 ( 40710 38590 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 33350 38590 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 33350 38420 ) ( * 38590 )
      NEW met3 ( 15180 38420 ) ( 33350 * )
      NEW met4 ( 15180 38420 ) ( * 40460 )
      NEW met2 ( 38870 22950 ) ( * 24990 )
      NEW met1 ( 30590 24990 ) ( 38870 * )
      NEW met2 ( 30590 24990 ) ( * 30940 )
      NEW met3 ( 30590 30940 ) ( 31740 * )
      NEW met3 ( 31740 30940 ) ( * 33660 )
      NEW met3 ( 31740 33660 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 33350 33660 ) ( * 38420 )
      NEW met1 ( 30130 14110 ) ( 33810 * )
      NEW met1 ( 30130 14110 ) ( * 14450 )
      NEW met2 ( 30130 14450 ) ( * 22780 )
      NEW met2 ( 30130 22780 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 30590 22780 ) ( * 24990 )
      NEW li1 ( 6210 34170 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 6210 34170 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 6210 39780 ) M2M3_PR
      NEW met3 ( 15180 40460 ) M3M4_PR
      NEW met3 ( 15180 52020 ) M3M4_PR
      NEW met2 ( 24610 52020 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 48990 39270 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 33350 38590 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 33350 38420 ) M2M3_PR
      NEW met3 ( 15180 38420 ) M3M4_PR
      NEW li1 ( 38870 22950 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 38870 22950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38870 24990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 24990 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 30590 30940 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 33350 33660 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 33810 14110 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 30130 14450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6210 34170 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 38870 22950 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_logic1 ( gpio_logic_high gpio_logic1 ) ( _067_ A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 13570 17000 ) ( * 17170 )
      NEW met3 ( 12420 17000 0 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 28290 17170 ) ( * 18530 )
      NEW met1 ( 28290 18530 ) ( 43470 * )
      NEW met1 ( 43470 17850 ) ( * 18530 )
      NEW met1 ( 43470 17850 ) ( 44390 * )
      NEW met1 ( 13570 17170 ) ( 28290 * )
      NEW met1 ( 13570 17170 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 13570 17000 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 44390 17850 ) L1M1_PR ;
    - gpio_outenb ( _112_ Q ) ( _060_ A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 48530 33490 ) ( 49910 * )
      NEW met2 ( 49910 33490 ) ( * 48110 )
      NEW met1 ( 42550 48110 ) ( 49910 * )
      NEW met1 ( 42550 48110 ) ( * 48450 )
      NEW met1 ( 33870 48450 ) ( 42550 * )
      NEW li1 ( 48530 33490 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 49910 33490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 49910 48110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33870 48450 ) L1M1_PR ;
    - mgmt_ena ( _106_ Q ) ( _065_ B1 ) ( _062_ A_N ) ( _061_ S ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 47610 52870 ) ( 48070 * )
      NEW met1 ( 42610 52530 ) ( 47610 * )
      NEW met1 ( 47610 52530 ) ( * 52870 )
      NEW met2 ( 47610 52870 ) ( * 57970 )
      NEW met1 ( 47610 36210 ) ( 47840 * )
      NEW met2 ( 47610 36210 ) ( * 52870 )
      NEW li1 ( 48070 52870 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 47610 52870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42610 52530 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 47610 57970 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 47610 57970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 36210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47840 36210 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 47610 57970 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - mgmt_gpio_in ( PIN mgmt_gpio_in ) ( output6 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 27370 4420 ) ( * 6630 )
      NEW met3 ( 27370 4420 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 27370 4420 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 27370 6630 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 27370 6630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 6630 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - mgmt_gpio_oeb ( PIN mgmt_gpio_oeb ) ( ANTENNA_input1_A DIODE ) ( input1 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 45310 6970 ) ( * 8500 )
      NEW met1 ( 32890 4590 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 42550 4590 ) ( * 5100 )
      NEW met2 ( 42550 5100 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 43010 5100 ) ( * 6970 )
      NEW met1 ( 43010 6970 ) ( 45310 * )
      NEW met3 ( 45310 8500 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 45310 6970 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 45310 6970 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 45310 8500 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 32890 4590 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 42550 4590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 6970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45310 6970 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - mgmt_gpio_out ( PIN mgmt_gpio_out ) ( ANTENNA_input2_A DIODE ) ( input2 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83030 3910 ) ( * 10540 )
      NEW met3 ( 83030 10540 ) ( 83260 * 0 )
      NEW met1 ( 50370 3910 ) ( * 4250 )
      NEW met1 ( 20010 4250 ) ( 50370 * )
      NEW met1 ( 50370 3910 ) ( 83030 * )
      NEW met1 ( 83030 3910 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83030 10540 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 50370 3910 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 20010 4250 ) L1M1_PR ;
    - net1 ( input1 X ) ( _063_ C ) ( _060_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46230 7650 ) ( 46690 * )
      NEW met1 ( 46690 29070 ) ( 47380 * )
      NEW met1 ( 46690 33830 ) ( 49450 * )
      NEW met2 ( 46690 29070 ) ( * 33830 )
      NEW met2 ( 46690 7650 ) ( * 29070 )
      NEW li1 ( 46230 7650 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 46690 7650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47380 29070 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 46690 29070 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 49450 33830 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 46690 33830 ) M1M2_PR ;
    - net10 ( output10 A ) ( _113_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 28750 17850 ) ( * 18190 )
      NEW met1 ( 28750 18190 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 34270 18190 ) ( * 30430 )
      NEW met1 ( 34270 30430 ) ( 35190 * )
      NEW met1 ( 35190 30430 ) ( * 30770 )
      NEW met1 ( 35190 30770 ) ( 44390 * )
      NEW met1 ( 44390 30770 ) ( * 31790 )
      NEW met1 ( 44390 31790 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 46230 31790 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 46230 33150 ) ( 47650 * )
      NEW li1 ( 28750 17850 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 34270 18190 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34270 30430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 31790 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47650 33150 ) L1M1_PR ;
    - net11 ( output11 A ) ( _114_ Q ) ( _063_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 40710 12410 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 47610 27710 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 45770 34170 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 45770 34170 ) ( * 49470 )
      NEW met1 ( 45770 49470 ) ( 47190 * )
      NEW met1 ( 43010 27710 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 43010 12410 ) ( * 27710 )
      NEW li1 ( 40710 12410 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 43010 12410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47610 27710 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 47610 27710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45770 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45770 49470 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47190 49470 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 43010 27710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 27710 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net12 ( output12 A ) ( _115_ Q ) ( _063_ A_N ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 49450 29070 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 49450 55250 ) ( 49950 * )
      NEW met2 ( 49450 9350 ) ( * 29070 )
      NEW li1 ( 49450 9350 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 49450 9350 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 49450 29070 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 49450 29070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 49450 55250 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 49950 55250 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 49450 9350 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 49450 29070 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net13 ( output13 A ) ( _107_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 29210 55250 ) ( 29710 * )
      NEW met2 ( 29210 17850 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 29210 17850 ) ( 31050 * )
      NEW li1 ( 29710 55250 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 29210 55250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 17850 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 17850 ) L1M1_PR ;
    - net14 ( output14 A ) ( _111_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 29730 38590 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 31050 20230 ) ( * 38590 )
      NEW li1 ( 29730 38590 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 31050 38590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 20230 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 31050 20230 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 20230 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net15 ( output15 A ) ( _110_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 29730 49470 ) ( 39790 * )
      NEW met2 ( 39790 28220 ) ( * 49470 )
      NEW met3 ( 39790 28220 ) ( 40020 * )
      NEW met3 ( 40020 26180 ) ( * 28220 )
      NEW met3 ( 39790 26180 ) ( 40020 * )
      NEW met2 ( 39790 20230 ) ( * 26180 )
      NEW met1 ( 39790 20230 ) ( 40710 * )
      NEW li1 ( 29730 49470 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 39790 49470 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 39790 28220 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 39790 26180 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 39790 20230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40710 20230 ) L1M1_PR ;
    - net16 ( output16 A ) ( _066_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 50370 25670 ) ( * 30770 )
      NEW li1 ( 50370 25670 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 50370 25670 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 50370 30770 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 50370 30770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 50370 25670 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 50370 30770 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net17 ( output17 A ) ( _061_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 43010 28730 ) ( * 31620 )
      NEW met2 ( 43010 31620 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 43470 31620 ) ( * 36210 )
      NEW met1 ( 43470 36210 ) ( 45310 * )
      NEW li1 ( 43010 28730 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 43010 28730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 36210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45310 36210 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 43010 28730 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net18 ( output18 A ) ( _108_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 40250 25670 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 40710 25670 ) ( * 37740 )
      NEW met3 ( 40710 37740 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 43930 37740 ) ( * 38590 )
      NEW met1 ( 43930 38590 ) ( 46270 * )
      NEW li1 ( 40250 25670 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 40710 25670 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 40710 37740 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 43930 37740 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 43930 38590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46270 38590 ) L1M1_PR ;
    - net19 ( output19 A ) ( _109_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 15870 39610 ) ( * 39950 )
      NEW met1 ( 15870 39950 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 16790 39950 ) ( * 41310 )
      NEW met1 ( 16790 41310 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 26450 41310 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 26450 44370 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 31970 44030 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 31970 44030 ) ( 34270 * )
      NEW met1 ( 34270 44030 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 34270 44370 ) ( 38345 * )
      NEW li1 ( 15870 39610 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 16790 39950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16790 41310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26450 41310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26450 44370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38345 44370 ) L1M1_PR ;
    - net2 ( input2 X ) ( _065_ A1 ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 49450 4930 ) ( 51290 * )
      NEW met1 ( 50370 58310 ) ( 51290 * )
      NEW met2 ( 51290 4930 ) ( * 58310 )
      NEW li1 ( 49450 4930 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 51290 4930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 51290 58310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 50370 58310 ) L1M1_PR ;
    - net20 ( output20 A ) ( _134_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 28290 26690 ) ( 29210 * )
      NEW met2 ( 28290 26690 ) ( * 32300 )
      NEW met2 ( 28290 32300 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 28750 32300 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 20010 45730 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 20010 45050 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 19550 45050 ) ( 20010 * )
      NEW li1 ( 29210 26690 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 28290 26690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28750 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19550 45050 ) L1M1_PR ;
    - net21 ( output21 A ) ( _132_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 19550 56610 ) ( * 58310 )
      NEW met1 ( 19550 58310 ) ( 20470 * )
      NEW met1 ( 8510 56610 ) ( 19550 * )
      NEW li1 ( 8510 56610 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 19550 56610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19550 58310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20470 58310 ) L1M1_PR ;
    - net22 ( output22 A ) ( _067_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 23690 16830 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 23690 16830 ) ( * 30940 )
      NEW met3 ( 23460 30940 ) ( 23690 * )
      NEW met4 ( 23460 30940 ) ( * 47940 )
      NEW met3 ( 23460 47940 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 24150 47940 ) ( * 58990 )
      NEW met1 ( 17250 58990 ) ( 24150 * )
      NEW met1 ( 17250 58310 ) ( * 58990 )
      NEW li1 ( 46230 16830 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 23690 16830 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 23690 30940 ) M2M3_PR
      NEW met3 ( 23460 30940 ) M3M4_PR
      NEW met3 ( 23460 47940 ) M3M4_PR
      NEW met2 ( 24150 47940 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 24150 58990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 58310 ) L1M1_PR
      NEW met3 ( 23690 30940 ) RECT ( 0 -150 390 150 )  ;
    - net23 ( fanout23 X ) ( _079_ A_N ) ( _078_ A ) ( _126_ RESET_B ) ( _125_ RESET_B ) ( _091_ A_N ) ( _089_ A_N )
      ( _088_ A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 26450 28900 ) ( * 29070 )
      NEW met3 ( 26450 28900 ) ( 28060 * )
      NEW met4 ( 28060 28900 ) ( * 35700 )
      NEW met3 ( 28060 35700 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 44850 35700 ) ( * 41650 )
      NEW met1 ( 44850 41650 ) ( 48070 * )
      NEW met1 ( 48070 41650 ) ( * 41990 )
      NEW met1 ( 19090 27710 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 26450 27710 ) ( * 28900 )
      NEW met2 ( 12190 27710 ) ( * 34510 )
      NEW met1 ( 12190 27710 ) ( 19090 * )
      NEW met1 ( 7130 31110 ) ( 12190 * )
      NEW met2 ( 7130 28730 ) ( * 31110 )
      NEW met1 ( 13570 17850 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 12190 17850 ) ( 13570 * )
      NEW met2 ( 12190 17850 ) ( * 27710 )
      NEW met1 ( 16790 12410 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 16790 12410 ) ( * 17850 )
      NEW met1 ( 26450 29070 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 26450 28900 ) M2M3_PR
      NEW met3 ( 28060 28900 ) M3M4_PR
      NEW met3 ( 28060 35700 ) M3M4_PR
      NEW met2 ( 44850 35700 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 44850 41650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 48070 41990 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 19090 27710 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 26450 27710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12190 34510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12190 27710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7130 31110 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 12190 31110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7130 28730 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 7130 28730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7130 31110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 17850 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 13570 17850 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 12410 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 16790 12410 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16790 17850 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 12190 31110 ) RECT ( -70 -485 70 0 ) 
      NEW met1 ( 7130 28730 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 7130 31110 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 16790 17850 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - net24 ( fanout24 X ) ( _127_ RESET_B ) ( _093_ A_N ) ( _092_ A ) ( _090_ A ) ( _123_ RESET_B ) ( _124_ RESET_B )
      ( fanout23 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 31510 57630 ) ( 33350 * )
      NEW met1 ( 31510 39610 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 31970 39270 ) ( * 39610 )
      NEW met1 ( 31970 39270 ) ( 33350 * )
      NEW met1 ( 29670 36210 0 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 30130 36210 ) ( * 39610 )
      NEW met1 ( 30130 39610 ) ( 31510 * )
      NEW met1 ( 24610 41650 0 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 30130 39610 ) ( * 41650 )
      NEW met1 ( 29670 28390 ) ( 31970 * )
      NEW met2 ( 29670 28390 ) ( * 36210 )
      NEW met2 ( 29670 36210 ) ( 30130 * )
      NEW met1 ( 18170 28050 ) ( * 28730 )
      NEW met1 ( 18170 28050 ) ( 20470 * )
      NEW met1 ( 20470 28050 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 20470 28390 ) ( 29670 * )
      NEW met1 ( 15870 25670 ) ( 17710 * )
      NEW met2 ( 15870 25670 ) ( * 28050 )
      NEW met1 ( 15870 28050 ) ( 18170 * )
      NEW met1 ( 13570 36210 0 ) ( 15870 * )
      NEW met2 ( 15870 28050 ) ( * 36210 )
      NEW met2 ( 33350 39270 ) ( * 57630 )
      NEW met1 ( 33350 57630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31510 57630 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 31510 39610 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 33350 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 36210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 39610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 41650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31970 28390 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 29670 28390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 28730 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 17710 25670 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 15870 25670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15870 28050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15870 36210 ) M1M2_PR ;
    - net25 ( fanout25 X ) ( _076_ A ) ( _070_ A ) ( _122_ RESET_B ) ( _121_ RESET_B ) ( _120_ RESET_B ) ( _077_ A_N )
      ( _071_ A_N ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 35190 55930 ) ( 35650 * )
      NEW met1 ( 14490 50830 0 ) ( 15870 * )
      NEW met1 ( 14490 52530 0 ) ( 15870 * )
      NEW met2 ( 15870 50830 ) ( * 52530 )
      NEW met1 ( 31970 44710 ) ( 32430 * )
      NEW met1 ( 31970 44710 ) ( * 45390 )
      NEW met1 ( 31970 45390 ) ( 35650 * )
      NEW met3 ( 15870 47940 ) ( 22540 * )
      NEW met3 ( 22540 47260 ) ( * 47940 )
      NEW met3 ( 22540 47260 ) ( 25300 * )
      NEW met3 ( 25300 47260 ) ( * 47940 )
      NEW met3 ( 25300 47940 ) ( 35650 * )
      NEW met1 ( 14490 47090 0 ) ( 15870 * )
      NEW met2 ( 15870 47090 ) ( * 47940 )
      NEW met2 ( 17250 23970 ) ( * 24140 )
      NEW met3 ( 17020 24140 ) ( 17250 * )
      NEW met4 ( 17020 24140 ) ( * 47940 )
      NEW met1 ( 19090 23290 ) ( * 23630 )
      NEW met1 ( 17250 23630 ) ( 19090 * )
      NEW met1 ( 17250 23630 ) ( * 23970 )
      NEW met1 ( 26910 19550 ) ( * 20230 )
      NEW met1 ( 17250 19550 ) ( 26910 * )
      NEW met2 ( 17250 19550 ) ( * 23970 )
      NEW met2 ( 15870 47940 ) ( * 50830 )
      NEW met2 ( 35650 45390 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 35650 55930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 35190 55930 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 15870 50830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15870 52530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32430 44710 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 35650 45390 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 15870 47940 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 35650 47940 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 15870 47090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 23970 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 17250 23970 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 17250 24140 ) M2M3_PR
      NEW met3 ( 17020 24140 ) M3M4_PR
      NEW met3 ( 17020 47940 ) M3M4_PR
      NEW li1 ( 19090 23290 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 26910 20230 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 17250 19550 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 35650 47940 ) RECT ( -70 -485 70 0 ) 
      NEW met1 ( 17250 23970 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met3 ( 17250 24140 ) RECT ( 0 -150 390 150 ) 
      NEW met3 ( 17020 47940 ) RECT ( -800 -150 0 150 )  ;
    - net26 ( fanout26 X ) ( _119_ RESET_B ) ( _080_ A ) ( fanout25 A ) ( _081_ A_N ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 7130 41990 ) ( 10350 * )
      NEW met2 ( 10350 23290 ) ( * 41990 )
      NEW met1 ( 10350 23290 ) ( 18170 * )
      NEW met1 ( 16330 41990 ) ( * 42330 )
      NEW met1 ( 10350 41990 ) ( 16330 * )
      NEW met1 ( 32430 47430 ) ( 41630 * )
      NEW met1 ( 41630 47430 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 41630 47770 ) ( 48070 * )
      NEW met1 ( 48070 47430 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 26910 52870 0 ) ( * 52890 )
      NEW met1 ( 26910 52890 ) ( 27830 * )
      NEW met1 ( 27830 52530 ) ( * 52890 )
      NEW met1 ( 27830 52530 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 30130 48450 ) ( * 52530 )
      NEW met1 ( 30130 48450 ) ( 32430 * )
      NEW met1 ( 18630 53550 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 19090 53550 ) ( * 54060 )
      NEW met3 ( 19090 54060 ) ( 26910 * )
      NEW met2 ( 26910 52870 ) ( * 54060 )
      NEW met1 ( 16330 53550 ) ( 18630 * )
      NEW met2 ( 16330 42330 ) ( * 53550 )
      NEW met1 ( 32430 47430 ) ( * 48450 )
      NEW li1 ( 7130 41990 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 10350 41990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10350 23290 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 23290 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 16330 42330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 48070 47430 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 30130 52530 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 48450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18630 53550 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 19090 53550 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 19090 54060 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 26910 54060 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 26910 52870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16330 53550 ) M1M2_PR ;
    - net27 ( fanout27 X ) ( _075_ A_N ) ( _074_ A ) ( _072_ A ) ( _129_ RESET_B ) ( _128_ RESET_B ) ( _083_ A_N )
      ( _073_ A_N ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 6670 56610 ) ( * 60350 )
      NEW met2 ( 19090 58310 ) ( * 60350 )
      NEW met1 ( 19090 60350 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 6670 60350 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 31050 41990 ) ( * 42500 )
      NEW met2 ( 30130 42500 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 30130 42500 ) ( * 47430 )
      NEW met1 ( 28750 47430 ) ( 30130 * )
      NEW met1 ( 31050 41650 ) ( 35650 * 0 )
      NEW met1 ( 31050 41650 ) ( * 41990 )
      NEW met2 ( 36570 36210 ) ( * 40290 )
      NEW met1 ( 35650 40290 ) ( 36570 * )
      NEW met2 ( 35650 40290 ) ( * 41650 )
      NEW met1 ( 47610 39610 ) ( * 40290 )
      NEW met1 ( 36570 40290 ) ( 47610 * )
      NEW met1 ( 40250 31110 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 40250 31110 ) ( * 32130 )
      NEW met1 ( 36570 32130 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 36570 32130 ) ( * 36210 )
      NEW met1 ( 39330 22950 ) ( 39790 * )
      NEW met2 ( 39330 22950 ) ( * 26690 )
      NEW met2 ( 39330 26690 ) ( 39790 * )
      NEW met2 ( 39790 26690 ) ( * 27710 )
      NEW met2 ( 39330 27710 ) ( 39790 * )
      NEW met2 ( 39330 27710 ) ( * 31110 )
      NEW met1 ( 39330 31110 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 28750 47430 ) ( * 60350 )
      NEW li1 ( 6670 56610 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 6670 56610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6670 60350 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19090 58310 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 19090 58310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19090 60350 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28750 60350 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 41990 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 31050 41990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 47430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28750 47430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36570 36210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36570 40290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 40290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 41650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47610 39610 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 42550 31110 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 40250 31110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40250 32130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36570 32130 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 39790 22950 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 39330 22950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39330 31110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6670 56610 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 19090 58310 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 31050 41990 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net28 ( fanout28 X ) ( _086_ A ) ( _084_ A ) ( _131_ RESET_B ) ( _130_ RESET_B ) ( _085_ A_N ) ( _069_ A_N )
      ( _068_ A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 47610 13090 ) ( 48990 * )
      NEW met1 ( 48990 12410 ) ( * 13090 )
      NEW met1 ( 14950 10370 ) ( 17710 * )
      NEW met1 ( 14950 10370 ) ( * 11730 )
      NEW met1 ( 14950 11730 ) ( 24150 * )
      NEW met1 ( 24150 11730 ) ( * 12750 )
      NEW met1 ( 24150 12750 ) ( 35650 * )
      NEW met1 ( 40250 57970 0 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 41170 45900 ) ( * 57970 )
      NEW met3 ( 29670 45900 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 29670 45050 ) ( * 45900 )
      NEW met1 ( 26910 45050 0 ) ( 29670 * )
      NEW met1 ( 44390 50150 ) ( 48990 * )
      NEW met1 ( 44390 49470 ) ( * 50150 )
      NEW met1 ( 40710 49470 ) ( 44390 * )
      NEW met2 ( 40710 49300 ) ( * 49470 )
      NEW met2 ( 40710 49300 ) ( 41170 * )
      NEW met1 ( 35190 23290 ) ( 35650 * )
      NEW met2 ( 35650 23290 ) ( * 23460 )
      NEW met3 ( 35420 23460 ) ( 35650 * )
      NEW met4 ( 35420 23460 ) ( * 45900 )
      NEW met1 ( 44850 23290 ) ( * 23630 )
      NEW met1 ( 41630 23630 ) ( 44850 * )
      NEW met1 ( 41630 23290 ) ( * 23630 )
      NEW met1 ( 36570 23290 ) ( 41630 * )
      NEW met1 ( 36570 23290 ) ( * 23300 )
      NEW met1 ( 36110 23300 ) ( 36570 * )
      NEW met1 ( 36110 23290 ) ( * 23300 )
      NEW met1 ( 35650 23290 ) ( 36110 * )
      NEW met1 ( 43010 17510 ) ( * 17850 )
      NEW met1 ( 41170 17850 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 41170 17850 ) ( * 22950 )
      NEW met1 ( 41170 22950 ) ( * 23290 )
      NEW met1 ( 41170 14110 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 41170 14110 ) ( * 17850 )
      NEW met2 ( 35650 12750 ) ( * 23290 )
      NEW met2 ( 47610 13090 ) ( * 14110 )
      NEW met1 ( 47610 13090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 48990 12410 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 17710 10370 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 35650 12750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 57970 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 41170 45900 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 29670 45900 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 29670 45050 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 48990 50150 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 40710 49470 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 35190 23290 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 35650 23290 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 35650 23460 ) M2M3_PR
      NEW met3 ( 35420 23460 ) M3M4_PR
      NEW met3 ( 35420 45900 ) M3M4_PR
      NEW li1 ( 44850 23290 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 43010 17510 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 41170 17850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 22950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 14110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 14110 ) M1M2_PR
      NEW met3 ( 35650 23460 ) RECT ( 0 -150 390 150 ) 
      NEW met3 ( 35420 45900 ) RECT ( -800 -150 0 150 )  ;
    - net29 ( fanout29 X ) ( _134_ A ) ( _132_ RESET_B ) ( _087_ A_N ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 48990 7650 ) ( 49910 * )
      NEW met1 ( 48990 17850 ) ( 49450 * )
      NEW met2 ( 48990 17850 ) ( * 25330 )
      NEW met2 ( 48990 7650 ) ( * 17850 )
      NEW met1 ( 30130 25670 ) ( * 26350 )
      NEW met1 ( 15410 26350 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 15410 26350 ) ( * 35700 )
      NEW met3 ( 12190 35700 ) ( 15410 * )
      NEW met1 ( 30130 25330 ) ( * 25670 )
      NEW met2 ( 12190 35700 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 30130 25330 ) ( 48990 * )
      NEW met1 ( 12190 56270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 49910 7650 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 48990 7650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 49450 17850 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 48990 17850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 48990 25330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30130 25670 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 15410 26350 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 15410 35700 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 12190 35700 ) M2M3_PR ;
    - net3 ( input3 X ) ( _133_ A ) ( _067_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43470 12070 ) ( * 12410 )
      NEW met1 ( 43470 12070 ) ( 46690 * )
      NEW met1 ( 46690 11730 ) ( * 12070 )
      NEW met2 ( 45310 12070 ) ( * 17850 )
      NEW li1 ( 43470 12410 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 46690 11730 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 45310 12070 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45310 17850 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 45310 17850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45310 12070 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 45310 17850 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net30 ( ANTENNA_fanout27_A DIODE ) ( ANTENNA__082__A DIODE ) ( ANTENNA_fanout29_A DIODE ) ( ANTENNA_fanout28_A DIODE ) ( fanout30 X ) ( fanout28 A ) ( fanout29 A )
      ( _082_ A ) ( fanout27 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 13570 9350 ) ( * 9860 )
      NEW met2 ( 11730 9860 ) ( 13570 * )
      NEW met2 ( 10810 26860 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 10810 26860 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 7590 55590 ) ( 10810 * )
      NEW met1 ( 7590 55590 ) ( * 55930 )
      NEW met2 ( 11730 9860 ) ( * 26860 )
      NEW met1 ( 18630 3570 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 20930 3570 ) ( * 8670 )
      NEW met1 ( 16790 8670 ) ( 20930 * )
      NEW met1 ( 16790 8670 ) ( * 9350 )
      NEW met1 ( 20930 8670 ) ( 26450 * )
      NEW met1 ( 20930 3230 ) ( 31510 * )
      NEW met1 ( 20930 3230 ) ( * 3570 )
      NEW met1 ( 43470 6630 ) ( 44390 * )
      NEW met2 ( 43470 3230 ) ( * 6630 )
      NEW met1 ( 31510 3230 ) ( 43470 * )
      NEW met1 ( 48070 6290 ) ( * 6630 )
      NEW met1 ( 44390 6630 ) ( 48070 * )
      NEW met1 ( 48070 6970 ) ( 48990 * )
      NEW met1 ( 48070 6630 ) ( * 6970 )
      NEW met1 ( 13570 9350 ) ( 16790 * )
      NEW met1 ( 43470 28730 ) ( 44850 * )
      NEW met1 ( 44850 28390 ) ( * 28730 )
      NEW met2 ( 43470 6630 ) ( * 28730 )
      NEW met1 ( 13570 9350 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10810 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7590 55930 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 16790 9350 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 18630 3570 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 20930 3570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20930 8670 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26450 8670 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 31510 3230 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 44390 6630 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 43470 6630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 3230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 48070 6290 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 48990 6970 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 43470 28730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44850 28390 ) L1M1_PR ;
    - net31 ( fanout31 X ) ( fanout30 A ) ( fanout24 A ) ( fanout26 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 34730 13090 ) ( 44850 * )
      NEW met1 ( 46230 6970 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 46230 6970 ) ( * 13090 )
      NEW met1 ( 44850 13090 ) ( 46230 * )
      NEW met1 ( 31510 58310 ) ( 32430 * )
      NEW met2 ( 31510 50830 ) ( * 58310 )
      NEW met1 ( 31510 50830 ) ( 32430 * )
      NEW met2 ( 32430 41820 ) ( * 50830 )
      NEW met3 ( 32430 41820 ) ( 32660 * )
      NEW met4 ( 32660 28220 ) ( * 41820 )
      NEW met3 ( 32660 28220 ) ( 32890 * )
      NEW met2 ( 32890 13940 ) ( * 28220 )
      NEW met3 ( 32890 13940 ) ( 34730 * )
      NEW met1 ( 18170 52870 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 18170 52870 ) ( * 57630 )
      NEW met1 ( 18170 57630 ) ( 28290 * )
      NEW met1 ( 28290 57630 ) ( * 57970 )
      NEW met1 ( 28290 57970 ) ( 31510 * )
      NEW met1 ( 31510 57970 ) ( * 58310 )
      NEW met2 ( 34730 13090 ) ( * 13940 )
      NEW li1 ( 44850 13090 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 34730 13090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47150 6970 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 46230 6970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 13090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32430 58310 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 31510 58310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31510 50830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 50830 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 32430 41820 ) M2M3_PR
      NEW met3 ( 32660 41820 ) M3M4_PR
      NEW met3 ( 32660 28220 ) M3M4_PR
      NEW met2 ( 32890 28220 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 32890 13940 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 34730 13940 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 19550 52870 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 18170 52870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 57630 ) M1M2_PR
      NEW met3 ( 32430 41820 ) RECT ( -390 -150 0 150 ) 
      NEW met3 ( 32660 28220 ) RECT ( -390 -150 0 150 )  ;
    - net32 ( _106_ CLK_N ) ( _058__1 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 35190 15810 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 30590 53210 ) ( 35190 * )
      NEW li1 ( 35190 15810 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 35190 15810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 53210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30590 53210 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 35190 15810 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net33 ( _107_ CLK_N ) ( _094__2 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 19090 54740 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 19090 54740 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 17710 55590 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 20470 10370 ) ( * 54740 )
      NEW li1 ( 20470 10370 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 20470 10370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19090 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17710 55590 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 20470 10370 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net34 ( _108_ CLK_N ) ( _095__3 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 34270 39610 ) ( * 40290 )
      NEW met1 ( 6670 40290 ) ( 34270 * )
      NEW li1 ( 6670 40290 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 34270 39610 ) L1M1_PR ;
    - net35 ( _109_ CLK_N ) ( _096__4 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 44390 37570 ) ( 50370 * )
      NEW met2 ( 50370 37570 ) ( * 44710 )
      NEW li1 ( 44390 37570 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 50370 37570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 50370 44710 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 50370 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 50370 44710 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net36 ( _110_ CLK_N ) ( _097__5 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 17710 50150 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 19090 10370 ) ( * 50150 )
      NEW li1 ( 19090 10370 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 19090 10370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19090 50150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17710 50150 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 19090 10370 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net37 ( _111_ CLK_N ) ( _098__6 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 17250 7650 ) ( 17710 * )
      NEW met2 ( 17710 7650 ) ( * 39270 )
      NEW li1 ( 17250 7650 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 17710 7650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17710 39270 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 17710 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17710 39270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net38 ( _112_ CLK_N ) ( _099__7 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 16790 57970 ) ( * 58650 )
      NEW met1 ( 16790 57970 ) ( 17710 * )
      NEW met1 ( 17710 57970 ) ( * 58650 )
      NEW met1 ( 17710 58650 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 21850 47770 ) ( * 58650 )
      NEW met1 ( 6670 58650 ) ( 16790 * )
      NEW li1 ( 6670 58650 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 21850 58650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21850 47770 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 21850 47770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 47770 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net39 ( _113_ CLK_N ) ( _100__8 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 35650 33150 ) ( * 33830 )
      NEW met1 ( 35650 33150 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 42550 33150 ) ( * 46750 )
      NEW li1 ( 35650 33830 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 42550 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42550 46750 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 42550 46750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42550 46750 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net4 ( fanout31 A ) ( input4 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 39790 12750 ) ( 43930 * )
      NEW met1 ( 43930 12410 ) ( * 12750 )
      NEW met1 ( 29210 19550 ) ( 39790 * )
      NEW met2 ( 39790 12750 ) ( * 19550 )
      NEW met1 ( 39790 12750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43930 12410 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 39790 19550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29210 19550 ) L1M1_PR ;
    - net40 ( _114_ CLK_N ) ( _101__9 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 21850 10370 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 22310 10370 ) ( * 13800 )
      NEW met2 ( 22310 13800 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 22770 13800 ) ( * 49470 )
      NEW met1 ( 22770 49470 ) ( 24150 * )
      NEW met1 ( 24150 49470 ) ( * 49810 )
      NEW met1 ( 24150 49810 ) ( 35190 * )
      NEW met1 ( 35190 49810 ) ( * 50150 )
      NEW li1 ( 21850 10370 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 22310 10370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 49470 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 35190 50150 ) L1M1_PR ;
    - net41 ( _115_ CLK_N ) ( _102__10 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 36570 15810 ) ( 37030 * )
      NEW met2 ( 37030 15810 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 37030 55590 ) ( 37950 * )
      NEW li1 ( 36570 15810 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 37030 15810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37030 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37950 55590 ) L1M1_PR ;
    - net42 ( _116_ CLK_N ) ( _103__11 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 22310 15810 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 22310 15810 ) ( * 33830 )
      NEW met1 ( 20010 33830 ) ( 22310 * )
      NEW met1 ( 20010 33830 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 17710 34170 ) ( 20010 * )
      NEW li1 ( 26450 15810 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 22310 15810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 33830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17710 34170 ) L1M1_PR ;
    - net43 ( _117_ CLK_N ) ( _104__12 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 30590 15810 ) ( * 22270 )
      NEW met1 ( 21850 22270 ) ( 30590 * )
      NEW met1 ( 21850 22270 ) ( * 22950 )
      NEW li1 ( 30590 15810 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 30590 15810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 22270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21850 22950 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 30590 15810 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net44 ( _118_ CLK_N ) ( _105__13 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 28750 15810 ) ( 29210 * )
      NEW met2 ( 28750 15810 ) ( * 31110 )
      NEW met1 ( 27370 31110 ) ( 28750 * )
      NEW li1 ( 29210 15810 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 28750 15810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28750 31110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27370 31110 ) L1M1_PR ;
    - net45 ( _132_ CLK ) ( _059__14 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 17250 55930 ) ( 18630 * )
      NEW met2 ( 18630 7650 ) ( * 55930 )
      NEW li1 ( 18630 7650 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 18630 7650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18630 55930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 55930 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 18630 7650 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net46 ( _120_ D ) ( _106_ D ) ( hold1 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 8510 53210 ) ( 13800 * )
      NEW met1 ( 28750 52870 ) ( 32430 * )
      NEW met1 ( 28750 52870 ) ( * 53890 )
      NEW met1 ( 13800 53890 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 13800 53210 ) ( * 53890 )
      NEW met1 ( 32430 54910 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 32430 52870 ) ( * 54910 )
      NEW li1 ( 8510 53210 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 32430 52870 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 34270 54910 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 32430 54910 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 52870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 52870 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - net47 ( _129_ D ) ( _109_ D ) ( hold2 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46230 44710 ) ( 48530 * )
      NEW met2 ( 46230 35870 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 34270 35870 ) ( 46230 * )
      NEW met1 ( 34270 35870 ) ( * 36210 )
      NEW met1 ( 46230 46750 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 46230 44710 ) ( * 46750 )
      NEW li1 ( 48530 44710 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 46230 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 35870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34270 36210 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 47150 46750 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 46230 46750 ) M1M2_PR ;
    - net48 ( _115_ D ) ( hold3 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 39790 55590 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 40710 55590 ) ( * 57630 )
      NEW met1 ( 40710 57630 ) ( 43930 * )
      NEW li1 ( 39790 55590 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 40710 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40710 57630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43930 57630 ) L1M1_PR ;
    - net49 ( _131_ D ) ( _114_ D ) ( hold4 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 34730 51170 ) ( * 57970 )
      NEW met1 ( 34270 57970 ) ( 34730 * )
      NEW met1 ( 34730 50490 ) ( 37030 * )
      NEW met1 ( 34730 50490 ) ( * 51170 )
      NEW li1 ( 34730 51170 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 34730 51170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34730 57970 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34270 57970 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 37030 50490 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 34730 51170 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net5 ( input5 X ) ( _119_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 34730 22270 ) ( 49450 * )
      NEW met1 ( 34730 22270 ) ( * 23970 )
      NEW met1 ( 23230 23970 ) ( 34730 * )
      NEW met2 ( 23230 23970 ) ( * 49980 )
      NEW met2 ( 22770 49980 ) ( 23230 * )
      NEW met2 ( 22770 49980 ) ( * 52530 )
      NEW met1 ( 21390 52530 ) ( 22770 * )
      NEW li1 ( 49450 22270 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 23230 23970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 52530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21390 52530 ) L1M1_PR ;
    - net50 ( _122_ D ) ( _107_ D ) ( hold5 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 19550 55420 ) ( * 55930 )
      NEW met3 ( 19550 55420 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 43930 53550 ) ( * 55420 )
      NEW met2 ( 8510 50830 ) ( * 55420 )
      NEW met3 ( 8510 55420 ) ( 19550 * )
      NEW li1 ( 19550 55930 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 19550 55930 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 19550 55420 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 43930 55420 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 43930 53550 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 43930 53550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8510 50830 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 8510 50830 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 8510 55420 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 19550 55930 ) RECT ( 0 -70 355 70 ) 
      NEW met1 ( 43930 53550 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 8510 50830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net51 ( _121_ D ) ( _112_ D ) ( hold6 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 26910 48450 ) ( 28290 * )
      NEW met1 ( 22310 47770 ) ( 23690 * )
      NEW met1 ( 22310 47770 ) ( * 48110 )
      NEW met1 ( 16330 48110 ) ( 22310 * )
      NEW met1 ( 16330 47770 ) ( * 48110 )
      NEW met1 ( 8510 47770 ) ( 16330 * )
      NEW met1 ( 23690 47770 ) ( 26910 * )
      NEW met2 ( 38410 46580 ) ( * 46750 )
      NEW met3 ( 29670 46580 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 29670 46580 ) ( * 48110 )
      NEW met1 ( 28290 48110 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 26910 47770 ) ( * 48450 )
      NEW met1 ( 28290 48110 ) ( * 48450 )
      NEW met1 ( 26910 48450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23690 47770 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 8510 47770 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 26910 47770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38410 46750 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 38410 46750 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 38410 46580 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 29670 46580 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 29670 48110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38410 46750 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net52 ( _123_ D ) ( _110_ D ) ( hold7 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20930 42330 ) ( 26910 * )
      NEW met2 ( 20930 42330 ) ( * 50150 )
      NEW met1 ( 19550 50150 ) ( 20930 * )
      NEW met1 ( 20930 46750 ) ( 34730 * )
      NEW li1 ( 26910 42330 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 20930 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20930 50150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19550 50150 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 34730 46750 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 20930 46750 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 20930 46750 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - net53 ( _124_ D ) ( _111_ D ) ( hold8 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 17710 39610 ) ( 19550 * )
      NEW met1 ( 17710 39610 ) ( * 39950 )
      NEW met2 ( 17710 39950 ) ( * 46750 )
      NEW met1 ( 17710 46750 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 15870 36890 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 15870 38930 ) ( 16330 * )
      NEW met1 ( 16330 38930 ) ( * 39610 )
      NEW met1 ( 16330 39610 ) ( 17710 * )
      NEW li1 ( 19550 39610 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 17710 39950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17710 46750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 46750 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 15870 36890 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 15870 36890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15870 38930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15870 36890 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net54 ( _130_ D ) ( _113_ D ) ( hold9 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 43930 40460 ) ( * 41310 )
      NEW met3 ( 27830 40460 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 27830 40460 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 21390 44710 ) ( 27830 * )
      NEW met1 ( 37490 33830 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 40250 33830 ) ( * 40460 )
      NEW li1 ( 43930 41310 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 43930 41310 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 43930 40460 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 27830 40460 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 27830 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21390 44710 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 37490 33830 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 40250 33830 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 40250 40460 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 43930 41310 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met3 ( 40250 40460 ) RECT ( -800 -150 0 150 )  ;
    - net55 ( _128_ D ) ( _108_ D ) ( hold10 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 33350 42330 ) ( 35650 * )
      NEW met2 ( 35650 42330 ) ( * 44030 )
      NEW met1 ( 35650 44030 ) ( 37030 * )
      NEW met1 ( 36110 39270 ) ( * 39610 )
      NEW met1 ( 36110 39270 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 38410 39270 ) ( * 42330 )
      NEW met1 ( 35650 42330 ) ( 38410 * )
      NEW li1 ( 33350 42330 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 35650 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 44030 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37030 44030 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 36110 39610 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 38410 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38410 42330 ) M1M2_PR ;
    - net56 ( _127_ D ) ( _118_ D ) ( hold11 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 30590 34170 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 30590 34170 ) ( * 36890 )
      NEW met1 ( 23690 36890 ) ( 30590 * )
      NEW met1 ( 29210 31450 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 30590 31450 ) ( * 34170 )
      NEW li1 ( 31050 34170 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 30590 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 36890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23690 36890 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 29210 31450 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 30590 31450 ) M1M2_PR ;
    - net57 ( _126_ D ) ( _117_ D ) ( hold12 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 21390 29070 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 21850 29070 ) ( * 35870 )
      NEW met1 ( 21850 23290 ) ( 23690 * )
      NEW met1 ( 21850 23290 ) ( * 23630 )
      NEW met2 ( 21850 23630 ) ( * 29070 )
      NEW li1 ( 21390 29070 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 21850 29070 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21850 35870 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 21850 35870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23690 23290 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 21850 23630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 35870 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net58 ( _125_ D ) ( _116_ D ) ( hold13 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 8510 33830 ) ( * 44030 )
      NEW met1 ( 8510 44030 ) ( 9430 * )
      NEW met2 ( 13570 33490 ) ( * 33660 )
      NEW met2 ( 13110 33660 ) ( 13570 * )
      NEW met2 ( 13110 33660 ) ( * 35020 )
      NEW met2 ( 11270 35020 ) ( 13110 * )
      NEW met2 ( 11270 33830 ) ( * 35020 )
      NEW met1 ( 8510 33830 ) ( 11270 * )
      NEW met1 ( 17710 33490 ) ( * 33830 )
      NEW met1 ( 17710 33830 ) ( 19550 * )
      NEW met1 ( 13570 33490 ) ( 17710 * )
      NEW li1 ( 8510 33830 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 8510 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8510 44030 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9430 44030 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 13570 33490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11270 33830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19550 33830 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 8510 33830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net6 ( output6 A ) ( _133_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 30590 6970 ) ( * 11390 )
      NEW met1 ( 30590 11390 ) ( 42550 * )
      NEW li1 ( 30590 6970 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 30590 6970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 11390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42550 11390 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 30590 6970 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net7 ( output7 A ) ( _116_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 29730 33150 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 33350 3910 ) ( * 33150 )
      NEW li1 ( 33350 3910 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 33350 3910 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33350 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29730 33150 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 33350 3910 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net8 ( output8 A ) ( _118_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 39390 30430 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 40250 6970 ) ( * 30430 )
      NEW li1 ( 40250 6970 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 40250 6970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40250 30430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 39390 30430 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 40250 6970 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net9 ( output9 A ) ( _117_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 32430 22270 ) ( 33850 * )
      NEW met2 ( 32430 9350 ) ( * 22270 )
      NEW li1 ( 32430 9350 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 32430 9350 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 22270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33850 22270 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 32430 9350 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - one ( PIN one ) ( one_buffer X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 25530 4930 ) ( * 6460 )
      NEW met3 ( 25530 6460 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 25530 6460 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 25530 4930 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 25530 4930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25530 4930 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - one_buffered ( one_buffer A ) ( const_source HI ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 30130 3570 ) ( * 3910 )
      NEW met1 ( 30130 3570 ) ( 48070 * )
      NEW li1 ( 30130 3910 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 48070 3570 ) L1M1_PR ;
    - pad_gpio_ana_en ( PIN pad_gpio_ana_en ) ( output7 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83950 4250 ) ( * 12580 )
      NEW met3 ( 83950 12580 ) ( 84180 * 0 )
      NEW met1 ( 82800 4250 ) ( 83950 * )
      NEW met1 ( 82800 4250 ) ( * 4590 )
      NEW met1 ( 43010 4590 ) ( 82800 * )
      NEW met1 ( 83950 4250 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83950 12580 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 43010 4590 ) L1M1_PR ;
    - pad_gpio_ana_pol ( PIN pad_gpio_ana_pol ) ( output8 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 34270 7650 ) ( 35190 * )
      NEW met2 ( 34270 7650 ) ( * 14620 )
      NEW met3 ( 34270 14620 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 34270 7650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 35190 7650 ) L1M1_PR
      NEW met2 ( 34270 14620 ) M2M3_PR ;
    - pad_gpio_ana_sel ( PIN pad_gpio_ana_sel ) ( output9 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83490 8670 ) ( * 16660 )
      NEW met3 ( 83260 16660 0 ) ( 83490 * )
      NEW met1 ( 63250 8670 ) ( * 9010 )
      NEW met1 ( 63250 8670 ) ( 83490 * )
      NEW met1 ( 40250 9010 ) ( 63250 * )
      NEW met1 ( 83490 8670 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83490 16660 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 40250 9010 ) L1M1_PR ;
    - pad_gpio_dm[0] ( PIN pad_gpio_dm[0] ) ( output10 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 62100 18700 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 26910 17510 ) ( * 18020 )
      NEW met3 ( 26910 18020 ) ( 62100 * )
      NEW met3 ( 62100 18020 ) ( * 18700 )
      NEW li1 ( 26910 17510 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 26910 17510 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 26910 18020 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 26910 17510 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - pad_gpio_dm[1] ( PIN pad_gpio_dm[1] ) ( output11 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 33810 12070 ) ( * 20740 )
      NEW met3 ( 33810 20740 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 33810 12070 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 33810 12070 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 33810 20740 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 33810 12070 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - pad_gpio_dm[2] ( PIN pad_gpio_dm[2] ) ( output12 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 84410 9010 ) ( * 22780 )
      NEW met3 ( 84180 22780 0 ) ( 84410 * )
      NEW met1 ( 82800 9010 ) ( 84410 * )
      NEW met1 ( 82800 9010 ) ( * 9690 )
      NEW met1 ( 47150 9690 ) ( 82800 * )
      NEW met1 ( 84410 9010 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 84410 22780 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 47150 9690 ) L1M1_PR ;
    - pad_gpio_holdover ( PIN pad_gpio_holdover ) ( output13 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83490 18190 ) ( * 24820 )
      NEW met3 ( 83260 24820 0 ) ( 83490 * )
      NEW met1 ( 82800 18190 ) ( 83490 * )
      NEW met1 ( 82800 17170 ) ( * 18190 )
      NEW met1 ( 40710 17170 ) ( 82800 * )
      NEW met1 ( 83490 18190 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83490 24820 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 40710 17170 ) L1M1_PR ;
    - pad_gpio_ib_mode_sel ( PIN pad_gpio_ib_mode_sel ) ( output14 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83030 20570 ) ( * 26860 )
      NEW met3 ( 83030 26860 ) ( 83260 * 0 )
      NEW met1 ( 82800 20570 ) ( 83030 * )
      NEW met1 ( 82800 19890 ) ( * 20570 )
      NEW met1 ( 40250 19890 ) ( 82800 * )
      NEW met1 ( 83030 20570 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83030 26860 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 40250 19890 ) L1M1_PR ;
    - pad_gpio_in ( PIN pad_gpio_in ) ( ANTENNA_input3_A DIODE ) ( input3 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 84870 11730 ) ( * 28900 )
      NEW met3 ( 84870 28900 ) ( 85100 * 0 )
      NEW met2 ( 47610 10030 ) ( * 12410 )
      NEW met1 ( 27830 10030 ) ( 47610 * )
      NEW met1 ( 47610 11730 ) ( 84870 * )
      NEW met1 ( 84870 11730 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 84870 28900 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 47610 12410 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 47610 12410 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 10030 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27830 10030 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 47610 11730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 12410 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met2 ( 47610 11730 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - pad_gpio_inenb ( PIN pad_gpio_inenb ) ( output15 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 53590 20230 ) ( * 30940 )
      NEW met1 ( 50370 20230 ) ( 53590 * )
      NEW met3 ( 53590 30940 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 53590 30940 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 53590 20230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 50370 20230 ) L1M1_PR ;
    - pad_gpio_out ( PIN pad_gpio_out ) ( output16 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 62330 26010 ) ( * 32980 )
      NEW met3 ( 62330 32980 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 47150 26010 ) ( 62330 * )
      NEW met1 ( 62330 26010 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 62330 32980 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 47150 26010 ) L1M1_PR ;
    - pad_gpio_outenb ( PIN pad_gpio_outenb ) ( output17 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 96830 35020 ) ( 97060 * 0 )
      NEW met2 ( 96830 28050 ) ( * 35020 )
      NEW met1 ( 39790 28050 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 39790 28050 ) ( 96830 * )
      NEW met1 ( 96830 28050 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 96830 35020 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 39790 28390 ) L1M1_PR ;
    - pad_gpio_slow_sel ( PIN pad_gpio_slow_sel ) ( output18 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 33810 26010 ) ( * 37060 )
      NEW met3 ( 33810 37060 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 33810 37060 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 33810 26010 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 33810 26010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 26010 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - pad_gpio_vtrip_sel ( PIN pad_gpio_vtrip_sel ) ( output19 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 13110 39100 ) ( * 39270 )
      NEW met3 ( 13110 39100 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 13110 39100 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 13110 39270 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 13110 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 13110 39270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - resetn ( PIN resetn ) ( ANTENNA_input4_A DIODE ) ( input4 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 30130 19890 ) ( * 20230 )
      NEW met1 ( 30130 19890 ) ( 31970 * )
      NEW met2 ( 31970 19890 ) ( * 29580 )
      NEW met2 ( 31970 29580 ) ( 32430 * )
      NEW met2 ( 32430 29580 ) ( * 41140 )
      NEW met2 ( 31970 15810 ) ( * 19890 )
      NEW met3 ( 32430 41140 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 30130 20230 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 31970 19890 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 32430 41140 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 31970 15810 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 31970 15810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31970 15810 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - resetn_out ( PIN resetn_out ) ( output20 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 13570 44370 ) ( * 44540 )
      NEW met3 ( 62100 43180 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met3 ( 62100 43180 ) ( * 44540 )
      NEW met1 ( 13570 44370 ) ( 14030 * )
      NEW met3 ( 13570 44540 ) ( 62100 * )
      NEW met1 ( 13570 44370 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 13570 44540 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 14030 44370 ) L1M1_PR ;
    - serial_clock ( PIN serial_clock ) ( ANTENNA_clkbuf_0_serial_clock_A DIODE ) ( clkbuf_0_serial_clock A ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 17250 31110 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 20010 31110 ) ( * 45220 )
      NEW met2 ( 16790 18530 ) ( * 31110 )
      NEW met1 ( 16790 31110 ) ( 17250 * )
      NEW met3 ( 20010 45220 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 17250 31110 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 20010 31110 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 20010 45220 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 16790 18530 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 16790 18530 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16790 31110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16790 18530 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - serial_clock_out ( PIN serial_clock_out ) ( serial_clock_out_buffer X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 25530 15130 ) ( 34730 * )
      NEW met2 ( 34730 15130 ) ( * 47260 )
      NEW met3 ( 34730 47260 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 25530 15130 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 34730 15130 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 34730 47260 ) M2M3_PR ;
    - serial_clock_out_buffered ( _131_ CLK ) ( _129_ CLK ) ( _128_ CLK ) ( _123_ CLK ) ( _119_ CLK ) ( clkbuf_1_1__f_serial_clock X ) ( serial_clock_out_buffer A ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 26910 31450 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 27830 14450 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 16790 14450 ) ( 27830 * )
      NEW met1 ( 32890 35870 ) ( * 36550 )
      NEW met1 ( 27830 35870 ) ( 32890 * )
      NEW met2 ( 27830 31450 ) ( * 35870 )
      NEW met2 ( 28290 39780 ) ( * 41990 )
      NEW met2 ( 27830 39780 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 27830 35870 ) ( * 39780 )
      NEW met1 ( 28290 42330 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 28290 41990 ) ( * 42330 )
      NEW met1 ( 20010 53210 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 28290 41990 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 28290 58650 ) ( 32890 * )
      NEW met2 ( 28290 53210 ) ( * 58650 )
      NEW li1 ( 26910 31450 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 27830 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 14450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16790 14450 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 32890 36550 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 27830 35870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28290 41990 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 28290 41990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31970 42330 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 20010 53210 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 28290 53210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32890 58650 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 28290 58650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28290 41990 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - serial_data_in ( PIN serial_data_in ) ( ANTENNA_input5_A DIODE ) ( input5 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 45770 3230 ) ( 49910 * )
      NEW met1 ( 50370 23290 ) ( 50830 * )
      NEW met2 ( 50830 23290 ) ( * 49300 )
      NEW met1 ( 49910 23290 ) ( 50370 * )
      NEW met2 ( 49910 3230 ) ( * 23290 )
      NEW met3 ( 50830 49300 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 45770 3230 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 49910 3230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 50370 23290 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 50830 23290 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 50830 49300 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 49910 23290 ) M1M2_PR ;
    - serial_data_out ( PIN serial_data_out ) ( output21 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 27370 51340 ) ( * 58650 )
      NEW met3 ( 27370 51340 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 27370 51340 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 27370 58650 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 27370 58650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 58650 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - serial_load ( PIN serial_load ) ( ANTENNA_clkbuf_0_serial_load_A DIODE ) ( clkbuf_0_serial_load A ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 19550 49470 ) ( * 53380 )
      NEW met1 ( 17250 41990 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 19550 41990 ) ( * 49470 )
      NEW met1 ( 6670 49470 ) ( 19550 * )
      NEW met3 ( 19550 53380 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 6670 49470 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 19550 49470 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 19550 53380 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 17250 41990 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 19550 41990 ) M1M2_PR ;
    - serial_load_out ( PIN serial_load_out ) ( serial_load_out_buffer X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 89930 41310 ) ( 96830 * )
      NEW met2 ( 96830 41310 ) ( * 55420 )
      NEW met3 ( 96830 55420 ) ( 97060 * 0 )
      NEW met2 ( 89930 29070 ) ( * 41310 )
      NEW met1 ( 25530 20570 ) ( 55430 * )
      NEW met2 ( 55430 20570 ) ( * 29070 )
      NEW met1 ( 55430 29070 ) ( 89930 * )
      NEW met1 ( 89930 29070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 89930 41310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 96830 41310 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 96830 55420 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 25530 20570 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 55430 20570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 55430 29070 ) M1M2_PR ;
    - serial_load_out_buffered ( _102__10 A ) ( _101__9 A ) ( _099__7 A ) ( _097__5 A ) ( _096__4 A ) ( _094__2 A ) ( _058__1 A )
      ( clkbuf_1_1__f_serial_load X ) ( serial_load_out_buffer A ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 7130 58310 ) ( 14950 * )
      NEW met1 ( 10810 29410 ) ( 14950 * )
      NEW met1 ( 14950 20230 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 14950 20230 ) ( * 29410 )
      NEW met1 ( 19550 9350 ) ( * 9690 )
      NEW met1 ( 14950 9690 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 14950 9690 ) ( * 20230 )
      NEW met1 ( 19550 9350 ) ( 20930 * )
      NEW met1 ( 20930 9350 ) ( 21390 * )
      NEW met1 ( 35190 14790 ) ( 35650 * )
      NEW met2 ( 35190 9690 ) ( * 14790 )
      NEW met1 ( 31510 9690 ) ( 35190 * )
      NEW met1 ( 31510 9350 ) ( * 9690 )
      NEW met1 ( 21390 9350 ) ( 31510 * )
      NEW met1 ( 35650 14790 ) ( 36110 * )
      NEW met1 ( 41170 36550 ) ( 43930 * )
      NEW met1 ( 41170 36550 ) ( * 37570 )
      NEW met1 ( 14950 37570 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 14950 29410 ) ( * 58310 )
      NEW li1 ( 7130 58310 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 14950 58310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 10810 29410 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 14950 29410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16790 20230 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 14950 20230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19550 9350 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 14950 9690 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20930 9350 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 21390 9350 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 35650 14790 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 35190 14790 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 9690 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 36110 14790 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 43930 36550 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 14950 37570 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 14950 37570 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - shift_register\[0\] ( hold1 A ) ( _119_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 30130 53210 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 30130 55590 ) ( 31050 * )
      NEW li1 ( 30130 53210 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 30130 53210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 55590 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 30130 53210 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[10\] ( hold9 A ) ( _129_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43010 36890 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 46690 36890 ) ( * 41990 )
      NEW li1 ( 43010 36890 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 46690 36890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46690 41990 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 46690 41990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46690 41990 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[11\] ( hold4 A ) ( _130_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 30130 45390 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 31510 45390 ) ( * 50150 )
      NEW li1 ( 31510 50150 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 31510 50150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30130 45390 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 31510 45390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31510 50150 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[12\] ( hold3 A ) ( _132_ D ) ( _131_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 37490 58650 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 37490 55250 ) ( * 58650 )
      NEW met1 ( 31970 55250 ) ( 37490 * )
      NEW met1 ( 31970 54910 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 15960 54910 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 43010 58650 ) ( 46690 * )
      NEW li1 ( 43010 58650 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 37490 58650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37490 55250 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 15960 54910 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 46690 58650 ) L1M1_PR ;
    - shift_register\[1\] ( hold6 A ) ( _120_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41170 47770 ) ( * 48110 )
      NEW met1 ( 41170 48110 ) ( 42090 * )
      NEW met2 ( 42090 48110 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 17250 52190 ) ( 42090 * )
      NEW met1 ( 17250 52190 ) ( * 52530 )
      NEW li1 ( 41170 47770 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 42090 48110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 52530 ) L1M1_PR ;
    - shift_register\[2\] ( hold5 A ) ( _121_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 17250 47770 ) ( * 48450 )
      NEW met1 ( 17250 48450 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 25530 48450 ) ( * 50830 )
      NEW met1 ( 25530 50830 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 29670 50830 ) ( * 53890 )
      NEW met1 ( 29670 53890 ) ( 46690 * )
      NEW met1 ( 46690 53210 ) ( * 53890 )
      NEW li1 ( 17250 47770 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 17250 47770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 48450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25530 48450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25530 50830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29670 50830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29670 53890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46690 53210 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 17250 47770 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[3\] ( hold7 A ) ( _122_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 33810 47770 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 33810 47770 ) ( * 51170 )
      NEW met1 ( 17250 51170 ) ( 33810 * )
      NEW met1 ( 17250 50830 ) ( * 51170 )
      NEW li1 ( 37490 47770 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 33810 47770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 51170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 50830 ) L1M1_PR ;
    - shift_register\[4\] ( hold8 A ) ( _123_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 18170 42330 ) ( * 47430 )
      NEW met1 ( 18170 47430 ) ( 20930 * )
      NEW li1 ( 18170 42330 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 18170 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 47430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20930 47430 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 18170 42330 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[5\] ( hold13 A ) ( _124_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 6670 36890 ) ( 7130 * )
      NEW met2 ( 6670 36890 ) ( * 44710 )
      NEW li1 ( 7130 36890 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 6670 36890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 6670 44710 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 6670 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6670 44710 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[6\] ( hold12 A ) ( _125_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 16790 34510 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 16790 34510 ) ( * 35700 )
      NEW met2 ( 16330 35700 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 16330 35700 ) ( * 36210 )
      NEW met1 ( 16330 36210 ) ( 18630 * )
      NEW met1 ( 18630 36210 ) ( * 36550 )
      NEW li1 ( 17250 34510 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 16790 34510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16330 36210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18630 36550 ) L1M1_PR ;
    - shift_register\[7\] ( hold11 A ) ( _126_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 30130 29070 ) ( * 33830 )
      NEW met1 ( 30130 33830 ) ( 33810 * )
      NEW li1 ( 30130 29070 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 30130 29070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 33830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33810 33830 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 30130 29070 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[8\] ( hold10 A ) ( _127_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 32430 36890 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 34270 36890 ) ( * 44710 )
      NEW li1 ( 32430 36890 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 34270 36890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34270 44710 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 34270 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34270 44710 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[9\] ( hold2 A ) ( _128_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 42090 42330 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 43930 42330 ) ( * 47430 )
      NEW li1 ( 42090 42330 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 43930 42330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43930 47430 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 43930 47430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 47430 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - user_gpio_in ( PIN user_gpio_in ) ( output22 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 12650 57630 ) ( * 58140 )
      NEW met3 ( 62100 57460 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met3 ( 62100 57460 ) ( * 58140 )
      NEW met3 ( 12650 58140 ) ( 62100 * )
      NEW met2 ( 12650 58140 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 12650 57630 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 12650 57630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12650 57630 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - user_gpio_oeb ( PIN user_gpio_oeb ) ( ANTENNA__061__A0 DIODE ) ( _061_ A0 ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 103730 36550 ) ( * 59500 )
      NEW met3 ( 103500 59500 0 ) ( 103730 * )
      NEW met1 ( 62100 36550 ) ( 103730 * )
      NEW met1 ( 48990 36890 ) ( * 37230 )
      NEW met1 ( 62100 36550 ) ( * 36890 )
      NEW met1 ( 48990 36890 ) ( 62100 * )
      NEW met1 ( 48300 37230 ) ( 48990 * )
      NEW met1 ( 33350 15470 ) ( 36110 * )
      NEW met2 ( 36110 15470 ) ( * 36380 )
      NEW met3 ( 36110 36380 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 46690 36210 ) ( * 36380 )
      NEW met1 ( 46690 36210 ) ( * 36550 )
      NEW met1 ( 46690 36550 ) ( 47150 * )
      NEW met1 ( 47150 36550 ) ( * 36890 )
      NEW met1 ( 47150 36890 ) ( 48300 * )
      NEW met1 ( 48300 36890 ) ( * 37230 )
      NEW met1 ( 103730 36550 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 103730 59500 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 48990 36890 ) L1M1_PR
      NEW li1 ( 33350 15470 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 36110 15470 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 36110 36380 ) M2M3_PR
      NEW met2 ( 46690 36380 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 46690 36210 ) M1M2_PR ;
    - user_gpio_out ( PIN user_gpio_out ) ( ANTENNA__062__B DIODE ) ( _062_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 30130 10370 ) ( 36570 * )
      NEW met2 ( 36110 39270 ) ( * 51170 )
      NEW met2 ( 35650 39270 ) ( 36110 * )
      NEW met2 ( 35650 29410 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 35650 29410 ) ( 37030 * )
      NEW met1 ( 37030 28730 ) ( * 29410 )
      NEW met1 ( 36570 28730 ) ( 37030 * )
      NEW met1 ( 36570 28390 ) ( * 28730 )
      NEW met2 ( 36570 10370 ) ( * 28390 )
      NEW met2 ( 50370 52870 ) ( * 61540 )
      NEW met3 ( 50370 61540 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 50370 51170 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 36110 51170 ) ( 50370 * )
      NEW li1 ( 30130 10370 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 36570 10370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36110 51170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 29410 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36570 28390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 50370 52870 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 50370 52870 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 50370 61540 ) M2M3_PR
      NEW met1 ( 50370 51170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 50370 52870 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - zero ( PIN zero ) ( zero_buffer X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 27370 2380 ) ( * 3740 )
      NEW met2 ( 26910 3740 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 26910 3740 ) ( * 7140 )
      NEW met2 ( 26910 7140 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 27370 7140 ) ( * 12070 )
      NEW met3 ( 27370 2380 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 27370 2380 ) M2M3_PR
      NEW li1 ( 27370 12070 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 27370 12070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 12070 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - zero_buffered ( zero_buffer A ) ( const_source LO ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41630 3910 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 41630 3910 ) ( * 12070 )
      NEW met1 ( 40250 12070 ) ( 41630 * )
      NEW met1 ( 40250 12070 ) ( * 12410 )
      NEW met1 ( 30590 12410 ) ( 40250 * )
      NEW li1 ( 47150 3910 ) L1M1_PR
      NEW met1 ( 41630 3910 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 12070 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30590 12410 ) L1M1_PR ;
END NETS
END DESIGN
