VERSION 5.8 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN gpio_control_block ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
DIEAREA ( 0 0 ) ( 170000 65000 ) ;
ROW ROW_1_2 unithd 15180 8160 FS DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_2_2 unithd 15180 10880 N DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_3_2 unithd 15180 13600 FS DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_4_2 unithd 15180 16320 N DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_5_2 unithd 15180 19040 FS DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_6_2 unithd 15180 21760 N DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_7_2 unithd 15180 24480 FS DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_8 unithd 4600 27200 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_9 unithd 4600 29920 FS DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_10 unithd 4600 32640 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_11 unithd 4600 35360 FS DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_12 unithd 4600 38080 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_13 unithd 4600 40800 FS DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_14 unithd 4600 43520 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_15 unithd 4600 46240 FS DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_16 unithd 4600 48960 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_17 unithd 4600 51680 FS DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_18 unithd 4600 54400 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_0_2 unithd 15180 5440 N DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
TRACKS X 230 DO 370 STEP 460 LAYER li1 ;
TRACKS Y 170 DO 191 STEP 340 LAYER li1 ;
TRACKS X 170 DO 500 STEP 340 LAYER met1 ;
TRACKS Y 170 DO 191 STEP 340 LAYER met1 ;
TRACKS X 230 DO 370 STEP 460 LAYER met2 ;
TRACKS Y 230 DO 141 STEP 460 LAYER met2 ;
TRACKS X 340 DO 250 STEP 680 LAYER met3 ;
TRACKS Y 340 DO 96 STEP 680 LAYER met3 ;
TRACKS X 460 DO 185 STEP 920 LAYER met4 ;
TRACKS Y 460 DO 71 STEP 920 LAYER met4 ;
TRACKS X 1700 DO 50 STEP 3400 LAYER met5 ;
TRACKS Y 1700 DO 19 STEP 3400 LAYER met5 ;
GCELLGRID X 0 DO 24 STEP 6900 ;
GCELLGRID Y 0 DO 9 STEP 6900 ;
VIAS 5 ;
    - via4_1600x1600 + VIARULE M4M5_PR + CUTSIZE 800 800  + LAYERS met4 via4 met5  + CUTSPACING 800 800  + ENCLOSURE 400 400 400 400  ;
    - via_1600x480 + VIARULE M1M2_PR + CUTSIZE 150 150  + LAYERS met1 via met2  + CUTSPACING 170 170  + ENCLOSURE 85 165 55 165  + ROWCOL 1 5  ;
    - via2_1600x480 + VIARULE M2M3_PR + CUTSIZE 200 200  + LAYERS met2 via2 met3  + CUTSPACING 200 200  + ENCLOSURE 40 140 100 65  + ROWCOL 1 4  ;
    - via3_1600x480 + VIARULE M3M4_PR + CUTSIZE 200 200  + LAYERS met3 via3 met4  + CUTSPACING 200 200  + ENCLOSURE 100 60 100 140  + ROWCOL 1 4  ;
    - via4_1400x1600 + VIARULE M4M5_PR + CUTSIZE 800 800  + LAYERS met4 via4 met5  + CUTSPACING 800 800  + ENCLOSURE 300 400 310 400  ;
END VIAS
COMPONENTS 335 ;
    - ANTENNA_0 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 39100 5440 ) FN ;
    - ANTENNA_1 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 37260 5440 ) FN ;
    - ANTENNA_2 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 45080 13600 ) S ;
    - ANTENNA_3 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 35420 5440 ) N ;
    - ANTENNA_4 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 32200 8160 ) S ;
    - ANTENNA_5 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 20240 10880 ) FN ;
    - ANTENNA_6 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 17480 8160 ) S ;
    - ANTENNA_7 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 21620 8160 ) FS ;
    - FILLER_0_50 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 27600 5440 ) N ;
    - FILLER_0_58 sky130_fd_sc_hd__decap_4 + PLACED ( 31280 5440 ) N ;
    - FILLER_0_65 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 34500 5440 ) N ;
    - FILLER_0_69 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 36340 5440 ) N ;
    - FILLER_0_73 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 38180 5440 ) N ;
    - FILLER_0_77 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 40020 5440 ) N ;
    - FILLER_0_80 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 41400 5440 ) N ;
    - FILLER_0_93 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 47380 5440 ) N ;
    - FILLER_10_3 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 5980 32640 ) N ;
    - FILLER_10_37 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 21620 32640 ) N ;
    - FILLER_11_57 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 30820 35360 ) FS ;
    - FILLER_11_93 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 47380 35360 ) FS ;
    - FILLER_12_29 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 17940 38080 ) N ;
    - FILLER_12_3 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 5980 38080 ) N ;
    - FILLER_13_3 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 5980 40800 ) FS ;
    - FILLER_13_36 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 21160 40800 ) FS ;
    - FILLER_13_62 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 33120 40800 ) FS ;
    - FILLER_14_24 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 15640 43520 ) N ;
    - FILLER_14_43 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 24380 43520 ) N ;
    - FILLER_15_49 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 27140 46240 ) FS ;
    - FILLER_15_73 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 38180 46240 ) FS ;
    - FILLER_16_3 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 5980 48960 ) N ;
    - FILLER_16_37 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 21620 48960 ) N ;
    - FILLER_16_75 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 39100 48960 ) N ;
    - FILLER_16_85 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 43700 48960 ) N ;
    - FILLER_17_11 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 9660 51680 ) FS ;
    - FILLER_17_55 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 29900 51680 ) FS ;
    - FILLER_17_57 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 30820 51680 ) FS ;
    - FILLER_18_29 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 17940 54400 ) N ;
    - FILLER_18_3 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 5980 54400 ) N ;
    - FILLER_18_39 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 22540 54400 ) N ;
    - FILLER_18_49 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 27140 54400 ) N ;
    - FILLER_18_57 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 30820 54400 ) N ;
    - FILLER_18_67 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 35420 54400 ) N ;
    - FILLER_18_85 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 43700 54400 ) N ;
    - FILLER_1_26 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 16560 8160 ) FS ;
    - FILLER_1_30 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 18400 8160 ) FS ;
    - FILLER_1_35 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 20700 8160 ) FS ;
    - FILLER_1_39 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 22540 8160 ) FS ;
    - FILLER_1_53 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 28980 8160 ) FS ;
    - FILLER_1_58 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 31280 8160 ) FS ;
    - FILLER_1_62 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 33120 8160 ) FS ;
    - FILLER_1_73 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 38180 8160 ) FS ;
    - FILLER_1_80 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 41400 8160 ) FS ;
    - FILLER_2_32 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 19320 10880 ) N ;
    - FILLER_2_36 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 21160 10880 ) N ;
    - FILLER_2_41 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 23460 10880 ) N ;
    - FILLER_2_46 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 25760 10880 ) N ;
    - FILLER_2_50 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 27600 10880 ) N ;
    - FILLER_2_55 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 29900 10880 ) N ;
    - FILLER_2_70 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 36800 10880 ) N ;
    - FILLER_2_75 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 39100 10880 ) N ;
    - FILLER_3_55 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 29900 13600 ) FS ;
    - FILLER_3_70 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 36800 13600 ) FS ;
    - FILLER_3_80 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 41400 13600 ) FS ;
    - FILLER_3_86 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 44160 13600 ) FS ;
    - FILLER_3_90 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 46000 13600 ) FS ;
    - FILLER_4_46 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 25760 16320 ) N ;
    - FILLER_4_92 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 46920 16320 ) N ;
    - FILLER_5_26 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 16560 19040 ) FS ;
    - FILLER_6_52 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 28520 21760 ) N ;
    - FILLER_7_26 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 16560 24480 ) FS ;
    - FILLER_7_88 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 45080 24480 ) FS ;
    - FILLER_8_3 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 5980 27200 ) N ;
    - FILLER_8_55 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 29900 27200 ) N ;
    - FILLER_8_82 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 42320 27200 ) N ;
    - FILLER_9_45 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 25300 29920 ) FS ;
    - PHY_0 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 5440 ) N ;
    - PHY_1 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 5440 ) FN ;
    - PHY_10 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 19040 ) FS ;
    - PHY_11 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 19040 ) S ;
    - PHY_12 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 21760 ) N ;
    - PHY_13 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 21760 ) FN ;
    - PHY_14 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 24480 ) FS ;
    - PHY_15 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 24480 ) S ;
    - PHY_16 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 27200 ) N ;
    - PHY_17 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 27200 ) FN ;
    - PHY_18 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 29920 ) FS ;
    - PHY_19 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 29920 ) S ;
    - PHY_2 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 8160 ) FS ;
    - PHY_20 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 32640 ) N ;
    - PHY_21 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 32640 ) FN ;
    - PHY_22 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 35360 ) FS ;
    - PHY_23 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 35360 ) S ;
    - PHY_24 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 38080 ) N ;
    - PHY_25 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 38080 ) FN ;
    - PHY_26 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 40800 ) FS ;
    - PHY_27 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 40800 ) S ;
    - PHY_28 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 43520 ) N ;
    - PHY_29 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 43520 ) FN ;
    - PHY_3 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 8160 ) S ;
    - PHY_30 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 46240 ) FS ;
    - PHY_31 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 46240 ) S ;
    - PHY_32 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 48960 ) N ;
    - PHY_33 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 48960 ) FN ;
    - PHY_34 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 51680 ) FS ;
    - PHY_35 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 51680 ) S ;
    - PHY_36 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 54400 ) N ;
    - PHY_37 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 54400 ) FN ;
    - PHY_4 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 10880 ) N ;
    - PHY_5 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 10880 ) FN ;
    - PHY_6 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 13600 ) FS ;
    - PHY_7 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 13600 ) S ;
    - PHY_8 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 16320 ) N ;
    - PHY_9 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 16320 ) FN ;
    - TAP_38 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 5440 ) N ;
    - TAP_39 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 5440 ) N ;
    - TAP_40 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 8160 ) FS ;
    - TAP_41 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 10880 ) N ;
    - TAP_42 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 13600 ) FS ;
    - TAP_43 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 16320 ) N ;
    - TAP_44 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 19040 ) FS ;
    - TAP_45 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 21760 ) N ;
    - TAP_46 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 24480 ) FS ;
    - TAP_47 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 27200 ) N ;
    - TAP_48 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 27200 ) N ;
    - TAP_49 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 27200 ) N ;
    - TAP_50 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 29920 ) FS ;
    - TAP_51 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 32640 ) N ;
    - TAP_52 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 32640 ) N ;
    - TAP_53 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 35360 ) FS ;
    - TAP_54 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 38080 ) N ;
    - TAP_55 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 38080 ) N ;
    - TAP_56 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 40800 ) FS ;
    - TAP_57 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 43520 ) N ;
    - TAP_58 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 43520 ) N ;
    - TAP_59 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 46240 ) FS ;
    - TAP_60 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 48960 ) N ;
    - TAP_61 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 48960 ) N ;
    - TAP_62 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 51680 ) FS ;
    - TAP_63 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 54400 ) N ;
    - TAP_64 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 54400 ) N ;
    - TAP_65 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 54400 ) N ;
    - _108_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 36340 54400 ) N ;
    - _109_ sky130_fd_sc_hd__dlymetal6s2s_1 + PLACED ( 25760 40800 ) FS ;
    - _110_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 27140 27200 ) N ;
    - _111_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 38180 32640 ) N ;
    - _112_ sky130_fd_sc_hd__dlymetal6s2s_1 + PLACED ( 25760 29920 ) FS ;
    - _113_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 30820 40800 ) FS ;
    - _114_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 11500 35360 ) FS ;
    - _115__1 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + PLACED ( 10120 35360 ) FS ;
    - _115__2 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + PLACED ( 16100 43520 ) N ;
    - _115__3 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + PLACED ( 9200 38080 ) N ;
    - _115__4 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + PLACED ( 7820 38080 ) N ;
    - _115__5 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + PLACED ( 6900 32640 ) N ;
    - _116_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 10120 29920 ) FS ;
    - _117_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 17020 24480 ) FS ;
    - _118_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 23920 19040 ) FS ;
    - _119_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 30820 27200 ) N ;
    - _120_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 26680 16320 ) N ;
    - _121_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 19320 16320 ) N ;
    - _122_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 20700 16320 ) N ;
    - _123_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 21160 19040 ) FS ;
    - _124_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 22080 16320 ) N ;
    - _125_ sky130_fd_sc_hd__dlymetal6s2s_1 + PLACED ( 30820 46240 ) FS ;
    - _126_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 23460 16320 ) N ;
    - _127_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 24380 10880 ) N ;
    - _128_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 28520 10880 ) N ;
    - _129_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 30360 10880 ) N ;
    - _130_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 30360 13600 ) FS ;
    - _131_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 35420 10880 ) N ;
    - _132_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 44160 8160 ) FS ;
    - _133_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 46460 13600 ) FS ;
    - _134_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 26220 10880 ) N ;
    - _135_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 29900 8160 ) FS ;
    - _136_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 45080 19040 ) FS ;
    - _137_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 36800 8160 ) FS ;
    - _138_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 25760 21760 ) N ;
    - _139_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 35420 8160 ) FS ;
    - _140_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 8740 29920 ) FS ;
    - _141_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 8740 35360 ) FS ;
    - _142_ sky130_fd_sc_hd__dlymetal6s2s_1 + PLACED ( 24840 43520 ) N ;
    - _143_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 40480 35360 ) FS ;
    - _144_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 31740 54400 ) N ;
    - _145_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 37260 38080 ) N ;
    - _146_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 28980 54400 ) N ;
    - _147_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 11040 40800 ) FS ;
    - _148_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 12880 43520 ) N ;
    - _149_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 14260 43520 ) N ;
    - _150_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 21620 43520 ) N ;
    - _151_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 11500 43520 ) N ;
    - _152_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 20240 54400 ) N ;
    - _153_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 23460 51680 ) FS ;
    - _154_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 9660 40800 ) FS ;
    - _155_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 8280 40800 ) FS ;
    - _156_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 14720 40800 ) FS ;
    - _157_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 10120 43520 ) N ;
    - _158_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 27600 54400 ) N ;
    - _159_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 12420 40800 ) FS ;
    - _160_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 8740 43520 ) N ;
    - _161_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 6440 38080 ) N ;
    - _162_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 6900 40800 ) FS ;
    - _163_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 14720 38080 ) N ;
    - _164_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 7360 43520 ) N ;
    - _165_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 12420 38080 ) N ;
    - _166_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 5980 43520 ) N ;
    - _167_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 18860 54400 ) N ;
    - _168_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 11500 51680 ) FS ;
    - _169_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 35420 46240 ) FS ;
    - _170_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 16100 54400 ) N ;
    - _171_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 34500 48960 ) N ;
    - _172_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 14720 54400 ) N ;
    - _173_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 13340 54400 ) N ;
    - _174_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 11960 54400 ) N ;
    - _175_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 27600 46240 ) FS ;
    - _176_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 10580 54400 ) N ;
    - _177_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 36800 48960 ) N ;
    - _178_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 12880 51680 ) FS ;
    - _179_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 9200 54400 ) N ;
    - _180_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 7820 54400 ) N ;
    - _181_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 24840 51680 ) FS ;
    - _182_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 6440 54400 ) N ;
    - _183_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 27600 51680 ) FS ;
    - _184_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 10120 51680 ) FS ;
    - _185_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 6900 48960 ) N ;
    - _186_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 7360 35360 ) FS ;
    - _187_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 31280 51680 ) FS ;
    - _188_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 5980 35360 ) FS ;
    - _189_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 33120 54400 ) N ;
    - _190_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 7360 29920 ) FS ;
    - _191_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 30820 29920 ) FS ;
    - _192_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 46460 8160 ) FS ;
    - _193_ sky130_fd_sc_hd__and2_1 + PLACED ( 45540 29920 ) FS ;
    - _194_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 5980 29920 ) FS ;
    - _195_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 44160 16320 ) N ;
    - _196_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 44620 5440 ) N ;
    - _197_ sky130_fd_sc_hd__inv_2 + PLACED ( 33120 5440 ) N ;
    - _198_ sky130_fd_sc_hd__and2_1 + PLACED ( 41860 13600 ) FS ;
    - _199_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 6900 27200 ) N ;
    - _200_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 16560 16320 ) N ;
    - _201_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 17940 16320 ) N ;
    - _202_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 16560 13600 ) FS ;
    - _203_ sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 41400 48960 ) N ;
    - _204_ sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 46000 51680 ) FS ;
    - _205_ sky130_fd_sc_hd__mux2_1 + PLACED ( 43700 38080 ) N ;
    - _206_ sky130_fd_sc_hd__mux2_1 + PLACED ( 43700 27200 ) N ;
    - _207_ sky130_fd_sc_hd__mux2_1 + PLACED ( 43700 32640 ) N ;
    - _208_ sky130_fd_sc_hd__mux2_1 + PLACED ( 43240 35360 ) FS ;
    - _209_ sky130_fd_sc_hd__ebufn_8 + PLACED ( 38180 21760 ) N ;
    - _210_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 34040 51680 ) FS ;
    - _211_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 22540 48960 ) N ;
    - _212_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 29440 43520 ) N ;
    - _213_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 34040 40800 ) FS ;
    - _214_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 12880 35360 ) FS ;
    - _215_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 13340 29920 ) FS ;
    - _216_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 15180 46240 ) FS ;
    - _217_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 33580 29920 ) FS ;
    - _218_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 28980 19040 ) FS ;
    - _219_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 32200 16320 ) N ;
    - _220_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 17940 13600 ) FS ;
    - _221_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 19780 24480 ) FS ;
    - _222_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 22540 32640 ) N ;
    - _223_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 38640 46240 ) FS ;
    - _224_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 8280 48960 ) N ;
    - _225_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 14260 51680 ) FS ;
    - _226_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 5980 46240 ) FS ;
    - _227_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 8280 32640 ) N ;
    - _228_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 8280 27200 ) N ;
    - _229_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 16560 21760 ) N ;
    - _230_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 17940 27200 ) N ;
    - _231_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 18860 38080 ) N ;
    - _232_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 31280 35360 ) FS ;
    - _233_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 33120 27200 ) N ;
    - _234_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 31740 24480 ) FS ;
    - _235_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 28980 21760 ) N ;
    - clkbuf_0_serial_clock sky130_fd_sc_hd__clkbuf_16 + PLACED ( 28060 38080 ) N ;
    - clkbuf_1_0_0_serial_clock sky130_fd_sc_hd__clkbuf_2 + PLACED ( 10580 38080 ) N ;
    - clkbuf_1_1_0_serial_clock sky130_fd_sc_hd__clkbuf_2 + PLACED ( 39560 48960 ) N ;
    - const_source sky130_fd_sc_hd__conb_1 + PLACED ( 46000 5440 ) N ;
    - gpio_in_buf sky130_fd_sc_hd__einvp_8 + PLACED ( 39560 10880 ) N ;
    - gpio_logic_high gpio_logic_high + FIXED ( 5980 8400 ) N ;
    - hold1 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 39560 38080 ) N ;
    - hold10 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 23460 54400 ) N ;
    - hold11 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 44160 48960 ) N ;
    - hold12 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 25300 19040 ) FS ;
    - hold13 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 39560 32640 ) N ;
    - hold14 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 28520 16320 ) N ;
    - hold15 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 22080 40800 ) FS ;
    - hold16 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 17480 40800 ) FS ;
    - hold17 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 33120 13600 ) FS ;
    - hold18 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 17940 43520 ) N ;
    - hold19 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 31740 10880 ) N ;
    - hold2 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 17940 32640 ) N ;
    - hold3 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 17940 48960 ) N ;
    - hold4 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 26680 35360 ) FS ;
    - hold5 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 34500 32640 ) N ;
    - hold6 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 41400 24480 ) FS ;
    - hold7 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 5980 51680 ) FS ;
    - hold8 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 41400 19040 ) FS ;
    - hold9 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 17480 19040 ) FS ;
    - input1 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 16560 10880 ) N ;
    - input10 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 17940 10880 ) N ;
    - input11 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 24840 8160 ) FS ;
    - input12 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 26220 8160 ) FS ;
    - input13 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 17940 5440 ) N ;
    - input14 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 43240 5440 ) N ;
    - input15 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 41860 5440 ) N ;
    - input16 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 34040 8160 ) FS ;
    - input17 sky130_fd_sc_hd__buf_6 + PLACED ( 43700 43520 ) N ;
    - input18 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 23460 8160 ) FS ;
    - input19 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 22080 10880 ) N ;
    - input2 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 16560 5440 ) N ;
    - input20 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 19320 8160 ) FS ;
    - input3 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 27600 8160 ) FS ;
    - input4 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 19320 5440 ) N ;
    - input5 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 20700 5440 ) N ;
    - input6 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 26220 5440 ) N ;
    - input7 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 22080 5440 ) N ;
    - input8 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 28520 5440 ) N ;
    - input9 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 23460 5440 ) N ;
    - output21 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 39100 13600 ) FS ;
    - output22 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 37260 13600 ) FS ;
    - output23 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 37260 10880 ) N ;
    - output24 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 46000 24480 ) FS ;
    - output25 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 42320 8160 ) FS ;
    - output26 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 39100 8160 ) FS ;
    - output27 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 46000 40800 ) FS ;
    - output28 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 41400 43520 ) N ;
    - output29 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 24840 35360 ) FS ;
    - output30 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 11500 29920 ) FS ;
    - output31 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 46000 54400 ) N ;
    - output32 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 41400 54400 ) N ;
    - output33 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 44160 54400 ) N ;
    - output34 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 39560 54400 ) N ;
    - output35 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 24840 5440 ) N ;
    - output36 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 37720 54400 ) N ;
    - output37 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 29900 5440 ) N ;
END COMPONENTS
PINS 47 ;
    - gpio_defaults[0] + NET gpio_defaults[0] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 4830 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[10] + NET gpio_defaults[10] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 27830 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[11] + NET gpio_defaults[11] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 30130 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[12] + NET gpio_defaults[12] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 32430 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[1] + NET gpio_defaults[1] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 7130 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[2] + NET gpio_defaults[2] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 9430 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[3] + NET gpio_defaults[3] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 11730 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[4] + NET gpio_defaults[4] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 14030 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[5] + NET gpio_defaults[5] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 16330 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[6] + NET gpio_defaults[6] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 18630 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[7] + NET gpio_defaults[7] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 20930 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[8] + NET gpio_defaults[8] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 23230 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[9] + NET gpio_defaults[9] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 25530 63000 ) N ;
    - mgmt_gpio_in + NET mgmt_gpio_in + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 4420 ) N ;
    - mgmt_gpio_oeb + NET mgmt_gpio_oeb + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 8500 ) N ;
    - mgmt_gpio_out + NET mgmt_gpio_out + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 10540 ) N ;
    - one + NET one + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 6460 ) N ;
    - pad_gpio_ana_en + NET pad_gpio_ana_en + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 12580 ) N ;
    - pad_gpio_ana_pol + NET pad_gpio_ana_pol + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 14620 ) N ;
    - pad_gpio_ana_sel + NET pad_gpio_ana_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 16660 ) N ;
    - pad_gpio_dm[0] + NET pad_gpio_dm[0] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 18700 ) N ;
    - pad_gpio_dm[1] + NET pad_gpio_dm[1] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 20740 ) N ;
    - pad_gpio_dm[2] + NET pad_gpio_dm[2] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 22780 ) N ;
    - pad_gpio_holdover + NET pad_gpio_holdover + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 24820 ) N ;
    - pad_gpio_ib_mode_sel + NET pad_gpio_ib_mode_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 26860 ) N ;
    - pad_gpio_in + NET pad_gpio_in + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 28900 ) N ;
    - pad_gpio_inenb + NET pad_gpio_inenb + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 30940 ) N ;
    - pad_gpio_out + NET pad_gpio_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 32980 ) N ;
    - pad_gpio_outenb + NET pad_gpio_outenb + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 35020 ) N ;
    - pad_gpio_slow_sel + NET pad_gpio_slow_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 37060 ) N ;
    - pad_gpio_vtrip_sel + NET pad_gpio_vtrip_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 39100 ) N ;
    - resetn + NET resetn + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 41140 ) N ;
    - resetn_out + NET resetn_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 43180 ) N ;
    - serial_clock + NET serial_clock + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 45220 ) N ;
    - serial_clock_out + NET serial_clock_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 47260 ) N ;
    - serial_data_in + NET serial_data_in + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 49300 ) N ;
    - serial_data_out + NET serial_data_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 51340 ) N ;
    - serial_load + NET serial_load + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 53380 ) N ;
    - serial_load_out + NET serial_load_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 55420 ) N ;
    - user_gpio_in + NET user_gpio_in + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 57460 ) N ;
    - user_gpio_oeb + NET user_gpio_oeb + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 59500 ) N ;
    - user_gpio_out + NET user_gpio_out + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 61540 ) N ;
    - vccd + NET vccd + SPECIAL + DIRECTION INPUT + USE POWER
      + PORT
        + LAYER met4 ( -800 -26080 ) ( 800 26080 )
        + LAYER met4 ( -25800 -25840 ) ( -24200 26080 )
        + LAYER met5 ( -34000 8420 ) ( 10620 10020 )
        + LAYER met5 ( -34000 -8480 ) ( 10620 -6880 )
        + LAYER met5 ( -34000 -25380 ) ( 10620 -23780 )
        + FIXED ( 38600 31280 ) N ;
    - vccd1 + NET vccd1 + SPECIAL + DIRECTION INPUT + USE POWER
      + PORT
        + LAYER met4 ( -800 -25840 ) ( 800 25840 )
        + LAYER met4 ( -25800 -25840 ) ( -24200 25840 )
        + LAYER met5 ( -39000 13660 ) ( 5620 15260 )
        + LAYER met5 ( -39000 -3240 ) ( 5620 -1640 )
        + LAYER met5 ( -39000 -20140 ) ( 5620 -18540 )
        + FIXED ( 43600 31280 ) N ;
    - vssd + NET vssd + SPECIAL + DIRECTION INPUT + USE GROUND
      + PORT
        + LAYER met4 ( -800 -26080 ) ( 800 26080 )
        + LAYER met5 ( -21500 16870 ) ( 23120 18470 )
        + LAYER met5 ( -21500 -30 ) ( 23120 1570 )
        + LAYER met5 ( -21500 -16930 ) ( 23120 -15330 )
        + FIXED ( 26100 31280 ) N ;
    - vssd1 + NET vssd1 + SPECIAL + DIRECTION INPUT + USE GROUND
      + PORT
        + LAYER met4 ( -800 -25840 ) ( 800 25840 )
        + LAYER met5 ( -26500 22110 ) ( 18120 23710 )
        + LAYER met5 ( -26500 5210 ) ( 18120 6810 )
        + LAYER met5 ( -26500 -11690 ) ( 18120 -10090 )
        + FIXED ( 31100 31280 ) N ;
    - zero + NET zero + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 2380 ) N ;
END PINS
BLOCKAGES 11 ;
    - LAYER li1 RECT ( 0 0 ) ( 16795 30025 ) ;
    - LAYER li1 RECT ( 0 29965 ) ( 4265 65069 ) ;
    - LAYER li1 RECT ( 4215 57405 ) ( 49815 64930 ) ;
    - LAYER li1 RECT ( 16830 0 ) ( 49410 5240 ) ;
    - LAYER li1 RECT ( 49000 0 ) ( 169810 64845 ) ;
    - LAYER met5 RECT ( 67000 0 ) ( 170000 65000 ) ;
    - LAYER met4 RECT ( 67000 0 ) ( 170000 65000 ) ;
    - LAYER met2 RECT ( 120000 0 ) ( 170000 65000 ) ;
    - LAYER met1 RECT ( 120000 0 ) ( 170000 65000 ) ;
    - LAYER met4 RECT ( 0 0 ) ( 170000 65000 ) ;
    - LAYER met5 RECT ( 0 0 ) ( 170000 65000 ) ;
END BLOCKAGES
SPECIALNETS 4 ;
    - vccd ( PIN vccd ) + USE POWER
      + ROUTED met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 57120 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 57120 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 57120 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 57120 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 57120 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 57120 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 51680 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 51680 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 51680 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 51680 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 51680 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 51680 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 46240 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 46240 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 46240 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 46240 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 46240 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 46240 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 40800 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 40800 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 40800 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 40800 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 40800 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 40800 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 35360 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 35360 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 35360 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 35360 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 35360 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 35360 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 29920 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 29920 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 29920 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 29920 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 29920 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 29920 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 24480 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 24480 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 24480 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 19040 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 19040 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 19040 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 13600 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 13600 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 13600 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 8160 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 8160 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 8160 ) via_1600x480
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 40500 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 40500 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 23600 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 23600 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 6700 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 6700 ) via4_1600x1600
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 40500 ) ( 49220 40500 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 23600 ) ( 49220 23600 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 6700 ) ( 49220 6700 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 38600 5200 ) ( 38600 57360 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 13600 5440 ) ( 13600 57360 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 57120 ) ( 49220 57120 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 51680 ) ( 49220 51680 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 46240 ) ( 49220 46240 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 40800 ) ( 49220 40800 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 35360 ) ( 49220 35360 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 29920 ) ( 49220 29920 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 24480 ) ( 49220 24480 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 19040 ) ( 49220 19040 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 13600 ) ( 49220 13600 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 8160 ) ( 49220 8160 ) ;
    - vccd1 ( PIN vccd1 ) ( * VPB ) ( * VPWR ) + USE POWER
      + ROUTED met4 0 + SHAPE STRIPE ( 6980 11940 ) via4_1400x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 43600 45740 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 18600 45740 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 43600 28840 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 18600 28840 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 43600 11940 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 18600 11940 ) via4_1600x1600
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 45740 ) ( 49220 45740 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 28840 ) ( 49220 28840 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 11940 ) ( 49220 11940 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 43600 5440 ) ( 43600 57120 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 18600 5440 ) ( 18600 57120 ) ;
    - vssd ( PIN vssd ) + USE GROUND
      + ROUTED met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 54400 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 54400 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 54400 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 48960 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 48960 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 48960 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 43520 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 43520 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 43520 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 38080 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 38080 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 38080 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 32640 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 32640 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 32640 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 27200 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 27200 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 27200 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 21760 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 21760 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 21760 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 16320 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 16320 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 16320 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 10880 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 10880 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 10880 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 5440 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 5440 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 5440 ) via_1600x480
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 48950 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 32050 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 15150 ) via4_1600x1600
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 48950 ) ( 49220 48950 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 32050 ) ( 49220 32050 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 15150 ) ( 49220 15150 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 26100 5200 ) ( 26100 57360 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 54400 ) ( 49220 54400 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 48960 ) ( 49220 48960 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 43520 ) ( 49220 43520 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 38080 ) ( 49220 38080 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 32640 ) ( 49220 32640 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 27200 ) ( 49220 27200 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 21760 ) ( 49220 21760 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 16320 ) ( 49220 16320 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 10880 ) ( 49220 10880 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 5440 ) ( 49220 5440 ) ;
    - vssd1 ( PIN vssd1 ) ( * VNB ) ( * VGND ) + USE GROUND
      + ROUTED met4 0 + SHAPE STRIPE ( 10680 20390 ) via4_1400x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 31100 54190 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 31100 37290 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 31100 20390 ) via4_1600x1600
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 54190 ) ( 49220 54190 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 37290 ) ( 49220 37290 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 20390 ) ( 49220 20390 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 31100 5440 ) ( 31100 57120 ) ;
END SPECIALNETS
NETS 230 ;
    - _000_ ( _205_ A1 ) ( _194_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 10810 30770 ) ( * 30940 )
      NEW met1 ( 6210 30770 ) ( 10810 * )
      NEW met2 ( 29210 30940 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 29210 33150 ) ( 32890 * )
      NEW met2 ( 32890 33150 ) ( * 38590 )
      NEW met1 ( 32890 38590 ) ( 46230 * )
      NEW met3 ( 10810 30940 ) ( 29210 * )
      NEW met2 ( 10810 30940 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 10810 30770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 6210 30770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 29210 30940 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 29210 33150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 33150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 38590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 38590 ) L1M1_PR_MR ;
    - _001_ ( _217_ Q_N ) ( _206_ A0 ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43930 28390 ) ( 45770 * )
      NEW met2 ( 43930 28390 ) ( * 30430 )
      NEW li1 ( 45770 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 28390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43930 30430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 30430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 30430 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _002_ ( _206_ S ) ( _196_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 44850 28730 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 44850 7310 ) ( * 28730 )
      NEW li1 ( 44850 7310 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44850 7310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 44850 28730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46690 28730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44850 7310 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _003_ ( _207_ A1 ) ( _206_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43930 29070 ) ( 44390 * )
      NEW met2 ( 44390 29070 ) ( * 33490 )
      NEW met1 ( 44390 33490 ) ( 46230 * )
      NEW li1 ( 43930 29070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44390 29070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 44390 33490 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 33490 ) L1M1_PR_MR ;
    - _004_ ( _208_ A1 ) ( _207_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43930 34850 ) ( 45770 * )
      NEW met2 ( 45770 34850 ) ( * 36550 )
      NEW li1 ( 43930 34850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 34850 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 36550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 36550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45770 36550 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _005_ ( gpio_in_buf A ) ( _197_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 33810 5950 ) ( * 9010 )
      NEW met1 ( 33810 9010 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 37950 9010 ) ( * 11730 )
      NEW met1 ( 37950 11730 ) ( 46690 * )
      NEW met1 ( 46690 11730 ) ( * 12070 )
      NEW li1 ( 33810 5950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33810 5950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 9010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37950 9010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37950 11730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46690 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33810 5950 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _006_ ( _210_ RESET_B ) ( _190_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 7590 32130 ) ( 8050 * )
      NEW met2 ( 8050 32130 ) ( * 33490 )
      NEW met1 ( 8050 33490 ) ( 10810 * )
      NEW met1 ( 10810 33150 ) ( * 33490 )
      NEW met2 ( 14490 33150 ) ( * 34340 )
      NEW met3 ( 14490 34340 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 44850 34340 ) ( * 41140 )
      NEW met2 ( 44850 41140 ) ( 45310 * )
      NEW met2 ( 45310 41140 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 43470 53210 ) ( 45310 * )
      NEW met1 ( 10810 33150 ) ( 14490 * )
      NEW li1 ( 7590 32130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8050 32130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8050 33490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14490 33150 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 14490 34340 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 44850 34340 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 45310 53210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43470 53210 ) L1M1_PR_MR ;
    - _007_ ( _210_ SET_B ) ( _188_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 5750 37570 ) ( 6210 * )
      NEW met2 ( 5750 37570 ) ( * 44540 )
      NEW met2 ( 5750 44540 ) ( 7130 * )
      NEW met2 ( 7130 44540 ) ( * 45220 )
      NEW met3 ( 15180 45220 ) ( * 45900 )
      NEW met3 ( 15180 45900 ) ( 25070 * )
      NEW met3 ( 7130 45220 ) ( 15180 * )
      NEW met2 ( 25070 49980 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 25530 49980 ) ( * 53550 )
      NEW met1 ( 25530 53550 ) ( 31050 * )
      NEW met1 ( 31050 53550 ) ( * 53890 )
      NEW met1 ( 31050 53890 ) ( 37950 * )
      NEW met1 ( 37950 53550 0 ) ( * 53890 )
      NEW met2 ( 25070 45900 ) ( * 49980 )
      NEW li1 ( 6210 37570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 5750 37570 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 7130 45220 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 25070 45900 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 25530 53550 ) M1M2_PR ;
    - _008_ ( _210_ CLK_N ) ( _186_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 29210 37570 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 29210 52870 ) ( 34270 * )
      NEW met1 ( 8510 37570 ) ( 29210 * )
      NEW li1 ( 8510 37570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29210 37570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 52870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34270 52870 ) L1M1_PR_MR ;
    - _009_ ( _211_ RESET_B ) ( _184_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 10350 51170 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 31970 50150 ) ( * 51170 )
      NEW met1 ( 10350 51170 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 10350 51170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 10350 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10350 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31970 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10350 52190 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _010_ ( _211_ SET_B ) ( _182_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 6670 56610 ) ( * 57970 )
      NEW met2 ( 27830 49810 ) ( * 57970 )
      NEW met1 ( 6670 57970 ) ( 27830 * )
      NEW li1 ( 6670 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 6670 56610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6670 57970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 57970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 49810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6670 56610 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _011_ ( _211_ CLK_N ) ( _180_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 22770 50490 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 8970 56610 ) ( 22770 * )
      NEW li1 ( 8970 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 56610 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22770 50490 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 50490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 50490 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _012_ ( _212_ RESET_B ) ( _178_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 27830 45730 ) ( 38870 * )
      NEW met1 ( 38870 44710 ) ( * 45730 )
      NEW met2 ( 27830 45730 ) ( * 48300 )
      NEW met2 ( 27830 48300 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 28290 48300 ) ( * 51340 )
      NEW met3 ( 14950 51340 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 14950 51340 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 13110 52190 ) ( 14950 * )
      NEW met1 ( 27830 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38870 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 28290 51340 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 14950 51340 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 14950 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 13110 52190 ) L1M1_PR_MR ;
    - _013_ ( _212_ SET_B ) ( _176_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 10810 56270 ) ( * 59330 )
      NEW met2 ( 35190 44370 ) ( * 59330 )
      NEW met1 ( 10810 59330 ) ( 35190 * )
      NEW li1 ( 10810 56270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10810 56270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10810 59330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 59330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 44370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10810 56270 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _014_ ( _212_ CLK_N ) ( _174_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 21390 45050 ) ( 29670 * )
      NEW met3 ( 13110 54060 ) ( 21390 * )
      NEW met2 ( 13110 54060 ) ( * 54910 )
      NEW met2 ( 21390 45050 ) ( * 54060 )
      NEW met1 ( 21390 45050 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29670 45050 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 21390 54060 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 13110 54060 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 13110 54910 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 13110 54910 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 13110 54910 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _015_ ( _213_ RESET_B ) ( _172_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 43470 42330 ) ( * 58650 )
      NEW met1 ( 14950 58650 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 14950 56270 ) ( * 58650 )
      NEW li1 ( 43470 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 58650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14950 58650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14950 56270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 56270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 42330 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 14950 56270 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _016_ ( _213_ SET_B ) ( _170_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 15870 56270 ) ( 16330 * )
      NEW met2 ( 15870 56270 ) ( * 57630 )
      NEW met1 ( 15870 57630 ) ( 31970 * )
      NEW met3 ( 31970 45220 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 37950 42670 ) ( * 45220 )
      NEW met2 ( 31970 45220 ) ( * 57630 )
      NEW li1 ( 16330 56270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15870 56270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15870 57630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31970 57630 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 31970 45220 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 37950 45220 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 37950 42670 ) M1M2_PR ;
    - _017_ ( _213_ CLK_N ) ( _168_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 30590 53890 ) ( * 54060 )
      NEW met3 ( 30590 54060 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 34270 42330 ) ( * 54060 )
      NEW met1 ( 12650 53890 ) ( 30590 * )
      NEW li1 ( 12650 53890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30590 53890 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 30590 54060 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 34270 54060 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 34270 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34270 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34270 42330 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _018_ ( _214_ RESET_B ) ( _166_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 19550 36890 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 19550 36890 ) ( * 37740 )
      NEW met3 ( 6210 37740 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 6210 37740 ) ( * 44030 )
      NEW li1 ( 22310 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 36890 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 19550 37740 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 6210 37740 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 6210 44030 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 6210 44030 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6210 44030 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _019_ ( _214_ SET_B ) ( _164_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 7590 45390 ) ( 8050 * )
      NEW met2 ( 8050 45390 ) ( * 47430 )
      NEW met1 ( 8050 47430 ) ( 13800 * )
      NEW met1 ( 13800 47430 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 13800 47770 ) ( 17710 * )
      NEW met2 ( 17710 37230 ) ( * 47770 )
      NEW li1 ( 7590 45390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8050 45390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8050 47430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17710 47770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17710 37230 ) M1M2_PR ;
    - _020_ ( _214_ CLK_N ) ( _162_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 8050 36550 ) ( 13050 * )
      NEW met2 ( 8050 36550 ) ( * 41310 )
      NEW li1 ( 13050 36550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8050 36550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8050 41310 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8050 41310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8050 41310 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _021_ ( _215_ RESET_B ) ( _160_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20010 31450 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 20010 31450 ) ( * 32300 )
      NEW met3 ( 4370 32300 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 4370 32300 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 4370 44370 ) ( 8970 * )
      NEW met1 ( 8970 44030 ) ( * 44370 )
      NEW li1 ( 22770 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20010 31450 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 20010 32300 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 4370 32300 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 4370 44370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8970 44030 ) L1M1_PR_MR ;
    - _022_ ( _215_ SET_B ) ( _157_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 10350 44030 ) ( 10810 * )
      NEW met2 ( 10810 43860 ) ( * 44030 )
      NEW met3 ( 10810 43860 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 17250 31790 ) ( * 43860 )
      NEW li1 ( 10350 44030 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10810 44030 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 10810 43860 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 17250 43860 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 17250 31790 ) M1M2_PR ;
    - _023_ ( _215_ CLK_N ) ( _155_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 12190 31110 ) ( 13570 * )
      NEW met2 ( 12190 31110 ) ( * 31620 )
      NEW met2 ( 11730 31620 ) ( 12190 * )
      NEW met2 ( 11730 31620 ) ( * 40460 )
      NEW met3 ( 9890 40460 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 9890 40460 ) ( * 41310 )
      NEW met1 ( 9430 41310 ) ( 9890 * )
      NEW li1 ( 13570 31110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 31110 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 11730 40460 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 9890 40460 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 9890 41310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9430 41310 ) L1M1_PR_MR ;
    - _024_ ( _216_ RESET_B ) ( _153_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 24610 47770 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 23690 52190 ) ( 24610 * )
      NEW li1 ( 24610 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24610 47770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24610 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23690 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24610 47770 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _025_ ( _216_ SET_B ) ( _151_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 19090 44030 ) ( * 48110 )
      NEW met1 ( 11730 44030 ) ( 19090 * )
      NEW li1 ( 11730 44030 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19090 44030 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19090 48110 ) M1M2_PR ;
    - _026_ ( _216_ CLK_N ) ( _149_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 15410 45730 ) ( * 47430 )
      NEW li1 ( 15410 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15410 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 15410 47430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15410 47430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15410 45730 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 15410 47430 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _027_ ( _217_ RESET_B ) ( _146_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 43010 31450 ) ( * 33490 )
      NEW met1 ( 42090 33490 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 42090 33490 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 29210 56610 ) ( 42090 * )
      NEW li1 ( 43010 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 33490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 33490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 56610 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29210 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 31450 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _028_ ( _217_ SET_B ) ( _144_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 31970 56270 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 37490 31790 ) ( * 56270 )
      NEW li1 ( 31970 56270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37490 56270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37490 31790 ) M1M2_PR ;
    - _029_ ( _217_ CLK_N ) ( _141_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 11270 32130 ) ( * 35870 )
      NEW met1 ( 9890 35870 ) ( 11270 * )
      NEW met2 ( 32890 31450 ) ( * 32130 )
      NEW met1 ( 32890 31450 ) ( 33810 * )
      NEW met1 ( 11270 32130 ) ( 32890 * )
      NEW met1 ( 11270 32130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11270 35870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9890 35870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 32130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 31450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33810 31450 ) L1M1_PR_MR ;
    - _030_ ( _218_ RESET_B ) ( _139_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 35650 10370 ) ( 36110 * )
      NEW met1 ( 36110 20570 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 36110 10370 ) ( * 20570 )
      NEW li1 ( 35650 10370 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36110 10370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36110 20570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38410 20570 ) L1M1_PR_MR ;
    - _031_ ( _218_ SET_B ) ( _137_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 36570 10370 ) ( 37030 * )
      NEW met2 ( 36570 14620 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 37490 14620 ) ( * 20910 )
      NEW met1 ( 36570 20910 0 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 36570 10370 ) ( * 14620 )
      NEW li1 ( 37030 10370 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36570 10370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37490 20910 ) M1M2_PR ;
    - _032_ ( _218_ CLK_N ) ( _135_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 30590 10370 ) ( 31050 * )
      NEW met1 ( 29210 20230 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 30590 10370 ) ( * 20230 )
      NEW li1 ( 31050 10370 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30590 10370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 20230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29210 20230 ) L1M1_PR_MR ;
    - _033_ ( _219_ RESET_B ) ( _133_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41630 15810 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 41630 15810 ) ( * 17510 )
      NEW li1 ( 46690 15810 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 15810 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 41630 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 17510 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _034_ ( _219_ SET_B ) ( _131_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 35650 11390 ) ( * 17170 )
      NEW met1 ( 35650 17170 ) ( 36110 * 0 )
      NEW li1 ( 35650 11390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35650 11390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 17170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 11390 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _035_ ( _219_ CLK_N ) ( _129_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 31510 13090 ) ( 32430 * )
      NEW met2 ( 32430 13090 ) ( * 17510 )
      NEW li1 ( 31510 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 13090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32430 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 17510 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _036_ ( _220_ RESET_B ) ( _127_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 24610 13090 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 27370 13090 ) ( * 15130 )
      NEW li1 ( 24610 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27370 13090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27370 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27370 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 15130 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _037_ ( _220_ SET_B ) ( _124_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 22310 15470 ) ( * 16830 )
      NEW li1 ( 22310 16830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22310 16830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 15470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 16830 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _038_ ( _220_ CLK_N ) ( _122_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 18170 15130 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 19550 15130 ) ( * 16830 )
      NEW met1 ( 19550 16830 ) ( 21850 * )
      NEW li1 ( 18170 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19550 16830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21850 16830 ) L1M1_PR_MR ;
    - _039_ ( _221_ RESET_B ) ( _120_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 26910 18530 ) ( 29210 * )
      NEW met2 ( 29210 18530 ) ( * 26010 )
      NEW li1 ( 26910 18530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29210 18530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29210 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29210 26010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 26010 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _040_ ( _221_ SET_B ) ( _118_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20930 21250 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 20930 21250 ) ( * 23290 )
      NEW met1 ( 20930 23290 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 24150 23290 ) ( * 26350 )
      NEW li1 ( 24150 21250 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20930 21250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20930 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 26350 ) M1M2_PR ;
    - _041_ ( _221_ CLK_N ) ( _140_ A ) ( _134_ A ) ( _128_ A ) ( _121_ A ) ( _116_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 11270 25670 ) ( * 30430 )
      NEW met1 ( 8970 31110 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 8970 31110 ) ( 11270 * )
      NEW met1 ( 11270 30430 ) ( * 31110 )
      NEW met1 ( 26450 12070 ) ( * 12410 )
      NEW met1 ( 20010 12410 ) ( 26450 * )
      NEW met1 ( 26450 12070 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 19550 17510 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 20010 17510 ) ( * 25670 )
      NEW met1 ( 11270 25670 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 20010 12410 ) ( * 17510 )
      NEW li1 ( 11270 30430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11270 30430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11270 25670 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8970 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 26450 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20010 12410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28750 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 19550 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20010 17510 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20010 25670 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20010 25670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11270 30430 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 20010 25670 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _042_ ( _222_ RESET_B ) ( _114_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 31970 33830 ) ( * 34510 )
      NEW met1 ( 31510 34510 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 31510 34510 ) ( * 34850 )
      NEW met1 ( 12190 34850 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 12190 34850 ) ( * 35870 )
      NEW met1 ( 11730 35870 ) ( 12190 * )
      NEW li1 ( 31970 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12190 35870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 11730 35870 ) L1M1_PR_MR ;
    - _043_ ( _222_ SET_B ) ( _111_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 30130 33490 0 ) ( 38410 * )
      NEW met1 ( 38410 33150 ) ( * 33490 )
      NEW li1 ( 38410 33150 ) L1M1_PR_MR ;
    - _044_ ( _222_ CLK_N ) ( _201_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 19090 18530 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 22770 18530 ) ( * 33830 )
      NEW li1 ( 19090 18530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 18530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22770 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 33830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _045_ ( _141_ A ) ( _140_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 8970 32130 ) ( 9890 * )
      NEW met2 ( 8970 32130 ) ( * 36890 )
      NEW li1 ( 9890 32130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8970 32130 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8970 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8970 36890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8970 36890 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _046_ ( _169_ A ) ( _163_ A ) ( _156_ A ) ( _150_ A ) ( _143_ A ) ( _142_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 37030 46750 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 42550 39780 ) ( * 46750 )
      NEW met2 ( 42550 39780 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 43010 35870 ) ( * 39780 )
      NEW met1 ( 42090 35870 ) ( 43010 * )
      NEW met1 ( 26450 44710 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 28750 44030 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 28750 44030 ) ( 36110 * )
      NEW met2 ( 36110 44030 ) ( * 46750 )
      NEW met1 ( 36110 46750 ) ( 37030 * )
      NEW met1 ( 23230 45730 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 25530 44710 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 25530 44710 ) ( 26450 * )
      NEW met1 ( 15870 41310 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 22770 41310 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 22770 45730 ) ( 23230 * )
      NEW met1 ( 16330 40290 ) ( 21390 * )
      NEW met2 ( 21390 40290 ) ( * 41310 )
      NEW li1 ( 37030 46750 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42550 46750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 35870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42090 35870 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 26450 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36110 44030 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36110 46750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23230 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25530 45730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25530 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 15870 41310 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 41310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16330 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21390 40290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21390 41310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21390 41310 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - _047_ ( _144_ A ) ( _143_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 34270 37570 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 34270 37570 ) ( * 41820 )
      NEW met2 ( 33810 41820 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 33810 41820 ) ( * 42330 )
      NEW met2 ( 33350 42330 ) ( 33810 * )
      NEW met2 ( 32890 55590 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 33350 42330 ) ( * 55590 )
      NEW li1 ( 43010 37570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34270 37570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32890 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 55590 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _048_ ( _146_ A ) ( _145_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 32430 40290 ) ( 39330 * )
      NEW met2 ( 32430 40290 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 30130 55590 ) ( 32430 * )
      NEW li1 ( 39330 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 40290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30130 55590 ) L1M1_PR_MR ;
    - _049_ ( _173_ A ) ( _167_ A ) ( _161_ A ) ( _154_ A ) ( _148_ A ) ( _147_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 6670 39270 ) ( * 39610 )
      NEW met1 ( 6670 39610 ) ( 8970 * )
      NEW met1 ( 13570 55250 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 13570 55250 ) ( 19090 * )
      NEW met1 ( 19090 55250 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 13110 44710 ) ( * 45050 )
      NEW met1 ( 12190 45050 ) ( 13110 * )
      NEW met2 ( 12190 45050 ) ( * 54910 )
      NEW met1 ( 12190 54910 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 12190 55250 ) ( 13570 * )
      NEW met2 ( 9890 42330 ) ( * 44030 )
      NEW met1 ( 9890 44030 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 9890 44370 ) ( 12190 * )
      NEW met1 ( 12190 44370 ) ( * 45050 )
      NEW met1 ( 8970 41990 ) ( 9890 * )
      NEW met1 ( 9890 41990 ) ( * 42330 )
      NEW met1 ( 12190 41990 ) ( * 43010 )
      NEW met1 ( 9890 41990 ) ( 12190 * )
      NEW met2 ( 8970 39610 ) ( * 41990 )
      NEW li1 ( 6670 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8970 39610 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 13570 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 19090 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 13110 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 45050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12190 54910 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9890 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9890 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9890 44030 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8970 41990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 12190 43010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9890 42330 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _050_ ( _149_ A ) ( _148_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 14030 44710 ) ( 14490 * )
      NEW met1 ( 14030 44710 ) ( * 45390 )
      NEW li1 ( 14490 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 14030 45390 ) L1M1_PR_MR ;
    - _051_ ( _151_ A ) ( _150_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 12650 44370 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 24150 44030 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 12650 44370 ) ( 24150 * )
      NEW li1 ( 12650 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 24150 44030 ) L1M1_PR_MR ;
    - _052_ ( _153_ A ) ( _152_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 24610 53210 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 22310 55930 ) ( 24610 * )
      NEW li1 ( 24610 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24610 53210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24610 55930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22310 55930 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24610 53210 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _053_ ( _155_ A ) ( _154_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 8510 42330 ) ( 9430 * )
      NEW met1 ( 9430 42330 ) ( * 43010 )
      NEW met1 ( 9430 43010 ) ( 10810 * )
      NEW li1 ( 8510 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 10810 43010 ) L1M1_PR_MR ;
    - _054_ ( _157_ A ) ( _156_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 14490 41990 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 14490 41990 ) ( * 43860 )
      NEW met2 ( 13110 43860 ) ( 14490 * )
      NEW met2 ( 13110 43860 ) ( * 44540 )
      NEW met2 ( 12650 44540 ) ( 13110 * )
      NEW met3 ( 11270 44540 ) ( 12650 * )
      NEW met2 ( 11270 44540 ) ( * 44710 )
      NEW li1 ( 17250 41990 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14490 41990 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 12650 44540 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 11270 44540 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 11270 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11270 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11270 44710 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _055_ ( _183_ A ) ( _177_ A ) ( _171_ A ) ( _165_ A ) ( _159_ A ) ( _158_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 12190 38930 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 13560 42330 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 13560 41650 ) ( * 42330 )
      NEW met1 ( 12190 41650 ) ( 13560 * )
      NEW met2 ( 28750 48110 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 27370 48110 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 27370 45220 ) ( * 48110 )
      NEW met2 ( 27370 45220 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 27830 43010 ) ( * 45220 )
      NEW met1 ( 19550 43010 ) ( 27830 * )
      NEW met1 ( 19550 42670 ) ( * 43010 )
      NEW met1 ( 13570 42670 ) ( 19550 * )
      NEW met1 ( 13570 42330 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 27830 54910 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 28750 53210 ) ( * 54910 )
      NEW met1 ( 35650 49810 ) ( 36110 * )
      NEW met2 ( 36110 49300 ) ( * 49810 )
      NEW met3 ( 28750 49300 ) ( 36110 * )
      NEW met1 ( 36110 49810 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 12190 38930 ) ( * 41650 )
      NEW li1 ( 13570 38930 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 38930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 13570 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 41650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28750 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28750 53210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28750 48110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 48110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 43010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27830 54910 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28750 54910 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 35650 49810 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36110 49810 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 36110 49300 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 28750 49300 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 37950 49810 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28750 53210 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met2 ( 28750 49300 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - _056_ ( _160_ A ) ( _159_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 14030 43010 ) ( 14490 * )
      NEW met2 ( 14030 43010 ) ( * 43180 )
      NEW met3 ( 10350 43180 ) ( 14030 * )
      NEW met2 ( 10350 43180 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 9890 44710 ) ( 10350 * )
      NEW li1 ( 14490 43010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14030 43010 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 14030 43180 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 10350 43180 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 10350 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9890 44710 ) L1M1_PR_MR ;
    - _057_ ( _162_ A ) ( _161_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 7130 40290 ) ( 7590 * )
      NEW met2 ( 7130 40290 ) ( * 42330 )
      NEW li1 ( 7590 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7130 40290 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7130 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7130 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7130 42330 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _058_ ( _164_ A ) ( _163_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 13570 44540 ) ( * 45390 )
      NEW met1 ( 8510 45390 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 8510 44710 ) ( * 45390 )
      NEW met1 ( 17250 39950 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 19090 39950 ) ( * 41650 )
      NEW met1 ( 16790 41650 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 16790 41650 ) ( * 44540 )
      NEW met3 ( 13570 44540 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 13570 44540 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 13570 45390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8510 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 17250 39950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19090 39950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19090 41650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16790 41650 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 16790 44540 ) M2M3_PR_M ;
    - _059_ ( _166_ A ) ( _165_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 8050 42500 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 7130 44710 ) ( 8050 * )
      NEW met1 ( 14490 40290 ) ( 14950 * )
      NEW met2 ( 14950 40290 ) ( * 42500 )
      NEW met3 ( 8050 42500 ) ( 14950 * )
      NEW met2 ( 8050 42500 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 8050 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7130 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 14490 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 40290 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 14950 42500 ) M2M3_PR_M ;
    - _060_ ( _168_ A ) ( _167_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 11730 52870 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 11730 52870 ) ( 13570 * )
      NEW met2 ( 13570 52870 ) ( * 54910 )
      NEW met1 ( 13570 54910 ) ( 20010 * )
      NEW li1 ( 11730 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 13570 52870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 13570 54910 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20010 54910 ) L1M1_PR_MR ;
    - _061_ ( _170_ A ) ( _169_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 37950 47430 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 37030 47770 ) ( 37950 * )
      NEW met3 ( 18170 52020 ) ( 37030 * )
      NEW met2 ( 18170 52020 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 17250 55590 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 37030 47770 ) ( * 52020 )
      NEW li1 ( 37950 47430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37030 47770 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 37030 52020 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 18170 52020 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 18170 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 55590 ) L1M1_PR_MR ;
    - _062_ ( _172_ A ) ( _171_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 33810 50830 ) ( 36570 * )
      NEW met2 ( 33810 50830 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 31510 55930 ) ( 33810 * )
      NEW met1 ( 31510 55930 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 16790 56270 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 16790 55590 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 15870 55590 ) ( 16790 * )
      NEW li1 ( 36570 50830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33810 50830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 55930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16790 56270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16790 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 15870 55590 ) L1M1_PR_MR ;
    - _063_ ( _174_ A ) ( _173_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 12190 55590 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 14490 55930 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 12190 55930 ) ( 14490 * )
      NEW li1 ( 12190 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 14490 56270 ) L1M1_PR_MR ;
    - _064_ ( _176_ A ) ( _175_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 21850 47090 ) ( 30130 * )
      NEW met1 ( 21850 46750 ) ( * 47090 )
      NEW met1 ( 15870 46750 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 15870 46750 ) ( * 47940 )
      NEW met2 ( 15410 47940 ) ( 15870 * )
      NEW met3 ( 11270 50660 ) ( 15410 * )
      NEW met2 ( 11270 50660 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 11270 55590 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 15410 47940 ) ( * 50660 )
      NEW li1 ( 30130 47090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15870 46750 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 15410 50660 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 11270 50660 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 11270 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 11730 55590 ) L1M1_PR_MR ;
    - _065_ ( _178_ A ) ( _177_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 22770 49470 ) ( 38870 * )
      NEW met1 ( 22770 49470 ) ( * 49810 )
      NEW met1 ( 19550 49810 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 19550 49810 ) ( * 52700 )
      NEW met3 ( 14030 52700 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 14030 52700 ) ( * 53330 )
      NEW li1 ( 38870 49470 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 49810 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 19550 52700 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 14030 52700 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 14030 53330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14030 53330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14030 53330 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _066_ ( _180_ A ) ( _179_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 8050 55590 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 8050 55930 ) ( 10350 * )
      NEW met1 ( 10350 55930 ) ( * 56270 )
      NEW li1 ( 8050 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 10350 56270 ) L1M1_PR_MR ;
    - _067_ ( _182_ A ) ( _181_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 7590 55590 ) ( * 58310 )
      NEW met2 ( 27370 52870 ) ( * 58310 )
      NEW met1 ( 7590 58310 ) ( 27370 * )
      NEW met1 ( 7590 58310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7590 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7590 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27370 52870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27370 52870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 58310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7590 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 27370 52870 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _068_ ( _184_ A ) ( _183_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 9890 50490 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 9890 53210 ) ( 11270 * )
      NEW met2 ( 21850 50490 ) ( * 52530 )
      NEW met1 ( 21850 52530 ) ( 29670 * )
      NEW met1 ( 9890 50490 ) ( 21850 * )
      NEW met1 ( 9890 50490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9890 53210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 11270 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21850 50490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 52530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29670 52530 ) L1M1_PR_MR ;
    - _069_ ( _186_ A ) ( _185_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 7590 36890 ) ( * 49470 )
      NEW met1 ( 7590 49470 ) ( 8050 * )
      NEW li1 ( 7590 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7590 36890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7590 49470 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8050 49470 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7590 36890 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _070_ ( _188_ A ) ( _187_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 31510 52530 ) ( 33810 * )
      NEW met3 ( 30130 45900 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 30130 41820 ) ( * 45900 )
      NEW met3 ( 10350 41820 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 10350 36210 ) ( * 41820 )
      NEW met1 ( 7130 36210 ) ( 10350 * )
      NEW met1 ( 7130 36210 ) ( * 36890 )
      NEW met2 ( 31510 45900 ) ( * 52530 )
      NEW met1 ( 31510 52530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33810 52530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 31510 45900 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 30130 45900 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 30130 41820 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 10350 41820 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 10350 36210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7130 36890 ) L1M1_PR_MR ;
    - _071_ ( _190_ A ) ( _189_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 35190 55250 ) ( 35650 * )
      NEW met2 ( 35650 34510 ) ( 36110 * )
      NEW met2 ( 36110 31620 ) ( * 34510 )
      NEW met3 ( 8050 31620 ) ( 36110 * )
      NEW met2 ( 8050 31450 ) ( * 31620 )
      NEW met1 ( 8050 31450 ) ( 8510 * )
      NEW met2 ( 35650 34510 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 35650 55250 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 35190 55250 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 36110 31620 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 8050 31620 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 8050 31450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8510 31450 ) L1M1_PR_MR ;
    - _072_ ( _192_ A ) ( _191_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 47150 9690 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 47150 9690 ) ( * 10540 )
      NEW met3 ( 31510 10540 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 31510 10540 ) ( * 31110 )
      NEW met1 ( 31510 31110 ) ( 33350 * )
      NEW li1 ( 47610 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47150 9690 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 47150 10540 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 31510 10540 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 31510 31110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33350 31110 ) L1M1_PR_MR ;
    - _073_ ( _194_ A ) ( _193_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 7130 31450 ) ( 7590 * )
      NEW met2 ( 7590 29410 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 7590 29410 ) ( 27370 * )
      NEW met1 ( 27370 28730 ) ( * 29410 )
      NEW met1 ( 27370 28730 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 30590 28730 ) ( * 29410 )
      NEW met1 ( 30590 29410 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 47610 29410 ) ( * 30430 )
      NEW li1 ( 7130 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7590 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7590 29410 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 28730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 29410 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 29410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47610 30430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47610 30430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 30430 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _074_ ( _196_ A ) ( _195_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 45770 6630 ) ( * 16830 )
      NEW met1 ( 45770 16830 ) ( 46690 * )
      NEW li1 ( 45770 6630 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 6630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45770 16830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46690 16830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 6630 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _075_ ( _199_ A ) ( _198_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 43930 15470 ) ( * 15980 )
      NEW met3 ( 37030 15980 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 37030 15980 ) ( * 23460 )
      NEW met3 ( 8050 23460 ) ( 37030 * )
      NEW met2 ( 8050 23460 ) ( * 28390 )
      NEW li1 ( 43930 15470 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 15470 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 43930 15980 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 37030 15980 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 37030 23460 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 8050 23460 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 8050 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8050 28390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 15470 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 8050 28390 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _076_ ( _201_ A ) ( _200_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 17710 17510 ) ( 18170 * )
      NEW met1 ( 17710 16830 ) ( * 17510 )
      NEW li1 ( 18170 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 17710 16830 ) L1M1_PR_MR ;
    - _077_ ( _189_ B ) ( _158_ A ) ( _142_ A ) ( _125_ A ) ( _109_ A ) ( _108_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 25070 44370 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 25070 44370 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 28290 44370 ) ( * 47430 )
      NEW met1 ( 28290 47430 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 28290 47770 ) ( 31050 * )
      NEW met1 ( 25990 42330 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 28290 42330 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 31050 55250 ) ( 33350 * )
      NEW met1 ( 28750 55250 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 28750 55250 ) ( 31050 * )
      NEW met1 ( 36570 54910 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 33810 55590 ) ( 36570 * )
      NEW met1 ( 33810 55250 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 33350 55250 ) ( 33810 * )
      NEW met2 ( 31050 47770 ) ( * 55250 )
      NEW li1 ( 31050 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 47770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25070 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28290 44370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28290 47430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25990 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28290 42330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33350 55250 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 55250 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28750 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 36570 54910 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 47770 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _078_ ( _136_ A ) ( _130_ A ) ( _123_ A ) ( _117_ A ) ( _110_ A ) ( _109_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 31970 14110 ) ( * 14450 )
      NEW met1 ( 31970 14450 ) ( 33350 * )
      NEW met1 ( 33350 14110 ) ( * 14450 )
      NEW met1 ( 33350 14110 ) ( 35595 * )
      NEW met1 ( 35595 14110 ) ( * 14450 )
      NEW met1 ( 35595 14450 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 37950 14450 ) ( 39790 * )
      NEW met2 ( 39790 14450 ) ( * 20230 )
      NEW met1 ( 39790 20230 ) ( 45770 * )
      NEW met1 ( 45770 19550 ) ( * 20230 )
      NEW met1 ( 22770 19550 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 28750 14450 ) ( * 19550 )
      NEW met1 ( 28750 14450 ) ( 31970 * )
      NEW met2 ( 17710 19890 ) ( * 24990 )
      NEW met1 ( 17710 19890 ) ( 22770 * )
      NEW met1 ( 22770 19550 ) ( * 19890 )
      NEW met2 ( 27830 29410 ) ( * 29580 )
      NEW met3 ( 17710 29580 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 17710 24990 ) ( * 29580 )
      NEW met1 ( 27370 41990 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 29670 29580 ) ( * 41990 )
      NEW met3 ( 27830 29580 ) ( 29670 * )
      NEW li1 ( 31970 14110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37950 14450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39790 20230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 19550 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 22770 19550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28750 19550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28750 14450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17710 24990 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17710 24990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17710 19890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27830 29410 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27830 29410 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 27830 29580 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 17710 29580 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 27370 41990 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29670 41990 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 29670 29580 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 17710 24990 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 27830 29410 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _079_ ( _111_ A ) ( _110_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 29670 29070 ) ( 32430 * )
      NEW met2 ( 32430 29070 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 32430 34170 ) ( 39330 * )
      NEW met1 ( 39330 33830 ) ( * 34170 )
      NEW li1 ( 29670 29070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 29070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 34170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 39330 33830 ) L1M1_PR_MR ;
    - _080_ ( _187_ A ) ( _181_ A ) ( _175_ A ) ( _119_ A ) ( _113_ A ) ( _112_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 27370 31110 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 28290 27710 ) ( * 31110 )
      NEW met1 ( 28290 27710 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 31970 27710 ) ( * 28050 )
      NEW met2 ( 31970 28050 ) ( * 42330 )
      NEW met1 ( 29210 46750 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 29670 42670 ) ( * 46750 )
      NEW met1 ( 29670 42670 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 31970 42330 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 30130 52190 ) ( 31970 * )
      NEW met2 ( 30130 47940 ) ( * 52190 )
      NEW met2 ( 29670 47940 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 29670 46750 ) ( * 47940 )
      NEW met1 ( 26450 52190 ) ( 30130 * )
      NEW li1 ( 27370 31110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28290 31110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28290 27710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31970 28050 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 31970 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31970 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31970 28050 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29210 46750 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29670 46750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29670 42670 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31970 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26450 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31970 42330 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 31970 28050 ) RECT ( 0 -70 595 70 )  ;
    - _081_ ( _114_ A ) ( _113_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 12190 36890 ) ( 12650 * )
      NEW met2 ( 12190 36890 ) ( * 37060 )
      NEW met3 ( 12190 37060 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 27830 37060 ) ( * 41310 )
      NEW met1 ( 27830 41310 ) ( 32890 * )
      NEW li1 ( 12650 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 36890 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 12190 37060 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 27830 37060 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 27830 41310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32890 41310 ) L1M1_PR_MR ;
    - _083_ ( _118_ A ) ( _117_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 25070 20230 ) ( * 20570 )
      NEW met1 ( 19550 20230 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 19550 20230 ) ( * 24990 )
      NEW li1 ( 25070 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 20230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19550 24990 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 24990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19550 24990 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _084_ ( _120_ A ) ( _119_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 25990 17510 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 25990 17510 ) ( * 19890 )
      NEW met1 ( 25990 19890 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 27830 19890 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 27830 28390 ) ( 32890 * )
      NEW li1 ( 27830 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25990 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25990 19890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 19890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 28390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32890 28390 ) L1M1_PR_MR ;
    - _085_ ( _122_ A ) ( _121_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 20470 17510 ) ( 20930 * )
      NEW met1 ( 20470 17510 ) ( * 18190 )
      NEW li1 ( 20930 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 20470 18190 ) L1M1_PR_MR ;
    - _086_ ( _124_ A ) ( _123_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 23230 17510 ) ( * 19890 )
      NEW met1 ( 23230 19890 ) ( 23690 * )
      NEW li1 ( 23230 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23230 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23230 19890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23690 19890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23230 17510 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _087_ ( _152_ A ) ( _145_ A ) ( _138_ A ) ( _132_ A ) ( _126_ A ) ( _125_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 21390 55250 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 21850 53380 ) ( * 55250 )
      NEW met3 ( 21850 53380 ) ( 23460 * )
      NEW met3 ( 23460 52700 ) ( * 53380 )
      NEW met3 ( 23460 52700 ) ( 23690 * )
      NEW met1 ( 24610 17170 ) ( 27830 * )
      NEW met1 ( 27830 16830 ) ( * 17170 )
      NEW met2 ( 27830 13940 ) ( * 16830 )
      NEW met3 ( 27830 13940 ) ( 37030 * )
      NEW met2 ( 37030 9350 ) ( * 13940 )
      NEW met1 ( 37030 9350 ) ( 45310 * )
      NEW met1 ( 45310 9350 ) ( * 10030 )
      NEW met2 ( 26910 22270 ) ( * 22950 )
      NEW met2 ( 26910 22270 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 27370 21250 ) ( * 22270 )
      NEW met2 ( 26910 21250 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 26910 17170 ) ( * 21250 )
      NEW met1 ( 38410 39270 ) ( 39330 * )
      NEW met1 ( 39330 38930 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 39330 38930 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 42550 32300 ) ( * 38930 )
      NEW met2 ( 41630 32300 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 41630 23970 ) ( * 32300 )
      NEW met1 ( 26910 23970 ) ( 41630 * )
      NEW met2 ( 26910 22950 ) ( * 23970 )
      NEW met1 ( 28750 47430 ) ( 32430 * )
      NEW met2 ( 28750 47260 ) ( * 47430 )
      NEW met3 ( 28750 46580 ) ( * 47260 )
      NEW met3 ( 28750 46580 ) ( 36570 * )
      NEW met2 ( 36570 39270 ) ( * 46580 )
      NEW met1 ( 36570 39270 ) ( 38410 * )
      NEW met3 ( 23690 47260 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 23690 47260 ) ( * 52700 )
      NEW li1 ( 21390 55250 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21850 55250 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 21850 53380 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 23690 52700 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 24610 17170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27830 16830 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 27830 13940 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 37030 13940 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 37030 9350 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45310 10030 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 26910 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26910 22950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26910 17170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38410 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42550 38930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 23970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26910 23970 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32430 47430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28750 47430 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 28750 47260 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 36570 46580 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 36570 39270 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 23690 47260 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 26910 22950 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 26910 17170 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - _088_ ( _127_ A ) ( _126_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 25070 12070 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 25070 12070 ) ( * 16830 )
      NEW met1 ( 25070 16830 ) ( 25530 * )
      NEW li1 ( 25530 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25070 12070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 16830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25530 16830 ) L1M1_PR_MR ;
    - _089_ ( _129_ A ) ( _128_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 29670 12070 ) ( 30590 * )
      NEW met1 ( 29670 11390 ) ( * 12070 )
      NEW li1 ( 30590 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 29670 11390 ) L1M1_PR_MR ;
    - _090_ ( _131_ A ) ( _130_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 36570 11730 ) ( * 12070 )
      NEW met1 ( 32890 11730 ) ( 36570 * )
      NEW met2 ( 32890 11730 ) ( * 14110 )
      NEW li1 ( 36570 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 11730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32890 14110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 14110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 14110 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _091_ ( _133_ A ) ( _132_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46230 10370 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 47610 10370 ) ( * 15130 )
      NEW li1 ( 46230 10370 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47610 10370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47610 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47610 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 15130 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _092_ ( _135_ A ) ( _134_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 29210 9690 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 29210 9690 ) ( * 11390 )
      NEW met1 ( 27370 11390 ) ( 29210 * )
      NEW li1 ( 30130 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29210 9690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 11390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27370 11390 ) L1M1_PR_MR ;
    - _093_ ( _137_ A ) ( _136_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41630 12750 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 41630 10030 ) ( * 12750 )
      NEW met1 ( 37950 10030 ) ( 41630 * )
      NEW met1 ( 37950 9690 ) ( * 10030 )
      NEW met1 ( 46230 19550 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 46230 12750 ) ( * 19550 )
      NEW met1 ( 46230 12750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 12750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 10030 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37950 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 19550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47610 19550 ) L1M1_PR_MR ;
    - _094_ ( _139_ A ) ( _138_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 29670 9350 ) ( 36570 * )
      NEW met1 ( 36570 9350 ) ( * 9690 )
      NEW met1 ( 27830 22270 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 29670 9350 ) ( * 22270 )
      NEW met1 ( 29670 9350 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 36570 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29670 22270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27830 22270 ) L1M1_PR_MR ;
    - _095_ ( _209_ TE_B ) ( _192_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46230 9010 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 46230 9010 ) ( * 12070 )
      NEW met1 ( 43010 12070 ) ( 46230 * )
      NEW met1 ( 39330 22610 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 43010 12070 ) ( * 22610 )
      NEW li1 ( 46690 9010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 9010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 12070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 12070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 22610 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 39330 22610 ) L1M1_PR_MR ;
    - _096_ ( _210_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _097_ ( _211_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _098_ ( _212_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _099_ ( _213_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _100_ ( _214_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _101_ ( _215_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _102_ ( _216_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _103_ ( _218_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _104_ ( _219_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _105_ ( _220_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _106_ ( _221_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _107_ ( _222_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - clknet_0_serial_clock ( clkbuf_1_1_0_serial_clock A ) ( clkbuf_1_0_0_serial_clock A ) ( clkbuf_0_serial_clock X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 38410 50150 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 38410 49980 ) ( * 50150 )
      NEW met3 ( 33810 49980 ) ( 38410 * )
      NEW met1 ( 26450 39950 ) ( 34730 * )
      NEW met1 ( 26450 39610 ) ( * 39950 )
      NEW met1 ( 16790 39610 ) ( 26450 * )
      NEW met1 ( 16790 39610 ) ( * 39950 )
      NEW met1 ( 13570 39950 ) ( 16790 * )
      NEW met1 ( 13570 39610 ) ( * 39950 )
      NEW met1 ( 11270 39610 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 11270 39270 ) ( * 39610 )
      NEW met1 ( 33810 43010 ) ( 35190 * )
      NEW met2 ( 35190 39950 ) ( * 43010 )
      NEW met1 ( 34730 39950 ) ( 35190 * )
      NEW met2 ( 33810 43010 ) ( * 49980 )
      NEW li1 ( 40250 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 38410 50150 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 38410 49980 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 33810 49980 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 34730 39950 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 11270 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33810 43010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 43010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 39950 ) M1M2_PR ;
    - clknet_1_0_0_serial_clock ( _224_ CLK ) ( _225_ CLK ) ( _226_ CLK ) ( _227_ CLK ) ( _228_ CLK ) ( _229_ CLK ) ( _230_ CLK )
      ( _231_ CLK ) ( clkbuf_1_0_0_serial_clock X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 6210 47770 ) ( * 48110 )
      NEW met1 ( 6210 48110 ) ( 8510 * )
      NEW met1 ( 8510 38590 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 8510 33830 ) ( * 38590 )
      NEW met2 ( 8510 28730 ) ( * 33830 )
      NEW met2 ( 16790 23290 ) ( * 28730 )
      NEW met1 ( 16790 38590 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 16790 39270 ) ( 19090 * )
      NEW met1 ( 8510 28730 ) ( 18170 * )
      NEW met1 ( 11730 38590 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 8510 50490 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 8510 52870 ) ( 9890 * )
      NEW met1 ( 9890 52530 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 9890 52530 ) ( 14030 * )
      NEW met1 ( 14030 52530 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 14030 52870 ) ( 14435 * )
      NEW met1 ( 8510 48110 ) ( * 48450 )
      NEW met2 ( 8510 38590 ) ( * 50490 )
      NEW li1 ( 6210 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 11730 38590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8510 38590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8510 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8510 33830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8510 28730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8510 28730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 28730 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 16790 23290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16790 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16790 28730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19090 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 8510 50490 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8510 50490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8510 52870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14435 52870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8510 48450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8510 33830 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 8510 28730 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 16790 23290 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 16790 28730 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 8510 50490 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met2 ( 8510 48450 ) RECT ( -70 0 70 485 )  ;
    - clknet_1_1_0_serial_clock ( _203_ A ) ( _223_ CLK ) ( _232_ CLK ) ( _233_ CLK ) ( _234_ CLK ) ( _235_ CLK ) ( clkbuf_1_1_0_serial_clock X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 39330 49470 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 39330 49300 ) ( * 49470 )
      NEW met2 ( 38870 49300 ) ( 39330 * )
      NEW met1 ( 40710 50150 ) ( 41630 * )
      NEW met1 ( 40710 49470 ) ( * 50150 )
      NEW met1 ( 31050 36890 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 31050 36890 ) ( * 46750 )
      NEW met1 ( 31050 46750 ) ( 35650 * )
      NEW met1 ( 35650 46750 ) ( * 47430 )
      NEW met1 ( 35650 47430 ) ( 36570 * )
      NEW met1 ( 36570 47090 ) ( * 47430 )
      NEW met1 ( 36570 47090 ) ( 38870 * )
      NEW met1 ( 38870 47090 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 31050 28730 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 31050 28730 ) ( * 36890 )
      NEW met1 ( 31050 26010 ) ( 31970 * )
      NEW met2 ( 31050 26010 ) ( * 28730 )
      NEW met1 ( 29210 23290 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 31050 23290 ) ( * 26010 )
      NEW met2 ( 38870 47770 ) ( * 49300 )
      NEW li1 ( 40710 49470 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39330 49470 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 41630 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 38870 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 38870 47770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31510 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 36890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 46750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33350 28730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 28730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31970 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 26010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29210 23290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38870 47770 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[0] ( PIN gpio_defaults[0] ) ( input1 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 230 7650 ) ( 13110 * )
      NEW met1 ( 13110 7650 ) ( * 12070 )
      NEW met1 ( 13110 12070 ) ( 17710 * )
      NEW met1 ( 230 54910 ) ( 4830 * )
      NEW met2 ( 4830 54910 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 230 7650 ) ( * 54910 )
      NEW met1 ( 230 7650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17710 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 230 54910 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 4830 54910 ) M1M2_PR ;
    - gpio_defaults[10] ( PIN gpio_defaults[10] ) ( input2 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20010 58990 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 27830 58990 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 19550 43180 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 19550 38420 ) ( * 43180 )
      NEW met3 ( 16790 38420 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 16790 31110 ) ( * 38420 )
      NEW met2 ( 16790 31110 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 17250 22780 ) ( * 31110 )
      NEW met2 ( 16790 22780 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 16790 6630 ) ( * 22780 )
      NEW met1 ( 16790 6630 ) ( 17710 * )
      NEW met2 ( 20010 43180 ) ( * 58990 )
      NEW met1 ( 20010 58990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 58990 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 19550 38420 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 16790 38420 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 16790 6630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17710 6630 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[11] ( PIN gpio_defaults[11] ) ( input3 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 30130 52700 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 30130 52700 ) ( * 61540 0 )
      NEW met1 ( 23690 41650 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 23690 21250 ) ( * 41650 )
      NEW met2 ( 23690 21250 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 24150 15810 ) ( * 21250 )
      NEW met1 ( 24150 15810 ) ( 27830 * )
      NEW met1 ( 27830 14450 ) ( * 15810 )
      NEW met1 ( 26910 14450 ) ( 27830 * )
      NEW met1 ( 26910 14110 ) ( * 14450 )
      NEW met2 ( 26910 12580 ) ( * 14110 )
      NEW met2 ( 26910 12580 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 27830 9690 ) ( * 12580 )
      NEW met1 ( 27830 9690 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 30590 41650 ) ( * 52700 )
      NEW met1 ( 30590 41650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 41650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 15810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26910 14110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 9690 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28750 9690 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[12] ( PIN gpio_defaults[12] ) ( input4 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 14490 49300 ) ( 16100 * )
      NEW met3 ( 16100 49300 ) ( * 50660 )
      NEW met3 ( 16100 50660 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 29670 50660 ) ( * 57970 )
      NEW met1 ( 29670 57970 ) ( 32430 * )
      NEW met2 ( 32430 57970 ) ( * 61540 0 )
      NEW met3 ( 3910 47940 ) ( 14490 * )
      NEW met2 ( 3910 6970 ) ( * 47940 )
      NEW met1 ( 3910 6970 ) ( 19550 * )
      NEW met1 ( 19550 6630 ) ( * 6970 )
      NEW met1 ( 19550 6630 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 14490 47940 ) ( * 49300 )
      NEW met2 ( 14490 49300 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 29670 50660 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 29670 57970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 57970 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 14490 47940 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 3910 47940 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 3910 6970 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20470 6630 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[1] ( PIN gpio_defaults[1] ) ( input5 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 9890 26010 ) ( 13110 * )
      NEW met2 ( 9890 26010 ) ( * 28900 )
      NEW met2 ( 9430 28900 ) ( 9890 * )
      NEW met2 ( 9430 28900 ) ( * 37230 )
      NEW met1 ( 5290 37230 ) ( 9430 * )
      NEW met2 ( 5290 37230 ) ( * 50660 )
      NEW met2 ( 5290 50660 ) ( 7130 * )
      NEW met2 ( 7130 50660 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 13110 4590 ) ( * 26010 )
      NEW met1 ( 13110 4590 ) ( 13800 * )
      NEW met1 ( 13800 4590 ) ( * 6290 )
      NEW met1 ( 13800 6290 ) ( 21850 * )
      NEW met1 ( 21850 6290 ) ( * 6630 )
      NEW met1 ( 13110 4590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 13110 26010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9890 26010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9430 37230 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 5290 37230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21850 6630 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[2] ( PIN gpio_defaults[2] ) ( input6 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 7130 26690 ) ( 12190 * )
      NEW met2 ( 7130 26690 ) ( * 39780 )
      NEW met2 ( 6670 39780 ) ( 7130 * )
      NEW met2 ( 6670 39780 ) ( * 43010 )
      NEW met2 ( 6670 43010 ) ( 7130 * )
      NEW met1 ( 7130 43010 ) ( 8970 * )
      NEW met2 ( 8970 43010 ) ( * 56100 )
      NEW met2 ( 8970 56100 ) ( 9430 * )
      NEW met2 ( 9430 56100 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 12190 3910 ) ( * 26690 )
      NEW met2 ( 22770 3910 ) ( * 6290 )
      NEW met1 ( 22770 6290 ) ( 27370 * )
      NEW met1 ( 27370 6290 ) ( * 6630 )
      NEW met1 ( 12190 3910 ) ( 22770 * )
      NEW met1 ( 12190 3910 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12190 26690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7130 26690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7130 43010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8970 43010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 3910 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 6290 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27370 6630 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[3] ( PIN gpio_defaults[3] ) ( input7 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 11270 30940 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 11270 30940 ) ( * 31450 )
      NEW met2 ( 10810 31450 ) ( 11270 * )
      NEW met2 ( 10810 31450 ) ( * 43010 )
      NEW met2 ( 10810 43010 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 11730 43010 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 11730 4250 ) ( * 30940 )
      NEW met2 ( 23230 4250 ) ( * 6630 )
      NEW met1 ( 11730 4250 ) ( 23230 * )
      NEW met1 ( 11730 4250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23230 4250 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23230 6630 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23230 6630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23230 6630 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[4] ( PIN gpio_defaults[4] ) ( input8 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 19090 48620 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 19090 48620 ) ( * 58990 )
      NEW met1 ( 14030 58990 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 14030 58990 ) ( * 61540 0 )
      NEW met1 ( 19550 45390 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 24150 41140 ) ( * 45390 )
      NEW met3 ( 22770 41140 ) ( 24150 * )
      NEW met3 ( 22770 40460 ) ( * 41140 )
      NEW met2 ( 22770 36210 ) ( * 40460 )
      NEW met1 ( 22770 36210 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 24150 26860 ) ( * 36210 )
      NEW met3 ( 16330 26860 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 16330 11730 ) ( * 26860 )
      NEW met1 ( 16330 11730 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 28290 6630 ) ( * 11730 )
      NEW met1 ( 28290 6630 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 19550 45390 ) ( * 48620 )
      NEW met1 ( 19090 58990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14030 58990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19550 45390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 45390 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 24150 41140 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 22770 40460 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 22770 36210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 36210 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 24150 26860 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 16330 26860 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 16330 11730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28290 11730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28290 6630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29670 6630 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[5] ( PIN gpio_defaults[5] ) ( input9 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 15870 45220 ) ( 16330 * )
      NEW met2 ( 15870 7310 ) ( * 45220 )
      NEW met1 ( 15870 7310 ) ( 20010 * )
      NEW met1 ( 20010 6970 ) ( * 7310 )
      NEW met1 ( 20010 6970 ) ( 24610 * )
      NEW met1 ( 24610 6630 ) ( * 6970 )
      NEW met2 ( 16330 45220 ) ( * 61540 0 )
      NEW met1 ( 15870 7310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24610 6630 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[6] ( PIN gpio_defaults[6] ) ( input10 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 18630 37740 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 18630 37740 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 19090 12070 ) ( * 37740 )
      NEW li1 ( 19090 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19090 12070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19090 12070 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[7] ( PIN gpio_defaults[7] ) ( input11 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 24610 11220 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 25070 9690 ) ( * 11220 )
      NEW met1 ( 25070 9690 ) ( 25990 * )
      NEW met3 ( 22310 13940 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 22310 13940 ) ( * 14620 )
      NEW met2 ( 21850 14620 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 21850 14620 ) ( * 49980 )
      NEW met3 ( 20930 49980 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 20930 49980 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 24610 11220 ) ( * 13940 )
      NEW met1 ( 25070 9690 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25990 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 24610 13940 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 22310 13940 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 21850 49980 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 20930 49980 ) M2M3_PR_M ;
    - gpio_defaults[8] ( PIN gpio_defaults[8] ) ( input12 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 22770 10030 ) ( 27370 * )
      NEW met1 ( 27370 9690 ) ( * 10030 )
      NEW met2 ( 22310 18020 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 22310 18020 ) ( * 34340 )
      NEW met2 ( 22310 34340 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 22770 34340 ) ( * 35700 )
      NEW met2 ( 22770 35700 ) ( 23230 * )
      NEW met2 ( 23230 35700 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 22770 10030 ) ( * 18020 )
      NEW met1 ( 22770 10030 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27370 9690 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[9] ( PIN gpio_defaults[9] ) ( input13 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 18630 6630 ) ( 19090 * )
      NEW met1 ( 18630 26690 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 19550 26690 ) ( * 34170 )
      NEW met2 ( 19550 34170 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 20010 34170 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 20010 42670 ) ( 23690 * )
      NEW met2 ( 23690 42670 ) ( * 45900 )
      NEW met2 ( 23690 45900 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 18630 6630 ) ( * 26690 )
      NEW met2 ( 24150 56610 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 25530 56610 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 24150 45900 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 18630 6630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19090 6630 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18630 26690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19550 26690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20010 42670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 42670 ) M1M2_PR ;
    - gpio_logic1 ( gpio_logic_high gpio_logic1 ) ( gpio_in_buf TE ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 12420 12580 ) ( * 16660 0 )
      NEW met3 ( 12420 12580 ) ( 39790 * )
      NEW met2 ( 39790 12410 ) ( * 12580 )
      NEW met2 ( 39790 12580 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 39790 12410 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39790 12410 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39790 12410 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_outenb ( _216_ Q ) ( _193_ A ) ( _191_ B_N ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 28750 31450 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 28750 31450 ) ( * 46750 )
      NEW met1 ( 26910 46750 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 43470 31110 ) ( 45770 * )
      NEW met1 ( 43470 31110 ) ( * 31790 )
      NEW met1 ( 42090 31790 ) ( 43470 * )
      NEW met1 ( 42090 31450 ) ( * 31790 )
      NEW met1 ( 40250 31450 ) ( 42090 * )
      NEW met2 ( 40250 30940 ) ( * 31450 )
      NEW met3 ( 30590 30940 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 30590 30940 ) ( * 31450 )
      NEW li1 ( 31050 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28750 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28750 46750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26910 46750 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 45770 31110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40250 31450 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 40250 30940 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 30590 30940 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 30590 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 31450 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - mgmt_ena ( _210_ Q ) ( _208_ S ) ( _205_ S ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46230 39610 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 46230 39610 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 45770 52190 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 46230 36550 ) ( * 39610 )
      NEW li1 ( 46690 39610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 39610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 46230 36550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 36550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 36550 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - mgmt_gpio_in ( PIN mgmt_gpio_in ) ( _209_ Z ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 48530 4420 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 48070 18020 ) ( 48530 * )
      NEW met2 ( 48070 18020 ) ( * 22610 )
      NEW met1 ( 47610 22610 ) ( 48070 * )
      NEW met2 ( 48530 4420 ) ( * 18020 )
      NEW met2 ( 48530 4420 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 48070 22610 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47610 22610 ) L1M1_PR_MR ;
    - mgmt_gpio_oeb ( PIN mgmt_gpio_oeb ) ( ANTENNA_0 DIODE ) ( input14 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83030 4590 ) ( * 8500 )
      NEW met3 ( 83030 8500 ) ( 83260 * 0 )
      NEW met2 ( 39790 4590 ) ( * 5950 )
      NEW met1 ( 44390 6630 ) ( * 6640 )
      NEW met1 ( 44390 6640 ) ( 44430 * )
      NEW met1 ( 44430 6640 ) ( * 6970 )
      NEW met1 ( 43470 6970 ) ( 44430 * )
      NEW met2 ( 43470 4590 ) ( * 6970 )
      NEW met1 ( 39790 4590 ) ( 83030 * )
      NEW met1 ( 83030 4590 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83030 8500 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 39790 4590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 39790 5950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39790 5950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44390 6630 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 6970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 4590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39790 5950 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 43470 4590 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - mgmt_gpio_out ( PIN mgmt_gpio_out ) ( ANTENNA_1 DIODE ) ( input15 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83950 6290 ) ( * 10540 )
      NEW met3 ( 83950 10540 ) ( 84180 * 0 )
      NEW met1 ( 82800 6290 ) ( 83950 * )
      NEW met1 ( 82800 6290 ) ( * 6630 )
      NEW met1 ( 43010 6630 ) ( * 6970 )
      NEW met1 ( 37950 6970 ) ( 43010 * )
      NEW met1 ( 46230 6630 ) ( * 7310 )
      NEW met1 ( 45310 7310 ) ( 46230 * )
      NEW met1 ( 45310 6970 ) ( * 7310 )
      NEW met1 ( 44850 6970 ) ( 45310 * )
      NEW met1 ( 44850 6630 ) ( * 6970 )
      NEW met2 ( 43930 6630 ) ( 44850 * )
      NEW met1 ( 43010 6630 ) ( 43930 * )
      NEW met1 ( 46230 6630 ) ( 82800 * )
      NEW met1 ( 83950 6290 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83950 10540 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 43010 6630 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 37950 6970 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44850 6630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 6630 ) M1M2_PR ;
    - net1 ( input1 X ) ( _187_ B_N ) ( _189_ A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 16790 13090 ) ( 18170 * )
      NEW met1 ( 31510 53210 ) ( 36570 * )
      NEW met2 ( 36570 47260 ) ( * 53210 )
      NEW met2 ( 36570 47260 ) ( 37030 * )
      NEW met2 ( 37030 34850 ) ( * 47260 )
      NEW met1 ( 34270 34850 ) ( 37030 * )
      NEW met2 ( 34270 22100 ) ( * 34850 )
      NEW met3 ( 32890 22100 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 32890 14620 ) ( * 22100 )
      NEW met3 ( 18170 14620 ) ( 32890 * )
      NEW met1 ( 34270 54910 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 32890 54910 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 32890 53210 ) ( * 54910 )
      NEW met2 ( 18170 13090 ) ( * 14620 )
      NEW li1 ( 16790 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 13090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31510 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36570 53210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37030 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34270 34850 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 34270 22100 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 32890 22100 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 32890 14620 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 18170 14620 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 34270 55250 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 54910 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 53210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 53210 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - net10 ( input10 X ) ( _117_ B_N ) ( _119_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 14950 11390 ) ( 18170 * )
      NEW met1 ( 14490 26010 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 14490 16660 ) ( * 26010 )
      NEW met2 ( 14490 16660 ) ( 14950 * )
      NEW met1 ( 30590 28050 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 30590 26690 ) ( * 28050 )
      NEW met1 ( 20010 26690 ) ( 30590 * )
      NEW met1 ( 20010 26010 ) ( * 26690 )
      NEW met1 ( 17250 26010 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 14950 11390 ) ( * 16660 )
      NEW li1 ( 18170 11390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 11390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14490 26010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 28050 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30590 28050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 26690 ) M1M2_PR ;
    - net11 ( input11 X ) ( _110_ B_N ) ( _113_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 26910 28390 ) ( 27370 * )
      NEW met1 ( 26910 27710 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 23230 27710 ) ( 26910 * )
      NEW met2 ( 23230 20740 ) ( * 27710 )
      NEW met3 ( 21390 20740 ) ( 23230 * )
      NEW met3 ( 21390 17340 ) ( * 20740 )
      NEW met2 ( 21390 10370 ) ( * 17340 )
      NEW met1 ( 21390 10370 ) ( 25070 * )
      NEW met1 ( 28750 42330 ) ( 31050 * )
      NEW met1 ( 28750 42330 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 25070 42670 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 25070 33830 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 25070 33830 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 23230 34170 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 23230 27710 ) ( * 34170 )
      NEW li1 ( 27370 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23230 27710 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 23230 20740 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 21390 17340 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 21390 10370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25070 10370 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 31050 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25070 42670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23230 34170 ) M1M2_PR ;
    - net12 ( input12 X ) ( _175_ B_N ) ( _177_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 35190 50150 ) ( 37030 * )
      NEW met1 ( 35190 49810 ) ( * 50150 )
      NEW met1 ( 30590 49810 ) ( 35190 * )
      NEW met1 ( 30590 49810 ) ( * 50150 )
      NEW met1 ( 29670 50150 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 29670 48620 ) ( * 50150 )
      NEW met3 ( 28980 48620 ) ( 29670 * )
      NEW met1 ( 26910 47770 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 26910 44710 ) ( * 47770 )
      NEW met2 ( 26910 44710 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 27370 43010 ) ( * 44710 )
      NEW met2 ( 26910 43010 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 26910 39100 ) ( * 43010 )
      NEW met3 ( 26910 39100 ) ( 28290 * )
      NEW met3 ( 28290 38420 ) ( * 39100 )
      NEW met2 ( 28290 33150 ) ( * 38420 )
      NEW met1 ( 25070 33150 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 25070 26690 ) ( * 33150 )
      NEW met2 ( 25070 26690 ) ( 25990 * )
      NEW met2 ( 25990 22780 ) ( * 26690 )
      NEW met3 ( 24380 22780 ) ( 25990 * )
      NEW met3 ( 24380 20740 ) ( * 22780 )
      NEW met3 ( 24380 20740 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 25070 17510 ) ( * 20740 )
      NEW met2 ( 24610 17510 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 24610 15300 ) ( * 17510 )
      NEW met2 ( 24150 15300 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 24150 10540 ) ( * 15300 )
      NEW met2 ( 24150 10540 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 24610 8670 ) ( * 10540 )
      NEW met1 ( 24610 8670 ) ( 26450 * )
      NEW met3 ( 26910 47940 ) ( 28980 * )
      NEW met2 ( 26910 47770 ) ( * 47940 )
      NEW met3 ( 28980 47940 ) ( * 48620 )
      NEW li1 ( 37030 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29670 50150 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 29670 48620 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 27830 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26910 47770 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 26910 39100 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 28290 38420 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 28290 33150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 33150 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 25990 22780 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 25070 20740 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 24610 8670 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26450 8670 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 26910 47940 ) M2M3_PR_M ;
    - net13 ( input13 X ) ( _169_ B_N ) ( _171_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 35650 47760 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 35595 47760 ) ( 35650 * )
      NEW met1 ( 35595 47760 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 34730 47770 ) ( 35595 * )
      NEW met2 ( 34730 8500 ) ( * 47770 )
      NEW met3 ( 18170 8500 ) ( 34730 * )
      NEW met2 ( 18170 5950 ) ( * 8500 )
      NEW met2 ( 34730 47770 ) ( * 50150 )
      NEW li1 ( 34730 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34730 50150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 35650 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34730 47770 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 34730 8500 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 18170 8500 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 18170 5950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 5950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34730 50150 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 18170 5950 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net14 ( input14 X ) ( _193_ B ) ( _207_ S ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 42550 5950 ) ( 43470 * )
      NEW met1 ( 45310 31450 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 45310 28050 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 43470 28050 ) ( 45310 * )
      NEW met2 ( 43470 14110 ) ( * 28050 )
      NEW met1 ( 42550 14110 ) ( 43470 * )
      NEW met1 ( 45310 34170 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 45310 31450 ) ( * 34170 )
      NEW met2 ( 42550 5950 ) ( * 14110 )
      NEW li1 ( 43470 5950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42550 5950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46690 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45310 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45310 28050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 28050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 14110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42550 14110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46690 34170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45310 34170 ) M1M2_PR ;
    - net15 ( input15 X ) ( _206_ A1 ) ( _207_ A0 ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43010 27710 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 43010 24820 ) ( * 27710 )
      NEW met2 ( 42550 24820 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 42550 14620 ) ( * 24820 )
      NEW met2 ( 42090 14620 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 45770 27710 ) ( * 33150 )
      NEW met2 ( 42090 5950 ) ( * 14620 )
      NEW li1 ( 42090 5950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42090 5950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 27710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 27710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 33150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45770 27710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 5950 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 45770 33150 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 45770 27710 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - net16 ( input16 X ) ( _197_ A ) ( _209_ A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 33350 10370 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 33350 6630 ) ( * 10370 )
      NEW met1 ( 33350 23290 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 33350 10370 ) ( * 23290 )
      NEW li1 ( 34270 10370 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33350 10370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33350 6630 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33350 6630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33350 23290 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38410 23290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33350 6630 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net17 ( input17 X ) ( _108_ A ) ( _112_ A ) ( _202_ A ) ( _223_ RESET_B ) ( _224_ RESET_B ) ( _225_ RESET_B )
      ( _226_ RESET_B ) ( _227_ RESET_B ) ( _228_ RESET_B ) ( _229_ RESET_B ) ( _230_ RESET_B ) ( _231_ RESET_B ) ( _232_ RESET_B ) ( _233_ RESET_B )
      ( _234_ RESET_B ) ( _235_ RESET_B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43010 45050 ) ( 45770 * )
      NEW met2 ( 43010 45050 ) ( * 48110 )
      NEW met2 ( 42550 48110 ) ( 43010 * )
      NEW met1 ( 38870 37230 0 ) ( 41630 * )
      NEW met2 ( 41630 37230 ) ( * 45050 )
      NEW met2 ( 41170 45050 ) ( 41630 * )
      NEW met1 ( 41170 45050 ) ( 43010 * )
      NEW met1 ( 40710 28050 0 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 41170 28050 ) ( * 32980 )
      NEW met2 ( 41170 32980 ) ( 41630 * )
      NEW met2 ( 41630 32980 ) ( * 37230 )
      NEW met1 ( 39330 26350 0 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 41170 26350 ) ( * 28050 )
      NEW met1 ( 36570 22610 0 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 38410 22610 ) ( 39790 * )
      NEW met2 ( 39790 22610 ) ( * 26350 )
      NEW met1 ( 26450 38930 0 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 30130 38930 ) ( * 39100 )
      NEW met3 ( 30130 39100 ) ( 41630 * )
      NEW met2 ( 25990 28220 ) ( * 31110 )
      NEW met3 ( 25990 28220 ) ( 41170 * )
      NEW met1 ( 25530 28050 0 ) ( 25990 * )
      NEW met2 ( 25990 28050 ) ( * 28220 )
      NEW met1 ( 24150 22270 ) ( * 22610 0 )
      NEW met1 ( 24150 22270 ) ( 27370 * )
      NEW met1 ( 27370 22270 ) ( * 22610 )
      NEW met1 ( 27370 22610 ) ( 30130 * )
      NEW met1 ( 30130 22270 ) ( * 22610 )
      NEW met1 ( 30130 22270 ) ( 36570 * )
      NEW met1 ( 36570 22270 ) ( * 22610 0 )
      NEW met1 ( 15870 28050 0 ) ( 19090 * )
      NEW met1 ( 19090 27710 ) ( * 28050 )
      NEW met1 ( 19090 27710 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 20010 27710 ) ( * 28220 )
      NEW met3 ( 20010 28220 ) ( 25990 * )
      NEW met1 ( 15410 33830 0 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 15410 34170 ) ( 18630 * )
      NEW met2 ( 18630 27710 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 18630 27710 ) ( 19090 * )
      NEW met1 ( 17250 15130 ) ( 17710 * )
      NEW met2 ( 17250 15130 ) ( * 22270 )
      NEW met1 ( 17250 22270 ) ( 24150 * )
      NEW met1 ( 13570 48110 0 ) ( 14030 * )
      NEW met1 ( 37490 55250 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 37490 55250 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 19550 53550 ) ( * 55420 )
      NEW met3 ( 19550 55420 ) ( 37030 * )
      NEW met2 ( 37030 55420 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 37030 55590 ) ( 37490 * )
      NEW met1 ( 15870 49810 0 ) ( 19090 * )
      NEW met1 ( 19090 49810 ) ( * 50150 )
      NEW met1 ( 19090 50150 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 20470 50150 ) ( * 55420 )
      NEW met3 ( 14030 48620 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 16790 48620 ) ( * 49810 )
      NEW met2 ( 14030 48110 ) ( * 48620 )
      NEW met2 ( 42550 48110 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 42550 48110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 45050 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 45050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 37230 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 45050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 28050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 26350 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38410 22610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39790 26350 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 38930 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 30130 39100 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 41630 39100 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 25990 31110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25990 31110 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 25990 28220 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 41170 28220 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 25990 28050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20010 27710 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 20010 28220 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 18630 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18630 27710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17710 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17250 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 22270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14030 48110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37490 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42550 55250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19550 53550 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 19550 55420 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 37030 55420 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 37030 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20470 50150 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 20470 55420 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 14030 48620 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 16790 48620 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 16790 49810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39790 26350 ) RECT ( 0 -70 595 70 ) 
      NEW met2 ( 41630 39100 ) RECT ( -70 -485 70 0 ) 
      NEW met1 ( 25990 31110 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met2 ( 41170 28220 ) RECT ( -70 -485 70 0 ) 
      NEW met2 ( 25990 28050 ) RECT ( -70 -315 70 0 ) 
      NEW met3 ( 20470 55420 ) RECT ( -800 -150 0 150 ) 
      NEW met1 ( 16790 49810 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - net18 ( input18 X ) ( _223_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 23690 9010 ) ( 25990 * )
      NEW met2 ( 25990 9010 ) ( * 9860 )
      NEW met3 ( 25990 9860 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 34270 9860 ) ( * 19550 )
      NEW met1 ( 32430 19550 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 32430 19550 ) ( * 23970 )
      NEW met2 ( 32430 23970 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 33350 23970 ) ( * 39100 )
      NEW met2 ( 32890 39100 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 32890 39100 ) ( * 48110 )
      NEW met1 ( 32890 48110 ) ( 40250 * )
      NEW li1 ( 23690 9010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25990 9010 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 25990 9860 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 34270 9860 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 34270 19550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 19550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 48110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40250 48110 ) L1M1_PR_MR ;
    - net19 ( input19 X ) ( _205_ A0 ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 22310 11390 ) ( * 11900 )
      NEW met3 ( 22310 11900 ) ( 48070 * )
      NEW met2 ( 48070 11900 ) ( * 17340 )
      NEW met2 ( 47150 17340 ) ( 48070 * )
      NEW met2 ( 47150 17340 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 45770 38930 ) ( 47150 * )
      NEW li1 ( 22310 11390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22310 11390 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 22310 11900 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 48070 11900 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 47150 38930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 38930 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22310 11390 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net2 ( input2 X ) ( _143_ B_N ) ( _145_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 14490 5950 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 14490 5950 ) ( * 13800 )
      NEW met1 ( 31050 38930 ) ( 37490 * )
      NEW met1 ( 31050 38590 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 22310 38590 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 22310 35870 ) ( * 38590 )
      NEW met1 ( 18170 35870 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 18170 28220 ) ( * 35870 )
      NEW met3 ( 14030 28220 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 14030 13800 ) ( * 28220 )
      NEW met2 ( 14030 13800 ) ( 14490 * )
      NEW met1 ( 39330 36890 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 38870 36890 ) ( 39330 * )
      NEW met2 ( 38870 36890 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 37490 38930 ) ( 38870 * )
      NEW li1 ( 16790 5950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14490 5950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37490 38930 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22310 38590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 35870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 35870 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 18170 28220 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 14030 28220 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 40710 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39330 36890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38870 38930 ) M1M2_PR ;
    - net20 ( input20 X ) ( _208_ A0 ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 19550 10370 ) ( * 12750 )
      NEW met1 ( 19550 12750 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 28750 12750 ) ( * 13770 )
      NEW met2 ( 28290 13770 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 28290 13770 ) ( * 20740 )
      NEW met3 ( 28290 20740 ) ( 30130 * )
      NEW met3 ( 30130 20740 ) ( * 21420 )
      NEW met2 ( 30130 21420 ) ( * 36210 )
      NEW met1 ( 30130 36210 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 31970 36210 ) ( * 36550 )
      NEW met1 ( 31970 36550 ) ( 37950 * )
      NEW met1 ( 37950 36210 ) ( * 36550 )
      NEW met1 ( 37950 36210 ) ( 41170 * )
      NEW met1 ( 41170 36210 ) ( * 36890 )
      NEW met1 ( 41170 36890 ) ( 45310 * )
      NEW li1 ( 19550 10370 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 10370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19550 12750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28750 12750 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 28290 20740 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 30130 21420 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 30130 36210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45310 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 10370 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net21 ( output21 A ) ( _220_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 39330 15130 ) ( * 15470 )
      NEW met1 ( 29670 15470 ) ( 39330 * )
      NEW met1 ( 29670 15470 ) ( * 15810 )
      NEW li1 ( 39330 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 29670 15810 ) L1M1_PR_MR ;
    - net22 ( output22 A ) ( _222_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 36570 15130 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 36570 15130 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 34270 33150 ) ( 36570 * )
      NEW li1 ( 37490 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36570 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36570 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34270 33150 ) L1M1_PR_MR ;
    - net23 ( output23 A ) ( _221_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 37490 12070 ) ( * 12750 )
      NEW met1 ( 35190 12750 ) ( 37490 * )
      NEW met1 ( 35190 12750 ) ( * 13090 )
      NEW met1 ( 33350 13090 ) ( 35190 * )
      NEW met1 ( 33350 12750 ) ( * 13090 )
      NEW met1 ( 31970 12750 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 31970 12750 ) ( * 24990 )
      NEW met1 ( 31510 24990 ) ( 31970 * )
      NEW li1 ( 37490 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31970 12750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31970 24990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31510 24990 ) L1M1_PR_MR ;
    - net24 ( output24 A ) ( _217_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 46230 26010 ) ( * 30430 )
      NEW met1 ( 45310 30430 ) ( 46230 * )
      NEW li1 ( 46230 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 26010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 30430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45310 30430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 26010 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net25 ( output25 A ) ( _195_ B_N ) ( _218_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43470 9690 ) ( 43930 * )
      NEW met1 ( 43470 9690 ) ( * 9710 )
      NEW met1 ( 43010 9710 ) ( 43470 * )
      NEW met1 ( 43010 9690 ) ( * 9710 )
      NEW met1 ( 42550 9690 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 43930 9690 ) ( * 13800 )
      NEW met2 ( 44390 17510 ) ( * 19550 )
      NEW met1 ( 40710 19550 ) ( 44390 * )
      NEW met2 ( 43930 13800 ) ( 44390 * )
      NEW met2 ( 44390 13800 ) ( * 17510 )
      NEW met1 ( 43930 9690 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42550 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 44390 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44390 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 44390 19550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40710 19550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44390 17510 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net26 ( output26 A ) ( _195_ A ) ( _219_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 39330 9690 ) ( 40710 * )
      NEW met1 ( 40710 16830 ) ( 43930 * )
      NEW met1 ( 44850 16830 ) ( * 18530 )
      NEW met1 ( 43930 16830 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 40710 9690 ) ( * 16830 )
      NEW met1 ( 40710 9690 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 39330 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 43930 16830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40710 16830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44850 18530 ) L1M1_PR_MR ;
    - net27 ( output27 A ) ( _211_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 44850 42330 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 44850 42330 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 32890 52190 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 32890 51170 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 32890 51170 ) ( 34270 * )
      NEW li1 ( 46230 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44850 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 44850 52190 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 52190 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 51170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34270 51170 ) L1M1_PR_MR ;
    - net28 ( output28 A ) ( _215_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 25070 31110 ) ( * 31790 )
      NEW met1 ( 25070 31790 ) ( 33350 * )
      NEW met1 ( 33350 31790 ) ( * 32130 )
      NEW met1 ( 33350 32130 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 40250 32130 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 40250 44710 ) ( 41630 * )
      NEW li1 ( 25070 31110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40250 32130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40250 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 41630 44710 ) L1M1_PR_MR ;
    - net29 ( output29 A ) ( _191_ A ) ( _214_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 25070 36890 ) ( 25990 * )
      NEW met1 ( 25990 36210 ) ( * 36890 )
      NEW met1 ( 25990 36210 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 27830 30430 ) ( * 36210 )
      NEW met1 ( 27830 30430 ) ( 31510 * )
      NEW met1 ( 24610 36210 ) ( 25070 * )
      NEW met1 ( 25070 36210 ) ( * 36890 )
      NEW li1 ( 25070 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27830 36210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 30430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31510 30430 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 24610 36210 ) L1M1_PR_MR ;
    - net3 ( input3 X ) ( _136_ B_N ) ( _138_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 27830 9010 ) ( 31050 * )
      NEW met1 ( 31050 18530 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 43930 18530 ) ( * 20570 )
      NEW met1 ( 43930 20570 ) ( 45310 * )
      NEW met1 ( 25990 22950 ) ( * 23290 )
      NEW met1 ( 25990 23290 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 28290 21250 ) ( * 23290 )
      NEW met1 ( 28290 21250 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 31050 18530 ) ( * 21250 )
      NEW met2 ( 31050 9010 ) ( * 18530 )
      NEW li1 ( 27830 9010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 9010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 18530 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 18530 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 20570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45310 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 25990 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28290 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28290 21250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 21250 ) M1M2_PR ;
    - net30 ( output30 A ) ( _208_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 14030 30430 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 14030 30430 ) ( 20010 * )
      NEW met1 ( 20010 30430 ) ( * 30770 )
      NEW met1 ( 20010 30770 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 31970 30430 ) ( * 30770 )
      NEW met1 ( 31970 30430 ) ( 40250 * )
      NEW met1 ( 40250 30430 ) ( * 30770 )
      NEW met1 ( 40250 30770 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 43470 30770 ) ( * 35870 )
      NEW met1 ( 11730 31450 ) ( 14030 * )
      NEW li1 ( 11730 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 30770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43470 35870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 35870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 35870 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net31 ( output31 A ) ( _205_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 43930 40290 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 43930 55250 ) ( 46230 * )
      NEW met1 ( 46230 55250 ) ( * 55590 )
      NEW li1 ( 43930 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 40290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 55250 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 40290 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net32 ( output32 A ) ( _212_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41170 45730 ) ( 41630 * )
      NEW met2 ( 41630 45730 ) ( * 55590 )
      NEW li1 ( 41170 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 41630 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net33 ( output33 A ) ( _213_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 45770 43010 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 44390 55590 ) ( 45770 * )
      NEW li1 ( 45770 43010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 43010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45770 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44390 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 43010 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net34 ( output34 A ) ( _202_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 16790 14450 ) ( 17710 * )
      NEW met2 ( 17710 14450 ) ( * 16660 )
      NEW met3 ( 17710 16660 ) ( 24380 * )
      NEW met3 ( 24380 16660 ) ( * 17340 )
      NEW met3 ( 24380 17340 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 40710 17340 ) ( * 45220 )
      NEW met2 ( 40250 45220 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 40250 45220 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 39790 55590 ) ( 40250 * )
      NEW li1 ( 16790 14450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17710 14450 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 17710 16660 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 40710 17340 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 40250 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 39790 55590 ) L1M1_PR_MR ;
    - net35 ( output35 A ) ( _203_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met3 ( 27370 5780 ) ( 55430 * )
      NEW met2 ( 27370 5780 ) ( * 6460 )
      NEW met2 ( 26910 6460 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 26910 6460 ) ( * 6630 )
      NEW met1 ( 25990 6630 ) ( 26910 * )
      NEW met1 ( 42550 50830 ) ( 55430 * )
      NEW met2 ( 55430 5780 ) ( * 50830 )
      NEW met2 ( 55430 5780 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 27370 5780 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 26910 6630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25990 6630 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 55430 50830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42550 50830 ) L1M1_PR_MR ;
    - net36 ( output36 A ) ( _199_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 8970 27710 ) ( * 28900 )
      NEW met1 ( 7130 27710 ) ( 8970 * )
      NEW met2 ( 37030 28900 ) ( * 33660 )
      NEW met2 ( 36570 33660 ) ( 37030 * )
      NEW met2 ( 36570 33660 ) ( * 34850 )
      NEW met2 ( 36110 34850 ) ( 36570 * )
      NEW met2 ( 36110 34850 ) ( * 39950 )
      NEW met1 ( 36110 39950 ) ( 39790 * )
      NEW met2 ( 39790 39950 ) ( * 55590 )
      NEW met2 ( 39330 55590 ) ( 39790 * )
      NEW met1 ( 37950 55590 ) ( 39330 * )
      NEW met3 ( 8970 28900 ) ( 37030 * )
      NEW met2 ( 8970 28900 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 8970 27710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7130 27710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 37030 28900 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 36110 39950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39790 39950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39330 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37950 55590 ) L1M1_PR_MR ;
    - net37 ( output37 A ) ( _204_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 41630 4250 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 41630 4250 ) ( * 6630 )
      NEW met1 ( 34270 6630 ) ( 41630 * )
      NEW met1 ( 34270 6630 ) ( * 6970 )
      NEW met1 ( 32890 6970 ) ( 34270 * )
      NEW met1 ( 32890 6630 ) ( * 6970 )
      NEW met1 ( 31050 6630 ) ( 32890 * )
      NEW met1 ( 46690 52190 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 46690 4250 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 46690 4250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 4250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 6630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 6630 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46690 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47150 52190 ) L1M1_PR_MR ;
    - net38 ( _200_ A ) ( _115__1 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 13570 35870 ) ( * 36890 )
      NEW met1 ( 13110 36890 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 13110 36890 ) ( * 37230 )
      NEW met1 ( 10810 37230 ) ( 13110 * )
      NEW met2 ( 14950 17510 ) ( * 35870 )
      NEW met1 ( 14950 17510 ) ( 16790 * )
      NEW met1 ( 13570 35870 ) ( 14950 * )
      NEW li1 ( 10810 37230 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 35870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14950 17510 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16790 17510 ) L1M1_PR_MR ;
    - net39 ( _185_ A ) ( _115__2 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 7130 45730 ) ( * 50150 )
      NEW met1 ( 14490 45390 ) ( 16790 * )
      NEW met1 ( 14490 45390 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 7130 45730 ) ( 14490 * )
      NEW met1 ( 7130 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7130 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7130 50150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16790 45390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7130 50150 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net4 ( input4 X ) ( _130_ B_N ) ( _132_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 28750 11900 ) ( 29210 * )
      NEW met2 ( 28750 3570 ) ( * 11900 )
      NEW met1 ( 19550 3570 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 19550 3570 ) ( * 5950 )
      NEW met2 ( 44390 9180 ) ( * 10030 )
      NEW met2 ( 43930 9180 ) ( 44390 * )
      NEW met2 ( 43930 7310 ) ( * 9180 )
      NEW met1 ( 28750 7310 ) ( 43930 * )
      NEW met1 ( 29210 15130 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 29210 11900 ) ( * 15130 )
      NEW met1 ( 28750 3570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19550 3570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19550 5950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 5950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44390 10030 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44390 10030 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 7310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28750 7310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 15130 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30590 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 5950 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 44390 10030 ) RECT ( 0 -70 355 70 ) 
      NEW met2 ( 28750 7310 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - net40 ( _179_ A ) ( _115__3 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 9430 40290 ) ( 9890 * )
      NEW met2 ( 9430 40290 ) ( * 55590 )
      NEW li1 ( 9890 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9430 40290 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9430 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9430 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9430 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net41 ( _147_ A ) ( _115__4 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 8510 39950 ) ( 11270 * )
      NEW met2 ( 11270 39950 ) ( * 42330 )
      NEW met2 ( 11270 42330 ) ( 11730 * )
      NEW met1 ( 11270 42330 ) ( 11730 * )
      NEW li1 ( 8510 39950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11270 39950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11730 42330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 11270 42330 ) L1M1_PR_MR ;
    - net42 ( _116_ A ) ( _115__5 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 10350 31450 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 7590 33150 ) ( 10350 * )
      NEW li1 ( 10350 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10350 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10350 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7590 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10350 31450 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net43 ( _213_ D ) ( hold1 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 43010 40290 ) ( * 43010 )
      NEW met1 ( 36110 43010 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 36110 42330 ) ( * 43010 )
      NEW li1 ( 43010 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 40290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 43010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36110 43010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 36110 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36110 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 40290 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 36110 42330 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net44 ( _215_ D ) ( hold2 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 15410 31110 ) ( 17710 * )
      NEW met2 ( 17710 31110 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 17710 33150 ) ( 21390 * )
      NEW li1 ( 15410 31110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17710 31110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17710 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21390 33150 ) L1M1_PR_MR ;
    - net45 ( _216_ D ) ( hold3 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 17250 47430 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 20470 47260 ) ( * 47430 )
      NEW met2 ( 20470 47260 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 20930 47260 ) ( * 49470 )
      NEW met1 ( 20930 49470 ) ( 21390 * )
      NEW li1 ( 17250 47430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 47430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20930 49470 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21390 49470 ) L1M1_PR_MR ;
    - net46 ( _212_ D ) ( hold4 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 30130 37570 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 31510 37570 ) ( * 44710 )
      NEW li1 ( 30130 37570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31510 37570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31510 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31510 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31510 44710 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net47 ( _218_ D ) ( hold5 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 31050 20230 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 34270 20230 ) ( * 21250 )
      NEW met1 ( 34270 21250 ) ( 35650 * )
      NEW met2 ( 35650 21250 ) ( * 33830 )
      NEW met1 ( 35650 33830 ) ( 37950 * )
      NEW li1 ( 31050 20230 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34270 20230 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34270 21250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 21250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 33830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37950 33830 ) L1M1_PR_MR ;
    - net48 ( _217_ D ) ( hold6 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 37490 26690 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 37490 26690 ) ( * 31110 )
      NEW met1 ( 35650 31110 ) ( 37490 * )
      NEW li1 ( 44850 26690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37490 26690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37490 31110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 35650 31110 ) L1M1_PR_MR ;
    - net49 ( _214_ D ) ( hold7 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 9430 49470 ) ( * 49810 )
      NEW met1 ( 8050 49810 ) ( 9430 * )
      NEW met1 ( 8050 49810 ) ( * 50150 )
      NEW met2 ( 8050 50150 ) ( * 52530 )
      NEW met1 ( 8050 52530 ) ( 9430 * )
      NEW met2 ( 14950 36550 ) ( * 39780 )
      NEW met2 ( 14950 39780 ) ( 15410 * )
      NEW met2 ( 15410 39780 ) ( * 43010 )
      NEW met2 ( 14950 43010 ) ( 15410 * )
      NEW met2 ( 14950 43010 ) ( * 49470 )
      NEW met1 ( 9430 49470 ) ( 14950 * )
      NEW met1 ( 8050 50150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8050 52530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9430 52530 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 14950 36550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 36550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14950 49470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14950 36550 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net5 ( input5 X ) ( _150_ B_N ) ( _152_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20470 55590 ) ( 21850 * )
      NEW met1 ( 21850 55590 ) ( * 55930 )
      NEW met2 ( 21850 55930 ) ( * 56100 )
      NEW met2 ( 21850 56100 ) ( 22310 * )
      NEW met1 ( 20470 44710 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 20470 20740 ) ( * 44710 )
      NEW met2 ( 20470 20740 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 20930 7310 ) ( * 20740 )
      NEW met1 ( 21850 44710 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 22310 44710 ) ( * 56100 )
      NEW li1 ( 20470 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21850 55930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21850 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20930 7310 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20930 7310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20930 7310 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net50 ( _219_ D ) ( hold8 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 34270 17850 ) ( 35650 * )
      NEW met2 ( 35650 17850 ) ( * 19890 )
      NEW met1 ( 35650 19890 ) ( 44850 * )
      NEW li1 ( 34270 17850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35650 17850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 19890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44850 19890 ) L1M1_PR_MR ;
    - net51 ( _220_ D ) ( hold9 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20010 15130 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 20470 15130 ) ( * 19550 )
      NEW met1 ( 20470 19550 ) ( 20930 * )
      NEW li1 ( 20010 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20470 19550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20930 19550 ) L1M1_PR_MR ;
    - net52 ( _211_ D ) ( hold10 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 24610 50150 ) ( * 50490 )
      NEW met1 ( 24610 50490 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 26450 50490 ) ( * 52700 )
      NEW met3 ( 25070 52700 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 25070 52700 ) ( * 54910 )
      NEW met1 ( 25070 54910 ) ( 26910 * )
      NEW li1 ( 24610 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26450 50490 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 26450 52700 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 25070 52700 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 25070 54910 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26910 54910 ) L1M1_PR_MR ;
    - net53 ( _210_ D ) ( hold11 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 36110 51170 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 36110 51170 ) ( * 52870 )
      NEW li1 ( 47610 51170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36110 51170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 36110 52870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36110 52870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36110 52870 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net54 ( _221_ D ) ( hold12 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 28750 20570 ) ( * 24990 )
      NEW met1 ( 20470 24990 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 20470 24990 ) ( * 25670 )
      NEW met1 ( 20470 25670 ) ( 21850 * )
      NEW li1 ( 28750 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28750 20570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28750 24990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21850 25670 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28750 20570 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net55 ( hold1 A ) ( hold13 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41170 34170 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 41170 34170 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 39790 39270 ) ( 41170 * )
      NEW li1 ( 43010 34170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 39270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 39790 39270 ) L1M1_PR_MR ;
    - net56 ( _222_ D ) ( hold14 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 24610 18190 ) ( 31970 * )
      NEW met2 ( 24610 18190 ) ( * 33830 )
      NEW li1 ( 31970 18190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24610 18190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24610 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24610 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24610 33830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net57 ( hold4 A ) ( hold15 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 26910 36890 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 27370 36890 ) ( * 41310 )
      NEW met1 ( 25530 41310 ) ( 27370 * )
      NEW li1 ( 26910 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27370 36890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 41310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25530 41310 ) L1M1_PR_MR ;
    - net58 ( hold2 A ) ( hold16 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 18170 33830 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 20930 33830 ) ( * 41650 )
      NEW li1 ( 18170 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20930 33830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20930 41650 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20930 41650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20930 41650 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net59 ( hold6 A ) ( hold17 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 36570 15810 ) ( 39790 * )
      NEW met1 ( 39790 15470 ) ( * 15810 )
      NEW met1 ( 39790 15470 ) ( 42090 * )
      NEW met2 ( 42090 15470 ) ( * 26010 )
      NEW met1 ( 41630 26010 ) ( 42090 * )
      NEW li1 ( 36570 15810 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42090 15470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 26010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 41630 26010 ) L1M1_PR_MR ;
    - net6 ( input6 X ) ( _181_ B_N ) ( _183_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 26450 7650 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 27370 7650 ) ( * 11390 )
      NEW met2 ( 26450 11390 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 26450 11390 ) ( * 15810 )
      NEW met2 ( 26450 15810 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 27370 15810 ) ( * 20740 )
      NEW met3 ( 27370 20740 ) ( * 22780 )
      NEW met2 ( 27370 22780 ) ( * 35020 )
      NEW met3 ( 24610 35020 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 24610 35020 ) ( * 44030 )
      NEW met2 ( 24610 44030 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 26450 44030 ) ( * 48300 )
      NEW met1 ( 25070 53210 ) ( 25990 * )
      NEW met2 ( 25990 49980 ) ( * 53210 )
      NEW met3 ( 24380 49980 ) ( 25990 * )
      NEW met3 ( 24380 48300 ) ( * 49980 )
      NEW met3 ( 24380 48300 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 25530 48300 ) ( 26450 * )
      NEW met1 ( 25990 53210 ) ( 27830 * )
      NEW li1 ( 26450 7650 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27370 7650 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 27370 20740 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 27370 22780 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 27370 35020 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 24610 35020 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 25070 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25990 53210 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 25990 49980 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 25530 48300 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 27830 53210 ) L1M1_PR_MR ;
    - net60 ( hold3 A ) ( hold18 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 18170 45730 ) ( 21390 * )
      NEW met2 ( 18170 45730 ) ( * 50150 )
      NEW li1 ( 21390 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 50150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 50150 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net61 ( hold5 A ) ( hold19 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 34730 12410 ) ( 35190 * )
      NEW met1 ( 34730 12410 ) ( * 12750 )
      NEW met1 ( 33810 12750 ) ( 34730 * )
      NEW met2 ( 33810 12750 ) ( * 14450 )
      NEW met1 ( 33810 14450 ) ( 35190 * )
      NEW met2 ( 35190 14450 ) ( * 33830 )
      NEW met1 ( 34730 33830 ) ( 35190 * )
      NEW li1 ( 35190 12410 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33810 12750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 14450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 14450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 33830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34730 33830 ) L1M1_PR_MR ;
    - net7 ( input7 X ) ( _163_ B_N ) ( _165_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 14950 39270 ) ( 15410 * )
      NEW met2 ( 15410 7650 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 15410 7650 ) ( 22310 * )
      NEW met1 ( 12650 39270 ) ( 14950 * )
      NEW li1 ( 14950 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15410 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15410 7650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22310 7650 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 12650 39270 ) L1M1_PR_MR ;
    - net8 ( input8 X ) ( _156_ B_N ) ( _159_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 12530 41310 ) ( 14030 * )
      NEW met2 ( 12530 40290 ) ( * 41310 )
      NEW met2 ( 12530 40290 ) ( 12650 * )
      NEW met2 ( 12650 35870 ) ( * 40290 )
      NEW met2 ( 12530 35870 ) ( 12650 * )
      NEW met2 ( 12530 34850 ) ( * 35870 )
      NEW met2 ( 12530 34850 ) ( 13110 * )
      NEW met2 ( 13110 30770 ) ( * 34850 )
      NEW met1 ( 13110 30430 ) ( * 30770 )
      NEW met1 ( 12190 30430 ) ( 13110 * )
      NEW met2 ( 12190 29410 ) ( * 30430 )
      NEW met2 ( 12190 29410 ) ( 12650 * )
      NEW met2 ( 12650 9180 ) ( * 29410 )
      NEW met3 ( 12650 9180 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 27830 5950 ) ( * 9180 )
      NEW met1 ( 27830 5950 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 14030 42330 ) ( 14950 * )
      NEW met1 ( 13110 41990 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 12650 42670 ) ( 13110 * )
      NEW met2 ( 13110 41310 ) ( * 41990 )
      NEW met2 ( 14030 41310 ) ( * 42330 )
      NEW met1 ( 13110 30770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12190 30430 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 12650 9180 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 27830 9180 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 27830 5950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28750 5950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14030 42330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14950 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 13110 41990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 12650 42670 ) L1M1_PR_MR ;
    - net9 ( input9 X ) ( _123_ B_N ) ( _126_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 23690 7650 ) ( * 17170 )
      NEW met1 ( 21390 20570 ) ( 23690 * )
      NEW met2 ( 23690 17170 ) ( * 20570 )
      NEW li1 ( 23690 17170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23690 17170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23690 7650 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23690 7650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21390 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23690 20570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 17170 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 23690 7650 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - one ( PIN one ) ( ANTENNA_3 DIODE ) ( ANTENNA_2 DIODE ) ( const_source HI ) ( _198_ A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 62100 6460 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 46230 5100 ) ( * 5950 )
      NEW met3 ( 46230 5100 ) ( 62100 * )
      NEW met3 ( 62100 5100 ) ( * 6460 )
      NEW met1 ( 45310 5950 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 36110 4930 ) ( * 5950 )
      NEW met1 ( 36110 4930 ) ( 45310 * )
      NEW met2 ( 45310 4930 ) ( * 5950 )
      NEW met1 ( 42090 14790 ) ( 45310 * )
      NEW met2 ( 45310 5950 ) ( * 14790 )
      NEW li1 ( 46230 5950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 5950 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 46230 5100 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 45310 5950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 36110 5950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36110 5950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36110 4930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45310 4930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42090 14790 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 45310 14790 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45310 14790 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 5950 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 36110 5950 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 45310 14790 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - pad_gpio_ana_en ( PIN pad_gpio_ana_en ) ( output21 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 41170 12580 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 40250 14110 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 41170 12580 ) ( * 14110 )
      NEW met2 ( 41170 12580 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 41170 14110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40250 14110 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_ana_pol ( PIN pad_gpio_ana_pol ) ( output22 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83030 14620 ) ( * 19890 )
      NEW met3 ( 83030 14620 ) ( 83260 * 0 )
      NEW met1 ( 82800 19890 ) ( 83030 * )
      NEW met1 ( 82800 14450 ) ( * 19890 )
      NEW met1 ( 41630 14450 ) ( * 14790 )
      NEW met1 ( 38410 14790 ) ( 41630 * )
      NEW met1 ( 38410 14450 ) ( * 14790 )
      NEW met1 ( 41630 14450 ) ( 82800 * )
      NEW met1 ( 83030 19890 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83030 14620 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 38410 14450 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_ana_sel ( PIN pad_gpio_ana_sel ) ( output23 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 67850 13090 ) ( * 16660 )
      NEW met3 ( 67850 16660 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 38410 13090 ) ( 67850 * )
      NEW met1 ( 67850 13090 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 67850 16660 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 38410 13090 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_dm[0] ( PIN pad_gpio_dm[0] ) ( output24 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83490 18700 ) ( * 24990 )
      NEW met3 ( 83260 18700 0 ) ( 83490 * )
      NEW met1 ( 47150 24990 ) ( 83490 * )
      NEW met1 ( 83490 24990 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83490 18700 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 47150 24990 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_dm[1] ( PIN pad_gpio_dm[1] ) ( output25 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 67390 13260 ) ( * 20740 )
      NEW met3 ( 67390 20740 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 43470 9010 ) ( * 13260 )
      NEW met3 ( 43470 13260 ) ( 67390 * )
      NEW met2 ( 67390 13260 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 67390 20740 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 43470 9010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 9010 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 43470 13260 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 43470 9010 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - pad_gpio_dm[2] ( PIN pad_gpio_dm[2] ) ( output26 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 84410 9010 ) ( * 22780 )
      NEW met3 ( 84180 22780 0 ) ( 84410 * )
      NEW met2 ( 69230 9010 ) ( * 9180 )
      NEW met1 ( 69230 9010 ) ( 84410 * )
      NEW met2 ( 40250 9010 ) ( * 9180 )
      NEW met3 ( 40250 9180 ) ( 69230 * )
      NEW met1 ( 84410 9010 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 84410 22780 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 69230 9010 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 9180 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 40250 9180 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 40250 9010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40250 9010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40250 9010 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - pad_gpio_holdover ( PIN pad_gpio_holdover ) ( output27 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 54970 24820 ) ( * 41650 )
      NEW met1 ( 47150 41650 ) ( 54970 * )
      NEW met3 ( 54970 24820 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 54970 24820 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 54970 41650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47150 41650 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_ib_mode_sel ( PIN pad_gpio_ib_mode_sel ) ( output28 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 48070 26860 ) ( * 44030 )
      NEW met1 ( 42550 44030 ) ( 48070 * )
      NEW met3 ( 48070 26860 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 48070 26860 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 48070 44030 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42550 44030 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_in ( PIN pad_gpio_in ) ( ANTENNA_4 DIODE ) ( input16 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 35190 9690 ) ( * 10030 )
      NEW met1 ( 35190 10030 ) ( 37490 * )
      NEW met1 ( 37490 10030 ) ( * 10370 )
      NEW met1 ( 37490 10370 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 40250 10370 ) ( * 28900 )
      NEW met1 ( 32890 10030 ) ( 35190 * )
      NEW met3 ( 40250 28900 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 35190 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40250 10370 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 40250 28900 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 32890 10030 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_inenb ( PIN pad_gpio_inenb ) ( output29 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 48300 30940 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met3 ( 48300 30940 ) ( * 32300 )
      NEW met3 ( 33810 32300 ) ( 48300 * )
      NEW met2 ( 33810 32300 ) ( * 35870 )
      NEW met1 ( 25990 35870 ) ( 33810 * )
      NEW met2 ( 33810 32300 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 33810 35870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25990 35870 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_out ( PIN pad_gpio_out ) ( output30 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 12650 30770 ) ( * 32980 )
      NEW met3 ( 62100 32980 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met3 ( 12650 32980 ) ( 13800 * )
      NEW met3 ( 13800 32980 ) ( * 33660 )
      NEW met3 ( 13800 33660 ) ( 62100 * )
      NEW met3 ( 62100 32980 ) ( * 33660 )
      NEW li1 ( 12650 30770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12650 30770 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 12650 32980 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 12650 30770 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - pad_gpio_outenb ( PIN pad_gpio_outenb ) ( output31 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 54510 35020 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 47150 56610 ) ( 54510 * )
      NEW met3 ( 54510 35020 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 54510 35020 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 54510 56610 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47150 56610 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_slow_sel ( PIN pad_gpio_slow_sel ) ( output32 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 52210 37060 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 46690 55590 ) ( 52210 * )
      NEW met2 ( 46690 55590 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 42550 56610 ) ( 46690 * )
      NEW met3 ( 52210 37060 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 52210 37060 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 52210 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46690 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46690 56610 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42550 56610 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_vtrip_sel ( PIN pad_gpio_vtrip_sel ) ( output33 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 53590 39100 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 46690 55250 ) ( 53590 * )
      NEW met1 ( 46690 54910 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 45310 54910 ) ( 46690 * )
      NEW met3 ( 53590 39100 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 53590 39100 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 53590 55250 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45310 54910 ) L1M1_PR_MR ;
    - resetn ( PIN resetn ) ( input17 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 69460 41140 ) ( * 41820 )
      NEW met3 ( 69460 41140 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 44390 41820 ) ( * 44710 )
      NEW met3 ( 44390 41820 ) ( 69460 * )
      NEW met2 ( 44390 41820 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 44390 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44390 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 44390 44710 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - resetn_out ( PIN resetn_out ) ( output34 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 55890 43180 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 43470 55930 ) ( 55890 * )
      NEW met1 ( 43470 54910 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 40710 54910 ) ( 43470 * )
      NEW met3 ( 55890 43180 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 55890 43180 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 55890 55930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40710 54910 ) L1M1_PR_MR ;
    - serial_clock ( PIN serial_clock ) ( clkbuf_0_serial_clock A ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 48530 39780 ) ( * 45220 )
      NEW met3 ( 28290 39780 ) ( 48530 * )
      NEW met2 ( 28290 39270 ) ( * 39780 )
      NEW met3 ( 48530 45220 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 48530 45220 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 48530 39780 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 28290 39780 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 28290 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28290 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28290 39270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - serial_clock_out ( PIN serial_clock_out ) ( output35 X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 68310 13770 ) ( * 15300 )
      NEW met2 ( 68310 15300 ) ( 69230 * )
      NEW met3 ( 69230 47260 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 69230 15300 ) ( * 47260 )
      NEW met2 ( 25070 5950 ) ( * 6460 )
      NEW met3 ( 25070 6460 ) ( 50370 * )
      NEW met2 ( 50370 6460 ) ( * 13770 )
      NEW met1 ( 50370 13770 ) ( 68310 * )
      NEW met1 ( 68310 13770 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 47260 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 25070 5950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25070 5950 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 25070 6460 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 50370 6460 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 50370 13770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 5950 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - serial_data_in ( PIN serial_data_in ) ( ANTENNA_7 DIODE ) ( input18 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 110630 49300 ) ( 110860 * 0 )
      NEW met2 ( 110630 11730 ) ( * 49300 )
      NEW met1 ( 82800 11730 ) ( 110630 * )
      NEW met1 ( 82800 9350 ) ( * 11730 )
      NEW met1 ( 62100 9350 ) ( 82800 * )
      NEW met1 ( 62100 8670 ) ( * 9350 )
      NEW met1 ( 24610 9350 ) ( * 9690 )
      NEW met1 ( 24610 9350 ) ( 26910 * )
      NEW met1 ( 26910 8670 ) ( * 9350 )
      NEW met1 ( 22310 9350 ) ( 24610 * )
      NEW met1 ( 26910 8670 ) ( 62100 * )
      NEW met1 ( 110630 11730 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 110630 49300 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 24610 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 22310 9350 ) L1M1_PR_MR ;
    - serial_data_out ( PIN serial_data_out ) ( output36 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 48070 51340 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 38870 56270 ) ( 48070 * )
      NEW met3 ( 48070 51340 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 48070 51340 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 48070 56270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38870 56270 ) L1M1_PR_MR ;
    - serial_data_pre ( hold8 A ) ( _235_ Q ) ( _198_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41170 20570 ) ( 41630 * )
      NEW met2 ( 41170 20570 ) ( * 22270 )
      NEW met1 ( 37950 22270 ) ( 41170 * )
      NEW met1 ( 41170 15130 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 41170 15130 ) ( * 20570 )
      NEW li1 ( 41630 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 20570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 22270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37950 22270 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 43010 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 15130 ) M1M2_PR ;
    - serial_load ( PIN serial_load ) ( _115__5 A ) ( _115__4 A ) ( _115__3 A ) ( _115__2 A ) ( _115__1 A ) ( _204_ A ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 83030 53210 ) ( * 53380 )
      NEW met3 ( 83030 53380 ) ( 83260 * 0 )
      NEW met1 ( 40710 52530 ) ( 46230 * )
      NEW met1 ( 46230 52530 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 46230 53210 ) ( 83030 * )
      NEW met1 ( 16330 44710 ) ( * 45050 )
      NEW met1 ( 16330 45050 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 20930 44540 ) ( * 45050 )
      NEW met3 ( 20930 44540 ) ( 40710 * )
      NEW met3 ( 40710 44540 ) ( * 45900 )
      NEW met2 ( 9430 39270 ) ( * 39780 )
      NEW met3 ( 9430 39780 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 16790 39780 ) ( * 41140 )
      NEW met2 ( 16330 41140 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 16330 41140 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 8050 39270 ) ( 9430 * )
      NEW met1 ( 9890 36890 ) ( 10350 * )
      NEW met2 ( 9890 36890 ) ( * 39270 )
      NEW met2 ( 9430 39270 ) ( 9890 * )
      NEW met1 ( 7130 33830 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 7130 34170 ) ( 9890 * )
      NEW met2 ( 9890 34170 ) ( * 36890 )
      NEW met2 ( 40710 45900 ) ( * 52530 )
      NEW met1 ( 83030 53210 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83030 53380 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 46230 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40710 52530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16330 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20930 45050 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 20930 44540 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 40710 45900 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 9430 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9430 39270 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 9430 39780 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 16790 39780 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 16330 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8050 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 10350 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9890 36890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7130 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9890 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9430 39270 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 16330 44710 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - serial_load_out ( PIN serial_load_out ) ( output37 X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 68770 13430 ) ( * 14110 )
      NEW met1 ( 68770 14110 ) ( 69690 * )
      NEW met2 ( 69230 55420 ) ( 69690 * )
      NEW met3 ( 69230 55420 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 69690 14110 ) ( * 55420 )
      NEW met1 ( 30130 5950 ) ( * 6290 )
      NEW met1 ( 30130 6290 ) ( 43930 * )
      NEW met1 ( 43930 5950 ) ( * 6290 )
      NEW met1 ( 43930 5950 ) ( 44850 * )
      NEW met1 ( 44850 5950 ) ( * 6290 )
      NEW met1 ( 44850 6290 ) ( 49910 * )
      NEW met2 ( 49910 6290 ) ( * 13430 )
      NEW met1 ( 49910 13430 ) ( 68770 * )
      NEW met1 ( 69690 14110 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 55420 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 30130 5950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 49910 6290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 49910 13430 ) M1M2_PR ;
    - shift_register\[0\] ( hold11 A ) ( _224_ D ) ( _223_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 11270 48450 ) ( * 49810 )
      NEW met1 ( 9890 49810 ) ( 11270 * )
      NEW met2 ( 44390 48450 ) ( * 50150 )
      NEW met1 ( 44390 48450 ) ( 47610 * )
      NEW met1 ( 11270 48450 ) ( 44390 * )
      NEW met1 ( 11270 48450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11270 49810 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9890 49810 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 44390 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44390 50150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 44390 48450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47610 48450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44390 50150 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[10\] ( hold17 A ) ( _234_ D ) ( _233_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 33350 25670 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 42550 25670 ) ( * 27710 )
      NEW met1 ( 42090 27710 ) ( 42550 * )
      NEW met1 ( 33350 15130 ) ( 33810 * )
      NEW met2 ( 33810 15130 ) ( * 25670 )
      NEW li1 ( 33350 25670 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42550 25670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42550 27710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42090 27710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 33350 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33810 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 25670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 25670 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[11\] ( hold19 A ) ( _235_ D ) ( _234_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 30130 12410 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 31970 12070 ) ( * 12410 )
      NEW met1 ( 30590 22610 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 31050 22610 ) ( * 22780 )
      NEW met2 ( 30590 22780 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 30590 22780 ) ( * 25330 )
      NEW met1 ( 30590 25330 ) ( 32430 * )
      NEW met1 ( 32430 24990 ) ( * 25330 )
      NEW met1 ( 32430 24990 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 30130 20740 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 30590 20740 ) ( * 22780 )
      NEW met2 ( 30130 12410 ) ( * 20740 )
      NEW met1 ( 30130 12410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31970 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 30590 22610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 22610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 25330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40710 24990 ) L1M1_PR_MR ;
    - shift_register\[1\] ( hold18 A ) ( _225_ D ) ( _224_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 17250 44710 ) ( 18170 * )
      NEW met1 ( 15870 50830 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 15870 50830 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 15805 52190 ) ( 15870 * )
      NEW met2 ( 17250 44710 ) ( * 50830 )
      NEW li1 ( 18170 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17250 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 50830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15870 50830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15870 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 15805 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17250 50830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 50830 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[2\] ( hold10 A ) ( _226_ D ) ( _225_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 7525 46750 ) ( 10350 * )
      NEW met2 ( 10350 46750 ) ( * 48300 )
      NEW met1 ( 17710 52870 ) ( 23230 * )
      NEW met2 ( 17710 52870 ) ( * 53380 )
      NEW met3 ( 10810 53380 ) ( 17710 * )
      NEW met2 ( 10810 48300 ) ( * 53380 )
      NEW met2 ( 10350 48300 ) ( 10810 * )
      NEW met2 ( 23690 53210 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 23690 52870 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 23230 52870 ) ( 23690 * )
      NEW met1 ( 10350 46750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7525 46750 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 23230 52870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17710 52870 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 17710 53380 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 10810 53380 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 23690 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23690 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 53210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[3\] ( hold7 A ) ( _227_ D ) ( _226_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 4830 47260 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 4830 53210 ) ( 6210 * )
      NEW met1 ( 4830 34850 ) ( 9795 * )
      NEW met2 ( 4830 34850 ) ( * 47260 )
      NEW met2 ( 14030 47090 ) ( * 47260 )
      NEW met1 ( 14030 47090 ) ( 14950 * )
      NEW met3 ( 4830 47260 ) ( 14030 * )
      NEW met2 ( 4830 47260 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 4830 53210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 6210 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 9795 34850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 4830 34850 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 14030 47260 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 14030 47090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14950 47090 ) L1M1_PR_MR ;
    - shift_register\[4\] ( hold16 A ) ( _228_ D ) ( _227_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 16330 33150 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 16330 27710 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 9890 27710 ) ( 16330 * )
      NEW met1 ( 9890 27710 ) ( * 28050 )
      NEW met1 ( 17710 42330 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 18170 36550 ) ( * 42330 )
      NEW met2 ( 17710 36550 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 17710 33830 ) ( * 36550 )
      NEW met1 ( 17250 33830 ) ( 17710 * )
      NEW met1 ( 17250 33150 ) ( * 33830 )
      NEW li1 ( 17250 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16330 33150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16330 27710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9890 28050 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 17710 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17710 33830 ) M1M2_PR ;
    - shift_register\[5\] ( hold9 A ) ( _229_ D ) ( _228_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 18170 23290 ) ( * 27710 )
      NEW met1 ( 17250 27710 ) ( 18170 * )
      NEW met1 ( 17710 20570 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 18170 20570 ) ( * 23290 )
      NEW li1 ( 18170 23290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 27710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 27710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 17710 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 20570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 23290 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[6\] ( hold12 A ) ( _230_ D ) ( _229_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20930 23970 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 20930 23970 ) ( * 28050 )
      NEW met1 ( 19550 28050 ) ( 20930 * )
      NEW met1 ( 25530 20570 ) ( 26910 * )
      NEW met1 ( 26910 20570 ) ( * 21250 )
      NEW met1 ( 25070 21250 ) ( 26910 * )
      NEW met2 ( 25070 21250 ) ( * 23970 )
      NEW li1 ( 25530 23970 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20930 23970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20930 28050 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19550 28050 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 25530 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25070 21250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 23970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 23970 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[7\] ( hold14 A ) ( _231_ D ) ( _230_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 21390 28730 ) ( 26910 * )
      NEW met2 ( 21390 28730 ) ( * 38590 )
      NEW met1 ( 20470 38590 ) ( 21390 * )
      NEW met1 ( 20470 38590 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 28290 17510 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 28290 17510 ) ( * 17850 )
      NEW met1 ( 21390 17850 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 21390 17850 ) ( * 28730 )
      NEW li1 ( 26910 28730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21390 28730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21390 38590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20470 38930 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 28750 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21390 17850 ) M1M2_PR ;
    - shift_register\[8\] ( hold15 A ) ( _232_ D ) ( _231_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 22310 40290 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 22310 40290 ) ( * 42330 )
      NEW met1 ( 24150 37230 ) ( 32890 * )
      NEW met2 ( 24150 37230 ) ( * 40290 )
      NEW li1 ( 27830 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22310 40290 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22310 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22310 42330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32890 37230 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24150 37230 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 40290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 42330 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 24150 40290 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[9\] ( hold13 A ) ( _233_ D ) ( _232_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 39790 28730 ) ( * 33830 )
      NEW met1 ( 34730 28730 ) ( 39790 * )
      NEW met1 ( 39790 36550 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 39790 33830 ) ( * 36550 )
      NEW li1 ( 39790 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39790 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39790 28730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34730 28730 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 40250 36550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39790 36550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39790 33830 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - user_gpio_in ( PIN user_gpio_in ) ( gpio_in_buf Z ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 103270 45900 ) ( 103730 * )
      NEW met2 ( 103730 45900 ) ( * 57460 )
      NEW met3 ( 103500 57460 0 ) ( 103730 * )
      NEW met2 ( 103270 23970 ) ( * 45900 )
      NEW met2 ( 76130 12750 ) ( * 23970 )
      NEW met1 ( 76130 23970 ) ( 103270 * )
      NEW met1 ( 47150 12750 ) ( 76130 * )
      NEW met1 ( 103270 23970 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 103730 57460 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 76130 23970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 76130 12750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47150 12750 ) L1M1_PR_MR ;
    - user_gpio_oeb ( PIN user_gpio_oeb ) ( ANTENNA_5 DIODE ) ( input19 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83490 34850 ) ( * 59330 )
      NEW met3 ( 69230 59500 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 69230 59330 ) ( * 59500 )
      NEW met1 ( 69230 59330 ) ( 83490 * )
      NEW met1 ( 20930 12070 ) ( 23230 * )
      NEW met3 ( 23230 15300 ) ( 45310 * )
      NEW met2 ( 45310 15300 ) ( * 15470 )
      NEW met1 ( 45310 15470 ) ( 55890 * )
      NEW met2 ( 55890 15470 ) ( * 34850 )
      NEW met2 ( 23230 12070 ) ( * 15300 )
      NEW met1 ( 55890 34850 ) ( 83490 * )
      NEW met1 ( 83490 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 83490 59330 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 59500 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 69230 59330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23230 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23230 12070 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20930 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 23230 15300 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 45310 15300 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 45310 15470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 55890 15470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 55890 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23230 12070 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - user_gpio_out ( PIN user_gpio_out ) ( ANTENNA_6 DIODE ) ( input20 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20470 9690 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 24150 7310 ) ( * 9690 )
      NEW met1 ( 24150 7310 ) ( 27830 * )
      NEW met1 ( 27830 7310 ) ( * 7650 )
      NEW met1 ( 27830 7650 ) ( 52670 * )
      NEW met1 ( 18170 9690 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 52670 7650 ) ( * 61540 )
      NEW met3 ( 52670 61540 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 20470 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24150 9690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 7310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 52670 7650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 52670 61540 ) M2M3_PR_M ;
    - zero ( PIN zero ) ( const_source LO ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83490 2380 ) ( * 6970 )
      NEW met3 ( 83260 2380 0 ) ( 83490 * )
      NEW met1 ( 82800 6970 ) ( 83490 * )
      NEW met1 ( 82800 6970 ) ( * 7310 )
      NEW met1 ( 47150 7310 ) ( 82800 * )
      NEW met1 ( 83490 6970 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83490 2380 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 47150 7310 ) L1M1_PR_MR ;
END NETS
END DESIGN
