VERSION 5.8 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN gpio_control_block ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
DIEAREA ( 0 0 ) ( 170000 65000 ) ;
ROW ROW_1_2 unithd 15180 8160 FS DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_2_2 unithd 15180 10880 N DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_3_2 unithd 15180 13600 FS DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_4_2 unithd 15180 16320 N DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_5_2 unithd 15180 19040 FS DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_6_2 unithd 15180 21760 N DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_7_2 unithd 15180 24480 FS DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_8 unithd 4600 27200 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_9 unithd 4600 29920 FS DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_10 unithd 4600 32640 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_11 unithd 4600 35360 FS DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_12 unithd 4600 38080 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_13 unithd 4600 40800 FS DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_14 unithd 4600 43520 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_15 unithd 4600 46240 FS DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_16 unithd 4600 48960 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_17 unithd 4600 51680 FS DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_18 unithd 4600 54400 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_0_2 unithd 15180 5440 N DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
TRACKS X 230 DO 370 STEP 460 LAYER li1 ;
TRACKS Y 170 DO 191 STEP 340 LAYER li1 ;
TRACKS X 170 DO 500 STEP 340 LAYER met1 ;
TRACKS Y 170 DO 191 STEP 340 LAYER met1 ;
TRACKS X 230 DO 370 STEP 460 LAYER met2 ;
TRACKS Y 230 DO 141 STEP 460 LAYER met2 ;
TRACKS X 340 DO 250 STEP 680 LAYER met3 ;
TRACKS Y 340 DO 96 STEP 680 LAYER met3 ;
TRACKS X 460 DO 185 STEP 920 LAYER met4 ;
TRACKS Y 460 DO 71 STEP 920 LAYER met4 ;
TRACKS X 1700 DO 50 STEP 3400 LAYER met5 ;
TRACKS Y 1700 DO 19 STEP 3400 LAYER met5 ;
GCELLGRID X 0 DO 24 STEP 6900 ;
GCELLGRID Y 0 DO 10 STEP 6900 ;
VIAS 5 ;
    - via4_1600x1600 + VIARULE M4M5_PR + CUTSIZE 800 800  + LAYERS met4 via4 met5  + CUTSPACING 800 800  + ENCLOSURE 400 400 400 400  ;
    - via_1600x480 + VIARULE M1M2_PR + CUTSIZE 150 150  + LAYERS met1 via met2  + CUTSPACING 170 170  + ENCLOSURE 85 165 55 165  + ROWCOL 1 5  ;
    - via2_1600x480 + VIARULE M2M3_PR + CUTSIZE 200 200  + LAYERS met2 via2 met3  + CUTSPACING 200 200  + ENCLOSURE 40 140 100 65  + ROWCOL 1 4  ;
    - via3_1600x480 + VIARULE M3M4_PR + CUTSIZE 200 200  + LAYERS met3 via3 met4  + CUTSPACING 200 200  + ENCLOSURE 100 60 100 140  + ROWCOL 1 4  ;
    - via4_1400x1600 + VIARULE M4M5_PR + CUTSIZE 800 800  + LAYERS met4 via4 met5  + CUTSPACING 800 800  + ENCLOSURE 300 400 310 400  ;
END VIAS
COMPONENTS 333 ;
    - ANTENNA_0 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 36800 10880 ) FN ;
    - ANTENNA_1 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 43700 5440 ) N ;
    - ANTENNA_2 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 37260 8160 ) FS ;
    - ANTENNA_3 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 17020 13600 ) S ;
    - ANTENNA_4 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 17940 10880 ) FN ;
    - ANTENNA_5 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 38640 8160 ) FS ;
    - ANTENNA_6 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 20700 10880 ) N ;
    - FILLER_0_29 sky130_fd_sc_hd__decap_12 + PLACED ( 17940 5440 ) N ;
    - FILLER_0_41 sky130_fd_sc_hd__decap_8 + PLACED ( 23460 5440 ) N ;
    - FILLER_0_49 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 27140 5440 ) N ;
    - FILLER_0_52 sky130_fd_sc_hd__decap_12 + PLACED ( 28520 5440 ) N ;
    - FILLER_0_64 sky130_fd_sc_hd__decap_8 + PLACED ( 34040 5440 ) N ;
    - FILLER_0_72 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 37720 5440 ) N ;
    - FILLER_0_76 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + PLACED ( 39560 5440 ) N ;
    - FILLER_0_83 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 42780 5440 ) N ;
    - FILLER_0_90 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 46000 5440 ) N ;
    - FILLER_10_3 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 5980 32640 ) N ;
    - FILLER_11_16 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 11960 35360 ) FS ;
    - FILLER_11_3 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 5980 35360 ) FS ;
    - FILLER_11_83 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 42780 35360 ) FS ;
    - FILLER_11_93 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 47380 35360 ) FS ;
    - FILLER_12_3 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 5980 38080 ) N ;
    - FILLER_12_93 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 47380 38080 ) N ;
    - FILLER_13_3 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 5980 40800 ) FS ;
    - FILLER_13_55 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 29900 40800 ) FS ;
    - FILLER_14_29 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 17940 43520 ) N ;
    - FILLER_14_3 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 5980 43520 ) N ;
    - FILLER_14_93 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 47380 43520 ) N ;
    - FILLER_15_3 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 5980 46240 ) FS ;
    - FILLER_15_45 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 25300 46240 ) FS ;
    - FILLER_16_29 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 17940 48960 ) N ;
    - FILLER_16_3 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 5980 48960 ) N ;
    - FILLER_16_82 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 42320 48960 ) N ;
    - FILLER_17_3 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 5980 51680 ) FS ;
    - FILLER_17_30 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 18400 51680 ) FS ;
    - FILLER_17_45 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 25300 51680 ) FS ;
    - FILLER_17_93 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 47380 51680 ) FS ;
    - FILLER_18_3 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 5980 54400 ) N ;
    - FILLER_18_34 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 20240 54400 ) N ;
    - FILLER_18_41 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 23460 54400 ) N ;
    - FILLER_18_63 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 33580 54400 ) N ;
    - FILLER_18_68 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 35880 54400 ) N ;
    - FILLER_18_79 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 40940 54400 ) N ;
    - FILLER_18_92 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 46920 54400 ) N ;
    - FILLER_1_47 sky130_fd_sc_hd__decap_12 + PLACED ( 26220 8160 ) FS ;
    - FILLER_1_59 sky130_fd_sc_hd__decap_6 + PLACED ( 31740 8160 ) FS ;
    - FILLER_1_65 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 34500 8160 ) FS ;
    - FILLER_1_69 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 36340 8160 ) FS ;
    - FILLER_1_73 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 38180 8160 ) FS ;
    - FILLER_1_80 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 41400 8160 ) FS ;
    - FILLER_2_26 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + PLACED ( 16560 10880 ) N ;
    - FILLER_2_31 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 18860 10880 ) N ;
    - FILLER_2_46 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 25760 10880 ) N ;
    - FILLER_2_50 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 27600 10880 ) N ;
    - FILLER_2_61 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 32660 10880 ) N ;
    - FILLER_2_68 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 35880 10880 ) N ;
    - FILLER_3_26 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 16560 13600 ) FS ;
    - FILLER_3_35 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 20700 13600 ) FS ;
    - FILLER_3_63 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 33580 13600 ) FS ;
    - FILLER_3_77 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 40020 13600 ) FS ;
    - FILLER_3_93 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 47380 13600 ) FS ;
    - FILLER_4_32 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 19320 16320 ) N ;
    - FILLER_4_40 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 23000 16320 ) N ;
    - FILLER_4_93 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 47380 16320 ) N ;
    - FILLER_5_55 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 29900 19040 ) FS ;
    - FILLER_5_93 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 47380 19040 ) FS ;
    - FILLER_6_26 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 16560 21760 ) N ;
    - FILLER_6_36 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 21160 21760 ) N ;
    - FILLER_6_57 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 30820 21760 ) N ;
    - FILLER_7_46 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 25760 24480 ) FS ;
    - FILLER_7_92 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 46920 24480 ) FS ;
    - FILLER_8_35 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 20700 27200 ) N ;
    - FILLER_8_63 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 33580 27200 ) N ;
    - FILLER_8_93 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 47380 27200 ) N ;
    - FILLER_9_3 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 5980 29920 ) FS ;
    - PHY_0 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 5440 ) N ;
    - PHY_1 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 5440 ) FN ;
    - PHY_10 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 19040 ) FS ;
    - PHY_11 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 19040 ) S ;
    - PHY_12 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 21760 ) N ;
    - PHY_13 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 21760 ) FN ;
    - PHY_14 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 24480 ) FS ;
    - PHY_15 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 24480 ) S ;
    - PHY_16 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 27200 ) N ;
    - PHY_17 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 27200 ) FN ;
    - PHY_18 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 29920 ) FS ;
    - PHY_19 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 29920 ) S ;
    - PHY_2 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 8160 ) FS ;
    - PHY_20 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 32640 ) N ;
    - PHY_21 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 32640 ) FN ;
    - PHY_22 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 35360 ) FS ;
    - PHY_23 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 35360 ) S ;
    - PHY_24 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 38080 ) N ;
    - PHY_25 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 38080 ) FN ;
    - PHY_26 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 40800 ) FS ;
    - PHY_27 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 40800 ) S ;
    - PHY_28 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 43520 ) N ;
    - PHY_29 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 43520 ) FN ;
    - PHY_3 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 8160 ) S ;
    - PHY_30 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 46240 ) FS ;
    - PHY_31 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 46240 ) S ;
    - PHY_32 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 48960 ) N ;
    - PHY_33 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 48960 ) FN ;
    - PHY_34 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 51680 ) FS ;
    - PHY_35 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 51680 ) S ;
    - PHY_36 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 54400 ) N ;
    - PHY_37 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 54400 ) FN ;
    - PHY_4 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 10880 ) N ;
    - PHY_5 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 10880 ) FN ;
    - PHY_6 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 13600 ) FS ;
    - PHY_7 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 13600 ) S ;
    - PHY_8 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 16320 ) N ;
    - PHY_9 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 16320 ) FN ;
    - TAP_38 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 5440 ) N ;
    - TAP_39 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 5440 ) N ;
    - TAP_40 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 8160 ) FS ;
    - TAP_41 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 10880 ) N ;
    - TAP_42 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 13600 ) FS ;
    - TAP_43 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 16320 ) N ;
    - TAP_44 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 19040 ) FS ;
    - TAP_45 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 21760 ) N ;
    - TAP_46 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 24480 ) FS ;
    - TAP_47 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 27200 ) N ;
    - TAP_48 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 27200 ) N ;
    - TAP_49 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 27200 ) N ;
    - TAP_50 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 29920 ) FS ;
    - TAP_51 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 32640 ) N ;
    - TAP_52 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 32640 ) N ;
    - TAP_53 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 35360 ) FS ;
    - TAP_54 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 38080 ) N ;
    - TAP_55 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 38080 ) N ;
    - TAP_56 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 40800 ) FS ;
    - TAP_57 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 43520 ) N ;
    - TAP_58 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 43520 ) N ;
    - TAP_59 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 46240 ) FS ;
    - TAP_60 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 48960 ) N ;
    - TAP_61 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 48960 ) N ;
    - TAP_62 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 51680 ) FS ;
    - TAP_63 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 54400 ) N ;
    - TAP_64 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 54400 ) N ;
    - TAP_65 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 54400 ) N ;
    - _102_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 29900 32640 ) N ;
    - _103_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 41860 32640 ) N ;
    - _104_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 28060 46240 ) FS ;
    - _105_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 34500 40800 ) FS ;
    - _106__1 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + PLACED ( 34500 46240 ) FS ;
    - _106__2 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + PLACED ( 11960 46240 ) FS ;
    - _106__3 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + PLACED ( 6900 46240 ) FS ;
    - _106__4 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + PLACED ( 6900 38080 ) N ;
    - _106__5 sky130_fd_sc_hd__inv_2 + PLACED ( 10580 29920 ) FS ;
    - _107_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 24380 38080 ) N ;
    - _108_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 21620 21760 ) N ;
    - _109_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 24840 16320 ) N ;
    - _110_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 28520 21760 ) N ;
    - _111_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 28520 16320 ) N ;
    - _112_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 20240 16320 ) N ;
    - _113_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 17020 21760 ) N ;
    - _114_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 18400 21760 ) N ;
    - _115_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 21620 16320 ) N ;
    - _116_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 26680 24480 ) FS ;
    - _117_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 23460 16320 ) N ;
    - _118_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 9200 29920 ) FS ;
    - _119_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 11500 27200 ) N ;
    - _120_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 30820 27200 ) N ;
    - _121_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 46460 29920 ) FS ;
    - _122_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 43700 48960 ) N ;
    - _123_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 43700 54400 ) N ;
    - _124_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 28520 10880 ) N ;
    - _125_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 26220 10880 ) N ;
    - _126_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 40020 35360 ) FS ;
    - _127_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 46460 10880 ) N ;
    - _128_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 15180 27200 ) N ;
    - _129_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 34500 10880 ) N ;
    - _130_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 29900 10880 ) N ;
    - _131_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 31280 10880 ) N ;
    - _132_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 29900 16320 ) N ;
    - _133_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 33120 10880 ) N ;
    - _134_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 37720 13600 ) FS ;
    - _135_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 44620 8160 ) FS ;
    - _136_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 16100 43520 ) N ;
    - _137_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 11960 43520 ) N ;
    - _138_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 10580 43520 ) N ;
    - _139_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 15640 51680 ) FS ;
    - _140_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 14720 43520 ) N ;
    - _141_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 17940 54400 ) N ;
    - _142_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 13340 43520 ) N ;
    - _143_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 6900 32640 ) N ;
    - _144_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 10120 27200 ) N ;
    - _145_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 17940 27200 ) N ;
    - _146_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 8740 27200 ) N ;
    - _147_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 12880 27200 ) N ;
    - _148_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 23920 51680 ) FS ;
    - _149_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 7820 29920 ) FS ;
    - _150_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 6440 40800 ) FS ;
    - _151_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 21620 38080 ) N ;
    - _152_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 9200 43520 ) N ;
    - _153_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 24380 43520 ) N ;
    - _154_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 22080 54400 ) N ;
    - _155_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 25300 54400 ) N ;
    - _156_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 7820 43520 ) N ;
    - _157_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 39560 48960 ) N ;
    - _158_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 23920 54400 ) N ;
    - _159_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 25760 46240 ) FS ;
    - _160_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 20700 54400 ) N ;
    - _161_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 16100 54400 ) N ;
    - _162_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 14720 54400 ) N ;
    - _163_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 38180 54400 ) N ;
    - _164_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 13340 54400 ) N ;
    - _165_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 42780 51680 ) FS ;
    - _166_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 11960 54400 ) N ;
    - _167_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 10580 51680 ) FS ;
    - _168_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 10580 54400 ) N ;
    - _169_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 18860 51680 ) FS ;
    - _170_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 9200 51680 ) FS ;
    - _171_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 21620 51680 ) FS ;
    - _172_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 7820 51680 ) FS ;
    - _173_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 9200 54400 ) N ;
    - _174_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 7820 54400 ) N ;
    - _175_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 30820 54400 ) N ;
    - _176_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 6440 54400 ) N ;
    - _177_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 28060 51680 ) FS ;
    - _178_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 6440 51680 ) FS ;
    - _179_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 44620 16320 ) N ;
    - _180_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 46460 5440 ) N ;
    - _181_ sky130_fd_sc_hd__and2_1 + PLACED ( 45080 51680 ) FS ;
    - _182_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 41860 8160 ) FS ;
    - _183_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 43700 10880 ) N ;
    - _184_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 43240 8160 ) FS ;
    - _185_ sky130_fd_sc_hd__inv_2 + PLACED ( 34960 8160 ) FS ;
    - _186_ sky130_fd_sc_hd__and2_1 + PLACED ( 37720 10880 ) N ;
    - _187_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 6440 43520 ) N ;
    - _188_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 6440 29920 ) FS ;
    - _189_ sky130_fd_sc_hd__buf_1 + PLACED ( 6900 48960 ) N ;
    - _190_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 7360 27200 ) N ;
    - _191_ sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 46000 48960 ) N ;
    - _192_ sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 45080 54400 ) N ;
    - _193_ sky130_fd_sc_hd__mux2_1 + PLACED ( 43240 35360 ) FS ;
    - _194_ sky130_fd_sc_hd__mux2_1 + PLACED ( 43240 13600 ) FS ;
    - _195_ sky130_fd_sc_hd__mux2_1 + PLACED ( 43240 19040 ) FS ;
    - _196_ sky130_fd_sc_hd__mux2_1 + PLACED ( 43700 32640 ) N ;
    - _197_ sky130_fd_sc_hd__ebufn_1 + PLACED ( 43240 24480 ) FS ;
    - _198_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 30820 51680 ) FS ;
    - _199_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 18400 48960 ) N ;
    - _200_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 35880 46240 ) FS ;
    - _201_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 35880 40800 ) FS ;
    - _202_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 12880 35360 ) FS ;
    - _203_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 17940 32640 ) N ;
    - _204_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 13340 46240 ) FS ;
    - _205_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 32660 16320 ) N ;
    - _206_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 28980 24480 ) FS ;
    - _207_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 34500 29920 ) FS ;
    - _208_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 17940 19040 ) FS ;
    - _209_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 21620 13600 ) FS ;
    - _210_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 25760 38080 ) N ;
    - _211_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 30360 48960 ) N ;
    - _212_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 8280 48960 ) N ;
    - _213_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 11500 40800 ) FS ;
    - _214_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 8280 38080 ) N ;
    - _215_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 8280 32640 ) N ;
    - _216_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 11960 29920 ) FS ;
    - _217_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 16560 24480 ) FS ;
    - _218_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 20700 40800 ) FS ;
    - _219_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 26680 43520 ) N ;
    - _220_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 32660 32640 ) N ;
    - _221_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 34040 27200 ) N ;
    - _222_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 21160 27200 ) N ;
    - _223_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 31280 21760 ) N ;
    - clkbuf_0_serial_clock sky130_fd_sc_hd__clkbuf_16 + PLACED ( 30820 35360 ) FS ;
    - clkbuf_1_0_0_serial_clock sky130_fd_sc_hd__clkbuf_2 + PLACED ( 6440 35360 ) FS ;
    - clkbuf_1_1_0_serial_clock sky130_fd_sc_hd__clkbuf_2 + PLACED ( 41400 38080 ) N ;
    - const_source sky130_fd_sc_hd__conb_1 + PLACED ( 44620 5440 ) N ;
    - gpio_in_buf sky130_fd_sc_hd__einvp_2 + PLACED ( 37720 19040 ) FS ;
    - gpio_logic_high gpio_logic_high + FIXED ( 5980 8400 ) N ;
    - hold1 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 43700 27200 ) N ;
    - hold10 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 30820 40800 ) FS ;
    - hold11 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 30820 46240 ) FS ;
    - hold12 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 20700 43520 ) N ;
    - hold13 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 17940 38080 ) N ;
    - hold14 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 43700 38080 ) N ;
    - hold15 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 24380 21760 ) N ;
    - hold16 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 37720 38080 ) N ;
    - hold17 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 7820 40800 ) FS ;
    - hold18 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 11960 51680 ) FS ;
    - hold19 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 44160 21760 ) N ;
    - hold2 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 21160 29920 ) FS ;
    - hold20 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 30360 19040 ) FS ;
    - hold21 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 24840 35360 ) FS ;
    - hold22 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 34040 13600 ) FS ;
    - hold3 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 43700 43520 ) N ;
    - hold4 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 8280 35360 ) FS ;
    - hold5 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 8280 46240 ) FS ;
    - hold6 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 40480 21760 ) N ;
    - hold7 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 30820 29920 ) FS ;
    - hold8 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 24840 29920 ) FS ;
    - hold9 sky130_fd_sc_hd__clkdlybuf4s25_1 + PLACED ( 34040 19040 ) FS ;
    - input1 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 5980 27200 ) N ;
    - input10 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 16560 19040 ) FS ;
    - input11 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 16560 16320 ) N ;
    - input12 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 17940 16320 ) N ;
    - input13 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 19320 13600 ) FS ;
    - input14 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 41400 5440 ) N ;
    - input15 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 39560 8160 ) FS ;
    - input16 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 38180 5440 ) N ;
    - input17 sky130_fd_sc_hd__buf_12 + PLACED ( 35880 43520 ) N ;
    - input18 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 17940 13600 ) FS ;
    - input19 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 16560 8160 ) FS ;
    - input2 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 24380 10880 ) N ;
    - input20 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 19320 10880 ) N ;
    - input3 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 23000 10880 ) N ;
    - input4 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 21620 10880 ) N ;
    - input5 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 17940 8160 ) FS ;
    - input6 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 19320 8160 ) FS ;
    - input7 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 20700 8160 ) FS ;
    - input8 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 22080 8160 ) FS ;
    - input9 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 23460 8160 ) FS ;
    - output22 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 46000 8160 ) FS ;
    - output23 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 41400 13600 ) FS ;
    - output24 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 41860 10880 ) N ;
    - output25 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 41400 19040 ) FS ;
    - output26 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 41400 24480 ) FS ;
    - output27 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 40020 10880 ) N ;
    - output28 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 26220 16320 ) N ;
    - output29 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 28520 35360 ) FS ;
    - output30 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 41400 54400 ) N ;
    - output31 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 18860 43520 ) N ;
    - output32 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 28520 29920 ) FS ;
    - output33 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 34040 54400 ) N ;
    - output34 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 36340 54400 ) N ;
    - output35 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 26220 51680 ) FS ;
    - output36 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 16560 5440 ) N ;
    - output37 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 28520 54400 ) N ;
    - output38 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 24840 8160 ) FS ;
    - output39 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 26680 54400 ) N ;
END COMPONENTS
PINS 47 ;
    - gpio_defaults[0] + NET gpio_defaults[0] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 4830 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[10] + NET gpio_defaults[10] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 27830 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[11] + NET gpio_defaults[11] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 30130 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[12] + NET gpio_defaults[12] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 32430 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[1] + NET gpio_defaults[1] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 7130 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[2] + NET gpio_defaults[2] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 9430 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[3] + NET gpio_defaults[3] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 11730 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[4] + NET gpio_defaults[4] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 14030 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[5] + NET gpio_defaults[5] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 16330 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[6] + NET gpio_defaults[6] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 18630 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[7] + NET gpio_defaults[7] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 20930 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[8] + NET gpio_defaults[8] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 23230 63000 ) N ;
    - gpio_defaults[9] + NET gpio_defaults[9] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -2000 ) ( 140 2000 )
        + PLACED ( 25530 63000 ) N ;
    - mgmt_gpio_in + NET mgmt_gpio_in + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 4420 ) N ;
    - mgmt_gpio_oeb + NET mgmt_gpio_oeb + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 8500 ) N ;
    - mgmt_gpio_out + NET mgmt_gpio_out + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 10540 ) N ;
    - one + NET one + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 6460 ) N ;
    - pad_gpio_ana_en + NET pad_gpio_ana_en + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 12580 ) N ;
    - pad_gpio_ana_pol + NET pad_gpio_ana_pol + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 14620 ) N ;
    - pad_gpio_ana_sel + NET pad_gpio_ana_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 16660 ) N ;
    - pad_gpio_dm[0] + NET pad_gpio_dm[0] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 18700 ) N ;
    - pad_gpio_dm[1] + NET pad_gpio_dm[1] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 20740 ) N ;
    - pad_gpio_dm[2] + NET pad_gpio_dm[2] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 22780 ) N ;
    - pad_gpio_holdover + NET pad_gpio_holdover + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 24820 ) N ;
    - pad_gpio_ib_mode_sel + NET pad_gpio_ib_mode_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 26860 ) N ;
    - pad_gpio_in + NET pad_gpio_in + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 28900 ) N ;
    - pad_gpio_inenb + NET pad_gpio_inenb + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 30940 ) N ;
    - pad_gpio_out + NET pad_gpio_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 32980 ) N ;
    - pad_gpio_outenb + NET pad_gpio_outenb + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 35020 ) N ;
    - pad_gpio_slow_sel + NET pad_gpio_slow_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 37060 ) N ;
    - pad_gpio_vtrip_sel + NET pad_gpio_vtrip_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 39100 ) N ;
    - resetn + NET resetn + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 41140 ) N ;
    - resetn_out + NET resetn_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 43180 ) N ;
    - serial_clock + NET serial_clock + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 45220 ) N ;
    - serial_clock_out + NET serial_clock_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 47260 ) N ;
    - serial_data_in + NET serial_data_in + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 49300 ) N ;
    - serial_data_out + NET serial_data_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 51340 ) N ;
    - serial_load + NET serial_load + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 53380 ) N ;
    - serial_load_out + NET serial_load_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 55420 ) N ;
    - user_gpio_in + NET user_gpio_in + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 57460 ) N ;
    - user_gpio_oeb + NET user_gpio_oeb + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 59500 ) N ;
    - user_gpio_out + NET user_gpio_out + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 61540 ) N ;
    - vccd + NET vccd + SPECIAL + DIRECTION INPUT + USE POWER
      + PORT
        + LAYER met4 ( -800 -26080 ) ( 800 26080 )
        + LAYER met4 ( -25800 -25840 ) ( -24200 26080 )
        + LAYER met5 ( -34000 8420 ) ( 10620 10020 )
        + LAYER met5 ( -34000 -8480 ) ( 10620 -6880 )
        + LAYER met5 ( -34000 -25380 ) ( 10620 -23780 )
        + FIXED ( 38600 31280 ) N ;
    - vccd1 + NET vccd1 + SPECIAL + DIRECTION INPUT + USE POWER
      + PORT
        + LAYER met4 ( -800 -25840 ) ( 800 25840 )
        + LAYER met4 ( -25800 -25840 ) ( -24200 25840 )
        + LAYER met5 ( -39000 13660 ) ( 5620 15260 )
        + LAYER met5 ( -39000 -3240 ) ( 5620 -1640 )
        + LAYER met5 ( -39000 -20140 ) ( 5620 -18540 )
        + FIXED ( 43600 31280 ) N ;
    - vssd + NET vssd + SPECIAL + DIRECTION INPUT + USE GROUND
      + PORT
        + LAYER met4 ( -800 -26080 ) ( 800 26080 )
        + LAYER met5 ( -21500 16870 ) ( 23120 18470 )
        + LAYER met5 ( -21500 -30 ) ( 23120 1570 )
        + LAYER met5 ( -21500 -16930 ) ( 23120 -15330 )
        + FIXED ( 26100 31280 ) N ;
    - vssd1 + NET vssd1 + SPECIAL + DIRECTION INPUT + USE GROUND
      + PORT
        + LAYER met4 ( -800 -25840 ) ( 800 25840 )
        + LAYER met5 ( -26500 22110 ) ( 18120 23710 )
        + LAYER met5 ( -26500 5210 ) ( 18120 6810 )
        + LAYER met5 ( -26500 -11690 ) ( 18120 -10090 )
        + FIXED ( 31100 31280 ) N ;
    - zero + NET zero + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 2380 ) N ;
END PINS
BLOCKAGES 11 ;
    - LAYER li1 RECT ( 0 0 ) ( 16795 30025 ) ;
    - LAYER li1 RECT ( 0 29965 ) ( 4265 65069 ) ;
    - LAYER li1 RECT ( 4215 57405 ) ( 49815 64930 ) ;
    - LAYER li1 RECT ( 16830 0 ) ( 49410 5240 ) ;
    - LAYER li1 RECT ( 49000 0 ) ( 169810 64845 ) ;
    - LAYER met5 RECT ( 67000 0 ) ( 170000 65000 ) ;
    - LAYER met4 RECT ( 67000 0 ) ( 170000 65000 ) ;
    - LAYER met2 RECT ( 120000 0 ) ( 170000 65000 ) ;
    - LAYER met1 RECT ( 120000 0 ) ( 170000 65000 ) ;
    - LAYER met4 RECT ( 0 0 ) ( 170000 65000 ) ;
    - LAYER met5 RECT ( 0 0 ) ( 170000 65000 ) ;
END BLOCKAGES
SPECIALNETS 4 ;
    - vccd ( PIN vccd ) + USE POWER
      + ROUTED met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 57120 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 57120 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 57120 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 57120 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 57120 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 57120 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 51680 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 51680 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 51680 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 51680 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 51680 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 51680 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 46240 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 46240 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 46240 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 46240 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 46240 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 46240 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 40800 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 40800 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 40800 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 40800 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 40800 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 40800 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 35360 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 35360 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 35360 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 35360 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 35360 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 35360 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 29920 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 29920 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 29920 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 29920 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 29920 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 29920 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 24480 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 24480 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 24480 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 19040 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 19040 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 19040 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 13600 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 13600 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 13600 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 8160 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 8160 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 8160 ) via_1600x480
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 40500 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 40500 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 23600 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 23600 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 38600 6700 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 6700 ) via4_1600x1600
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 40500 ) ( 49220 40500 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 23600 ) ( 49220 23600 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 6700 ) ( 49220 6700 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 38600 5200 ) ( 38600 57360 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 13600 5440 ) ( 13600 57360 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 57120 ) ( 49220 57120 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 51680 ) ( 49220 51680 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 46240 ) ( 49220 46240 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 40800 ) ( 49220 40800 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 35360 ) ( 49220 35360 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 29920 ) ( 49220 29920 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 24480 ) ( 49220 24480 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 19040 ) ( 49220 19040 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 13600 ) ( 49220 13600 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 8160 ) ( 49220 8160 ) ;
    - vccd1 ( PIN vccd1 ) ( * VPB ) ( * VPWR ) + USE POWER
      + ROUTED met4 0 + SHAPE STRIPE ( 6980 11940 ) via4_1400x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 43600 45740 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 18600 45740 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 43600 28840 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 18600 28840 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 43600 11940 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 18600 11940 ) via4_1600x1600
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 45740 ) ( 49220 45740 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 28840 ) ( 49220 28840 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 11940 ) ( 49220 11940 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 43600 5440 ) ( 43600 57120 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 18600 5440 ) ( 18600 57120 ) ;
    - vssd ( PIN vssd ) + USE GROUND
      + ROUTED met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 54400 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 54400 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 54400 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 48960 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 48960 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 48960 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 43520 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 43520 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 43520 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 38080 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 38080 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 38080 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 32640 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 32640 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 32640 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 27200 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 27200 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 27200 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 21760 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 21760 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 21760 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 16320 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 16320 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 16320 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 10880 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 10880 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 10880 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 5440 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 5440 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 5440 ) via_1600x480
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 48950 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 32050 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 26100 15150 ) via4_1600x1600
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 48950 ) ( 49220 48950 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 32050 ) ( 49220 32050 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 15150 ) ( 49220 15150 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 26100 5200 ) ( 26100 57360 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 54400 ) ( 49220 54400 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 48960 ) ( 49220 48960 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 43520 ) ( 49220 43520 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 38080 ) ( 49220 38080 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 32640 ) ( 49220 32640 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 27200 ) ( 49220 27200 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 21760 ) ( 49220 21760 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 16320 ) ( 49220 16320 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 10880 ) ( 49220 10880 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 5440 ) ( 49220 5440 ) ;
    - vssd1 ( PIN vssd1 ) ( * VNB ) ( * VGND ) + USE GROUND
      + ROUTED met4 0 + SHAPE STRIPE ( 10680 20390 ) via4_1400x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 31100 54190 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 31100 37290 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 31100 20390 ) via4_1600x1600
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 54190 ) ( 49220 54190 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 37290 ) ( 49220 37290 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 4600 20390 ) ( 49220 20390 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 31100 5440 ) ( 31100 57120 ) ;
END SPECIALNETS
NETS 229 ;
    - _000_ ( _193_ A1 ) ( _182_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41630 9010 ) ( 42090 * )
      NEW met2 ( 41630 26860 ) ( 42090 * )
      NEW met2 ( 42090 26860 ) ( * 36550 )
      NEW met1 ( 42090 36550 ) ( 45770 * )
      NEW met2 ( 41630 9010 ) ( * 26860 )
      NEW li1 ( 42090 9010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 9010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 36550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 36550 ) L1M1_PR_MR ;
    - _001_ ( _205_ Q_N ) ( _194_ A0 ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43010 15810 ) ( 45310 * )
      NEW met2 ( 43010 15810 ) ( * 16830 )
      NEW li1 ( 45310 15810 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 15810 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43010 16830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 16830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 16830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _002_ ( _194_ S ) ( _184_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43470 8670 ) ( 44390 * )
      NEW met2 ( 44390 8670 ) ( * 9180 )
      NEW met2 ( 44390 9180 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 44850 9180 ) ( * 9350 )
      NEW met2 ( 44850 9350 ) ( 45310 * )
      NEW met2 ( 45310 9350 ) ( * 12410 )
      NEW met1 ( 45310 12410 ) ( 48990 * )
      NEW met1 ( 46690 14790 ) ( 48990 * )
      NEW met2 ( 48990 12410 ) ( * 14790 )
      NEW li1 ( 43470 8670 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44390 8670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45310 12410 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 48990 12410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46690 14790 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 48990 14790 ) M1M2_PR ;
    - _003_ ( _195_ A1 ) ( _194_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 43470 14110 ) ( * 20230 )
      NEW met1 ( 43470 20230 ) ( 45770 * )
      NEW li1 ( 43470 14110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 14110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 20230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 20230 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 14110 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _004_ ( _196_ A1 ) ( _195_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43470 19550 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 46230 19550 ) ( * 33150 )
      NEW li1 ( 43470 19550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 19550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 33150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 33150 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _005_ ( gpio_in_buf A ) ( _185_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 35650 10030 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 37490 10030 ) ( * 14110 )
      NEW met2 ( 37490 14110 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 38410 14110 ) ( * 18530 )
      NEW met2 ( 37490 18530 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 37490 18530 ) ( * 20570 )
      NEW met1 ( 37490 20570 ) ( 40710 * )
      NEW li1 ( 35650 10030 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37490 10030 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37490 20570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40710 20570 ) L1M1_PR_MR ;
    - _006_ ( _198_ RESET_B ) ( _178_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 6670 53890 ) ( 7130 * )
      NEW met2 ( 7130 53890 ) ( * 54060 )
      NEW met2 ( 14490 53890 ) ( * 54060 )
      NEW met1 ( 14490 53890 ) ( 40250 * )
      NEW met1 ( 40250 53210 ) ( * 53890 )
      NEW met3 ( 7130 54060 ) ( 14490 * )
      NEW li1 ( 6670 53890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7130 53890 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 7130 54060 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 14490 54060 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 14490 53890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40250 53210 ) L1M1_PR_MR ;
    - _007_ ( _198_ SET_B ) ( _176_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 6670 56610 ) ( * 57630 )
      NEW met1 ( 6670 57630 ) ( 13800 * )
      NEW met1 ( 13800 57630 ) ( * 58310 )
      NEW met1 ( 13800 58310 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 34270 53550 ) ( * 58310 )
      NEW met1 ( 34270 53550 ) ( 34730 * 0 )
      NEW li1 ( 6670 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 6670 56610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6670 57630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34270 58310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34270 53550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6670 56610 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _008_ ( _198_ CLK_N ) ( _174_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 16330 56610 ) ( * 57630 )
      NEW met1 ( 16330 57630 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 31050 53210 ) ( * 57630 )
      NEW met1 ( 8970 56610 ) ( 16330 * )
      NEW li1 ( 8970 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16330 56610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16330 57630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 57630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 53210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 53210 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _009_ ( _199_ RESET_B ) ( _172_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 8050 51170 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 27830 50150 ) ( * 51170 )
      NEW met1 ( 8050 51170 ) ( 27830 * )
      NEW met1 ( 8050 51170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8050 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8050 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27830 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8050 52190 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _010_ ( _199_ SET_B ) ( _170_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 13110 49470 ) ( * 50660 )
      NEW met3 ( 8510 50660 ) ( 13110 * )
      NEW met2 ( 8510 50660 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 8510 52190 ) ( 9430 * )
      NEW met1 ( 22310 49470 ) ( * 49810 0 )
      NEW met1 ( 13110 49470 ) ( 22310 * )
      NEW met1 ( 13110 49470 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 13110 50660 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 8510 50660 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 8510 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9430 52190 ) L1M1_PR_MR ;
    - _011_ ( _199_ CLK_N ) ( _168_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 11730 50490 ) ( * 54910 )
      NEW met1 ( 11730 50490 ) ( 18630 * )
      NEW met1 ( 11730 50490 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 11730 54910 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11730 54910 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18630 50490 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11730 54910 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _012_ ( _200_ RESET_B ) ( _166_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 12190 54910 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 11730 55250 ) ( 12190 * )
      NEW met1 ( 11730 55250 ) ( * 55590 )
      NEW met2 ( 11730 55590 ) ( * 60010 )
      NEW met2 ( 11730 60010 ) ( 12190 * )
      NEW met2 ( 12190 60010 ) ( * 61030 )
      NEW met2 ( 47610 47770 ) ( * 61030 )
      NEW met1 ( 45310 47770 ) ( 47610 * )
      NEW met1 ( 12190 61030 ) ( 47610 * )
      NEW li1 ( 12190 54910 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11730 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12190 61030 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 61030 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 47770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45310 47770 ) L1M1_PR_MR ;
    - _013_ ( _200_ SET_B ) ( _164_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 13110 54910 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 13110 54910 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 12650 55250 ) ( 13110 * )
      NEW met1 ( 12650 55250 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 12190 55590 ) ( 12650 * )
      NEW met2 ( 12190 55590 ) ( * 58650 )
      NEW met2 ( 29210 58650 ) ( * 60350 )
      NEW met1 ( 29210 60350 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 46690 48110 ) ( * 60350 )
      NEW met1 ( 43470 48110 0 ) ( 46690 * )
      NEW met1 ( 12190 58650 ) ( 29210 * )
      NEW li1 ( 13570 54910 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12190 58650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 58650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 60350 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46690 60350 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46690 48110 ) M1M2_PR ;
    - _014_ ( _200_ CLK_N ) ( _162_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 33810 47430 ) ( 36110 * )
      NEW met2 ( 33810 47430 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 21390 55250 ) ( 33810 * )
      NEW met1 ( 21390 55250 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 18630 55590 ) ( 21390 * )
      NEW met1 ( 18630 54910 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 15870 54910 ) ( 18630 * )
      NEW li1 ( 36110 47430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33810 47430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 55250 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 15870 54910 ) L1M1_PR_MR ;
    - _015_ ( _201_ RESET_B ) ( _160_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 45310 42330 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 47150 42330 ) ( * 60690 )
      NEW met1 ( 21850 60690 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 21850 56270 ) ( * 60690 )
      NEW met1 ( 20930 56270 ) ( 21850 * )
      NEW li1 ( 45310 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47150 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47150 60690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 60690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 56270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20930 56270 ) L1M1_PR_MR ;
    - _016_ ( _201_ SET_B ) ( _158_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 24150 54910 ) ( * 59670 )
      NEW met1 ( 24150 59670 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 43470 42670 ) ( * 59670 )
      NEW li1 ( 24150 54910 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24150 54910 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 59670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 59670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 42670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 54910 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _017_ ( _201_ CLK_N ) ( _156_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 8970 43010 ) ( * 44030 )
      NEW met1 ( 36110 42330 ) ( * 43010 )
      NEW met1 ( 8970 43010 ) ( 36110 * )
      NEW met1 ( 8970 43010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8970 44030 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8970 44030 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 36110 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8970 44030 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _018_ ( _202_ RESET_B ) ( _154_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 22310 36890 ) ( 22770 * )
      NEW met1 ( 22310 54910 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 22770 36890 ) ( * 54910 )
      NEW met1 ( 22770 36890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22310 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 54910 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22310 54910 ) L1M1_PR_MR ;
    - _019_ ( _202_ SET_B ) ( _152_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 11730 44030 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 9430 44030 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 16790 37230 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 11730 44370 ) ( 16790 * )
      NEW li1 ( 9430 44030 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16790 44370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16790 37230 ) M1M2_PR ;
    - _020_ ( _202_ CLK_N ) ( _150_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 10350 36890 ) ( 13110 * )
      NEW met1 ( 10350 36550 ) ( * 36890 )
      NEW met1 ( 6670 36550 ) ( 10350 * )
      NEW met2 ( 6670 36550 ) ( * 41310 )
      NEW met1 ( 6670 41310 ) ( 7590 * )
      NEW li1 ( 13110 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 6670 36550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6670 41310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7590 41310 ) L1M1_PR_MR ;
    - _021_ ( _203_ RESET_B ) ( _148_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 27370 33830 ) ( * 49470 )
      NEW met2 ( 26910 49470 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 26910 49470 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 24150 52190 ) ( 26910 * )
      NEW li1 ( 27370 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27370 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26910 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24150 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27370 33830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _022_ ( _203_ SET_B ) ( _146_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 8970 27710 ) ( 11270 * )
      NEW met2 ( 11270 27710 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 11270 33150 ) ( 21850 * )
      NEW met1 ( 21850 33150 ) ( * 33490 0 )
      NEW li1 ( 8970 27710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11270 27710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11270 33150 ) M1M2_PR ;
    - _023_ ( _203_ CLK_N ) ( _144_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 18170 29410 ) ( * 33830 )
      NEW met1 ( 11270 29410 ) ( 18170 * )
      NEW li1 ( 11270 29410 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 29410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 33830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _024_ ( _204_ RESET_B ) ( _142_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 18170 44030 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 18170 44370 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 21850 44370 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 21850 47770 ) ( 22770 * )
      NEW met1 ( 13570 44030 ) ( 18170 * )
      NEW li1 ( 13570 44030 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21850 44370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 47770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22770 47770 ) L1M1_PR_MR ;
    - _025_ ( _204_ SET_B ) ( _140_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 14950 45390 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 16790 45390 ) ( * 48110 )
      NEW met1 ( 16790 48110 ) ( 17250 * 0 )
      NEW li1 ( 14950 45390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16790 45390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16790 48110 ) M1M2_PR ;
    - _026_ ( _204_ CLK_N ) ( _138_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 11730 45730 ) ( * 47430 )
      NEW met1 ( 11730 47430 ) ( 13570 * )
      NEW li1 ( 11730 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11730 45730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11730 47430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 13570 47430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11730 45730 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _027_ ( _205_ RESET_B ) ( _135_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43930 9010 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 43930 9010 ) ( * 17170 )
      NEW met1 ( 42090 17170 ) ( 43930 * )
      NEW met1 ( 42090 17170 ) ( * 17510 )
      NEW li1 ( 44850 9010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 9010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 17170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42090 17510 ) L1M1_PR_MR ;
    - _028_ ( _205_ SET_B ) ( _133_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 33350 12750 ) ( * 13090 )
      NEW met1 ( 33350 12750 ) ( 37030 * )
      NEW met2 ( 37030 12750 ) ( * 16830 )
      NEW met1 ( 37030 16830 ) ( * 17170 0 )
      NEW li1 ( 33350 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37030 12750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37030 16830 ) M1M2_PR ;
    - _029_ ( _205_ CLK_N ) ( _131_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 32430 13090 ) ( 32890 * )
      NEW met2 ( 32890 13090 ) ( * 17510 )
      NEW li1 ( 32430 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 13090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32890 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 17510 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _030_ ( _206_ RESET_B ) ( _129_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 34730 13090 ) ( 35650 * )
      NEW met1 ( 35650 26010 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 35650 13090 ) ( * 26010 )
      NEW li1 ( 34730 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35650 13090 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 26010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38410 26010 ) L1M1_PR_MR ;
    - _031_ ( _206_ SET_B ) ( _127_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46690 13090 ) ( 48530 * )
      NEW met2 ( 48530 17340 ) ( 48990 * )
      NEW met2 ( 48990 17340 ) ( * 21250 )
      NEW met1 ( 37490 21250 ) ( 48990 * )
      NEW met2 ( 37490 21250 ) ( * 26350 )
      NEW met1 ( 36570 26350 0 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 48530 13090 ) ( * 17340 )
      NEW li1 ( 46690 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 48530 13090 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 48990 21250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37490 21250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37490 26350 ) M1M2_PR ;
    - _032_ ( _206_ CLK_N ) ( _125_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 27370 13090 ) ( 29210 * )
      NEW met2 ( 29210 13090 ) ( * 25670 )
      NEW li1 ( 27370 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29210 13090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29210 25670 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29210 25670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 25670 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _033_ ( _207_ RESET_B ) ( _123_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43930 31450 ) ( 44390 * )
      NEW met2 ( 44390 31450 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 43930 56270 ) ( 44390 * )
      NEW li1 ( 43930 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44390 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 44390 56270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43930 56270 ) L1M1_PR_MR ;
    - _034_ ( _207_ SET_B ) ( _121_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46690 31790 ) ( * 32130 )
      NEW met1 ( 42090 31790 0 ) ( 46690 * )
      NEW li1 ( 46690 32130 ) L1M1_PR_MR ;
    - _035_ ( _207_ CLK_N ) ( _119_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 12650 27710 ) ( 16790 * )
      NEW met1 ( 16790 27710 ) ( * 28730 )
      NEW met1 ( 16790 28730 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 17250 28730 ) ( * 31110 )
      NEW met1 ( 17250 31110 ) ( 34730 * )
      NEW li1 ( 12650 27710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17250 28730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 31110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34730 31110 ) L1M1_PR_MR ;
    - _036_ ( _208_ RESET_B ) ( _117_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 23690 18530 ) ( * 18700 )
      NEW met3 ( 23690 18700 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 27370 18700 ) ( * 20570 )
      NEW li1 ( 23690 18530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23690 18530 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 23690 18700 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 27370 18700 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 27370 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27370 20570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 18530 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 27370 20570 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _037_ ( _208_ SET_B ) ( _115_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 21850 18530 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 22310 18530 ) ( * 20910 )
      NEW li1 ( 21850 18530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22310 18530 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 20910 ) M1M2_PR ;
    - _038_ ( _208_ CLK_N ) ( _113_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 18170 20570 ) ( * 22270 )
      NEW li1 ( 18170 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 20570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 22270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 22270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 20570 ) RECT ( 0 -70 355 70 ) 
      NEW met1 ( 18170 22270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _039_ ( _209_ RESET_B ) ( _111_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 31050 15130 ) ( * 16830 )
      NEW met1 ( 28750 16830 ) ( 31050 * )
      NEW li1 ( 31050 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 16830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28750 16830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 15130 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _040_ ( _209_ SET_B ) ( _109_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 23230 18190 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 23230 15980 ) ( * 18190 )
      NEW met3 ( 23230 15980 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 24610 15470 ) ( * 15980 )
      NEW met2 ( 24610 15470 ) ( 25070 * )
      NEW met1 ( 25070 15470 ) ( 25530 * 0 )
      NEW li1 ( 25070 18190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23230 18190 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 23230 15980 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 24610 15980 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 25070 15470 ) M1M2_PR ;
    - _041_ ( _209_ CLK_N ) ( _130_ A ) ( _124_ A ) ( _118_ A ) ( _112_ A ) ( _107_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 23230 38590 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 23230 36380 ) ( * 38590 )
      NEW met2 ( 22770 36380 ) ( 23230 * )
      NEW met2 ( 22770 34170 ) ( * 36380 )
      NEW met1 ( 9890 34170 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 9890 31450 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 9430 31450 ) ( 9890 * )
      NEW met1 ( 20470 17510 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 21850 17510 ) ( * 34170 )
      NEW met2 ( 21850 15130 ) ( * 17510 )
      NEW met1 ( 28750 12070 ) ( * 12410 )
      NEW met1 ( 21850 12410 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 21850 12410 ) ( * 15130 )
      NEW met1 ( 28750 12070 ) ( 30130 * )
      NEW li1 ( 25530 38590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23230 38590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9890 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9890 31450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9430 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 20470 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21850 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 34170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21850 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21850 15130 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28750 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21850 12410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30130 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21850 34170 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 21850 15130 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _042_ ( _210_ RESET_B ) ( _105_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 35190 39270 ) ( * 41310 )
      NEW met1 ( 34730 41310 ) ( 35190 * )
      NEW li1 ( 35190 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35190 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 41310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34730 41310 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35190 39270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _043_ ( _210_ SET_B ) ( _103_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41630 34850 ) ( 42090 * )
      NEW met2 ( 41630 34850 ) ( * 38590 )
      NEW met1 ( 41170 38590 ) ( 41630 * )
      NEW met1 ( 41170 38590 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 33350 38930 0 ) ( 41170 * )
      NEW li1 ( 42090 34850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 38590 ) M1M2_PR ;
    - _044_ ( _210_ CLK_N ) ( _189_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 8050 39610 ) ( * 49470 )
      NEW met1 ( 8050 39610 ) ( 25990 * )
      NEW met1 ( 8050 39610 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8050 49470 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8050 49470 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25990 39610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8050 49470 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _045_ ( _135_ A ) ( _134_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41170 10030 ) ( 44850 * )
      NEW met1 ( 44850 9690 ) ( * 10030 )
      NEW met1 ( 44850 9690 ) ( 45770 * )
      NEW met1 ( 39790 14110 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 41170 10030 ) ( * 14110 )
      NEW met1 ( 41170 10030 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 14110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 39790 14110 ) L1M1_PR_MR ;
    - _046_ ( _161_ A ) ( _155_ A ) ( _149_ A ) ( _143_ A ) ( _137_ A ) ( _136_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 16330 55590 ) ( 17250 * )
      NEW met1 ( 17250 55590 ) ( * 55640 )
      NEW met1 ( 17250 55640 ) ( 17710 * )
      NEW met1 ( 17710 55640 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 17710 55930 ) ( 25530 * )
      NEW met1 ( 25530 55590 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 12190 44710 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 13570 44710 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 13570 45730 ) ( 17250 * )
      NEW met1 ( 7130 33830 ) ( 7590 * )
      NEW met2 ( 7590 33830 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 7590 42670 ) ( 12650 * )
      NEW met2 ( 12650 42670 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 7590 31450 ) ( 8050 * )
      NEW met2 ( 7590 31450 ) ( * 33830 )
      NEW met2 ( 17250 45730 ) ( * 55590 )
      NEW li1 ( 16330 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 25530 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17250 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17250 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 12190 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 7130 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7590 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7590 42670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12650 42670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12650 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8050 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7590 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 55590 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 17250 45730 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 12650 44710 ) RECT ( 0 -70 595 70 )  ;
    - _047_ ( _138_ A ) ( _137_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 10855 44710 ) ( 11730 * )
      NEW met1 ( 11730 44710 ) ( * 45050 )
      NEW met1 ( 11730 45050 ) ( 12190 * )
      NEW met1 ( 12190 45050 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 12190 45730 ) ( 13110 * )
      NEW li1 ( 10855 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 13110 45730 ) L1M1_PR_MR ;
    - _048_ ( _140_ A ) ( _139_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 15870 52530 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 15870 44710 ) ( * 52530 )
      NEW met1 ( 15870 52530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 52530 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 15870 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15870 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15870 44710 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _049_ ( _142_ A ) ( _141_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 14490 44710 ) ( * 45050 )
      NEW met1 ( 14490 45050 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 20010 45050 ) ( * 55250 )
      NEW li1 ( 14490 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20010 45050 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20010 55250 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20010 55250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20010 55250 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _050_ ( _144_ A ) ( _143_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 10350 28050 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 6210 28050 ) ( 10350 * )
      NEW met2 ( 6210 28050 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 6210 33150 ) ( 8050 * )
      NEW li1 ( 10350 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 6210 28050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6210 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8050 33150 ) L1M1_PR_MR ;
    - _051_ ( _146_ A ) ( _145_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 9890 28390 ) ( * 28900 )
      NEW met3 ( 9890 28900 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 20930 28730 ) ( * 28900 )
      NEW met1 ( 20470 28730 ) ( 20930 * )
      NEW li1 ( 9890 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9890 28390 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 9890 28900 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 20930 28900 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 20930 28730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20470 28730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9890 28390 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _052_ ( _148_ A ) ( _147_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 14950 29070 ) ( * 31110 )
      NEW met2 ( 14950 31110 ) ( 15410 * )
      NEW met2 ( 15410 31110 ) ( * 45220 )
      NEW met3 ( 15410 45220 ) ( 16330 * )
      NEW met1 ( 16330 49810 ) ( * 50150 )
      NEW met1 ( 16330 50150 ) ( 19090 * )
      NEW met1 ( 19090 50150 ) ( * 50490 )
      NEW met1 ( 19090 50490 ) ( 23690 * )
      NEW met2 ( 23690 50490 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 23690 52870 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 23690 53210 ) ( 24950 * )
      NEW met2 ( 16330 45220 ) ( * 49810 )
      NEW li1 ( 14950 29070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 29070 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 15410 45220 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 16330 45220 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 16330 49810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 50490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 52870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24950 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 29070 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _053_ ( _150_ A ) ( _149_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 8970 32130 ) ( * 41990 )
      NEW met1 ( 6670 41990 ) ( 8970 * )
      NEW met1 ( 6670 41990 ) ( * 42330 )
      NEW li1 ( 8970 32130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8970 32130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8970 41990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 6670 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8970 32130 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _054_ ( _152_ A ) ( _151_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 23230 40290 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 23230 40290 ) ( * 41140 )
      NEW met3 ( 15180 41140 ) ( 23230 * )
      NEW met3 ( 15180 41140 ) ( * 41820 )
      NEW met3 ( 13110 41820 ) ( 15180 * )
      NEW met3 ( 13110 41820 ) ( * 42500 )
      NEW met3 ( 10350 42500 ) ( 13110 * )
      NEW met2 ( 10350 42500 ) ( * 43010 )
      NEW met2 ( 9890 43010 ) ( 10350 * )
      NEW met2 ( 9890 43010 ) ( * 45390 )
      NEW met1 ( 9890 45390 ) ( 9925 * )
      NEW met1 ( 9925 44710 ) ( * 45390 )
      NEW met1 ( 9925 44710 ) ( 10310 * )
      NEW li1 ( 24150 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23230 40290 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 23230 41140 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 10350 42500 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 9890 45390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 10310 44710 ) L1M1_PR_MR ;
    - _055_ ( _154_ A ) ( _153_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 24610 45730 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 24610 45730 ) ( * 54060 )
      NEW met2 ( 23690 54060 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 23690 54060 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 23230 55590 ) ( 23690 * )
      NEW li1 ( 26450 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24610 45730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23230 55590 ) L1M1_PR_MR ;
    - _056_ ( _156_ A ) ( _155_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 16790 56270 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 16790 56610 ) ( 26450 * )
      NEW met1 ( 11270 56270 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 10810 45730 ) ( 11270 * )
      NEW met1 ( 8050 45730 ) ( 10810 * )
      NEW met1 ( 8050 44710 ) ( * 45730 )
      NEW met2 ( 11270 45730 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 11270 56270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26450 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10810 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8050 44710 ) L1M1_PR_MR ;
    - _057_ ( _158_ A ) ( _157_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 42090 51170 ) ( * 59330 )
      NEW met1 ( 25070 59330 ) ( 42090 * )
      NEW met2 ( 25070 55590 ) ( * 59330 )
      NEW li1 ( 42090 51170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42090 51170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 59330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 59330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25070 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25070 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 51170 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 25070 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _058_ ( _160_ A ) ( _159_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 21850 52020 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 21850 52020 ) ( * 55590 )
      NEW met2 ( 27830 48110 ) ( * 52020 )
      NEW li1 ( 27830 48110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27830 48110 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 27830 52020 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 21850 52020 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 21850 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21850 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 48110 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 21850 55590 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _059_ ( _162_ A ) ( _161_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 14950 55590 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 14950 55930 ) ( 17250 * )
      NEW met1 ( 17250 55930 ) ( * 56270 )
      NEW li1 ( 14950 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 17250 56270 ) L1M1_PR_MR ;
    - _060_ ( _164_ A ) ( _163_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 14490 55590 ) ( 14950 * )
      NEW met2 ( 14950 55590 ) ( * 57970 )
      NEW met1 ( 14950 57970 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 40710 56610 ) ( * 57970 )
      NEW li1 ( 14490 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14490 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14950 57970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40710 57970 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40710 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40710 56610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14490 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 40710 56610 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _061_ ( _166_ A ) ( _165_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 13110 55590 ) ( 13800 * )
      NEW met1 ( 43930 53890 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 43930 53890 ) ( * 60010 )
      NEW met1 ( 15410 60010 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 15410 55250 ) ( * 60010 )
      NEW met1 ( 13800 55250 ) ( 15410 * )
      NEW met1 ( 13800 55250 ) ( * 55590 )
      NEW li1 ( 13110 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 44850 53890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 53890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 60010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15410 60010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15410 55250 ) M1M2_PR ;
    - _062_ ( _168_ A ) ( _167_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 11730 52190 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 13570 52190 ) ( * 52530 )
      NEW met2 ( 13570 52530 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 10810 55930 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 10810 55590 ) ( * 55930 )
      NEW li1 ( 11730 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 13570 52530 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 13570 55930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 10810 55590 ) L1M1_PR_MR ;
    - _063_ ( _170_ A ) ( _169_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 10350 52870 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 20470 52530 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 20470 52530 ) ( 21390 * )
      NEW met1 ( 10350 52870 ) ( 20470 * )
      NEW li1 ( 10350 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 21390 52530 ) L1M1_PR_MR ;
    - _064_ ( _172_ A ) ( _171_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 12650 52530 ) ( * 53550 )
      NEW met1 ( 8970 52530 ) ( 12650 * )
      NEW met1 ( 8970 52530 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 12650 53550 ) ( 23690 * )
      NEW met1 ( 12650 53550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12650 52530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8970 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 23690 53550 ) L1M1_PR_MR ;
    - _065_ ( _174_ A ) ( _173_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 8050 55590 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 8050 55930 ) ( 10350 * )
      NEW met1 ( 10350 55930 ) ( * 56270 )
      NEW li1 ( 8050 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 10350 56270 ) L1M1_PR_MR ;
    - _066_ ( _176_ A ) ( _175_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 7590 55590 ) ( * 58990 )
      NEW met2 ( 33350 56610 ) ( * 58990 )
      NEW met1 ( 7590 58990 ) ( 33350 * )
      NEW met1 ( 7590 58990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7590 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7590 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33350 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33350 56610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33350 58990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7590 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 33350 56610 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _067_ ( _178_ A ) ( _177_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 7590 53210 ) ( * 53890 )
      NEW met1 ( 25530 52530 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 25530 52530 ) ( * 52700 )
      NEW met3 ( 14030 52700 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 14030 52700 ) ( * 53890 )
      NEW met1 ( 7590 53890 ) ( 14030 * )
      NEW li1 ( 7590 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 30130 52530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25530 52530 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 25530 52700 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 14030 52700 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 14030 53890 ) M1M2_PR ;
    - _068_ ( _180_ A ) ( _179_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 47150 16830 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 47610 6630 ) ( * 16830 )
      NEW li1 ( 47610 6630 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47610 6630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 16830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47150 16830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47610 6630 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _069_ ( _182_ A ) ( _181_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 42550 9690 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 42550 27540 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 44850 27540 ) ( * 31110 )
      NEW met2 ( 44850 31110 ) ( 45310 * )
      NEW met2 ( 45310 31110 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 45310 52190 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 42550 9690 ) ( * 27540 )
      NEW met1 ( 42550 9690 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43010 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45310 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47150 52190 ) L1M1_PR_MR ;
    - _070_ ( _184_ A ) ( _183_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 44390 9690 ) ( * 11390 )
      NEW met1 ( 44390 11390 ) ( 46230 * )
      NEW li1 ( 44390 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44390 9690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 44390 11390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 11390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44390 9690 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _071_ ( _187_ A ) ( _186_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 39330 12070 ) ( 39790 * )
      NEW met2 ( 39330 11900 ) ( * 12070 )
      NEW met3 ( 15870 11900 ) ( 39330 * )
      NEW met2 ( 15870 11900 ) ( * 22950 )
      NEW met1 ( 5290 22950 ) ( 15870 * )
      NEW met2 ( 5290 22950 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 5290 44710 ) ( 7590 * )
      NEW li1 ( 39790 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39330 12070 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 39330 11900 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 15870 11900 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 15870 22950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 5290 22950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 5290 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7590 44710 ) L1M1_PR_MR ;
    - _072_ ( _189_ A ) ( _188_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 7130 32130 ) ( 7590 * )
      NEW met2 ( 7130 32130 ) ( * 50150 )
      NEW li1 ( 7590 32130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7130 32130 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7130 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7130 50150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7130 50150 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _073_ ( _103_ A ) ( _102_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 40710 33830 ) ( 43010 * )
      NEW met1 ( 40710 33150 ) ( * 33830 )
      NEW met1 ( 32430 33150 ) ( 40710 * )
      NEW li1 ( 43010 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 32430 33150 ) L1M1_PR_MR ;
    - _074_ ( _105_ A ) ( _104_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 35650 42330 ) ( * 46750 )
      NEW met1 ( 30130 46750 ) ( 35650 * )
      NEW li1 ( 35650 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35650 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 46750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30130 46750 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35650 42330 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _076_ ( _109_ A ) ( _108_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 25990 17510 ) ( * 17850 )
      NEW met1 ( 24150 17850 ) ( 25990 * )
      NEW met2 ( 24150 17850 ) ( * 22270 )
      NEW li1 ( 25990 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24150 17850 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24150 22270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24150 22270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 22270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _077_ ( _111_ A ) ( _110_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 29670 17510 ) ( * 17850 )
      NEW met1 ( 29670 17850 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 30590 17850 ) ( * 22270 )
      NEW li1 ( 29670 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30590 17850 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30590 22270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30590 22270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 22270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _078_ ( _113_ A ) ( _112_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 17250 18530 ) ( 21390 * )
      NEW met2 ( 17250 18530 ) ( * 22950 )
      NEW li1 ( 21390 18530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17250 18530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17250 22950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 22950 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _079_ ( _115_ A ) ( _114_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 22770 17510 ) ( * 22270 )
      NEW met1 ( 20930 22270 ) ( 22770 * )
      NEW li1 ( 22770 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 22270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20930 22270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 17510 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _080_ ( _117_ A ) ( _116_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 24610 17170 ) ( * 17510 )
      NEW met1 ( 24610 17170 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 27830 17170 ) ( * 24990 )
      NEW met1 ( 27830 24990 ) ( 28750 * )
      NEW li1 ( 24610 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27830 17170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 24990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28750 24990 ) L1M1_PR_MR ;
    - _081_ ( _119_ A ) ( _118_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 10810 28390 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 10810 28390 ) ( * 30430 )
      NEW met1 ( 10350 30430 ) ( 10810 * )
      NEW li1 ( 11730 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10810 28390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10810 30430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 10350 30430 ) L1M1_PR_MR ;
    - _082_ ( _121_ A ) ( _120_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 33350 29410 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 47610 29410 ) ( * 31450 )
      NEW li1 ( 33350 29410 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47610 29410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47610 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47610 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 31450 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _083_ ( _123_ A ) ( _122_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43010 51170 ) ( 45770 * )
      NEW met2 ( 43010 51170 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 43010 55590 ) ( 44390 * )
      NEW met1 ( 44390 55590 ) ( * 55600 )
      NEW met1 ( 44390 55600 ) ( 44850 * )
      NEW met1 ( 44850 55590 ) ( * 55600 )
      NEW li1 ( 45770 51170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 51170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44850 55590 ) L1M1_PR_MR ;
    - _084_ ( _125_ A ) ( _124_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 26450 11730 ) ( * 12070 )
      NEW met1 ( 26450 11730 ) ( 29670 * )
      NEW met1 ( 29670 11390 ) ( * 11730 )
      NEW li1 ( 26450 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 29670 11390 ) L1M1_PR_MR ;
    - _085_ ( _127_ A ) ( _126_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 47610 12070 ) ( 48070 * )
      NEW met2 ( 47610 17340 ) ( 48070 * )
      NEW met2 ( 47610 17340 ) ( * 26180 )
      NEW met2 ( 47150 26180 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 47150 26180 ) ( * 35870 )
      NEW met1 ( 42550 35870 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 48070 12070 ) ( * 17340 )
      NEW met1 ( 48070 12070 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47610 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47150 35870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42550 35870 ) L1M1_PR_MR ;
    - _086_ ( _129_ A ) ( _128_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 33350 12410 ) ( 35650 * )
      NEW met1 ( 35650 12070 ) ( * 12410 )
      NEW met2 ( 32430 20060 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 32430 20060 ) ( * 28050 )
      NEW met1 ( 29670 28050 ) ( 32430 * )
      NEW met1 ( 29670 27710 ) ( * 28050 )
      NEW met1 ( 17250 27710 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 33350 12410 ) ( * 20060 )
      NEW met1 ( 33350 12410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 35650 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 28050 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 27710 ) L1M1_PR_MR ;
    - _087_ ( _131_ A ) ( _130_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 31050 12070 ) ( 31510 * )
      NEW met1 ( 31050 11390 ) ( * 12070 )
      NEW li1 ( 31510 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 31050 11390 ) L1M1_PR_MR ;
    - _088_ ( _133_ A ) ( _132_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 32430 16830 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 34270 12070 ) ( * 16830 )
      NEW li1 ( 34270 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34270 12070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34270 16830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32430 16830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34270 12070 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _089_ ( _197_ TE_B ) ( _180_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46690 5950 ) ( 47150 * )
      NEW met1 ( 44390 25670 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 47150 5950 ) ( * 25670 )
      NEW li1 ( 46690 5950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47150 5950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47150 25670 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44390 25670 ) L1M1_PR_MR ;
    - _090_ ( _198_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _091_ ( _199_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _092_ ( _200_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _093_ ( _201_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _094_ ( _202_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _095_ ( _203_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _096_ ( _204_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _097_ ( _206_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _098_ ( _207_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _099_ ( _208_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _100_ ( _209_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _101_ ( _210_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - clknet_0_serial_clock ( clkbuf_1_1_0_serial_clock A ) ( clkbuf_1_0_0_serial_clock A ) ( clkbuf_0_serial_clock X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 7130 37230 ) ( * 37570 )
      NEW met2 ( 42090 37570 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 37490 37570 ) ( 42090 * )
      NEW met1 ( 7130 37570 ) ( 37490 * )
      NEW li1 ( 7130 37230 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 37490 37570 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 42090 38930 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42090 38930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 37570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 38930 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - clknet_1_0_0_serial_clock ( _212_ CLK ) ( _213_ CLK ) ( _214_ CLK ) ( _215_ CLK ) ( _216_ CLK ) ( _217_ CLK ) ( _218_ CLK )
      ( _222_ CLK ) ( clkbuf_1_0_0_serial_clock X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 8050 36210 ) ( 8510 * )
      NEW met2 ( 8510 36210 ) ( * 39270 )
      NEW met2 ( 8510 34170 ) ( * 36210 )
      NEW met1 ( 11730 41650 ) ( * 41990 )
      NEW met1 ( 8510 41650 ) ( 11730 * )
      NEW met1 ( 8510 31110 ) ( 12190 * )
      NEW met2 ( 8510 31110 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 18170 41990 ) ( 20930 * )
      NEW met1 ( 18170 41310 ) ( * 41990 )
      NEW met1 ( 11730 41310 ) ( 18170 * )
      NEW met1 ( 11730 41310 ) ( * 41650 )
      NEW met1 ( 12190 26010 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 12190 26010 ) ( * 31110 )
      NEW met2 ( 21390 24990 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 16790 24990 ) ( 21390 * )
      NEW met1 ( 16790 24990 ) ( * 26010 )
      NEW met2 ( 8510 39270 ) ( * 50150 )
      NEW li1 ( 8510 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8510 50150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8510 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8510 39270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8050 36210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8510 36210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8510 34170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8510 34170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 11730 41990 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8510 41650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 12190 31110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8510 31110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20930 41990 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 16790 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 26010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12190 31110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21390 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21390 28390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21390 24990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8510 50150 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 8510 39270 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 8510 34170 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met2 ( 8510 41650 ) RECT ( -70 -485 70 0 ) 
      NEW met1 ( 12190 31110 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 21390 28390 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - clknet_1_1_0_serial_clock ( _191_ A ) ( _211_ CLK ) ( _219_ CLK ) ( _220_ CLK ) ( _221_ CLK ) ( _223_ CLK ) ( clkbuf_1_1_0_serial_clock X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 43010 39950 ) ( * 50150 )
      NEW met1 ( 43010 50150 ) ( 46230 * )
      NEW met1 ( 30590 50490 ) ( 43010 * )
      NEW met1 ( 43010 50150 ) ( * 50490 )
      NEW met1 ( 26910 45050 ) ( 43010 * )
      NEW met1 ( 32890 34170 ) ( 43010 * )
      NEW met1 ( 43010 34170 ) ( * 34510 )
      NEW met2 ( 43010 34510 ) ( * 39950 )
      NEW met2 ( 34270 28730 ) ( * 28900 )
      NEW met2 ( 34270 28900 ) ( 34730 * )
      NEW met2 ( 34730 28900 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 31510 23290 ) ( 34730 * )
      NEW met2 ( 34730 23290 ) ( * 28900 )
      NEW li1 ( 43010 39950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 39950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 50150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 30590 50490 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 26910 45050 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 45050 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32890 34170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 34510 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34270 28730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34270 28730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34730 34170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31510 23290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34730 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 39950 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met2 ( 43010 45050 ) RECT ( -70 -485 70 0 ) 
      NEW met1 ( 34270 28730 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 34730 34170 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[0] ( PIN gpio_defaults[0] ) ( input1 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 7130 28390 ) ( 8050 * )
      NEW met2 ( 8050 28390 ) ( * 38590 )
      NEW met1 ( 4830 38590 ) ( 8050 * )
      NEW met2 ( 4830 38590 ) ( * 61540 0 )
      NEW li1 ( 7130 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8050 28390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8050 38590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 4830 38590 ) M1M2_PR ;
    - gpio_defaults[10] ( PIN gpio_defaults[10] ) ( input2 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 27830 58650 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 27830 58650 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 27830 41820 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 27830 33150 ) ( * 41820 )
      NEW met2 ( 27370 33150 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 27370 21250 ) ( * 33150 )
      NEW met2 ( 26910 21250 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 26910 17340 ) ( * 21250 )
      NEW met2 ( 26910 17340 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 27370 14110 ) ( * 17340 )
      NEW met2 ( 26910 14110 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 26910 12070 ) ( * 14110 )
      NEW met2 ( 25990 12070 ) ( 26910 * )
      NEW met1 ( 25530 12070 ) ( 25990 * )
      NEW met2 ( 28290 41820 ) ( * 58650 )
      NEW met1 ( 25990 12070 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25530 12070 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[11] ( PIN gpio_defaults[11] ) ( input3 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 31510 12410 ) ( * 12750 )
      NEW met1 ( 29210 12410 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 29210 11390 ) ( * 12410 )
      NEW met1 ( 24150 11390 ) ( 29210 * )
      NEW met1 ( 24150 11390 ) ( * 12070 )
      NEW met2 ( 30590 61540 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 30590 60690 ) ( * 61540 )
      NEW met2 ( 30130 60690 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 30130 60690 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 31510 12750 ) ( * 61540 )
      NEW met1 ( 31510 12750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 12410 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 11390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24150 12070 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[12] ( PIN gpio_defaults[12] ) ( input4 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 22770 12070 ) ( 23230 * )
      NEW met3 ( 23230 13940 ) ( 31970 * )
      NEW met2 ( 31970 13940 ) ( * 41820 )
      NEW met2 ( 31970 41820 ) ( 32430 * )
      NEW met2 ( 32430 41820 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 23230 12070 ) ( * 13940 )
      NEW met1 ( 23230 12070 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22770 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 23230 13940 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 31970 13940 ) M2M3_PR_M ;
    - gpio_defaults[1] ( PIN gpio_defaults[1] ) ( input5 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 7130 54740 ) ( 7590 * )
      NEW met2 ( 7130 54740 ) ( * 61540 0 )
      NEW met1 ( 5750 44030 ) ( 7590 * )
      NEW met2 ( 5750 26350 ) ( * 44030 )
      NEW met1 ( 5750 26350 ) ( 13570 * )
      NEW met2 ( 13570 10030 ) ( * 26350 )
      NEW met1 ( 13570 10030 ) ( 19090 * )
      NEW met1 ( 19090 9690 ) ( * 10030 )
      NEW met2 ( 7590 44030 ) ( * 54740 )
      NEW met1 ( 7590 44030 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 5750 44030 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 5750 26350 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 13570 26350 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 13570 10030 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19090 9690 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[2] ( PIN gpio_defaults[2] ) ( input6 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 8970 56100 ) ( 9430 * )
      NEW met2 ( 9430 56100 ) ( * 61540 0 )
      NEW met1 ( 8970 44370 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 8970 44370 ) ( 11270 * )
      NEW met2 ( 11270 42330 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 11270 41990 ) ( * 42330 )
      NEW met1 ( 10350 41990 ) ( 11270 * )
      NEW met2 ( 10350 25670 ) ( * 41990 )
      NEW met1 ( 10350 25670 ) ( 14030 * )
      NEW met2 ( 14030 9350 ) ( * 25670 )
      NEW met1 ( 14030 9350 ) ( 20470 * )
      NEW met1 ( 20470 9350 ) ( * 9690 )
      NEW met2 ( 8970 44710 ) ( * 56100 )
      NEW met1 ( 8970 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11270 44370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11270 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10350 41990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10350 25670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14030 25670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14030 9350 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20470 9690 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[3] ( PIN gpio_defaults[3] ) ( input7 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 11730 25500 ) ( 12650 * )
      NEW met2 ( 11730 25500 ) ( * 41820 )
      NEW met2 ( 10810 41820 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 10810 41820 ) ( * 45220 )
      NEW met2 ( 10350 45220 ) ( 10810 * )
      NEW met2 ( 12650 7650 ) ( * 25500 )
      NEW met1 ( 12650 7650 ) ( 13800 * )
      NEW met1 ( 13800 7650 ) ( * 9010 )
      NEW met1 ( 13800 9010 ) ( 21850 * )
      NEW met1 ( 21850 9010 ) ( * 9690 )
      NEW met2 ( 10350 61540 ) ( 11270 * )
      NEW met2 ( 11270 60690 ) ( * 61540 )
      NEW met2 ( 11270 60690 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 11730 60690 ) ( * 61540 0 )
      NEW met2 ( 10350 45220 ) ( * 61540 )
      NEW met1 ( 12650 7650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21850 9690 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[4] ( PIN gpio_defaults[4] ) ( input8 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 14030 59330 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 14030 59330 ) ( * 61540 0 )
      NEW met3 ( 19090 44540 ) ( * 45900 )
      NEW met3 ( 12190 44540 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 12190 34850 ) ( * 44540 )
      NEW met2 ( 12190 34850 ) ( 12650 * )
      NEW met2 ( 12650 30940 ) ( * 34850 )
      NEW met3 ( 12650 30940 ) ( 15180 * )
      NEW met3 ( 15180 30260 ) ( * 30940 )
      NEW met3 ( 15180 30260 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 24150 23460 ) ( * 30260 )
      NEW met2 ( 24150 23460 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 24610 17340 ) ( * 23460 )
      NEW met2 ( 23690 17340 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 23690 9690 ) ( * 17340 )
      NEW met1 ( 23230 9690 ) ( 23690 * )
      NEW met2 ( 19090 45900 ) ( * 59330 )
      NEW met1 ( 19090 59330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14030 59330 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 19090 45900 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 12190 44540 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 12650 30940 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 24150 30260 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 23690 9690 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23230 9690 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[5] ( PIN gpio_defaults[5] ) ( input9 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 16790 48620 ) ( 17020 * )
      NEW met2 ( 16790 48620 ) ( * 58140 )
      NEW met2 ( 16330 58140 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 16330 58140 ) ( * 61540 0 )
      NEW met3 ( 17020 47940 ) ( 21390 * )
      NEW met2 ( 21390 44710 ) ( * 47940 )
      NEW met2 ( 20930 44710 ) ( 21390 * )
      NEW met2 ( 20930 30940 ) ( * 44710 )
      NEW met3 ( 20930 30940 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 22310 21420 ) ( * 30940 )
      NEW met3 ( 21390 21420 ) ( 22310 * )
      NEW met3 ( 21390 20740 ) ( * 21420 )
      NEW met2 ( 21390 17850 ) ( * 20740 )
      NEW met1 ( 21390 17850 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 22310 12750 ) ( * 17850 )
      NEW met1 ( 22310 12750 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 24150 9690 ) ( * 12750 )
      NEW met1 ( 24150 9690 ) ( 24610 * )
      NEW met3 ( 17020 47940 ) ( * 48620 )
      NEW met2 ( 16790 48620 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 21390 47940 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 20930 30940 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 22310 30940 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 22310 21420 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 21390 20740 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 21390 17850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 17850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 12750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 12750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 9690 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24610 9690 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[6] ( PIN gpio_defaults[6] ) ( input10 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 17710 20570 ) ( * 41140 )
      NEW met2 ( 17710 41140 ) ( 18630 * )
      NEW met2 ( 18630 41140 ) ( * 61540 0 )
      NEW li1 ( 17710 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17710 20570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17710 20570 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[7] ( PIN gpio_defaults[7] ) ( input11 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 17710 17510 ) ( 18630 * )
      NEW met2 ( 18630 17510 ) ( * 18020 )
      NEW met2 ( 18630 18020 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 19090 18020 ) ( * 45390 )
      NEW met1 ( 19090 45390 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 20930 45390 ) ( * 61540 0 )
      NEW li1 ( 17710 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18630 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19090 45390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20930 45390 ) M1M2_PR ;
    - gpio_defaults[8] ( PIN gpio_defaults[8] ) ( input12 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 19090 17510 ) ( * 17850 )
      NEW met1 ( 16330 17850 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 16330 17850 ) ( * 28900 )
      NEW met2 ( 15870 28900 ) ( 16330 * )
      NEW met2 ( 15870 28900 ) ( * 41820 )
      NEW met3 ( 15870 41820 ) ( 23230 * )
      NEW met2 ( 23230 41820 ) ( * 61540 0 )
      NEW li1 ( 19090 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16330 17850 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 15870 41820 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 23230 41820 ) M2M3_PR_M ;
    - gpio_defaults[9] ( PIN gpio_defaults[9] ) ( input13 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 25070 54910 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 25530 54910 ) ( * 61540 0 )
      NEW met3 ( 24150 36380 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 24150 31790 ) ( * 36380 )
      NEW met1 ( 20010 31790 ) ( 24150 * )
      NEW met1 ( 20010 31450 ) ( * 31790 )
      NEW met2 ( 20010 15130 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 20010 15130 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 25070 36380 ) ( * 54910 )
      NEW met2 ( 25070 36380 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 24150 36380 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 24150 31790 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20010 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20010 15130 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20470 15130 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_logic1 ( gpio_logic_high gpio_logic1 ) ( gpio_in_buf TE ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 12420 16660 0 ) ( * 20060 )
      NEW met3 ( 12420 20060 ) ( 38870 * )
      NEW met2 ( 38870 19890 ) ( * 20060 )
      NEW met1 ( 37950 19890 ) ( 38870 * )
      NEW met1 ( 37950 19890 ) ( * 20230 )
      NEW met2 ( 38870 20060 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 38870 19890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37950 20230 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_outenb ( _204_ Q ) ( _181_ A ) ( _179_ B_N ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 42090 52870 ) ( 45310 * )
      NEW met1 ( 42090 52190 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 42090 52190 ) ( 43930 * )
      NEW met1 ( 43930 45390 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 46690 26690 ) ( * 45390 )
      NEW met1 ( 43930 26690 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 43930 18700 ) ( * 26690 )
      NEW met3 ( 43930 18700 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 46230 18530 ) ( * 18700 )
      NEW met1 ( 46230 18530 ) ( 47610 * )
      NEW li1 ( 47610 17510 ) ( * 18530 )
      NEW met1 ( 44850 17510 ) ( 47610 * )
      NEW met1 ( 25070 46750 ) ( 26910 * )
      NEW met2 ( 26910 45730 ) ( * 46750 )
      NEW met1 ( 26910 45730 ) ( 33350 * )
      NEW met1 ( 33350 45390 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 33350 45390 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 43930 45390 ) ( * 52190 )
      NEW li1 ( 45310 52870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 52190 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 45390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46690 45390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46690 26690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 26690 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 43930 18700 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 46230 18700 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 46230 18530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47610 18530 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 47610 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 44850 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 25070 46750 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26910 46750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26910 45730 ) M1M2_PR ;
    - mgmt_ena ( _198_ Q ) ( _196_ S ) ( _193_ S ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 46230 36550 ) ( * 52530 )
      NEW met1 ( 42550 52530 ) ( 46230 * )
      NEW met1 ( 46230 34170 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 46230 34170 ) ( * 36550 )
      NEW li1 ( 46230 36550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 36550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 52530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42550 52530 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 46690 34170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 36550 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - mgmt_gpio_in ( PIN mgmt_gpio_in ) ( _197_ Z ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 46690 4420 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 46690 4420 ) ( * 24990 )
      NEW met2 ( 46690 4420 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 46690 24990 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46690 24990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46690 24990 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - mgmt_gpio_oeb ( PIN mgmt_gpio_oeb ) ( input14 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83030 6630 ) ( * 8500 )
      NEW met3 ( 83030 8500 ) ( 83260 * 0 )
      NEW met1 ( 82800 6630 ) ( 83030 * )
      NEW met1 ( 82800 6290 ) ( * 6630 )
      NEW met1 ( 42550 6290 ) ( * 6630 )
      NEW met1 ( 42550 6290 ) ( 82800 * )
      NEW met1 ( 83030 6630 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83030 8500 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 42550 6630 ) L1M1_PR_MR ;
    - mgmt_gpio_out ( PIN mgmt_gpio_out ) ( ANTENNA_5 DIODE ) ( input15 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83030 9010 ) ( * 10540 )
      NEW met3 ( 83030 10540 ) ( 83260 * 0 )
      NEW met1 ( 82800 9010 ) ( 83030 * )
      NEW met1 ( 82800 8670 ) ( * 9010 )
      NEW met1 ( 40710 9350 ) ( * 9690 )
      NEW met1 ( 40710 9350 ) ( 45310 * )
      NEW met1 ( 45310 8670 ) ( * 9350 )
      NEW met1 ( 39330 9350 ) ( 40710 * )
      NEW met1 ( 45310 8670 ) ( 82800 * )
      NEW met1 ( 83030 9010 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83030 10540 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 40710 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 39330 9350 ) L1M1_PR_MR ;
    - net1 ( input1 X ) ( _175_ B_N ) ( _177_ A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 6210 29410 ) ( 9430 * )
      NEW met2 ( 9430 29410 ) ( * 31620 )
      NEW met1 ( 29210 53210 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 30130 41990 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 30130 41650 ) ( * 41990 )
      NEW met1 ( 28290 41650 ) ( 30130 * )
      NEW met1 ( 28290 41310 ) ( * 41650 )
      NEW met2 ( 28290 31620 ) ( * 41310 )
      NEW met1 ( 30130 55590 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 30130 53210 ) ( * 55590 )
      NEW met3 ( 9430 31620 ) ( 28290 * )
      NEW li1 ( 6210 29410 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9430 29410 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 9430 31620 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 29210 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 53210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 41990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28290 41310 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 28290 31620 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 31050 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 55590 ) M1M2_PR ;
    - net10 ( input10 X ) ( _108_ B_N ) ( _110_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 21390 22950 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 21390 21250 ) ( * 22950 )
      NEW met1 ( 16790 21250 ) ( 21390 * )
      NEW met1 ( 21850 22610 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 21850 22610 ) ( * 22950 )
      NEW li1 ( 21850 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21390 22950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21390 21250 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16790 21250 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 28750 22610 ) L1M1_PR_MR ;
    - net11 ( input11 X ) ( _102_ B_N ) ( _104_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 30130 29410 ) ( * 33830 )
      NEW met1 ( 20010 29410 ) ( 30130 * )
      NEW met1 ( 20010 28390 ) ( * 29410 )
      NEW met1 ( 18630 28390 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 18630 20060 ) ( * 28390 )
      NEW met2 ( 18170 20060 ) ( 18630 * )
      NEW met2 ( 18170 18190 ) ( * 20060 )
      NEW met1 ( 16790 18190 ) ( 18170 * )
      NEW met1 ( 28290 48110 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 30590 39100 ) ( * 48110 )
      NEW met2 ( 30130 39100 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 30130 33830 ) ( * 39100 )
      NEW li1 ( 30130 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 29410 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18630 28390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 18190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16790 18190 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 28290 48110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30590 48110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 33830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net12 ( input12 X ) ( _163_ B_N ) ( _165_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 37490 55590 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 37490 51170 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 35190 51170 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 35190 47260 ) ( * 51170 )
      NEW met2 ( 34730 47260 ) ( 35190 * )
      NEW met2 ( 34730 35020 ) ( * 47260 )
      NEW met2 ( 34270 35020 ) ( 34730 * )
      NEW met2 ( 34270 30260 ) ( * 35020 )
      NEW met3 ( 28750 30260 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 28750 17510 ) ( * 30260 )
      NEW met1 ( 28290 17510 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 28290 16830 ) ( * 17510 )
      NEW met1 ( 23690 16830 ) ( 28290 * )
      NEW met1 ( 23690 16830 ) ( * 17170 )
      NEW met1 ( 18170 17170 ) ( 23690 * )
      NEW met1 ( 18170 16830 ) ( * 17170 )
      NEW met1 ( 40710 53210 ) ( 43010 * )
      NEW met1 ( 40710 52530 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 37490 52530 ) ( 40710 * )
      NEW li1 ( 38410 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 38410 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37490 51170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 51170 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 34270 30260 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 28750 30260 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 28750 17510 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 16830 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 43010 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37490 52530 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38410 55590 ) RECT ( 0 -70 355 70 ) 
      NEW met2 ( 37490 52530 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - net13 ( input13 X ) ( _157_ B_N ) ( _159_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 25530 47770 ) ( 25990 * )
      NEW li1 ( 25530 47090 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 25530 47090 ) ( 27370 * )
      NEW met1 ( 27370 46750 ) ( * 47090 )
      NEW met1 ( 27370 46750 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 29670 46580 ) ( * 46750 )
      NEW met3 ( 29670 46580 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 31050 38590 ) ( * 46580 )
      NEW met2 ( 30590 38590 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 30590 28900 ) ( * 38590 )
      NEW met2 ( 29670 28900 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 29670 15300 ) ( * 28900 )
      NEW met3 ( 19090 15300 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 19090 15300 ) ( * 15810 )
      NEW met1 ( 19090 15810 ) ( 19550 * )
      NEW met1 ( 38870 50150 ) ( 39790 * )
      NEW met2 ( 38870 47770 ) ( * 50150 )
      NEW met2 ( 38410 47770 ) ( 38870 * )
      NEW met1 ( 36110 47770 ) ( 38410 * )
      NEW met1 ( 36110 47770 ) ( * 48110 )
      NEW met1 ( 31970 48110 ) ( 36110 * )
      NEW met2 ( 31970 46580 ) ( * 48110 )
      NEW met3 ( 31050 46580 ) ( 31970 * )
      NEW li1 ( 25990 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 25530 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 25530 47090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29670 46750 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 29670 46580 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 31050 46580 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 29670 15300 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 19090 15300 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 19090 15810 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19550 15810 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 39790 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 38870 50150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38410 47770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31970 48110 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 31970 46580 ) M2M3_PR_M ;
    - net14 ( input14 X ) ( _181_ B ) ( _195_ S ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46230 53210 ) ( 48070 * )
      NEW met1 ( 46690 20230 ) ( 48070 * )
      NEW met1 ( 41630 7650 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 43470 7650 ) ( * 12580 )
      NEW met3 ( 43470 12580 ) ( 44390 * )
      NEW met2 ( 44390 12580 ) ( * 20910 )
      NEW met1 ( 44390 20910 ) ( 46690 * )
      NEW met1 ( 46690 20230 ) ( * 20910 )
      NEW met2 ( 48070 20230 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 48070 53210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 46690 20230 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 48070 20230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 41630 7650 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 7650 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 43470 12580 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 44390 12580 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 44390 20910 ) M1M2_PR ;
    - net15 ( input15 X ) ( _194_ A1 ) ( _195_ A0 ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 39790 8670 ) ( 43010 * )
      NEW met1 ( 45770 15130 ) ( * 15150 )
      NEW met1 ( 44850 15150 ) ( 45770 * )
      NEW met1 ( 44850 15130 ) ( * 15150 )
      NEW met2 ( 44850 15130 ) ( * 20570 )
      NEW met1 ( 44850 20570 ) ( 45310 * )
      NEW met1 ( 43010 15130 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 43010 8670 ) ( * 15130 )
      NEW li1 ( 39790 8670 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 8670 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44850 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 44850 20570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45310 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 15130 ) M1M2_PR ;
    - net16 ( input16 X ) ( _185_ A ) ( _197_ A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 35190 7650 ) ( * 9690 )
      NEW met1 ( 35190 7650 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 35190 9860 ) ( 36110 * )
      NEW met2 ( 35190 9690 ) ( * 9860 )
      NEW met1 ( 36110 25330 ) ( 41170 * )
      NEW met1 ( 41170 25330 ) ( * 25670 )
      NEW met1 ( 41170 25670 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 36110 9860 ) ( * 25330 )
      NEW li1 ( 35190 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35190 9690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 7650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38410 7650 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36110 25330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43470 25670 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35190 9690 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net17 ( input17 X ) ( _102_ A ) ( _104_ A ) ( _108_ A ) ( _110_ A ) ( _114_ A ) ( _116_ A )
      ( _120_ A ) ( _122_ A ) ( _126_ A ) ( _128_ A ) ( _132_ A ) ( _134_ A ) ( _139_ A ) ( _141_ A )
      ( _145_ A ) ( _147_ A ) ( _151_ A ) ( _153_ A ) ( _157_ A ) ( _159_ A ) ( _163_ A ) ( _165_ A )
      ( _169_ A ) ( _171_ A ) ( _175_ A ) ( _177_ B ) ( _190_ A ) ( _211_ RESET_B ) ( _212_ RESET_B ) ( _213_ RESET_B )
      ( _214_ RESET_B ) ( _215_ RESET_B ) ( _216_ RESET_B ) ( _217_ RESET_B ) ( _218_ RESET_B ) ( _219_ RESET_B ) ( _220_ RESET_B ) ( _221_ RESET_B )
      ( _222_ RESET_B ) ( _223_ RESET_B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 38410 44370 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 38410 44370 ) ( * 44540 )
      NEW met2 ( 37030 44540 ) ( 38410 * )
      NEW met1 ( 33810 44710 0 ) ( 36570 * )
      NEW met2 ( 36570 44710 ) ( 37030 * )
      NEW met1 ( 28290 42670 0 ) ( 33810 * )
      NEW met2 ( 33810 42670 ) ( * 44710 )
      NEW met2 ( 40710 35870 ) ( * 42500 )
      NEW met2 ( 40710 42500 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 41170 42500 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 40710 44370 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 31050 34850 ) ( * 36550 )
      NEW met1 ( 31050 36550 ) ( 33810 * )
      NEW met2 ( 33810 36550 ) ( * 42670 )
      NEW met2 ( 39330 33490 ) ( * 34510 )
      NEW met1 ( 39330 34510 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 40710 34510 ) ( * 35870 )
      NEW met2 ( 37490 28050 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 37490 28050 ) ( * 33490 )
      NEW met2 ( 37490 33490 ) ( 39330 * )
      NEW met1 ( 28290 28390 0 ) ( * 28730 )
      NEW met1 ( 28290 28730 ) ( 33350 * )
      NEW met1 ( 33350 28050 ) ( * 28730 )
      NEW met1 ( 33350 28050 ) ( 37950 * 0 )
      NEW met1 ( 31510 28730 ) ( * 29410 )
      NEW met2 ( 27830 26350 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 27830 28390 ) ( 28290 * 0 )
      NEW met1 ( 29670 22950 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 30130 22950 ) ( * 26010 )
      NEW met1 ( 27830 26010 ) ( 30130 * )
      NEW met1 ( 27830 26010 ) ( * 26350 )
      NEW met1 ( 35190 22270 ) ( * 22610 0 )
      NEW met1 ( 31970 22270 ) ( 35190 * )
      NEW met1 ( 31970 22270 ) ( * 22610 )
      NEW met1 ( 30130 22610 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 30130 22610 ) ( * 22950 )
      NEW met1 ( 24150 26350 0 ) ( 27830 * )
      NEW met1 ( 23230 23970 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 24610 23970 ) ( * 26010 )
      NEW met1 ( 24610 26010 ) ( * 26350 )
      NEW met1 ( 22770 39950 ) ( * 40290 )
      NEW met1 ( 22770 39950 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 25530 39950 ) ( * 41990 )
      NEW met1 ( 25530 41990 ) ( 28290 * )
      NEW met1 ( 28290 41990 ) ( * 42670 0 )
      NEW met1 ( 20010 23970 ) ( 23230 * )
      NEW met2 ( 18630 28900 ) ( * 29410 )
      NEW met2 ( 18170 28900 ) ( 18630 * )
      NEW met2 ( 18170 23970 ) ( * 28900 )
      NEW met1 ( 18170 23970 ) ( 20010 * )
      NEW met1 ( 18630 31450 ) ( 19090 * 0 )
      NEW met2 ( 18630 29410 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 19090 42670 0 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 22310 40290 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 22310 40290 ) ( 22770 * )
      NEW met1 ( 16330 28390 ) ( * 29070 )
      NEW met1 ( 16330 29070 ) ( 18630 * )
      NEW met1 ( 18630 29070 ) ( * 29410 )
      NEW met1 ( 14030 28050 ) ( 16330 * )
      NEW met1 ( 16330 28050 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 15870 33490 0 ) ( 16330 * )
      NEW met2 ( 16330 30940 ) ( * 33490 )
      NEW met3 ( 16330 30940 ) ( 18630 * )
      NEW met1 ( 15870 38930 0 ) ( 16330 * )
      NEW met2 ( 16330 33490 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 30130 18530 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 30130 18530 ) ( * 22950 )
      NEW met1 ( 37490 15470 ) ( 38870 * )
      NEW met2 ( 37490 15470 ) ( * 18020 )
      NEW met2 ( 36570 18020 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 36570 18020 ) ( * 22270 )
      NEW met1 ( 35190 22270 ) ( 36570 * )
      NEW met1 ( 8510 28390 ) ( * 28730 )
      NEW met1 ( 8510 28730 ) ( 12650 * )
      NEW met1 ( 12650 28050 ) ( * 28730 )
      NEW met1 ( 12650 28050 ) ( 14030 * )
      NEW met1 ( 26450 47770 ) ( 26910 * )
      NEW met2 ( 26450 44710 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 25530 44710 ) ( 26450 * )
      NEW met1 ( 26910 47770 ) ( 29210 * )
      NEW met2 ( 16330 50660 ) ( * 52190 )
      NEW met3 ( 14030 50660 ) ( 16330 * )
      NEW met2 ( 14030 49810 ) ( * 50660 )
      NEW met2 ( 13570 49810 ) ( 14030 * )
      NEW met1 ( 16330 52190 ) ( 19550 * )
      NEW met1 ( 19090 54910 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 19090 54910 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 20470 52190 ) ( * 54910 )
      NEW met1 ( 19550 52190 ) ( 20470 * )
      NEW met1 ( 22770 52190 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 20470 52190 ) ( 22770 * )
      NEW met1 ( 28290 52870 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 25070 52870 ) ( 28290 * )
      NEW met1 ( 25070 52530 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 22770 52530 ) ( 25070 * )
      NEW met1 ( 28290 52870 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 30590 56610 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 30590 52870 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 28750 52870 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 34270 49810 ) ( * 51170 )
      NEW met1 ( 30590 51170 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 30590 51170 ) ( * 52870 )
      NEW met3 ( 34270 49300 ) ( 37030 * )
      NEW met2 ( 34270 49300 ) ( * 49810 )
      NEW met1 ( 35650 56610 ) ( 38870 * )
      NEW met1 ( 35650 56270 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 32430 56270 ) ( 35650 * )
      NEW met1 ( 32430 56270 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 31510 56610 ) ( 32430 * )
      NEW met1 ( 37950 51170 ) ( 40250 * )
      NEW met1 ( 37950 50830 ) ( * 51170 )
      NEW met1 ( 37030 50830 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 37030 49300 ) ( * 50830 )
      NEW met1 ( 43930 53210 ) ( * 53550 )
      NEW met1 ( 41170 53550 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 41170 51170 ) ( * 53550 )
      NEW met1 ( 40250 51170 ) ( 41170 * )
      NEW met1 ( 44850 49470 ) ( * 49810 )
      NEW met1 ( 41170 49470 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 41170 49470 ) ( * 51170 )
      NEW met2 ( 28750 47770 ) ( * 52870 )
      NEW met2 ( 37030 44540 ) ( * 49300 )
      NEW li1 ( 40710 44370 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 38410 44370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36570 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 42670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40710 35870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40710 35870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 44370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 34850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 36550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 36550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39330 33490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39330 34510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40710 34510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37950 28050 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31510 29410 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 27830 26350 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27830 26350 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 28390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29670 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 22950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 26010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23230 23970 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24610 23970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24610 26010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22770 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25530 39950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25530 41990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20010 23970 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 18630 29410 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18630 29410 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 23970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18630 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 42670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 40290 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16330 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 14030 28050 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16330 33490 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 16330 30940 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 18630 30940 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 16330 38930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30590 18530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 18530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38870 15470 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37490 15470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36570 22270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8510 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 26910 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26450 47770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26450 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25530 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 29210 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28750 47770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16330 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16330 52190 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 16330 50660 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 14030 50660 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 13570 49810 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19550 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 19090 55250 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 54910 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20470 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22770 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 28290 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28750 52870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31510 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30590 56610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 52870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34270 49810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34270 51170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 51170 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 37030 49300 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 34270 49300 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 38870 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 40250 51170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37030 50830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43930 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 53550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 51170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44850 49810 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 49470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40710 35870 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 31050 34850 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 27830 26350 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 18630 29410 ) RECT ( 0 -70 355 70 ) 
      NEW met2 ( 18630 30940 ) RECT ( -70 -485 70 0 ) 
      NEW met1 ( 28750 47770 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 16330 52190 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net18 ( input18 X ) ( _211_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 18170 15810 ) ( 18630 * )
      NEW met2 ( 18630 15810 ) ( * 16830 )
      NEW met1 ( 18630 16830 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 20470 16830 ) ( * 26180 )
      NEW met3 ( 20470 26180 ) ( 29210 * )
      NEW met2 ( 29210 26180 ) ( * 49810 )
      NEW met1 ( 29210 49810 ) ( 31970 * )
      NEW li1 ( 18170 15810 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18630 15810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18630 16830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20470 16830 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 20470 26180 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 29210 26180 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 29210 49810 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31970 49810 ) L1M1_PR_MR ;
    - net19 ( input19 X ) ( _193_ A0 ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 14950 8670 ) ( 16790 * )
      NEW met1 ( 14950 7650 ) ( * 8670 )
      NEW met1 ( 14950 7650 ) ( 34730 * )
      NEW met2 ( 34730 7650 ) ( * 13800 )
      NEW met2 ( 34730 13800 ) ( 35190 * )
      NEW met2 ( 35190 13800 ) ( * 36550 )
      NEW met1 ( 35190 36550 ) ( 41630 * )
      NEW met1 ( 41630 36550 ) ( * 36890 )
      NEW met1 ( 41630 36890 ) ( 45310 * )
      NEW li1 ( 16790 8670 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34730 7650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 36550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45310 36890 ) L1M1_PR_MR ;
    - net2 ( input2 X ) ( _132_ B_N ) ( _134_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 24610 12750 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 30130 15470 ) ( * 17510 )
      NEW met1 ( 30130 15470 ) ( 34730 * )
      NEW met1 ( 34730 15130 ) ( * 15470 )
      NEW met1 ( 34730 15130 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 30130 12750 ) ( * 15470 )
      NEW li1 ( 24610 12750 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 12750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30130 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 15470 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37950 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 17510 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net20 ( input20 X ) ( _196_ A0 ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 19550 12750 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 20470 12580 ) ( * 12750 )
      NEW met3 ( 20470 12580 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 28750 12580 ) ( * 16660 )
      NEW met3 ( 28750 16660 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 40710 16660 ) ( * 32130 )
      NEW met1 ( 40710 32130 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 44850 32130 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 44850 33150 ) ( 45770 * )
      NEW li1 ( 19550 12750 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 12750 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 20470 12580 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 28750 12580 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 28750 16660 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 40710 16660 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 40710 32130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 44850 32130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 44850 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 33150 ) L1M1_PR_MR ;
    - net21 + USE SIGNAL ;
    - net22 ( output22 A ) ( _208_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 46230 9690 ) ( * 16660 )
      NEW met3 ( 43700 16660 ) ( 46230 * )
      NEW met3 ( 43700 16660 ) ( * 17340 )
      NEW met3 ( 25990 17340 ) ( 43700 * )
      NEW met2 ( 25990 17340 ) ( * 19550 )
      NEW met1 ( 25990 19550 ) ( 29670 * )
      NEW li1 ( 46230 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 9690 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 46230 16660 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 25990 17340 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 25990 19550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29670 19550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 9690 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net23 ( output23 A ) ( _210_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41170 15130 ) ( 41630 * )
      NEW met2 ( 41170 15130 ) ( * 18020 )
      NEW met3 ( 40940 18020 ) ( 41170 * )
      NEW met3 ( 40940 18020 ) ( * 20740 )
      NEW met3 ( 37030 20740 ) ( 40940 * )
      NEW met2 ( 37030 20740 ) ( * 38590 )
      NEW met1 ( 37030 38590 ) ( 37490 * )
      NEW li1 ( 41630 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 15130 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 41170 18020 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 37030 20740 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 37030 38590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37490 38590 ) L1M1_PR_MR ;
    - net24 ( output24 A ) ( _209_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 40710 12070 ) ( 42090 * )
      NEW met1 ( 33350 14790 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 40710 12070 ) ( * 14790 )
      NEW met1 ( 40710 12070 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42090 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40710 14790 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33350 14790 ) L1M1_PR_MR ;
    - net25 ( output25 A ) ( _205_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 44390 16830 ) ( * 17510 )
      NEW met1 ( 43010 17510 ) ( 44390 * )
      NEW met2 ( 43010 17510 ) ( * 20570 )
      NEW met1 ( 41630 20570 ) ( 43010 * )
      NEW li1 ( 44390 16830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 20570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 41630 20570 ) L1M1_PR_MR ;
    - net26 ( output26 A ) ( _183_ B_N ) ( _206_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 42090 12750 ) ( 43930 * )
      NEW met1 ( 43930 12070 ) ( * 12750 )
      NEW met1 ( 41630 26010 ) ( 42090 * )
      NEW met1 ( 40710 25670 ) ( * 26010 )
      NEW met1 ( 40710 26010 ) ( 41630 * )
      NEW met2 ( 42090 12750 ) ( * 26010 )
      NEW met1 ( 42090 12750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43930 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 41630 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42090 26010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40710 25670 ) L1M1_PR_MR ;
    - net27 ( output27 A ) ( _183_ A ) ( _207_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41630 13090 ) ( 44390 * )
      NEW met1 ( 41630 12410 ) ( * 13090 )
      NEW met1 ( 40250 12410 ) ( 41630 * )
      NEW met1 ( 40250 12070 ) ( * 12410 )
      NEW met1 ( 44390 13090 ) ( 45310 * )
      NEW met1 ( 45310 30430 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 45310 13090 ) ( * 30430 )
      NEW li1 ( 44390 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 40250 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45310 13090 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45310 30430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 30430 ) L1M1_PR_MR ;
    - net28 ( output28 A ) ( _199_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 26450 17510 ) ( * 20910 )
      NEW met1 ( 25990 20910 ) ( 26450 * )
      NEW met1 ( 25990 20910 ) ( * 21250 )
      NEW met1 ( 23690 21250 ) ( 25990 * )
      NEW met2 ( 23690 21250 ) ( * 49470 )
      NEW met1 ( 23690 49470 ) ( 30130 * )
      NEW li1 ( 26450 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26450 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26450 20910 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 21250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 49470 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30130 49470 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26450 17510 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net29 ( output29 A ) ( _203_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 29670 34850 ) ( * 36890 )
      NEW met1 ( 28750 36890 ) ( 29670 * )
      NEW li1 ( 29670 34850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29670 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29670 36890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28750 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29670 34850 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net3 ( input3 X ) ( _126_ B_N ) ( _128_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 15410 28390 ) ( * 29580 )
      NEW met3 ( 15410 29580 ) ( 21390 * )
      NEW met2 ( 21390 29580 ) ( * 37230 )
      NEW met1 ( 21390 37230 ) ( 30130 * )
      NEW met1 ( 30130 36890 ) ( * 37230 )
      NEW met1 ( 30130 36890 ) ( 40250 * )
      NEW met1 ( 23230 13090 ) ( 25990 * )
      NEW met2 ( 25990 13090 ) ( * 14790 )
      NEW met1 ( 20930 14790 ) ( 25990 * )
      NEW met1 ( 20930 14790 ) ( * 15470 )
      NEW met1 ( 15410 15470 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 15410 15470 ) ( * 28390 )
      NEW li1 ( 15410 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15410 28390 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 15410 29580 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 21390 29580 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 21390 37230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40250 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 23230 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25990 13090 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25990 14790 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15410 15470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15410 28390 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net30 ( output30 A ) ( _179_ A ) ( _202_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 41630 55590 ) ( * 57630 )
      NEW met1 ( 33810 57630 ) ( 41630 * )
      NEW met2 ( 33810 56100 ) ( * 57630 )
      NEW met2 ( 33350 56100 ) ( 33810 * )
      NEW met1 ( 24610 36210 ) ( 32430 * )
      NEW met2 ( 32430 28900 ) ( * 36210 )
      NEW met3 ( 32430 28220 ) ( * 28900 )
      NEW met3 ( 32430 28220 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 41170 18530 ) ( * 28220 )
      NEW met1 ( 41170 18530 ) ( 43930 * )
      NEW met1 ( 43930 18190 ) ( * 18530 )
      NEW met1 ( 43930 18190 ) ( 44850 * )
      NEW met1 ( 44850 18190 ) ( * 18530 )
      NEW met1 ( 44850 18530 ) ( 45310 * )
      NEW met2 ( 32890 36380 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 32890 36210 ) ( * 36380 )
      NEW met2 ( 32430 36210 ) ( 32890 * )
      NEW met2 ( 33350 36380 ) ( * 56100 )
      NEW li1 ( 41630 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 57630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 57630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24610 36210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 36210 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 32430 28900 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 41170 28220 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 41170 18530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45310 18530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 55590 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net31 ( output31 A ) ( _196_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43930 33150 ) ( * 33490 )
      NEW met1 ( 42550 33490 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 42550 33490 ) ( * 41820 )
      NEW met2 ( 42090 41820 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 42090 41820 ) ( * 44030 )
      NEW met1 ( 37950 44030 ) ( 42090 * )
      NEW met1 ( 37950 44030 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 34730 44370 ) ( 37950 * )
      NEW met1 ( 34730 44030 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 18630 44030 ) ( 34730 * )
      NEW li1 ( 18630 44030 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 18630 44710 ) ( 19090 * )
      NEW li1 ( 43930 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42550 33490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 44030 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18630 44030 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 18630 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 19090 44710 ) L1M1_PR_MR ;
    - net32 ( output32 A ) ( _193_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 28750 31450 ) ( 30130 * )
      NEW met1 ( 30130 31450 ) ( * 32130 )
      NEW met1 ( 30130 32130 ) ( 36110 * )
      NEW met2 ( 36110 32130 ) ( * 36210 )
      NEW met1 ( 36110 36210 ) ( 43470 * )
      NEW li1 ( 28750 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36110 32130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36110 36210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43470 36210 ) L1M1_PR_MR ;
    - net33 ( output33 A ) ( _200_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41630 46750 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 41630 46750 ) ( * 54910 )
      NEW met1 ( 34270 54910 ) ( 41630 * )
      NEW met1 ( 34270 54910 ) ( * 55590 )
      NEW li1 ( 47610 46750 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 46750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 54910 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34270 55590 ) L1M1_PR_MR ;
    - net34 ( output34 A ) ( _201_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 42550 43010 ) ( 47610 * )
      NEW met3 ( 36570 52700 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 36570 52700 ) ( * 55590 )
      NEW met2 ( 42550 43010 ) ( * 52700 )
      NEW li1 ( 47610 43010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42550 43010 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 42550 52700 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 36570 52700 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 36570 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36570 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36570 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net35 ( output35 A ) ( _190_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 24150 53550 ) ( 26450 * )
      NEW met1 ( 26450 53210 ) ( * 53550 )
      NEW met1 ( 6670 29070 ) ( 7590 * )
      NEW met2 ( 6670 29070 ) ( * 33660 )
      NEW met2 ( 6210 33660 ) ( 6670 * )
      NEW met2 ( 6210 33660 ) ( * 41820 )
      NEW met2 ( 6210 41820 ) ( 6670 * )
      NEW met2 ( 6670 41820 ) ( * 47260 )
      NEW met3 ( 6670 47260 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 24150 47260 ) ( * 53550 )
      NEW met1 ( 24150 53550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26450 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 7590 29070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 6670 29070 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 6670 47260 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 24150 47260 ) M2M3_PR_M ;
    - net36 ( output36 A ) ( _191_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 17710 6290 ) ( 39790 * )
      NEW met1 ( 17710 6290 ) ( * 6630 )
      NEW met1 ( 39790 50830 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 39790 6290 ) ( * 50830 )
      NEW met1 ( 39790 6290 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17710 6630 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39790 50830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47150 50830 ) L1M1_PR_MR ;
    - net37 ( output37 A ) ( _187_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 6210 45730 ) ( 6670 * )
      NEW met3 ( 6210 53380 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 28750 53380 ) ( * 55590 )
      NEW met2 ( 6210 45730 ) ( * 53380 )
      NEW li1 ( 6670 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 6210 45730 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 6210 53380 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 28750 53380 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 28750 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28750 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28750 55590 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net38 ( output38 A ) ( _192_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 25990 10370 ) ( 45770 * )
      NEW met1 ( 25990 9690 ) ( * 10370 )
      NEW met1 ( 45770 56270 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 45770 10370 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 45770 10370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25990 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 56270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 56270 ) L1M1_PR_MR ;
    - net39 ( output39 A ) ( gpio_in_buf Z ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 39330 19890 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 39330 19890 ) ( * 23290 )
      NEW met1 ( 39330 23290 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 40250 23290 ) ( * 56100 )
      NEW met2 ( 37950 56100 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 37950 55930 ) ( * 56100 )
      NEW met2 ( 37030 55930 ) ( 37950 * )
      NEW met1 ( 31970 55930 ) ( 37030 * )
      NEW met1 ( 31970 55930 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 28290 56270 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 28290 55590 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 26910 55590 ) ( 28290 * )
      NEW li1 ( 40250 19890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39330 19890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39330 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40250 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37030 55930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26910 55590 ) L1M1_PR_MR ;
    - net4 ( input4 X ) ( _120_ B_N ) ( _122_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 21850 11390 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 22770 9350 ) ( * 11390 )
      NEW met1 ( 22770 9350 ) ( 30590 * )
      NEW met1 ( 31050 28390 ) ( 32890 * )
      NEW met2 ( 32890 28390 ) ( * 33490 )
      NEW met1 ( 32890 33490 ) ( 35650 * )
      NEW met2 ( 35650 33490 ) ( * 37060 )
      NEW met2 ( 35650 37060 ) ( 36110 * )
      NEW met2 ( 36110 37060 ) ( * 48450 )
      NEW met1 ( 36110 48450 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 38410 48450 ) ( * 49810 )
      NEW met1 ( 38410 49810 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 30590 17340 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 31050 17340 ) ( * 22780 )
      NEW met2 ( 30590 22780 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 30590 22780 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 30590 28390 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 30590 9350 ) ( * 17340 )
      NEW li1 ( 21850 11390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 11390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 9350 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 9350 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 28390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 33490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 33490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36110 48450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38410 48450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38410 49810 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43930 49810 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30590 28390 ) M1M2_PR ;
    - net40 ( _188_ A ) ( _106__1 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 11270 30430 ) ( * 30770 )
      NEW met1 ( 6670 30770 ) ( 11270 * )
      NEW met1 ( 6670 30770 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 20470 30430 ) ( * 30770 )
      NEW met1 ( 20470 30770 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 28750 30770 ) ( * 47090 )
      NEW met1 ( 28750 47090 ) ( 35190 * )
      NEW met1 ( 11270 30430 ) ( 20470 * )
      NEW li1 ( 6670 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28750 30770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28750 47090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 35190 47090 ) L1M1_PR_MR ;
    - net41 ( _173_ A ) ( _106__2 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 9430 48110 ) ( 12650 * )
      NEW met2 ( 9430 48110 ) ( * 55590 )
      NEW li1 ( 12650 48110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9430 48110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9430 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9430 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9430 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net42 ( _167_ A ) ( _106__3 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 7590 48450 ) ( 10810 * )
      NEW met2 ( 10810 48450 ) ( * 53210 )
      NEW li1 ( 7590 48450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10810 48450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 10810 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10810 53210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10810 53210 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net43 ( _136_ A ) ( _106__4 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 16330 40290 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 7590 40290 ) ( 16330 * )
      NEW li1 ( 7590 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16330 40290 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16330 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16330 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16330 44710 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net44 ( _107_ A ) ( _106__5 Y ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 18630 32130 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 18630 38930 ) ( 24610 * )
      NEW met1 ( 24610 38930 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 11270 32130 ) ( 18630 * )
      NEW li1 ( 11270 32130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18630 32130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18630 38930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24610 39270 ) L1M1_PR_MR ;
    - net45 ( _201_ D ) ( hold1 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41170 29070 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 41170 29070 ) ( * 41990 )
      NEW met1 ( 37950 41990 ) ( 41170 * )
      NEW li1 ( 47150 29070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 29070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 41990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37950 41990 ) L1M1_PR_MR ;
    - net46 ( _203_ D ) ( hold2 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20010 32130 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 20010 32130 ) ( * 33830 )
      NEW li1 ( 24610 32130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20010 32130 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20010 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20010 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20010 33830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net47 ( _200_ D ) ( hold3 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41170 45730 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 41170 45730 ) ( * 47430 )
      NEW met1 ( 37950 47430 ) ( 41170 * )
      NEW li1 ( 47150 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 45730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 47430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37950 47430 ) L1M1_PR_MR ;
    - net48 ( _202_ D ) ( hold4 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 11730 36550 ) ( 14950 * )
      NEW li1 ( 11730 36550 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 14950 36550 ) L1M1_PR_MR ;
    - net49 ( hold18 A ) ( hold5 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 9890 46750 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 9890 46750 ) ( * 53550 )
      NEW met1 ( 9890 53550 ) ( 12190 * )
      NEW met1 ( 12190 53210 ) ( * 53550 )
      NEW li1 ( 11730 46750 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9890 46750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9890 53550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 12190 53210 ) L1M1_PR_MR ;
    - net5 ( input5 X ) ( _139_ B_N ) ( _141_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 16330 10370 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 16330 10370 ) ( * 13800 )
      NEW met2 ( 17250 45220 ) ( 17710 * )
      NEW met2 ( 17250 36380 ) ( * 45220 )
      NEW met2 ( 16790 36380 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 16790 13800 ) ( * 36380 )
      NEW met2 ( 16330 13800 ) ( 16790 * )
      NEW met1 ( 15870 53210 ) ( 17710 * )
      NEW met1 ( 17710 55250 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 17710 53210 ) ( * 55250 )
      NEW met2 ( 17710 45220 ) ( * 53210 )
      NEW li1 ( 18170 10370 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16330 10370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 15870 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17710 53210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 55250 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17710 55250 ) M1M2_PR ;
    - net50 ( hold19 A ) ( hold6 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43930 22950 ) ( 44390 * )
      NEW li1 ( 44390 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 43930 22950 ) L1M1_PR_MR ;
    - net51 ( _206_ D ) ( hold7 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 31050 26010 ) ( * 30430 )
      NEW met1 ( 31050 30430 ) ( 34270 * )
      NEW li1 ( 31050 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 26010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 30430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34270 30430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 26010 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net52 ( _208_ D ) ( hold8 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20010 20230 ) ( 23230 * )
      NEW met2 ( 23230 20230 ) ( * 23290 )
      NEW met1 ( 23230 23290 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 28290 23290 ) ( * 28900 )
      NEW met2 ( 27830 28900 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 27830 28900 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 27830 31450 ) ( 28290 * )
      NEW li1 ( 20010 20230 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23230 20230 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23230 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28290 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 31450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28290 31450 ) L1M1_PR_MR ;
    - net53 ( _205_ D ) ( hold9 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 34730 17850 ) ( * 19550 )
      NEW met1 ( 34730 19550 ) ( 37490 * )
      NEW li1 ( 34730 17850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34730 17850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34730 19550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37490 19550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34730 17850 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net54 ( _210_ D ) ( hold10 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 27830 39610 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 30130 39610 ) ( * 41310 )
      NEW met1 ( 30130 41310 ) ( 34270 * )
      NEW li1 ( 27830 39610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 39610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 41310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34270 41310 ) L1M1_PR_MR ;
    - net55 ( _198_ D ) ( hold11 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 32890 48450 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 32890 48450 ) ( * 52870 )
      NEW li1 ( 34270 48450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 48450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32890 52870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 52870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 52870 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net56 ( _199_ D ) ( hold12 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20470 45730 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 20470 45730 ) ( * 50150 )
      NEW li1 ( 24150 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20470 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 50150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20470 50150 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net57 ( hold2 A ) ( hold13 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 21390 31450 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 22310 31450 ) ( * 38590 )
      NEW met1 ( 21390 38590 ) ( 22310 * )
      NEW li1 ( 21390 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22310 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 38590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21390 38590 ) L1M1_PR_MR ;
    - net58 ( hold1 A ) ( hold14 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 43930 28390 ) ( * 38590 )
      NEW met1 ( 43930 38590 ) ( 47150 * )
      NEW li1 ( 43930 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 28390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 38590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 47150 38590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 28390 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net59 ( _209_ D ) ( hold15 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 22770 15130 ) ( 23690 * )
      NEW met2 ( 22770 15130 ) ( * 16660 )
      NEW met3 ( 22770 16660 ) ( * 18020 )
      NEW met3 ( 22770 18020 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 25070 18020 ) ( * 22270 )
      NEW met1 ( 25070 22270 ) ( 27830 * )
      NEW li1 ( 23690 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 15130 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 22770 16660 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 25070 18020 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 25070 22270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27830 22270 ) L1M1_PR_MR ;
    - net6 ( input6 X ) ( _169_ B_N ) ( _171_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 19090 53210 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 19550 44540 ) ( * 53210 )
      NEW met2 ( 19550 44540 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 20010 37740 ) ( * 44540 )
      NEW met2 ( 19550 37740 ) ( 20010 * )
      NEW met1 ( 19550 53210 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 19550 10370 ) ( * 37740 )
      NEW li1 ( 19550 10370 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 10370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19090 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 53210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21850 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 10370 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net60 ( hold3 A ) ( hold16 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41170 40290 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 43930 40290 ) ( * 44710 )
      NEW li1 ( 41170 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 40290 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43930 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 44710 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net61 ( hold4 A ) ( hold17 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 8510 36890 ) ( * 37230 )
      NEW met1 ( 8510 37230 ) ( 11270 * )
      NEW met2 ( 11270 37230 ) ( * 41310 )
      NEW li1 ( 8510 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11270 37230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 11270 41310 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11270 41310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11270 41310 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net62 ( _204_ D ) ( hold18 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 15410 47770 ) ( * 52190 )
      NEW li1 ( 15410 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15410 47770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 15410 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15410 52190 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15410 47770 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 15410 52190 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net63 ( _207_ D ) ( hold19 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 36570 23970 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 36570 23970 ) ( * 31110 )
      NEW li1 ( 47610 23970 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36570 23970 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 36570 31110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36570 31110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 36570 31110 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net64 ( hold7 A ) ( hold20 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 33810 21250 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 31050 31450 ) ( 33810 * )
      NEW li1 ( 33810 21250 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33810 21250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 31450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33810 21250 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net65 ( hold8 A ) ( hold21 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 25070 31450 ) ( * 35870 )
      NEW met1 ( 25070 35870 ) ( 28290 * )
      NEW li1 ( 25070 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25070 31450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 35870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28290 35870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25070 31450 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net66 ( hold9 A ) ( hold22 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 32430 14450 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 32430 14450 ) ( * 18700 )
      NEW met3 ( 32430 18700 ) ( 33810 * )
      NEW met2 ( 33810 18700 ) ( * 20570 )
      NEW met1 ( 33810 20570 ) ( 34270 * )
      NEW li1 ( 37490 14450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 14450 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 32430 18700 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 33810 18700 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 33810 20570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34270 20570 ) L1M1_PR_MR ;
    - net7 ( input7 X ) ( _151_ B_N ) ( _153_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20470 39270 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 20470 28220 ) ( * 39270 )
      NEW met2 ( 20470 28220 ) ( 20930 * )
      NEW met1 ( 24150 44370 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 24150 39270 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 21850 39270 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 20930 10370 ) ( * 28220 )
      NEW li1 ( 20930 10370 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20930 10370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21850 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 39270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24610 44370 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24150 44370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20930 10370 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net8 ( input8 X ) ( _145_ B_N ) ( _147_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 13110 28390 ) ( 14950 * )
      NEW met2 ( 14950 11730 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 14950 11730 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 22310 9010 ) ( * 11730 )
      NEW met1 ( 17250 28390 ) ( 18170 * )
      NEW met1 ( 17250 28270 ) ( * 28390 )
      NEW met2 ( 17250 28220 ) ( * 28270 )
      NEW met3 ( 14950 28220 ) ( 17250 * )
      NEW li1 ( 13110 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 28390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14950 11730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 11730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22310 9010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22310 9010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17250 28270 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 17250 28220 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 14950 28220 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 22310 9010 ) RECT ( 0 -70 355 70 ) 
      NEW met2 ( 14950 28220 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - net9 ( input9 X ) ( _114_ B_N ) ( _116_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 18630 22610 ) ( * 22950 )
      NEW met1 ( 14490 22610 ) ( 18630 * )
      NEW met2 ( 14490 11390 ) ( * 22610 )
      NEW met1 ( 14490 11390 ) ( 21390 * )
      NEW met2 ( 21390 10370 ) ( * 11390 )
      NEW met1 ( 21390 10370 ) ( 23690 * )
      NEW met2 ( 26910 23630 ) ( * 26010 )
      NEW met1 ( 18630 23630 ) ( 26910 * )
      NEW met1 ( 18630 22950 ) ( * 23630 )
      NEW li1 ( 18630 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14490 22610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14490 11390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21390 11390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21390 10370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23690 10370 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 26910 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26910 26010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26910 23630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26910 26010 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - one ( PIN one ) ( ANTENNA_1 DIODE ) ( ANTENNA_0 DIODE ) ( const_source HI ) ( _186_ A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 44850 6460 ) ( * 6630 )
      NEW met1 ( 44390 6630 ) ( 44850 * )
      NEW met1 ( 38410 11730 ) ( * 12070 )
      NEW met1 ( 38410 11730 ) ( 42090 * )
      NEW met1 ( 42090 11390 ) ( * 11730 )
      NEW met2 ( 42090 6970 ) ( * 11390 )
      NEW met1 ( 42090 6970 ) ( 44390 * )
      NEW met1 ( 44390 6630 ) ( * 6970 )
      NEW met1 ( 37490 11730 ) ( 38410 * )
      NEW met3 ( 44850 6460 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 44850 6630 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44850 6630 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 44850 6460 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 44390 6630 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 38410 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42090 11390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 6970 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37490 11730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 44850 6630 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - pad_gpio_ana_en ( PIN pad_gpio_ana_en ) ( output22 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83490 9350 ) ( * 12580 )
      NEW met3 ( 83260 12580 0 ) ( 83490 * )
      NEW met1 ( 62100 9350 ) ( 83490 * )
      NEW met1 ( 62100 9010 ) ( * 9350 )
      NEW met1 ( 47150 9010 ) ( 62100 * )
      NEW met1 ( 83490 9350 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83490 12580 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 47150 9010 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_ana_pol ( PIN pad_gpio_ana_pol ) ( output23 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 69230 14450 ) ( * 14620 )
      NEW met3 ( 69230 14620 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 42550 14450 ) ( 69230 * )
      NEW met1 ( 69230 14450 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 14620 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 42550 14450 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_ana_sel ( PIN pad_gpio_ana_sel ) ( output24 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 62790 11390 ) ( * 11730 )
      NEW met1 ( 62790 11390 ) ( 83950 * )
      NEW met1 ( 69230 16490 ) ( 83950 * )
      NEW met2 ( 69230 16490 ) ( * 16660 )
      NEW met3 ( 69230 16660 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 83950 11390 ) ( * 16490 )
      NEW met1 ( 43010 11390 ) ( * 11730 )
      NEW met1 ( 43010 11730 ) ( 62790 * )
      NEW met1 ( 83950 11390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 83950 16490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 69230 16490 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 16660 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 43010 11390 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_dm[0] ( PIN pad_gpio_dm[0] ) ( output25 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 69230 18700 ) ( * 19890 )
      NEW met3 ( 69230 18700 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 42550 19890 ) ( 69230 * )
      NEW met1 ( 69230 19890 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 18700 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 42550 19890 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_dm[1] ( PIN pad_gpio_dm[1] ) ( output26 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 69230 20740 ) ( * 25330 )
      NEW met3 ( 69230 20740 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 42550 25330 ) ( 69230 * )
      NEW met1 ( 69230 25330 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 20740 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 42550 25330 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_dm[2] ( PIN pad_gpio_dm[2] ) ( output27 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 69230 11730 ) ( * 11900 )
      NEW met1 ( 69230 11730 ) ( 84410 * )
      NEW met1 ( 68310 15810 ) ( 84410 * )
      NEW met2 ( 68310 15810 ) ( * 22780 )
      NEW met3 ( 68310 22780 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 84410 11730 ) ( * 15810 )
      NEW met2 ( 40250 11390 ) ( * 11900 )
      NEW met1 ( 40250 11390 ) ( 41170 * )
      NEW met3 ( 40250 11900 ) ( 69230 * )
      NEW met1 ( 84410 11730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 69230 11730 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 11900 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 84410 15810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 68310 15810 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 68310 22780 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 40250 11900 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 40250 11390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 41170 11390 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_holdover ( PIN pad_gpio_holdover ) ( output28 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 48530 18020 ) ( * 24820 )
      NEW met3 ( 48530 24820 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met3 ( 48300 18020 ) ( 48530 * )
      NEW met3 ( 48300 15980 ) ( * 18020 )
      NEW met3 ( 39330 15980 ) ( 48300 * )
      NEW met2 ( 39330 15980 ) ( * 18020 )
      NEW met3 ( 27370 18020 ) ( 39330 * )
      NEW met2 ( 27370 17850 ) ( * 18020 )
      NEW met1 ( 27370 17850 ) ( * 18530 )
      NEW met2 ( 48530 18020 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 48530 24820 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 39330 15980 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 39330 18020 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 27370 18020 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 27370 17850 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27370 18530 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_ib_mode_sel ( PIN pad_gpio_ib_mode_sel ) ( output29 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 33350 26860 ) ( * 35870 )
      NEW met1 ( 29670 35870 ) ( 33350 * )
      NEW met3 ( 33350 26860 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 33350 26860 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 33350 35870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29670 35870 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_in ( PIN pad_gpio_in ) ( ANTENNA_2 DIODE ) ( input16 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 82800 7650 ) ( 84870 * )
      NEW met1 ( 82800 7310 ) ( * 7650 )
      NEW met1 ( 69230 28730 ) ( 84870 * )
      NEW met2 ( 69230 28730 ) ( * 28900 )
      NEW met3 ( 69230 28900 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 84870 7650 ) ( * 28730 )
      NEW met1 ( 39330 6630 ) ( * 7310 )
      NEW met2 ( 37490 7310 ) ( * 8670 )
      NEW met1 ( 37490 7310 ) ( 39330 * )
      NEW met1 ( 39330 7310 ) ( 82800 * )
      NEW met1 ( 84870 7650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 84870 28730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 69230 28730 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 28900 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 39330 6630 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 37490 8670 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37490 8670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37490 7310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37490 8670 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - pad_gpio_inenb ( PIN pad_gpio_inenb ) ( output30 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 52210 30940 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 45770 55250 ) ( 52210 * )
      NEW met1 ( 45770 54910 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 42550 54910 ) ( 45770 * )
      NEW met3 ( 52210 30940 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 52210 30940 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 52210 55250 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42550 54910 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_out ( PIN pad_gpio_out ) ( output31 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 111550 32980 ) ( 111780 * 0 )
      NEW met2 ( 111550 32980 ) ( * 50150 )
      NEW met2 ( 69230 50150 ) ( * 50660 )
      NEW met1 ( 69230 50150 ) ( 111550 * )
      NEW met1 ( 18170 45730 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 18170 45730 ) ( * 50660 )
      NEW met3 ( 18170 50660 ) ( 69230 * )
      NEW met2 ( 111550 32980 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 111550 50150 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 50660 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 69230 50150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20010 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 45730 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 18170 50660 ) M2M3_PR_M ;
    - pad_gpio_outenb ( PIN pad_gpio_outenb ) ( output32 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 69460 34340 ) ( * 35020 )
      NEW met3 ( 69460 35020 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 29670 32130 ) ( * 34340 )
      NEW met3 ( 29670 34340 ) ( 69460 * )
      NEW li1 ( 29670 32130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29670 32130 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 29670 34340 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 29670 32130 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - pad_gpio_slow_sel ( PIN pad_gpio_slow_sel ) ( output33 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 67850 37740 ) ( * 59330 )
      NEW met3 ( 67850 37740 ) ( 69460 * )
      NEW met3 ( 69460 37060 ) ( * 37740 )
      NEW met3 ( 69460 37060 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 62100 59330 ) ( 67850 * )
      NEW met2 ( 35190 56610 ) ( * 58990 )
      NEW met1 ( 35190 58990 ) ( 62100 * )
      NEW met1 ( 62100 58990 ) ( * 59330 )
      NEW met1 ( 67850 59330 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 67850 37740 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 35190 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35190 56610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 58990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 56610 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - pad_gpio_vtrip_sel ( PIN pad_gpio_vtrip_sel ) ( output34 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 68310 39100 ) ( * 55930 )
      NEW met3 ( 68310 39100 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 48300 55930 ) ( 68310 * )
      NEW met1 ( 48300 55930 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 43470 56610 ) ( 48300 * )
      NEW met1 ( 43470 55930 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 37490 55930 ) ( 43470 * )
      NEW met1 ( 37490 55930 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 68310 55930 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 68310 39100 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 37490 56270 ) L1M1_PR_MR ;
    - resetn ( PIN resetn ) ( input17 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 37030 44710 ) ( 43010 * )
      NEW met1 ( 43010 44370 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 43010 44370 ) ( 48530 * )
      NEW met2 ( 48530 41140 ) ( * 44370 )
      NEW met3 ( 48530 41140 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 37030 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 48530 44370 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 48530 41140 ) M2M3_PR_M ;
    - resetn_out ( PIN resetn_out ) ( output35 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 40710 43180 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 27370 52190 ) ( 40710 * )
      NEW met3 ( 40710 43180 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 40710 43180 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 40710 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27370 52190 ) L1M1_PR_MR ;
    - serial_clock ( PIN serial_clock ) ( clkbuf_0_serial_clock A ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 69230 38420 ) ( * 45220 )
      NEW met3 ( 69230 45220 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 34270 37230 ) ( * 38420 )
      NEW met1 ( 31050 37230 ) ( 34270 * )
      NEW met3 ( 34270 38420 ) ( 69230 * )
      NEW met2 ( 69230 38420 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 69230 45220 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 34270 38420 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 34270 37230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 37230 ) L1M1_PR_MR ;
    - serial_clock_out ( PIN serial_clock_out ) ( output36 X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met3 ( 110630 47260 ) ( 110860 * 0 )
      NEW met2 ( 110630 1020 ) ( * 47260 )
      NEW met2 ( 16790 1020 ) ( * 5950 )
      NEW met3 ( 16790 1020 ) ( 110630 * )
      NEW met2 ( 110630 1020 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 110630 47260 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 16790 1020 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 16790 5950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16790 5950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16790 5950 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - serial_data_in ( PIN serial_data_in ) ( ANTENNA_3 DIODE ) ( input18 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 110860 49300 0 ) ( 111090 * )
      NEW met2 ( 111090 14450 ) ( * 49300 )
      NEW met1 ( 110400 14450 ) ( 111090 * )
      NEW met1 ( 110400 14450 ) ( * 15130 )
      NEW met1 ( 19090 14110 ) ( * 15130 )
      NEW met1 ( 19090 14110 ) ( 37950 * )
      NEW met1 ( 37950 14110 ) ( * 14450 )
      NEW met1 ( 37950 14450 ) ( 41170 * )
      NEW met1 ( 41170 14450 ) ( * 14790 )
      NEW met1 ( 41170 14790 ) ( 46230 * )
      NEW met1 ( 46230 14790 ) ( * 15130 )
      NEW met1 ( 17710 14790 ) ( 19090 * )
      NEW met1 ( 46230 15130 ) ( 110400 * )
      NEW met1 ( 111090 14450 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 111090 49300 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 19090 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 17710 14790 ) L1M1_PR_MR ;
    - serial_data_out ( PIN serial_data_out ) ( output37 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 69230 51340 ) ( * 58650 )
      NEW met3 ( 69230 51340 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 29670 56610 ) ( * 58650 )
      NEW met1 ( 29670 58650 ) ( 69230 * )
      NEW met1 ( 69230 58650 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 51340 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 29670 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29670 56610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29670 58650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29670 56610 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - serial_data_pre ( hold6 A ) ( _223_ Q ) ( _186_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 38870 12750 ) ( 40250 * )
      NEW met1 ( 38870 12070 ) ( * 12750 )
      NEW met1 ( 40250 22950 ) ( 40710 * )
      NEW met1 ( 40250 22270 ) ( * 22950 )
      NEW met2 ( 40250 12750 ) ( * 22270 )
      NEW met1 ( 40250 12750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38870 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 40250 22270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40250 22270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40710 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40250 22270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - serial_load ( PIN serial_load ) ( _106__5 A ) ( _106__4 A ) ( _106__3 A ) ( _106__2 A ) ( _106__1 A ) ( _192_ A ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 7130 38930 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 7130 38930 ) ( 9430 * )
      NEW met2 ( 9430 32130 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 9430 32130 ) ( 10810 * )
      NEW met1 ( 10810 31450 ) ( * 32130 )
      NEW met1 ( 7130 47770 ) ( 8050 * )
      NEW met1 ( 8050 46750 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 8050 46750 ) ( 9430 * )
      NEW met2 ( 9430 38930 ) ( * 46750 )
      NEW met1 ( 8970 47770 ) ( 12190 * )
      NEW met1 ( 8970 47770 ) ( * 48110 )
      NEW met1 ( 8050 48110 ) ( 8970 * )
      NEW met1 ( 8050 47770 ) ( * 48110 )
      NEW met2 ( 12190 46750 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 33350 47770 ) ( 34730 * )
      NEW met1 ( 33350 47430 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 24610 47430 ) ( 33350 * )
      NEW met1 ( 24610 46750 ) ( * 47430 )
      NEW met1 ( 12190 46750 ) ( 24610 * )
      NEW met1 ( 45310 55470 ) ( * 55590 )
      NEW met2 ( 45310 53380 ) ( * 55470 )
      NEW met2 ( 34730 47770 ) ( * 53380 )
      NEW met3 ( 34730 53380 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 7130 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9430 38930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9430 32130 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 10810 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 7130 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9430 46750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 12190 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 46750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12190 47770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34730 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34730 47770 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 34730 53380 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 45310 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45310 55470 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 45310 53380 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 12190 47770 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 34730 47770 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met3 ( 45310 53380 ) RECT ( -800 -150 0 150 )  ;
    - serial_load_out ( PIN serial_load_out ) ( output38 X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 68770 18190 ) ( * 55420 )
      NEW met3 ( 68770 55420 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 25070 9010 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 28290 9010 ) ( * 18190 )
      NEW met1 ( 28290 18190 ) ( 31050 * )
      NEW met1 ( 31050 18190 ) ( * 18530 )
      NEW met1 ( 31050 18530 ) ( 39330 * )
      NEW met1 ( 39330 18190 ) ( * 18530 )
      NEW met1 ( 39330 18190 ) ( 43470 * )
      NEW met1 ( 43470 17850 ) ( * 18190 )
      NEW met1 ( 43470 17850 ) ( 45310 * )
      NEW met1 ( 45310 17850 ) ( * 18190 )
      NEW met1 ( 45310 18190 ) ( 68770 * )
      NEW met1 ( 68770 18190 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 68770 55420 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 25070 9010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28290 9010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28290 18190 ) M1M2_PR ;
    - shift_register\[0\] ( hold11 A ) ( _212_ D ) ( _211_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 11730 48450 ) ( * 49470 )
      NEW met1 ( 11730 49470 ) ( * 49810 )
      NEW met1 ( 9925 49810 ) ( 11730 * )
      NEW met1 ( 31050 47770 ) ( * 48450 )
      NEW met1 ( 31050 49470 ) ( 39330 * )
      NEW met2 ( 31050 48450 ) ( * 49470 )
      NEW met1 ( 11730 48450 ) ( 31050 * )
      NEW met1 ( 11730 48450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11730 49470 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9925 49810 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 31050 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 39330 49470 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 49470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 48450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 48450 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[10\] ( hold22 A ) ( _222_ D ) ( _221_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 36110 27710 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 36110 27710 ) ( * 29580 )
      NEW met3 ( 22770 29580 ) ( 36110 * )
      NEW met2 ( 22770 28730 ) ( * 29580 )
      NEW met1 ( 33810 15130 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 33810 15130 ) ( * 17340 )
      NEW met2 ( 33810 17340 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 34270 17340 ) ( * 27710 )
      NEW met1 ( 34270 27710 ) ( 36110 * )
      NEW li1 ( 43010 27710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36110 27710 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 36110 29580 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 22770 29580 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 22770 28730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 28730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34270 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33810 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34270 27710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 28730 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[11\] ( hold20 A ) ( _223_ D ) ( _222_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 32890 22610 ) ( * 27710 )
      NEW met1 ( 30130 27710 ) ( 32890 * )
      NEW met1 ( 30590 20570 ) ( 32890 * )
      NEW met2 ( 32890 20570 ) ( * 22610 )
      NEW li1 ( 32890 22610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 22610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 27710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30130 27710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 30590 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 20570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 22610 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[1\] ( hold5 A ) ( _213_ D ) ( _212_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 14950 50830 ) ( 17250 * )
      NEW met1 ( 8510 47090 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 8510 47090 ) ( 14030 * )
      NEW met1 ( 14030 47090 ) ( * 47430 )
      NEW met1 ( 14030 47430 ) ( 14950 * )
      NEW met1 ( 13110 41990 ) ( 14950 * )
      NEW met2 ( 14950 41990 ) ( * 47430 )
      NEW met2 ( 14950 47430 ) ( * 50830 )
      NEW met1 ( 14950 50830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 50830 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 8510 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 47430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 13110 41990 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 41990 ) M1M2_PR ;
    - shift_register\[2\] ( hold12 A ) ( _214_ D ) ( _213_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 13110 38590 ) ( * 39780 )
      NEW met1 ( 9890 38590 ) ( 13110 * )
      NEW met1 ( 9890 38590 ) ( * 38930 )
      NEW met2 ( 20470 39780 ) ( * 41310 )
      NEW met1 ( 20470 44710 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 20470 41310 ) ( * 44710 )
      NEW met3 ( 13110 39780 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 13110 39780 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 13110 38590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9890 38930 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 20470 41310 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 41310 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 20470 39780 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 20930 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20470 41310 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - shift_register\[3\] ( hold17 A ) ( _215_ D ) ( _214_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 9825 34850 ) ( 9890 * )
      NEW met2 ( 9890 34850 ) ( * 42330 )
      NEW met1 ( 8050 42330 ) ( 9890 * )
      NEW met2 ( 13570 36210 ) ( * 38590 )
      NEW met1 ( 9890 36210 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 13570 38590 ) ( 17250 * )
      NEW li1 ( 9825 34850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9890 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9890 42330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8050 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 13570 38590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 13570 36210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9890 36210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 38590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 9890 36210 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - shift_register\[4\] ( hold13 A ) ( _216_ D ) ( _215_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 17250 34850 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 18170 34850 ) ( * 39270 )
      NEW met2 ( 14950 31790 ) ( * 34850 )
      NEW met1 ( 14950 34850 ) ( 17250 * )
      NEW met1 ( 13570 31790 ) ( 14950 * )
      NEW li1 ( 13570 31790 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 17250 34850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 34850 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14950 31790 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14950 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 39270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[5\] ( hold21 A ) ( _217_ D ) ( _216_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20930 30430 ) ( 23230 * )
      NEW met2 ( 23230 30430 ) ( * 35870 )
      NEW met1 ( 23230 35870 ) ( * 36550 )
      NEW met1 ( 23230 36550 ) ( 25070 * )
      NEW met1 ( 25070 36550 ) ( * 36890 )
      NEW met1 ( 18170 25670 ) ( 23230 * )
      NEW met2 ( 23230 25670 ) ( * 30430 )
      NEW li1 ( 20930 30430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23230 30430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23230 35870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25070 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 18170 25670 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23230 25670 ) M1M2_PR ;
    - shift_register\[6\] ( hold15 A ) ( _218_ D ) ( _217_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 24610 26690 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 24610 26690 ) ( * 41990 )
      NEW met1 ( 22310 41990 ) ( 24610 * )
      NEW met1 ( 24610 22950 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 25530 22950 ) ( * 26690 )
      NEW met2 ( 24610 26690 ) ( 25530 * )
      NEW li1 ( 25530 26690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24610 26690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24610 41990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22310 41990 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 24610 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25530 22950 ) M1M2_PR ;
    - shift_register\[7\] ( hold10 A ) ( _219_ D ) ( _218_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 29670 41990 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 28290 44370 ) ( 29670 * )
      NEW met1 ( 29670 42330 ) ( 31050 * )
      NEW met1 ( 29670 41990 ) ( * 42330 )
      NEW li1 ( 29670 41990 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29670 41990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29670 44370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28290 44370 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 31050 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29670 41990 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[8\] ( hold16 A ) ( _220_ D ) ( _219_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 37490 39270 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 37490 34850 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 34205 34850 ) ( 37490 * )
      NEW met1 ( 35650 44030 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 37490 39270 ) ( * 44030 )
      NEW li1 ( 37950 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37490 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37490 34850 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34205 34850 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 35650 44030 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37490 44030 ) M1M2_PR ;
    - shift_register\[9\] ( hold14 A ) ( _221_ D ) ( _220_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 41630 28730 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 35650 28730 ) ( 41630 * )
      NEW met1 ( 43470 39270 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 43470 33150 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 41630 33150 ) ( 43470 * )
      NEW li1 ( 41630 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 33150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 28730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 35650 28730 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 43930 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 33150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 33150 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - user_gpio_in ( PIN user_gpio_in ) ( output39 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 62100 57460 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 27830 56610 ) ( * 58140 )
      NEW met3 ( 27830 58140 ) ( 62100 * )
      NEW met3 ( 62100 57460 ) ( * 58140 )
      NEW li1 ( 27830 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27830 56610 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 27830 58140 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 27830 56610 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - user_gpio_oeb ( PIN user_gpio_oeb ) ( ANTENNA_4 DIODE ) ( input19 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 67390 15810 ) ( * 59500 )
      NEW met3 ( 67390 59500 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 18630 13090 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 17710 9690 ) ( * 13090 )
      NEW met1 ( 17710 13090 ) ( 18630 * )
      NEW met2 ( 20010 13090 ) ( * 13800 )
      NEW met2 ( 20010 13800 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 20470 13800 ) ( * 15810 )
      NEW met1 ( 20470 15810 ) ( 39330 * )
      NEW met1 ( 39330 15470 ) ( * 15810 )
      NEW met1 ( 39330 15470 ) ( 45770 * )
      NEW met1 ( 45770 15470 ) ( * 15810 )
      NEW met1 ( 45770 15810 ) ( 67390 * )
      NEW met1 ( 67390 15810 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 67390 59500 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 18630 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20010 13090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17710 9690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17710 9690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17710 13090 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20470 15810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17710 9690 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - user_gpio_out ( PIN user_gpio_out ) ( ANTENNA_6 DIODE ) ( input20 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 83030 17850 ) ( * 62900 )
      NEW met3 ( 69460 62900 ) ( 83030 * )
      NEW met3 ( 69460 61540 ) ( * 62900 )
      NEW met3 ( 69460 61540 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 21390 13090 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 22770 13090 ) ( * 13260 )
      NEW met3 ( 22770 13260 ) ( 26450 * )
      NEW met1 ( 20470 12070 ) ( 20930 * )
      NEW met1 ( 20930 12070 ) ( * 13090 )
      NEW met1 ( 20930 13090 ) ( 21390 * )
      NEW met3 ( 26450 14620 ) ( 49450 * )
      NEW met2 ( 49450 14620 ) ( * 17850 )
      NEW met2 ( 26450 13260 ) ( * 14620 )
      NEW met1 ( 49450 17850 ) ( 83030 * )
      NEW met1 ( 83030 17850 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 83030 62900 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 21390 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 13090 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 22770 13260 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 26450 13260 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 20470 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 26450 14620 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 49450 14620 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 49450 17850 ) M1M2_PR ;
    - zero ( PIN zero ) ( const_source LO ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 45770 2380 ) ( * 6970 )
      NEW met3 ( 45770 2380 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 45770 2380 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 45770 6970 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 6970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45770 6970 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
END NETS
END DESIGN
