VERSION 5.8 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN gpio_control_block ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
DIEAREA ( 0 0 ) ( 170000 70000 ) ;
ROW ROW_1_2 unithd 15180 13600 FS DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_2_2 unithd 15180 16320 N DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_3_2 unithd 15180 19040 FS DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_4_2 unithd 15180 21760 N DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_5_2 unithd 15180 24480 FS DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_6_2 unithd 15180 27200 N DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_7_2 unithd 15180 29920 FS DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_8 unithd 4600 32640 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_9 unithd 4600 35360 FS DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_10 unithd 4600 38080 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_11 unithd 4600 40800 FS DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_12 unithd 4600 43520 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_13 unithd 4600 46240 FS DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_14 unithd 4600 48960 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_15 unithd 4600 51680 FS DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_16 unithd 4600 54400 N DO 97 BY 1 STEP 460 0 ;
ROW ROW_0_2 unithd 15180 10880 N DO 74 BY 1 STEP 460 0 ;
TRACKS X 230 DO 370 STEP 460 LAYER li1 ;
TRACKS Y 170 DO 206 STEP 340 LAYER li1 ;
TRACKS X 170 DO 500 STEP 340 LAYER met1 ;
TRACKS Y 170 DO 206 STEP 340 LAYER met1 ;
TRACKS X 230 DO 370 STEP 460 LAYER met2 ;
TRACKS Y 230 DO 152 STEP 460 LAYER met2 ;
TRACKS X 340 DO 250 STEP 680 LAYER met3 ;
TRACKS Y 340 DO 103 STEP 680 LAYER met3 ;
TRACKS X 460 DO 185 STEP 920 LAYER met4 ;
TRACKS Y 460 DO 76 STEP 920 LAYER met4 ;
TRACKS X 1700 DO 50 STEP 3400 LAYER met5 ;
TRACKS Y 1700 DO 21 STEP 3400 LAYER met5 ;
GCELLGRID X 0 DO 24 STEP 6900 ;
GCELLGRID Y 0 DO 11 STEP 6900 ;
VIAS 5 ;
    - via4_1600x1600 + VIARULE M4M5_PR + CUTSIZE 800 800  + LAYERS met4 via4 met5  + CUTSPACING 800 800  + ENCLOSURE 400 400 400 400  ;
    - via_1600x480 + VIARULE M1M2_PR + CUTSIZE 150 150  + LAYERS met1 via met2  + CUTSPACING 170 170  + ENCLOSURE 85 165 55 165  + ROWCOL 1 5  ;
    - via2_1600x480 + VIARULE M2M3_PR + CUTSIZE 200 200  + LAYERS met2 via2 met3  + CUTSPACING 200 200  + ENCLOSURE 40 140 100 65  + ROWCOL 1 4  ;
    - via3_1600x480 + VIARULE M3M4_PR + CUTSIZE 200 200  + LAYERS met3 via3 met4  + CUTSPACING 200 200  + ENCLOSURE 100 60 100 140  + ROWCOL 1 4  ;
    - via4_1400x1600 + VIARULE M4M5_PR + CUTSIZE 800 800  + LAYERS met4 via4 met5  + CUTSPACING 800 800  + ENCLOSURE 300 400 310 400  ;
END VIAS
COMPONENTS 309 ;
    - ANTENNA_0 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 14720 32640 ) FN ;
    - ANTENNA_1 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 15640 32640 ) FN ;
    - ANTENNA_10 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 15640 38080 ) FN ;
    - ANTENNA_11 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 16560 38080 ) FN ;
    - ANTENNA_12 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 9200 35360 ) S ;
    - ANTENNA_13 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 10120 35360 ) S ;
    - ANTENNA_14 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 41400 27200 ) FN ;
    - ANTENNA_15 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 45080 13600 ) FS ;
    - ANTENNA_16 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 12420 43520 ) N ;
    - ANTENNA_17 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 13800 54400 ) FN ;
    - ANTENNA_18 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 9660 54400 ) FN ;
    - ANTENNA_19 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 8740 54400 ) FN ;
    - ANTENNA_2 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 16560 32640 ) FN ;
    - ANTENNA_20 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 6440 43520 ) N ;
    - ANTENNA_21 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 9660 51680 ) FS ;
    - ANTENNA_3 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 17940 32640 ) FN ;
    - ANTENNA_4 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 6900 38080 ) FN ;
    - ANTENNA_5 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 11040 40800 ) S ;
    - ANTENNA_6 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 5980 38080 ) FN ;
    - ANTENNA_7 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 14720 38080 ) FN ;
    - ANTENNA_8 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 18860 32640 ) FN ;
    - ANTENNA_9 sky130_fd_sc_hd__diode_2 + PLACED ( 10120 46240 ) FS ;
    - FILLER_0_26 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 16560 10880 ) N ;
    - FILLER_0_75 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 39100 10880 ) N ;
    - FILLER_0_85 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 43700 10880 ) N ;
    - FILLER_10_13 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 10580 38080 ) N ;
    - FILLER_10_20 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 13800 38080 ) N ;
    - FILLER_10_29 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 17940 38080 ) N ;
    - FILLER_10_37 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 21620 38080 ) N ;
    - FILLER_10_68 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 35880 38080 ) N ;
    - FILLER_11_12 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 10120 40800 ) FS ;
    - FILLER_11_19 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 13340 40800 ) FS ;
    - FILLER_11_46 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 25760 40800 ) FS ;
    - FILLER_11_57 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 30820 40800 ) FS ;
    - FILLER_11_78 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 40480 40800 ) FS ;
    - FILLER_11_92 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 46920 40800 ) FS ;
    - FILLER_12_15 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 11500 43520 ) N ;
    - FILLER_12_3 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 5980 43520 ) N ;
    - FILLER_12_41 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 23460 43520 ) N ;
    - FILLER_12_72 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 37720 43520 ) N ;
    - FILLER_13_10 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 9200 46240 ) FS ;
    - FILLER_13_3 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 5980 46240 ) FS ;
    - FILLER_13_49 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 27140 46240 ) FS ;
    - FILLER_13_57 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 30820 46240 ) FS ;
    - FILLER_13_65 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 34500 46240 ) FS ;
    - FILLER_13_92 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 46920 46240 ) FS ;
    - FILLER_14_15 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 11500 48960 ) N ;
    - FILLER_14_29 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 17940 48960 ) N ;
    - FILLER_14_3 sky130_fd_sc_hd__decap_12 + PLACED ( 5980 48960 ) N ;
    - FILLER_15_3 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + PLACED ( 5980 51680 ) FS ;
    - FILLER_15_39 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 22540 51680 ) FS ;
    - FILLER_15_81 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 41860 51680 ) FS ;
    - FILLER_15_9 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 8740 51680 ) FS ;
    - FILLER_16_13 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 10580 54400 ) N ;
    - FILLER_16_18 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 12880 54400 ) N ;
    - FILLER_16_3 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 5980 54400 ) N ;
    - FILLER_16_7 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 7820 54400 ) N ;
    - FILLER_16_85 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 43700 54400 ) N ;
    - FILLER_1_26 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 16560 13600 ) FS ;
    - FILLER_1_67 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 35420 13600 ) FS ;
    - FILLER_1_77 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 40020 13600 ) FS ;
    - FILLER_1_86 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 44160 13600 ) FS ;
    - FILLER_1_93 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 47380 13600 ) FS ;
    - FILLER_2_93 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 47380 16320 ) N ;
    - FILLER_3_26 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 16560 19040 ) FS ;
    - FILLER_3_92 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 46920 19040 ) FS ;
    - FILLER_4_61 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 32660 21760 ) N ;
    - FILLER_5_26 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 16560 24480 ) FS ;
    - FILLER_5_53 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 28980 24480 ) FS ;
    - FILLER_5_80 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 41400 24480 ) FS ;
    - FILLER_5_93 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 47380 24480 ) FS ;
    - FILLER_6_46 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 25760 27200 ) N ;
    - FILLER_6_78 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 40480 27200 ) N ;
    - FILLER_7_92 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 46920 29920 ) FS ;
    - FILLER_8_10 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 9200 32640 ) N ;
    - FILLER_8_20 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 13800 32640 ) N ;
    - FILLER_8_3 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 5980 32640 ) N ;
    - FILLER_8_33 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 19780 32640 ) N ;
    - FILLER_8_45 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 25300 32640 ) N ;
    - FILLER_9_14 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 11040 35360 ) FS ;
    - FILLER_9_3 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 5980 35360 ) FS ;
    - FILLER_9_63 sky130_fd_sc_hd__fill_1 + PLACED ( 33580 35360 ) FS ;
    - FILLER_9_8 sky130_fd_sc_hd__fill_2 + PLACED ( 8280 35360 ) FS ;
    - PHY_0 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 10880 ) N ;
    - PHY_1 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 10880 ) FN ;
    - PHY_10 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 24480 ) FS ;
    - PHY_11 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 24480 ) S ;
    - PHY_12 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 27200 ) N ;
    - PHY_13 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 27200 ) FN ;
    - PHY_14 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 29920 ) FS ;
    - PHY_15 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 29920 ) S ;
    - PHY_16 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 32640 ) N ;
    - PHY_17 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 32640 ) FN ;
    - PHY_18 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 35360 ) FS ;
    - PHY_19 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 35360 ) S ;
    - PHY_2 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 13600 ) FS ;
    - PHY_20 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 38080 ) N ;
    - PHY_21 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 38080 ) FN ;
    - PHY_22 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 40800 ) FS ;
    - PHY_23 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 40800 ) S ;
    - PHY_24 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 43520 ) N ;
    - PHY_25 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 43520 ) FN ;
    - PHY_26 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 46240 ) FS ;
    - PHY_27 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 46240 ) S ;
    - PHY_28 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 48960 ) N ;
    - PHY_29 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 48960 ) FN ;
    - PHY_3 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 13600 ) S ;
    - PHY_30 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 51680 ) FS ;
    - PHY_31 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 51680 ) S ;
    - PHY_32 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 4600 54400 ) N ;
    - PHY_33 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 54400 ) FN ;
    - PHY_4 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 16320 ) N ;
    - PHY_5 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 16320 ) FN ;
    - PHY_6 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 19040 ) FS ;
    - PHY_7 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 19040 ) S ;
    - PHY_8 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 15180 21760 ) N ;
    - PHY_9 sky130_fd_sc_hd__decap_3 + SOURCE DIST + FIXED ( 47840 21760 ) FN ;
    - TAP_34 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 10880 ) N ;
    - TAP_35 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 10880 ) N ;
    - TAP_36 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 13600 ) FS ;
    - TAP_37 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 16320 ) N ;
    - TAP_38 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 19040 ) FS ;
    - TAP_39 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 21760 ) N ;
    - TAP_40 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 24480 ) FS ;
    - TAP_41 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 28060 27200 ) N ;
    - TAP_42 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 40940 29920 ) FS ;
    - TAP_43 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 32640 ) N ;
    - TAP_44 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 32640 ) N ;
    - TAP_45 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 32640 ) N ;
    - TAP_46 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 35360 ) FS ;
    - TAP_47 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 38080 ) N ;
    - TAP_48 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 38080 ) N ;
    - TAP_49 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 40800 ) FS ;
    - TAP_50 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 43520 ) N ;
    - TAP_51 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 43520 ) N ;
    - TAP_52 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 46240 ) FS ;
    - TAP_53 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 48960 ) N ;
    - TAP_54 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 48960 ) N ;
    - TAP_55 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 51680 ) FS ;
    - TAP_56 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 17480 54400 ) N ;
    - TAP_57 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 30360 54400 ) N ;
    - TAP_58 sky130_fd_sc_hd__tapvpwrvgnd_1 + SOURCE DIST + FIXED ( 43240 54400 ) N ;
    - _102_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 41400 13600 ) FS ;
    - _103_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 43240 16320 ) N ;
    - _104_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 44160 10880 ) N ;
    - _105_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 44620 16320 ) N ;
    - _106_ sky130_fd_sc_hd__inv_2 + PLACED ( 30820 54400 ) N ;
    - _107_ sky130_fd_sc_hd__dlymetal6s2s_1 + PLACED ( 23460 21760 ) N ;
    - _108_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 37260 13600 ) FS ;
    - _109_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 39560 10880 ) N ;
    - _110_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 41400 10880 ) N ;
    - _111_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 35880 13600 ) FS ;
    - _112_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 26680 27200 ) N ;
    - _113_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 19320 21760 ) N ;
    - _114_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 28520 16320 ) N ;
    - _115_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 37720 10880 ) N ;
    - _116_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 25760 16320 ) N ;
    - _117_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 46460 10880 ) N ;
    - _118_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 41400 19040 ) FS ;
    - _119_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 37260 29920 ) FS ;
    - _120_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 42780 19040 ) FS ;
    - _121_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 42320 24480 ) FS ;
    - _122_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 43700 24480 ) FS ;
    - _123_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 44620 27200 ) N ;
    - _124_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 28980 32640 ) N ;
    - _125_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 17940 21760 ) N ;
    - _126_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 33120 21760 ) N ;
    - _127_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 40020 32640 ) N ;
    - _128_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 38640 24480 ) FS ;
    - _129_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 45540 19040 ) FS ;
    - _130_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 22540 38080 ) N ;
    - _131_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 17020 35360 ) FS ;
    - _132_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 41400 29920 ) FS ;
    - _133_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 46000 24480 ) FS ;
    - _134_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 38640 29920 ) FS ;
    - _135_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 15640 35360 ) FS ;
    - _136_ sky130_fd_sc_hd__dlymetal6s2s_1 + PLACED ( 20700 32640 ) N ;
    - _137_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 18860 38080 ) N ;
    - _138_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 20240 38080 ) N ;
    - _139_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 26220 32640 ) N ;
    - _140_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 24380 40800 ) FS ;
    - _141_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 34960 29920 ) FS ;
    - _142_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 24380 43520 ) N ;
    - _143_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 16560 21760 ) N ;
    - _144_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 14260 35360 ) FS ;
    - _145_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 20700 13600 ) FS ;
    - _146_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 17020 13600 ) FS ;
    - _147_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 18400 13600 ) FS ;
    - _148_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 17480 10880 ) N ;
    - _149_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 12880 35360 ) FS ;
    - _150_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 11500 35360 ) FS ;
    - _151_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 20700 21760 ) N ;
    - _152_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 22080 43520 ) N ;
    - _153_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 28520 21760 ) N ;
    - _154_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 20700 43520 ) N ;
    - _155_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 23000 46240 ) FS ;
    - _156_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 23000 51680 ) FS ;
    - _157_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 31740 46240 ) FS ;
    - _158_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 19320 43520 ) N ;
    - _159_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 28060 46240 ) FS ;
    - _160_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 27140 51680 ) FS ;
    - _161_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 17940 43520 ) N ;
    - _162_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 18400 48960 ) N ;
    - _163_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 24380 46240 ) FS ;
    - _164_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 16100 43520 ) N ;
    - _165_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 26220 40800 ) FS ;
    - _166_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 25760 51680 ) FS ;
    - _167_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 14720 43520 ) N ;
    - _168_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 13800 40800 ) FS ;
    - _169_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 30820 35360 ) FS ;
    - _170_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 8740 40800 ) FS ;
    - _171_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 31280 40800 ) FS ;
    - _172_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 7360 40800 ) FS ;
    - _173_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 24380 51680 ) FS ;
    - _174_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 27140 54400 ) N ;
    - _175_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 40480 43520 ) N ;
    - _176_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 16100 48960 ) N ;
    - _177_ sky130_fd_sc_hd__or2_1 + PLACED ( 40940 48960 ) N ;
    - _178_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 10120 43520 ) N ;
    - _179_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 38640 38080 ) N ;
    - _180_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 5980 40800 ) FS ;
    - _181_ sky130_fd_sc_hd__and2_1 + PLACED ( 40940 40800 ) FS ;
    - _182_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 12420 46240 ) FS ;
    - _183_ sky130_fd_sc_hd__or2b_1 + PLACED ( 44160 29920 ) FS ;
    - _184_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 46000 16320 ) N ;
    - _185_ sky130_fd_sc_hd__inv_2 + PLACED ( 8740 43520 ) N ;
    - _186_ sky130_fd_sc_hd__and2_1 + PLACED ( 42320 27200 ) N ;
    - _187_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 16100 54400 ) N ;
    - _188_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 14720 48960 ) N ;
    - _189_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 11040 46240 ) FS ;
    - _190_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 11960 51680 ) FS ;
    - _191_ sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 44160 51680 ) FS ;
    - _192_ sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 13340 48960 ) N ;
    - _193_ sky130_fd_sc_hd__mux2_1 + PLACED ( 43700 43520 ) N ;
    - _194_ sky130_fd_sc_hd__mux2_1 + PLACED ( 43700 32640 ) N ;
    - _195_ sky130_fd_sc_hd__mux2_1 + PLACED ( 43700 38080 ) N ;
    - _196_ sky130_fd_sc_hd__mux2_1 + PLACED ( 43700 48960 ) N ;
    - _197_ sky130_fd_sc_hd__ebufn_1 + PLACED ( 43240 40800 ) FS ;
    - _198_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 34960 46240 ) FS ;
    - _199_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 23920 38080 ) N ;
    - _200_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 19780 48960 ) N ;
    - _201_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 25760 43520 ) N ;
    - _202_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 17020 24480 ) FS ;
    - _203_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 17020 19040 ) FS ;
    - _204_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 18400 35360 ) FS ;
    - _205_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 34040 35360 ) FS ;
    - _206_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 28520 27200 ) N ;
    - _207_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 35880 21760 ) N ;
    - _208_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 23460 13600 ) FS ;
    - _209_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 31280 16320 ) N ;
    - _210_ sky130_fd_sc_hd__dfbbn_1 + PLACED ( 28980 19040 ) FS ;
    - _211_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 32660 51680 ) FS ;
    - _212_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 13800 46240 ) FS ;
    - _213_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 15180 40800 ) FS ;
    - _214_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 16560 29920 ) FS ;
    - _215_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 16560 27200 ) N ;
    - _216_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 16560 16320 ) N ;
    - _217_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 18860 10880 ) N ;
    - _218_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 28520 10880 ) N ;
    - _219_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 13340 51680 ) FS ;
    - _220_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 17940 54400 ) N ;
    - _221_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 31740 48960 ) N ;
    - _222_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 25760 29920 ) FS ;
    - _223_ sky130_fd_sc_hd__dfrtp_1 + PLACED ( 29440 24480 ) FS ;
    - clkbuf_0_serial_clock sky130_fd_sc_hd__clkbuf_16 + PLACED ( 30820 32640 ) N ;
    - clkbuf_1_0_0_serial_clock sky130_fd_sc_hd__clkbuf_2 + PLACED ( 30820 21760 ) N ;
    - clkbuf_1_1_0_serial_clock sky130_fd_sc_hd__clkbuf_2 + PLACED ( 28520 40800 ) FS ;
    - const_source sky130_fd_sc_hd__conb_1 + PLACED ( 46000 13600 ) FS ;
    - gpio_in_buf sky130_fd_sc_hd__einvp_2 + PLACED ( 35420 40800 ) FS ;
    - gpio_logic_high gpio_logic_high + FIXED ( 5980 13400 ) N ;
    - input1 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 7360 43520 ) N ;
    - input10 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 7820 32640 ) N ;
    - input11 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 6440 32640 ) N ;
    - input12 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 12420 38080 ) N ;
    - input13 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 11040 38080 ) N ;
    - input14 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 6900 35360 ) FS ;
    - input15 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 7820 38080 ) N ;
    - input16 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 13340 43520 ) N ;
    - input17 sky130_fd_sc_hd__buf_12 + PLACED ( 35880 54400 ) N ;
    - input18 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 14720 54400 ) N ;
    - input19 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 10580 51680 ) FS ;
    - input2 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 12420 32640 ) N ;
    - input20 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 11500 54400 ) N ;
    - input21 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 6440 54400 ) N ;
    - input3 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 11040 32640 ) N ;
    - input4 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 9660 32640 ) N ;
    - input5 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 9200 38080 ) N ;
    - input6 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 11960 40800 ) FS ;
    - input7 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 11960 48960 ) N ;
    - input8 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 7820 46240 ) FS ;
    - input9 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 6440 46240 ) FS ;
    - output23 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 46000 27200 ) N ;
    - output24 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 46000 35360 ) FS ;
    - output25 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 41400 32640 ) N ;
    - output26 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 41400 38080 ) N ;
    - output27 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 36800 38080 ) N ;
    - output28 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 38640 40800 ) FS ;
    - output29 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 38640 43520 ) N ;
    - output30 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 33580 40800 ) FS ;
    - output31 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 46000 51680 ) FS ;
    - output32 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 46000 54400 ) N ;
    - output33 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 42320 51680 ) FS ;
    - output34 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 44160 54400 ) N ;
    - output35 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 34040 54400 ) N ;
    - output36 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 32200 54400 ) N ;
    - output37 sky130_fd_sc_hd__clkbuf_1 + PLACED ( 7360 51680 ) FS ;
    - output38 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 28520 54400 ) N ;
    - output39 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 30820 51680 ) FS ;
    - output40 sky130_fd_sc_hd__buf_2 + PLACED ( 28520 51680 ) FS ;
END COMPONENTS
PINS 47 ;
    - gpio_defaults[0] + NET gpio_defaults[0] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 1020 ) N ;
    - gpio_defaults[10] + NET gpio_defaults[10] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 16660 ) N ;
    - gpio_defaults[11] + NET gpio_defaults[11] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 18700 ) N ;
    - gpio_defaults[12] + NET gpio_defaults[12] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 20060 ) N ;
    - gpio_defaults[1] + NET gpio_defaults[1] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 2380 ) N ;
    - gpio_defaults[2] + NET gpio_defaults[2] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 3740 ) N ;
    - gpio_defaults[3] + NET gpio_defaults[3] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 5780 ) N ;
    - gpio_defaults[4] + NET gpio_defaults[4] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 7140 ) N ;
    - gpio_defaults[5] + NET gpio_defaults[5] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 8500 ) N ;
    - gpio_defaults[6] + NET gpio_defaults[6] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 10540 ) N ;
    - gpio_defaults[7] + NET gpio_defaults[7] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 11900 ) N ;
    - gpio_defaults[8] + NET gpio_defaults[8] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 13940 ) N ;
    - gpio_defaults[9] + NET gpio_defaults[9] + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 15300 ) N ;
    - mgmt_gpio_in + NET mgmt_gpio_in + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 24820 ) N ;
    - mgmt_gpio_oeb + NET mgmt_gpio_oeb + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 26860 ) N ;
    - mgmt_gpio_out + NET mgmt_gpio_out + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 28220 ) N ;
    - one + NET one + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 23460 ) N ;
    - pad_gpio_ana_en + NET pad_gpio_ana_en + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 30260 ) N ;
    - pad_gpio_ana_pol + NET pad_gpio_ana_pol + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 31620 ) N ;
    - pad_gpio_ana_sel + NET pad_gpio_ana_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 32980 ) N ;
    - pad_gpio_dm[0] + NET pad_gpio_dm[0] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 35020 ) N ;
    - pad_gpio_dm[1] + NET pad_gpio_dm[1] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 36380 ) N ;
    - pad_gpio_dm[2] + NET pad_gpio_dm[2] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 38420 ) N ;
    - pad_gpio_holdover + NET pad_gpio_holdover + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 39780 ) N ;
    - pad_gpio_ib_mode_sel + NET pad_gpio_ib_mode_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 41140 ) N ;
    - pad_gpio_in + NET pad_gpio_in + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 43180 ) N ;
    - pad_gpio_inenb + NET pad_gpio_inenb + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 44540 ) N ;
    - pad_gpio_out + NET pad_gpio_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 46580 ) N ;
    - pad_gpio_outenb + NET pad_gpio_outenb + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 47940 ) N ;
    - pad_gpio_slow_sel + NET pad_gpio_slow_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 49300 ) N ;
    - pad_gpio_vtrip_sel + NET pad_gpio_vtrip_sel + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 51340 ) N ;
    - resetn + NET resetn + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 52700 ) N ;
    - resetn_out + NET resetn_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 54740 ) N ;
    - serial_clock + NET serial_clock + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 56100 ) N ;
    - serial_clock_out + NET serial_clock_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 57460 ) N ;
    - serial_data_in + NET serial_data_in + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 59500 ) N ;
    - serial_data_out + NET serial_data_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 60860 ) N ;
    - serial_load + NET serial_load + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 62900 ) N ;
    - serial_load_out + NET serial_load_out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 64260 ) N ;
    - user_gpio_in + NET user_gpio_in + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 65620 ) N ;
    - user_gpio_oeb + NET user_gpio_oeb + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 67660 ) N ;
    - user_gpio_out + NET user_gpio_out + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 69020 ) N ;
    - vccd + NET vccd + SPECIAL + DIRECTION INPUT + USE POWER
      + PORT
        + LAYER met4 ( -800 -29220 ) ( 800 29220 )
        + LAYER met4 ( -16300 -29220 ) ( -14700 29220 )
        + LAYER met4 ( -31800 -29220 ) ( -30200 29220 )
        + LAYER met4 ( 5820 -25920 ) ( 7420 25920 )
        + LAYER met4 ( -42800 -25920 ) ( -41200 25920 )
        + LAYER met5 ( -42800 24320 ) ( 7420 25920 )
        + LAYER met5 ( -46100 9080 ) ( 10720 10680 )
        + LAYER met5 ( -46100 -6420 ) ( 10720 -4820 )
        + LAYER met5 ( -46100 -21920 ) ( 10720 -20320 )
        + LAYER met5 ( -42800 -25920 ) ( 7420 -24320 )
        + FIXED ( 44600 34000 ) N ;
    - vccd1 + NET vccd1 + SPECIAL + DIRECTION INPUT + USE POWER
      + PORT
        + LAYER met4 ( -800 -32520 ) ( 800 32520 )
        + LAYER met4 ( -62620 -32520 ) ( -61020 32520 )
        + LAYER met5 ( -62620 30920 ) ( 800 32520 )
        + LAYER met5 ( -65920 13580 ) ( 4100 15180 )
        + LAYER met5 ( -65920 -1920 ) ( 4100 -320 )
        + LAYER met5 ( -65920 -17420 ) ( 4100 -15820 )
        + LAYER met5 ( -62620 -32520 ) ( 800 -30920 )
        + FIXED ( 57820 34000 ) N ;
    - vssd + NET vssd + SPECIAL + DIRECTION INPUT + USE GROUND
      + PORT
        + LAYER met4 ( -800 -29220 ) ( 800 29220 )
        + LAYER met4 ( -18470 -29220 ) ( -16870 29220 )
        + LAYER met4 ( -33970 -29220 ) ( -32370 29220 )
        + LAYER met4 ( -56020 -29220 ) ( -54420 29220 )
        + LAYER met5 ( -56020 27620 ) ( 800 29220 )
        + LAYER met5 ( -56020 16830 ) ( 800 18430 )
        + LAYER met5 ( -56020 1330 ) ( 800 2930 )
        + LAYER met5 ( -56020 -14170 ) ( 800 -12570 )
        + LAYER met5 ( -56020 -29220 ) ( 800 -27620 )
        + FIXED ( 54520 34000 ) N ;
    - vssd1 + NET vssd1 + SPECIAL + DIRECTION INPUT + USE GROUND
      + PORT
        + LAYER met4 ( -800 -35820 ) ( 800 35820 )
        + LAYER met4 ( -69220 -35820 ) ( -67620 35820 )
        + LAYER met5 ( -69220 34220 ) ( 800 35820 )
        + LAYER met5 ( -69220 5830 ) ( 800 7430 )
        + LAYER met5 ( -69220 -9670 ) ( 800 -8070 )
        + LAYER met5 ( -69220 -35820 ) ( 800 -34220 )
        + FIXED ( 61120 34000 ) N ;
    - zero + NET zero + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
      + PORT
        + LAYER met3 ( -50000 -300 ) ( 50000 300 )
        + PLACED ( 120000 22100 ) N ;
END PINS
BLOCKAGES 6 ;
    - LAYER met5 RECT ( 67000 0 ) ( 170000 70000 ) ;
    - LAYER met4 RECT ( 67000 0 ) ( 170000 70000 ) ;
    - LAYER met2 RECT ( 120000 0 ) ( 170000 70000 ) ;
    - LAYER met1 RECT ( 120000 0 ) ( 170000 70000 ) ;
    - LAYER met4 RECT ( 0 0 ) ( 170000 70000 ) ;
    - LAYER met5 RECT ( 0 0 ) ( 170000 70000 ) ;
END BLOCKAGES
SPECIALNETS 4 ;
    - vccd ( PIN vccd ) + USE POWER
      + ROUTED met3 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 57120 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 57120 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 57120 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 57120 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 57120 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 57120 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 57120 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 57120 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 57120 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 51680 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 51680 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 51680 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 51680 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 51680 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 51680 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 51680 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 51680 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 51680 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 46240 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 46240 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 46240 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 46240 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 46240 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 46240 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 46240 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 46240 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 46240 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 40800 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 40800 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 40800 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 40800 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 40800 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 40800 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 40800 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 40800 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 40800 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 35360 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 35360 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 35360 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 35360 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 35360 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 35360 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 35360 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 35360 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 35360 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 29920 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 29920 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 29920 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 29920 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 29920 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 29920 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 24480 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 24480 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 24480 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 24480 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 24480 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 24480 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 19040 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 19040 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 19040 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 19040 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 19040 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 19040 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 13600 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 13600 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 13600 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 13600 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 13600 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 13600 ) via_1600x480
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 51220 59120 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 59120 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 59120 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 59120 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 2600 59120 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 51220 43880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 43880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 43880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 43880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 2600 43880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 51220 28380 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 28380 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 28380 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 28380 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 2600 28380 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 51220 12880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 12880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 12880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 12880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 2600 12880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 51220 8880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 44600 8880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 29100 8880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 13600 8880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 2600 8880 ) via4_1600x1600
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 1800 59120 ) ( 52020 59120 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -1500 43880 ) ( 55320 43880 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -1500 28380 ) ( 55320 28380 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -1500 12880 ) ( 55320 12880 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( 1800 8880 ) ( 52020 8880 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 44600 4780 ) ( 44600 63220 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 29100 4780 ) ( 29100 63220 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 13600 4780 ) ( 13600 63220 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 51220 8080 ) ( 51220 59920 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 2600 8080 ) ( 2600 59920 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 57120 ) ( 49220 57120 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 51680 ) ( 49220 51680 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 46240 ) ( 49220 46240 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 40800 ) ( 49220 40800 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 35360 ) ( 49220 35360 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 29920 ) ( 49220 29920 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 24480 ) ( 49220 24480 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 19040 ) ( 49220 19040 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 13600 ) ( 49220 13600 ) ;
    - vccd1 ( PIN vccd1 ) ( * VPB ) ( * VPWR ) + USE POWER
      + ROUTED met4 0 + SHAPE STRIPE ( 6980 17380 ) via4_1400x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 57820 65720 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( -4000 65720 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 57820 48380 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( -4000 48380 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 57820 32880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( -4000 32880 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 57820 17380 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( -4000 17380 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 57820 2280 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( -4000 2280 ) via4_1600x1600
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -4800 65720 ) ( 58620 65720 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -8100 48380 ) ( 61920 48380 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -8100 32880 ) ( 61920 32880 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -8100 17380 ) ( 61920 17380 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -4800 2280 ) ( 58620 2280 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 57820 1480 ) ( 57820 66520 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( -4000 1480 ) ( -4000 66520 ) ;
    - vssd ( PIN vssd ) + USE GROUND
      + ROUTED met3 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 54400 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 54400 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 54400 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 54400 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 54400 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 54400 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 48960 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 48960 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 48960 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 48960 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 48960 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 48960 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 43520 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 43520 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 43520 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 43520 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 43520 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 43520 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 38080 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 38080 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 38080 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 38080 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 38080 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 38080 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 32640 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 32640 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 32640 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 32640 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 32640 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 32640 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 27200 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 27200 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 27200 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 27200 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 27200 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 27200 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 21760 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 21760 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 21760 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 21760 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 21760 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 21760 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 16320 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 16320 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 16320 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 16320 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 16320 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 16320 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 10880 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 10880 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 10880 ) via_1600x480
      NEW met3 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 10880 ) via3_1600x480
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 10880 ) via2_1600x480
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 10880 ) via_1600x480
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 54520 62420 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 62420 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 62420 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( -700 62420 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 54520 51630 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 51630 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 51630 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( -700 51630 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 54520 36130 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 36130 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 36130 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( -700 36130 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 54520 20630 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 20630 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 20630 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( -700 20630 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 54520 5580 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 36850 5580 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 21350 5580 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( -700 5580 ) via4_1600x1600
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -1500 62420 ) ( 55320 62420 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -1500 51630 ) ( 55320 51630 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -1500 36130 ) ( 55320 36130 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -1500 20630 ) ( 55320 20630 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -1500 5580 ) ( 55320 5580 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 54520 4780 ) ( 54520 63220 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 36850 4780 ) ( 36850 63220 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 21350 4780 ) ( 21350 63220 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( -700 4780 ) ( -700 63220 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 54400 ) ( 49220 54400 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 48960 ) ( 49220 48960 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 43520 ) ( 49220 43520 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 38080 ) ( 49220 38080 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4600 32640 ) ( 49220 32640 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 27200 ) ( 49220 27200 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 21760 ) ( 49220 21760 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 16320 ) ( 49220 16320 )
      NEW met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 15180 10880 ) ( 49220 10880 ) ;
    - vssd1 ( PIN vssd1 ) ( * VNB ) ( * VGND ) + USE GROUND
      + ROUTED met4 0 + SHAPE STRIPE ( 10680 25130 ) via4_1400x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 61120 69020 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( -7300 69020 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 61120 40630 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( -7300 40630 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 61120 25130 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( -7300 25130 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( 61120 -1020 ) via4_1600x1600
      NEW met4 0 + SHAPE STRIPE ( -7300 -1020 ) via4_1600x1600
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -8100 69020 ) ( 61920 69020 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -8100 40630 ) ( 61920 40630 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -8100 25130 ) ( 61920 25130 )
      NEW met5 1600 + SHAPE STRIPE ( -8100 -1020 ) ( 61920 -1020 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( 61120 -1820 ) ( 61120 69820 )
      NEW met4 1600 + SHAPE STRIPE ( -7300 -1820 ) ( -7300 69820 ) ;
END SPECIALNETS
NETS 204 ;
    - _000_ ( _193_ A1 ) ( _182_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 34730 43180 ) ( * 44370 )
      NEW met3 ( 26450 43180 ) ( 34730 * )
      NEW met2 ( 26450 43180 ) ( * 45900 )
      NEW met3 ( 14950 45900 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 14950 45900 ) ( * 47090 )
      NEW met2 ( 13570 47090 ) ( 14950 * )
      NEW met1 ( 12650 47090 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 34730 44370 ) ( 46230 * )
      NEW li1 ( 46230 44370 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34730 44370 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 34730 43180 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 26450 43180 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 26450 45900 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 14950 45900 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 13570 47090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 12650 47090 ) L1M1_PR_MR ;
    - _001_ ( _205_ Q_N ) ( _194_ A0 ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 45770 33830 ) ( * 36210 )
      NEW met2 ( 45310 36210 ) ( 45770 * )
      NEW met1 ( 44390 36210 ) ( 45310 * )
      NEW li1 ( 45770 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45310 36210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44390 36210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 33830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _002_ ( _194_ S ) ( _184_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46230 18530 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 46690 18530 ) ( * 34170 )
      NEW li1 ( 46230 18530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46690 18530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46690 34170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46690 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46690 34170 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _003_ ( _195_ A1 ) ( _194_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43930 34850 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 46230 34850 ) ( * 38590 )
      NEW li1 ( 43930 34850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 34850 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 38590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 38590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 38590 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _004_ ( _196_ A1 ) ( _195_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43930 40290 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 46230 40290 ) ( * 49470 )
      NEW li1 ( 43930 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 40290 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 49470 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 49470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 49470 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _005_ ( gpio_in_buf A ) ( _185_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 34270 42330 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 34270 42330 ) ( * 43860 )
      NEW met3 ( 28290 43860 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 28290 43860 ) ( * 44340 )
      NEW met2 ( 27370 44340 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 27370 44340 ) ( * 46580 )
      NEW met3 ( 17940 46580 ) ( 27370 * )
      NEW met3 ( 17940 46580 ) ( * 47260 )
      NEW met3 ( 9430 47260 ) ( 17940 * )
      NEW met2 ( 9430 45390 ) ( * 47260 )
      NEW li1 ( 38410 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34270 42330 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 34270 43860 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 28290 43860 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 27370 46580 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 9430 47260 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 9430 45390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9430 45390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9430 45390 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _006_ ( _198_ RESET_B ) ( _178_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 10350 45220 ) ( * 45390 )
      NEW met2 ( 33810 45220 ) ( * 46750 )
      NEW met1 ( 33810 46750 ) ( 44390 * )
      NEW met1 ( 44390 46750 ) ( * 47770 )
      NEW met3 ( 10350 45220 ) ( 33810 * )
      NEW met2 ( 10350 45220 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 10350 45390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10350 45390 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 33810 45220 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 33810 46750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44390 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10350 45390 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _007_ ( _198_ SET_B ) ( _176_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 38870 48110 0 ) ( * 48450 )
      NEW met2 ( 28290 48450 ) ( * 49470 )
      NEW met1 ( 20010 49470 ) ( 28290 * )
      NEW met1 ( 20010 49470 ) ( * 49810 )
      NEW met1 ( 16330 49810 ) ( 20010 * )
      NEW met1 ( 16330 49470 ) ( * 49810 )
      NEW met1 ( 28290 48450 ) ( 38870 * )
      NEW met1 ( 28290 48450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28290 49470 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16330 49470 ) L1M1_PR_MR ;
    - _008_ ( _198_ CLK_N ) ( _174_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 35190 47430 ) ( 35650 * )
      NEW met2 ( 35650 47430 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 29210 55930 ) ( 35650 * )
      NEW met1 ( 29210 55930 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 27370 56270 ) ( 29210 * )
      NEW li1 ( 35190 47430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35650 47430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 55930 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27370 56270 ) L1M1_PR_MR ;
    - _009_ ( _199_ RESET_B ) ( _172_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 7590 42500 ) ( * 43010 )
      NEW met2 ( 33350 39270 ) ( * 42500 )
      NEW met3 ( 7590 42500 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 7590 42500 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 7590 43010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7590 43010 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 33350 42500 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 33350 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33350 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7590 43010 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 33350 39270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _010_ ( _199_ SET_B ) ( _170_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 8970 41650 ) ( * 41820 )
      NEW met2 ( 27830 38930 ) ( * 41820 )
      NEW met3 ( 8970 41820 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 8970 41820 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 8970 41650 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8970 41650 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 27830 41820 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 27830 38930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8970 41650 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _011_ ( _199_ CLK_N ) ( _168_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 22770 39610 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 22770 39610 ) ( * 41310 )
      NEW met1 ( 14030 41310 ) ( 22770 * )
      NEW li1 ( 24150 39610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 39610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 41310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14030 41310 ) L1M1_PR_MR ;
    - _012_ ( _200_ RESET_B ) ( _166_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 26910 50150 ) ( 29210 * )
      NEW met2 ( 26910 50150 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 25990 52190 ) ( 26910 * )
      NEW li1 ( 29210 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26910 50150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26910 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25990 52190 ) L1M1_PR_MR ;
    - _013_ ( _200_ SET_B ) ( _164_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 16330 45390 ) ( 19550 * )
      NEW met1 ( 19550 45390 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 19550 45730 ) ( 23230 * )
      NEW met2 ( 23230 45730 ) ( * 49810 )
      NEW met1 ( 23230 49810 ) ( 23690 * 0 )
      NEW li1 ( 16330 45390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23230 45730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23230 49810 ) M1M2_PR ;
    - _014_ ( _200_ CLK_N ) ( _162_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 18630 50490 ) ( 20010 * )
      NEW met1 ( 18630 50490 ) ( * 50830 )
      NEW li1 ( 20010 50490 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 18630 50830 ) L1M1_PR_MR ;
    - _015_ ( _201_ RESET_B ) ( _160_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 35190 44710 ) ( * 49470 )
      NEW met1 ( 32430 49470 ) ( 35190 * )
      NEW met2 ( 32430 49470 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 27370 52190 ) ( 32430 * )
      NEW li1 ( 35190 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35190 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 49470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 49470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27370 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35190 44710 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _016_ ( _201_ SET_B ) ( _158_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 19550 43860 ) ( * 44030 )
      NEW met3 ( 19550 43860 ) ( * 44540 )
      NEW met3 ( 19550 44540 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 29670 44370 ) ( * 44540 )
      NEW li1 ( 19550 44030 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 44030 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 19550 43860 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 29670 44540 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 29670 44370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19550 44030 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _017_ ( _201_ CLK_N ) ( _156_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 25530 48620 ) ( 25990 * )
      NEW met2 ( 25530 48620 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 23230 52190 ) ( 25530 * )
      NEW met1 ( 25990 45050 ) ( 26020 * )
      NEW met2 ( 25990 45050 ) ( * 48620 )
      NEW met1 ( 25530 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23230 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25990 45050 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26020 45050 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25990 45050 ) RECT ( -325 -70 0 70 )  ;
    - _018_ ( _202_ RESET_B ) ( _154_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 24150 26010 ) ( 26450 * )
      NEW met3 ( 20010 39780 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 20010 39780 ) ( * 44030 )
      NEW met1 ( 20010 44030 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 24150 26010 ) ( * 39780 )
      NEW li1 ( 26450 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24150 26010 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 24150 39780 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 20010 39780 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 20010 44030 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20930 44030 ) L1M1_PR_MR ;
    - _019_ ( _202_ SET_B ) ( _152_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 22310 44030 ) ( 23690 * )
      NEW met2 ( 23690 26350 ) ( * 44030 )
      NEW met1 ( 23690 26350 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 44030 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22310 44030 ) L1M1_PR_MR ;
    - _020_ ( _202_ CLK_N ) ( _150_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 11730 35870 ) ( 13800 * )
      NEW met1 ( 13800 35870 ) ( * 36210 )
      NEW met1 ( 13800 36210 ) ( 14950 * )
      NEW met1 ( 14950 35870 ) ( * 36210 )
      NEW met1 ( 14950 35870 ) ( 16330 * )
      NEW met2 ( 16330 26010 ) ( * 35870 )
      NEW met1 ( 16330 26010 ) ( 17250 * )
      NEW li1 ( 11730 35870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16330 35870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16330 26010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 26010 ) L1M1_PR_MR ;
    - _021_ ( _203_ RESET_B ) ( _148_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 17710 13090 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 26450 13090 ) ( * 20570 )
      NEW li1 ( 17710 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26450 13090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26450 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26450 20570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26450 20570 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _022_ ( _203_ SET_B ) ( _146_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 17250 14450 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 20010 14450 ) ( * 17340 )
      NEW met2 ( 20010 17340 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 20930 17340 ) ( * 20910 )
      NEW li1 ( 17250 14450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20010 14450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20930 20910 ) M1M2_PR ;
    - _023_ ( _203_ CLK_N ) ( _144_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 14950 20570 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 14950 20570 ) ( * 33660 )
      NEW met3 ( 10350 33660 ) ( 14950 * )
      NEW met2 ( 10350 33660 ) ( * 34340 )
      NEW met2 ( 10350 34340 ) ( 10810 * )
      NEW met2 ( 10810 34340 ) ( * 37570 )
      NEW met1 ( 10810 37570 ) ( 14490 * )
      NEW li1 ( 17250 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 20570 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 14950 33660 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 10350 33660 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 10810 37570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14490 37570 ) L1M1_PR_MR ;
    - _024_ ( _204_ RESET_B ) ( _142_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 27830 36890 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 30130 36890 ) ( * 41310 )
      NEW met2 ( 29210 41310 ) ( 30130 * )
      NEW met1 ( 24610 44030 ) ( 29210 * )
      NEW met2 ( 29210 41310 ) ( * 44030 )
      NEW li1 ( 27830 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 36890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 44030 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24610 44030 ) L1M1_PR_MR ;
    - _025_ ( _204_ SET_B ) ( _140_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 22310 41650 ) ( 24610 * )
      NEW met1 ( 22310 39950 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 24610 37570 ) ( * 39950 )
      NEW met1 ( 24610 37230 0 ) ( * 37570 )
      NEW met2 ( 22310 39950 ) ( * 41650 )
      NEW li1 ( 24610 41650 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22310 41650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 39950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24610 39950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24610 37570 ) M1M2_PR ;
    - _026_ ( _204_ CLK_N ) ( _138_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 17710 36550 ) ( 18630 * )
      NEW met2 ( 17710 36550 ) ( * 38590 )
      NEW met1 ( 17710 38590 ) ( 20470 * )
      NEW li1 ( 18630 36550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17710 36550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17710 38590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20470 38590 ) L1M1_PR_MR ;
    - _027_ ( _205_ RESET_B ) ( _135_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 43470 36380 ) ( * 36890 )
      NEW met3 ( 14490 36380 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 14490 36380 ) ( * 37740 )
      NEW met3 ( 14490 37740 ) ( 15410 * )
      NEW met2 ( 15410 37570 ) ( * 37740 )
      NEW met1 ( 15410 37570 ) ( 15870 * )
      NEW li1 ( 43470 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 36890 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 43470 36380 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 14490 36380 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 14490 37740 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 15410 37740 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 15410 37570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 15870 37570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 36890 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _028_ ( _205_ SET_B ) ( _133_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46230 26690 ) ( 48070 * )
      NEW met2 ( 48070 26690 ) ( * 33490 )
      NEW met1 ( 40710 33490 ) ( 48070 * )
      NEW met2 ( 40710 33490 ) ( * 37230 )
      NEW li1 ( 46230 26690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 48070 26690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 48070 33490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40710 33490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40710 37230 ) M1M2_PR ;
    - _029_ ( _205_ CLK_N ) ( _131_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 27830 36550 ) ( 34270 * )
      NEW met1 ( 27830 35870 ) ( * 36550 )
      NEW met1 ( 17250 35870 ) ( 27830 * )
      NEW li1 ( 34270 36550 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 17250 35870 ) L1M1_PR_MR ;
    - _030_ ( _206_ RESET_B ) ( _129_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 45770 19890 ) ( * 20230 )
      NEW met1 ( 39790 20230 ) ( 45770 * )
      NEW met2 ( 39790 20230 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 37950 28390 ) ( 39790 * )
      NEW li1 ( 45770 19890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39790 20230 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39790 28390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37950 28390 ) L1M1_PR_MR ;
    - _031_ ( _206_ SET_B ) ( _127_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 36110 28050 0 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 38410 28050 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 38410 33150 ) ( 40250 * )
      NEW met1 ( 38410 28050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38410 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40250 33150 ) L1M1_PR_MR ;
    - _032_ ( _206_ CLK_N ) ( _125_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 18170 23630 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 27830 23630 ) ( * 25500 )
      NEW met2 ( 27830 25500 ) ( 28290 * )
      NEW met2 ( 28290 25500 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 28290 28390 ) ( 28750 * )
      NEW li1 ( 18170 23630 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27830 23630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28290 28390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28750 28390 ) L1M1_PR_MR ;
    - _033_ ( _207_ RESET_B ) ( _123_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 45310 22950 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 46230 22950 ) ( * 27710 )
      NEW met1 ( 44850 27710 ) ( 46230 * )
      NEW li1 ( 45310 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 22950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 27710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44850 27710 ) L1M1_PR_MR ;
    - _034_ ( _207_ SET_B ) ( _121_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 42550 22610 ) ( * 24990 )
      NEW li1 ( 42550 24990 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42550 24990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42550 22610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42550 24990 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _035_ ( _207_ CLK_N ) ( _119_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 36110 23290 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 37490 23290 ) ( * 23460 )
      NEW met2 ( 37490 23460 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 37950 23460 ) ( * 30430 )
      NEW met1 ( 37490 30430 ) ( 37950 * )
      NEW li1 ( 36110 23290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37490 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37950 30430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37490 30430 ) L1M1_PR_MR ;
    - _036_ ( _208_ RESET_B ) ( _117_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 32890 14450 ) ( 46690 * )
      NEW met1 ( 32890 14450 ) ( * 15130 )
      NEW met2 ( 46690 13090 ) ( * 14450 )
      NEW li1 ( 46690 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46690 13090 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46690 14450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32890 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46690 13090 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _037_ ( _208_ SET_B ) ( _115_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 31050 13090 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 31050 13090 ) ( * 15470 )
      NEW met1 ( 31050 13090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37950 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 15470 ) M1M2_PR ;
    - _038_ ( _208_ CLK_N ) ( _113_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 23690 14790 ) ( * 22270 )
      NEW met1 ( 19550 22270 ) ( 23690 * )
      NEW li1 ( 23690 14790 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23690 14790 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 23690 22270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19550 22270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23690 14790 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _039_ ( _209_ RESET_B ) ( _111_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 36110 15810 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 40710 15810 ) ( * 17510 )
      NEW li1 ( 36110 15810 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40710 15810 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40710 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40710 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40710 17510 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _040_ ( _209_ SET_B ) ( _109_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 38870 17170 0 ) ( 39790 * )
      NEW met2 ( 39790 13090 ) ( * 17170 )
      NEW li1 ( 39790 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39790 13090 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39790 17170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39790 13090 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _041_ ( _209_ CLK_N ) ( _130_ A ) ( _124_ A ) ( _118_ A ) ( _112_ A ) ( _107_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 31510 17850 ) ( 35650 * )
      NEW met2 ( 35650 17850 ) ( * 19890 )
      NEW met1 ( 35650 19890 ) ( 38870 * )
      NEW met1 ( 38870 19890 ) ( * 20570 )
      NEW met1 ( 38870 20570 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 25070 17850 ) ( * 22950 )
      NEW met1 ( 25070 17850 ) ( 31510 * )
      NEW met1 ( 25530 28390 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 25530 27540 ) ( * 28390 )
      NEW met2 ( 25070 27540 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 25070 22950 ) ( * 27540 )
      NEW met1 ( 30130 33490 ) ( * 33830 )
      NEW met1 ( 28750 33490 ) ( 30130 * )
      NEW met1 ( 28750 33150 ) ( * 33490 )
      NEW met1 ( 27370 33150 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 27370 28390 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 23690 39270 ) ( 25070 * )
      NEW met1 ( 25070 39270 ) ( * 39610 )
      NEW met1 ( 25070 39610 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 27370 33150 ) ( * 39610 )
      NEW li1 ( 31510 17850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35650 17850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 19890 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42550 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 25070 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25070 22950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 17850 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27830 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25530 28390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30130 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27370 33150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 28390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23690 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27370 39610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 22950 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 27370 28390 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - _042_ ( _210_ RESET_B ) ( _105_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 38410 18190 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 38410 18190 ) ( * 20570 )
      NEW li1 ( 44850 18190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 38410 18190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38410 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 38410 20570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38410 20570 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _043_ ( _210_ SET_B ) ( _103_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41170 16830 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 41170 16830 ) ( * 20910 )
      NEW met1 ( 36570 20910 0 ) ( 41170 * )
      NEW li1 ( 43470 16830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 16830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 20910 ) M1M2_PR ;
    - _044_ ( _210_ CLK_N ) ( _189_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 13110 18190 ) ( * 19550 )
      NEW met1 ( 13110 18190 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 13570 17850 ) ( * 18190 )
      NEW met2 ( 13570 17850 ) ( * 18020 )
      NEW met3 ( 12190 18020 ) ( 13570 * )
      NEW met2 ( 11730 18020 ) ( 12190 * )
      NEW met2 ( 11730 18020 ) ( * 27540 )
      NEW met2 ( 9890 27540 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 9890 27540 ) ( * 47090 )
      NEW met1 ( 9890 47090 ) ( 11270 * )
      NEW met1 ( 23690 19550 ) ( * 19890 )
      NEW met1 ( 23690 19890 ) ( 29210 * )
      NEW met1 ( 29210 19890 ) ( * 20230 )
      NEW met1 ( 13110 19550 ) ( 23690 * )
      NEW met1 ( 13570 17850 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 13570 18020 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 12190 18020 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 9890 47090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 11270 47090 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 29210 20230 ) L1M1_PR_MR ;
    - _045_ ( _135_ A ) ( _134_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 39330 30430 ) ( 40710 * )
      NEW met1 ( 39330 30430 ) ( * 30770 )
      NEW met1 ( 36570 30770 ) ( 39330 * )
      NEW met2 ( 36570 30770 ) ( * 31620 )
      NEW met3 ( 18170 31620 ) ( 36570 * )
      NEW met1 ( 16790 36210 ) ( 18170 * )
      NEW met1 ( 16790 36210 ) ( * 36890 )
      NEW met2 ( 18170 31620 ) ( * 36210 )
      NEW li1 ( 40710 30430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 36570 30770 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 36570 31620 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 18170 31620 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 18170 36210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16790 36890 ) L1M1_PR_MR ;
    - _046_ ( _161_ A ) ( _155_ A ) ( _149_ A ) ( _143_ A ) ( _137_ A ) ( _136_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 22310 33830 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 22770 26690 ) ( * 33830 )
      NEW met2 ( 21850 26690 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 21850 23970 ) ( * 26690 )
      NEW met1 ( 17710 23970 ) ( 21850 * )
      NEW met1 ( 17710 22950 ) ( * 23970 )
      NEW met1 ( 19090 44370 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 19090 44370 ) ( 21390 * )
      NEW met2 ( 21390 44370 ) ( * 47770 )
      NEW met2 ( 21390 47770 ) ( 21850 * )
      NEW met1 ( 21850 47770 ) ( 24150 * )
      NEW met1 ( 19090 39270 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 19090 39270 ) ( * 41140 )
      NEW met2 ( 18630 41140 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 18630 41140 ) ( * 44030 )
      NEW met1 ( 18630 44030 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 18630 44370 ) ( 19090 * )
      NEW met3 ( 19550 35020 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 19550 35020 ) ( * 36890 )
      NEW met2 ( 19090 36890 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 19090 36890 ) ( * 39270 )
      NEW met2 ( 14030 36890 ) ( * 38420 )
      NEW met3 ( 14030 38420 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 22770 33830 ) ( * 35020 )
      NEW li1 ( 22310 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 23970 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17710 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 19090 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21390 44370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 47770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24150 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 20010 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19090 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18630 44030 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 22770 35020 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 19550 35020 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 14030 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14030 36890 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 14030 38420 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 19090 38420 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 14030 36890 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met2 ( 19090 38420 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - _047_ ( _138_ A ) ( _137_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 21390 39270 ) ( * 39610 )
      NEW met1 ( 19090 39610 ) ( 21390 * )
      NEW met1 ( 19090 39610 ) ( * 39950 )
      NEW li1 ( 21390 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 19090 39950 ) L1M1_PR_MR ;
    - _048_ ( _140_ A ) ( _139_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 26910 34170 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 26910 34170 ) ( * 36210 )
      NEW met1 ( 25530 36210 ) ( 26910 * )
      NEW met2 ( 25530 36210 ) ( * 42250 )
      NEW li1 ( 28750 34170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26910 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26910 36210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25530 36210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25530 42250 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25530 42250 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25530 42250 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _049_ ( _142_ A ) ( _141_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 34730 31790 ) ( 37030 * )
      NEW met2 ( 34730 31790 ) ( * 37740 )
      NEW met3 ( 26450 37740 ) ( 34730 * )
      NEW met2 ( 25990 42670 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 25990 42670 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 25990 44370 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 25530 44710 ) ( 25990 * )
      NEW met2 ( 26450 37740 ) ( * 42670 )
      NEW li1 ( 37030 31790 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34730 31790 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 34730 37740 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 26450 37740 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 25990 44370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25530 44710 ) L1M1_PR_MR ;
    - _050_ ( _144_ A ) ( _143_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 15410 23970 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 15410 23970 ) ( * 36890 )
      NEW li1 ( 16790 23970 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15410 23970 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 15410 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15410 36890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15410 36890 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _051_ ( _146_ A ) ( _145_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 16790 15130 ) ( 18170 * )
      NEW li1 ( 16790 15130 ) ( * 15810 )
      NEW met1 ( 16790 15810 ) ( 23230 * )
      NEW li1 ( 18170 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 16790 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 16790 15810 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 23230 15810 ) L1M1_PR_MR ;
    - _052_ ( _148_ A ) ( _147_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 18630 14110 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 18630 12070 ) ( * 14110 )
      NEW li1 ( 18630 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18630 12070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18630 14110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20470 14110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18630 12070 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _053_ ( _150_ A ) ( _149_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 12650 36890 ) ( 13110 * )
      NEW met1 ( 13110 36210 ) ( * 36890 )
      NEW li1 ( 12650 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 13110 36210 ) L1M1_PR_MR ;
    - _054_ ( _152_ A ) ( _151_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 23230 43860 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 24610 43860 ) ( * 44710 )
      NEW met1 ( 23230 44710 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 23230 23970 ) ( * 43860 )
      NEW li1 ( 23230 23970 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23230 23970 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 23230 43860 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 24610 43860 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 24610 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23230 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23230 23970 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _055_ ( _154_ A ) ( _153_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 30590 23970 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 28750 41650 ) ( 31970 * )
      NEW met2 ( 28750 41650 ) ( * 44710 )
      NEW met2 ( 28290 44710 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 26450 44710 ) ( 28290 * )
      NEW met1 ( 26450 44710 ) ( * 45390 )
      NEW met1 ( 25070 45390 ) ( 26450 * )
      NEW met1 ( 25070 44370 ) ( * 45390 )
      NEW met1 ( 21850 44370 ) ( 25070 * )
      NEW met1 ( 21850 44370 ) ( * 44710 )
      NEW met2 ( 31970 23970 ) ( * 41650 )
      NEW li1 ( 30590 23970 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31970 23970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31970 41650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28750 41650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28290 44710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21850 44710 ) L1M1_PR_MR ;
    - _056_ ( _156_ A ) ( _155_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 23230 48450 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 24150 48450 ) ( * 53210 )
      NEW li1 ( 23230 48450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24150 48450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24150 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24150 53210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 24150 53210 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _057_ ( _158_ A ) ( _157_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 20470 44710 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 20930 44710 ) ( * 47090 )
      NEW met1 ( 20930 47090 ) ( 26450 * )
      NEW met1 ( 26450 47090 ) ( * 47430 )
      NEW met1 ( 26450 47430 ) ( 34270 * )
      NEW li1 ( 20470 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20930 47090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34270 47430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 44710 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _058_ ( _160_ A ) ( _159_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 28290 52870 ) ( 30130 * )
      NEW met1 ( 28290 52870 ) ( * 53210 )
      NEW met2 ( 30130 47770 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 30130 52870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28290 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 30130 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 47770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30130 47770 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _059_ ( _162_ A ) ( _161_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 18170 45730 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 19090 45730 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 19550 45730 ) ( * 50150 )
      NEW li1 ( 18170 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19090 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19550 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 50150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19550 50150 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _060_ ( _164_ A ) ( _163_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 17250 44710 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 18170 44710 ) ( * 46750 )
      NEW met1 ( 18170 46750 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 21850 46750 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 22310 46750 ) ( * 48110 )
      NEW met1 ( 22310 48110 ) ( 26910 * )
      NEW met1 ( 26910 48110 ) ( * 48450 )
      NEW li1 ( 17250 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 46750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 46750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 48110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26910 48450 ) L1M1_PR_MR ;
    - _061_ ( _166_ A ) ( _165_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 28290 42670 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 30130 42670 ) ( * 46750 )
      NEW met2 ( 29670 46750 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 29670 46750 ) ( * 49980 )
      NEW met2 ( 27830 49980 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 27830 49980 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 26910 53210 ) ( 27830 * )
      NEW li1 ( 28290 42670 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 42670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 53210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26910 53210 ) L1M1_PR_MR ;
    - _062_ ( _168_ A ) ( _167_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 14950 42330 ) ( * 44030 )
      NEW li1 ( 14950 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 42330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14950 44030 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 44030 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14950 42330 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 14950 44030 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - _063_ ( _170_ A ) ( _169_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 33350 34510 ) ( * 35870 )
      NEW met1 ( 18630 34510 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 18630 34510 ) ( * 37740 )
      NEW met2 ( 18170 37740 ) ( 18630 * )
      NEW met2 ( 18170 37740 ) ( * 39780 )
      NEW met3 ( 11730 39780 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 11730 39780 ) ( * 42330 )
      NEW met1 ( 9890 42330 ) ( 11730 * )
      NEW li1 ( 33350 35870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33350 35870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33350 34510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18630 34510 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 18170 39780 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 11730 39780 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 11730 42330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9890 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33350 35870 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _064_ ( _172_ A ) ( _171_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 25070 38420 ) ( 31510 * )
      NEW met1 ( 6210 58990 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 6210 42670 ) ( * 58990 )
      NEW met1 ( 6210 42670 ) ( 8510 * )
      NEW met1 ( 8510 42330 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 31510 41990 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 25070 38420 ) ( * 58990 )
      NEW met2 ( 31510 38420 ) ( * 41990 )
      NEW met2 ( 25070 38420 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 31510 38420 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 25070 58990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6210 58990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6210 42670 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8510 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31510 41990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33350 41990 ) L1M1_PR_MR ;
    - _065_ ( _174_ A ) ( _173_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 24610 52530 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 26450 52530 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 26450 55590 ) ( 28290 * )
      NEW li1 ( 24610 52530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26450 52530 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26450 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28290 55590 ) L1M1_PR_MR ;
    - _066_ ( _176_ A ) ( _175_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 42090 44030 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 42090 44030 ) ( * 50830 )
      NEW met1 ( 42090 50490 ) ( * 50830 )
      NEW met2 ( 33810 50490 ) ( * 50660 )
      NEW met3 ( 18170 50660 ) ( 33810 * )
      NEW met2 ( 18170 50660 ) ( * 50830 )
      NEW li1 ( 18170 50150 ) ( * 50830 )
      NEW met1 ( 17250 50150 ) ( 18170 * )
      NEW met1 ( 33810 50490 ) ( 42090 * )
      NEW li1 ( 43010 44030 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42090 44030 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 50830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 50490 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 33810 50660 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 18170 50660 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 18170 50830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 50830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 17250 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 50830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _067_ ( _178_ A ) ( _177_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 19550 51170 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 19550 51170 ) ( * 54060 )
      NEW met3 ( 11270 54060 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 11270 44710 ) ( * 54060 )
      NEW met1 ( 20470 51170 ) ( 43010 * )
      NEW li1 ( 43010 51170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 51170 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 19550 54060 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 11270 54060 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 11270 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11270 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11270 44710 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _068_ ( _180_ A ) ( _179_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 24150 38590 ) ( 41170 * )
      NEW met1 ( 24150 38590 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 18170 38930 ) ( 24150 * )
      NEW met1 ( 18170 38930 ) ( * 39610 )
      NEW met1 ( 14950 39610 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 14950 39610 ) ( * 41310 )
      NEW met2 ( 13570 41310 ) ( 14950 * )
      NEW met1 ( 7130 41990 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 7130 41990 ) ( * 42330 )
      NEW met2 ( 13570 41310 ) ( * 41990 )
      NEW li1 ( 41170 38590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 39610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 13570 41990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7130 42330 ) L1M1_PR_MR ;
    - _069_ ( _182_ A ) ( _181_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 13570 47770 ) ( * 48110 )
      NEW met2 ( 43010 42330 ) ( * 47260 )
      NEW met3 ( 19090 47260 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 19090 47260 ) ( * 49300 )
      NEW met3 ( 14030 49300 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 14030 48110 ) ( * 49300 )
      NEW met1 ( 13570 48110 ) ( 14030 * )
      NEW li1 ( 13570 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 43010 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 42330 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 43010 47260 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 19090 47260 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 19090 49300 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 14030 49300 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 14030 48110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 42330 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _070_ ( _184_ A ) ( _183_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 47150 17510 ) ( * 30430 )
      NEW met1 ( 46690 30430 ) ( 47150 * )
      NEW li1 ( 47150 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47150 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47150 30430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46690 30430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47150 17510 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _071_ ( _187_ A ) ( _186_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 37490 29070 ) ( 44390 * )
      NEW met1 ( 37490 29070 ) ( * 29410 )
      NEW met2 ( 37490 29410 ) ( * 30940 )
      NEW met2 ( 37490 30940 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 37950 30940 ) ( * 33660 )
      NEW met2 ( 37950 33660 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 38410 33660 ) ( * 58650 )
      NEW met1 ( 17250 58650 ) ( 38410 * )
      NEW met2 ( 17250 55590 ) ( * 58650 )
      NEW li1 ( 44390 29070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37490 29410 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38410 58650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 58650 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 17250 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17250 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _072_ ( _189_ A ) ( _188_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 12190 47770 ) ( * 50830 )
      NEW met1 ( 12190 50830 ) ( 14950 * )
      NEW met1 ( 12190 50830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 12190 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 47770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14950 50830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 47770 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _073_ ( _103_ A ) ( _102_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 43930 15810 ) ( * 17510 )
      NEW met1 ( 43930 17510 ) ( 44390 * )
      NEW li1 ( 43930 15810 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 15810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43930 17510 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44390 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 15810 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _074_ ( _105_ A ) ( _104_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 45770 13090 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 45770 13090 ) ( * 17510 )
      NEW li1 ( 46230 13090 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 13090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 17510 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 17510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45770 17510 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _075_ ( _188_ A ) ( _173_ A ) ( _167_ A ) ( _136_ A ) ( _107_ A ) ( _106_ Y ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 25530 53210 ) ( * 58310 )
      NEW met1 ( 25530 58310 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 31510 56270 ) ( * 58310 )
      NEW met1 ( 15870 50150 ) ( 16330 * )
      NEW met2 ( 16330 50150 ) ( * 58310 )
      NEW met1 ( 16330 58310 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 15870 49300 ) ( 16330 * )
      NEW met2 ( 16330 49300 ) ( * 50150 )
      NEW met1 ( 19550 33830 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 19550 30430 ) ( * 33830 )
      NEW met2 ( 19550 30430 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 20010 26690 ) ( * 30430 )
      NEW met2 ( 20010 26690 ) ( 21390 * )
      NEW met2 ( 21390 22950 ) ( * 26690 )
      NEW met2 ( 21390 22950 ) ( 21850 * )
      NEW met1 ( 21850 22950 ) ( 23690 * )
      NEW met2 ( 15870 43860 ) ( * 44710 )
      NEW met3 ( 6670 43860 ) ( 15870 * )
      NEW met2 ( 6670 32980 ) ( * 43860 )
      NEW met3 ( 6670 32980 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 15870 44710 ) ( * 49300 )
      NEW li1 ( 25530 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25530 53210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25530 58310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31510 58310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31510 56270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31510 56270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 15870 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16330 50150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16330 58310 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20930 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 22950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 23690 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 15870 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15870 44710 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 15870 43860 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 6670 43860 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 6670 32980 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 19550 32980 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 25530 53210 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 31510 56270 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 15870 44710 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met2 ( 19550 32980 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - _076_ ( _109_ A ) ( _108_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 39790 14110 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 40710 12070 ) ( * 14110 )
      NEW li1 ( 40710 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40710 12070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40710 14110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 39790 14110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40710 12070 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _077_ ( _111_ A ) ( _110_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 37030 12750 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 37030 12750 ) ( * 15130 )
      NEW li1 ( 43470 12750 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37030 12750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37030 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37030 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37030 15130 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _078_ ( _113_ A ) ( _112_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20470 22950 ) ( * 23290 )
      NEW met1 ( 20470 23290 ) ( 26910 * )
      NEW met2 ( 26910 23290 ) ( * 27710 )
      NEW li1 ( 20470 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26910 23290 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26910 27710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26910 27710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26910 27710 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _079_ ( _115_ A ) ( _114_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 38870 12070 ) ( * 12410 )
      NEW met1 ( 32890 12410 ) ( 38870 * )
      NEW met1 ( 31050 16830 ) ( 32890 * )
      NEW met2 ( 32890 12410 ) ( * 16830 )
      NEW met1 ( 32890 12410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38870 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 16830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 16830 ) L1M1_PR_MR ;
    - _080_ ( _117_ A ) ( _116_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 35650 15470 ) ( 47610 * )
      NEW met1 ( 35650 15470 ) ( * 15810 )
      NEW met1 ( 27830 15810 ) ( 35650 * )
      NEW met2 ( 27830 15810 ) ( * 16830 )
      NEW met2 ( 47610 12070 ) ( * 15470 )
      NEW li1 ( 47610 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47610 12070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 15470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27830 15810 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27830 16830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27830 16830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 12070 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 27830 16830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _081_ ( _119_ A ) ( _118_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 40250 21250 ) ( 41630 * )
      NEW met2 ( 40250 21250 ) ( * 31620 )
      NEW met3 ( 37490 31620 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 37490 31450 ) ( * 31620 )
      NEW met1 ( 37490 31450 ) ( 37950 * )
      NEW met1 ( 37950 31440 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 37950 31440 ) ( 38410 * )
      NEW met1 ( 38410 31440 ) ( * 31450 )
      NEW li1 ( 41630 21250 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40250 21250 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 40250 31620 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 37490 31620 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 37490 31450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38410 31450 ) L1M1_PR_MR ;
    - _082_ ( _121_ A ) ( _120_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43470 21250 ) ( 45310 * )
      NEW met2 ( 43470 21250 ) ( * 26010 )
      NEW li1 ( 45310 21250 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 21250 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43470 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 26010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 26010 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _083_ ( _123_ A ) ( _122_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 45770 26690 ) ( * 28390 )
      NEW li1 ( 45770 26690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 26690 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 28390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45770 26690 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 45770 28390 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _084_ ( _125_ A ) ( _124_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 19090 22610 ) ( * 22950 )
      NEW met1 ( 19090 22610 ) ( 24150 * )
      NEW met1 ( 24150 22270 ) ( * 22610 )
      NEW met1 ( 24150 22270 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 30130 22270 ) ( * 30430 )
      NEW met2 ( 29670 30430 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 29670 30430 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 29210 33150 ) ( 29670 * )
      NEW li1 ( 19090 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 22270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29670 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29210 33150 ) L1M1_PR_MR ;
    - _085_ ( _127_ A ) ( _126_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 35650 23970 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 41170 23970 ) ( * 33830 )
      NEW li1 ( 35650 23970 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 23970 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 41170 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 33830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _086_ ( _129_ A ) ( _128_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46230 20570 ) ( 46690 * )
      NEW met2 ( 46230 20570 ) ( * 22270 )
      NEW met1 ( 40710 22270 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 40710 22270 ) ( * 24990 )
      NEW li1 ( 46690 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 20570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 22270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40710 22270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40710 24990 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40710 24990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40710 24990 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _087_ ( _131_ A ) ( _130_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 18170 36890 ) ( 19090 * )
      NEW met1 ( 19090 36550 ) ( * 36890 )
      NEW met1 ( 19090 36550 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 22770 36550 ) ( * 38590 )
      NEW li1 ( 18170 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 36550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22770 38590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 38590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 38590 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _088_ ( _133_ A ) ( _132_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 47150 26010 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 47610 26010 ) ( * 30770 )
      NEW met1 ( 43930 30770 ) ( 47610 * )
      NEW li1 ( 47150 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47610 26010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 30770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43930 30770 ) L1M1_PR_MR ;
    - _089_ ( _197_ TE_B ) ( _180_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 44390 42330 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 41170 42670 ) ( 44390 * )
      NEW met2 ( 41170 34510 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 41170 34170 ) ( * 34510 )
      NEW met1 ( 29210 34170 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 29210 31110 ) ( * 34170 )
      NEW met2 ( 27830 31110 ) ( 29210 * )
      NEW met2 ( 27830 30260 ) ( * 31110 )
      NEW met3 ( 6210 30260 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 6210 30260 ) ( * 41310 )
      NEW li1 ( 44390 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 42670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 34510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 34170 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 27830 30260 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 6210 30260 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 6210 41310 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 6210 41310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6210 41310 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - _090_ ( _198_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _091_ ( _199_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _092_ ( _200_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _093_ ( _201_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _094_ ( _202_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _095_ ( _203_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _096_ ( _204_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _097_ ( _206_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _098_ ( _207_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _099_ ( _208_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _100_ ( _209_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - _101_ ( _210_ Q_N ) + USE SIGNAL ;
    - clknet_0_serial_clock ( clkbuf_1_1_0_serial_clock A ) ( clkbuf_1_0_0_serial_clock A ) ( clkbuf_0_serial_clock X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 35650 34850 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 35650 34850 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 31970 42670 ) ( 35650 * )
      NEW met1 ( 31970 42330 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 29210 42330 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 31510 22610 ) ( 35650 * )
      NEW met2 ( 35650 22610 ) ( * 34850 )
      NEW li1 ( 37490 34850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35650 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35650 42670 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29210 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 31510 22610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35650 22610 ) M1M2_PR ;
    - clknet_1_0_0_serial_clock ( _215_ CLK ) ( _216_ CLK ) ( _217_ CLK ) ( _218_ CLK ) ( _222_ CLK ) ( _223_ CLK ) ( clkbuf_1_0_0_serial_clock X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 16790 12410 ) ( 19090 * )
      NEW met1 ( 19090 12410 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 25990 12410 ) ( * 12750 )
      NEW met2 ( 16790 17850 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 25990 22950 ) ( 32430 * )
      NEW met1 ( 27370 25670 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 27370 22950 ) ( * 25670 )
      NEW met2 ( 25990 22950 ) ( * 31110 )
      NEW met2 ( 16790 12410 ) ( * 17850 )
      NEW met2 ( 25990 12750 ) ( * 22950 )
      NEW li1 ( 19090 12410 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16790 12410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28750 12410 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25990 12750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16790 17850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16790 17850 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 16790 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16790 28390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32430 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25990 22950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29670 25670 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27370 25670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 22950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25990 31110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25990 31110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16790 17850 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 16790 28390 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 27370 22950 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 25990 31110 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - clknet_1_1_0_serial_clock ( _191_ A ) ( _211_ CLK ) ( _212_ CLK ) ( _213_ CLK ) ( _214_ CLK ) ( _219_ CLK ) ( _220_ CLK )
      ( _221_ CLK ) ( clkbuf_1_1_0_serial_clock X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 44390 52530 ) ( * 53210 )
      NEW met3 ( 16790 33660 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 26450 33660 ) ( * 36890 )
      NEW met2 ( 26450 36890 ) ( 26910 * )
      NEW met2 ( 16790 31450 ) ( * 33660 )
      NEW met1 ( 13570 52190 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 13570 52190 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 18170 52190 ) ( * 55590 )
      NEW met1 ( 14030 47430 ) ( 15410 * )
      NEW met2 ( 15410 47430 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 15410 41990 ) ( * 42670 )
      NEW met2 ( 15410 42670 ) ( * 47430 )
      NEW met2 ( 16790 42250 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 17250 42250 ) ( * 43010 )
      NEW met2 ( 16790 43010 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 16790 43010 ) ( * 44370 )
      NEW met1 ( 15410 44370 ) ( 16790 * )
      NEW met1 ( 26910 43010 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 31970 43010 ) ( * 50150 )
      NEW met1 ( 29670 43010 ) ( 31970 * )
      NEW met2 ( 32890 48620 ) ( * 53210 )
      NEW met2 ( 31970 48620 ) ( 32890 * )
      NEW met1 ( 39330 52190 ) ( * 52530 )
      NEW met1 ( 32890 52190 ) ( 39330 * )
      NEW met2 ( 16790 33660 ) ( * 42250 )
      NEW met2 ( 26910 36890 ) ( * 43010 )
      NEW met1 ( 39330 52530 ) ( 44390 * )
      NEW li1 ( 44390 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 16790 33660 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 26450 33660 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 16790 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 16790 31450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 13570 52870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14030 47430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15410 47430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15410 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 15410 41990 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15410 42670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16790 44370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15410 44370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29670 43010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26910 43010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31970 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31970 50150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31970 43010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32890 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 53210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 52190 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16790 31450 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 18170 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 15410 52190 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met2 ( 15410 44370 ) RECT ( -70 -485 70 0 ) 
      NEW met1 ( 31970 50150 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 32890 53210 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met2 ( 32890 52190 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - gpio_defaults[0] ( PIN gpio_defaults[0] ) ( ANTENNA_20 DIODE ) ( input1 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 111780 1020 0 ) ( 112010 * )
      NEW met2 ( 112010 1020 ) ( * 44370 )
      NEW met2 ( 8510 44710 ) ( * 47940 )
      NEW met1 ( 7130 44710 ) ( 8510 * )
      NEW met2 ( 67390 44370 ) ( * 44540 )
      NEW met1 ( 67390 44370 ) ( 112010 * )
      NEW met3 ( 62100 44540 ) ( 67390 * )
      NEW met3 ( 46460 45900 ) ( * 47940 )
      NEW met3 ( 46460 45900 ) ( 62100 * )
      NEW met3 ( 62100 44540 ) ( * 45900 )
      NEW met3 ( 8510 47940 ) ( 46460 * )
      NEW met2 ( 112010 1020 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 112010 44370 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8510 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8510 44710 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 8510 47940 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 7130 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 67390 44540 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 67390 44370 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8510 44710 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[10] ( PIN gpio_defaults[10] ) ( ANTENNA_0 DIODE ) ( input2 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 68770 16660 ) ( * 29410 )
      NEW met3 ( 68770 16660 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 15410 34850 ) ( 21390 * )
      NEW met2 ( 21390 34170 ) ( * 34850 )
      NEW met1 ( 21390 34170 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 25070 28050 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 25070 28050 ) ( 27370 * )
      NEW met1 ( 27370 27710 ) ( * 28050 )
      NEW met1 ( 27370 27710 ) ( 40710 * )
      NEW li1 ( 40710 27710 ) ( * 29410 )
      NEW met1 ( 13570 33830 ) ( 14030 * )
      NEW li1 ( 14030 33830 ) ( * 34850 )
      NEW met1 ( 14030 34850 ) ( 15410 * )
      NEW met1 ( 40710 29410 ) ( 68770 * )
      NEW met1 ( 68770 29410 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 68770 16660 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 15410 34850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21390 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21390 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 28050 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40710 27710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 40710 29410 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 13570 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 14030 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 14030 34850 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[11] ( PIN gpio_defaults[11] ) ( ANTENNA_1 DIODE ) ( input3 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 68310 18700 ) ( * 32130 )
      NEW met3 ( 68310 18700 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 51750 32130 ) ( 52670 * )
      NEW met1 ( 52670 32130 ) ( 68310 * )
      NEW met1 ( 16330 34170 ) ( 20010 * )
      NEW li1 ( 20010 33150 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 20010 33150 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 26450 32130 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 12190 33830 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 12190 34170 ) ( 16330 * )
      NEW met1 ( 26450 32130 ) ( 51750 * )
      NEW met1 ( 68310 32130 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 68310 18700 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 51750 32130 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 52670 32130 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 16330 34170 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 20010 34170 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 20010 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 26450 33150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26450 32130 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 12190 33830 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_defaults[12] ( PIN gpio_defaults[12] ) ( ANTENNA_2 DIODE ) ( input4 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 10810 31790 ) ( * 33830 )
      NEW met2 ( 14490 20060 ) ( * 31790 )
      NEW met1 ( 14490 33150 ) ( 16790 * )
      NEW met2 ( 14490 31790 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 10810 31790 ) ( 14490 * )
      NEW met3 ( 14490 20060 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 10810 31790 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 10810 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10810 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14490 31790 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 14490 20060 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 16790 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14490 33150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10810 33830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[1] ( PIN gpio_defaults[1] ) ( ANTENNA_3 DIODE ) ( input5 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 17710 33150 ) ( 18170 * )
      NEW met2 ( 17710 2380 ) ( * 33150 )
      NEW met2 ( 10350 34850 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 10350 34510 ) ( * 34850 )
      NEW met1 ( 10350 34510 ) ( 17710 * )
      NEW met2 ( 17710 33150 ) ( * 34510 )
      NEW met3 ( 17710 2380 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 18170 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17710 33150 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 17710 2380 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 10350 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10350 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10350 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17710 34510 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10350 39270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[2] ( PIN gpio_defaults[2] ) ( ANTENNA_4 DIODE ) ( input6 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 111550 3740 ) ( 111780 * 0 )
      NEW met2 ( 111550 3740 ) ( * 38250 )
      NEW met1 ( 13110 42330 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 11270 42670 ) ( 13110 * )
      NEW met2 ( 11270 42500 ) ( * 42670 )
      NEW met2 ( 10810 42500 ) ( 11270 * )
      NEW met2 ( 10810 39950 ) ( * 42500 )
      NEW met1 ( 7590 39950 ) ( 10810 * )
      NEW met2 ( 10810 39100 ) ( * 39950 )
      NEW met2 ( 67390 38250 ) ( * 38420 )
      NEW met1 ( 67390 38250 ) ( 111550 * )
      NEW met3 ( 62100 38420 ) ( 67390 * )
      NEW met3 ( 62100 38420 ) ( * 39100 )
      NEW met3 ( 10810 39100 ) ( 62100 * )
      NEW met2 ( 111550 3740 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 111550 38250 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 13110 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11270 42670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10810 39950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7590 39950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 10810 39100 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 67390 38420 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 67390 38250 ) M1M2_PR ;
    - gpio_defaults[3] ( PIN gpio_defaults[3] ) ( ANTENNA_5 DIODE ) ( input7 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 14030 5100 ) ( 34500 * )
      NEW met3 ( 34500 5100 ) ( * 5780 )
      NEW met3 ( 34500 5780 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 9430 43010 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 9430 29410 ) ( * 43010 )
      NEW met1 ( 9430 29410 ) ( 13570 * )
      NEW li1 ( 13570 24310 ) ( * 29410 )
      NEW met1 ( 10810 50150 ) ( 13110 * )
      NEW met1 ( 10810 49810 ) ( * 50150 )
      NEW met2 ( 10810 44540 ) ( * 49810 )
      NEW met2 ( 10350 44540 ) ( 10810 * )
      NEW met2 ( 10350 43010 ) ( * 44540 )
      NEW met1 ( 13570 24310 ) ( 14030 * )
      NEW met2 ( 14030 5100 ) ( * 24310 )
      NEW met2 ( 14030 5100 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 11730 43010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9430 43010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9430 29410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 13570 29410 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 13570 24310 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 13110 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10810 49810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10350 43010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14030 24310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10350 43010 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[4] ( PIN gpio_defaults[4] ) ( ANTENNA_6 DIODE ) ( input8 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 5750 7140 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 5750 38590 ) ( 6210 * )
      NEW met1 ( 8970 47430 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 5750 47430 ) ( 8970 * )
      NEW met2 ( 5750 38590 ) ( * 47430 )
      NEW met2 ( 5750 7140 ) ( * 38590 )
      NEW met2 ( 5750 7140 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 6210 38590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 5750 38590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8970 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 5750 47430 ) M1M2_PR ;
    - gpio_defaults[5] ( PIN gpio_defaults[5] ) ( ANTENNA_7 DIODE ) ( input9 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 17250 8500 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 15870 32130 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 17250 8500 ) ( * 32130 )
      NEW met1 ( 11730 38590 ) ( 14950 * )
      NEW met1 ( 11730 38590 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 5290 38930 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 5290 38930 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 5290 47770 ) ( 7590 * )
      NEW met1 ( 14950 38590 ) ( 15870 * )
      NEW met2 ( 15870 32130 ) ( * 38590 )
      NEW met2 ( 17250 8500 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 15870 32130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 32130 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14950 38590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 5290 38930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 5290 47770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7590 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15870 38590 ) M1M2_PR ;
    - gpio_defaults[6] ( PIN gpio_defaults[6] ) ( ANTENNA_8 DIODE ) ( input10 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 51980 9860 ) ( * 10540 )
      NEW met3 ( 51980 10540 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met3 ( 15870 9860 ) ( 51980 * )
      NEW met2 ( 8970 31110 ) ( * 33830 )
      NEW met1 ( 18630 33150 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 18630 31110 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 15870 31110 ) ( 18630 * )
      NEW met1 ( 8970 31110 ) ( 15870 * )
      NEW met2 ( 15870 9860 ) ( * 31110 )
      NEW met2 ( 15870 9860 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 8970 31110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8970 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8970 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15870 31110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19090 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18630 33150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18630 31110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8970 33830 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[7] ( PIN gpio_defaults[7] ) ( ANTENNA_9 DIODE ) ( input11 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 97060 11900 0 ) ( 97290 * )
      NEW met1 ( 7590 33830 ) ( * 34170 )
      NEW met1 ( 7590 34170 ) ( 8510 * )
      NEW met2 ( 8510 34170 ) ( * 42330 )
      NEW met2 ( 8510 42330 ) ( 8970 * )
      NEW met2 ( 8970 42330 ) ( * 46750 )
      NEW met1 ( 8970 46750 ) ( 10350 * )
      NEW met2 ( 69230 36550 ) ( * 37060 )
      NEW met1 ( 69230 36550 ) ( 97290 * )
      NEW met2 ( 97290 11900 ) ( * 36550 )
      NEW met3 ( 8510 37740 ) ( 13800 * )
      NEW met3 ( 13800 37060 ) ( * 37740 )
      NEW met3 ( 13800 37060 ) ( 69230 * )
      NEW met2 ( 97290 11900 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 7590 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8510 34170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8970 46750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 10350 46750 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 8510 37740 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 69230 37060 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 69230 36550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 97290 36550 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 8510 37740 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - gpio_defaults[8] ( PIN gpio_defaults[8] ) ( ANTENNA_10 DIODE ) ( input12 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 62100 13940 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met3 ( 62100 13940 ) ( * 14620 )
      NEW met2 ( 13570 35870 ) ( * 39270 )
      NEW met2 ( 13570 35870 ) ( 14950 * )
      NEW met2 ( 14950 34850 ) ( * 35870 )
      NEW met2 ( 14030 34850 ) ( 14950 * )
      NEW met2 ( 14030 25670 ) ( * 34850 )
      NEW met1 ( 14030 25330 ) ( * 25670 )
      NEW met1 ( 14030 25330 ) ( 16330 * )
      NEW met2 ( 16330 14620 ) ( * 25330 )
      NEW met1 ( 13570 39270 ) ( 15870 * )
      NEW met3 ( 16330 14620 ) ( 62100 * )
      NEW li1 ( 13570 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 13570 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14030 25670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16330 25330 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 16330 14620 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 15870 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 13570 39270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_defaults[9] ( PIN gpio_defaults[9] ) ( ANTENNA_11 DIODE ) ( input13 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 17250 35700 ) ( * 38590 )
      NEW met3 ( 17250 35700 ) ( 26220 * )
      NEW met3 ( 26220 34340 ) ( * 35700 )
      NEW met3 ( 26220 34340 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 31510 15300 ) ( * 34340 )
      NEW met1 ( 12190 38930 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 12190 38930 ) ( 17250 * )
      NEW met1 ( 17250 38590 ) ( * 38930 )
      NEW met3 ( 31510 15300 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 17250 38590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17250 38590 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 17250 35700 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 31510 34340 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 31510 15300 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 12190 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 17250 38590 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - gpio_logic1 ( gpio_logic_high gpio_logic1 ) ( gpio_in_buf TE ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 12420 22100 0 ) ( * 24820 )
      NEW met2 ( 14030 24820 ) ( * 24990 )
      NEW met1 ( 14030 24990 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 26450 24990 ) ( * 28220 )
      NEW met2 ( 26450 28220 ) ( 26910 * )
      NEW met2 ( 26910 28220 ) ( * 32980 )
      NEW met3 ( 26910 32980 ) ( 28980 * )
      NEW met3 ( 28980 32980 ) ( * 33660 )
      NEW met3 ( 28980 33660 ) ( 35190 * )
      NEW met2 ( 35190 33660 ) ( * 41990 )
      NEW met1 ( 35190 41990 ) ( 35650 * )
      NEW met3 ( 12420 24820 ) ( 14030 * )
      NEW met2 ( 14030 24820 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 14030 24990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26450 24990 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 26910 32980 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 35190 33660 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 35190 41990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 35650 41990 ) L1M1_PR_MR ;
    - gpio_outenb ( _204_ Q ) ( _181_ A ) ( _179_ B_N ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 38870 37570 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 30130 37570 ) ( 38870 * )
      NEW met1 ( 39330 41990 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 39330 39270 ) ( * 41990 )
      NEW met2 ( 38870 39270 ) ( 39330 * )
      NEW li1 ( 38870 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 38870 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38870 37570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30130 37570 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 41170 41990 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39330 41990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38870 39270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - mgmt_ena ( _198_ Q ) ( _196_ S ) ( _193_ S ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 46690 48450 ) ( * 50490 )
      NEW met2 ( 46690 45050 ) ( * 48450 )
      NEW li1 ( 46690 48450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46690 48450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46690 50490 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46690 50490 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46690 45050 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46690 45050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46690 48450 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 46690 50490 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 46690 45050 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - mgmt_gpio_in ( PIN mgmt_gpio_in ) ( _197_ Z ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 54510 24820 ) ( * 41990 )
      NEW met1 ( 46690 41990 ) ( 54510 * )
      NEW met3 ( 54510 24820 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 54510 24820 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 54510 41990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46690 41990 ) L1M1_PR_MR ;
    - mgmt_gpio_oeb ( PIN mgmt_gpio_oeb ) ( ANTENNA_12 DIODE ) ( input14 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 9890 36210 ) ( 12190 * )
      NEW met2 ( 12190 26180 ) ( * 36210 )
      NEW met1 ( 8050 36890 ) ( 9890 * )
      NEW met1 ( 9890 36210 ) ( * 36890 )
      NEW met3 ( 62100 26860 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met3 ( 62100 26180 ) ( * 26860 )
      NEW met3 ( 12190 26180 ) ( 62100 * )
      NEW li1 ( 9890 36210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 36210 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 12190 26180 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 8050 36890 ) L1M1_PR_MR ;
    - mgmt_gpio_out ( PIN mgmt_gpio_out ) ( ANTENNA_13 DIODE ) ( input15 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 11730 28900 ) ( 13800 * )
      NEW met3 ( 13800 28220 ) ( * 28900 )
      NEW met3 ( 13800 28220 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 10810 36550 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 8970 37230 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 8970 37230 ) ( 10810 * )
      NEW met1 ( 10810 36550 ) ( * 37230 )
      NEW met2 ( 11730 28900 ) ( * 36550 )
      NEW met2 ( 11730 28900 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 10810 36550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11730 36550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8970 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8970 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8970 37230 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8970 39270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net1 ( input1 X ) ( _175_ B_N ) ( _177_ A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 10810 45390 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 7590 45730 ) ( 10810 * )
      NEW met1 ( 39330 44710 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 39330 44710 ) ( * 49980 )
      NEW met3 ( 17710 49980 ) ( 39330 * )
      NEW met2 ( 17710 45730 ) ( * 49980 )
      NEW met1 ( 15870 45730 ) ( 17710 * )
      NEW met1 ( 15870 45390 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 39790 50150 ) ( 42090 * )
      NEW met2 ( 39790 49980 ) ( * 50150 )
      NEW met2 ( 39330 49980 ) ( 39790 * )
      NEW met1 ( 10810 45390 ) ( 15870 * )
      NEW li1 ( 7590 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 40710 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39330 44710 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 39330 49980 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 17710 49980 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 17710 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42090 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39790 50150 ) M1M2_PR ;
    - net10 ( input10 X ) ( _108_ B_N ) ( _110_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED li1 ( 8050 28390 ) ( * 32130 )
      NEW met2 ( 8050 32130 ) ( * 33150 )
      NEW met2 ( 37490 14110 ) ( * 15130 )
      NEW met1 ( 25070 14110 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 25070 14110 ) ( * 17340 )
      NEW met2 ( 25070 17340 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 25530 17340 ) ( * 26690 )
      NEW met1 ( 14490 26690 ) ( 25530 * )
      NEW li1 ( 14490 26690 ) ( * 28390 )
      NEW met3 ( 37490 13940 ) ( 41630 * )
      NEW met2 ( 37490 13940 ) ( * 14110 )
      NEW met1 ( 8050 28390 ) ( 14490 * )
      NEW met2 ( 41630 12070 ) ( * 13940 )
      NEW li1 ( 41630 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 12070 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8050 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 8050 32130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8050 32130 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8050 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8050 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37490 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37490 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37490 14110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 14110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25530 26690 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14490 26690 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 14490 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 41630 13940 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 37490 13940 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 41630 12070 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 8050 32130 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 8050 33150 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 37490 15130 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net11 ( input11 X ) ( _102_ B_N ) ( _104_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 42090 12070 ) ( 44390 * )
      NEW met2 ( 13570 18530 ) ( * 28050 )
      NEW met1 ( 7130 28050 ) ( 13570 * )
      NEW met2 ( 7130 28050 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 6670 33150 ) ( 7130 * )
      NEW met2 ( 42090 12070 ) ( * 13800 )
      NEW met1 ( 40250 15130 ) ( 41630 * )
      NEW met2 ( 40250 15130 ) ( * 18530 )
      NEW met1 ( 31970 18530 ) ( 40250 * )
      NEW met1 ( 31970 18190 ) ( * 18530 )
      NEW met1 ( 28750 18190 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 28750 18190 ) ( * 18530 )
      NEW met2 ( 42090 13800 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 42550 13800 ) ( * 15130 )
      NEW met1 ( 41630 15130 ) ( 42550 * )
      NEW met1 ( 13570 18530 ) ( 28750 * )
      NEW li1 ( 44390 12070 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42090 12070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 13570 18530 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 13570 28050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7130 28050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7130 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 6670 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 41630 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40250 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40250 18530 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42550 15130 ) M1M2_PR ;
    - net12 ( input12 X ) ( _163_ B_N ) ( _165_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 26450 41310 ) ( 26910 * )
      NEW li1 ( 25990 41310 ) ( 26450 * )
      NEW met3 ( 18630 40460 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 18630 39950 ) ( * 40460 )
      NEW met1 ( 12650 39950 ) ( 18630 * )
      NEW met1 ( 25530 43010 ) ( 25990 * )
      NEW met2 ( 25530 43010 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 24610 47770 ) ( 25530 * )
      NEW met1 ( 24610 43010 ) ( 25530 * )
      NEW met1 ( 26450 42350 ) ( 26910 * )
      NEW met1 ( 26450 42330 ) ( * 42350 )
      NEW met2 ( 24610 40460 ) ( * 43010 )
      NEW li1 ( 25990 41310 ) ( * 43010 )
      NEW met1 ( 26910 41310 ) ( * 42350 )
      NEW li1 ( 26450 41310 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 24610 40460 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 18630 40460 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 18630 39950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 12650 39950 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 25990 43010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25530 43010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25530 47770 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 24610 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 24610 43010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26450 42330 ) L1M1_PR_MR ;
    - net13 ( input13 X ) ( _157_ B_N ) ( _159_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 11270 39950 ) ( 12190 * )
      NEW met1 ( 25990 47770 ) ( 28290 * )
      NEW met1 ( 25990 47430 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 20470 47430 ) ( 25990 * )
      NEW met2 ( 20470 45220 ) ( * 47430 )
      NEW met2 ( 19550 45220 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 19550 44540 ) ( * 45220 )
      NEW met2 ( 18630 44540 ) ( 19550 * )
      NEW met3 ( 12190 44540 ) ( 18630 * )
      NEW met1 ( 31970 47770 ) ( * 48110 )
      NEW met1 ( 28290 48110 ) ( 31970 * )
      NEW met1 ( 28290 47770 ) ( * 48110 )
      NEW met2 ( 12190 39950 ) ( * 44540 )
      NEW met1 ( 12190 39950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 11270 39950 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 28290 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 47430 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 18630 44540 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 12190 44540 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 31970 47770 ) L1M1_PR_MR ;
    - net14 ( input14 X ) ( _181_ B ) ( _195_ S ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 42090 39780 ) ( * 42330 )
      NEW met3 ( 29670 39780 ) ( 42090 * )
      NEW met2 ( 29670 37570 ) ( * 39780 )
      NEW met1 ( 25070 37570 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 25070 35020 ) ( * 37570 )
      NEW met3 ( 25070 34340 ) ( * 35020 )
      NEW met3 ( 7130 34340 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 7130 34340 ) ( * 35870 )
      NEW met2 ( 46690 39610 ) ( * 39780 )
      NEW met3 ( 42090 39780 ) ( 46690 * )
      NEW li1 ( 42090 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42090 42330 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 42090 39780 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 29670 39780 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 29670 37570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25070 37570 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 25070 35020 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 7130 34340 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 7130 35870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7130 35870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46690 39610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46690 39610 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 46690 39780 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 42090 42330 ) RECT ( 0 -70 355 70 ) 
      NEW met1 ( 7130 35870 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 46690 39610 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net15 ( input15 X ) ( _194_ A1 ) ( _195_ A0 ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 42550 38590 ) ( 45770 * )
      NEW met2 ( 42550 38590 ) ( * 41310 )
      NEW met1 ( 27370 41310 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 27370 41140 ) ( * 41310 )
      NEW met3 ( 15410 41140 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 15410 40290 ) ( * 41140 )
      NEW met1 ( 46230 33830 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 47150 33830 ) ( * 39100 )
      NEW met2 ( 45770 39100 ) ( 47150 * )
      NEW met2 ( 45770 38590 ) ( * 39100 )
      NEW met1 ( 8050 40290 ) ( 15410 * )
      NEW li1 ( 8050 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 45770 38590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42550 38590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42550 41310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 41310 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 27370 41140 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 15410 41140 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 15410 40290 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47150 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45770 38590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45770 38590 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - net16 ( input16 X ) ( _185_ A ) ( _197_ A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 43470 42330 ) ( * 45050 )
      NEW met1 ( 11730 45730 ) ( 13570 * )
      NEW met2 ( 11730 45730 ) ( * 50660 )
      NEW met3 ( 11730 50660 ) ( 14950 * )
      NEW met3 ( 14950 50660 ) ( * 51340 )
      NEW met3 ( 14950 51340 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 24610 47940 ) ( * 51340 )
      NEW met2 ( 24150 47940 ) ( 24610 * )
      NEW met2 ( 24150 45730 ) ( * 47940 )
      NEW met1 ( 24150 45730 ) ( 32430 * )
      NEW met1 ( 32430 45390 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 32430 45390 ) ( 35190 * )
      NEW met1 ( 35190 45050 ) ( * 45390 )
      NEW met1 ( 8970 44710 ) ( * 45050 )
      NEW met1 ( 8970 45050 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 11730 45050 ) ( * 45730 )
      NEW met1 ( 35190 45050 ) ( 43470 * )
      NEW met1 ( 43470 45050 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43470 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 42330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 13570 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11730 45730 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 11730 50660 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 24610 51340 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 24150 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8970 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11730 45050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 42330 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net17 ( input17 X ) ( _102_ A ) ( _104_ A ) ( _108_ A ) ( _110_ A ) ( _114_ A ) ( _116_ A )
      ( _120_ A ) ( _122_ A ) ( _126_ A ) ( _128_ A ) ( _132_ A ) ( _134_ A ) ( _139_ A ) ( _141_ A )
      ( _145_ A ) ( _147_ A ) ( _151_ A ) ( _153_ A ) ( _157_ A ) ( _159_ A ) ( _163_ A ) ( _165_ A )
      ( _169_ A ) ( _171_ A ) ( _175_ A ) ( _177_ B ) ( _190_ A ) ( _211_ RESET_B ) ( _212_ RESET_B ) ( _213_ RESET_B )
      ( _214_ RESET_B ) ( _215_ RESET_B ) ( _216_ RESET_B ) ( _217_ RESET_B ) ( _218_ RESET_B ) ( _219_ RESET_B ) ( _220_ RESET_B ) ( _221_ RESET_B )
      ( _222_ RESET_B ) ( _223_ RESET_B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 24150 31790 0 ) ( 25530 * )
      NEW met1 ( 36110 31110 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 32430 31110 ) ( 36110 * )
      NEW met1 ( 32430 31110 ) ( * 31790 0 )
      NEW met1 ( 23690 28390 0 ) ( * 28730 )
      NEW met1 ( 23690 28730 ) ( 25530 * )
      NEW met1 ( 25530 28730 ) ( * 29070 )
      NEW met2 ( 25530 29070 ) ( * 31790 )
      NEW met1 ( 32430 26350 ) ( 33350 * 0 )
      NEW met2 ( 32430 26350 ) ( * 31790 )
      NEW met1 ( 32430 23970 ) ( 33810 * )
      NEW met2 ( 32430 23970 ) ( * 26350 )
      NEW met1 ( 29670 22610 ) ( 30590 * )
      NEW met1 ( 30590 22270 ) ( * 22610 )
      NEW met1 ( 30590 22270 ) ( 32430 * )
      NEW met2 ( 32430 22270 ) ( * 23970 )
      NEW met2 ( 22310 23460 ) ( * 23970 )
      NEW met3 ( 22310 23460 ) ( 29670 * )
      NEW met2 ( 29670 22610 ) ( * 23460 )
      NEW met1 ( 37030 26350 0 ) ( 39790 * )
      NEW met1 ( 37030 26350 0 ) ( * 26690 )
      NEW met1 ( 33350 26690 ) ( 37030 * )
      NEW met1 ( 33350 26350 0 ) ( * 26690 )
      NEW met1 ( 39790 31110 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 36110 31110 ) ( 39790 * )
      NEW met2 ( 42090 30430 ) ( * 31110 )
      NEW met1 ( 39790 31110 ) ( 42090 * )
      NEW met1 ( 44390 26010 ) ( 44850 * )
      NEW met1 ( 44390 25330 ) ( * 26010 )
      NEW met1 ( 39790 25330 ) ( 44390 * )
      NEW met1 ( 39790 25330 ) ( * 26350 )
      NEW met1 ( 44390 19550 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 47610 19550 ) ( * 25330 )
      NEW met1 ( 44390 25330 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 30130 18530 ) ( * 21250 )
      NEW met2 ( 29670 21250 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 29670 21250 ) ( * 22610 )
      NEW met1 ( 26910 17170 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 30130 17170 ) ( * 18530 )
      NEW met1 ( 23690 17510 0 ) ( * 18190 )
      NEW met1 ( 23690 18190 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 27370 17170 ) ( * 18190 )
      NEW met2 ( 19550 15130 ) ( * 17850 )
      NEW met2 ( 19550 17850 ) ( 20010 * )
      NEW met1 ( 20010 17850 ) ( 23690 * )
      NEW met1 ( 21390 14110 ) ( * 14790 )
      NEW met1 ( 19550 14790 ) ( 21390 * )
      NEW met1 ( 19550 14790 ) ( * 15130 )
      NEW met1 ( 42090 14110 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 43470 14110 ) ( * 19550 )
      NEW met1 ( 43470 19550 ) ( 44390 * )
      NEW met1 ( 42550 11730 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 43470 11730 ) ( * 14110 )
      NEW met2 ( 22770 11730 ) ( * 14110 )
      NEW met1 ( 21390 14110 ) ( 22770 * )
      NEW met1 ( 36110 11730 0 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 37950 11730 ) ( * 14110 )
      NEW met1 ( 43470 11730 ) ( 45310 * )
      NEW met1 ( 13110 53550 ) ( 17250 * 0 )
      NEW met1 ( 13110 53210 ) ( * 53550 )
      NEW met2 ( 18630 48110 ) ( * 49470 )
      NEW met1 ( 17250 49470 ) ( 18630 * )
      NEW met2 ( 17250 49470 ) ( * 53550 )
      NEW met2 ( 21850 55250 ) ( * 56100 )
      NEW met3 ( 17710 56100 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 17710 53550 ) ( * 56100 )
      NEW met2 ( 17250 53550 ) ( 17710 * )
      NEW met1 ( 23690 46750 ) ( 25070 * )
      NEW met2 ( 23690 46750 ) ( * 56100 )
      NEW met3 ( 21850 56100 ) ( 23690 * )
      NEW met1 ( 22770 42670 0 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 24150 42670 ) ( * 44540 )
      NEW met2 ( 23690 44540 ) ( 24150 * )
      NEW met2 ( 23690 44540 ) ( * 46750 )
      NEW met1 ( 24150 42670 ) ( 27370 * )
      NEW met2 ( 29210 47090 ) ( * 47770 )
      NEW met1 ( 29210 46750 ) ( * 47090 )
      NEW met1 ( 25070 46750 ) ( 29210 * )
      NEW met1 ( 29210 46750 ) ( 32430 * )
      NEW met2 ( 32430 42330 ) ( * 46750 )
      NEW met2 ( 33350 49810 ) ( 33810 * )
      NEW met2 ( 33350 46750 ) ( * 49810 )
      NEW met2 ( 32430 46750 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 32430 35870 ) ( * 42330 )
      NEW met1 ( 27830 34850 ) ( 32430 * )
      NEW met2 ( 32430 34850 ) ( * 35870 )
      NEW met1 ( 25530 34850 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 25530 31790 ) ( * 34850 )
      NEW met2 ( 32430 31790 ) ( * 34850 )
      NEW met2 ( 39790 53210 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 39330 49810 0 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 41170 49810 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 39790 53210 0 ) ( 41170 * )
      NEW met1 ( 35650 49470 ) ( * 49810 0 )
      NEW met1 ( 35650 49470 ) ( 39330 * )
      NEW met1 ( 39330 49470 ) ( * 49810 0 )
      NEW met2 ( 41170 45730 ) ( * 49810 )
      NEW met1 ( 33810 49810 ) ( 35650 * 0 )
      NEW met1 ( 25530 31790 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 31790 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 36110 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25530 29070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 26350 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33810 23970 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 23970 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 29670 22610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 22270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22310 23970 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22310 23970 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 22310 23460 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 29670 23460 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 29670 22610 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 39790 26350 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 39790 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 42090 30430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42090 30430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 31110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44850 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 44390 19550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47610 19550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47610 25330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 30130 18530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 18530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26910 17170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 17170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 18190 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 27370 17170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19550 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19550 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20010 17850 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 21390 14110 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 42090 14110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 14110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 19550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42550 11730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 11730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 11730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 14110 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37950 14110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37950 14110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 37950 11730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45310 11730 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 13110 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18630 48110 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18630 49470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 49470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 17250 53550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 55250 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 21850 56100 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 17710 56100 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 25070 46750 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 23690 46750 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 23690 56100 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 24150 42670 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27370 42670 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 29210 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 29210 47770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 29210 47090 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32430 46750 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 32430 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 46750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 49810 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32430 35870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 35870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27830 34850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25530 34850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39790 53210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 39790 55930 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39790 55930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 49810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41170 53210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 41170 49810 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 41170 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 45730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22310 23970 ) RECT ( 0 -70 355 70 ) 
      NEW met1 ( 29670 22610 ) RECT ( 0 -70 595 70 ) 
      NEW met1 ( 42090 30430 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 30130 18530 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 27370 17170 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 19550 15130 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 37950 14110 ) RECT ( 0 -70 355 70 ) 
      NEW met1 ( 37950 11730 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 29210 47770 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 32430 42330 ) RECT ( 0 -70 355 70 ) 
      NEW met1 ( 32430 46750 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 32430 35870 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 39790 55930 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 41170 49810 ) RECT ( -595 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 41170 45730 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net18 ( input18 X ) ( _211_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 32430 52870 ) ( 34270 * )
      NEW met2 ( 32430 52870 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 14950 56610 ) ( 32430 * )
      NEW li1 ( 34270 52870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 52870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32430 56610 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14950 56610 ) L1M1_PR_MR ;
    - net19 ( input19 X ) ( _106_ A ) ( _192_ A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 14490 50150 ) ( 14950 * )
      NEW met2 ( 14950 50150 ) ( * 56780 )
      NEW met3 ( 14950 56780 ) ( 24380 * )
      NEW met3 ( 24380 56100 ) ( * 56780 )
      NEW met3 ( 24380 56100 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 31050 55590 ) ( * 56100 )
      NEW met2 ( 10810 50490 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 10810 50490 ) ( 14490 * )
      NEW met1 ( 14490 50150 ) ( * 50490 )
      NEW li1 ( 14490 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14950 50150 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 14950 56780 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 31050 56100 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 31050 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 10810 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 10810 52190 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 10810 50490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 10810 52190 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net2 ( input2 X ) ( _132_ B_N ) ( _134_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 38870 28900 ) ( * 31790 )
      NEW met3 ( 27830 28900 ) ( 38870 * )
      NEW met3 ( 27830 28900 ) ( * 29580 )
      NEW met3 ( 13570 29580 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 13570 29580 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 12650 33150 ) ( 13570 * )
      NEW met1 ( 41630 31450 ) ( * 31790 )
      NEW met1 ( 38870 31790 ) ( 41630 * )
      NEW li1 ( 38870 31790 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 38870 31790 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 38870 28900 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 13570 29580 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 13570 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 12650 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 41630 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 38870 31790 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net20 ( input20 X ) ( _193_ A0 ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 40710 44710 ) ( 41170 * )
      NEW met2 ( 40710 44710 ) ( * 55420 )
      NEW met3 ( 15410 55420 ) ( 40710 * )
      NEW met2 ( 15410 55420 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 11730 56270 ) ( 15410 * )
      NEW met1 ( 41170 44710 ) ( 45770 * )
      NEW li1 ( 45770 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41170 44710 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 40710 55420 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 15410 55420 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 15410 56270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 11730 56270 ) L1M1_PR_MR ;
    - net21 ( input21 X ) ( _196_ A0 ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 6670 56610 ) ( * 57630 )
      NEW met1 ( 43010 50150 ) ( 45770 * )
      NEW met2 ( 43010 50150 ) ( * 57630 )
      NEW met1 ( 6670 57630 ) ( 43010 * )
      NEW li1 ( 6670 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 6670 56610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6670 57630 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 45770 50150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 50150 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 57630 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 6670 56610 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net22 + USE SIGNAL ;
    - net23 ( output23 A ) ( _208_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 35190 14790 ) ( 42090 * )
      NEW met2 ( 42090 14790 ) ( * 28050 )
      NEW met1 ( 42090 28050 ) ( 46230 * )
      NEW met1 ( 46230 28050 ) ( * 28390 )
      NEW li1 ( 35190 14790 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42090 14790 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 28050 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 28390 ) L1M1_PR_MR ;
    - net24 ( output24 A ) ( _210_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 40710 19550 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 43010 19550 ) ( * 37230 )
      NEW met1 ( 43010 37230 ) ( 46230 * )
      NEW met1 ( 46230 36890 ) ( * 37230 )
      NEW li1 ( 40710 19550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43010 19550 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43010 37230 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 36890 ) L1M1_PR_MR ;
    - net25 ( output25 A ) ( _209_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 41630 18530 ) ( 43010 * )
      NEW met2 ( 41630 18530 ) ( * 33830 )
      NEW li1 ( 43010 18530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 18530 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 41630 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 33830 ) RECT ( 0 -70 355 70 )  ;
    - net26 ( output26 A ) ( _205_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 42550 37570 ) ( 45770 * )
      NEW met2 ( 42550 37570 ) ( * 37740 )
      NEW met2 ( 42090 37740 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 42090 37740 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 41630 39270 ) ( 42090 * )
      NEW li1 ( 45770 37570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42550 37570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42090 39270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 41630 39270 ) L1M1_PR_MR ;
    - net27 ( output27 A ) ( _183_ B_N ) ( _206_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 39790 29410 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 39790 29410 ) ( * 39610 )
      NEW met1 ( 37030 39610 ) ( 39790 * )
      NEW met1 ( 37030 39270 ) ( * 39610 )
      NEW met1 ( 43010 31450 ) ( 44390 * )
      NEW met1 ( 43010 30770 ) ( * 31450 )
      NEW met1 ( 39790 30770 ) ( 43010 * )
      NEW li1 ( 40250 29410 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39790 29410 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39790 39610 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37030 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 44390 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 39790 30770 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 39790 30770 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - net28 ( output28 A ) ( _183_ A ) ( _207_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 42550 30430 ) ( 44850 * )
      NEW met2 ( 42550 30430 ) ( * 34340 )
      NEW met2 ( 41630 34340 ) ( 42550 * )
      NEW met2 ( 41630 34340 ) ( * 42330 )
      NEW met1 ( 38870 42330 ) ( 41630 * )
      NEW met1 ( 45770 23970 ) ( 47610 * )
      NEW met2 ( 45770 23970 ) ( * 25500 )
      NEW met2 ( 45310 25500 ) ( 45770 * )
      NEW met2 ( 45310 25500 ) ( * 28900 )
      NEW met2 ( 45310 28900 ) ( 45770 * )
      NEW met2 ( 45770 28900 ) ( * 30430 )
      NEW met1 ( 44850 30430 ) ( 45770 * )
      NEW li1 ( 44850 30430 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42550 30430 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 42330 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38870 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 47610 23970 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 23970 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45770 30430 ) M1M2_PR ;
    - net29 ( output29 A ) ( _199_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 35650 40290 ) ( 38870 * )
      NEW met2 ( 38870 40290 ) ( * 44710 )
      NEW li1 ( 35650 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 38870 40290 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 38870 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 38870 44710 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38870 44710 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net3 ( input3 X ) ( _126_ B_N ) ( _128_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED li1 ( 11270 27710 ) ( * 32130 )
      NEW met2 ( 11270 32130 ) ( * 33150 )
      NEW met2 ( 33350 22950 ) ( * 29410 )
      NEW met1 ( 14950 29410 ) ( 33350 * )
      NEW li1 ( 14950 27710 ) ( * 29410 )
      NEW met1 ( 38870 25670 ) ( * 26010 )
      NEW met1 ( 33350 25670 ) ( 38870 * )
      NEW met1 ( 11270 27710 ) ( 14950 * )
      NEW li1 ( 11270 27710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 11270 32130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11270 32130 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 11270 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11270 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33350 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33350 22950 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33350 29410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14950 29410 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 14950 27710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 38870 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33350 25670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11270 32130 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 11270 33150 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 33350 22950 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met2 ( 33350 25670 ) RECT ( -70 -485 70 0 )  ;
    - net30 ( output30 A ) ( _203_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 28750 19550 ) ( 33810 * )
      NEW met2 ( 33810 19550 ) ( * 42330 )
      NEW li1 ( 28750 19550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33810 19550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33810 42330 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 33810 42330 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 33810 42330 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net31 ( output31 A ) ( _179_ A ) ( _202_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 40250 37570 ) ( * 40290 )
      NEW met1 ( 39330 37570 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 39330 24990 ) ( * 37570 )
      NEW met1 ( 28750 24990 ) ( 39330 * )
      NEW met1 ( 45770 53210 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 45770 48450 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 39790 48450 ) ( 45770 * )
      NEW met2 ( 39790 46580 ) ( * 48450 )
      NEW met2 ( 39790 46580 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 40250 40290 ) ( * 46580 )
      NEW li1 ( 40250 40290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 40250 40290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40250 37570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39330 37570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39330 24990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28750 24990 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 46230 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 45770 53210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 45770 48450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 39790 48450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 40250 40290 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net32 ( output32 A ) ( _196_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43930 51170 ) ( 46230 * )
      NEW met2 ( 46230 51170 ) ( * 55590 )
      NEW li1 ( 43930 51170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 51170 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 46230 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 46230 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 46230 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net33 ( output33 A ) ( _193_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 42550 45730 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 42550 45730 ) ( * 53210 )
      NEW li1 ( 43930 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42550 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42550 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 42550 53210 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 42550 53210 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net34 ( output34 A ) ( _200_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 31510 50830 ) ( 31970 * )
      NEW met2 ( 31970 50830 ) ( * 54910 )
      NEW met1 ( 31970 54910 ) ( 34730 * )
      NEW met1 ( 34730 54910 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 34730 55250 ) ( 44390 * )
      NEW met1 ( 44390 55250 ) ( * 55590 )
      NEW li1 ( 31510 50830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31970 50830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31970 54910 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 44390 55590 ) L1M1_PR_MR ;
    - net35 ( output35 A ) ( _201_ Q ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 34270 45730 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 34270 45730 ) ( * 55590 )
      NEW li1 ( 37490 45730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34270 45730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34270 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34270 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34270 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net36 ( output36 A ) ( _190_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 12190 52530 ) ( * 54910 )
      NEW met1 ( 12190 54910 ) ( 13800 * )
      NEW met1 ( 13800 54910 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 13800 55250 ) ( 15410 * )
      NEW met1 ( 15410 54910 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 15410 54910 ) ( 26450 * )
      NEW met1 ( 26450 54910 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 26450 55250 ) ( 32430 * )
      NEW met1 ( 32430 55250 ) ( * 55590 )
      NEW li1 ( 12190 52530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 52530 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12190 54910 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 32430 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 52530 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net37 ( output37 A ) ( _191_ X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met1 ( 8510 53210 ) ( * 53890 )
      NEW met1 ( 8510 53890 ) ( 45310 * )
      NEW li1 ( 8510 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 45310 53890 ) L1M1_PR_MR ;
    - net38 ( output38 A ) ( _187_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 28750 55590 ) ( * 55930 )
      NEW met1 ( 16330 55930 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 16330 55930 ) ( * 56270 )
      NEW li1 ( 28750 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 16330 56270 ) L1M1_PR_MR ;
    - net39 ( output39 A ) ( _192_ X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 19090 51170 ) ( * 52020 )
      NEW met2 ( 18630 52020 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 18630 52020 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 18630 52190 ) ( 22770 * )
      NEW li1 ( 22770 52190 ) ( * 53550 )
      NEW met1 ( 22770 53550 ) ( 31050 * )
      NEW met1 ( 31050 53210 ) ( * 53550 )
      NEW met1 ( 13570 51170 ) ( 19090 * )
      NEW li1 ( 13570 51170 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19090 51170 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18630 52190 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22770 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 22770 53550 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 31050 53210 ) L1M1_PR_MR ;
    - net4 ( input4 X ) ( _120_ B_N ) ( _122_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 43930 26010 ) ( 44020 * )
      NEW met1 ( 43930 26010 ) ( * 26690 )
      NEW met2 ( 43930 26690 ) ( * 28900 )
      NEW met2 ( 43470 28900 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 43470 28900 ) ( * 30940 )
      NEW met3 ( 10350 30940 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 10350 30940 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 9890 33150 ) ( 10350 * )
      NEW met1 ( 43010 20570 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 43930 20570 ) ( * 23460 )
      NEW met3 ( 43010 23460 ) ( 43930 * )
      NEW met3 ( 43010 23460 ) ( * 25500 )
      NEW met3 ( 43010 25500 ) ( 44390 * )
      NEW met2 ( 44390 25500 ) ( * 26690 )
      NEW met2 ( 43930 26690 ) ( 44390 * )
      NEW li1 ( 44020 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 26690 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 43470 30940 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 10350 30940 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 10350 33150 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9890 33150 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 43010 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43930 20570 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 43930 23460 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 44390 25500 ) M2M3_PR_M ;
    - net40 ( output40 A ) ( gpio_in_buf Z ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 32890 41650 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 32890 41650 ) ( * 44030 )
      NEW met1 ( 31510 44030 ) ( 32890 * )
      NEW met2 ( 31510 44030 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 30590 52870 ) ( 31510 * )
      NEW met1 ( 30590 52870 ) ( * 53210 )
      NEW met1 ( 28750 53210 ) ( 30590 * )
      NEW li1 ( 37950 41650 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32890 41650 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 32890 44030 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31510 44030 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31510 52870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28750 53210 ) L1M1_PR_MR ;
    - net5 ( input5 X ) ( _139_ B_N ) ( _141_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 26450 33490 ) ( * 33830 )
      NEW met1 ( 11270 33490 ) ( 26450 * )
      NEW met1 ( 11270 33490 ) ( * 33830 )
      NEW met2 ( 11270 33830 ) ( * 38590 )
      NEW met1 ( 9430 38590 ) ( 11270 * )
      NEW met2 ( 35190 31450 ) ( * 32300 )
      NEW met3 ( 28290 32300 ) ( 35190 * )
      NEW met2 ( 28290 32300 ) ( * 33490 )
      NEW met1 ( 26450 33490 ) ( 28290 * )
      NEW li1 ( 26450 33830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11270 33830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 11270 38590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9430 38590 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 35190 31450 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 35190 31450 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 35190 32300 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 28290 32300 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 28290 33490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 35190 31450 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net6 ( input6 X ) ( _169_ B_N ) ( _171_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 31050 42670 ) ( 31510 * )
      NEW met2 ( 31050 40290 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 15870 40290 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 15870 40290 ) ( * 41650 )
      NEW met2 ( 14490 41650 ) ( 15870 * )
      NEW met2 ( 14490 41650 ) ( * 43010 )
      NEW met1 ( 12190 43010 ) ( 14490 * )
      NEW met2 ( 31050 36890 ) ( * 40290 )
      NEW li1 ( 31510 42670 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 42670 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 40290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 15870 40290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14490 43010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 12190 43010 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 31050 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 36890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 36890 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net7 ( input7 X ) ( _151_ B_N ) ( _153_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 20930 22950 ) ( * 26350 )
      NEW met2 ( 19550 26350 ) ( 20930 * )
      NEW met2 ( 19550 26350 ) ( * 28220 )
      NEW met2 ( 19090 28220 ) ( 19550 * )
      NEW met2 ( 28750 22610 ) ( * 22780 )
      NEW met3 ( 20930 22780 ) ( 28750 * )
      NEW met2 ( 20930 22780 ) ( * 22950 )
      NEW met2 ( 19090 34510 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 20010 34510 ) ( * 35700 )
      NEW met2 ( 20010 35700 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 21850 35700 ) ( * 37230 )
      NEW met1 ( 21850 37230 ) ( * 37570 )
      NEW met1 ( 16330 37570 ) ( 21850 * )
      NEW met2 ( 16330 37570 ) ( * 48450 )
      NEW met1 ( 14950 48450 ) ( 16330 * )
      NEW met2 ( 14950 48450 ) ( * 49470 )
      NEW met1 ( 12190 49470 ) ( 14950 * )
      NEW met2 ( 19090 28220 ) ( * 34510 )
      NEW li1 ( 20930 22950 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20930 22950 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 28750 22610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 28750 22610 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 28750 22780 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 20930 22780 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 21850 37230 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16330 37570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 16330 48450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14950 48450 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 14950 49470 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 12190 49470 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20930 22950 ) RECT ( 0 -70 355 70 ) 
      NEW met1 ( 28750 22610 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net8 ( input8 X ) ( _145_ B_N ) ( _147_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 13570 15470 ) ( * 17340 )
      NEW met2 ( 13110 17340 ) ( 13570 * )
      NEW met2 ( 13110 17340 ) ( * 29070 )
      NEW met1 ( 8510 29070 ) ( 13110 * )
      NEW met2 ( 8510 29070 ) ( * 33660 )
      NEW met2 ( 8050 33660 ) ( 8510 * )
      NEW met2 ( 8050 33660 ) ( * 46750 )
      NEW met1 ( 20930 15130 ) ( * 15470 )
      NEW met1 ( 18630 15470 ) ( 20930 * )
      NEW met1 ( 13570 15470 ) ( 18630 * )
      NEW met1 ( 13570 15470 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 13110 29070 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 8510 29070 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 8050 46750 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8050 46750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18630 15470 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 20930 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 8050 46750 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - net9 ( input9 X ) ( _114_ B_N ) ( _116_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 13110 14790 ) ( * 16830 )
      NEW met1 ( 13110 14790 ) ( 13570 * )
      NEW met2 ( 13570 14620 ) ( * 14790 )
      NEW met2 ( 12650 14620 ) ( 13570 * )
      NEW met2 ( 12650 14620 ) ( * 29750 )
      NEW met1 ( 7590 29750 ) ( 12650 * )
      NEW met2 ( 7590 29750 ) ( * 36380 )
      NEW met2 ( 7130 36380 ) ( 7590 * )
      NEW met2 ( 7130 36380 ) ( * 46750 )
      NEW met1 ( 6670 46750 ) ( 7130 * )
      NEW met1 ( 24610 17170 ) ( 25990 * )
      NEW met1 ( 24610 16830 ) ( * 17170 )
      NEW met1 ( 25990 17510 ) ( 28750 * )
      NEW met1 ( 25990 17170 ) ( * 17510 )
      NEW met1 ( 13110 16830 ) ( 24610 * )
      NEW met1 ( 13570 14790 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 12650 29750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7590 29750 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 7130 46750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 6670 46750 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 25990 17170 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 28750 17510 ) L1M1_PR_MR ;
    - one ( PIN one ) ( ANTENNA_15 DIODE ) ( ANTENNA_14 DIODE ) ( const_source HI ) ( _186_ A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 46230 15810 ) ( 48530 * )
      NEW met2 ( 48530 15810 ) ( * 23460 )
      NEW met1 ( 45770 15810 ) ( 46230 * )
      NEW met1 ( 42550 28730 ) ( 48530 * )
      NEW met2 ( 48530 23460 ) ( * 28730 )
      NEW met1 ( 42090 28730 ) ( 42550 * )
      NEW met3 ( 48530 23460 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 46230 15810 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 48530 15810 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 48530 23460 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 45770 15810 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 42550 28730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 48530 28730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 42090 28730 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_ana_en ( PIN pad_gpio_ana_en ) ( output23 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 64170 29070 ) ( * 30260 )
      NEW met3 ( 64170 30260 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 47150 29070 ) ( 64170 * )
      NEW met1 ( 64170 29070 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 64170 30260 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 47150 29070 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_ana_pol ( PIN pad_gpio_ana_pol ) ( output24 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 68770 31620 ) ( * 35870 )
      NEW met3 ( 68770 31620 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 47150 35870 ) ( 68770 * )
      NEW met1 ( 68770 35870 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 68770 31620 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 47150 35870 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_ana_sel ( PIN pad_gpio_ana_sel ) ( output25 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 69230 31790 ) ( * 32980 )
      NEW met3 ( 69230 32980 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 52210 31790 ) ( * 33150 )
      NEW met1 ( 42550 33150 ) ( 52210 * )
      NEW met1 ( 52210 31790 ) ( 69230 * )
      NEW met1 ( 69230 31790 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 32980 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 42550 33150 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_dm[0] ( PIN pad_gpio_dm[0] ) ( output26 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 68310 35020 ) ( * 39270 )
      NEW met3 ( 68310 35020 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 42550 39270 ) ( * 39950 )
      NEW met1 ( 42550 39270 ) ( 68310 * )
      NEW met1 ( 68310 39270 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 68310 35020 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 42550 39950 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_dm[1] ( PIN pad_gpio_dm[1] ) ( output27 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 67850 36380 ) ( * 39950 )
      NEW met3 ( 67850 36380 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 43470 39950 ) ( * 40290 )
      NEW met1 ( 42090 40290 ) ( 43470 * )
      NEW met1 ( 42090 39950 ) ( * 40290 )
      NEW met1 ( 37950 39950 ) ( 42090 * )
      NEW met1 ( 43470 39950 ) ( 67850 * )
      NEW met1 ( 67850 39950 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 67850 36380 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 37950 39950 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_dm[2] ( PIN pad_gpio_dm[2] ) ( output28 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 69230 39100 ) ( * 42670 )
      NEW met3 ( 69230 39100 ) ( 69460 * )
      NEW met3 ( 69460 38420 ) ( * 39100 )
      NEW met3 ( 69460 38420 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 62100 42670 ) ( 69230 * )
      NEW met1 ( 62100 41650 ) ( * 42670 )
      NEW met1 ( 39790 41650 ) ( 62100 * )
      NEW met1 ( 69230 42670 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 39100 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 39790 41650 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_holdover ( PIN pad_gpio_holdover ) ( output29 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 50830 39780 ) ( * 45390 )
      NEW met1 ( 39790 45390 ) ( 50830 * )
      NEW met3 ( 50830 39780 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 50830 39780 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 50830 45390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 39790 45390 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_ib_mode_sel ( PIN pad_gpio_ib_mode_sel ) ( output30 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 48070 41140 ) ( * 43010 )
      NEW met1 ( 34730 43010 ) ( 48070 * )
      NEW met3 ( 48070 41140 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 48070 41140 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 48070 43010 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34730 43010 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_in ( PIN pad_gpio_in ) ( ANTENNA_16 DIODE ) ( input16 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 68310 43180 ) ( * 49980 )
      NEW met3 ( 68310 43180 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 16790 45050 ) ( * 53380 )
      NEW met3 ( 16790 53380 ) ( 40250 * )
      NEW met2 ( 40250 49980 ) ( * 53380 )
      NEW met1 ( 14490 44710 ) ( * 45050 )
      NEW met1 ( 13110 45050 ) ( 16790 * )
      NEW met3 ( 40250 49980 ) ( 68310 * )
      NEW li1 ( 13110 45050 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 68310 49980 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 68310 43180 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 16790 45050 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 16790 53380 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 40250 53380 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 40250 49980 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 14490 44710 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 14490 44710 ) RECT ( 0 -70 255 70 )  ;
    - pad_gpio_inenb ( PIN pad_gpio_inenb ) ( output31 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 67850 45220 ) ( * 52190 )
      NEW met3 ( 67850 45220 ) ( 69460 * )
      NEW met3 ( 69460 44540 ) ( * 45220 )
      NEW met3 ( 69460 44540 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 47150 52190 ) ( 67850 * )
      NEW met1 ( 67850 52190 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 67850 45220 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 47150 52190 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_out ( PIN pad_gpio_out ) ( output32 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 47150 46580 ) ( * 54910 )
      NEW met3 ( 47150 46580 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 47150 46580 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 47150 54910 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 47150 54910 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 47150 54910 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - pad_gpio_outenb ( PIN pad_gpio_outenb ) ( output33 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 69230 47940 ) ( * 48790 )
      NEW met3 ( 69230 47940 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 52670 48790 ) ( * 52530 )
      NEW met1 ( 46690 52530 ) ( 52670 * )
      NEW met1 ( 46690 52190 ) ( * 52530 )
      NEW met1 ( 43470 52190 ) ( 46690 * )
      NEW met1 ( 52670 48790 ) ( 69230 * )
      NEW met1 ( 69230 48790 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 47940 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 52670 48790 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 52670 52530 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 43470 52190 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_slow_sel ( PIN pad_gpio_slow_sel ) ( output34 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 69230 49300 ) ( * 55250 )
      NEW met3 ( 69230 49300 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 45310 54910 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 45310 55250 ) ( 69230 * )
      NEW met1 ( 69230 55250 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 49300 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 45310 54910 ) L1M1_PR_MR ;
    - pad_gpio_vtrip_sel ( PIN pad_gpio_vtrip_sel ) ( output35 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 48530 51340 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 35190 56610 ) ( 48530 * )
      NEW met3 ( 48530 51340 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 48530 51340 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 48530 56610 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 35190 56610 ) L1M1_PR_MR ;
    - resetn ( PIN resetn ) ( input17 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 69460 52700 ) ( * 53380 )
      NEW met3 ( 69460 52700 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 37030 55590 ) ( 41630 * )
      NEW met2 ( 41630 53380 ) ( * 55590 )
      NEW met3 ( 41630 53380 ) ( 69460 * )
      NEW li1 ( 37030 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 55590 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 41630 53380 ) M2M3_PR_M ;
    - resetn_out ( PIN resetn_out ) ( output36 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 47610 54740 ) ( * 56270 )
      NEW met1 ( 33350 56270 ) ( 47610 * )
      NEW met3 ( 47610 54740 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met2 ( 47610 54740 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 47610 56270 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33350 56270 ) L1M1_PR_MR ;
    - serial_clock ( PIN serial_clock ) ( clkbuf_0_serial_clock A ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 68770 38590 ) ( * 56100 )
      NEW met3 ( 68770 56100 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 62100 38590 ) ( 68770 * )
      NEW met1 ( 62100 38590 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 34270 38930 ) ( 62100 * )
      NEW met2 ( 34270 33830 ) ( * 38930 )
      NEW met1 ( 31050 33830 ) ( 34270 * )
      NEW met1 ( 68770 38590 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 68770 56100 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 34270 38930 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34270 33830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31050 33830 ) L1M1_PR_MR ;
    - serial_clock_out ( PIN serial_clock_out ) ( output37 X ) + USE CLOCK
      + ROUTED met2 ( 7590 52530 ) ( * 52700 )
      NEW met2 ( 67390 52700 ) ( * 57460 )
      NEW met3 ( 67390 57460 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met3 ( 7590 52700 ) ( 67390 * )
      NEW met2 ( 7590 52700 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 7590 52530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 7590 52530 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 67390 52700 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 67390 57460 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 7590 52530 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - serial_data_in ( PIN serial_data_in ) ( ANTENNA_17 DIODE ) ( input18 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 15870 55590 ) ( * 59500 )
      NEW met1 ( 14490 55590 ) ( 15870 * )
      NEW met3 ( 15870 59500 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 15870 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15870 55590 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 15870 59500 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 14490 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 15870 55590 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - serial_data_out ( PIN serial_data_out ) ( output38 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 29670 56270 ) ( 30130 * )
      NEW met2 ( 30130 56270 ) ( * 60860 )
      NEW met3 ( 30130 60860 ) ( 70380 * 0 )
      NEW li1 ( 29670 56270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30130 56270 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 30130 60860 ) M2M3_PR_M ;
    - serial_data_pre ( _223_ Q ) ( _207_ D ) ( _186_ B ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 38410 26690 ) ( 43470 * )
      NEW met2 ( 43470 26690 ) ( * 28390 )
      NEW met1 ( 37950 23290 ) ( 38870 * )
      NEW met2 ( 38870 23290 ) ( * 26690 )
      NEW li1 ( 38410 26690 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 26690 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 43470 28390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 43470 28390 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37950 23290 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 38870 23290 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 38870 26690 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 43470 28390 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 38870 26690 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - serial_load ( PIN serial_load ) ( ANTENNA_21 DIODE ) ( input19 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 11730 62220 ) ( 34500 * )
      NEW met3 ( 34500 62220 ) ( * 62900 )
      NEW met3 ( 34500 62900 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 10350 53210 ) ( 11730 * )
      NEW met2 ( 11730 53210 ) ( * 62220 )
      NEW met2 ( 11730 62220 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 11730 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11730 53210 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 10350 53210 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 11730 53210 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - serial_load_out ( PIN serial_load_out ) ( output39 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 83950 64260 ) ( 84180 * 0 )
      NEW met2 ( 83950 52870 ) ( * 64260 )
      NEW met1 ( 62100 52870 ) ( 83950 * )
      NEW met1 ( 62100 52870 ) ( * 53550 )
      NEW met1 ( 43930 53550 ) ( 62100 * )
      NEW met1 ( 43930 52870 ) ( * 53550 )
      NEW met1 ( 34730 52870 ) ( 43930 * )
      NEW met2 ( 34730 52870 ) ( * 53550 )
      NEW met1 ( 31970 53550 ) ( 34730 * )
      NEW met1 ( 31970 52530 ) ( * 53550 )
      NEW met2 ( 83950 64260 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 83950 52870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34730 52870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 34730 53550 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 31970 52530 ) L1M1_PR_MR ;
    - shift_register\[0\] ( _212_ D ) ( _211_ Q ) ( _198_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 41630 46580 ) ( * 52190 )
      NEW met1 ( 34730 47770 ) ( 37030 * )
      NEW met2 ( 34730 47770 ) ( * 48620 )
      NEW met3 ( 22770 48620 ) ( 34730 * )
      NEW met2 ( 22770 48450 ) ( * 48620 )
      NEW met1 ( 17250 48450 ) ( 22770 * )
      NEW met1 ( 17250 48110 ) ( * 48450 )
      NEW met1 ( 15410 48110 ) ( 17250 * )
      NEW met2 ( 37030 46580 ) ( * 47770 )
      NEW met3 ( 37030 46580 ) ( 41630 * )
      NEW li1 ( 41630 52190 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 41630 52190 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 41630 46580 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 37030 47770 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 34730 47770 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 34730 48620 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 22770 48620 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 22770 48450 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 15410 48110 ) L1M1_PR_MR
      NEW met2 ( 37030 46580 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 37030 47770 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 41630 52190 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 37030 47770 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[10\] ( _222_ D ) ( _221_ Q ) ( _205_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 36110 36550 ) ( 37950 * )
      NEW met2 ( 37950 36550 ) ( * 50660 )
      NEW met3 ( 37950 50660 ) ( 39330 * )
      NEW met2 ( 39330 50660 ) ( * 50830 )
      NEW met1 ( 39330 50830 ) ( 40710 * )
      NEW met1 ( 27370 31790 ) ( 27830 * )
      NEW met2 ( 27830 31790 ) ( * 36210 )
      NEW met2 ( 27830 36210 ) ( 28290 * )
      NEW met1 ( 28290 36210 ) ( 34730 * )
      NEW met1 ( 34730 36210 ) ( * 36550 )
      NEW met1 ( 34730 36550 ) ( 36110 * )
      NEW li1 ( 36110 36550 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 37950 36550 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 37950 50660 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 39330 50660 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 39330 50830 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 40710 50830 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 27370 31790 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 27830 31790 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 28290 36210 ) M1M2_PR ;
    - shift_register\[11\] ( _223_ D ) ( _222_ Q ) ( _206_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 30590 28730 ) ( * 30430 )
      NEW met1 ( 30590 30430 ) ( 34730 * )
      NEW met1 ( 30590 26350 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 30590 26350 ) ( * 28730 )
      NEW li1 ( 30590 28730 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30590 28730 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 30430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 34730 30430 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 31050 26350 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30590 26350 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 30590 28730 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[1\] ( _213_ D ) ( _212_ Q ) ( _204_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 16790 41990 ) ( 22770 * )
      NEW met2 ( 22770 41990 ) ( * 46750 )
      NEW met2 ( 20470 36890 ) ( * 37570 )
      NEW met2 ( 19550 37570 ) ( 20470 * )
      NEW met2 ( 19550 37570 ) ( * 41990 )
      NEW li1 ( 16790 41990 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 41990 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 22770 46750 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 22770 46750 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20470 36890 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20470 36890 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19550 41990 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 22770 46750 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 20470 36890 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 19550 41990 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[2\] ( _214_ D ) ( _213_ Q ) ( _199_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 25990 32130 ) ( * 39270 )
      NEW met1 ( 18170 32130 ) ( 25990 * )
      NEW met1 ( 18170 31790 ) ( * 32130 )
      NEW met1 ( 24150 41310 ) ( 25990 * )
      NEW met2 ( 25990 39270 ) ( * 41310 )
      NEW li1 ( 25990 39270 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25990 39270 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25990 32130 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 18170 31790 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 24150 41310 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25990 41310 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25990 39270 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[3\] ( _215_ D ) ( _214_ Q ) ( _202_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 18170 28050 ) ( * 30430 )
      NEW met1 ( 18170 30430 ) ( 25530 * )
      NEW met1 ( 18170 26010 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 18170 26010 ) ( * 28050 )
      NEW li1 ( 18170 28050 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 28050 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 30430 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25530 30430 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 19090 26010 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18170 26010 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 18170 28050 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[4\] ( _216_ D ) ( _215_ Q ) ( _203_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 19090 20570 ) ( * 27710 )
      NEW met1 ( 19090 27710 ) ( 25530 * )
      NEW met1 ( 18170 17850 ) ( 18630 * )
      NEW met2 ( 18630 17850 ) ( 19090 * )
      NEW met2 ( 19090 17850 ) ( * 20570 )
      NEW li1 ( 19090 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 19090 20570 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19090 27710 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25530 27710 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 18170 17850 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 18630 17850 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 19090 20570 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[5\] ( _217_ D ) ( _216_ Q ) ( _208_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20470 11730 ) ( 21850 * )
      NEW met1 ( 21850 15130 ) ( 25530 * )
      NEW met2 ( 25530 15130 ) ( * 16830 )
      NEW met2 ( 21850 11730 ) ( * 15130 )
      NEW met1 ( 21850 11730 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 20470 11730 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 25530 15130 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21850 15130 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 25530 16830 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 25530 16830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25530 15130 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 25530 16830 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 25530 15130 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[6\] ( _218_ D ) ( _217_ Q ) ( _209_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 30130 12410 ) ( 32430 * )
      NEW met1 ( 27830 12750 ) ( 29210 * )
      NEW met1 ( 29210 12410 ) ( * 12750 )
      NEW met1 ( 29210 12410 ) ( 30130 * )
      NEW met1 ( 32430 17510 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 32430 12410 ) ( * 17510 )
      NEW li1 ( 30130 12410 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 12410 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27830 12750 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 32430 17510 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 33350 17510 ) L1M1_PR_MR ;
    - shift_register\[7\] ( _219_ D ) ( _218_ Q ) ( _210_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 26450 50830 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 26450 50830 ) ( * 52020 )
      NEW met3 ( 17710 52020 ) ( 26450 * )
      NEW met2 ( 17710 52020 ) ( * 52870 )
      NEW met1 ( 14950 52870 ) ( 17710 * )
      NEW met2 ( 31050 20570 ) ( * 30940 )
      NEW met2 ( 30590 30940 ) ( 31050 * )
      NEW met1 ( 30590 11390 ) ( 37490 * )
      NEW met2 ( 30590 11390 ) ( * 20570 )
      NEW met2 ( 30590 20570 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 30590 30940 ) ( * 50830 )
      NEW met1 ( 30590 50830 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 26450 50830 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 26450 52020 ) M2M3_PR_M
      NEW met2 ( 17710 52020 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 17710 52870 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 14950 52870 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 31050 20570 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 20570 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 37490 11390 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30590 11390 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 20570 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[8\] ( _220_ D ) ( _219_ Q ) ( _200_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 20010 52870 ) ( 22310 * )
      NEW met2 ( 20010 52870 ) ( * 55250 )
      NEW met1 ( 19550 55250 ) ( 20010 * )
      NEW met2 ( 21850 50490 ) ( * 52870 )
      NEW li1 ( 22310 52870 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 20010 52870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 20010 55250 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 19550 55250 ) L1M1_PR_MR
      NEW li1 ( 21850 50490 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 21850 50490 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 52870 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 21850 50490 ) RECT ( -355 -70 0 70 ) 
      NEW met1 ( 21850 52870 ) RECT ( -595 -70 0 70 )  ;
    - shift_register\[9\] ( _221_ D ) ( _220_ Q ) ( _201_ D ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met1 ( 31050 49810 ) ( 33350 * )
      NEW met2 ( 31050 49810 ) ( * 54910 )
      NEW met1 ( 26910 54910 ) ( 31050 * )
      NEW met1 ( 27830 45050 ) ( 31050 * )
      NEW met2 ( 31050 45050 ) ( * 49810 )
      NEW li1 ( 33350 49810 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 49810 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 31050 54910 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 26910 54910 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 31050 45050 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 27830 45050 ) L1M1_PR_MR ;
    - user_gpio_in ( PIN user_gpio_in ) ( output40 X ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 30590 65620 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 29670 52530 ) ( 30590 * )
      NEW met2 ( 30590 52530 ) ( * 65620 )
      NEW met2 ( 30590 65620 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 29670 52530 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 30590 52530 ) M1M2_PR ;
    - user_gpio_oeb ( PIN user_gpio_oeb ) ( ANTENNA_18 DIODE ) ( input20 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 12190 66980 ) ( 34500 * )
      NEW met3 ( 34500 66980 ) ( * 67660 )
      NEW met3 ( 34500 67660 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 12190 55590 ) ( 12650 * )
      NEW met1 ( 10350 55590 ) ( 12190 * )
      NEW met2 ( 12190 55590 ) ( * 66980 )
      NEW met2 ( 12190 66980 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 12650 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 12190 55590 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 10350 55590 ) L1M1_PR_MR ;
    - user_gpio_out ( PIN user_gpio_out ) ( ANTENNA_19 DIODE ) ( input21 A ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met3 ( 83030 69020 ) ( 83260 * 0 )
      NEW met2 ( 83030 57970 ) ( * 69020 )
      NEW met2 ( 9430 56610 ) ( * 57970 )
      NEW met1 ( 7590 55590 ) ( 9430 * )
      NEW met2 ( 9430 55590 ) ( * 56610 )
      NEW met1 ( 9430 57970 ) ( 83030 * )
      NEW met2 ( 83030 69020 ) M2M3_PR_M
      NEW met1 ( 83030 57970 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 9430 56610 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9430 56610 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9430 57970 ) M1M2_PR
      NEW li1 ( 7590 55590 ) L1M1_PR_MR
      NEW met1 ( 9430 55590 ) M1M2_PR
      NEW met1 ( 9430 56610 ) RECT ( -355 -70 0 70 )  ;
    - zero ( PIN zero ) ( const_source LO ) + USE SIGNAL
      + ROUTED met2 ( 69230 14110 ) ( * 22100 )
      NEW met3 ( 69230 22100 ) ( 70380 * 0 )
      NEW met1 ( 47150 14110 ) ( 69230 * )
      NEW met1 ( 69230 14110 ) M1M2_PR
      NEW met2 ( 69230 22100 ) M2M3_PR_M
      NEW li1 ( 47150 14110 ) L1M1_PR_MR ;
END NETS
END DESIGN
