VERSION 5.7 ;
   NAMESCASESENSITIVE ON ;
   DIVIDERCHAR "/" ;
   BUSBITCHARS "()" ;
   DESIGN chip_io ;
   UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
   DIEAREA ( 0 0 ) ( 3588000 5188000 ) ;

VIAS 20 ;
   - via4_11800_22760
      + RECT met4 ( -5900 -11380 ) ( 5900 11380 )
      + RECT met5 ( -5900 -11380 ) ( 5900 11380 )
      + RECT via4 ( -5000 -9000 ) ( -3000 -7000 )
      + RECT via4 ( -1000 -9000 ) ( 1000 -7000 )
      + RECT via4 ( 3000 -9000 ) ( 5000 -7000 )
      + RECT via4 ( -5000 -5000 ) ( -3000 -3000 )
      + RECT via4 ( -1000 -5000 ) ( 1000 -3000 )
      + RECT via4 ( 3000 -5000 ) ( 5000 -3000 )
      + RECT via4 ( -5000 -1000 ) ( -3000 1000 )
      + RECT via4 ( -1000 -1000 ) ( 1000 1000 )
      + RECT via4 ( 3000 -1000 ) ( 5000 1000 )
      + RECT via4 ( -5000 3000 ) ( -3000 5000 )
      + RECT via4 ( -1000 3000 ) ( 1000 5000 )
      + RECT via4 ( 3000 3000 ) ( 5000 5000 )
      + RECT via4 ( -5000 7000 ) ( -3000 9000 )
      + RECT via4 ( -1000 7000 ) ( 1000 9000 )
      + RECT via4 ( 3000 7000 ) ( 5000 9000 ) ;
   - via3_11800_22760
      + RECT met3 ( -5900 -11380 ) ( 5900 11380 )
      + RECT met4 ( -5900 -11380 ) ( 5900 11380 )
      + RECT via3 ( -5750 -10750 ) ( -5250 -10250 )
      + RECT via3 ( -4750 -10750 ) ( -4250 -10250 )
      + RECT via3 ( -3750 -10750 ) ( -3250 -10250 )
      + RECT via3 ( -2750 -10750 ) ( -2250 -10250 )
      + RECT via3 ( -1750 -10750 ) ( -1250 -10250 )
      + RECT via3 ( -750 -10750 ) ( -250 -10250 )
      + RECT via3 ( 250 -10750 ) ( 750 -10250 )
      + RECT via3 ( 1250 -10750 ) ( 1750 -10250 )
      + RECT via3 ( 2250 -10750 ) ( 2750 -10250 )
      + RECT via3 ( 3250 -10750 ) ( 3750 -10250 )
      + RECT via3 ( 4250 -10750 ) ( 4750 -10250 )
      + RECT via3 ( 5250 -10750 ) ( 5750 -10250 )
      + RECT via3 ( -5750 -9750 ) ( -5250 -9250 )
      + RECT via3 ( -4750 -9750 ) ( -4250 -9250 )
      + RECT via3 ( -3750 -9750 ) ( -3250 -9250 )
      + RECT via3 ( -2750 -9750 ) ( -2250 -9250 )
      + RECT via3 ( -1750 -9750 ) ( -1250 -9250 )
      + RECT via3 ( -750 -9750 ) ( -250 -9250 )
      + RECT via3 ( 250 -9750 ) ( 750 -9250 )
      + RECT via3 ( 1250 -9750 ) ( 1750 -9250 )
      + RECT via3 ( 2250 -9750 ) ( 2750 -9250 )
      + RECT via3 ( 3250 -9750 ) ( 3750 -9250 )
      + RECT via3 ( 4250 -9750 ) ( 4750 -9250 )
      + RECT via3 ( 5250 -9750 ) ( 5750 -9250 )
      + RECT via3 ( -5750 -8750 ) ( -5250 -8250 )
      + RECT via3 ( -4750 -8750 ) ( -4250 -8250 )
      + RECT via3 ( -3750 -8750 ) ( -3250 -8250 )
      + RECT via3 ( -2750 -8750 ) ( -2250 -8250 )
      + RECT via3 ( -1750 -8750 ) ( -1250 -8250 )
      + RECT via3 ( -750 -8750 ) ( -250 -8250 )
      + RECT via3 ( 250 -8750 ) ( 750 -8250 )
      + RECT via3 ( 1250 -8750 ) ( 1750 -8250 )
      + RECT via3 ( 2250 -8750 ) ( 2750 -8250 )
      + RECT via3 ( 3250 -8750 ) ( 3750 -8250 )
      + RECT via3 ( 4250 -8750 ) ( 4750 -8250 )
      + RECT via3 ( 5250 -8750 ) ( 5750 -8250 )
      + RECT via3 ( -5750 -7750 ) ( -5250 -7250 )
      + RECT via3 ( -4750 -7750 ) ( -4250 -7250 )
      + RECT via3 ( -3750 -7750 ) ( -3250 -7250 )
      + RECT via3 ( -2750 -7750 ) ( -2250 -7250 )
      + RECT via3 ( -1750 -7750 ) ( -1250 -7250 )
      + RECT via3 ( -750 -7750 ) ( -250 -7250 )
      + RECT via3 ( 250 -7750 ) ( 750 -7250 )
      + RECT via3 ( 1250 -7750 ) ( 1750 -7250 )
      + RECT via3 ( 2250 -7750 ) ( 2750 -7250 )
      + RECT via3 ( 3250 -7750 ) ( 3750 -7250 )
      + RECT via3 ( 4250 -7750 ) ( 4750 -7250 )
      + RECT via3 ( 5250 -7750 ) ( 5750 -7250 )
      + RECT via3 ( -5750 -6750 ) ( -5250 -6250 )
      + RECT via3 ( -4750 -6750 ) ( -4250 -6250 )
      + RECT via3 ( -3750 -6750 ) ( -3250 -6250 )
      + RECT via3 ( -2750 -6750 ) ( -2250 -6250 )
      + RECT via3 ( -1750 -6750 ) ( -1250 -6250 )
      + RECT via3 ( -750 -6750 ) ( -250 -6250 )
      + RECT via3 ( 250 -6750 ) ( 750 -6250 )
      + RECT via3 ( 1250 -6750 ) ( 1750 -6250 )
      + RECT via3 ( 2250 -6750 ) ( 2750 -6250 )
      + RECT via3 ( 3250 -6750 ) ( 3750 -6250 )
      + RECT via3 ( 4250 -6750 ) ( 4750 -6250 )
      + RECT via3 ( 5250 -6750 ) ( 5750 -6250 )
      + RECT via3 ( -5750 -5750 ) ( -5250 -5250 )
      + RECT via3 ( -4750 -5750 ) ( -4250 -5250 )
      + RECT via3 ( -3750 -5750 ) ( -3250 -5250 )
      + RECT via3 ( -2750 -5750 ) ( -2250 -5250 )
      + RECT via3 ( -1750 -5750 ) ( -1250 -5250 )
      + RECT via3 ( -750 -5750 ) ( -250 -5250 )
      + RECT via3 ( 250 -5750 ) ( 750 -5250 )
      + RECT via3 ( 1250 -5750 ) ( 1750 -5250 )
      + RECT via3 ( 2250 -5750 ) ( 2750 -5250 )
      + RECT via3 ( 3250 -5750 ) ( 3750 -5250 )
      + RECT via3 ( 4250 -5750 ) ( 4750 -5250 )
      + RECT via3 ( 5250 -5750 ) ( 5750 -5250 )
      + RECT via3 ( -5750 -4750 ) ( -5250 -4250 )
      + RECT via3 ( -4750 -4750 ) ( -4250 -4250 )
      + RECT via3 ( -3750 -4750 ) ( -3250 -4250 )
      + RECT via3 ( -2750 -4750 ) ( -2250 -4250 )
      + RECT via3 ( -1750 -4750 ) ( -1250 -4250 )
      + RECT via3 ( -750 -4750 ) ( -250 -4250 )
      + RECT via3 ( 250 -4750 ) ( 750 -4250 )
      + RECT via3 ( 1250 -4750 ) ( 1750 -4250 )
      + RECT via3 ( 2250 -4750 ) ( 2750 -4250 )
      + RECT via3 ( 3250 -4750 ) ( 3750 -4250 )
      + RECT via3 ( 4250 -4750 ) ( 4750 -4250 )
      + RECT via3 ( 5250 -4750 ) ( 5750 -4250 )
      + RECT via3 ( -5750 -3750 ) ( -5250 -3250 )
      + RECT via3 ( -4750 -3750 ) ( -4250 -3250 )
      + RECT via3 ( -3750 -3750 ) ( -3250 -3250 )
      + RECT via3 ( -2750 -3750 ) ( -2250 -3250 )
      + RECT via3 ( -1750 -3750 ) ( -1250 -3250 )
      + RECT via3 ( -750 -3750 ) ( -250 -3250 )
      + RECT via3 ( 250 -3750 ) ( 750 -3250 )
      + RECT via3 ( 1250 -3750 ) ( 1750 -3250 )
      + RECT via3 ( 2250 -3750 ) ( 2750 -3250 )
      + RECT via3 ( 3250 -3750 ) ( 3750 -3250 )
      + RECT via3 ( 4250 -3750 ) ( 4750 -3250 )
      + RECT via3 ( 5250 -3750 ) ( 5750 -3250 )
      + RECT via3 ( -5750 -2750 ) ( -5250 -2250 )
      + RECT via3 ( -4750 -2750 ) ( -4250 -2250 )
      + RECT via3 ( -3750 -2750 ) ( -3250 -2250 )
      + RECT via3 ( -2750 -2750 ) ( -2250 -2250 )
      + RECT via3 ( -1750 -2750 ) ( -1250 -2250 )
      + RECT via3 ( -750 -2750 ) ( -250 -2250 )
      + RECT via3 ( 250 -2750 ) ( 750 -2250 )
      + RECT via3 ( 1250 -2750 ) ( 1750 -2250 )
      + RECT via3 ( 2250 -2750 ) ( 2750 -2250 )
      + RECT via3 ( 3250 -2750 ) ( 3750 -2250 )
      + RECT via3 ( 4250 -2750 ) ( 4750 -2250 )
      + RECT via3 ( 5250 -2750 ) ( 5750 -2250 )
      + RECT via3 ( -5750 -1750 ) ( -5250 -1250 )
      + RECT via3 ( -4750 -1750 ) ( -4250 -1250 )
      + RECT via3 ( -3750 -1750 ) ( -3250 -1250 )
      + RECT via3 ( -2750 -1750 ) ( -2250 -1250 )
      + RECT via3 ( -1750 -1750 ) ( -1250 -1250 )
      + RECT via3 ( -750 -1750 ) ( -250 -1250 )
      + RECT via3 ( 250 -1750 ) ( 750 -1250 )
      + RECT via3 ( 1250 -1750 ) ( 1750 -1250 )
      + RECT via3 ( 2250 -1750 ) ( 2750 -1250 )
      + RECT via3 ( 3250 -1750 ) ( 3750 -1250 )
      + RECT via3 ( 4250 -1750 ) ( 4750 -1250 )
      + RECT via3 ( 5250 -1750 ) ( 5750 -1250 )
      + RECT via3 ( -5750 -750 ) ( -5250 -250 )
      + RECT via3 ( -4750 -750 ) ( -4250 -250 )
      + RECT via3 ( -3750 -750 ) ( -3250 -250 )
      + RECT via3 ( -2750 -750 ) ( -2250 -250 )
      + RECT via3 ( -1750 -750 ) ( -1250 -250 )
      + RECT via3 ( -750 -750 ) ( -250 -250 )
      + RECT via3 ( 250 -750 ) ( 750 -250 )
      + RECT via3 ( 1250 -750 ) ( 1750 -250 )
      + RECT via3 ( 2250 -750 ) ( 2750 -250 )
      + RECT via3 ( 3250 -750 ) ( 3750 -250 )
      + RECT via3 ( 4250 -750 ) ( 4750 -250 )
      + RECT via3 ( 5250 -750 ) ( 5750 -250 )
      + RECT via3 ( -5750 250 ) ( -5250 750 )
      + RECT via3 ( -4750 250 ) ( -4250 750 )
      + RECT via3 ( -3750 250 ) ( -3250 750 )
      + RECT via3 ( -2750 250 ) ( -2250 750 )
      + RECT via3 ( -1750 250 ) ( -1250 750 )
      + RECT via3 ( -750 250 ) ( -250 750 )
      + RECT via3 ( 250 250 ) ( 750 750 )
      + RECT via3 ( 1250 250 ) ( 1750 750 )
      + RECT via3 ( 2250 250 ) ( 2750 750 )
      + RECT via3 ( 3250 250 ) ( 3750 750 )
      + RECT via3 ( 4250 250 ) ( 4750 750 )
      + RECT via3 ( 5250 250 ) ( 5750 750 )
      + RECT via3 ( -5750 1250 ) ( -5250 1750 )
      + RECT via3 ( -4750 1250 ) ( -4250 1750 )
      + RECT via3 ( -3750 1250 ) ( -3250 1750 )
      + RECT via3 ( -2750 1250 ) ( -2250 1750 )
      + RECT via3 ( -1750 1250 ) ( -1250 1750 )
      + RECT via3 ( -750 1250 ) ( -250 1750 )
      + RECT via3 ( 250 1250 ) ( 750 1750 )
      + RECT via3 ( 1250 1250 ) ( 1750 1750 )
      + RECT via3 ( 2250 1250 ) ( 2750 1750 )
      + RECT via3 ( 3250 1250 ) ( 3750 1750 )
      + RECT via3 ( 4250 1250 ) ( 4750 1750 )
      + RECT via3 ( 5250 1250 ) ( 5750 1750 )
      + RECT via3 ( -5750 2250 ) ( -5250 2750 )
      + RECT via3 ( -4750 2250 ) ( -4250 2750 )
      + RECT via3 ( -3750 2250 ) ( -3250 2750 )
      + RECT via3 ( -2750 2250 ) ( -2250 2750 )
      + RECT via3 ( -1750 2250 ) ( -1250 2750 )
      + RECT via3 ( -750 2250 ) ( -250 2750 )
      + RECT via3 ( 250 2250 ) ( 750 2750 )
      + RECT via3 ( 1250 2250 ) ( 1750 2750 )
      + RECT via3 ( 2250 2250 ) ( 2750 2750 )
      + RECT via3 ( 3250 2250 ) ( 3750 2750 )
      + RECT via3 ( 4250 2250 ) ( 4750 2750 )
      + RECT via3 ( 5250 2250 ) ( 5750 2750 )
      + RECT via3 ( -5750 3250 ) ( -5250 3750 )
      + RECT via3 ( -4750 3250 ) ( -4250 3750 )
      + RECT via3 ( -3750 3250 ) ( -3250 3750 )
      + RECT via3 ( -2750 3250 ) ( -2250 3750 )
      + RECT via3 ( -1750 3250 ) ( -1250 3750 )
      + RECT via3 ( -750 3250 ) ( -250 3750 )
      + RECT via3 ( 250 3250 ) ( 750 3750 )
      + RECT via3 ( 1250 3250 ) ( 1750 3750 )
      + RECT via3 ( 2250 3250 ) ( 2750 3750 )
      + RECT via3 ( 3250 3250 ) ( 3750 3750 )
      + RECT via3 ( 4250 3250 ) ( 4750 3750 )
      + RECT via3 ( 5250 3250 ) ( 5750 3750 )
      + RECT via3 ( -5750 4250 ) ( -5250 4750 )
      + RECT via3 ( -4750 4250 ) ( -4250 4750 )
      + RECT via3 ( -3750 4250 ) ( -3250 4750 )
      + RECT via3 ( -2750 4250 ) ( -2250 4750 )
      + RECT via3 ( -1750 4250 ) ( -1250 4750 )
      + RECT via3 ( -750 4250 ) ( -250 4750 )
      + RECT via3 ( 250 4250 ) ( 750 4750 )
      + RECT via3 ( 1250 4250 ) ( 1750 4750 )
      + RECT via3 ( 2250 4250 ) ( 2750 4750 )
      + RECT via3 ( 3250 4250 ) ( 3750 4750 )
      + RECT via3 ( 4250 4250 ) ( 4750 4750 )
      + RECT via3 ( 5250 4250 ) ( 5750 4750 )
      + RECT via3 ( -5750 5250 ) ( -5250 5750 )
      + RECT via3 ( -4750 5250 ) ( -4250 5750 )
      + RECT via3 ( -3750 5250 ) ( -3250 5750 )
      + RECT via3 ( -2750 5250 ) ( -2250 5750 )
      + RECT via3 ( -1750 5250 ) ( -1250 5750 )
      + RECT via3 ( -750 5250 ) ( -250 5750 )
      + RECT via3 ( 250 5250 ) ( 750 5750 )
      + RECT via3 ( 1250 5250 ) ( 1750 5750 )
      + RECT via3 ( 2250 5250 ) ( 2750 5750 )
      + RECT via3 ( 3250 5250 ) ( 3750 5750 )
      + RECT via3 ( 4250 5250 ) ( 4750 5750 )
      + RECT via3 ( 5250 5250 ) ( 5750 5750 )
      + RECT via3 ( -5750 6250 ) ( -5250 6750 )
      + RECT via3 ( -4750 6250 ) ( -4250 6750 )
      + RECT via3 ( -3750 6250 ) ( -3250 6750 )
      + RECT via3 ( -2750 6250 ) ( -2250 6750 )
      + RECT via3 ( -1750 6250 ) ( -1250 6750 )
      + RECT via3 ( -750 6250 ) ( -250 6750 )
      + RECT via3 ( 250 6250 ) ( 750 6750 )
      + RECT via3 ( 1250 6250 ) ( 1750 6750 )
      + RECT via3 ( 2250 6250 ) ( 2750 6750 )
      + RECT via3 ( 3250 6250 ) ( 3750 6750 )
      + RECT via3 ( 4250 6250 ) ( 4750 6750 )
      + RECT via3 ( 5250 6250 ) ( 5750 6750 )
      + RECT via3 ( -5750 7250 ) ( -5250 7750 )
      + RECT via3 ( -4750 7250 ) ( -4250 7750 )
      + RECT via3 ( -3750 7250 ) ( -3250 7750 )
      + RECT via3 ( -2750 7250 ) ( -2250 7750 )
      + RECT via3 ( -1750 7250 ) ( -1250 7750 )
      + RECT via3 ( -750 7250 ) ( -250 7750 )
      + RECT via3 ( 250 7250 ) ( 750 7750 )
      + RECT via3 ( 1250 7250 ) ( 1750 7750 )
      + RECT via3 ( 2250 7250 ) ( 2750 7750 )
      + RECT via3 ( 3250 7250 ) ( 3750 7750 )
      + RECT via3 ( 4250 7250 ) ( 4750 7750 )
      + RECT via3 ( 5250 7250 ) ( 5750 7750 )
      + RECT via3 ( -5750 8250 ) ( -5250 8750 )
      + RECT via3 ( -4750 8250 ) ( -4250 8750 )
      + RECT via3 ( -3750 8250 ) ( -3250 8750 )
      + RECT via3 ( -2750 8250 ) ( -2250 8750 )
      + RECT via3 ( -1750 8250 ) ( -1250 8750 )
      + RECT via3 ( -750 8250 ) ( -250 8750 )
      + RECT via3 ( 250 8250 ) ( 750 8750 )
      + RECT via3 ( 1250 8250 ) ( 1750 8750 )
      + RECT via3 ( 2250 8250 ) ( 2750 8750 )
      + RECT via3 ( 3250 8250 ) ( 3750 8750 )
      + RECT via3 ( 4250 8250 ) ( 4750 8750 )
      + RECT via3 ( 5250 8250 ) ( 5750 8750 )
      + RECT via3 ( -5750 9250 ) ( -5250 9750 )
      + RECT via3 ( -4750 9250 ) ( -4250 9750 )
      + RECT via3 ( -3750 9250 ) ( -3250 9750 )
      + RECT via3 ( -2750 9250 ) ( -2250 9750 )
      + RECT via3 ( -1750 9250 ) ( -1250 9750 )
      + RECT via3 ( -750 9250 ) ( -250 9750 )
      + RECT via3 ( 250 9250 ) ( 750 9750 )
      + RECT via3 ( 1250 9250 ) ( 1750 9750 )
      + RECT via3 ( 2250 9250 ) ( 2750 9750 )
      + RECT via3 ( 3250 9250 ) ( 3750 9750 )
      + RECT via3 ( 4250 9250 ) ( 4750 9750 )
      + RECT via3 ( 5250 9250 ) ( 5750 9750 )
      + RECT via3 ( -5750 10250 ) ( -5250 10750 )
      + RECT via3 ( -4750 10250 ) ( -4250 10750 )
      + RECT via3 ( -3750 10250 ) ( -3250 10750 )
      + RECT via3 ( -2750 10250 ) ( -2250 10750 )
      + RECT via3 ( -1750 10250 ) ( -1250 10750 )
      + RECT via3 ( -750 10250 ) ( -250 10750 )
      + RECT via3 ( 250 10250 ) ( 750 10750 )
      + RECT via3 ( 1250 10250 ) ( 1750 10750 )
      + RECT via3 ( 2250 10250 ) ( 2750 10750 )
      + RECT via3 ( 3250 10250 ) ( 3750 10750 )
      + RECT via3 ( 4250 10250 ) ( 4750 10750 )
      + RECT via3 ( 5250 10250 ) ( 5750 10750 ) ;
   - via4_11840_22110
      + RECT met4 ( -5920 -11055 ) ( 5920 11055 )
      + RECT met5 ( -5920 -11055 ) ( 5920 11055 )
      + RECT via4 ( -5000 -9000 ) ( -3000 -7000 )
      + RECT via4 ( -1000 -9000 ) ( 1000 -7000 )
      + RECT via4 ( 3000 -9000 ) ( 5000 -7000 )
      + RECT via4 ( -5000 -5000 ) ( -3000 -3000 )
      + RECT via4 ( -1000 -5000 ) ( 1000 -3000 )
      + RECT via4 ( 3000 -5000 ) ( 5000 -3000 )
      + RECT via4 ( -5000 -1000 ) ( -3000 1000 )
      + RECT via4 ( -1000 -1000 ) ( 1000 1000 )
      + RECT via4 ( 3000 -1000 ) ( 5000 1000 )
      + RECT via4 ( -5000 3000 ) ( -3000 5000 )
      + RECT via4 ( -1000 3000 ) ( 1000 5000 )
      + RECT via4 ( 3000 3000 ) ( 5000 5000 )
      + RECT via4 ( -5000 7000 ) ( -3000 9000 )
      + RECT via4 ( -1000 7000 ) ( 1000 9000 )
      + RECT via4 ( 3000 7000 ) ( 5000 9000 ) ;
   - via4_12000_22120
      + RECT met4 ( -6000 -11060 ) ( 6000 11060 )
      + RECT met5 ( -6000 -11060 ) ( 6000 11060 )
      + RECT via4 ( -5000 -9000 ) ( -3000 -7000 )
      + RECT via4 ( -1000 -9000 ) ( 1000 -7000 )
      + RECT via4 ( 3000 -9000 ) ( 5000 -7000 )
      + RECT via4 ( -5000 -5000 ) ( -3000 -3000 )
      + RECT via4 ( -1000 -5000 ) ( 1000 -3000 )
      + RECT via4 ( 3000 -5000 ) ( 5000 -3000 )
      + RECT via4 ( -5000 -1000 ) ( -3000 1000 )
      + RECT via4 ( -1000 -1000 ) ( 1000 1000 )
      + RECT via4 ( 3000 -1000 ) ( 5000 1000 )
      + RECT via4 ( -5000 3000 ) ( -3000 5000 )
      + RECT via4 ( -1000 3000 ) ( 1000 5000 )
      + RECT via4 ( 3000 3000 ) ( 5000 5000 )
      + RECT via4 ( -5000 7000 ) ( -3000 9000 )
      + RECT via4 ( -1000 7000 ) ( 1000 9000 )
      + RECT via4 ( 3000 7000 ) ( 5000 9000 ) ;
   - via4_11700_22030
      + RECT met4 ( -5850 -11015 ) ( 5850 11015 )
      + RECT met5 ( -5850 -11015 ) ( 5850 11015 )
      + RECT via4 ( -5000 -9000 ) ( -3000 -7000 )
      + RECT via4 ( -1000 -9000 ) ( 1000 -7000 )
      + RECT via4 ( 3000 -9000 ) ( 5000 -7000 )
      + RECT via4 ( -5000 -5000 ) ( -3000 -3000 )
      + RECT via4 ( -1000 -5000 ) ( 1000 -3000 )
      + RECT via4 ( 3000 -5000 ) ( 5000 -3000 )
      + RECT via4 ( -5000 -1000 ) ( -3000 1000 )
      + RECT via4 ( -1000 -1000 ) ( 1000 1000 )
      + RECT via4 ( 3000 -1000 ) ( 5000 1000 )
      + RECT via4 ( -5000 3000 ) ( -3000 5000 )
      + RECT via4 ( -1000 3000 ) ( 1000 5000 )
      + RECT via4 ( 3000 3000 ) ( 5000 5000 )
      + RECT via4 ( -5000 7000 ) ( -3000 9000 )
      + RECT via4 ( -1000 7000 ) ( 1000 9000 )
      + RECT via4 ( 3000 7000 ) ( 5000 9000 ) ;
   - via4_12040_22280
      + RECT met4 ( -6020 -11140 ) ( 6020 11140 )
      + RECT met5 ( -6020 -11140 ) ( 6020 11140 )
      + RECT via4 ( -5000 -9000 ) ( -3000 -7000 )
      + RECT via4 ( -1000 -9000 ) ( 1000 -7000 )
      + RECT via4 ( 3000 -9000 ) ( 5000 -7000 )
      + RECT via4 ( -5000 -5000 ) ( -3000 -3000 )
      + RECT via4 ( -1000 -5000 ) ( 1000 -3000 )
      + RECT via4 ( 3000 -5000 ) ( 5000 -3000 )
      + RECT via4 ( -5000 -1000 ) ( -3000 1000 )
      + RECT via4 ( -1000 -1000 ) ( 1000 1000 )
      + RECT via4 ( 3000 -1000 ) ( 5000 1000 )
      + RECT via4 ( -5000 3000 ) ( -3000 5000 )
      + RECT via4 ( -1000 3000 ) ( 1000 5000 )
      + RECT via4 ( 3000 3000 ) ( 5000 5000 )
      + RECT via4 ( -5000 7000 ) ( -3000 9000 )
      + RECT via4 ( -1000 7000 ) ( 1000 9000 )
      + RECT via4 ( 3000 7000 ) ( 5000 9000 ) ;
   - via3_12000_22120
      + RECT met3 ( -6000 -11060 ) ( 6000 11060 )
      + RECT met4 ( -6000 -11060 ) ( 6000 11060 )
      + RECT via3 ( -5750 -10750 ) ( -5250 -10250 )
      + RECT via3 ( -4750 -10750 ) ( -4250 -10250 )
      + RECT via3 ( -3750 -10750 ) ( -3250 -10250 )
      + RECT via3 ( -2750 -10750 ) ( -2250 -10250 )
      + RECT via3 ( -1750 -10750 ) ( -1250 -10250 )
      + RECT via3 ( -750 -10750 ) ( -250 -10250 )
      + RECT via3 ( 250 -10750 ) ( 750 -10250 )
      + RECT via3 ( 1250 -10750 ) ( 1750 -10250 )
      + RECT via3 ( 2250 -10750 ) ( 2750 -10250 )
      + RECT via3 ( 3250 -10750 ) ( 3750 -10250 )
      + RECT via3 ( 4250 -10750 ) ( 4750 -10250 )
      + RECT via3 ( 5250 -10750 ) ( 5750 -10250 )
      + RECT via3 ( -5750 -9750 ) ( -5250 -9250 )
      + RECT via3 ( -4750 -9750 ) ( -4250 -9250 )
      + RECT via3 ( -3750 -9750 ) ( -3250 -9250 )
      + RECT via3 ( -2750 -9750 ) ( -2250 -9250 )
      + RECT via3 ( -1750 -9750 ) ( -1250 -9250 )
      + RECT via3 ( -750 -9750 ) ( -250 -9250 )
      + RECT via3 ( 250 -9750 ) ( 750 -9250 )
      + RECT via3 ( 1250 -9750 ) ( 1750 -9250 )
      + RECT via3 ( 2250 -9750 ) ( 2750 -9250 )
      + RECT via3 ( 3250 -9750 ) ( 3750 -9250 )
      + RECT via3 ( 4250 -9750 ) ( 4750 -9250 )
      + RECT via3 ( 5250 -9750 ) ( 5750 -9250 )
      + RECT via3 ( -5750 -8750 ) ( -5250 -8250 )
      + RECT via3 ( -4750 -8750 ) ( -4250 -8250 )
      + RECT via3 ( -3750 -8750 ) ( -3250 -8250 )
      + RECT via3 ( -2750 -8750 ) ( -2250 -8250 )
      + RECT via3 ( -1750 -8750 ) ( -1250 -8250 )
      + RECT via3 ( -750 -8750 ) ( -250 -8250 )
      + RECT via3 ( 250 -8750 ) ( 750 -8250 )
      + RECT via3 ( 1250 -8750 ) ( 1750 -8250 )
      + RECT via3 ( 2250 -8750 ) ( 2750 -8250 )
      + RECT via3 ( 3250 -8750 ) ( 3750 -8250 )
      + RECT via3 ( 4250 -8750 ) ( 4750 -8250 )
      + RECT via3 ( 5250 -8750 ) ( 5750 -8250 )
      + RECT via3 ( -5750 -7750 ) ( -5250 -7250 )
      + RECT via3 ( -4750 -7750 ) ( -4250 -7250 )
      + RECT via3 ( -3750 -7750 ) ( -3250 -7250 )
      + RECT via3 ( -2750 -7750 ) ( -2250 -7250 )
      + RECT via3 ( -1750 -7750 ) ( -1250 -7250 )
      + RECT via3 ( -750 -7750 ) ( -250 -7250 )
      + RECT via3 ( 250 -7750 ) ( 750 -7250 )
      + RECT via3 ( 1250 -7750 ) ( 1750 -7250 )
      + RECT via3 ( 2250 -7750 ) ( 2750 -7250 )
      + RECT via3 ( 3250 -7750 ) ( 3750 -7250 )
      + RECT via3 ( 4250 -7750 ) ( 4750 -7250 )
      + RECT via3 ( 5250 -7750 ) ( 5750 -7250 )
      + RECT via3 ( -5750 -6750 ) ( -5250 -6250 )
      + RECT via3 ( -4750 -6750 ) ( -4250 -6250 )
      + RECT via3 ( -3750 -6750 ) ( -3250 -6250 )
      + RECT via3 ( -2750 -6750 ) ( -2250 -6250 )
      + RECT via3 ( -1750 -6750 ) ( -1250 -6250 )
      + RECT via3 ( -750 -6750 ) ( -250 -6250 )
      + RECT via3 ( 250 -6750 ) ( 750 -6250 )
      + RECT via3 ( 1250 -6750 ) ( 1750 -6250 )
      + RECT via3 ( 2250 -6750 ) ( 2750 -6250 )
      + RECT via3 ( 3250 -6750 ) ( 3750 -6250 )
      + RECT via3 ( 4250 -6750 ) ( 4750 -6250 )
      + RECT via3 ( 5250 -6750 ) ( 5750 -6250 )
      + RECT via3 ( -5750 -5750 ) ( -5250 -5250 )
      + RECT via3 ( -4750 -5750 ) ( -4250 -5250 )
      + RECT via3 ( -3750 -5750 ) ( -3250 -5250 )
      + RECT via3 ( -2750 -5750 ) ( -2250 -5250 )
      + RECT via3 ( -1750 -5750 ) ( -1250 -5250 )
      + RECT via3 ( -750 -5750 ) ( -250 -5250 )
      + RECT via3 ( 250 -5750 ) ( 750 -5250 )
      + RECT via3 ( 1250 -5750 ) ( 1750 -5250 )
      + RECT via3 ( 2250 -5750 ) ( 2750 -5250 )
      + RECT via3 ( 3250 -5750 ) ( 3750 -5250 )
      + RECT via3 ( 4250 -5750 ) ( 4750 -5250 )
      + RECT via3 ( 5250 -5750 ) ( 5750 -5250 )
      + RECT via3 ( -5750 -4750 ) ( -5250 -4250 )
      + RECT via3 ( -4750 -4750 ) ( -4250 -4250 )
      + RECT via3 ( -3750 -4750 ) ( -3250 -4250 )
      + RECT via3 ( -2750 -4750 ) ( -2250 -4250 )
      + RECT via3 ( -1750 -4750 ) ( -1250 -4250 )
      + RECT via3 ( -750 -4750 ) ( -250 -4250 )
      + RECT via3 ( 250 -4750 ) ( 750 -4250 )
      + RECT via3 ( 1250 -4750 ) ( 1750 -4250 )
      + RECT via3 ( 2250 -4750 ) ( 2750 -4250 )
      + RECT via3 ( 3250 -4750 ) ( 3750 -4250 )
      + RECT via3 ( 4250 -4750 ) ( 4750 -4250 )
      + RECT via3 ( 5250 -4750 ) ( 5750 -4250 )
      + RECT via3 ( -5750 -3750 ) ( -5250 -3250 )
      + RECT via3 ( -4750 -3750 ) ( -4250 -3250 )
      + RECT via3 ( -3750 -3750 ) ( -3250 -3250 )
      + RECT via3 ( -2750 -3750 ) ( -2250 -3250 )
      + RECT via3 ( -1750 -3750 ) ( -1250 -3250 )
      + RECT via3 ( -750 -3750 ) ( -250 -3250 )
      + RECT via3 ( 250 -3750 ) ( 750 -3250 )
      + RECT via3 ( 1250 -3750 ) ( 1750 -3250 )
      + RECT via3 ( 2250 -3750 ) ( 2750 -3250 )
      + RECT via3 ( 3250 -3750 ) ( 3750 -3250 )
      + RECT via3 ( 4250 -3750 ) ( 4750 -3250 )
      + RECT via3 ( 5250 -3750 ) ( 5750 -3250 )
      + RECT via3 ( -5750 -2750 ) ( -5250 -2250 )
      + RECT via3 ( -4750 -2750 ) ( -4250 -2250 )
      + RECT via3 ( -3750 -2750 ) ( -3250 -2250 )
      + RECT via3 ( -2750 -2750 ) ( -2250 -2250 )
      + RECT via3 ( -1750 -2750 ) ( -1250 -2250 )
      + RECT via3 ( -750 -2750 ) ( -250 -2250 )
      + RECT via3 ( 250 -2750 ) ( 750 -2250 )
      + RECT via3 ( 1250 -2750 ) ( 1750 -2250 )
      + RECT via3 ( 2250 -2750 ) ( 2750 -2250 )
      + RECT via3 ( 3250 -2750 ) ( 3750 -2250 )
      + RECT via3 ( 4250 -2750 ) ( 4750 -2250 )
      + RECT via3 ( 5250 -2750 ) ( 5750 -2250 )
      + RECT via3 ( -5750 -1750 ) ( -5250 -1250 )
      + RECT via3 ( -4750 -1750 ) ( -4250 -1250 )
      + RECT via3 ( -3750 -1750 ) ( -3250 -1250 )
      + RECT via3 ( -2750 -1750 ) ( -2250 -1250 )
      + RECT via3 ( -1750 -1750 ) ( -1250 -1250 )
      + RECT via3 ( -750 -1750 ) ( -250 -1250 )
      + RECT via3 ( 250 -1750 ) ( 750 -1250 )
      + RECT via3 ( 1250 -1750 ) ( 1750 -1250 )
      + RECT via3 ( 2250 -1750 ) ( 2750 -1250 )
      + RECT via3 ( 3250 -1750 ) ( 3750 -1250 )
      + RECT via3 ( 4250 -1750 ) ( 4750 -1250 )
      + RECT via3 ( 5250 -1750 ) ( 5750 -1250 )
      + RECT via3 ( -5750 -750 ) ( -5250 -250 )
      + RECT via3 ( -4750 -750 ) ( -4250 -250 )
      + RECT via3 ( -3750 -750 ) ( -3250 -250 )
      + RECT via3 ( -2750 -750 ) ( -2250 -250 )
      + RECT via3 ( -1750 -750 ) ( -1250 -250 )
      + RECT via3 ( -750 -750 ) ( -250 -250 )
      + RECT via3 ( 250 -750 ) ( 750 -250 )
      + RECT via3 ( 1250 -750 ) ( 1750 -250 )
      + RECT via3 ( 2250 -750 ) ( 2750 -250 )
      + RECT via3 ( 3250 -750 ) ( 3750 -250 )
      + RECT via3 ( 4250 -750 ) ( 4750 -250 )
      + RECT via3 ( 5250 -750 ) ( 5750 -250 )
      + RECT via3 ( -5750 250 ) ( -5250 750 )
      + RECT via3 ( -4750 250 ) ( -4250 750 )
      + RECT via3 ( -3750 250 ) ( -3250 750 )
      + RECT via3 ( -2750 250 ) ( -2250 750 )
      + RECT via3 ( -1750 250 ) ( -1250 750 )
      + RECT via3 ( -750 250 ) ( -250 750 )
      + RECT via3 ( 250 250 ) ( 750 750 )
      + RECT via3 ( 1250 250 ) ( 1750 750 )
      + RECT via3 ( 2250 250 ) ( 2750 750 )
      + RECT via3 ( 3250 250 ) ( 3750 750 )
      + RECT via3 ( 4250 250 ) ( 4750 750 )
      + RECT via3 ( 5250 250 ) ( 5750 750 )
      + RECT via3 ( -5750 1250 ) ( -5250 1750 )
      + RECT via3 ( -4750 1250 ) ( -4250 1750 )
      + RECT via3 ( -3750 1250 ) ( -3250 1750 )
      + RECT via3 ( -2750 1250 ) ( -2250 1750 )
      + RECT via3 ( -1750 1250 ) ( -1250 1750 )
      + RECT via3 ( -750 1250 ) ( -250 1750 )
      + RECT via3 ( 250 1250 ) ( 750 1750 )
      + RECT via3 ( 1250 1250 ) ( 1750 1750 )
      + RECT via3 ( 2250 1250 ) ( 2750 1750 )
      + RECT via3 ( 3250 1250 ) ( 3750 1750 )
      + RECT via3 ( 4250 1250 ) ( 4750 1750 )
      + RECT via3 ( 5250 1250 ) ( 5750 1750 )
      + RECT via3 ( -5750 2250 ) ( -5250 2750 )
      + RECT via3 ( -4750 2250 ) ( -4250 2750 )
      + RECT via3 ( -3750 2250 ) ( -3250 2750 )
      + RECT via3 ( -2750 2250 ) ( -2250 2750 )
      + RECT via3 ( -1750 2250 ) ( -1250 2750 )
      + RECT via3 ( -750 2250 ) ( -250 2750 )
      + RECT via3 ( 250 2250 ) ( 750 2750 )
      + RECT via3 ( 1250 2250 ) ( 1750 2750 )
      + RECT via3 ( 2250 2250 ) ( 2750 2750 )
      + RECT via3 ( 3250 2250 ) ( 3750 2750 )
      + RECT via3 ( 4250 2250 ) ( 4750 2750 )
      + RECT via3 ( 5250 2250 ) ( 5750 2750 )
      + RECT via3 ( -5750 3250 ) ( -5250 3750 )
      + RECT via3 ( -4750 3250 ) ( -4250 3750 )
      + RECT via3 ( -3750 3250 ) ( -3250 3750 )
      + RECT via3 ( -2750 3250 ) ( -2250 3750 )
      + RECT via3 ( -1750 3250 ) ( -1250 3750 )
      + RECT via3 ( -750 3250 ) ( -250 3750 )
      + RECT via3 ( 250 3250 ) ( 750 3750 )
      + RECT via3 ( 1250 3250 ) ( 1750 3750 )
      + RECT via3 ( 2250 3250 ) ( 2750 3750 )
      + RECT via3 ( 3250 3250 ) ( 3750 3750 )
      + RECT via3 ( 4250 3250 ) ( 4750 3750 )
      + RECT via3 ( 5250 3250 ) ( 5750 3750 )
      + RECT via3 ( -5750 4250 ) ( -5250 4750 )
      + RECT via3 ( -4750 4250 ) ( -4250 4750 )
      + RECT via3 ( -3750 4250 ) ( -3250 4750 )
      + RECT via3 ( -2750 4250 ) ( -2250 4750 )
      + RECT via3 ( -1750 4250 ) ( -1250 4750 )
      + RECT via3 ( -750 4250 ) ( -250 4750 )
      + RECT via3 ( 250 4250 ) ( 750 4750 )
      + RECT via3 ( 1250 4250 ) ( 1750 4750 )
      + RECT via3 ( 2250 4250 ) ( 2750 4750 )
      + RECT via3 ( 3250 4250 ) ( 3750 4750 )
      + RECT via3 ( 4250 4250 ) ( 4750 4750 )
      + RECT via3 ( 5250 4250 ) ( 5750 4750 )
      + RECT via3 ( -5750 5250 ) ( -5250 5750 )
      + RECT via3 ( -4750 5250 ) ( -4250 5750 )
      + RECT via3 ( -3750 5250 ) ( -3250 5750 )
      + RECT via3 ( -2750 5250 ) ( -2250 5750 )
      + RECT via3 ( -1750 5250 ) ( -1250 5750 )
      + RECT via3 ( -750 5250 ) ( -250 5750 )
      + RECT via3 ( 250 5250 ) ( 750 5750 )
      + RECT via3 ( 1250 5250 ) ( 1750 5750 )
      + RECT via3 ( 2250 5250 ) ( 2750 5750 )
      + RECT via3 ( 3250 5250 ) ( 3750 5750 )
      + RECT via3 ( 4250 5250 ) ( 4750 5750 )
      + RECT via3 ( 5250 5250 ) ( 5750 5750 )
      + RECT via3 ( -5750 6250 ) ( -5250 6750 )
      + RECT via3 ( -4750 6250 ) ( -4250 6750 )
      + RECT via3 ( -3750 6250 ) ( -3250 6750 )
      + RECT via3 ( -2750 6250 ) ( -2250 6750 )
      + RECT via3 ( -1750 6250 ) ( -1250 6750 )
      + RECT via3 ( -750 6250 ) ( -250 6750 )
      + RECT via3 ( 250 6250 ) ( 750 6750 )
      + RECT via3 ( 1250 6250 ) ( 1750 6750 )
      + RECT via3 ( 2250 6250 ) ( 2750 6750 )
      + RECT via3 ( 3250 6250 ) ( 3750 6750 )
      + RECT via3 ( 4250 6250 ) ( 4750 6750 )
      + RECT via3 ( 5250 6250 ) ( 5750 6750 )
      + RECT via3 ( -5750 7250 ) ( -5250 7750 )
      + RECT via3 ( -4750 7250 ) ( -4250 7750 )
      + RECT via3 ( -3750 7250 ) ( -3250 7750 )
      + RECT via3 ( -2750 7250 ) ( -2250 7750 )
      + RECT via3 ( -1750 7250 ) ( -1250 7750 )
      + RECT via3 ( -750 7250 ) ( -250 7750 )
      + RECT via3 ( 250 7250 ) ( 750 7750 )
      + RECT via3 ( 1250 7250 ) ( 1750 7750 )
      + RECT via3 ( 2250 7250 ) ( 2750 7750 )
      + RECT via3 ( 3250 7250 ) ( 3750 7750 )
      + RECT via3 ( 4250 7250 ) ( 4750 7750 )
      + RECT via3 ( 5250 7250 ) ( 5750 7750 )
      + RECT via3 ( -5750 8250 ) ( -5250 8750 )
      + RECT via3 ( -4750 8250 ) ( -4250 8750 )
      + RECT via3 ( -3750 8250 ) ( -3250 8750 )
      + RECT via3 ( -2750 8250 ) ( -2250 8750 )
      + RECT via3 ( -1750 8250 ) ( -1250 8750 )
      + RECT via3 ( -750 8250 ) ( -250 8750 )
      + RECT via3 ( 250 8250 ) ( 750 8750 )
      + RECT via3 ( 1250 8250 ) ( 1750 8750 )
      + RECT via3 ( 2250 8250 ) ( 2750 8750 )
      + RECT via3 ( 3250 8250 ) ( 3750 8750 )
      + RECT via3 ( 4250 8250 ) ( 4750 8750 )
      + RECT via3 ( 5250 8250 ) ( 5750 8750 )
      + RECT via3 ( -5750 9250 ) ( -5250 9750 )
      + RECT via3 ( -4750 9250 ) ( -4250 9750 )
      + RECT via3 ( -3750 9250 ) ( -3250 9750 )
      + RECT via3 ( -2750 9250 ) ( -2250 9750 )
      + RECT via3 ( -1750 9250 ) ( -1250 9750 )
      + RECT via3 ( -750 9250 ) ( -250 9750 )
      + RECT via3 ( 250 9250 ) ( 750 9750 )
      + RECT via3 ( 1250 9250 ) ( 1750 9750 )
      + RECT via3 ( 2250 9250 ) ( 2750 9750 )
      + RECT via3 ( 3250 9250 ) ( 3750 9750 )
      + RECT via3 ( 4250 9250 ) ( 4750 9750 )
      + RECT via3 ( 5250 9250 ) ( 5750 9750 )
      + RECT via3 ( -5750 10250 ) ( -5250 10750 )
      + RECT via3 ( -4750 10250 ) ( -4250 10750 )
      + RECT via3 ( -3750 10250 ) ( -3250 10750 )
      + RECT via3 ( -2750 10250 ) ( -2250 10750 )
      + RECT via3 ( -1750 10250 ) ( -1250 10750 )
      + RECT via3 ( -750 10250 ) ( -250 10750 )
      + RECT via3 ( 250 10250 ) ( 750 10750 )
      + RECT via3 ( 1250 10250 ) ( 1750 10750 )
      + RECT via3 ( 2250 10250 ) ( 2750 10750 )
      + RECT via3 ( 3250 10250 ) ( 3750 10750 )
      + RECT via3 ( 4250 10250 ) ( 4750 10750 )
      + RECT via3 ( 5250 10250 ) ( 5750 10750 ) ;
   - via3_11840_22110
      + RECT met3 ( -5920 -11055 ) ( 5920 11055 )
      + RECT met4 ( -5920 -11055 ) ( 5920 11055 )
      + RECT via3 ( -5750 -10750 ) ( -5250 -10250 )
      + RECT via3 ( -4750 -10750 ) ( -4250 -10250 )
      + RECT via3 ( -3750 -10750 ) ( -3250 -10250 )
      + RECT via3 ( -2750 -10750 ) ( -2250 -10250 )
      + RECT via3 ( -1750 -10750 ) ( -1250 -10250 )
      + RECT via3 ( -750 -10750 ) ( -250 -10250 )
      + RECT via3 ( 250 -10750 ) ( 750 -10250 )
      + RECT via3 ( 1250 -10750 ) ( 1750 -10250 )
      + RECT via3 ( 2250 -10750 ) ( 2750 -10250 )
      + RECT via3 ( 3250 -10750 ) ( 3750 -10250 )
      + RECT via3 ( 4250 -10750 ) ( 4750 -10250 )
      + RECT via3 ( 5250 -10750 ) ( 5750 -10250 )
      + RECT via3 ( -5750 -9750 ) ( -5250 -9250 )
      + RECT via3 ( -4750 -9750 ) ( -4250 -9250 )
      + RECT via3 ( -3750 -9750 ) ( -3250 -9250 )
      + RECT via3 ( -2750 -9750 ) ( -2250 -9250 )
      + RECT via3 ( -1750 -9750 ) ( -1250 -9250 )
      + RECT via3 ( -750 -9750 ) ( -250 -9250 )
      + RECT via3 ( 250 -9750 ) ( 750 -9250 )
      + RECT via3 ( 1250 -9750 ) ( 1750 -9250 )
      + RECT via3 ( 2250 -9750 ) ( 2750 -9250 )
      + RECT via3 ( 3250 -9750 ) ( 3750 -9250 )
      + RECT via3 ( 4250 -9750 ) ( 4750 -9250 )
      + RECT via3 ( 5250 -9750 ) ( 5750 -9250 )
      + RECT via3 ( -5750 -8750 ) ( -5250 -8250 )
      + RECT via3 ( -4750 -8750 ) ( -4250 -8250 )
      + RECT via3 ( -3750 -8750 ) ( -3250 -8250 )
      + RECT via3 ( -2750 -8750 ) ( -2250 -8250 )
      + RECT via3 ( -1750 -8750 ) ( -1250 -8250 )
      + RECT via3 ( -750 -8750 ) ( -250 -8250 )
      + RECT via3 ( 250 -8750 ) ( 750 -8250 )
      + RECT via3 ( 1250 -8750 ) ( 1750 -8250 )
      + RECT via3 ( 2250 -8750 ) ( 2750 -8250 )
      + RECT via3 ( 3250 -8750 ) ( 3750 -8250 )
      + RECT via3 ( 4250 -8750 ) ( 4750 -8250 )
      + RECT via3 ( 5250 -8750 ) ( 5750 -8250 )
      + RECT via3 ( -5750 -7750 ) ( -5250 -7250 )
      + RECT via3 ( -4750 -7750 ) ( -4250 -7250 )
      + RECT via3 ( -3750 -7750 ) ( -3250 -7250 )
      + RECT via3 ( -2750 -7750 ) ( -2250 -7250 )
      + RECT via3 ( -1750 -7750 ) ( -1250 -7250 )
      + RECT via3 ( -750 -7750 ) ( -250 -7250 )
      + RECT via3 ( 250 -7750 ) ( 750 -7250 )
      + RECT via3 ( 1250 -7750 ) ( 1750 -7250 )
      + RECT via3 ( 2250 -7750 ) ( 2750 -7250 )
      + RECT via3 ( 3250 -7750 ) ( 3750 -7250 )
      + RECT via3 ( 4250 -7750 ) ( 4750 -7250 )
      + RECT via3 ( 5250 -7750 ) ( 5750 -7250 )
      + RECT via3 ( -5750 -6750 ) ( -5250 -6250 )
      + RECT via3 ( -4750 -6750 ) ( -4250 -6250 )
      + RECT via3 ( -3750 -6750 ) ( -3250 -6250 )
      + RECT via3 ( -2750 -6750 ) ( -2250 -6250 )
      + RECT via3 ( -1750 -6750 ) ( -1250 -6250 )
      + RECT via3 ( -750 -6750 ) ( -250 -6250 )
      + RECT via3 ( 250 -6750 ) ( 750 -6250 )
      + RECT via3 ( 1250 -6750 ) ( 1750 -6250 )
      + RECT via3 ( 2250 -6750 ) ( 2750 -6250 )
      + RECT via3 ( 3250 -6750 ) ( 3750 -6250 )
      + RECT via3 ( 4250 -6750 ) ( 4750 -6250 )
      + RECT via3 ( 5250 -6750 ) ( 5750 -6250 )
      + RECT via3 ( -5750 -5750 ) ( -5250 -5250 )
      + RECT via3 ( -4750 -5750 ) ( -4250 -5250 )
      + RECT via3 ( -3750 -5750 ) ( -3250 -5250 )
      + RECT via3 ( -2750 -5750 ) ( -2250 -5250 )
      + RECT via3 ( -1750 -5750 ) ( -1250 -5250 )
      + RECT via3 ( -750 -5750 ) ( -250 -5250 )
      + RECT via3 ( 250 -5750 ) ( 750 -5250 )
      + RECT via3 ( 1250 -5750 ) ( 1750 -5250 )
      + RECT via3 ( 2250 -5750 ) ( 2750 -5250 )
      + RECT via3 ( 3250 -5750 ) ( 3750 -5250 )
      + RECT via3 ( 4250 -5750 ) ( 4750 -5250 )
      + RECT via3 ( 5250 -5750 ) ( 5750 -5250 )
      + RECT via3 ( -5750 -4750 ) ( -5250 -4250 )
      + RECT via3 ( -4750 -4750 ) ( -4250 -4250 )
      + RECT via3 ( -3750 -4750 ) ( -3250 -4250 )
      + RECT via3 ( -2750 -4750 ) ( -2250 -4250 )
      + RECT via3 ( -1750 -4750 ) ( -1250 -4250 )
      + RECT via3 ( -750 -4750 ) ( -250 -4250 )
      + RECT via3 ( 250 -4750 ) ( 750 -4250 )
      + RECT via3 ( 1250 -4750 ) ( 1750 -4250 )
      + RECT via3 ( 2250 -4750 ) ( 2750 -4250 )
      + RECT via3 ( 3250 -4750 ) ( 3750 -4250 )
      + RECT via3 ( 4250 -4750 ) ( 4750 -4250 )
      + RECT via3 ( 5250 -4750 ) ( 5750 -4250 )
      + RECT via3 ( -5750 -3750 ) ( -5250 -3250 )
      + RECT via3 ( -4750 -3750 ) ( -4250 -3250 )
      + RECT via3 ( -3750 -3750 ) ( -3250 -3250 )
      + RECT via3 ( -2750 -3750 ) ( -2250 -3250 )
      + RECT via3 ( -1750 -3750 ) ( -1250 -3250 )
      + RECT via3 ( -750 -3750 ) ( -250 -3250 )
      + RECT via3 ( 250 -3750 ) ( 750 -3250 )
      + RECT via3 ( 1250 -3750 ) ( 1750 -3250 )
      + RECT via3 ( 2250 -3750 ) ( 2750 -3250 )
      + RECT via3 ( 3250 -3750 ) ( 3750 -3250 )
      + RECT via3 ( 4250 -3750 ) ( 4750 -3250 )
      + RECT via3 ( 5250 -3750 ) ( 5750 -3250 )
      + RECT via3 ( -5750 -2750 ) ( -5250 -2250 )
      + RECT via3 ( -4750 -2750 ) ( -4250 -2250 )
      + RECT via3 ( -3750 -2750 ) ( -3250 -2250 )
      + RECT via3 ( -2750 -2750 ) ( -2250 -2250 )
      + RECT via3 ( -1750 -2750 ) ( -1250 -2250 )
      + RECT via3 ( -750 -2750 ) ( -250 -2250 )
      + RECT via3 ( 250 -2750 ) ( 750 -2250 )
      + RECT via3 ( 1250 -2750 ) ( 1750 -2250 )
      + RECT via3 ( 2250 -2750 ) ( 2750 -2250 )
      + RECT via3 ( 3250 -2750 ) ( 3750 -2250 )
      + RECT via3 ( 4250 -2750 ) ( 4750 -2250 )
      + RECT via3 ( 5250 -2750 ) ( 5750 -2250 )
      + RECT via3 ( -5750 -1750 ) ( -5250 -1250 )
      + RECT via3 ( -4750 -1750 ) ( -4250 -1250 )
      + RECT via3 ( -3750 -1750 ) ( -3250 -1250 )
      + RECT via3 ( -2750 -1750 ) ( -2250 -1250 )
      + RECT via3 ( -1750 -1750 ) ( -1250 -1250 )
      + RECT via3 ( -750 -1750 ) ( -250 -1250 )
      + RECT via3 ( 250 -1750 ) ( 750 -1250 )
      + RECT via3 ( 1250 -1750 ) ( 1750 -1250 )
      + RECT via3 ( 2250 -1750 ) ( 2750 -1250 )
      + RECT via3 ( 3250 -1750 ) ( 3750 -1250 )
      + RECT via3 ( 4250 -1750 ) ( 4750 -1250 )
      + RECT via3 ( 5250 -1750 ) ( 5750 -1250 )
      + RECT via3 ( -5750 -750 ) ( -5250 -250 )
      + RECT via3 ( -4750 -750 ) ( -4250 -250 )
      + RECT via3 ( -3750 -750 ) ( -3250 -250 )
      + RECT via3 ( -2750 -750 ) ( -2250 -250 )
      + RECT via3 ( -1750 -750 ) ( -1250 -250 )
      + RECT via3 ( -750 -750 ) ( -250 -250 )
      + RECT via3 ( 250 -750 ) ( 750 -250 )
      + RECT via3 ( 1250 -750 ) ( 1750 -250 )
      + RECT via3 ( 2250 -750 ) ( 2750 -250 )
      + RECT via3 ( 3250 -750 ) ( 3750 -250 )
      + RECT via3 ( 4250 -750 ) ( 4750 -250 )
      + RECT via3 ( 5250 -750 ) ( 5750 -250 )
      + RECT via3 ( -5750 250 ) ( -5250 750 )
      + RECT via3 ( -4750 250 ) ( -4250 750 )
      + RECT via3 ( -3750 250 ) ( -3250 750 )
      + RECT via3 ( -2750 250 ) ( -2250 750 )
      + RECT via3 ( -1750 250 ) ( -1250 750 )
      + RECT via3 ( -750 250 ) ( -250 750 )
      + RECT via3 ( 250 250 ) ( 750 750 )
      + RECT via3 ( 1250 250 ) ( 1750 750 )
      + RECT via3 ( 2250 250 ) ( 2750 750 )
      + RECT via3 ( 3250 250 ) ( 3750 750 )
      + RECT via3 ( 4250 250 ) ( 4750 750 )
      + RECT via3 ( 5250 250 ) ( 5750 750 )
      + RECT via3 ( -5750 1250 ) ( -5250 1750 )
      + RECT via3 ( -4750 1250 ) ( -4250 1750 )
      + RECT via3 ( -3750 1250 ) ( -3250 1750 )
      + RECT via3 ( -2750 1250 ) ( -2250 1750 )
      + RECT via3 ( -1750 1250 ) ( -1250 1750 )
      + RECT via3 ( -750 1250 ) ( -250 1750 )
      + RECT via3 ( 250 1250 ) ( 750 1750 )
      + RECT via3 ( 1250 1250 ) ( 1750 1750 )
      + RECT via3 ( 2250 1250 ) ( 2750 1750 )
      + RECT via3 ( 3250 1250 ) ( 3750 1750 )
      + RECT via3 ( 4250 1250 ) ( 4750 1750 )
      + RECT via3 ( 5250 1250 ) ( 5750 1750 )
      + RECT via3 ( -5750 2250 ) ( -5250 2750 )
      + RECT via3 ( -4750 2250 ) ( -4250 2750 )
      + RECT via3 ( -3750 2250 ) ( -3250 2750 )
      + RECT via3 ( -2750 2250 ) ( -2250 2750 )
      + RECT via3 ( -1750 2250 ) ( -1250 2750 )
      + RECT via3 ( -750 2250 ) ( -250 2750 )
      + RECT via3 ( 250 2250 ) ( 750 2750 )
      + RECT via3 ( 1250 2250 ) ( 1750 2750 )
      + RECT via3 ( 2250 2250 ) ( 2750 2750 )
      + RECT via3 ( 3250 2250 ) ( 3750 2750 )
      + RECT via3 ( 4250 2250 ) ( 4750 2750 )
      + RECT via3 ( 5250 2250 ) ( 5750 2750 )
      + RECT via3 ( -5750 3250 ) ( -5250 3750 )
      + RECT via3 ( -4750 3250 ) ( -4250 3750 )
      + RECT via3 ( -3750 3250 ) ( -3250 3750 )
      + RECT via3 ( -2750 3250 ) ( -2250 3750 )
      + RECT via3 ( -1750 3250 ) ( -1250 3750 )
      + RECT via3 ( -750 3250 ) ( -250 3750 )
      + RECT via3 ( 250 3250 ) ( 750 3750 )
      + RECT via3 ( 1250 3250 ) ( 1750 3750 )
      + RECT via3 ( 2250 3250 ) ( 2750 3750 )
      + RECT via3 ( 3250 3250 ) ( 3750 3750 )
      + RECT via3 ( 4250 3250 ) ( 4750 3750 )
      + RECT via3 ( 5250 3250 ) ( 5750 3750 )
      + RECT via3 ( -5750 4250 ) ( -5250 4750 )
      + RECT via3 ( -4750 4250 ) ( -4250 4750 )
      + RECT via3 ( -3750 4250 ) ( -3250 4750 )
      + RECT via3 ( -2750 4250 ) ( -2250 4750 )
      + RECT via3 ( -1750 4250 ) ( -1250 4750 )
      + RECT via3 ( -750 4250 ) ( -250 4750 )
      + RECT via3 ( 250 4250 ) ( 750 4750 )
      + RECT via3 ( 1250 4250 ) ( 1750 4750 )
      + RECT via3 ( 2250 4250 ) ( 2750 4750 )
      + RECT via3 ( 3250 4250 ) ( 3750 4750 )
      + RECT via3 ( 4250 4250 ) ( 4750 4750 )
      + RECT via3 ( 5250 4250 ) ( 5750 4750 )
      + RECT via3 ( -5750 5250 ) ( -5250 5750 )
      + RECT via3 ( -4750 5250 ) ( -4250 5750 )
      + RECT via3 ( -3750 5250 ) ( -3250 5750 )
      + RECT via3 ( -2750 5250 ) ( -2250 5750 )
      + RECT via3 ( -1750 5250 ) ( -1250 5750 )
      + RECT via3 ( -750 5250 ) ( -250 5750 )
      + RECT via3 ( 250 5250 ) ( 750 5750 )
      + RECT via3 ( 1250 5250 ) ( 1750 5750 )
      + RECT via3 ( 2250 5250 ) ( 2750 5750 )
      + RECT via3 ( 3250 5250 ) ( 3750 5750 )
      + RECT via3 ( 4250 5250 ) ( 4750 5750 )
      + RECT via3 ( 5250 5250 ) ( 5750 5750 )
      + RECT via3 ( -5750 6250 ) ( -5250 6750 )
      + RECT via3 ( -4750 6250 ) ( -4250 6750 )
      + RECT via3 ( -3750 6250 ) ( -3250 6750 )
      + RECT via3 ( -2750 6250 ) ( -2250 6750 )
      + RECT via3 ( -1750 6250 ) ( -1250 6750 )
      + RECT via3 ( -750 6250 ) ( -250 6750 )
      + RECT via3 ( 250 6250 ) ( 750 6750 )
      + RECT via3 ( 1250 6250 ) ( 1750 6750 )
      + RECT via3 ( 2250 6250 ) ( 2750 6750 )
      + RECT via3 ( 3250 6250 ) ( 3750 6750 )
      + RECT via3 ( 4250 6250 ) ( 4750 6750 )
      + RECT via3 ( 5250 6250 ) ( 5750 6750 )
      + RECT via3 ( -5750 7250 ) ( -5250 7750 )
      + RECT via3 ( -4750 7250 ) ( -4250 7750 )
      + RECT via3 ( -3750 7250 ) ( -3250 7750 )
      + RECT via3 ( -2750 7250 ) ( -2250 7750 )
      + RECT via3 ( -1750 7250 ) ( -1250 7750 )
      + RECT via3 ( -750 7250 ) ( -250 7750 )
      + RECT via3 ( 250 7250 ) ( 750 7750 )
      + RECT via3 ( 1250 7250 ) ( 1750 7750 )
      + RECT via3 ( 2250 7250 ) ( 2750 7750 )
      + RECT via3 ( 3250 7250 ) ( 3750 7750 )
      + RECT via3 ( 4250 7250 ) ( 4750 7750 )
      + RECT via3 ( 5250 7250 ) ( 5750 7750 )
      + RECT via3 ( -5750 8250 ) ( -5250 8750 )
      + RECT via3 ( -4750 8250 ) ( -4250 8750 )
      + RECT via3 ( -3750 8250 ) ( -3250 8750 )
      + RECT via3 ( -2750 8250 ) ( -2250 8750 )
      + RECT via3 ( -1750 8250 ) ( -1250 8750 )
      + RECT via3 ( -750 8250 ) ( -250 8750 )
      + RECT via3 ( 250 8250 ) ( 750 8750 )
      + RECT via3 ( 1250 8250 ) ( 1750 8750 )
      + RECT via3 ( 2250 8250 ) ( 2750 8750 )
      + RECT via3 ( 3250 8250 ) ( 3750 8750 )
      + RECT via3 ( 4250 8250 ) ( 4750 8750 )
      + RECT via3 ( 5250 8250 ) ( 5750 8750 )
      + RECT via3 ( -5750 9250 ) ( -5250 9750 )
      + RECT via3 ( -4750 9250 ) ( -4250 9750 )
      + RECT via3 ( -3750 9250 ) ( -3250 9750 )
      + RECT via3 ( -2750 9250 ) ( -2250 9750 )
      + RECT via3 ( -1750 9250 ) ( -1250 9750 )
      + RECT via3 ( -750 9250 ) ( -250 9750 )
      + RECT via3 ( 250 9250 ) ( 750 9750 )
      + RECT via3 ( 1250 9250 ) ( 1750 9750 )
      + RECT via3 ( 2250 9250 ) ( 2750 9750 )
      + RECT via3 ( 3250 9250 ) ( 3750 9750 )
      + RECT via3 ( 4250 9250 ) ( 4750 9750 )
      + RECT via3 ( 5250 9250 ) ( 5750 9750 )
      + RECT via3 ( -5750 10250 ) ( -5250 10750 )
      + RECT via3 ( -4750 10250 ) ( -4250 10750 )
      + RECT via3 ( -3750 10250 ) ( -3250 10750 )
      + RECT via3 ( -2750 10250 ) ( -2250 10750 )
      + RECT via3 ( -1750 10250 ) ( -1250 10750 )
      + RECT via3 ( -750 10250 ) ( -250 10750 )
      + RECT via3 ( 250 10250 ) ( 750 10750 )
      + RECT via3 ( 1250 10250 ) ( 1750 10750 )
      + RECT via3 ( 2250 10250 ) ( 2750 10750 )
      + RECT via3 ( 3250 10250 ) ( 3750 10750 )
      + RECT via3 ( 4250 10250 ) ( 4750 10750 )
      + RECT via3 ( 5250 10250 ) ( 5750 10750 ) ;
   - via3_12040_22280
      + RECT met3 ( -6020 -11140 ) ( 6020 11140 )
      + RECT met4 ( -6020 -11140 ) ( 6020 11140 )
      + RECT via3 ( -5750 -10750 ) ( -5250 -10250 )
      + RECT via3 ( -4750 -10750 ) ( -4250 -10250 )
      + RECT via3 ( -3750 -10750 ) ( -3250 -10250 )
      + RECT via3 ( -2750 -10750 ) ( -2250 -10250 )
      + RECT via3 ( -1750 -10750 ) ( -1250 -10250 )
      + RECT via3 ( -750 -10750 ) ( -250 -10250 )
      + RECT via3 ( 250 -10750 ) ( 750 -10250 )
      + RECT via3 ( 1250 -10750 ) ( 1750 -10250 )
      + RECT via3 ( 2250 -10750 ) ( 2750 -10250 )
      + RECT via3 ( 3250 -10750 ) ( 3750 -10250 )
      + RECT via3 ( 4250 -10750 ) ( 4750 -10250 )
      + RECT via3 ( 5250 -10750 ) ( 5750 -10250 )
      + RECT via3 ( -5750 -9750 ) ( -5250 -9250 )
      + RECT via3 ( -4750 -9750 ) ( -4250 -9250 )
      + RECT via3 ( -3750 -9750 ) ( -3250 -9250 )
      + RECT via3 ( -2750 -9750 ) ( -2250 -9250 )
      + RECT via3 ( -1750 -9750 ) ( -1250 -9250 )
      + RECT via3 ( -750 -9750 ) ( -250 -9250 )
      + RECT via3 ( 250 -9750 ) ( 750 -9250 )
      + RECT via3 ( 1250 -9750 ) ( 1750 -9250 )
      + RECT via3 ( 2250 -9750 ) ( 2750 -9250 )
      + RECT via3 ( 3250 -9750 ) ( 3750 -9250 )
      + RECT via3 ( 4250 -9750 ) ( 4750 -9250 )
      + RECT via3 ( 5250 -9750 ) ( 5750 -9250 )
      + RECT via3 ( -5750 -8750 ) ( -5250 -8250 )
      + RECT via3 ( -4750 -8750 ) ( -4250 -8250 )
      + RECT via3 ( -3750 -8750 ) ( -3250 -8250 )
      + RECT via3 ( -2750 -8750 ) ( -2250 -8250 )
      + RECT via3 ( -1750 -8750 ) ( -1250 -8250 )
      + RECT via3 ( -750 -8750 ) ( -250 -8250 )
      + RECT via3 ( 250 -8750 ) ( 750 -8250 )
      + RECT via3 ( 1250 -8750 ) ( 1750 -8250 )
      + RECT via3 ( 2250 -8750 ) ( 2750 -8250 )
      + RECT via3 ( 3250 -8750 ) ( 3750 -8250 )
      + RECT via3 ( 4250 -8750 ) ( 4750 -8250 )
      + RECT via3 ( 5250 -8750 ) ( 5750 -8250 )
      + RECT via3 ( -5750 -7750 ) ( -5250 -7250 )
      + RECT via3 ( -4750 -7750 ) ( -4250 -7250 )
      + RECT via3 ( -3750 -7750 ) ( -3250 -7250 )
      + RECT via3 ( -2750 -7750 ) ( -2250 -7250 )
      + RECT via3 ( -1750 -7750 ) ( -1250 -7250 )
      + RECT via3 ( -750 -7750 ) ( -250 -7250 )
      + RECT via3 ( 250 -7750 ) ( 750 -7250 )
      + RECT via3 ( 1250 -7750 ) ( 1750 -7250 )
      + RECT via3 ( 2250 -7750 ) ( 2750 -7250 )
      + RECT via3 ( 3250 -7750 ) ( 3750 -7250 )
      + RECT via3 ( 4250 -7750 ) ( 4750 -7250 )
      + RECT via3 ( 5250 -7750 ) ( 5750 -7250 )
      + RECT via3 ( -5750 -6750 ) ( -5250 -6250 )
      + RECT via3 ( -4750 -6750 ) ( -4250 -6250 )
      + RECT via3 ( -3750 -6750 ) ( -3250 -6250 )
      + RECT via3 ( -2750 -6750 ) ( -2250 -6250 )
      + RECT via3 ( -1750 -6750 ) ( -1250 -6250 )
      + RECT via3 ( -750 -6750 ) ( -250 -6250 )
      + RECT via3 ( 250 -6750 ) ( 750 -6250 )
      + RECT via3 ( 1250 -6750 ) ( 1750 -6250 )
      + RECT via3 ( 2250 -6750 ) ( 2750 -6250 )
      + RECT via3 ( 3250 -6750 ) ( 3750 -6250 )
      + RECT via3 ( 4250 -6750 ) ( 4750 -6250 )
      + RECT via3 ( 5250 -6750 ) ( 5750 -6250 )
      + RECT via3 ( -5750 -5750 ) ( -5250 -5250 )
      + RECT via3 ( -4750 -5750 ) ( -4250 -5250 )
      + RECT via3 ( -3750 -5750 ) ( -3250 -5250 )
      + RECT via3 ( -2750 -5750 ) ( -2250 -5250 )
      + RECT via3 ( -1750 -5750 ) ( -1250 -5250 )
      + RECT via3 ( -750 -5750 ) ( -250 -5250 )
      + RECT via3 ( 250 -5750 ) ( 750 -5250 )
      + RECT via3 ( 1250 -5750 ) ( 1750 -5250 )
      + RECT via3 ( 2250 -5750 ) ( 2750 -5250 )
      + RECT via3 ( 3250 -5750 ) ( 3750 -5250 )
      + RECT via3 ( 4250 -5750 ) ( 4750 -5250 )
      + RECT via3 ( 5250 -5750 ) ( 5750 -5250 )
      + RECT via3 ( -5750 -4750 ) ( -5250 -4250 )
      + RECT via3 ( -4750 -4750 ) ( -4250 -4250 )
      + RECT via3 ( -3750 -4750 ) ( -3250 -4250 )
      + RECT via3 ( -2750 -4750 ) ( -2250 -4250 )
      + RECT via3 ( -1750 -4750 ) ( -1250 -4250 )
      + RECT via3 ( -750 -4750 ) ( -250 -4250 )
      + RECT via3 ( 250 -4750 ) ( 750 -4250 )
      + RECT via3 ( 1250 -4750 ) ( 1750 -4250 )
      + RECT via3 ( 2250 -4750 ) ( 2750 -4250 )
      + RECT via3 ( 3250 -4750 ) ( 3750 -4250 )
      + RECT via3 ( 4250 -4750 ) ( 4750 -4250 )
      + RECT via3 ( 5250 -4750 ) ( 5750 -4250 )
      + RECT via3 ( -5750 -3750 ) ( -5250 -3250 )
      + RECT via3 ( -4750 -3750 ) ( -4250 -3250 )
      + RECT via3 ( -3750 -3750 ) ( -3250 -3250 )
      + RECT via3 ( -2750 -3750 ) ( -2250 -3250 )
      + RECT via3 ( -1750 -3750 ) ( -1250 -3250 )
      + RECT via3 ( -750 -3750 ) ( -250 -3250 )
      + RECT via3 ( 250 -3750 ) ( 750 -3250 )
      + RECT via3 ( 1250 -3750 ) ( 1750 -3250 )
      + RECT via3 ( 2250 -3750 ) ( 2750 -3250 )
      + RECT via3 ( 3250 -3750 ) ( 3750 -3250 )
      + RECT via3 ( 4250 -3750 ) ( 4750 -3250 )
      + RECT via3 ( 5250 -3750 ) ( 5750 -3250 )
      + RECT via3 ( -5750 -2750 ) ( -5250 -2250 )
      + RECT via3 ( -4750 -2750 ) ( -4250 -2250 )
      + RECT via3 ( -3750 -2750 ) ( -3250 -2250 )
      + RECT via3 ( -2750 -2750 ) ( -2250 -2250 )
      + RECT via3 ( -1750 -2750 ) ( -1250 -2250 )
      + RECT via3 ( -750 -2750 ) ( -250 -2250 )
      + RECT via3 ( 250 -2750 ) ( 750 -2250 )
      + RECT via3 ( 1250 -2750 ) ( 1750 -2250 )
      + RECT via3 ( 2250 -2750 ) ( 2750 -2250 )
      + RECT via3 ( 3250 -2750 ) ( 3750 -2250 )
      + RECT via3 ( 4250 -2750 ) ( 4750 -2250 )
      + RECT via3 ( 5250 -2750 ) ( 5750 -2250 )
      + RECT via3 ( -5750 -1750 ) ( -5250 -1250 )
      + RECT via3 ( -4750 -1750 ) ( -4250 -1250 )
      + RECT via3 ( -3750 -1750 ) ( -3250 -1250 )
      + RECT via3 ( -2750 -1750 ) ( -2250 -1250 )
      + RECT via3 ( -1750 -1750 ) ( -1250 -1250 )
      + RECT via3 ( -750 -1750 ) ( -250 -1250 )
      + RECT via3 ( 250 -1750 ) ( 750 -1250 )
      + RECT via3 ( 1250 -1750 ) ( 1750 -1250 )
      + RECT via3 ( 2250 -1750 ) ( 2750 -1250 )
      + RECT via3 ( 3250 -1750 ) ( 3750 -1250 )
      + RECT via3 ( 4250 -1750 ) ( 4750 -1250 )
      + RECT via3 ( 5250 -1750 ) ( 5750 -1250 )
      + RECT via3 ( -5750 -750 ) ( -5250 -250 )
      + RECT via3 ( -4750 -750 ) ( -4250 -250 )
      + RECT via3 ( -3750 -750 ) ( -3250 -250 )
      + RECT via3 ( -2750 -750 ) ( -2250 -250 )
      + RECT via3 ( -1750 -750 ) ( -1250 -250 )
      + RECT via3 ( -750 -750 ) ( -250 -250 )
      + RECT via3 ( 250 -750 ) ( 750 -250 )
      + RECT via3 ( 1250 -750 ) ( 1750 -250 )
      + RECT via3 ( 2250 -750 ) ( 2750 -250 )
      + RECT via3 ( 3250 -750 ) ( 3750 -250 )
      + RECT via3 ( 4250 -750 ) ( 4750 -250 )
      + RECT via3 ( 5250 -750 ) ( 5750 -250 )
      + RECT via3 ( -5750 250 ) ( -5250 750 )
      + RECT via3 ( -4750 250 ) ( -4250 750 )
      + RECT via3 ( -3750 250 ) ( -3250 750 )
      + RECT via3 ( -2750 250 ) ( -2250 750 )
      + RECT via3 ( -1750 250 ) ( -1250 750 )
      + RECT via3 ( -750 250 ) ( -250 750 )
      + RECT via3 ( 250 250 ) ( 750 750 )
      + RECT via3 ( 1250 250 ) ( 1750 750 )
      + RECT via3 ( 2250 250 ) ( 2750 750 )
      + RECT via3 ( 3250 250 ) ( 3750 750 )
      + RECT via3 ( 4250 250 ) ( 4750 750 )
      + RECT via3 ( 5250 250 ) ( 5750 750 )
      + RECT via3 ( -5750 1250 ) ( -5250 1750 )
      + RECT via3 ( -4750 1250 ) ( -4250 1750 )
      + RECT via3 ( -3750 1250 ) ( -3250 1750 )
      + RECT via3 ( -2750 1250 ) ( -2250 1750 )
      + RECT via3 ( -1750 1250 ) ( -1250 1750 )
      + RECT via3 ( -750 1250 ) ( -250 1750 )
      + RECT via3 ( 250 1250 ) ( 750 1750 )
      + RECT via3 ( 1250 1250 ) ( 1750 1750 )
      + RECT via3 ( 2250 1250 ) ( 2750 1750 )
      + RECT via3 ( 3250 1250 ) ( 3750 1750 )
      + RECT via3 ( 4250 1250 ) ( 4750 1750 )
      + RECT via3 ( 5250 1250 ) ( 5750 1750 )
      + RECT via3 ( -5750 2250 ) ( -5250 2750 )
      + RECT via3 ( -4750 2250 ) ( -4250 2750 )
      + RECT via3 ( -3750 2250 ) ( -3250 2750 )
      + RECT via3 ( -2750 2250 ) ( -2250 2750 )
      + RECT via3 ( -1750 2250 ) ( -1250 2750 )
      + RECT via3 ( -750 2250 ) ( -250 2750 )
      + RECT via3 ( 250 2250 ) ( 750 2750 )
      + RECT via3 ( 1250 2250 ) ( 1750 2750 )
      + RECT via3 ( 2250 2250 ) ( 2750 2750 )
      + RECT via3 ( 3250 2250 ) ( 3750 2750 )
      + RECT via3 ( 4250 2250 ) ( 4750 2750 )
      + RECT via3 ( 5250 2250 ) ( 5750 2750 )
      + RECT via3 ( -5750 3250 ) ( -5250 3750 )
      + RECT via3 ( -4750 3250 ) ( -4250 3750 )
      + RECT via3 ( -3750 3250 ) ( -3250 3750 )
      + RECT via3 ( -2750 3250 ) ( -2250 3750 )
      + RECT via3 ( -1750 3250 ) ( -1250 3750 )
      + RECT via3 ( -750 3250 ) ( -250 3750 )
      + RECT via3 ( 250 3250 ) ( 750 3750 )
      + RECT via3 ( 1250 3250 ) ( 1750 3750 )
      + RECT via3 ( 2250 3250 ) ( 2750 3750 )
      + RECT via3 ( 3250 3250 ) ( 3750 3750 )
      + RECT via3 ( 4250 3250 ) ( 4750 3750 )
      + RECT via3 ( 5250 3250 ) ( 5750 3750 )
      + RECT via3 ( -5750 4250 ) ( -5250 4750 )
      + RECT via3 ( -4750 4250 ) ( -4250 4750 )
      + RECT via3 ( -3750 4250 ) ( -3250 4750 )
      + RECT via3 ( -2750 4250 ) ( -2250 4750 )
      + RECT via3 ( -1750 4250 ) ( -1250 4750 )
      + RECT via3 ( -750 4250 ) ( -250 4750 )
      + RECT via3 ( 250 4250 ) ( 750 4750 )
      + RECT via3 ( 1250 4250 ) ( 1750 4750 )
      + RECT via3 ( 2250 4250 ) ( 2750 4750 )
      + RECT via3 ( 3250 4250 ) ( 3750 4750 )
      + RECT via3 ( 4250 4250 ) ( 4750 4750 )
      + RECT via3 ( 5250 4250 ) ( 5750 4750 )
      + RECT via3 ( -5750 5250 ) ( -5250 5750 )
      + RECT via3 ( -4750 5250 ) ( -4250 5750 )
      + RECT via3 ( -3750 5250 ) ( -3250 5750 )
      + RECT via3 ( -2750 5250 ) ( -2250 5750 )
      + RECT via3 ( -1750 5250 ) ( -1250 5750 )
      + RECT via3 ( -750 5250 ) ( -250 5750 )
      + RECT via3 ( 250 5250 ) ( 750 5750 )
      + RECT via3 ( 1250 5250 ) ( 1750 5750 )
      + RECT via3 ( 2250 5250 ) ( 2750 5750 )
      + RECT via3 ( 3250 5250 ) ( 3750 5750 )
      + RECT via3 ( 4250 5250 ) ( 4750 5750 )
      + RECT via3 ( 5250 5250 ) ( 5750 5750 )
      + RECT via3 ( -5750 6250 ) ( -5250 6750 )
      + RECT via3 ( -4750 6250 ) ( -4250 6750 )
      + RECT via3 ( -3750 6250 ) ( -3250 6750 )
      + RECT via3 ( -2750 6250 ) ( -2250 6750 )
      + RECT via3 ( -1750 6250 ) ( -1250 6750 )
      + RECT via3 ( -750 6250 ) ( -250 6750 )
      + RECT via3 ( 250 6250 ) ( 750 6750 )
      + RECT via3 ( 1250 6250 ) ( 1750 6750 )
      + RECT via3 ( 2250 6250 ) ( 2750 6750 )
      + RECT via3 ( 3250 6250 ) ( 3750 6750 )
      + RECT via3 ( 4250 6250 ) ( 4750 6750 )
      + RECT via3 ( 5250 6250 ) ( 5750 6750 )
      + RECT via3 ( -5750 7250 ) ( -5250 7750 )
      + RECT via3 ( -4750 7250 ) ( -4250 7750 )
      + RECT via3 ( -3750 7250 ) ( -3250 7750 )
      + RECT via3 ( -2750 7250 ) ( -2250 7750 )
      + RECT via3 ( -1750 7250 ) ( -1250 7750 )
      + RECT via3 ( -750 7250 ) ( -250 7750 )
      + RECT via3 ( 250 7250 ) ( 750 7750 )
      + RECT via3 ( 1250 7250 ) ( 1750 7750 )
      + RECT via3 ( 2250 7250 ) ( 2750 7750 )
      + RECT via3 ( 3250 7250 ) ( 3750 7750 )
      + RECT via3 ( 4250 7250 ) ( 4750 7750 )
      + RECT via3 ( 5250 7250 ) ( 5750 7750 )
      + RECT via3 ( -5750 8250 ) ( -5250 8750 )
      + RECT via3 ( -4750 8250 ) ( -4250 8750 )
      + RECT via3 ( -3750 8250 ) ( -3250 8750 )
      + RECT via3 ( -2750 8250 ) ( -2250 8750 )
      + RECT via3 ( -1750 8250 ) ( -1250 8750 )
      + RECT via3 ( -750 8250 ) ( -250 8750 )
      + RECT via3 ( 250 8250 ) ( 750 8750 )
      + RECT via3 ( 1250 8250 ) ( 1750 8750 )
      + RECT via3 ( 2250 8250 ) ( 2750 8750 )
      + RECT via3 ( 3250 8250 ) ( 3750 8750 )
      + RECT via3 ( 4250 8250 ) ( 4750 8750 )
      + RECT via3 ( 5250 8250 ) ( 5750 8750 )
      + RECT via3 ( -5750 9250 ) ( -5250 9750 )
      + RECT via3 ( -4750 9250 ) ( -4250 9750 )
      + RECT via3 ( -3750 9250 ) ( -3250 9750 )
      + RECT via3 ( -2750 9250 ) ( -2250 9750 )
      + RECT via3 ( -1750 9250 ) ( -1250 9750 )
      + RECT via3 ( -750 9250 ) ( -250 9750 )
      + RECT via3 ( 250 9250 ) ( 750 9750 )
      + RECT via3 ( 1250 9250 ) ( 1750 9750 )
      + RECT via3 ( 2250 9250 ) ( 2750 9750 )
      + RECT via3 ( 3250 9250 ) ( 3750 9750 )
      + RECT via3 ( 4250 9250 ) ( 4750 9750 )
      + RECT via3 ( 5250 9250 ) ( 5750 9750 )
      + RECT via3 ( -5750 10250 ) ( -5250 10750 )
      + RECT via3 ( -4750 10250 ) ( -4250 10750 )
      + RECT via3 ( -3750 10250 ) ( -3250 10750 )
      + RECT via3 ( -2750 10250 ) ( -2250 10750 )
      + RECT via3 ( -1750 10250 ) ( -1250 10750 )
      + RECT via3 ( -750 10250 ) ( -250 10750 )
      + RECT via3 ( 250 10250 ) ( 750 10750 )
      + RECT via3 ( 1250 10250 ) ( 1750 10750 )
      + RECT via3 ( 2250 10250 ) ( 2750 10750 )
      + RECT via3 ( 3250 10250 ) ( 3750 10750 )
      + RECT via3 ( 4250 10250 ) ( 4750 10750 )
      + RECT via3 ( 5250 10250 ) ( 5750 10750 ) ;
   - via3_11700_22030
      + RECT met3 ( -5850 -11015 ) ( 5850 11015 )
      + RECT met4 ( -5850 -11015 ) ( 5850 11015 )
      + RECT via3 ( -5250 -10750 ) ( -4750 -10250 )
      + RECT via3 ( -4250 -10750 ) ( -3750 -10250 )
      + RECT via3 ( -3250 -10750 ) ( -2750 -10250 )
      + RECT via3 ( -2250 -10750 ) ( -1750 -10250 )
      + RECT via3 ( -1250 -10750 ) ( -750 -10250 )
      + RECT via3 ( -250 -10750 ) ( 250 -10250 )
      + RECT via3 ( 750 -10750 ) ( 1250 -10250 )
      + RECT via3 ( 1750 -10750 ) ( 2250 -10250 )
      + RECT via3 ( 2750 -10750 ) ( 3250 -10250 )
      + RECT via3 ( 3750 -10750 ) ( 4250 -10250 )
      + RECT via3 ( 4750 -10750 ) ( 5250 -10250 )
      + RECT via3 ( -5250 -9750 ) ( -4750 -9250 )
      + RECT via3 ( -4250 -9750 ) ( -3750 -9250 )
      + RECT via3 ( -3250 -9750 ) ( -2750 -9250 )
      + RECT via3 ( -2250 -9750 ) ( -1750 -9250 )
      + RECT via3 ( -1250 -9750 ) ( -750 -9250 )
      + RECT via3 ( -250 -9750 ) ( 250 -9250 )
      + RECT via3 ( 750 -9750 ) ( 1250 -9250 )
      + RECT via3 ( 1750 -9750 ) ( 2250 -9250 )
      + RECT via3 ( 2750 -9750 ) ( 3250 -9250 )
      + RECT via3 ( 3750 -9750 ) ( 4250 -9250 )
      + RECT via3 ( 4750 -9750 ) ( 5250 -9250 )
      + RECT via3 ( -5250 -8750 ) ( -4750 -8250 )
      + RECT via3 ( -4250 -8750 ) ( -3750 -8250 )
      + RECT via3 ( -3250 -8750 ) ( -2750 -8250 )
      + RECT via3 ( -2250 -8750 ) ( -1750 -8250 )
      + RECT via3 ( -1250 -8750 ) ( -750 -8250 )
      + RECT via3 ( -250 -8750 ) ( 250 -8250 )
      + RECT via3 ( 750 -8750 ) ( 1250 -8250 )
      + RECT via3 ( 1750 -8750 ) ( 2250 -8250 )
      + RECT via3 ( 2750 -8750 ) ( 3250 -8250 )
      + RECT via3 ( 3750 -8750 ) ( 4250 -8250 )
      + RECT via3 ( 4750 -8750 ) ( 5250 -8250 )
      + RECT via3 ( -5250 -7750 ) ( -4750 -7250 )
      + RECT via3 ( -4250 -7750 ) ( -3750 -7250 )
      + RECT via3 ( -3250 -7750 ) ( -2750 -7250 )
      + RECT via3 ( -2250 -7750 ) ( -1750 -7250 )
      + RECT via3 ( -1250 -7750 ) ( -750 -7250 )
      + RECT via3 ( -250 -7750 ) ( 250 -7250 )
      + RECT via3 ( 750 -7750 ) ( 1250 -7250 )
      + RECT via3 ( 1750 -7750 ) ( 2250 -7250 )
      + RECT via3 ( 2750 -7750 ) ( 3250 -7250 )
      + RECT via3 ( 3750 -7750 ) ( 4250 -7250 )
      + RECT via3 ( 4750 -7750 ) ( 5250 -7250 )
      + RECT via3 ( -5250 -6750 ) ( -4750 -6250 )
      + RECT via3 ( -4250 -6750 ) ( -3750 -6250 )
      + RECT via3 ( -3250 -6750 ) ( -2750 -6250 )
      + RECT via3 ( -2250 -6750 ) ( -1750 -6250 )
      + RECT via3 ( -1250 -6750 ) ( -750 -6250 )
      + RECT via3 ( -250 -6750 ) ( 250 -6250 )
      + RECT via3 ( 750 -6750 ) ( 1250 -6250 )
      + RECT via3 ( 1750 -6750 ) ( 2250 -6250 )
      + RECT via3 ( 2750 -6750 ) ( 3250 -6250 )
      + RECT via3 ( 3750 -6750 ) ( 4250 -6250 )
      + RECT via3 ( 4750 -6750 ) ( 5250 -6250 )
      + RECT via3 ( -5250 -5750 ) ( -4750 -5250 )
      + RECT via3 ( -4250 -5750 ) ( -3750 -5250 )
      + RECT via3 ( -3250 -5750 ) ( -2750 -5250 )
      + RECT via3 ( -2250 -5750 ) ( -1750 -5250 )
      + RECT via3 ( -1250 -5750 ) ( -750 -5250 )
      + RECT via3 ( -250 -5750 ) ( 250 -5250 )
      + RECT via3 ( 750 -5750 ) ( 1250 -5250 )
      + RECT via3 ( 1750 -5750 ) ( 2250 -5250 )
      + RECT via3 ( 2750 -5750 ) ( 3250 -5250 )
      + RECT via3 ( 3750 -5750 ) ( 4250 -5250 )
      + RECT via3 ( 4750 -5750 ) ( 5250 -5250 )
      + RECT via3 ( -5250 -4750 ) ( -4750 -4250 )
      + RECT via3 ( -4250 -4750 ) ( -3750 -4250 )
      + RECT via3 ( -3250 -4750 ) ( -2750 -4250 )
      + RECT via3 ( -2250 -4750 ) ( -1750 -4250 )
      + RECT via3 ( -1250 -4750 ) ( -750 -4250 )
      + RECT via3 ( -250 -4750 ) ( 250 -4250 )
      + RECT via3 ( 750 -4750 ) ( 1250 -4250 )
      + RECT via3 ( 1750 -4750 ) ( 2250 -4250 )
      + RECT via3 ( 2750 -4750 ) ( 3250 -4250 )
      + RECT via3 ( 3750 -4750 ) ( 4250 -4250 )
      + RECT via3 ( 4750 -4750 ) ( 5250 -4250 )
      + RECT via3 ( -5250 -3750 ) ( -4750 -3250 )
      + RECT via3 ( -4250 -3750 ) ( -3750 -3250 )
      + RECT via3 ( -3250 -3750 ) ( -2750 -3250 )
      + RECT via3 ( -2250 -3750 ) ( -1750 -3250 )
      + RECT via3 ( -1250 -3750 ) ( -750 -3250 )
      + RECT via3 ( -250 -3750 ) ( 250 -3250 )
      + RECT via3 ( 750 -3750 ) ( 1250 -3250 )
      + RECT via3 ( 1750 -3750 ) ( 2250 -3250 )
      + RECT via3 ( 2750 -3750 ) ( 3250 -3250 )
      + RECT via3 ( 3750 -3750 ) ( 4250 -3250 )
      + RECT via3 ( 4750 -3750 ) ( 5250 -3250 )
      + RECT via3 ( -5250 -2750 ) ( -4750 -2250 )
      + RECT via3 ( -4250 -2750 ) ( -3750 -2250 )
      + RECT via3 ( -3250 -2750 ) ( -2750 -2250 )
      + RECT via3 ( -2250 -2750 ) ( -1750 -2250 )
      + RECT via3 ( -1250 -2750 ) ( -750 -2250 )
      + RECT via3 ( -250 -2750 ) ( 250 -2250 )
      + RECT via3 ( 750 -2750 ) ( 1250 -2250 )
      + RECT via3 ( 1750 -2750 ) ( 2250 -2250 )
      + RECT via3 ( 2750 -2750 ) ( 3250 -2250 )
      + RECT via3 ( 3750 -2750 ) ( 4250 -2250 )
      + RECT via3 ( 4750 -2750 ) ( 5250 -2250 )
      + RECT via3 ( -5250 -1750 ) ( -4750 -1250 )
      + RECT via3 ( -4250 -1750 ) ( -3750 -1250 )
      + RECT via3 ( -3250 -1750 ) ( -2750 -1250 )
      + RECT via3 ( -2250 -1750 ) ( -1750 -1250 )
      + RECT via3 ( -1250 -1750 ) ( -750 -1250 )
      + RECT via3 ( -250 -1750 ) ( 250 -1250 )
      + RECT via3 ( 750 -1750 ) ( 1250 -1250 )
      + RECT via3 ( 1750 -1750 ) ( 2250 -1250 )
      + RECT via3 ( 2750 -1750 ) ( 3250 -1250 )
      + RECT via3 ( 3750 -1750 ) ( 4250 -1250 )
      + RECT via3 ( 4750 -1750 ) ( 5250 -1250 )
      + RECT via3 ( -5250 -750 ) ( -4750 -250 )
      + RECT via3 ( -4250 -750 ) ( -3750 -250 )
      + RECT via3 ( -3250 -750 ) ( -2750 -250 )
      + RECT via3 ( -2250 -750 ) ( -1750 -250 )
      + RECT via3 ( -1250 -750 ) ( -750 -250 )
      + RECT via3 ( -250 -750 ) ( 250 -250 )
      + RECT via3 ( 750 -750 ) ( 1250 -250 )
      + RECT via3 ( 1750 -750 ) ( 2250 -250 )
      + RECT via3 ( 2750 -750 ) ( 3250 -250 )
      + RECT via3 ( 3750 -750 ) ( 4250 -250 )
      + RECT via3 ( 4750 -750 ) ( 5250 -250 )
      + RECT via3 ( -5250 250 ) ( -4750 750 )
      + RECT via3 ( -4250 250 ) ( -3750 750 )
      + RECT via3 ( -3250 250 ) ( -2750 750 )
      + RECT via3 ( -2250 250 ) ( -1750 750 )
      + RECT via3 ( -1250 250 ) ( -750 750 )
      + RECT via3 ( -250 250 ) ( 250 750 )
      + RECT via3 ( 750 250 ) ( 1250 750 )
      + RECT via3 ( 1750 250 ) ( 2250 750 )
      + RECT via3 ( 2750 250 ) ( 3250 750 )
      + RECT via3 ( 3750 250 ) ( 4250 750 )
      + RECT via3 ( 4750 250 ) ( 5250 750 )
      + RECT via3 ( -5250 1250 ) ( -4750 1750 )
      + RECT via3 ( -4250 1250 ) ( -3750 1750 )
      + RECT via3 ( -3250 1250 ) ( -2750 1750 )
      + RECT via3 ( -2250 1250 ) ( -1750 1750 )
      + RECT via3 ( -1250 1250 ) ( -750 1750 )
      + RECT via3 ( -250 1250 ) ( 250 1750 )
      + RECT via3 ( 750 1250 ) ( 1250 1750 )
      + RECT via3 ( 1750 1250 ) ( 2250 1750 )
      + RECT via3 ( 2750 1250 ) ( 3250 1750 )
      + RECT via3 ( 3750 1250 ) ( 4250 1750 )
      + RECT via3 ( 4750 1250 ) ( 5250 1750 )
      + RECT via3 ( -5250 2250 ) ( -4750 2750 )
      + RECT via3 ( -4250 2250 ) ( -3750 2750 )
      + RECT via3 ( -3250 2250 ) ( -2750 2750 )
      + RECT via3 ( -2250 2250 ) ( -1750 2750 )
      + RECT via3 ( -1250 2250 ) ( -750 2750 )
      + RECT via3 ( -250 2250 ) ( 250 2750 )
      + RECT via3 ( 750 2250 ) ( 1250 2750 )
      + RECT via3 ( 1750 2250 ) ( 2250 2750 )
      + RECT via3 ( 2750 2250 ) ( 3250 2750 )
      + RECT via3 ( 3750 2250 ) ( 4250 2750 )
      + RECT via3 ( 4750 2250 ) ( 5250 2750 )
      + RECT via3 ( -5250 3250 ) ( -4750 3750 )
      + RECT via3 ( -4250 3250 ) ( -3750 3750 )
      + RECT via3 ( -3250 3250 ) ( -2750 3750 )
      + RECT via3 ( -2250 3250 ) ( -1750 3750 )
      + RECT via3 ( -1250 3250 ) ( -750 3750 )
      + RECT via3 ( -250 3250 ) ( 250 3750 )
      + RECT via3 ( 750 3250 ) ( 1250 3750 )
      + RECT via3 ( 1750 3250 ) ( 2250 3750 )
      + RECT via3 ( 2750 3250 ) ( 3250 3750 )
      + RECT via3 ( 3750 3250 ) ( 4250 3750 )
      + RECT via3 ( 4750 3250 ) ( 5250 3750 )
      + RECT via3 ( -5250 4250 ) ( -4750 4750 )
      + RECT via3 ( -4250 4250 ) ( -3750 4750 )
      + RECT via3 ( -3250 4250 ) ( -2750 4750 )
      + RECT via3 ( -2250 4250 ) ( -1750 4750 )
      + RECT via3 ( -1250 4250 ) ( -750 4750 )
      + RECT via3 ( -250 4250 ) ( 250 4750 )
      + RECT via3 ( 750 4250 ) ( 1250 4750 )
      + RECT via3 ( 1750 4250 ) ( 2250 4750 )
      + RECT via3 ( 2750 4250 ) ( 3250 4750 )
      + RECT via3 ( 3750 4250 ) ( 4250 4750 )
      + RECT via3 ( 4750 4250 ) ( 5250 4750 )
      + RECT via3 ( -5250 5250 ) ( -4750 5750 )
      + RECT via3 ( -4250 5250 ) ( -3750 5750 )
      + RECT via3 ( -3250 5250 ) ( -2750 5750 )
      + RECT via3 ( -2250 5250 ) ( -1750 5750 )
      + RECT via3 ( -1250 5250 ) ( -750 5750 )
      + RECT via3 ( -250 5250 ) ( 250 5750 )
      + RECT via3 ( 750 5250 ) ( 1250 5750 )
      + RECT via3 ( 1750 5250 ) ( 2250 5750 )
      + RECT via3 ( 2750 5250 ) ( 3250 5750 )
      + RECT via3 ( 3750 5250 ) ( 4250 5750 )
      + RECT via3 ( 4750 5250 ) ( 5250 5750 )
      + RECT via3 ( -5250 6250 ) ( -4750 6750 )
      + RECT via3 ( -4250 6250 ) ( -3750 6750 )
      + RECT via3 ( -3250 6250 ) ( -2750 6750 )
      + RECT via3 ( -2250 6250 ) ( -1750 6750 )
      + RECT via3 ( -1250 6250 ) ( -750 6750 )
      + RECT via3 ( -250 6250 ) ( 250 6750 )
      + RECT via3 ( 750 6250 ) ( 1250 6750 )
      + RECT via3 ( 1750 6250 ) ( 2250 6750 )
      + RECT via3 ( 2750 6250 ) ( 3250 6750 )
      + RECT via3 ( 3750 6250 ) ( 4250 6750 )
      + RECT via3 ( 4750 6250 ) ( 5250 6750 )
      + RECT via3 ( -5250 7250 ) ( -4750 7750 )
      + RECT via3 ( -4250 7250 ) ( -3750 7750 )
      + RECT via3 ( -3250 7250 ) ( -2750 7750 )
      + RECT via3 ( -2250 7250 ) ( -1750 7750 )
      + RECT via3 ( -1250 7250 ) ( -750 7750 )
      + RECT via3 ( -250 7250 ) ( 250 7750 )
      + RECT via3 ( 750 7250 ) ( 1250 7750 )
      + RECT via3 ( 1750 7250 ) ( 2250 7750 )
      + RECT via3 ( 2750 7250 ) ( 3250 7750 )
      + RECT via3 ( 3750 7250 ) ( 4250 7750 )
      + RECT via3 ( 4750 7250 ) ( 5250 7750 )
      + RECT via3 ( -5250 8250 ) ( -4750 8750 )
      + RECT via3 ( -4250 8250 ) ( -3750 8750 )
      + RECT via3 ( -3250 8250 ) ( -2750 8750 )
      + RECT via3 ( -2250 8250 ) ( -1750 8750 )
      + RECT via3 ( -1250 8250 ) ( -750 8750 )
      + RECT via3 ( -250 8250 ) ( 250 8750 )
      + RECT via3 ( 750 8250 ) ( 1250 8750 )
      + RECT via3 ( 1750 8250 ) ( 2250 8750 )
      + RECT via3 ( 2750 8250 ) ( 3250 8750 )
      + RECT via3 ( 3750 8250 ) ( 4250 8750 )
      + RECT via3 ( 4750 8250 ) ( 5250 8750 )
      + RECT via3 ( -5250 9250 ) ( -4750 9750 )
      + RECT via3 ( -4250 9250 ) ( -3750 9750 )
      + RECT via3 ( -3250 9250 ) ( -2750 9750 )
      + RECT via3 ( -2250 9250 ) ( -1750 9750 )
      + RECT via3 ( -1250 9250 ) ( -750 9750 )
      + RECT via3 ( -250 9250 ) ( 250 9750 )
      + RECT via3 ( 750 9250 ) ( 1250 9750 )
      + RECT via3 ( 1750 9250 ) ( 2250 9750 )
      + RECT via3 ( 2750 9250 ) ( 3250 9750 )
      + RECT via3 ( 3750 9250 ) ( 4250 9750 )
      + RECT via3 ( 4750 9250 ) ( 5250 9750 )
      + RECT via3 ( -5250 10250 ) ( -4750 10750 )
      + RECT via3 ( -4250 10250 ) ( -3750 10750 )
      + RECT via3 ( -3250 10250 ) ( -2750 10750 )
      + RECT via3 ( -2250 10250 ) ( -1750 10750 )
      + RECT via3 ( -1250 10250 ) ( -750 10750 )
      + RECT via3 ( -250 10250 ) ( 250 10750 )
      + RECT via3 ( 750 10250 ) ( 1250 10750 )
      + RECT via3 ( 1750 10250 ) ( 2250 10750 )
      + RECT via3 ( 2750 10250 ) ( 3250 10750 )
      + RECT via3 ( 3750 10250 ) ( 4250 10750 )
      + RECT via3 ( 4750 10250 ) ( 5250 10750 ) ;
   - via4_11670_22660
      + RECT met4 ( -5835 -11330 ) ( 5835 11330 )
      + RECT met5 ( -5835 -11330 ) ( 5835 11330 )
      + RECT via4 ( -5000 -9000 ) ( -3000 -7000 )
      + RECT via4 ( -1000 -9000 ) ( 1000 -7000 )
      + RECT via4 ( 3000 -9000 ) ( 5000 -7000 )
      + RECT via4 ( -5000 -5000 ) ( -3000 -3000 )
      + RECT via4 ( -1000 -5000 ) ( 1000 -3000 )
      + RECT via4 ( 3000 -5000 ) ( 5000 -3000 )
      + RECT via4 ( -5000 -1000 ) ( -3000 1000 )
      + RECT via4 ( -1000 -1000 ) ( 1000 1000 )
      + RECT via4 ( 3000 -1000 ) ( 5000 1000 )
      + RECT via4 ( -5000 3000 ) ( -3000 5000 )
      + RECT via4 ( -1000 3000 ) ( 1000 5000 )
      + RECT via4 ( 3000 3000 ) ( 5000 5000 )
      + RECT via4 ( -5000 7000 ) ( -3000 9000 )
      + RECT via4 ( -1000 7000 ) ( 1000 9000 )
      + RECT via4 ( 3000 7000 ) ( 5000 9000 ) ;
   - via3_11670_22660
      + RECT met3 ( -5835 -11330 ) ( 5835 11330 )
      + RECT met4 ( -5835 -11330 ) ( 5835 11330 )
      + RECT via3 ( -5250 -10750 ) ( -4750 -10250 )
      + RECT via3 ( -4250 -10750 ) ( -3750 -10250 )
      + RECT via3 ( -3250 -10750 ) ( -2750 -10250 )
      + RECT via3 ( -2250 -10750 ) ( -1750 -10250 )
      + RECT via3 ( -1250 -10750 ) ( -750 -10250 )
      + RECT via3 ( -250 -10750 ) ( 250 -10250 )
      + RECT via3 ( 750 -10750 ) ( 1250 -10250 )
      + RECT via3 ( 1750 -10750 ) ( 2250 -10250 )
      + RECT via3 ( 2750 -10750 ) ( 3250 -10250 )
      + RECT via3 ( 3750 -10750 ) ( 4250 -10250 )
      + RECT via3 ( 4750 -10750 ) ( 5250 -10250 )
      + RECT via3 ( -5250 -9750 ) ( -4750 -9250 )
      + RECT via3 ( -4250 -9750 ) ( -3750 -9250 )
      + RECT via3 ( -3250 -9750 ) ( -2750 -9250 )
      + RECT via3 ( -2250 -9750 ) ( -1750 -9250 )
      + RECT via3 ( -1250 -9750 ) ( -750 -9250 )
      + RECT via3 ( -250 -9750 ) ( 250 -9250 )
      + RECT via3 ( 750 -9750 ) ( 1250 -9250 )
      + RECT via3 ( 1750 -9750 ) ( 2250 -9250 )
      + RECT via3 ( 2750 -9750 ) ( 3250 -9250 )
      + RECT via3 ( 3750 -9750 ) ( 4250 -9250 )
      + RECT via3 ( 4750 -9750 ) ( 5250 -9250 )
      + RECT via3 ( -5250 -8750 ) ( -4750 -8250 )
      + RECT via3 ( -4250 -8750 ) ( -3750 -8250 )
      + RECT via3 ( -3250 -8750 ) ( -2750 -8250 )
      + RECT via3 ( -2250 -8750 ) ( -1750 -8250 )
      + RECT via3 ( -1250 -8750 ) ( -750 -8250 )
      + RECT via3 ( -250 -8750 ) ( 250 -8250 )
      + RECT via3 ( 750 -8750 ) ( 1250 -8250 )
      + RECT via3 ( 1750 -8750 ) ( 2250 -8250 )
      + RECT via3 ( 2750 -8750 ) ( 3250 -8250 )
      + RECT via3 ( 3750 -8750 ) ( 4250 -8250 )
      + RECT via3 ( 4750 -8750 ) ( 5250 -8250 )
      + RECT via3 ( -5250 -7750 ) ( -4750 -7250 )
      + RECT via3 ( -4250 -7750 ) ( -3750 -7250 )
      + RECT via3 ( -3250 -7750 ) ( -2750 -7250 )
      + RECT via3 ( -2250 -7750 ) ( -1750 -7250 )
      + RECT via3 ( -1250 -7750 ) ( -750 -7250 )
      + RECT via3 ( -250 -7750 ) ( 250 -7250 )
      + RECT via3 ( 750 -7750 ) ( 1250 -7250 )
      + RECT via3 ( 1750 -7750 ) ( 2250 -7250 )
      + RECT via3 ( 2750 -7750 ) ( 3250 -7250 )
      + RECT via3 ( 3750 -7750 ) ( 4250 -7250 )
      + RECT via3 ( 4750 -7750 ) ( 5250 -7250 )
      + RECT via3 ( -5250 -6750 ) ( -4750 -6250 )
      + RECT via3 ( -4250 -6750 ) ( -3750 -6250 )
      + RECT via3 ( -3250 -6750 ) ( -2750 -6250 )
      + RECT via3 ( -2250 -6750 ) ( -1750 -6250 )
      + RECT via3 ( -1250 -6750 ) ( -750 -6250 )
      + RECT via3 ( -250 -6750 ) ( 250 -6250 )
      + RECT via3 ( 750 -6750 ) ( 1250 -6250 )
      + RECT via3 ( 1750 -6750 ) ( 2250 -6250 )
      + RECT via3 ( 2750 -6750 ) ( 3250 -6250 )
      + RECT via3 ( 3750 -6750 ) ( 4250 -6250 )
      + RECT via3 ( 4750 -6750 ) ( 5250 -6250 )
      + RECT via3 ( -5250 -5750 ) ( -4750 -5250 )
      + RECT via3 ( -4250 -5750 ) ( -3750 -5250 )
      + RECT via3 ( -3250 -5750 ) ( -2750 -5250 )
      + RECT via3 ( -2250 -5750 ) ( -1750 -5250 )
      + RECT via3 ( -1250 -5750 ) ( -750 -5250 )
      + RECT via3 ( -250 -5750 ) ( 250 -5250 )
      + RECT via3 ( 750 -5750 ) ( 1250 -5250 )
      + RECT via3 ( 1750 -5750 ) ( 2250 -5250 )
      + RECT via3 ( 2750 -5750 ) ( 3250 -5250 )
      + RECT via3 ( 3750 -5750 ) ( 4250 -5250 )
      + RECT via3 ( 4750 -5750 ) ( 5250 -5250 )
      + RECT via3 ( -5250 -4750 ) ( -4750 -4250 )
      + RECT via3 ( -4250 -4750 ) ( -3750 -4250 )
      + RECT via3 ( -3250 -4750 ) ( -2750 -4250 )
      + RECT via3 ( -2250 -4750 ) ( -1750 -4250 )
      + RECT via3 ( -1250 -4750 ) ( -750 -4250 )
      + RECT via3 ( -250 -4750 ) ( 250 -4250 )
      + RECT via3 ( 750 -4750 ) ( 1250 -4250 )
      + RECT via3 ( 1750 -4750 ) ( 2250 -4250 )
      + RECT via3 ( 2750 -4750 ) ( 3250 -4250 )
      + RECT via3 ( 3750 -4750 ) ( 4250 -4250 )
      + RECT via3 ( 4750 -4750 ) ( 5250 -4250 )
      + RECT via3 ( -5250 -3750 ) ( -4750 -3250 )
      + RECT via3 ( -4250 -3750 ) ( -3750 -3250 )
      + RECT via3 ( -3250 -3750 ) ( -2750 -3250 )
      + RECT via3 ( -2250 -3750 ) ( -1750 -3250 )
      + RECT via3 ( -1250 -3750 ) ( -750 -3250 )
      + RECT via3 ( -250 -3750 ) ( 250 -3250 )
      + RECT via3 ( 750 -3750 ) ( 1250 -3250 )
      + RECT via3 ( 1750 -3750 ) ( 2250 -3250 )
      + RECT via3 ( 2750 -3750 ) ( 3250 -3250 )
      + RECT via3 ( 3750 -3750 ) ( 4250 -3250 )
      + RECT via3 ( 4750 -3750 ) ( 5250 -3250 )
      + RECT via3 ( -5250 -2750 ) ( -4750 -2250 )
      + RECT via3 ( -4250 -2750 ) ( -3750 -2250 )
      + RECT via3 ( -3250 -2750 ) ( -2750 -2250 )
      + RECT via3 ( -2250 -2750 ) ( -1750 -2250 )
      + RECT via3 ( -1250 -2750 ) ( -750 -2250 )
      + RECT via3 ( -250 -2750 ) ( 250 -2250 )
      + RECT via3 ( 750 -2750 ) ( 1250 -2250 )
      + RECT via3 ( 1750 -2750 ) ( 2250 -2250 )
      + RECT via3 ( 2750 -2750 ) ( 3250 -2250 )
      + RECT via3 ( 3750 -2750 ) ( 4250 -2250 )
      + RECT via3 ( 4750 -2750 ) ( 5250 -2250 )
      + RECT via3 ( -5250 -1750 ) ( -4750 -1250 )
      + RECT via3 ( -4250 -1750 ) ( -3750 -1250 )
      + RECT via3 ( -3250 -1750 ) ( -2750 -1250 )
      + RECT via3 ( -2250 -1750 ) ( -1750 -1250 )
      + RECT via3 ( -1250 -1750 ) ( -750 -1250 )
      + RECT via3 ( -250 -1750 ) ( 250 -1250 )
      + RECT via3 ( 750 -1750 ) ( 1250 -1250 )
      + RECT via3 ( 1750 -1750 ) ( 2250 -1250 )
      + RECT via3 ( 2750 -1750 ) ( 3250 -1250 )
      + RECT via3 ( 3750 -1750 ) ( 4250 -1250 )
      + RECT via3 ( 4750 -1750 ) ( 5250 -1250 )
      + RECT via3 ( -5250 -750 ) ( -4750 -250 )
      + RECT via3 ( -4250 -750 ) ( -3750 -250 )
      + RECT via3 ( -3250 -750 ) ( -2750 -250 )
      + RECT via3 ( -2250 -750 ) ( -1750 -250 )
      + RECT via3 ( -1250 -750 ) ( -750 -250 )
      + RECT via3 ( -250 -750 ) ( 250 -250 )
      + RECT via3 ( 750 -750 ) ( 1250 -250 )
      + RECT via3 ( 1750 -750 ) ( 2250 -250 )
      + RECT via3 ( 2750 -750 ) ( 3250 -250 )
      + RECT via3 ( 3750 -750 ) ( 4250 -250 )
      + RECT via3 ( 4750 -750 ) ( 5250 -250 )
      + RECT via3 ( -5250 250 ) ( -4750 750 )
      + RECT via3 ( -4250 250 ) ( -3750 750 )
      + RECT via3 ( -3250 250 ) ( -2750 750 )
      + RECT via3 ( -2250 250 ) ( -1750 750 )
      + RECT via3 ( -1250 250 ) ( -750 750 )
      + RECT via3 ( -250 250 ) ( 250 750 )
      + RECT via3 ( 750 250 ) ( 1250 750 )
      + RECT via3 ( 1750 250 ) ( 2250 750 )
      + RECT via3 ( 2750 250 ) ( 3250 750 )
      + RECT via3 ( 3750 250 ) ( 4250 750 )
      + RECT via3 ( 4750 250 ) ( 5250 750 )
      + RECT via3 ( -5250 1250 ) ( -4750 1750 )
      + RECT via3 ( -4250 1250 ) ( -3750 1750 )
      + RECT via3 ( -3250 1250 ) ( -2750 1750 )
      + RECT via3 ( -2250 1250 ) ( -1750 1750 )
      + RECT via3 ( -1250 1250 ) ( -750 1750 )
      + RECT via3 ( -250 1250 ) ( 250 1750 )
      + RECT via3 ( 750 1250 ) ( 1250 1750 )
      + RECT via3 ( 1750 1250 ) ( 2250 1750 )
      + RECT via3 ( 2750 1250 ) ( 3250 1750 )
      + RECT via3 ( 3750 1250 ) ( 4250 1750 )
      + RECT via3 ( 4750 1250 ) ( 5250 1750 )
      + RECT via3 ( -5250 2250 ) ( -4750 2750 )
      + RECT via3 ( -4250 2250 ) ( -3750 2750 )
      + RECT via3 ( -3250 2250 ) ( -2750 2750 )
      + RECT via3 ( -2250 2250 ) ( -1750 2750 )
      + RECT via3 ( -1250 2250 ) ( -750 2750 )
      + RECT via3 ( -250 2250 ) ( 250 2750 )
      + RECT via3 ( 750 2250 ) ( 1250 2750 )
      + RECT via3 ( 1750 2250 ) ( 2250 2750 )
      + RECT via3 ( 2750 2250 ) ( 3250 2750 )
      + RECT via3 ( 3750 2250 ) ( 4250 2750 )
      + RECT via3 ( 4750 2250 ) ( 5250 2750 )
      + RECT via3 ( -5250 3250 ) ( -4750 3750 )
      + RECT via3 ( -4250 3250 ) ( -3750 3750 )
      + RECT via3 ( -3250 3250 ) ( -2750 3750 )
      + RECT via3 ( -2250 3250 ) ( -1750 3750 )
      + RECT via3 ( -1250 3250 ) ( -750 3750 )
      + RECT via3 ( -250 3250 ) ( 250 3750 )
      + RECT via3 ( 750 3250 ) ( 1250 3750 )
      + RECT via3 ( 1750 3250 ) ( 2250 3750 )
      + RECT via3 ( 2750 3250 ) ( 3250 3750 )
      + RECT via3 ( 3750 3250 ) ( 4250 3750 )
      + RECT via3 ( 4750 3250 ) ( 5250 3750 )
      + RECT via3 ( -5250 4250 ) ( -4750 4750 )
      + RECT via3 ( -4250 4250 ) ( -3750 4750 )
      + RECT via3 ( -3250 4250 ) ( -2750 4750 )
      + RECT via3 ( -2250 4250 ) ( -1750 4750 )
      + RECT via3 ( -1250 4250 ) ( -750 4750 )
      + RECT via3 ( -250 4250 ) ( 250 4750 )
      + RECT via3 ( 750 4250 ) ( 1250 4750 )
      + RECT via3 ( 1750 4250 ) ( 2250 4750 )
      + RECT via3 ( 2750 4250 ) ( 3250 4750 )
      + RECT via3 ( 3750 4250 ) ( 4250 4750 )
      + RECT via3 ( 4750 4250 ) ( 5250 4750 )
      + RECT via3 ( -5250 5250 ) ( -4750 5750 )
      + RECT via3 ( -4250 5250 ) ( -3750 5750 )
      + RECT via3 ( -3250 5250 ) ( -2750 5750 )
      + RECT via3 ( -2250 5250 ) ( -1750 5750 )
      + RECT via3 ( -1250 5250 ) ( -750 5750 )
      + RECT via3 ( -250 5250 ) ( 250 5750 )
      + RECT via3 ( 750 5250 ) ( 1250 5750 )
      + RECT via3 ( 1750 5250 ) ( 2250 5750 )
      + RECT via3 ( 2750 5250 ) ( 3250 5750 )
      + RECT via3 ( 3750 5250 ) ( 4250 5750 )
      + RECT via3 ( 4750 5250 ) ( 5250 5750 )
      + RECT via3 ( -5250 6250 ) ( -4750 6750 )
      + RECT via3 ( -4250 6250 ) ( -3750 6750 )
      + RECT via3 ( -3250 6250 ) ( -2750 6750 )
      + RECT via3 ( -2250 6250 ) ( -1750 6750 )
      + RECT via3 ( -1250 6250 ) ( -750 6750 )
      + RECT via3 ( -250 6250 ) ( 250 6750 )
      + RECT via3 ( 750 6250 ) ( 1250 6750 )
      + RECT via3 ( 1750 6250 ) ( 2250 6750 )
      + RECT via3 ( 2750 6250 ) ( 3250 6750 )
      + RECT via3 ( 3750 6250 ) ( 4250 6750 )
      + RECT via3 ( 4750 6250 ) ( 5250 6750 )
      + RECT via3 ( -5250 7250 ) ( -4750 7750 )
      + RECT via3 ( -4250 7250 ) ( -3750 7750 )
      + RECT via3 ( -3250 7250 ) ( -2750 7750 )
      + RECT via3 ( -2250 7250 ) ( -1750 7750 )
      + RECT via3 ( -1250 7250 ) ( -750 7750 )
      + RECT via3 ( -250 7250 ) ( 250 7750 )
      + RECT via3 ( 750 7250 ) ( 1250 7750 )
      + RECT via3 ( 1750 7250 ) ( 2250 7750 )
      + RECT via3 ( 2750 7250 ) ( 3250 7750 )
      + RECT via3 ( 3750 7250 ) ( 4250 7750 )
      + RECT via3 ( 4750 7250 ) ( 5250 7750 )
      + RECT via3 ( -5250 8250 ) ( -4750 8750 )
      + RECT via3 ( -4250 8250 ) ( -3750 8750 )
      + RECT via3 ( -3250 8250 ) ( -2750 8750 )
      + RECT via3 ( -2250 8250 ) ( -1750 8750 )
      + RECT via3 ( -1250 8250 ) ( -750 8750 )
      + RECT via3 ( -250 8250 ) ( 250 8750 )
      + RECT via3 ( 750 8250 ) ( 1250 8750 )
      + RECT via3 ( 1750 8250 ) ( 2250 8750 )
      + RECT via3 ( 2750 8250 ) ( 3250 8750 )
      + RECT via3 ( 3750 8250 ) ( 4250 8750 )
      + RECT via3 ( 4750 8250 ) ( 5250 8750 )
      + RECT via3 ( -5250 9250 ) ( -4750 9750 )
      + RECT via3 ( -4250 9250 ) ( -3750 9750 )
      + RECT via3 ( -3250 9250 ) ( -2750 9750 )
      + RECT via3 ( -2250 9250 ) ( -1750 9750 )
      + RECT via3 ( -1250 9250 ) ( -750 9750 )
      + RECT via3 ( -250 9250 ) ( 250 9750 )
      + RECT via3 ( 750 9250 ) ( 1250 9750 )
      + RECT via3 ( 1750 9250 ) ( 2250 9750 )
      + RECT via3 ( 2750 9250 ) ( 3250 9750 )
      + RECT via3 ( 3750 9250 ) ( 4250 9750 )
      + RECT via3 ( 4750 9250 ) ( 5250 9750 )
      + RECT via3 ( -5250 10250 ) ( -4750 10750 )
      + RECT via3 ( -4250 10250 ) ( -3750 10750 )
      + RECT via3 ( -3250 10250 ) ( -2750 10750 )
      + RECT via3 ( -2250 10250 ) ( -1750 10750 )
      + RECT via3 ( -1250 10250 ) ( -750 10750 )
      + RECT via3 ( -250 10250 ) ( 250 10750 )
      + RECT via3 ( 750 10250 ) ( 1250 10750 )
      + RECT via3 ( 1750 10250 ) ( 2250 10750 )
      + RECT via3 ( 2750 10250 ) ( 3250 10750 )
      + RECT via3 ( 3750 10250 ) ( 4250 10750 )
      + RECT via3 ( 4750 10250 ) ( 5250 10750 ) ;
   - via4_12040_23040
      + RECT met4 ( -6020 -11520 ) ( 6020 11520 )
      + RECT met5 ( -6020 -11520 ) ( 6020 11520 )
      + RECT via4 ( -5000 -11000 ) ( -3000 -9000 )
      + RECT via4 ( -1000 -11000 ) ( 1000 -9000 )
      + RECT via4 ( 3000 -11000 ) ( 5000 -9000 )
      + RECT via4 ( -5000 -7000 ) ( -3000 -5000 )
      + RECT via4 ( -1000 -7000 ) ( 1000 -5000 )
      + RECT via4 ( 3000 -7000 ) ( 5000 -5000 )
      + RECT via4 ( -5000 -3000 ) ( -3000 -1000 )
      + RECT via4 ( -1000 -3000 ) ( 1000 -1000 )
      + RECT via4 ( 3000 -3000 ) ( 5000 -1000 )
      + RECT via4 ( -5000 1000 ) ( -3000 3000 )
      + RECT via4 ( -1000 1000 ) ( 1000 3000 )
      + RECT via4 ( 3000 1000 ) ( 5000 3000 )
      + RECT via4 ( -5000 5000 ) ( -3000 7000 )
      + RECT via4 ( -1000 5000 ) ( 1000 7000 )
      + RECT via4 ( 3000 5000 ) ( 5000 7000 )
      + RECT via4 ( -5000 9000 ) ( -3000 11000 )
      + RECT via4 ( -1000 9000 ) ( 1000 11000 )
      + RECT via4 ( 3000 9000 ) ( 5000 11000 ) ;
   - via4_11830_23060
      + RECT met4 ( -5915 -11530 ) ( 5915 11530 )
      + RECT met5 ( -5915 -11530 ) ( 5915 11530 )
      + RECT via4 ( -5000 -11000 ) ( -3000 -9000 )
      + RECT via4 ( -1000 -11000 ) ( 1000 -9000 )
      + RECT via4 ( 3000 -11000 ) ( 5000 -9000 )
      + RECT via4 ( -5000 -7000 ) ( -3000 -5000 )
      + RECT via4 ( -1000 -7000 ) ( 1000 -5000 )
      + RECT via4 ( 3000 -7000 ) ( 5000 -5000 )
      + RECT via4 ( -5000 -3000 ) ( -3000 -1000 )
      + RECT via4 ( -1000 -3000 ) ( 1000 -1000 )
      + RECT via4 ( 3000 -3000 ) ( 5000 -1000 )
      + RECT via4 ( -5000 1000 ) ( -3000 3000 )
      + RECT via4 ( -1000 1000 ) ( 1000 3000 )
      + RECT via4 ( 3000 1000 ) ( 5000 3000 )
      + RECT via4 ( -5000 5000 ) ( -3000 7000 )
      + RECT via4 ( -1000 5000 ) ( 1000 7000 )
      + RECT via4 ( 3000 5000 ) ( 5000 7000 )
      + RECT via4 ( -5000 9000 ) ( -3000 11000 )
      + RECT via4 ( -1000 9000 ) ( 1000 11000 )
      + RECT via4 ( 3000 9000 ) ( 5000 11000 ) ;
   - via3_11830_23060
      + RECT met3 ( -5915 -11530 ) ( 5915 11530 )
      + RECT met4 ( -5915 -11530 ) ( 5915 11530 )
      + RECT via3 ( -5750 -11250 ) ( -5250 -10750 )
      + RECT via3 ( -4750 -11250 ) ( -4250 -10750 )
      + RECT via3 ( -3750 -11250 ) ( -3250 -10750 )
      + RECT via3 ( -2750 -11250 ) ( -2250 -10750 )
      + RECT via3 ( -1750 -11250 ) ( -1250 -10750 )
      + RECT via3 ( -750 -11250 ) ( -250 -10750 )
      + RECT via3 ( 250 -11250 ) ( 750 -10750 )
      + RECT via3 ( 1250 -11250 ) ( 1750 -10750 )
      + RECT via3 ( 2250 -11250 ) ( 2750 -10750 )
      + RECT via3 ( 3250 -11250 ) ( 3750 -10750 )
      + RECT via3 ( 4250 -11250 ) ( 4750 -10750 )
      + RECT via3 ( 5250 -11250 ) ( 5750 -10750 )
      + RECT via3 ( -5750 -10250 ) ( -5250 -9750 )
      + RECT via3 ( -4750 -10250 ) ( -4250 -9750 )
      + RECT via3 ( -3750 -10250 ) ( -3250 -9750 )
      + RECT via3 ( -2750 -10250 ) ( -2250 -9750 )
      + RECT via3 ( -1750 -10250 ) ( -1250 -9750 )
      + RECT via3 ( -750 -10250 ) ( -250 -9750 )
      + RECT via3 ( 250 -10250 ) ( 750 -9750 )
      + RECT via3 ( 1250 -10250 ) ( 1750 -9750 )
      + RECT via3 ( 2250 -10250 ) ( 2750 -9750 )
      + RECT via3 ( 3250 -10250 ) ( 3750 -9750 )
      + RECT via3 ( 4250 -10250 ) ( 4750 -9750 )
      + RECT via3 ( 5250 -10250 ) ( 5750 -9750 )
      + RECT via3 ( -5750 -9250 ) ( -5250 -8750 )
      + RECT via3 ( -4750 -9250 ) ( -4250 -8750 )
      + RECT via3 ( -3750 -9250 ) ( -3250 -8750 )
      + RECT via3 ( -2750 -9250 ) ( -2250 -8750 )
      + RECT via3 ( -1750 -9250 ) ( -1250 -8750 )
      + RECT via3 ( -750 -9250 ) ( -250 -8750 )
      + RECT via3 ( 250 -9250 ) ( 750 -8750 )
      + RECT via3 ( 1250 -9250 ) ( 1750 -8750 )
      + RECT via3 ( 2250 -9250 ) ( 2750 -8750 )
      + RECT via3 ( 3250 -9250 ) ( 3750 -8750 )
      + RECT via3 ( 4250 -9250 ) ( 4750 -8750 )
      + RECT via3 ( 5250 -9250 ) ( 5750 -8750 )
      + RECT via3 ( -5750 -8250 ) ( -5250 -7750 )
      + RECT via3 ( -4750 -8250 ) ( -4250 -7750 )
      + RECT via3 ( -3750 -8250 ) ( -3250 -7750 )
      + RECT via3 ( -2750 -8250 ) ( -2250 -7750 )
      + RECT via3 ( -1750 -8250 ) ( -1250 -7750 )
      + RECT via3 ( -750 -8250 ) ( -250 -7750 )
      + RECT via3 ( 250 -8250 ) ( 750 -7750 )
      + RECT via3 ( 1250 -8250 ) ( 1750 -7750 )
      + RECT via3 ( 2250 -8250 ) ( 2750 -7750 )
      + RECT via3 ( 3250 -8250 ) ( 3750 -7750 )
      + RECT via3 ( 4250 -8250 ) ( 4750 -7750 )
      + RECT via3 ( 5250 -8250 ) ( 5750 -7750 )
      + RECT via3 ( -5750 -7250 ) ( -5250 -6750 )
      + RECT via3 ( -4750 -7250 ) ( -4250 -6750 )
      + RECT via3 ( -3750 -7250 ) ( -3250 -6750 )
      + RECT via3 ( -2750 -7250 ) ( -2250 -6750 )
      + RECT via3 ( -1750 -7250 ) ( -1250 -6750 )
      + RECT via3 ( -750 -7250 ) ( -250 -6750 )
      + RECT via3 ( 250 -7250 ) ( 750 -6750 )
      + RECT via3 ( 1250 -7250 ) ( 1750 -6750 )
      + RECT via3 ( 2250 -7250 ) ( 2750 -6750 )
      + RECT via3 ( 3250 -7250 ) ( 3750 -6750 )
      + RECT via3 ( 4250 -7250 ) ( 4750 -6750 )
      + RECT via3 ( 5250 -7250 ) ( 5750 -6750 )
      + RECT via3 ( -5750 -6250 ) ( -5250 -5750 )
      + RECT via3 ( -4750 -6250 ) ( -4250 -5750 )
      + RECT via3 ( -3750 -6250 ) ( -3250 -5750 )
      + RECT via3 ( -2750 -6250 ) ( -2250 -5750 )
      + RECT via3 ( -1750 -6250 ) ( -1250 -5750 )
      + RECT via3 ( -750 -6250 ) ( -250 -5750 )
      + RECT via3 ( 250 -6250 ) ( 750 -5750 )
      + RECT via3 ( 1250 -6250 ) ( 1750 -5750 )
      + RECT via3 ( 2250 -6250 ) ( 2750 -5750 )
      + RECT via3 ( 3250 -6250 ) ( 3750 -5750 )
      + RECT via3 ( 4250 -6250 ) ( 4750 -5750 )
      + RECT via3 ( 5250 -6250 ) ( 5750 -5750 )
      + RECT via3 ( -5750 -5250 ) ( -5250 -4750 )
      + RECT via3 ( -4750 -5250 ) ( -4250 -4750 )
      + RECT via3 ( -3750 -5250 ) ( -3250 -4750 )
      + RECT via3 ( -2750 -5250 ) ( -2250 -4750 )
      + RECT via3 ( -1750 -5250 ) ( -1250 -4750 )
      + RECT via3 ( -750 -5250 ) ( -250 -4750 )
      + RECT via3 ( 250 -5250 ) ( 750 -4750 )
      + RECT via3 ( 1250 -5250 ) ( 1750 -4750 )
      + RECT via3 ( 2250 -5250 ) ( 2750 -4750 )
      + RECT via3 ( 3250 -5250 ) ( 3750 -4750 )
      + RECT via3 ( 4250 -5250 ) ( 4750 -4750 )
      + RECT via3 ( 5250 -5250 ) ( 5750 -4750 )
      + RECT via3 ( -5750 -4250 ) ( -5250 -3750 )
      + RECT via3 ( -4750 -4250 ) ( -4250 -3750 )
      + RECT via3 ( -3750 -4250 ) ( -3250 -3750 )
      + RECT via3 ( -2750 -4250 ) ( -2250 -3750 )
      + RECT via3 ( -1750 -4250 ) ( -1250 -3750 )
      + RECT via3 ( -750 -4250 ) ( -250 -3750 )
      + RECT via3 ( 250 -4250 ) ( 750 -3750 )
      + RECT via3 ( 1250 -4250 ) ( 1750 -3750 )
      + RECT via3 ( 2250 -4250 ) ( 2750 -3750 )
      + RECT via3 ( 3250 -4250 ) ( 3750 -3750 )
      + RECT via3 ( 4250 -4250 ) ( 4750 -3750 )
      + RECT via3 ( 5250 -4250 ) ( 5750 -3750 )
      + RECT via3 ( -5750 -3250 ) ( -5250 -2750 )
      + RECT via3 ( -4750 -3250 ) ( -4250 -2750 )
      + RECT via3 ( -3750 -3250 ) ( -3250 -2750 )
      + RECT via3 ( -2750 -3250 ) ( -2250 -2750 )
      + RECT via3 ( -1750 -3250 ) ( -1250 -2750 )
      + RECT via3 ( -750 -3250 ) ( -250 -2750 )
      + RECT via3 ( 250 -3250 ) ( 750 -2750 )
      + RECT via3 ( 1250 -3250 ) ( 1750 -2750 )
      + RECT via3 ( 2250 -3250 ) ( 2750 -2750 )
      + RECT via3 ( 3250 -3250 ) ( 3750 -2750 )
      + RECT via3 ( 4250 -3250 ) ( 4750 -2750 )
      + RECT via3 ( 5250 -3250 ) ( 5750 -2750 )
      + RECT via3 ( -5750 -2250 ) ( -5250 -1750 )
      + RECT via3 ( -4750 -2250 ) ( -4250 -1750 )
      + RECT via3 ( -3750 -2250 ) ( -3250 -1750 )
      + RECT via3 ( -2750 -2250 ) ( -2250 -1750 )
      + RECT via3 ( -1750 -2250 ) ( -1250 -1750 )
      + RECT via3 ( -750 -2250 ) ( -250 -1750 )
      + RECT via3 ( 250 -2250 ) ( 750 -1750 )
      + RECT via3 ( 1250 -2250 ) ( 1750 -1750 )
      + RECT via3 ( 2250 -2250 ) ( 2750 -1750 )
      + RECT via3 ( 3250 -2250 ) ( 3750 -1750 )
      + RECT via3 ( 4250 -2250 ) ( 4750 -1750 )
      + RECT via3 ( 5250 -2250 ) ( 5750 -1750 )
      + RECT via3 ( -5750 -1250 ) ( -5250 -750 )
      + RECT via3 ( -4750 -1250 ) ( -4250 -750 )
      + RECT via3 ( -3750 -1250 ) ( -3250 -750 )
      + RECT via3 ( -2750 -1250 ) ( -2250 -750 )
      + RECT via3 ( -1750 -1250 ) ( -1250 -750 )
      + RECT via3 ( -750 -1250 ) ( -250 -750 )
      + RECT via3 ( 250 -1250 ) ( 750 -750 )
      + RECT via3 ( 1250 -1250 ) ( 1750 -750 )
      + RECT via3 ( 2250 -1250 ) ( 2750 -750 )
      + RECT via3 ( 3250 -1250 ) ( 3750 -750 )
      + RECT via3 ( 4250 -1250 ) ( 4750 -750 )
      + RECT via3 ( 5250 -1250 ) ( 5750 -750 )
      + RECT via3 ( -5750 -250 ) ( -5250 250 )
      + RECT via3 ( -4750 -250 ) ( -4250 250 )
      + RECT via3 ( -3750 -250 ) ( -3250 250 )
      + RECT via3 ( -2750 -250 ) ( -2250 250 )
      + RECT via3 ( -1750 -250 ) ( -1250 250 )
      + RECT via3 ( -750 -250 ) ( -250 250 )
      + RECT via3 ( 250 -250 ) ( 750 250 )
      + RECT via3 ( 1250 -250 ) ( 1750 250 )
      + RECT via3 ( 2250 -250 ) ( 2750 250 )
      + RECT via3 ( 3250 -250 ) ( 3750 250 )
      + RECT via3 ( 4250 -250 ) ( 4750 250 )
      + RECT via3 ( 5250 -250 ) ( 5750 250 )
      + RECT via3 ( -5750 750 ) ( -5250 1250 )
      + RECT via3 ( -4750 750 ) ( -4250 1250 )
      + RECT via3 ( -3750 750 ) ( -3250 1250 )
      + RECT via3 ( -2750 750 ) ( -2250 1250 )
      + RECT via3 ( -1750 750 ) ( -1250 1250 )
      + RECT via3 ( -750 750 ) ( -250 1250 )
      + RECT via3 ( 250 750 ) ( 750 1250 )
      + RECT via3 ( 1250 750 ) ( 1750 1250 )
      + RECT via3 ( 2250 750 ) ( 2750 1250 )
      + RECT via3 ( 3250 750 ) ( 3750 1250 )
      + RECT via3 ( 4250 750 ) ( 4750 1250 )
      + RECT via3 ( 5250 750 ) ( 5750 1250 )
      + RECT via3 ( -5750 1750 ) ( -5250 2250 )
      + RECT via3 ( -4750 1750 ) ( -4250 2250 )
      + RECT via3 ( -3750 1750 ) ( -3250 2250 )
      + RECT via3 ( -2750 1750 ) ( -2250 2250 )
      + RECT via3 ( -1750 1750 ) ( -1250 2250 )
      + RECT via3 ( -750 1750 ) ( -250 2250 )
      + RECT via3 ( 250 1750 ) ( 750 2250 )
      + RECT via3 ( 1250 1750 ) ( 1750 2250 )
      + RECT via3 ( 2250 1750 ) ( 2750 2250 )
      + RECT via3 ( 3250 1750 ) ( 3750 2250 )
      + RECT via3 ( 4250 1750 ) ( 4750 2250 )
      + RECT via3 ( 5250 1750 ) ( 5750 2250 )
      + RECT via3 ( -5750 2750 ) ( -5250 3250 )
      + RECT via3 ( -4750 2750 ) ( -4250 3250 )
      + RECT via3 ( -3750 2750 ) ( -3250 3250 )
      + RECT via3 ( -2750 2750 ) ( -2250 3250 )
      + RECT via3 ( -1750 2750 ) ( -1250 3250 )
      + RECT via3 ( -750 2750 ) ( -250 3250 )
      + RECT via3 ( 250 2750 ) ( 750 3250 )
      + RECT via3 ( 1250 2750 ) ( 1750 3250 )
      + RECT via3 ( 2250 2750 ) ( 2750 3250 )
      + RECT via3 ( 3250 2750 ) ( 3750 3250 )
      + RECT via3 ( 4250 2750 ) ( 4750 3250 )
      + RECT via3 ( 5250 2750 ) ( 5750 3250 )
      + RECT via3 ( -5750 3750 ) ( -5250 4250 )
      + RECT via3 ( -4750 3750 ) ( -4250 4250 )
      + RECT via3 ( -3750 3750 ) ( -3250 4250 )
      + RECT via3 ( -2750 3750 ) ( -2250 4250 )
      + RECT via3 ( -1750 3750 ) ( -1250 4250 )
      + RECT via3 ( -750 3750 ) ( -250 4250 )
      + RECT via3 ( 250 3750 ) ( 750 4250 )
      + RECT via3 ( 1250 3750 ) ( 1750 4250 )
      + RECT via3 ( 2250 3750 ) ( 2750 4250 )
      + RECT via3 ( 3250 3750 ) ( 3750 4250 )
      + RECT via3 ( 4250 3750 ) ( 4750 4250 )
      + RECT via3 ( 5250 3750 ) ( 5750 4250 )
      + RECT via3 ( -5750 4750 ) ( -5250 5250 )
      + RECT via3 ( -4750 4750 ) ( -4250 5250 )
      + RECT via3 ( -3750 4750 ) ( -3250 5250 )
      + RECT via3 ( -2750 4750 ) ( -2250 5250 )
      + RECT via3 ( -1750 4750 ) ( -1250 5250 )
      + RECT via3 ( -750 4750 ) ( -250 5250 )
      + RECT via3 ( 250 4750 ) ( 750 5250 )
      + RECT via3 ( 1250 4750 ) ( 1750 5250 )
      + RECT via3 ( 2250 4750 ) ( 2750 5250 )
      + RECT via3 ( 3250 4750 ) ( 3750 5250 )
      + RECT via3 ( 4250 4750 ) ( 4750 5250 )
      + RECT via3 ( 5250 4750 ) ( 5750 5250 )
      + RECT via3 ( -5750 5750 ) ( -5250 6250 )
      + RECT via3 ( -4750 5750 ) ( -4250 6250 )
      + RECT via3 ( -3750 5750 ) ( -3250 6250 )
      + RECT via3 ( -2750 5750 ) ( -2250 6250 )
      + RECT via3 ( -1750 5750 ) ( -1250 6250 )
      + RECT via3 ( -750 5750 ) ( -250 6250 )
      + RECT via3 ( 250 5750 ) ( 750 6250 )
      + RECT via3 ( 1250 5750 ) ( 1750 6250 )
      + RECT via3 ( 2250 5750 ) ( 2750 6250 )
      + RECT via3 ( 3250 5750 ) ( 3750 6250 )
      + RECT via3 ( 4250 5750 ) ( 4750 6250 )
      + RECT via3 ( 5250 5750 ) ( 5750 6250 )
      + RECT via3 ( -5750 6750 ) ( -5250 7250 )
      + RECT via3 ( -4750 6750 ) ( -4250 7250 )
      + RECT via3 ( -3750 6750 ) ( -3250 7250 )
      + RECT via3 ( -2750 6750 ) ( -2250 7250 )
      + RECT via3 ( -1750 6750 ) ( -1250 7250 )
      + RECT via3 ( -750 6750 ) ( -250 7250 )
      + RECT via3 ( 250 6750 ) ( 750 7250 )
      + RECT via3 ( 1250 6750 ) ( 1750 7250 )
      + RECT via3 ( 2250 6750 ) ( 2750 7250 )
      + RECT via3 ( 3250 6750 ) ( 3750 7250 )
      + RECT via3 ( 4250 6750 ) ( 4750 7250 )
      + RECT via3 ( 5250 6750 ) ( 5750 7250 )
      + RECT via3 ( -5750 7750 ) ( -5250 8250 )
      + RECT via3 ( -4750 7750 ) ( -4250 8250 )
      + RECT via3 ( -3750 7750 ) ( -3250 8250 )
      + RECT via3 ( -2750 7750 ) ( -2250 8250 )
      + RECT via3 ( -1750 7750 ) ( -1250 8250 )
      + RECT via3 ( -750 7750 ) ( -250 8250 )
      + RECT via3 ( 250 7750 ) ( 750 8250 )
      + RECT via3 ( 1250 7750 ) ( 1750 8250 )
      + RECT via3 ( 2250 7750 ) ( 2750 8250 )
      + RECT via3 ( 3250 7750 ) ( 3750 8250 )
      + RECT via3 ( 4250 7750 ) ( 4750 8250 )
      + RECT via3 ( 5250 7750 ) ( 5750 8250 )
      + RECT via3 ( -5750 8750 ) ( -5250 9250 )
      + RECT via3 ( -4750 8750 ) ( -4250 9250 )
      + RECT via3 ( -3750 8750 ) ( -3250 9250 )
      + RECT via3 ( -2750 8750 ) ( -2250 9250 )
      + RECT via3 ( -1750 8750 ) ( -1250 9250 )
      + RECT via3 ( -750 8750 ) ( -250 9250 )
      + RECT via3 ( 250 8750 ) ( 750 9250 )
      + RECT via3 ( 1250 8750 ) ( 1750 9250 )
      + RECT via3 ( 2250 8750 ) ( 2750 9250 )
      + RECT via3 ( 3250 8750 ) ( 3750 9250 )
      + RECT via3 ( 4250 8750 ) ( 4750 9250 )
      + RECT via3 ( 5250 8750 ) ( 5750 9250 )
      + RECT via3 ( -5750 9750 ) ( -5250 10250 )
      + RECT via3 ( -4750 9750 ) ( -4250 10250 )
      + RECT via3 ( -3750 9750 ) ( -3250 10250 )
      + RECT via3 ( -2750 9750 ) ( -2250 10250 )
      + RECT via3 ( -1750 9750 ) ( -1250 10250 )
      + RECT via3 ( -750 9750 ) ( -250 10250 )
      + RECT via3 ( 250 9750 ) ( 750 10250 )
      + RECT via3 ( 1250 9750 ) ( 1750 10250 )
      + RECT via3 ( 2250 9750 ) ( 2750 10250 )
      + RECT via3 ( 3250 9750 ) ( 3750 10250 )
      + RECT via3 ( 4250 9750 ) ( 4750 10250 )
      + RECT via3 ( 5250 9750 ) ( 5750 10250 )
      + RECT via3 ( -5750 10750 ) ( -5250 11250 )
      + RECT via3 ( -4750 10750 ) ( -4250 11250 )
      + RECT via3 ( -3750 10750 ) ( -3250 11250 )
      + RECT via3 ( -2750 10750 ) ( -2250 11250 )
      + RECT via3 ( -1750 10750 ) ( -1250 11250 )
      + RECT via3 ( -750 10750 ) ( -250 11250 )
      + RECT via3 ( 250 10750 ) ( 750 11250 )
      + RECT via3 ( 1250 10750 ) ( 1750 11250 )
      + RECT via3 ( 2250 10750 ) ( 2750 11250 )
      + RECT via3 ( 3250 10750 ) ( 3750 11250 )
      + RECT via3 ( 4250 10750 ) ( 4750 11250 )
      + RECT via3 ( 5250 10750 ) ( 5750 11250 ) ;
   - via3_12040_23040
      + RECT met3 ( -6020 -11520 ) ( 6020 11520 )
      + RECT met4 ( -6020 -11520 ) ( 6020 11520 )
      + RECT via3 ( -5750 -11250 ) ( -5250 -10750 )
      + RECT via3 ( -4750 -11250 ) ( -4250 -10750 )
      + RECT via3 ( -3750 -11250 ) ( -3250 -10750 )
      + RECT via3 ( -2750 -11250 ) ( -2250 -10750 )
      + RECT via3 ( -1750 -11250 ) ( -1250 -10750 )
      + RECT via3 ( -750 -11250 ) ( -250 -10750 )
      + RECT via3 ( 250 -11250 ) ( 750 -10750 )
      + RECT via3 ( 1250 -11250 ) ( 1750 -10750 )
      + RECT via3 ( 2250 -11250 ) ( 2750 -10750 )
      + RECT via3 ( 3250 -11250 ) ( 3750 -10750 )
      + RECT via3 ( 4250 -11250 ) ( 4750 -10750 )
      + RECT via3 ( 5250 -11250 ) ( 5750 -10750 )
      + RECT via3 ( -5750 -10250 ) ( -5250 -9750 )
      + RECT via3 ( -4750 -10250 ) ( -4250 -9750 )
      + RECT via3 ( -3750 -10250 ) ( -3250 -9750 )
      + RECT via3 ( -2750 -10250 ) ( -2250 -9750 )
      + RECT via3 ( -1750 -10250 ) ( -1250 -9750 )
      + RECT via3 ( -750 -10250 ) ( -250 -9750 )
      + RECT via3 ( 250 -10250 ) ( 750 -9750 )
      + RECT via3 ( 1250 -10250 ) ( 1750 -9750 )
      + RECT via3 ( 2250 -10250 ) ( 2750 -9750 )
      + RECT via3 ( 3250 -10250 ) ( 3750 -9750 )
      + RECT via3 ( 4250 -10250 ) ( 4750 -9750 )
      + RECT via3 ( 5250 -10250 ) ( 5750 -9750 )
      + RECT via3 ( -5750 -9250 ) ( -5250 -8750 )
      + RECT via3 ( -4750 -9250 ) ( -4250 -8750 )
      + RECT via3 ( -3750 -9250 ) ( -3250 -8750 )
      + RECT via3 ( -2750 -9250 ) ( -2250 -8750 )
      + RECT via3 ( -1750 -9250 ) ( -1250 -8750 )
      + RECT via3 ( -750 -9250 ) ( -250 -8750 )
      + RECT via3 ( 250 -9250 ) ( 750 -8750 )
      + RECT via3 ( 1250 -9250 ) ( 1750 -8750 )
      + RECT via3 ( 2250 -9250 ) ( 2750 -8750 )
      + RECT via3 ( 3250 -9250 ) ( 3750 -8750 )
      + RECT via3 ( 4250 -9250 ) ( 4750 -8750 )
      + RECT via3 ( 5250 -9250 ) ( 5750 -8750 )
      + RECT via3 ( -5750 -8250 ) ( -5250 -7750 )
      + RECT via3 ( -4750 -8250 ) ( -4250 -7750 )
      + RECT via3 ( -3750 -8250 ) ( -3250 -7750 )
      + RECT via3 ( -2750 -8250 ) ( -2250 -7750 )
      + RECT via3 ( -1750 -8250 ) ( -1250 -7750 )
      + RECT via3 ( -750 -8250 ) ( -250 -7750 )
      + RECT via3 ( 250 -8250 ) ( 750 -7750 )
      + RECT via3 ( 1250 -8250 ) ( 1750 -7750 )
      + RECT via3 ( 2250 -8250 ) ( 2750 -7750 )
      + RECT via3 ( 3250 -8250 ) ( 3750 -7750 )
      + RECT via3 ( 4250 -8250 ) ( 4750 -7750 )
      + RECT via3 ( 5250 -8250 ) ( 5750 -7750 )
      + RECT via3 ( -5750 -7250 ) ( -5250 -6750 )
      + RECT via3 ( -4750 -7250 ) ( -4250 -6750 )
      + RECT via3 ( -3750 -7250 ) ( -3250 -6750 )
      + RECT via3 ( -2750 -7250 ) ( -2250 -6750 )
      + RECT via3 ( -1750 -7250 ) ( -1250 -6750 )
      + RECT via3 ( -750 -7250 ) ( -250 -6750 )
      + RECT via3 ( 250 -7250 ) ( 750 -6750 )
      + RECT via3 ( 1250 -7250 ) ( 1750 -6750 )
      + RECT via3 ( 2250 -7250 ) ( 2750 -6750 )
      + RECT via3 ( 3250 -7250 ) ( 3750 -6750 )
      + RECT via3 ( 4250 -7250 ) ( 4750 -6750 )
      + RECT via3 ( 5250 -7250 ) ( 5750 -6750 )
      + RECT via3 ( -5750 -6250 ) ( -5250 -5750 )
      + RECT via3 ( -4750 -6250 ) ( -4250 -5750 )
      + RECT via3 ( -3750 -6250 ) ( -3250 -5750 )
      + RECT via3 ( -2750 -6250 ) ( -2250 -5750 )
      + RECT via3 ( -1750 -6250 ) ( -1250 -5750 )
      + RECT via3 ( -750 -6250 ) ( -250 -5750 )
      + RECT via3 ( 250 -6250 ) ( 750 -5750 )
      + RECT via3 ( 1250 -6250 ) ( 1750 -5750 )
      + RECT via3 ( 2250 -6250 ) ( 2750 -5750 )
      + RECT via3 ( 3250 -6250 ) ( 3750 -5750 )
      + RECT via3 ( 4250 -6250 ) ( 4750 -5750 )
      + RECT via3 ( 5250 -6250 ) ( 5750 -5750 )
      + RECT via3 ( -5750 -5250 ) ( -5250 -4750 )
      + RECT via3 ( -4750 -5250 ) ( -4250 -4750 )
      + RECT via3 ( -3750 -5250 ) ( -3250 -4750 )
      + RECT via3 ( -2750 -5250 ) ( -2250 -4750 )
      + RECT via3 ( -1750 -5250 ) ( -1250 -4750 )
      + RECT via3 ( -750 -5250 ) ( -250 -4750 )
      + RECT via3 ( 250 -5250 ) ( 750 -4750 )
      + RECT via3 ( 1250 -5250 ) ( 1750 -4750 )
      + RECT via3 ( 2250 -5250 ) ( 2750 -4750 )
      + RECT via3 ( 3250 -5250 ) ( 3750 -4750 )
      + RECT via3 ( 4250 -5250 ) ( 4750 -4750 )
      + RECT via3 ( 5250 -5250 ) ( 5750 -4750 )
      + RECT via3 ( -5750 -4250 ) ( -5250 -3750 )
      + RECT via3 ( -4750 -4250 ) ( -4250 -3750 )
      + RECT via3 ( -3750 -4250 ) ( -3250 -3750 )
      + RECT via3 ( -2750 -4250 ) ( -2250 -3750 )
      + RECT via3 ( -1750 -4250 ) ( -1250 -3750 )
      + RECT via3 ( -750 -4250 ) ( -250 -3750 )
      + RECT via3 ( 250 -4250 ) ( 750 -3750 )
      + RECT via3 ( 1250 -4250 ) ( 1750 -3750 )
      + RECT via3 ( 2250 -4250 ) ( 2750 -3750 )
      + RECT via3 ( 3250 -4250 ) ( 3750 -3750 )
      + RECT via3 ( 4250 -4250 ) ( 4750 -3750 )
      + RECT via3 ( 5250 -4250 ) ( 5750 -3750 )
      + RECT via3 ( -5750 -3250 ) ( -5250 -2750 )
      + RECT via3 ( -4750 -3250 ) ( -4250 -2750 )
      + RECT via3 ( -3750 -3250 ) ( -3250 -2750 )
      + RECT via3 ( -2750 -3250 ) ( -2250 -2750 )
      + RECT via3 ( -1750 -3250 ) ( -1250 -2750 )
      + RECT via3 ( -750 -3250 ) ( -250 -2750 )
      + RECT via3 ( 250 -3250 ) ( 750 -2750 )
      + RECT via3 ( 1250 -3250 ) ( 1750 -2750 )
      + RECT via3 ( 2250 -3250 ) ( 2750 -2750 )
      + RECT via3 ( 3250 -3250 ) ( 3750 -2750 )
      + RECT via3 ( 4250 -3250 ) ( 4750 -2750 )
      + RECT via3 ( 5250 -3250 ) ( 5750 -2750 )
      + RECT via3 ( -5750 -2250 ) ( -5250 -1750 )
      + RECT via3 ( -4750 -2250 ) ( -4250 -1750 )
      + RECT via3 ( -3750 -2250 ) ( -3250 -1750 )
      + RECT via3 ( -2750 -2250 ) ( -2250 -1750 )
      + RECT via3 ( -1750 -2250 ) ( -1250 -1750 )
      + RECT via3 ( -750 -2250 ) ( -250 -1750 )
      + RECT via3 ( 250 -2250 ) ( 750 -1750 )
      + RECT via3 ( 1250 -2250 ) ( 1750 -1750 )
      + RECT via3 ( 2250 -2250 ) ( 2750 -1750 )
      + RECT via3 ( 3250 -2250 ) ( 3750 -1750 )
      + RECT via3 ( 4250 -2250 ) ( 4750 -1750 )
      + RECT via3 ( 5250 -2250 ) ( 5750 -1750 )
      + RECT via3 ( -5750 -1250 ) ( -5250 -750 )
      + RECT via3 ( -4750 -1250 ) ( -4250 -750 )
      + RECT via3 ( -3750 -1250 ) ( -3250 -750 )
      + RECT via3 ( -2750 -1250 ) ( -2250 -750 )
      + RECT via3 ( -1750 -1250 ) ( -1250 -750 )
      + RECT via3 ( -750 -1250 ) ( -250 -750 )
      + RECT via3 ( 250 -1250 ) ( 750 -750 )
      + RECT via3 ( 1250 -1250 ) ( 1750 -750 )
      + RECT via3 ( 2250 -1250 ) ( 2750 -750 )
      + RECT via3 ( 3250 -1250 ) ( 3750 -750 )
      + RECT via3 ( 4250 -1250 ) ( 4750 -750 )
      + RECT via3 ( 5250 -1250 ) ( 5750 -750 )
      + RECT via3 ( -5750 -250 ) ( -5250 250 )
      + RECT via3 ( -4750 -250 ) ( -4250 250 )
      + RECT via3 ( -3750 -250 ) ( -3250 250 )
      + RECT via3 ( -2750 -250 ) ( -2250 250 )
      + RECT via3 ( -1750 -250 ) ( -1250 250 )
      + RECT via3 ( -750 -250 ) ( -250 250 )
      + RECT via3 ( 250 -250 ) ( 750 250 )
      + RECT via3 ( 1250 -250 ) ( 1750 250 )
      + RECT via3 ( 2250 -250 ) ( 2750 250 )
      + RECT via3 ( 3250 -250 ) ( 3750 250 )
      + RECT via3 ( 4250 -250 ) ( 4750 250 )
      + RECT via3 ( 5250 -250 ) ( 5750 250 )
      + RECT via3 ( -5750 750 ) ( -5250 1250 )
      + RECT via3 ( -4750 750 ) ( -4250 1250 )
      + RECT via3 ( -3750 750 ) ( -3250 1250 )
      + RECT via3 ( -2750 750 ) ( -2250 1250 )
      + RECT via3 ( -1750 750 ) ( -1250 1250 )
      + RECT via3 ( -750 750 ) ( -250 1250 )
      + RECT via3 ( 250 750 ) ( 750 1250 )
      + RECT via3 ( 1250 750 ) ( 1750 1250 )
      + RECT via3 ( 2250 750 ) ( 2750 1250 )
      + RECT via3 ( 3250 750 ) ( 3750 1250 )
      + RECT via3 ( 4250 750 ) ( 4750 1250 )
      + RECT via3 ( 5250 750 ) ( 5750 1250 )
      + RECT via3 ( -5750 1750 ) ( -5250 2250 )
      + RECT via3 ( -4750 1750 ) ( -4250 2250 )
      + RECT via3 ( -3750 1750 ) ( -3250 2250 )
      + RECT via3 ( -2750 1750 ) ( -2250 2250 )
      + RECT via3 ( -1750 1750 ) ( -1250 2250 )
      + RECT via3 ( -750 1750 ) ( -250 2250 )
      + RECT via3 ( 250 1750 ) ( 750 2250 )
      + RECT via3 ( 1250 1750 ) ( 1750 2250 )
      + RECT via3 ( 2250 1750 ) ( 2750 2250 )
      + RECT via3 ( 3250 1750 ) ( 3750 2250 )
      + RECT via3 ( 4250 1750 ) ( 4750 2250 )
      + RECT via3 ( 5250 1750 ) ( 5750 2250 )
      + RECT via3 ( -5750 2750 ) ( -5250 3250 )
      + RECT via3 ( -4750 2750 ) ( -4250 3250 )
      + RECT via3 ( -3750 2750 ) ( -3250 3250 )
      + RECT via3 ( -2750 2750 ) ( -2250 3250 )
      + RECT via3 ( -1750 2750 ) ( -1250 3250 )
      + RECT via3 ( -750 2750 ) ( -250 3250 )
      + RECT via3 ( 250 2750 ) ( 750 3250 )
      + RECT via3 ( 1250 2750 ) ( 1750 3250 )
      + RECT via3 ( 2250 2750 ) ( 2750 3250 )
      + RECT via3 ( 3250 2750 ) ( 3750 3250 )
      + RECT via3 ( 4250 2750 ) ( 4750 3250 )
      + RECT via3 ( 5250 2750 ) ( 5750 3250 )
      + RECT via3 ( -5750 3750 ) ( -5250 4250 )
      + RECT via3 ( -4750 3750 ) ( -4250 4250 )
      + RECT via3 ( -3750 3750 ) ( -3250 4250 )
      + RECT via3 ( -2750 3750 ) ( -2250 4250 )
      + RECT via3 ( -1750 3750 ) ( -1250 4250 )
      + RECT via3 ( -750 3750 ) ( -250 4250 )
      + RECT via3 ( 250 3750 ) ( 750 4250 )
      + RECT via3 ( 1250 3750 ) ( 1750 4250 )
      + RECT via3 ( 2250 3750 ) ( 2750 4250 )
      + RECT via3 ( 3250 3750 ) ( 3750 4250 )
      + RECT via3 ( 4250 3750 ) ( 4750 4250 )
      + RECT via3 ( 5250 3750 ) ( 5750 4250 )
      + RECT via3 ( -5750 4750 ) ( -5250 5250 )
      + RECT via3 ( -4750 4750 ) ( -4250 5250 )
      + RECT via3 ( -3750 4750 ) ( -3250 5250 )
      + RECT via3 ( -2750 4750 ) ( -2250 5250 )
      + RECT via3 ( -1750 4750 ) ( -1250 5250 )
      + RECT via3 ( -750 4750 ) ( -250 5250 )
      + RECT via3 ( 250 4750 ) ( 750 5250 )
      + RECT via3 ( 1250 4750 ) ( 1750 5250 )
      + RECT via3 ( 2250 4750 ) ( 2750 5250 )
      + RECT via3 ( 3250 4750 ) ( 3750 5250 )
      + RECT via3 ( 4250 4750 ) ( 4750 5250 )
      + RECT via3 ( 5250 4750 ) ( 5750 5250 )
      + RECT via3 ( -5750 5750 ) ( -5250 6250 )
      + RECT via3 ( -4750 5750 ) ( -4250 6250 )
      + RECT via3 ( -3750 5750 ) ( -3250 6250 )
      + RECT via3 ( -2750 5750 ) ( -2250 6250 )
      + RECT via3 ( -1750 5750 ) ( -1250 6250 )
      + RECT via3 ( -750 5750 ) ( -250 6250 )
      + RECT via3 ( 250 5750 ) ( 750 6250 )
      + RECT via3 ( 1250 5750 ) ( 1750 6250 )
      + RECT via3 ( 2250 5750 ) ( 2750 6250 )
      + RECT via3 ( 3250 5750 ) ( 3750 6250 )
      + RECT via3 ( 4250 5750 ) ( 4750 6250 )
      + RECT via3 ( 5250 5750 ) ( 5750 6250 )
      + RECT via3 ( -5750 6750 ) ( -5250 7250 )
      + RECT via3 ( -4750 6750 ) ( -4250 7250 )
      + RECT via3 ( -3750 6750 ) ( -3250 7250 )
      + RECT via3 ( -2750 6750 ) ( -2250 7250 )
      + RECT via3 ( -1750 6750 ) ( -1250 7250 )
      + RECT via3 ( -750 6750 ) ( -250 7250 )
      + RECT via3 ( 250 6750 ) ( 750 7250 )
      + RECT via3 ( 1250 6750 ) ( 1750 7250 )
      + RECT via3 ( 2250 6750 ) ( 2750 7250 )
      + RECT via3 ( 3250 6750 ) ( 3750 7250 )
      + RECT via3 ( 4250 6750 ) ( 4750 7250 )
      + RECT via3 ( 5250 6750 ) ( 5750 7250 )
      + RECT via3 ( -5750 7750 ) ( -5250 8250 )
      + RECT via3 ( -4750 7750 ) ( -4250 8250 )
      + RECT via3 ( -3750 7750 ) ( -3250 8250 )
      + RECT via3 ( -2750 7750 ) ( -2250 8250 )
      + RECT via3 ( -1750 7750 ) ( -1250 8250 )
      + RECT via3 ( -750 7750 ) ( -250 8250 )
      + RECT via3 ( 250 7750 ) ( 750 8250 )
      + RECT via3 ( 1250 7750 ) ( 1750 8250 )
      + RECT via3 ( 2250 7750 ) ( 2750 8250 )
      + RECT via3 ( 3250 7750 ) ( 3750 8250 )
      + RECT via3 ( 4250 7750 ) ( 4750 8250 )
      + RECT via3 ( 5250 7750 ) ( 5750 8250 )
      + RECT via3 ( -5750 8750 ) ( -5250 9250 )
      + RECT via3 ( -4750 8750 ) ( -4250 9250 )
      + RECT via3 ( -3750 8750 ) ( -3250 9250 )
      + RECT via3 ( -2750 8750 ) ( -2250 9250 )
      + RECT via3 ( -1750 8750 ) ( -1250 9250 )
      + RECT via3 ( -750 8750 ) ( -250 9250 )
      + RECT via3 ( 250 8750 ) ( 750 9250 )
      + RECT via3 ( 1250 8750 ) ( 1750 9250 )
      + RECT via3 ( 2250 8750 ) ( 2750 9250 )
      + RECT via3 ( 3250 8750 ) ( 3750 9250 )
      + RECT via3 ( 4250 8750 ) ( 4750 9250 )
      + RECT via3 ( 5250 8750 ) ( 5750 9250 )
      + RECT via3 ( -5750 9750 ) ( -5250 10250 )
      + RECT via3 ( -4750 9750 ) ( -4250 10250 )
      + RECT via3 ( -3750 9750 ) ( -3250 10250 )
      + RECT via3 ( -2750 9750 ) ( -2250 10250 )
      + RECT via3 ( -1750 9750 ) ( -1250 10250 )
      + RECT via3 ( -750 9750 ) ( -250 10250 )
      + RECT via3 ( 250 9750 ) ( 750 10250 )
      + RECT via3 ( 1250 9750 ) ( 1750 10250 )
      + RECT via3 ( 2250 9750 ) ( 2750 10250 )
      + RECT via3 ( 3250 9750 ) ( 3750 10250 )
      + RECT via3 ( 4250 9750 ) ( 4750 10250 )
      + RECT via3 ( 5250 9750 ) ( 5750 10250 )
      + RECT via3 ( -5750 10750 ) ( -5250 11250 )
      + RECT via3 ( -4750 10750 ) ( -4250 11250 )
      + RECT via3 ( -3750 10750 ) ( -3250 11250 )
      + RECT via3 ( -2750 10750 ) ( -2250 11250 )
      + RECT via3 ( -1750 10750 ) ( -1250 11250 )
      + RECT via3 ( -750 10750 ) ( -250 11250 )
      + RECT via3 ( 250 10750 ) ( 750 11250 )
      + RECT via3 ( 1250 10750 ) ( 1750 11250 )
      + RECT via3 ( 2250 10750 ) ( 2750 11250 )
      + RECT via3 ( 3250 10750 ) ( 3750 11250 )
      + RECT via3 ( 4250 10750 ) ( 4750 11250 )
      + RECT via3 ( 5250 10750 ) ( 5750 11250 ) ;
   - via4_11840_22590
      + RECT met4 ( -5920 -11295 ) ( 5920 11295 )
      + RECT met5 ( -5920 -11295 ) ( 5920 11295 )
      + RECT via4 ( -5000 -9000 ) ( -3000 -7000 )
      + RECT via4 ( -1000 -9000 ) ( 1000 -7000 )
      + RECT via4 ( 3000 -9000 ) ( 5000 -7000 )
      + RECT via4 ( -5000 -5000 ) ( -3000 -3000 )
      + RECT via4 ( -1000 -5000 ) ( 1000 -3000 )
      + RECT via4 ( 3000 -5000 ) ( 5000 -3000 )
      + RECT via4 ( -5000 -1000 ) ( -3000 1000 )
      + RECT via4 ( -1000 -1000 ) ( 1000 1000 )
      + RECT via4 ( 3000 -1000 ) ( 5000 1000 )
      + RECT via4 ( -5000 3000 ) ( -3000 5000 )
      + RECT via4 ( -1000 3000 ) ( 1000 5000 )
      + RECT via4 ( 3000 3000 ) ( 5000 5000 )
      + RECT via4 ( -5000 7000 ) ( -3000 9000 )
      + RECT via4 ( -1000 7000 ) ( 1000 9000 )
      + RECT via4 ( 3000 7000 ) ( 5000 9000 ) ;
   - via3_11840_22590
      + RECT met3 ( -5920 -11295 ) ( 5920 11295 )
      + RECT met4 ( -5920 -11295 ) ( 5920 11295 )
      + RECT via3 ( -5750 -10750 ) ( -5250 -10250 )
      + RECT via3 ( -4750 -10750 ) ( -4250 -10250 )
      + RECT via3 ( -3750 -10750 ) ( -3250 -10250 )
      + RECT via3 ( -2750 -10750 ) ( -2250 -10250 )
      + RECT via3 ( -1750 -10750 ) ( -1250 -10250 )
      + RECT via3 ( -750 -10750 ) ( -250 -10250 )
      + RECT via3 ( 250 -10750 ) ( 750 -10250 )
      + RECT via3 ( 1250 -10750 ) ( 1750 -10250 )
      + RECT via3 ( 2250 -10750 ) ( 2750 -10250 )
      + RECT via3 ( 3250 -10750 ) ( 3750 -10250 )
      + RECT via3 ( 4250 -10750 ) ( 4750 -10250 )
      + RECT via3 ( 5250 -10750 ) ( 5750 -10250 )
      + RECT via3 ( -5750 -9750 ) ( -5250 -9250 )
      + RECT via3 ( -4750 -9750 ) ( -4250 -9250 )
      + RECT via3 ( -3750 -9750 ) ( -3250 -9250 )
      + RECT via3 ( -2750 -9750 ) ( -2250 -9250 )
      + RECT via3 ( -1750 -9750 ) ( -1250 -9250 )
      + RECT via3 ( -750 -9750 ) ( -250 -9250 )
      + RECT via3 ( 250 -9750 ) ( 750 -9250 )
      + RECT via3 ( 1250 -9750 ) ( 1750 -9250 )
      + RECT via3 ( 2250 -9750 ) ( 2750 -9250 )
      + RECT via3 ( 3250 -9750 ) ( 3750 -9250 )
      + RECT via3 ( 4250 -9750 ) ( 4750 -9250 )
      + RECT via3 ( 5250 -9750 ) ( 5750 -9250 )
      + RECT via3 ( -5750 -8750 ) ( -5250 -8250 )
      + RECT via3 ( -4750 -8750 ) ( -4250 -8250 )
      + RECT via3 ( -3750 -8750 ) ( -3250 -8250 )
      + RECT via3 ( -2750 -8750 ) ( -2250 -8250 )
      + RECT via3 ( -1750 -8750 ) ( -1250 -8250 )
      + RECT via3 ( -750 -8750 ) ( -250 -8250 )
      + RECT via3 ( 250 -8750 ) ( 750 -8250 )
      + RECT via3 ( 1250 -8750 ) ( 1750 -8250 )
      + RECT via3 ( 2250 -8750 ) ( 2750 -8250 )
      + RECT via3 ( 3250 -8750 ) ( 3750 -8250 )
      + RECT via3 ( 4250 -8750 ) ( 4750 -8250 )
      + RECT via3 ( 5250 -8750 ) ( 5750 -8250 )
      + RECT via3 ( -5750 -7750 ) ( -5250 -7250 )
      + RECT via3 ( -4750 -7750 ) ( -4250 -7250 )
      + RECT via3 ( -3750 -7750 ) ( -3250 -7250 )
      + RECT via3 ( -2750 -7750 ) ( -2250 -7250 )
      + RECT via3 ( -1750 -7750 ) ( -1250 -7250 )
      + RECT via3 ( -750 -7750 ) ( -250 -7250 )
      + RECT via3 ( 250 -7750 ) ( 750 -7250 )
      + RECT via3 ( 1250 -7750 ) ( 1750 -7250 )
      + RECT via3 ( 2250 -7750 ) ( 2750 -7250 )
      + RECT via3 ( 3250 -7750 ) ( 3750 -7250 )
      + RECT via3 ( 4250 -7750 ) ( 4750 -7250 )
      + RECT via3 ( 5250 -7750 ) ( 5750 -7250 )
      + RECT via3 ( -5750 -6750 ) ( -5250 -6250 )
      + RECT via3 ( -4750 -6750 ) ( -4250 -6250 )
      + RECT via3 ( -3750 -6750 ) ( -3250 -6250 )
      + RECT via3 ( -2750 -6750 ) ( -2250 -6250 )
      + RECT via3 ( -1750 -6750 ) ( -1250 -6250 )
      + RECT via3 ( -750 -6750 ) ( -250 -6250 )
      + RECT via3 ( 250 -6750 ) ( 750 -6250 )
      + RECT via3 ( 1250 -6750 ) ( 1750 -6250 )
      + RECT via3 ( 2250 -6750 ) ( 2750 -6250 )
      + RECT via3 ( 3250 -6750 ) ( 3750 -6250 )
      + RECT via3 ( 4250 -6750 ) ( 4750 -6250 )
      + RECT via3 ( 5250 -6750 ) ( 5750 -6250 )
      + RECT via3 ( -5750 -5750 ) ( -5250 -5250 )
      + RECT via3 ( -4750 -5750 ) ( -4250 -5250 )
      + RECT via3 ( -3750 -5750 ) ( -3250 -5250 )
      + RECT via3 ( -2750 -5750 ) ( -2250 -5250 )
      + RECT via3 ( -1750 -5750 ) ( -1250 -5250 )
      + RECT via3 ( -750 -5750 ) ( -250 -5250 )
      + RECT via3 ( 250 -5750 ) ( 750 -5250 )
      + RECT via3 ( 1250 -5750 ) ( 1750 -5250 )
      + RECT via3 ( 2250 -5750 ) ( 2750 -5250 )
      + RECT via3 ( 3250 -5750 ) ( 3750 -5250 )
      + RECT via3 ( 4250 -5750 ) ( 4750 -5250 )
      + RECT via3 ( 5250 -5750 ) ( 5750 -5250 )
      + RECT via3 ( -5750 -4750 ) ( -5250 -4250 )
      + RECT via3 ( -4750 -4750 ) ( -4250 -4250 )
      + RECT via3 ( -3750 -4750 ) ( -3250 -4250 )
      + RECT via3 ( -2750 -4750 ) ( -2250 -4250 )
      + RECT via3 ( -1750 -4750 ) ( -1250 -4250 )
      + RECT via3 ( -750 -4750 ) ( -250 -4250 )
      + RECT via3 ( 250 -4750 ) ( 750 -4250 )
      + RECT via3 ( 1250 -4750 ) ( 1750 -4250 )
      + RECT via3 ( 2250 -4750 ) ( 2750 -4250 )
      + RECT via3 ( 3250 -4750 ) ( 3750 -4250 )
      + RECT via3 ( 4250 -4750 ) ( 4750 -4250 )
      + RECT via3 ( 5250 -4750 ) ( 5750 -4250 )
      + RECT via3 ( -5750 -3750 ) ( -5250 -3250 )
      + RECT via3 ( -4750 -3750 ) ( -4250 -3250 )
      + RECT via3 ( -3750 -3750 ) ( -3250 -3250 )
      + RECT via3 ( -2750 -3750 ) ( -2250 -3250 )
      + RECT via3 ( -1750 -3750 ) ( -1250 -3250 )
      + RECT via3 ( -750 -3750 ) ( -250 -3250 )
      + RECT via3 ( 250 -3750 ) ( 750 -3250 )
      + RECT via3 ( 1250 -3750 ) ( 1750 -3250 )
      + RECT via3 ( 2250 -3750 ) ( 2750 -3250 )
      + RECT via3 ( 3250 -3750 ) ( 3750 -3250 )
      + RECT via3 ( 4250 -3750 ) ( 4750 -3250 )
      + RECT via3 ( 5250 -3750 ) ( 5750 -3250 )
      + RECT via3 ( -5750 -2750 ) ( -5250 -2250 )
      + RECT via3 ( -4750 -2750 ) ( -4250 -2250 )
      + RECT via3 ( -3750 -2750 ) ( -3250 -2250 )
      + RECT via3 ( -2750 -2750 ) ( -2250 -2250 )
      + RECT via3 ( -1750 -2750 ) ( -1250 -2250 )
      + RECT via3 ( -750 -2750 ) ( -250 -2250 )
      + RECT via3 ( 250 -2750 ) ( 750 -2250 )
      + RECT via3 ( 1250 -2750 ) ( 1750 -2250 )
      + RECT via3 ( 2250 -2750 ) ( 2750 -2250 )
      + RECT via3 ( 3250 -2750 ) ( 3750 -2250 )
      + RECT via3 ( 4250 -2750 ) ( 4750 -2250 )
      + RECT via3 ( 5250 -2750 ) ( 5750 -2250 )
      + RECT via3 ( -5750 -1750 ) ( -5250 -1250 )
      + RECT via3 ( -4750 -1750 ) ( -4250 -1250 )
      + RECT via3 ( -3750 -1750 ) ( -3250 -1250 )
      + RECT via3 ( -2750 -1750 ) ( -2250 -1250 )
      + RECT via3 ( -1750 -1750 ) ( -1250 -1250 )
      + RECT via3 ( -750 -1750 ) ( -250 -1250 )
      + RECT via3 ( 250 -1750 ) ( 750 -1250 )
      + RECT via3 ( 1250 -1750 ) ( 1750 -1250 )
      + RECT via3 ( 2250 -1750 ) ( 2750 -1250 )
      + RECT via3 ( 3250 -1750 ) ( 3750 -1250 )
      + RECT via3 ( 4250 -1750 ) ( 4750 -1250 )
      + RECT via3 ( 5250 -1750 ) ( 5750 -1250 )
      + RECT via3 ( -5750 -750 ) ( -5250 -250 )
      + RECT via3 ( -4750 -750 ) ( -4250 -250 )
      + RECT via3 ( -3750 -750 ) ( -3250 -250 )
      + RECT via3 ( -2750 -750 ) ( -2250 -250 )
      + RECT via3 ( -1750 -750 ) ( -1250 -250 )
      + RECT via3 ( -750 -750 ) ( -250 -250 )
      + RECT via3 ( 250 -750 ) ( 750 -250 )
      + RECT via3 ( 1250 -750 ) ( 1750 -250 )
      + RECT via3 ( 2250 -750 ) ( 2750 -250 )
      + RECT via3 ( 3250 -750 ) ( 3750 -250 )
      + RECT via3 ( 4250 -750 ) ( 4750 -250 )
      + RECT via3 ( 5250 -750 ) ( 5750 -250 )
      + RECT via3 ( -5750 250 ) ( -5250 750 )
      + RECT via3 ( -4750 250 ) ( -4250 750 )
      + RECT via3 ( -3750 250 ) ( -3250 750 )
      + RECT via3 ( -2750 250 ) ( -2250 750 )
      + RECT via3 ( -1750 250 ) ( -1250 750 )
      + RECT via3 ( -750 250 ) ( -250 750 )
      + RECT via3 ( 250 250 ) ( 750 750 )
      + RECT via3 ( 1250 250 ) ( 1750 750 )
      + RECT via3 ( 2250 250 ) ( 2750 750 )
      + RECT via3 ( 3250 250 ) ( 3750 750 )
      + RECT via3 ( 4250 250 ) ( 4750 750 )
      + RECT via3 ( 5250 250 ) ( 5750 750 )
      + RECT via3 ( -5750 1250 ) ( -5250 1750 )
      + RECT via3 ( -4750 1250 ) ( -4250 1750 )
      + RECT via3 ( -3750 1250 ) ( -3250 1750 )
      + RECT via3 ( -2750 1250 ) ( -2250 1750 )
      + RECT via3 ( -1750 1250 ) ( -1250 1750 )
      + RECT via3 ( -750 1250 ) ( -250 1750 )
      + RECT via3 ( 250 1250 ) ( 750 1750 )
      + RECT via3 ( 1250 1250 ) ( 1750 1750 )
      + RECT via3 ( 2250 1250 ) ( 2750 1750 )
      + RECT via3 ( 3250 1250 ) ( 3750 1750 )
      + RECT via3 ( 4250 1250 ) ( 4750 1750 )
      + RECT via3 ( 5250 1250 ) ( 5750 1750 )
      + RECT via3 ( -5750 2250 ) ( -5250 2750 )
      + RECT via3 ( -4750 2250 ) ( -4250 2750 )
      + RECT via3 ( -3750 2250 ) ( -3250 2750 )
      + RECT via3 ( -2750 2250 ) ( -2250 2750 )
      + RECT via3 ( -1750 2250 ) ( -1250 2750 )
      + RECT via3 ( -750 2250 ) ( -250 2750 )
      + RECT via3 ( 250 2250 ) ( 750 2750 )
      + RECT via3 ( 1250 2250 ) ( 1750 2750 )
      + RECT via3 ( 2250 2250 ) ( 2750 2750 )
      + RECT via3 ( 3250 2250 ) ( 3750 2750 )
      + RECT via3 ( 4250 2250 ) ( 4750 2750 )
      + RECT via3 ( 5250 2250 ) ( 5750 2750 )
      + RECT via3 ( -5750 3250 ) ( -5250 3750 )
      + RECT via3 ( -4750 3250 ) ( -4250 3750 )
      + RECT via3 ( -3750 3250 ) ( -3250 3750 )
      + RECT via3 ( -2750 3250 ) ( -2250 3750 )
      + RECT via3 ( -1750 3250 ) ( -1250 3750 )
      + RECT via3 ( -750 3250 ) ( -250 3750 )
      + RECT via3 ( 250 3250 ) ( 750 3750 )
      + RECT via3 ( 1250 3250 ) ( 1750 3750 )
      + RECT via3 ( 2250 3250 ) ( 2750 3750 )
      + RECT via3 ( 3250 3250 ) ( 3750 3750 )
      + RECT via3 ( 4250 3250 ) ( 4750 3750 )
      + RECT via3 ( 5250 3250 ) ( 5750 3750 )
      + RECT via3 ( -5750 4250 ) ( -5250 4750 )
      + RECT via3 ( -4750 4250 ) ( -4250 4750 )
      + RECT via3 ( -3750 4250 ) ( -3250 4750 )
      + RECT via3 ( -2750 4250 ) ( -2250 4750 )
      + RECT via3 ( -1750 4250 ) ( -1250 4750 )
      + RECT via3 ( -750 4250 ) ( -250 4750 )
      + RECT via3 ( 250 4250 ) ( 750 4750 )
      + RECT via3 ( 1250 4250 ) ( 1750 4750 )
      + RECT via3 ( 2250 4250 ) ( 2750 4750 )
      + RECT via3 ( 3250 4250 ) ( 3750 4750 )
      + RECT via3 ( 4250 4250 ) ( 4750 4750 )
      + RECT via3 ( 5250 4250 ) ( 5750 4750 )
      + RECT via3 ( -5750 5250 ) ( -5250 5750 )
      + RECT via3 ( -4750 5250 ) ( -4250 5750 )
      + RECT via3 ( -3750 5250 ) ( -3250 5750 )
      + RECT via3 ( -2750 5250 ) ( -2250 5750 )
      + RECT via3 ( -1750 5250 ) ( -1250 5750 )
      + RECT via3 ( -750 5250 ) ( -250 5750 )
      + RECT via3 ( 250 5250 ) ( 750 5750 )
      + RECT via3 ( 1250 5250 ) ( 1750 5750 )
      + RECT via3 ( 2250 5250 ) ( 2750 5750 )
      + RECT via3 ( 3250 5250 ) ( 3750 5750 )
      + RECT via3 ( 4250 5250 ) ( 4750 5750 )
      + RECT via3 ( 5250 5250 ) ( 5750 5750 )
      + RECT via3 ( -5750 6250 ) ( -5250 6750 )
      + RECT via3 ( -4750 6250 ) ( -4250 6750 )
      + RECT via3 ( -3750 6250 ) ( -3250 6750 )
      + RECT via3 ( -2750 6250 ) ( -2250 6750 )
      + RECT via3 ( -1750 6250 ) ( -1250 6750 )
      + RECT via3 ( -750 6250 ) ( -250 6750 )
      + RECT via3 ( 250 6250 ) ( 750 6750 )
      + RECT via3 ( 1250 6250 ) ( 1750 6750 )
      + RECT via3 ( 2250 6250 ) ( 2750 6750 )
      + RECT via3 ( 3250 6250 ) ( 3750 6750 )
      + RECT via3 ( 4250 6250 ) ( 4750 6750 )
      + RECT via3 ( 5250 6250 ) ( 5750 6750 )
      + RECT via3 ( -5750 7250 ) ( -5250 7750 )
      + RECT via3 ( -4750 7250 ) ( -4250 7750 )
      + RECT via3 ( -3750 7250 ) ( -3250 7750 )
      + RECT via3 ( -2750 7250 ) ( -2250 7750 )
      + RECT via3 ( -1750 7250 ) ( -1250 7750 )
      + RECT via3 ( -750 7250 ) ( -250 7750 )
      + RECT via3 ( 250 7250 ) ( 750 7750 )
      + RECT via3 ( 1250 7250 ) ( 1750 7750 )
      + RECT via3 ( 2250 7250 ) ( 2750 7750 )
      + RECT via3 ( 3250 7250 ) ( 3750 7750 )
      + RECT via3 ( 4250 7250 ) ( 4750 7750 )
      + RECT via3 ( 5250 7250 ) ( 5750 7750 )
      + RECT via3 ( -5750 8250 ) ( -5250 8750 )
      + RECT via3 ( -4750 8250 ) ( -4250 8750 )
      + RECT via3 ( -3750 8250 ) ( -3250 8750 )
      + RECT via3 ( -2750 8250 ) ( -2250 8750 )
      + RECT via3 ( -1750 8250 ) ( -1250 8750 )
      + RECT via3 ( -750 8250 ) ( -250 8750 )
      + RECT via3 ( 250 8250 ) ( 750 8750 )
      + RECT via3 ( 1250 8250 ) ( 1750 8750 )
      + RECT via3 ( 2250 8250 ) ( 2750 8750 )
      + RECT via3 ( 3250 8250 ) ( 3750 8750 )
      + RECT via3 ( 4250 8250 ) ( 4750 8750 )
      + RECT via3 ( 5250 8250 ) ( 5750 8750 )
      + RECT via3 ( -5750 9250 ) ( -5250 9750 )
      + RECT via3 ( -4750 9250 ) ( -4250 9750 )
      + RECT via3 ( -3750 9250 ) ( -3250 9750 )
      + RECT via3 ( -2750 9250 ) ( -2250 9750 )
      + RECT via3 ( -1750 9250 ) ( -1250 9750 )
      + RECT via3 ( -750 9250 ) ( -250 9750 )
      + RECT via3 ( 250 9250 ) ( 750 9750 )
      + RECT via3 ( 1250 9250 ) ( 1750 9750 )
      + RECT via3 ( 2250 9250 ) ( 2750 9750 )
      + RECT via3 ( 3250 9250 ) ( 3750 9750 )
      + RECT via3 ( 4250 9250 ) ( 4750 9750 )
      + RECT via3 ( 5250 9250 ) ( 5750 9750 )
      + RECT via3 ( -5750 10250 ) ( -5250 10750 )
      + RECT via3 ( -4750 10250 ) ( -4250 10750 )
      + RECT via3 ( -3750 10250 ) ( -3250 10750 )
      + RECT via3 ( -2750 10250 ) ( -2250 10750 )
      + RECT via3 ( -1750 10250 ) ( -1250 10750 )
      + RECT via3 ( -750 10250 ) ( -250 10750 )
      + RECT via3 ( 250 10250 ) ( 750 10750 )
      + RECT via3 ( 1250 10250 ) ( 1750 10750 )
      + RECT via3 ( 2250 10250 ) ( 2750 10750 )
      + RECT via3 ( 3250 10250 ) ( 3750 10750 )
      + RECT via3 ( 4250 10250 ) ( 4750 10750 )
      + RECT via3 ( 5250 10250 ) ( 5750 10750 ) ;
   - via_260_260
      + RECT met1 ( -130 -130 ) ( 130 130 )
      + RECT met2 ( -130 -130 ) ( 130 130 ) ;
   - via2_280_280
      + RECT met2 ( -140 -140 ) ( 140 140 )
      + RECT met3 ( -140 -140 ) ( 140 140 ) ;
END VIAS

COMPONENTS 811 ;
   - mgmt_corner\[0\] sky130_ef_io__corner_pad
      + PLACED ( 0 0 ) S ;
   - FILLER_170 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 200000 0 ) S ;
   - FILLER_374 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 204000 ) W ;
   - FILLER_171 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 220000 0 ) S ;
   - FILLER_172 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 230000 0 ) S ;
   - FILLER_174 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 236000 0 ) S ;
   - FILLER_173 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 235000 0 ) S ;
   - bus_tie_3 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 277000 0 ) S ;
   - bus_tie_2 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 257000 0 ) S ;
   - bus_tie_1 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 237000 0 ) S ;
   - FILLER_181 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 357000 0 ) S ;
   - bus_tie_6 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 337000 0 ) S ;
   - bus_tie_5 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 317000 0 ) S ;
   - bus_tie_4 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 297000 0 ) S ;
   - FILLER_182 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 377000 0 ) S ;
   - FILLER_183 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 387000 0 ) S ;
   - FILLER_185 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 393000 0 ) S ;
   - FILLER_184 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 392000 0 ) S ;
   - mgmt_vssa_hvclamp_pad sky130_ef_io__vssa_hvc_clamped_pad
      + PLACED ( 394000 2035 ) S ;
   - FILLER_187 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 469000 0 ) S ;
   - FILLER_188 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 489000 0 ) S ;
   - FILLER_189 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 499000 0 ) S ;
   - FILLER_191 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 505000 0 ) S ;
   - FILLER_190 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 504000 0 ) S ;
   - bus_tie_7 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 506000 0 ) S ;
   - bus_tie_8 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 526000 0 ) S ;
   - bus_tie_9 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 546000 0 ) S ;
   - bus_tie_10 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 566000 0 ) S ;
   - bus_tie_11 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 586000 0 ) S ;
   - bus_tie_12 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 606000 0 ) S ;
   - FILLER_198 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 626000 0 ) S ;
   - FILLER_199 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 646000 0 ) S ;
   - FILLER_200 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 656000 0 ) S ;
   - FILLER_202 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 662000 0 ) S ;
   - FILLER_201 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 661000 0 ) S ;
   - resetb_pad sky130_fd_io__top_xres4v2
      + PLACED ( 662895 0 ) S ;
   - FILLER_204 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 738000 0 ) S ;
   - FILLER_205 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 758000 0 ) S ;
   - FILLER_206 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 768000 0 ) S ;
   - FILLER_208 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 774000 0 ) S ;
   - FILLER_207 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 773000 0 ) S ;
   - bus_tie_13 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 775000 0 ) S ;
   - bus_tie_16 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 835000 0 ) S ;
   - bus_tie_15 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 815000 0 ) S ;
   - bus_tie_14 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 795000 0 ) S ;
   - FILLER_215 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 895000 0 ) S ;
   - FILLER_216 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 915000 0 ) S ;
   - bus_tie_18 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 875000 0 ) S ;
   - bus_tie_17 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 855000 0 ) S ;
   - FILLER_217 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 925000 0 ) S ;
   - FILLER_219 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 931000 0 ) S ;
   - FILLER_218 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 930000 0 ) S ;
   - clock_pad sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 932000 0 ) S ;
   - FILLER_221 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1012000 0 ) S ;
   - FILLER_222 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 1032000 0 ) S ;
   - FILLER_223 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 1042000 0 ) S ;
   - FILLER_225 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1048000 0 ) S ;
   - FILLER_224 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1047000 0 ) S ;
   - bus_tie_19 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1049000 0 ) S ;
   - bus_tie_23 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1129000 0 ) S ;
   - bus_tie_22 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1109000 0 ) S ;
   - bus_tie_21 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1089000 0 ) S ;
   - bus_tie_20 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1069000 0 ) S ;
   - FILLER_232 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1169000 0 ) S ;
   - FILLER_233 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 1189000 0 ) S ;
   - FILLER_234 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 1199000 0 ) S ;
   - FILLER_236 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1205000 0 ) S ;
   - FILLER_235 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1204000 0 ) S ;
   - bus_tie_24 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1149000 0 ) S ;
   - mgmt_vssd_lvclamp_pad sky130_ef_io__vssd_lvc_clamped_pad
      + PLACED ( 1194805 10535 ) S ;
   - FILLER_238 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1281000 0 ) S ;
   - FILLER_239 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 1301000 0 ) S ;
   - FILLER_240 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 1311000 0 ) S ;
   - FILLER_242 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1317000 0 ) S ;
   - FILLER_241 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1316000 0 ) S ;
   - bus_tie_26 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1338000 0 ) S ;
   - bus_tie_25 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1318000 0 ) S ;
   - bus_tie_30 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1418000 0 ) S ;
   - bus_tie_29 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1398000 0 ) S ;
   - bus_tie_28 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1378000 0 ) S ;
   - bus_tie_27 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1358000 0 ) S ;
   - FILLER_249 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1438000 0 ) S ;
   - FILLER_250 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 1458000 0 ) S ;
   - FILLER_251 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 1468000 0 ) S ;
   - FILLER_253 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1474000 0 ) S ;
   - FILLER_252 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1473000 0 ) S ;
   - flash_csb_pad sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 1475000 0 ) S ;
   - FILLER_255 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1555000 0 ) S ;
   - FILLER_256 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 1575000 0 ) S ;
   - FILLER_257 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 1585000 0 ) S ;
   - FILLER_259 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1591000 0 ) S ;
   - FILLER_258 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1590000 0 ) S ;
   - bus_tie_31 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1592000 0 ) S ;
   - bus_tie_32 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1612000 0 ) S ;
   - bus_tie_33 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1632000 0 ) S ;
   - bus_tie_34 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1652000 0 ) S ;
   - bus_tie_35 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1672000 0 ) S ;
   - FILLER_266 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1712000 0 ) S ;
   - FILLER_267 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 1732000 0 ) S ;
   - FILLER_268 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 1742000 0 ) S ;
   - FILLER_270 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1748000 0 ) S ;
   - FILLER_269 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1747000 0 ) S ;
   - bus_tie_36 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1692000 0 ) S ;
   - flash_clk_pad sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 1749000 0 ) S ;
   - FILLER_272 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1829000 0 ) S ;
   - FILLER_273 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 1849000 0 ) S ;
   - FILLER_274 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 1859000 0 ) S ;
   - FILLER_276 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1865000 0 ) S ;
   - FILLER_275 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1864000 0 ) S ;
   - bus_tie_38 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1886000 0 ) S ;
   - bus_tie_37 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1866000 0 ) S ;
   - bus_tie_42 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1966000 0 ) S ;
   - bus_tie_41 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1946000 0 ) S ;
   - bus_tie_40 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1926000 0 ) S ;
   - bus_tie_39 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 1906000 0 ) S ;
   - FILLER_283 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1986000 0 ) S ;
   - FILLER_284 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 2006000 0 ) S ;
   - FILLER_285 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 2016000 0 ) S ;
   - FILLER_287 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2022000 0 ) S ;
   - FILLER_286 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2021000 0 ) S ;
   - flash_io0_pad sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 2023000 0 ) S ;
   - FILLER_289 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2103000 0 ) S ;
   - FILLER_290 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 2123000 0 ) S ;
   - FILLER_291 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 2133000 0 ) S ;
   - FILLER_293 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2139000 0 ) S ;
   - FILLER_292 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2138000 0 ) S ;
   - bus_tie_45 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2180000 0 ) S ;
   - bus_tie_44 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2160000 0 ) S ;
   - bus_tie_43 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2140000 0 ) S ;
   - FILLER_300 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2260000 0 ) S ;
   - bus_tie_48 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2240000 0 ) S ;
   - bus_tie_47 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2220000 0 ) S ;
   - bus_tie_46 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2200000 0 ) S ;
   - FILLER_301 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 2280000 0 ) S ;
   - FILLER_302 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 2290000 0 ) S ;
   - FILLER_304 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2296000 0 ) S ;
   - FILLER_303 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2295000 0 ) S ;
   - flash_io1_pad sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 2297000 0 ) S ;
   - FILLER_306 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2377000 0 ) S ;
   - FILLER_307 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 2397000 0 ) S ;
   - FILLER_308 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 2407000 0 ) S ;
   - FILLER_310 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2413000 0 ) S ;
   - FILLER_309 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2412000 0 ) S ;
   - bus_tie_49 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2414000 0 ) S ;
   - bus_tie_50 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2434000 0 ) S ;
   - bus_tie_51 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2454000 0 ) S ;
   - bus_tie_52 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2474000 0 ) S ;
   - bus_tie_53 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2494000 0 ) S ;
   - bus_tie_54 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2514000 0 ) S ;
   - FILLER_317 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2534000 0 ) S ;
   - FILLER_318 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 2554000 0 ) S ;
   - FILLER_319 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 2564000 0 ) S ;
   - FILLER_321 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2570000 0 ) S ;
   - FILLER_320 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2569000 0 ) S ;
   - gpio_pad sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 2571000 0 ) S ;
   - FILLER_323 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2651000 0 ) S ;
   - FILLER_324 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 2671000 0 ) S ;
   - FILLER_325 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 2681000 0 ) S ;
   - FILLER_327 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2687000 0 ) S ;
   - FILLER_326 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2686000 0 ) S ;
   - bus_tie_55 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2688000 0 ) S ;
   - bus_tie_57 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2728000 0 ) S ;
   - bus_tie_56 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2708000 0 ) S ;
   - FILLER_334 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2808000 0 ) S ;
   - bus_tie_60 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2788000 0 ) S ;
   - bus_tie_59 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2768000 0 ) S ;
   - bus_tie_58 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2748000 0 ) S ;
   - FILLER_335 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 2828000 0 ) S ;
   - FILLER_336 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 2838000 0 ) S ;
   - FILLER_338 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2844000 0 ) S ;
   - FILLER_337 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2843000 0 ) S ;
   - mgmt_vssio_hvclamp_pad\[0\] sky130_ef_io__vssio_hvc_clamped_pad
      + PLACED ( 2845000 2035 ) S ;
   - FILLER_340 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2920000 0 ) S ;
   - FILLER_341 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 2940000 0 ) S ;
   - FILLER_342 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 2950000 0 ) S ;
   - FILLER_344 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2956000 0 ) S ;
   - FILLER_343 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2955000 0 ) S ;
   - bus_tie_64 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 3017000 0 ) S ;
   - bus_tie_63 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2997000 0 ) S ;
   - bus_tie_62 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2977000 0 ) S ;
   - bus_tie_61 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 2957000 0 ) S ;
   - FILLER_351 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3077000 0 ) S ;
   - FILLER_352 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 3097000 0 ) S ;
   - bus_tie_66 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 3057000 0 ) S ;
   - bus_tie_65 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 3037000 0 ) S ;
   - FILLER_353 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3107000 0 ) S ;
   - FILLER_355 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3113000 0 ) S ;
   - FILLER_354 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3112000 0 ) S ;
   - mgmt_vdda_hvclamp_pad sky130_ef_io__vdda_hvc_clamped_pad
      + PLACED ( 3114000 2035 ) S ;
   - FILLER_357 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3189000 0 ) S ;
   - FILLER_358 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 3209000 0 ) S ;
   - FILLER_359 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3219000 0 ) S ;
   - FILLER_360 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3224000 0 ) S ;
   - FILLER_361 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3225000 0 ) S ;
   - bus_tie_67 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 3226000 0 ) S ;
   - bus_tie_68 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 3246000 0 ) S ;
   - bus_tie_69 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 3266000 0 ) S ;
   - bus_tie_70 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 3286000 0 ) S ;
   - bus_tie_71 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 3306000 0 ) S ;
   - bus_tie_72 sky130_ef_io__connect_vcchib_vccd_and_vswitch_vddio_slice_20um
      + PLACED ( 3326000 0 ) S ;
   - FILLER_368 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3346000 0 ) S ;
   - FILLER_369 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 3366000 0 ) S ;
   - mgmt_corner\[1\] sky130_ef_io__corner_pad
      + PLACED ( 3384000 0 ) E ;
   - FILLER_605 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 200000 ) E ;
   - FILLER_370 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3376000 0 ) S ;
   - FILLER_371 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3381000 0 ) S ;
   - FILLER_372 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3382000 0 ) S ;
   - FILLER_373 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3383000 0 ) S ;
   - FILLER_378 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 284000 ) W ;
   - FILLER_377 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 264000 ) W ;
   - FILLER_376 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 244000 ) W ;
   - FILLER_375 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 224000 ) W ;
   - FILLER_379 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 304000 ) W ;
   - FILLER_380 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 324000 ) W ;
   - FILLER_381 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 334000 ) W ;
   - FILLER_382 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 339000 ) W ;
   - mgmt_vccd_lvclamp_pad sky130_ef_io__vccd_lvc_clamped_pad
      + PLACED ( 0 350535 ) W ;
   - FILLER_384 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 415000 ) W ;
   - FILLER_606 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 220000 ) E ;
   - FILLER_607 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 240000 ) E ;
   - FILLER_608 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 260000 ) E ;
   - FILLER_609 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 280000 ) E ;
   - FILLER_610 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 300000 ) E ;
   - FILLER_611 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 320000 ) E ;
   - FILLER_612 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 340000 ) E ;
   - FILLER_SB1 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 350000 ) E ;
   - disconnect_vdda_1 sky130_ef_io__disconnect_vdda_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 345000 ) E ;
   - FILLER_615 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 355000 ) E ;
   - FILLER_616 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 375000 ) E ;
   - FILLER_617 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 395000 ) E ;
   - FILLER_618 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 415000 ) E ;
   - FILLER_388 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 495000 ) W ;
   - FILLER_387 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 475000 ) W ;
   - FILLER_386 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 455000 ) W ;
   - FILLER_385 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 435000 ) W ;
   - FILLER_389 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 515000 ) W ;
   - FILLER_390 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 535000 ) W ;
   - FILLER_391 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 545000 ) W ;
   - FILLER_392 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 550000 ) W ;
   - mgmt_vddio_hvclamp_pad\[0\] sky130_ef_io__vddio_hvc_clamped_pad
      + PLACED ( 0 553035 ) W ;
   - FILLER_394 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 626000 ) W ;
   - FILLER_619 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 435000 ) E ;
   - FILLER_620 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 455000 ) E ;
   - FILLER_621 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 475000 ) E ;
   - FILLER_624 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 580000 ) E ;
   - FILLER_625 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 600000 ) E ;
   - FILLER_626 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 620000 ) E ;
   - FILLER_622 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 495000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[0\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 499840 ) E ;
   - FILLER_395 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 646000 ) W ;
   - FILLER_396 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 666000 ) W ;
   - FILLER_397 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 686000 ) W ;
   - FILLER_398 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 706000 ) W ;
   - FILLER_399 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 726000 ) W ;
   - FILLER_400 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 746000 ) W ;
   - FILLER_405 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 772000 ) W ;
   - FILLER_401 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 756000 ) W ;
   - FILLER_SB2 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 767000 ) W ;
   - FILLER_402 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 761000 ) W ;
   - disconnect_vdda_2 sky130_ef_io__disconnect_vdda_slice_5um
      + PLACED ( 0 762000 ) W ;
   - FILLER_406 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 792000 ) W ;
   - FILLER_407 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 812000 ) W ;
   - FILLER_408 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 832000 ) W ;
   - FILLER_627 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 640000 ) E ;
   - FILLER_628 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 660000 ) E ;
   - FILLER_629 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 680000 ) E ;
   - FILLER_630 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 700000 ) E ;
   - FILLER_634 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 806000 ) E ;
   - FILLER_635 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 826000 ) E ;
   - FILLER_631 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 720000 ) E ;
   - FILLER_632 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3390035 725000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[1\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 725840 ) E ;
   - FILLER_410 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 872000 ) W ;
   - FILLER_409 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 852000 ) W ;
   - FILLER_411 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 892000 ) W ;
   - FILLER_412 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 902000 ) W ;
   - FILLER_413 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 907000 ) W ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[18\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 160 907840 ) W ;
   - FILLER_415 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 988000 ) W ;
   - FILLER_418 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1048000 ) W ;
   - FILLER_417 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1028000 ) W ;
   - FILLER_416 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1008000 ) W ;
   - FILLER_636 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 846000 ) E ;
   - FILLER_637 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 866000 ) E ;
   - FILLER_638 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 886000 ) E ;
   - FILLER_639 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 906000 ) E ;
   - FILLER_640 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 926000 ) E ;
   - FILLER_643 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1031000 ) E ;
   - FILLER_644 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1051000 ) E ;
   - FILLER_641 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 946000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[2\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 950840 ) E ;
   - FILLER_420 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1088000 ) W ;
   - FILLER_419 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1068000 ) W ;
   - FILLER_421 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 1108000 ) W ;
   - FILLER_422 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 1118000 ) W ;
   - FILLER_423 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 1123000 ) W ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[17\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 160 1123840 ) W ;
   - FILLER_425 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1204000 ) W ;
   - FILLER_428 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1264000 ) W ;
   - FILLER_427 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1244000 ) W ;
   - FILLER_426 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1224000 ) W ;
   - FILLER_645 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1071000 ) E ;
   - FILLER_646 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1091000 ) E ;
   - FILLER_647 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1111000 ) E ;
   - FILLER_648 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1131000 ) E ;
   - FILLER_649 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1151000 ) E ;
   - FILLER_653 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1257000 ) E ;
   - FILLER_650 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 1171000 ) E ;
   - FILLER_651 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3390035 1176000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[3\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 1176840 ) E ;
   - FILLER_429 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1284000 ) W ;
   - FILLER_430 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1304000 ) W ;
   - FILLER_435 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1420000 ) W ;
   - FILLER_436 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1440000 ) W ;
   - FILLER_437 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1460000 ) W ;
   - FILLER_431 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 1324000 ) W ;
   - FILLER_432 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 1334000 ) W ;
   - FILLER_433 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 1339000 ) W ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[16\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 160 1339840 ) W ;
   - FILLER_654 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1277000 ) E ;
   - FILLER_655 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1297000 ) E ;
   - FILLER_656 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1317000 ) E ;
   - FILLER_657 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1337000 ) E ;
   - FILLER_658 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1357000 ) E ;
   - FILLER_659 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1377000 ) E ;
   - FILLER_660 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 1397000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[4\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 1401840 ) E ;
   - FILLER_440 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1520000 ) W ;
   - FILLER_439 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1500000 ) W ;
   - FILLER_438 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1480000 ) W ;
   - FILLER_441 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 1540000 ) W ;
   - FILLER_442 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 1550000 ) W ;
   - FILLER_443 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 1555000 ) W ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[15\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 160 1555840 ) W ;
   - FILLER_445 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1636000 ) W ;
   - FILLER_447 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1676000 ) W ;
   - FILLER_446 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1656000 ) W ;
   - FILLER_662 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1482000 ) E ;
   - FILLER_663 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1502000 ) E ;
   - FILLER_664 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1522000 ) E ;
   - FILLER_665 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1542000 ) E ;
   - FILLER_666 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1562000 ) E ;
   - FILLER_667 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1582000 ) E ;
   - FILLER_668 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1602000 ) E ;
   - FILLER_669 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 1622000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[5\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 1626840 ) E ;
   - FILLER_450 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1736000 ) W ;
   - FILLER_449 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1716000 ) W ;
   - FILLER_448 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1696000 ) W ;
   - FILLER_451 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 1756000 ) W ;
   - FILLER_452 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 1766000 ) W ;
   - FILLER_453 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 1771000 ) W ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[14\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 160 1771840 ) W ;
   - FILLER_457 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1892000 ) W ;
   - FILLER_456 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1872000 ) W ;
   - FILLER_455 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1852000 ) W ;
   - FILLER_674 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1767000 ) E ;
   - FILLER_673 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1747000 ) E ;
   - FILLER_672 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1727000 ) E ;
   - FILLER_671 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1707000 ) E ;
   - FILLER_677 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1827000 ) E ;
   - FILLER_676 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1807000 ) E ;
   - FILLER_675 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1787000 ) E ;
   - FILLER_678 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 1847000 ) E ;
   - FILLER_679 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3390035 1852000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[6\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 1852840 ) E ;
   - FILLER_460 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1952000 ) W ;
   - FILLER_459 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1932000 ) W ;
   - FILLER_458 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 1912000 ) W ;
   - FILLER_461 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 1972000 ) W ;
   - FILLER_462 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 1982000 ) W ;
   - FILLER_463 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 1987000 ) W ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[13\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 160 1987840 ) W ;
   - FILLER_467 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2108000 ) W ;
   - FILLER_466 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2088000 ) W ;
   - FILLER_465 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2068000 ) W ;
   - FILLER_681 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1933000 ) E ;
   - FILLER_682 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1953000 ) E ;
   - FILLER_683 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1973000 ) E ;
   - FILLER_684 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 1993000 ) E ;
   - FILLER_685 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2013000 ) E ;
   - FILLER_686 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2033000 ) E ;
   - FILLER_687 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2053000 ) E ;
   - FILLER_688 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 2073000 ) E ;
   - user1_vssa_hvclamp_pad\[1\] sky130_ef_io__vssa_hvc_clamped_pad
      + PLACED ( 3388000 2080035 ) E ;
   - FILLER_470 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2168000 ) W ;
   - FILLER_469 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2148000 ) W ;
   - FILLER_468 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2128000 ) W ;
   - FILLER_471 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 2188000 ) W ;
   - FILLER_475 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2279000 ) W ;
   - FILLER_472 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 2198000 ) W ;
   - FILLER_473 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 2203000 ) W ;
   - user2_vssd_lvclamp_pad sky130_ef_io__vssd_lvc_clamped3_pad
      + PLACED ( 0 2214885 ) W ;
   - FILLER_476 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2299000 ) W ;
   - FILLER_477 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2319000 ) W ;
   - FILLER_692 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2193000 ) E ;
   - FILLER_691 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2173000 ) E ;
   - FILLER_690 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2153000 ) E ;
   - FILLER_696 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2273000 ) E ;
   - FILLER_695 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2253000 ) E ;
   - FILLER_694 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2233000 ) E ;
   - FILLER_693 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2213000 ) E ;
   - FILLER_697 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 2293000 ) E ;
   - FILLER_698 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3390035 2298000 ) E ;
   - user1_vssd_lvclamp_pad sky130_ef_io__vssd_lvc_clamped3_pad
      + PLACED ( 3379150 2298950 ) E ;
   - FILLER_480 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2379000 ) W ;
   - FILLER_479 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2359000 ) W ;
   - FILLER_478 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2339000 ) W ;
   - FILLER_481 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 2399000 ) W ;
   - FILLER_482 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 2409000 ) W ;
   - FILLER_483 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 2414000 ) W ;
   - user2_vdda_hvclamp_pad sky130_ef_io__vdda_hvc_clamped_pad
      + PLACED ( 0 2417035 ) W ;
   - FILLER_487 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2530000 ) W ;
   - FILLER_486 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2510000 ) W ;
   - FILLER_485 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2490000 ) W ;
   - FILLER_700 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2374000 ) E ;
   - FILLER_701 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2394000 ) E ;
   - FILLER_702 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2414000 ) E ;
   - FILLER_703 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2434000 ) E ;
   - FILLER_704 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2454000 ) E ;
   - FILLER_705 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2474000 ) E ;
   - FILLER_706 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2494000 ) E ;
   - FILLER_707 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 2514000 ) E ;
   - user1_vdda_hvclamp_pad\[1\] sky130_ef_io__vdda_hvc_clamped_pad
      + PLACED ( 3388000 2521035 ) E ;
   - FILLER_488 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2550000 ) W ;
   - FILLER_489 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2570000 ) W ;
   - FILLER_490 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2590000 ) W ;
   - FILLER_495 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2706000 ) W ;
   - FILLER_496 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2726000 ) W ;
   - FILLER_491 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 2610000 ) W ;
   - FILLER_492 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 2620000 ) W ;
   - FILLER_493 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 2625000 ) W ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[12\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 160 2625840 ) W ;
   - FILLER_709 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2594000 ) E ;
   - FILLER_710 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2614000 ) E ;
   - FILLER_711 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2634000 ) E ;
   - FILLER_712 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2654000 ) E ;
   - FILLER_713 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2674000 ) E ;
   - FILLER_714 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2694000 ) E ;
   - FILLER_715 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2714000 ) E ;
   - FILLER_716 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 2734000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[7\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 2738840 ) E ;
   - FILLER_500 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2806000 ) W ;
   - FILLER_499 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2786000 ) W ;
   - FILLER_498 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2766000 ) W ;
   - FILLER_497 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2746000 ) W ;
   - FILLER_501 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 2826000 ) W ;
   - FILLER_502 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 2836000 ) W ;
   - FILLER_503 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 2841000 ) W ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[11\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 160 2841840 ) W ;
   - FILLER_506 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2942000 ) W ;
   - FILLER_505 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2922000 ) W ;
   - FILLER_718 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2819000 ) E ;
   - FILLER_719 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2839000 ) E ;
   - FILLER_720 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2859000 ) E ;
   - FILLER_721 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2879000 ) E ;
   - FILLER_722 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2899000 ) E ;
   - FILLER_723 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2919000 ) E ;
   - FILLER_724 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 2939000 ) E ;
   - FILLER_510 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3022000 ) W ;
   - FILLER_509 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3002000 ) W ;
   - FILLER_508 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2982000 ) W ;
   - FILLER_507 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 2962000 ) W ;
   - FILLER_511 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 3042000 ) W ;
   - FILLER_512 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 3052000 ) W ;
   - FILLER_513 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 3057000 ) W ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[10\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 160 3057840 ) W ;
   - FILLER_516 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3158000 ) W ;
   - FILLER_515 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3138000 ) W ;
   - FILLER_728 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3045000 ) E ;
   - FILLER_729 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3065000 ) E ;
   - FILLER_730 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3085000 ) E ;
   - FILLER_731 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3105000 ) E ;
   - FILLER_732 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3125000 ) E ;
   - FILLER_733 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3145000 ) E ;
   - FILLER_725 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 2959000 ) E ;
   - FILLER_726 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3390035 2964000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[8\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 2964840 ) E ;
   - FILLER_520 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3238000 ) W ;
   - FILLER_519 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3218000 ) W ;
   - FILLER_518 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3198000 ) W ;
   - FILLER_517 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3178000 ) W ;
   - FILLER_521 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 3258000 ) W ;
   - FILLER_522 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 3268000 ) W ;
   - FILLER_523 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 3273000 ) W ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[9\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 160 3273840 ) W ;
   - FILLER_526 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3374000 ) W ;
   - FILLER_525 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3354000 ) W ;
   - FILLER_734 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3165000 ) E ;
   - FILLER_737 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3270000 ) E ;
   - FILLER_738 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3290000 ) E ;
   - FILLER_739 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3310000 ) E ;
   - FILLER_740 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3330000 ) E ;
   - FILLER_741 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3350000 ) E ;
   - FILLER_742 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3370000 ) E ;
   - FILLER_735 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 3185000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[9\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 3189840 ) E ;
   - FILLER_527 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3394000 ) W ;
   - FILLER_528 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3414000 ) W ;
   - FILLER_529 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3434000 ) W ;
   - FILLER_530 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3454000 ) W ;
   - FILLER_535 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3570000 ) W ;
   - FILLER_531 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 3474000 ) W ;
   - FILLER_532 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 3484000 ) W ;
   - FILLER_533 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 3489000 ) W ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[8\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 160 3489840 ) W ;
   - FILLER_743 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3390000 ) E ;
   - FILLER_747 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3496000 ) E ;
   - FILLER_748 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3516000 ) E ;
   - FILLER_749 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3536000 ) E ;
   - FILLER_750 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3556000 ) E ;
   - FILLER_751 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3576000 ) E ;
   - FILLER_744 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 3410000 ) E ;
   - FILLER_745 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3390035 3415000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[10\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 3415840 ) E ;
   - FILLER_539 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3650000 ) W ;
   - FILLER_538 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3630000 ) W ;
   - FILLER_537 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3610000 ) W ;
   - FILLER_536 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3590000 ) W ;
   - FILLER_540 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3670000 ) W ;
   - FILLER_541 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 3690000 ) W ;
   - FILLER_542 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 3700000 ) W ;
   - FILLER_543 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 3705000 ) W ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[7\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 160 3705840 ) W ;
   - FILLER_545 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3786000 ) W ;
   - FILLER_752 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3596000 ) E ;
   - FILLER_753 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3616000 ) E ;
   - FILLER_756 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3721000 ) E ;
   - FILLER_757 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3741000 ) E ;
   - FILLER_758 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3761000 ) E ;
   - FILLER_759 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3781000 ) E ;
   - FILLER_754 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 3636000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[11\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 3640840 ) E ;
   - FILLER_549 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3866000 ) W ;
   - FILLER_548 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3846000 ) W ;
   - FILLER_547 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3826000 ) W ;
   - FILLER_546 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3806000 ) W ;
   - FILLER_550 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 3886000 ) W ;
   - FILLER_551 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 3906000 ) W ;
   - FILLER_552 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 3916000 ) W ;
   - FILLER_553 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 3921000 ) W ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[6\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 160 3921840 ) W ;
   - FILLER_555 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4002000 ) W ;
   - FILLER_760 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3801000 ) E ;
   - FILLER_761 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3821000 ) E ;
   - FILLER_762 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3841000 ) E ;
   - FILLER_765 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3946000 ) E ;
   - FILLER_766 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3966000 ) E ;
   - FILLER_767 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 3986000 ) E ;
   - FILLER_768 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4006000 ) E ;
   - FILLER_763 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 3861000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[12\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 3865840 ) E ;
   - FILLER_559 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4082000 ) W ;
   - FILLER_558 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4062000 ) W ;
   - FILLER_557 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4042000 ) W ;
   - FILLER_556 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4022000 ) W ;
   - FILLER_560 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4102000 ) W ;
   - FILLER_561 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 4122000 ) W ;
   - FILLER_562 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 4132000 ) W ;
   - FILLER_563 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 4137000 ) W ;
   - user2_vssa_hvclamp_pad sky130_ef_io__vssa_hvc_clamped_pad
      + PLACED ( 0 4140035 ) W ;
   - FILLER_565 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4213000 ) W ;
   - FILLER_769 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4026000 ) E ;
   - FILLER_770 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4046000 ) E ;
   - FILLER_771 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4066000 ) E ;
   - FILLER_775 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4167000 ) E ;
   - FILLER_776 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4187000 ) E ;
   - FILLER_777 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4207000 ) E ;
   - FILLER_772 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 4086000 ) E ;
   - FILLER_773 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3390035 4091000 ) E ;
   - user1_vdda_hvclamp_pad\[0\] sky130_ef_io__vdda_hvc_clamped_pad
      + PLACED ( 3388000 4094035 ) E ;
   - FILLER_569 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4293000 ) W ;
   - FILLER_568 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4273000 ) W ;
   - FILLER_567 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4253000 ) W ;
   - FILLER_566 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4233000 ) W ;
   - FILLER_570 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4313000 ) W ;
   - FILLER_571 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 4333000 ) W ;
   - FILLER_572 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 4343000 ) W ;
   - FILLER_573 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 4348000 ) W ;
   - mgmt_vddio_hvclamp_pad\[1\] sky130_ef_io__vddio_hvc_clamped_pad
      + PLACED ( 0 4351035 ) W ;
   - FILLER_575 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4424000 ) W ;
   - FILLER_778 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4227000 ) E ;
   - FILLER_779 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4247000 ) E ;
   - FILLER_780 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4267000 ) E ;
   - FILLER_781 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4287000 ) E ;
   - FILLER_784 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4392000 ) E ;
   - FILLER_785 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4412000 ) E ;
   - FILLER_782 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 4307000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[13\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 4311840 ) E ;
   - FILLER_579 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4504000 ) W ;
   - FILLER_578 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4484000 ) W ;
   - FILLER_577 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4464000 ) W ;
   - FILLER_576 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4444000 ) W ;
   - FILLER_580 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4524000 ) W ;
   - FILLER_581 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 4544000 ) W ;
   - FILLER_582 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 4554000 ) W ;
   - FILLER_583 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 4559000 ) W ;
   - user2_vccd_lvclamp_pad sky130_ef_io__vccd_lvc_clamped3_pad
      + PLACED ( 0 4570885 ) W ;
   - FILLER_585 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4635000 ) W ;
   - FILLER_790 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4512000 ) E ;
   - FILLER_789 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4492000 ) E ;
   - FILLER_788 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4472000 ) E ;
   - FILLER_787 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4452000 ) E ;
   - FILLER_786 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4432000 ) E ;
   - FILLER_791 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 4532000 ) E ;
   - FILLER_792 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3390035 4537000 ) E ;
   - user1_vccd_lvclamp_pad sky130_ef_io__vccd_lvc_clamped3_pad
      + PLACED ( 3379150 4537950 ) E ;
   - FILLER_794 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4613000 ) E ;
   - FILLER_795 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4633000 ) E ;
   - FILLER_589 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4715000 ) W ;
   - FILLER_588 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4695000 ) W ;
   - FILLER_587 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4675000 ) W ;
   - FILLER_586 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4655000 ) W ;
   - FILLER_590 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4735000 ) W ;
   - FILLER_591 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 4755000 ) W ;
   - FILLER_592 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 4765000 ) W ;
   - FILLER_593 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 4770000 ) W ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[5\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 160 4770840 ) W ;
   - FILLER_595 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4851000 ) W ;
   - FILLER_796 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4653000 ) E ;
   - FILLER_797 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4673000 ) E ;
   - FILLER_798 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4693000 ) E ;
   - FILLER_799 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4713000 ) E ;
   - FILLER_800 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4733000 ) E ;
   - FILLER_803 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4838000 ) E ;
   - FILLER_801 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 4753000 ) E ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[14\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3377195 4757840 ) E ;
   - FILLER_600 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4951000 ) W ;
   - FILLER_599 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4931000 ) W ;
   - FILLER_598 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4911000 ) W ;
   - FILLER_597 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4891000 ) W ;
   - FILLER_596 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 0 4871000 ) W ;
   - FILLER_601 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 0 4971000 ) W ;
   - FILLER_602 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 0 4981000 ) W ;
   - FILLER_604 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 4987000 ) W ;
   - FILLER_603 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 0 4986000 ) W ;
   - user2_corner sky130_ef_io__corner_pad
      + PLACED ( 0 4988000 ) W ;
   - FILLER_5 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 204000 4990035 ) N ;
   - FILLER_9 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 284000 4990035 ) N ;
   - FILLER_8 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 264000 4990035 ) N ;
   - FILLER_7 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 244000 4990035 ) N ;
   - FILLER_6 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 224000 4990035 ) N ;
   - FILLER_12 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 344000 4990035 ) N ;
   - FILLER_11 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 324000 4990035 ) N ;
   - FILLER_10 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 304000 4990035 ) N ;
   - FILLER_13 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 364000 4990035 ) N ;
   - FILLER_14 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 374000 4990035 ) N ;
   - FILLER_16 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 380000 4990035 ) N ;
   - FILLER_15 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 379000 4990035 ) N ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[4\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 381000 4977035 ) N ;
   - FILLER_18 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 461000 4990035 ) N ;
   - FILLER_19 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 481000 4990035 ) N ;
   - FILLER_20 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 501000 4990035 ) N ;
   - FILLER_21 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 521000 4990035 ) N ;
   - FILLER_22 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 541000 4990035 ) N ;
   - FILLER_23 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 561000 4990035 ) N ;
   - FILLER_24 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 581000 4990035 ) N ;
   - FILLER_25 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 601000 4990035 ) N ;
   - FILLER_26 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 621000 4990035 ) N ;
   - FILLER_27 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 631000 4990035 ) N ;
   - FILLER_29 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 637000 4990035 ) N ;
   - FILLER_28 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 636000 4990035 ) N ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[3\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 638000 4977035 ) N ;
   - FILLER_34 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 778000 4990035 ) N ;
   - FILLER_33 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 758000 4990035 ) N ;
   - FILLER_32 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 738000 4990035 ) N ;
   - FILLER_31 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 718000 4990035 ) N ;
   - FILLER_37 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 838000 4990035 ) N ;
   - FILLER_36 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 818000 4990035 ) N ;
   - FILLER_35 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 798000 4990035 ) N ;
   - FILLER_38 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 858000 4990035 ) N ;
   - FILLER_39 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 878000 4990035 ) N ;
   - FILLER_40 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 888000 4990035 ) N ;
   - FILLER_42 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 894000 4990035 ) N ;
   - FILLER_41 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 893000 4990035 ) N ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[2\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 895000 4977035 ) N ;
   - FILLER_45 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 995000 4990035 ) N ;
   - FILLER_44 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 975000 4990035 ) N ;
   - FILLER_47 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1035000 4990035 ) N ;
   - FILLER_46 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1015000 4990035 ) N ;
   - FILLER_51 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1115000 4990035 ) N ;
   - FILLER_50 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1095000 4990035 ) N ;
   - FILLER_49 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1075000 4990035 ) N ;
   - FILLER_48 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1055000 4990035 ) N ;
   - FILLER_52 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 1135000 4990035 ) N ;
   - FILLER_53 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 1145000 4990035 ) N ;
   - FILLER_55 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1151000 4990035 ) N ;
   - FILLER_54 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1150000 4990035 ) N ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[1\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 1152000 4977035 ) N ;
   - FILLER_58 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1252000 4990035 ) N ;
   - FILLER_57 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1232000 4990035 ) N ;
   - FILLER_62 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1332000 4990035 ) N ;
   - FILLER_61 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1312000 4990035 ) N ;
   - FILLER_60 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1292000 4990035 ) N ;
   - FILLER_59 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1272000 4990035 ) N ;
   - FILLER_64 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1372000 4990035 ) N ;
   - FILLER_63 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1352000 4990035 ) N ;
   - FILLER_65 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 1392000 4990035 ) N ;
   - FILLER_66 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 1402000 4990035 ) N ;
   - FILLER_69 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1409000 4990035 ) N ;
   - FILLER_68 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1408000 4990035 ) N ;
   - FILLER_67 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1407000 4990035 ) N ;
   - mprj_pads.area2_io_pad\[0\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 1410000 4977035 ) N ;
   - FILLER_74 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1550000 4990035 ) N ;
   - FILLER_73 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1530000 4990035 ) N ;
   - FILLER_72 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1510000 4990035 ) N ;
   - FILLER_71 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1490000 4990035 ) N ;
   - FILLER_77 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1610000 4990035 ) N ;
   - FILLER_76 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1590000 4990035 ) N ;
   - FILLER_75 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1570000 4990035 ) N ;
   - FILLER_78 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1630000 4990035 ) N ;
   - FILLER_79 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 1650000 4990035 ) N ;
   - FILLER_80 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 1660000 4990035 ) N ;
   - FILLER_82 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1666000 4990035 ) N ;
   - FILLER_81 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1665000 4990035 ) N ;
   - mgmt_vssio_hvclamp_pad\[1\] sky130_ef_io__vssio_hvc_clamped_pad
      + PLACED ( 1667000 4990035 ) N ;
   - FILLER_SB3 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 1747000 4990035 ) N ;
   - disconnect_vdda_0 sky130_ef_io__disconnect_vdda_slice_5um
      + PLACED ( 1742000 4990035 ) N ;
   - FILLER_87 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1772000 4990035 ) N ;
   - FILLER_86 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1752000 4990035 ) N ;
   - FILLER_88 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1792000 4990035 ) N ;
   - FILLER_89 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1812000 4990035 ) N ;
   - FILLER_90 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1832000 4990035 ) N ;
   - FILLER_91 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1852000 4990035 ) N ;
   - FILLER_92 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1872000 4990035 ) N ;
   - FILLER_93 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1892000 4990035 ) N ;
   - FILLER_94 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 1912000 4990035 ) N ;
   - FILLER_96 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1918000 4990035 ) N ;
   - FILLER_95 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 1917000 4990035 ) N ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[18\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 1919000 4977035 ) N ;
   - FILLER_101 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2059000 4990035 ) N ;
   - FILLER_100 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2039000 4990035 ) N ;
   - FILLER_99 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2019000 4990035 ) N ;
   - FILLER_98 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 1999000 4990035 ) N ;
   - FILLER_103 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2099000 4990035 ) N ;
   - FILLER_102 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2079000 4990035 ) N ;
   - FILLER_104 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2119000 4990035 ) N ;
   - FILLER_105 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2139000 4990035 ) N ;
   - FILLER_106 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2159000 4990035 ) N ;
   - FILLER_107 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2179000 4990035 ) N ;
   - FILLER_108 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2199000 4990035 ) N ;
   - FILLER_109 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2219000 4990035 ) N ;
   - FILLER_110 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2239000 4990035 ) N ;
   - FILLER_111 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2259000 4990035 ) N ;
   - FILLER_112 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2279000 4990035 ) N ;
   - FILLER_113 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2299000 4990035 ) N ;
   - FILLER_114 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2319000 4990035 ) N ;
   - FILLER_115 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2339000 4990035 ) N ;
   - FILLER_118 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2444000 4990035 ) N ;
   - FILLER_119 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2464000 4990035 ) N ;
   - FILLER_120 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2484000 4990035 ) N ;
   - FILLER_121 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2504000 4990035 ) N ;
   - FILLER_122 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2524000 4990035 ) N ;
   - FILLER_116 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 2359000 4990035 ) N ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[17\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 2364000 4977035 ) N ;
   - FILLER_125 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2584000 4990035 ) N ;
   - FILLER_124 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2564000 4990035 ) N ;
   - FILLER_123 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2544000 4990035 ) N ;
   - FILLER_126 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 2604000 4990035 ) N ;
   - FILLER_127 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 2614000 4990035 ) N ;
   - FILLER_129 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2620000 4990035 ) N ;
   - FILLER_128 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2619000 4990035 ) N ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[16\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 2621000 4977035 ) N ;
   - FILLER_133 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2741000 4990035 ) N ;
   - FILLER_132 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2721000 4990035 ) N ;
   - FILLER_131 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2701000 4990035 ) N ;
   - FILLER_136 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2801000 4990035 ) N ;
   - FILLER_135 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2781000 4990035 ) N ;
   - FILLER_134 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2761000 4990035 ) N ;
   - FILLER_138 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2841000 4990035 ) N ;
   - FILLER_137 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2821000 4990035 ) N ;
   - FILLER_139 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 2861000 4990035 ) N ;
   - FILLER_140 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 2871000 4990035 ) N ;
   - FILLER_142 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2877000 4990035 ) N ;
   - FILLER_141 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 2876000 4990035 ) N ;
   - user1_vssa_hvclamp_pad\[0\] sky130_ef_io__vssa_hvc_clamped_pad
      + PLACED ( 2878000 4990035 ) N ;
   - FILLER_144 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2953000 4990035 ) N ;
   - FILLER_148 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3033000 4990035 ) N ;
   - FILLER_147 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3013000 4990035 ) N ;
   - FILLER_146 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2993000 4990035 ) N ;
   - FILLER_145 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 2973000 4990035 ) N ;
   - FILLER_151 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3093000 4990035 ) N ;
   - FILLER_150 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3073000 4990035 ) N ;
   - FILLER_149 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3053000 4990035 ) N ;
   - FILLER_152 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 3113000 4990035 ) N ;
   - FILLER_153 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3123000 4990035 ) N ;
   - FILLER_155 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3129000 4990035 ) N ;
   - FILLER_154 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3128000 4990035 ) N ;
   - mprj_pads.area1_io_pad\[15\] sky130_ef_io__gpiov2_pad_wrapped
      + PLACED ( 3130000 4977035 ) N ;
   - FILLER_157 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3210000 4990035 ) N ;
   - FILLER_158 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3230000 4990035 ) N ;
   - FILLER_159 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3250000 4990035 ) N ;
   - FILLER_160 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3270000 4990035 ) N ;
   - FILLER_161 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3290000 4990035 ) N ;
   - FILLER_162 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3310000 4990035 ) N ;
   - FILLER_163 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3330000 4990035 ) N ;
   - FILLER_164 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3350000 4990035 ) N ;
   - FILLER_165 sky130_ef_io__com_bus_slice_10um
      + PLACED ( 3370000 4990035 ) N ;
   - FILLER_808 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4938000 ) E ;
   - FILLER_807 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4918000 ) E ;
   - FILLER_806 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4898000 ) E ;
   - FILLER_805 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4878000 ) E ;
   - FILLER_804 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4858000 ) E ;
   - FILLER_809 sky130_ef_io__com_bus_slice_20um
      + PLACED ( 3390035 4958000 ) E ;
   - FILLER_810 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3390035 4978000 ) E ;
   - FILLER_811 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3390035 4983000 ) E ;
   - user1_corner sky130_ef_io__corner_pad
      + PLACED ( 3388000 4984000 ) N ;
   - FILLER_166 sky130_ef_io__com_bus_slice_5um
      + PLACED ( 3380000 4990035 ) N ;
   - FILLER_169 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3387000 4990035 ) N ;
   - FILLER_168 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3386000 4990035 ) N ;
   - FILLER_167 sky130_ef_io__com_bus_slice_1um
      + PLACED ( 3385000 4990035 ) N ;
END COMPONENTS

PINS 661 ;
   - clock + NET clock
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 969550 64215 ) N ;
   - clock_core + NET clock_core
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 936775 209765 ) N ;
   - por + NET por
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 970355 209765 ) N ;
   - flash_clk + NET flash_clk
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 1786550 64215 ) N ;
   - flash_clk_core + NET flash_clk_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1808975 209765 ) N ;
   - flash_clk_oeb_core + NET flash_clk_oeb_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1824615 209765 ) N ;
   - flash_csb + NET flash_csb
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 1512550 64215 ) N ;
   - flash_csb_core + NET flash_csb_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1534975 209765 ) N ;
   - flash_csb_oeb_core + NET flash_csb_oeb_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1550615 209765 ) N ;
   - flash_io0 + NET flash_io0
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 2060550 64215 ) N ;
   - flash_io0_di_core + NET flash_io0_di_core
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2027775 209765 ) N ;
   - flash_io0_do_core + NET flash_io0_do_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2082975 209765 ) N ;
   - flash_io0_ieb_core + NET flash_io0_ieb_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2061355 209765 ) N ;
   - flash_io0_oeb_core + NET flash_io0_oeb_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2098615 209765 ) N ;
   - flash_io1 + NET flash_io1
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 2334550 64215 ) N ;
   - flash_io1_di_core + NET flash_io1_di_core
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2301775 209765 ) N ;
   - flash_io1_do_core + NET flash_io1_do_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2356975 209765 ) N ;
   - flash_io1_ieb_core + NET flash_io1_ieb_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2335355 209765 ) N ;
   - flash_io1_oeb_core + NET flash_io1_oeb_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2372615 209765 ) N ;
   - gpio + NET gpio
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 2608550 64215 ) N ;
   - gpio_in_core + NET gpio_in_core
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2575775 209765 ) N ;
   - gpio_inenb_core + NET gpio_inenb_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2609355 209765 ) N ;
   - gpio_mode0_core + NET gpio_mode0_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2603375 209765 ) N ;
   - gpio_mode1_core + NET gpio_mode1_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2624995 209765 ) N ;
   - gpio_out_core + NET gpio_out_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2630975 209765 ) N ;
   - gpio_outenb_core + NET gpio_outenb_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2646615 209765 ) N ;
   - vccd_pad + NET vccd_pad
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -33630 -27200 ) ( 33630 27200 )        + PLACED ( 64465 377470 ) N ;
   - vdda_pad + NET vdda_pad
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -30420 -30410 ) ( 30420 30410 )        + PLACED ( 3151530 64465 ) N ;
   - vddio_pad + NET vddio_pad
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -30410 -30420 ) ( 30410 30420 )        + PLACED ( 64465 588470 ) N ;
   - vddio_pad2 + NET vddio_pad2
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -30410 -30420 ) ( 30410 30420 )        + PLACED ( 64465 4386470 ) N ;
   - vssa_pad + NET vssa_pad
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -30420 -30410 ) ( 30420 30410 )        + PLACED ( 431530 64465 ) N ;
   - vssd_pad + NET vssd_pad
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -27200 -33630 ) ( 27200 33630 )        + PLACED ( 1243530 64465 ) N ;
   - vssio_pad + NET vssio_pad
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -30420 -30410 ) ( 30420 30410 )        + PLACED ( 2882530 64465 ) N ;
   - vssio_pad2 + NET vssio_pad2
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -30420 -30410 ) ( 30420 30410 )        + PLACED ( 1704470 5123530 ) N ;
   - mprj_io[0] + NET mprj_io[0]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 537550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[0] + NET mprj_io_analog_en[0]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 529155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[0] + NET mprj_io_analog_pol[0]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 535595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[0] + NET mprj_io_analog_sel[0]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 550775 ) N ;
   - mprj_io_dm[0] + NET mprj_io_dm[0]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 532375 ) N ;
   - mprj_io_dm[1] + NET mprj_io_dm[1]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 523175 ) N ;
   - mprj_io_dm[2] + NET mprj_io_dm[2]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 553995 ) N ;
   - mprj_io_holdover[0] + NET mprj_io_holdover[0]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 557215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[0] + NET mprj_io_ib_mode_sel[0]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 572395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[0] + NET mprj_io_inp_dis[0]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 538355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[0] + NET mprj_io_oeb[0]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 575615 ) N ;
   - mprj_io_out[0] + NET mprj_io_out[0]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 559975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[0] + NET mprj_io_slow_sel[0]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 513975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[0] + NET mprj_io_vtrip_sel[0]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 569175 ) N ;
   - mprj_io_in[0] + NET mprj_io_in[0]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 504775 ) N ;
   - mprj_analog_io[3] + NET mprj_analog_io[3]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3433195 ) N ;
   - mprj_io[10] + NET mprj_io[10]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 3453550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[10] + NET mprj_io_analog_en[10]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3445155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[10] + NET mprj_io_analog_pol[10]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3451595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[10] + NET mprj_io_analog_sel[10]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3466775 ) N ;
   - mprj_io_dm[30] + NET mprj_io_dm[30]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3448375 ) N ;
   - mprj_io_dm[31] + NET mprj_io_dm[31]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3439175 ) N ;
   - mprj_io_dm[32] + NET mprj_io_dm[32]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3469995 ) N ;
   - mprj_io_holdover[10] + NET mprj_io_holdover[10]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3473215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[10] + NET mprj_io_ib_mode_sel[10]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3488395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[10] + NET mprj_io_inp_dis[10]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3454355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[10] + NET mprj_io_oeb[10]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3491615 ) N ;
   - mprj_io_out[10] + NET mprj_io_out[10]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3475975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[10] + NET mprj_io_slow_sel[10]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3429975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[10] + NET mprj_io_vtrip_sel[10]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3485175 ) N ;
   - mprj_io_in[10] + NET mprj_io_in[10]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3420775 ) N ;
   - mprj_analog_io[4] + NET mprj_analog_io[4]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3658195 ) N ;
   - mprj_io[11] + NET mprj_io[11]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 3678550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[11] + NET mprj_io_analog_en[11]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3670155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[11] + NET mprj_io_analog_pol[11]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3676595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[11] + NET mprj_io_analog_sel[11]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3691775 ) N ;
   - mprj_io_dm[33] + NET mprj_io_dm[33]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3673375 ) N ;
   - mprj_io_dm[34] + NET mprj_io_dm[34]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3664175 ) N ;
   - mprj_io_dm[35] + NET mprj_io_dm[35]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3694995 ) N ;
   - mprj_io_holdover[11] + NET mprj_io_holdover[11]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3698215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[11] + NET mprj_io_ib_mode_sel[11]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3713395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[11] + NET mprj_io_inp_dis[11]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3679355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[11] + NET mprj_io_oeb[11]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3716615 ) N ;
   - mprj_io_out[11] + NET mprj_io_out[11]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3700975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[11] + NET mprj_io_slow_sel[11]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3654975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[11] + NET mprj_io_vtrip_sel[11]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3710175 ) N ;
   - mprj_io_in[11] + NET mprj_io_in[11]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3645775 ) N ;
   - mprj_analog_io[5] + NET mprj_analog_io[5]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3883195 ) N ;
   - mprj_io[12] + NET mprj_io[12]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 3903550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[12] + NET mprj_io_analog_en[12]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3895155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[12] + NET mprj_io_analog_pol[12]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3901595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[12] + NET mprj_io_analog_sel[12]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3916775 ) N ;
   - mprj_io_dm[36] + NET mprj_io_dm[36]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3898375 ) N ;
   - mprj_io_dm[37] + NET mprj_io_dm[37]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3889175 ) N ;
   - mprj_io_dm[38] + NET mprj_io_dm[38]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3919995 ) N ;
   - mprj_io_holdover[12] + NET mprj_io_holdover[12]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3923215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[12] + NET mprj_io_ib_mode_sel[12]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3938395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[12] + NET mprj_io_inp_dis[12]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3904355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[12] + NET mprj_io_oeb[12]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3941615 ) N ;
   - mprj_io_out[12] + NET mprj_io_out[12]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3925975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[12] + NET mprj_io_slow_sel[12]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3879975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[12] + NET mprj_io_vtrip_sel[12]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3935175 ) N ;
   - mprj_io_in[12] + NET mprj_io_in[12]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3870775 ) N ;
   - mprj_analog_io[6] + NET mprj_analog_io[6]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4329195 ) N ;
   - mprj_io[13] + NET mprj_io[13]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 4349550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[13] + NET mprj_io_analog_en[13]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4341155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[13] + NET mprj_io_analog_pol[13]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4347595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[13] + NET mprj_io_analog_sel[13]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4362775 ) N ;
   - mprj_io_dm[39] + NET mprj_io_dm[39]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4344375 ) N ;
   - mprj_io_dm[40] + NET mprj_io_dm[40]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4335175 ) N ;
   - mprj_io_dm[41] + NET mprj_io_dm[41]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4365995 ) N ;
   - mprj_io_holdover[13] + NET mprj_io_holdover[13]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4369215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[13] + NET mprj_io_ib_mode_sel[13]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4384395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[13] + NET mprj_io_inp_dis[13]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4350355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[13] + NET mprj_io_oeb[13]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4387615 ) N ;
   - mprj_io_out[13] + NET mprj_io_out[13]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4371975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[13] + NET mprj_io_slow_sel[13]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4325975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[13] + NET mprj_io_vtrip_sel[13]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4381175 ) N ;
   - mprj_io_in[13] + NET mprj_io_in[13]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4316775 ) N ;
   - mprj_analog_io[7] + NET mprj_analog_io[7]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4775195 ) N ;
   - mprj_io[14] + NET mprj_io[14]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 4795550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[14] + NET mprj_io_analog_en[14]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4787155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[14] + NET mprj_io_analog_pol[14]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4793595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[14] + NET mprj_io_analog_sel[14]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4808775 ) N ;
   - mprj_io_dm[42] + NET mprj_io_dm[42]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4790375 ) N ;
   - mprj_io_dm[43] + NET mprj_io_dm[43]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4781175 ) N ;
   - mprj_io_dm[44] + NET mprj_io_dm[44]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4811995 ) N ;
   - mprj_io_holdover[14] + NET mprj_io_holdover[14]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4815215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[14] + NET mprj_io_ib_mode_sel[14]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4830395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[14] + NET mprj_io_inp_dis[14]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4796355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[14] + NET mprj_io_oeb[14]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4833615 ) N ;
   - mprj_io_out[14] + NET mprj_io_out[14]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4817975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[14] + NET mprj_io_slow_sel[14]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4771975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[14] + NET mprj_io_vtrip_sel[14]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4827175 ) N ;
   - mprj_io_in[14] + NET mprj_io_in[14]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 4762775 ) N ;
   - mprj_analog_io[8] + NET mprj_analog_io[8]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3192805 4978235 ) N ;
   - mprj_io[15] + NET mprj_io[15]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 3172450 5123785 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[15] + NET mprj_io_analog_en[15]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3180845 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[15] + NET mprj_io_analog_pol[15]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3174405 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[15] + NET mprj_io_analog_sel[15]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3159225 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[45] + NET mprj_io_dm[45]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3177625 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[46] + NET mprj_io_dm[46]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3186825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[47] + NET mprj_io_dm[47]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3156005 4978235 ) N ;
   - mprj_io_holdover[15] + NET mprj_io_holdover[15]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3152785 4978235 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[15] + NET mprj_io_ib_mode_sel[15]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3137605 4978235 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[15] + NET mprj_io_inp_dis[15]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3171645 4978235 ) N ;
   - mprj_io_oeb[15] + NET mprj_io_oeb[15]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3134385 4978235 ) N ;
   - mprj_io_out[15] + NET mprj_io_out[15]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3150025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[15] + NET mprj_io_slow_sel[15]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3196025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[15] + NET mprj_io_vtrip_sel[15]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3140825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_in[15] + NET mprj_io_in[15]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 3205225 4978235 ) N ;
   - mprj_analog_io[9] + NET mprj_analog_io[9]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2683805 4978235 ) N ;
   - mprj_io[16] + NET mprj_io[16]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 2663450 5123785 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[16] + NET mprj_io_analog_en[16]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2671845 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[16] + NET mprj_io_analog_pol[16]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2665405 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[16] + NET mprj_io_analog_sel[16]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2650225 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[48] + NET mprj_io_dm[48]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2668625 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[49] + NET mprj_io_dm[49]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2677825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[50] + NET mprj_io_dm[50]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2647005 4978235 ) N ;
   - mprj_io_holdover[16] + NET mprj_io_holdover[16]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2643785 4978235 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[16] + NET mprj_io_ib_mode_sel[16]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2628605 4978235 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[16] + NET mprj_io_inp_dis[16]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2662645 4978235 ) N ;
   - mprj_io_oeb[16] + NET mprj_io_oeb[16]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2625385 4978235 ) N ;
   - mprj_io_out[16] + NET mprj_io_out[16]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2641025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[16] + NET mprj_io_slow_sel[16]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2687025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[16] + NET mprj_io_vtrip_sel[16]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2631825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_in[16] + NET mprj_io_in[16]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2696225 4978235 ) N ;
   - mprj_analog_io[10] + NET mprj_analog_io[10]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2426805 4978235 ) N ;
   - mprj_io[17] + NET mprj_io[17]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 2406450 5123785 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[17] + NET mprj_io_analog_en[17]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2414845 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[17] + NET mprj_io_analog_pol[17]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2408405 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[17] + NET mprj_io_analog_sel[17]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2393225 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[51] + NET mprj_io_dm[51]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2411625 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[52] + NET mprj_io_dm[52]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2420825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[53] + NET mprj_io_dm[53]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2390005 4978235 ) N ;
   - mprj_io_holdover[17] + NET mprj_io_holdover[17]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2386785 4978235 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[17] + NET mprj_io_ib_mode_sel[17]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2371605 4978235 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[17] + NET mprj_io_inp_dis[17]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2405645 4978235 ) N ;
   - mprj_io_oeb[17] + NET mprj_io_oeb[17]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2368385 4978235 ) N ;
   - mprj_io_out[17] + NET mprj_io_out[17]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2384025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[17] + NET mprj_io_slow_sel[17]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2430025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[17] + NET mprj_io_vtrip_sel[17]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2374825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_in[17] + NET mprj_io_in[17]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 2439225 4978235 ) N ;
   - mprj_analog_io[11] + NET mprj_analog_io[11]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1981805 4978235 ) N ;
   - mprj_io[18] + NET mprj_io[18]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 1961450 5123785 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[18] + NET mprj_io_analog_en[18]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1969845 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[18] + NET mprj_io_analog_pol[18]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1963405 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[18] + NET mprj_io_analog_sel[18]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1948225 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[54] + NET mprj_io_dm[54]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1966625 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[55] + NET mprj_io_dm[55]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1975825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[56] + NET mprj_io_dm[56]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1945005 4978235 ) N ;
   - mprj_io_holdover[18] + NET mprj_io_holdover[18]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1941785 4978235 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[18] + NET mprj_io_ib_mode_sel[18]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1926605 4978235 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[18] + NET mprj_io_inp_dis[18]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1960645 4978235 ) N ;
   - mprj_io_oeb[18] + NET mprj_io_oeb[18]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1923385 4978235 ) N ;
   - mprj_io_out[18] + NET mprj_io_out[18]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1939025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[18] + NET mprj_io_slow_sel[18]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1985025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[18] + NET mprj_io_vtrip_sel[18]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1929825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_in[18] + NET mprj_io_in[18]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1994225 4978235 ) N ;
   - mprj_io[1] + NET mprj_io[1]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 763550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[1] + NET mprj_io_analog_en[1]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 755155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[1] + NET mprj_io_analog_pol[1]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 761595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[1] + NET mprj_io_analog_sel[1]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 776775 ) N ;
   - mprj_io_dm[3] + NET mprj_io_dm[3]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 758375 ) N ;
   - mprj_io_dm[4] + NET mprj_io_dm[4]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 749175 ) N ;
   - mprj_io_dm[5] + NET mprj_io_dm[5]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 779995 ) N ;
   - mprj_io_holdover[1] + NET mprj_io_holdover[1]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 783215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[1] + NET mprj_io_ib_mode_sel[1]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 798395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[1] + NET mprj_io_inp_dis[1]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 764355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[1] + NET mprj_io_oeb[1]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 801615 ) N ;
   - mprj_io_out[1] + NET mprj_io_out[1]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 785975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[1] + NET mprj_io_slow_sel[1]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 739975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[1] + NET mprj_io_vtrip_sel[1]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 795175 ) N ;
   - mprj_io_in[1] + NET mprj_io_in[1]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 730775 ) N ;
   - mprj_io[2] + NET mprj_io[2]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 988550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[2] + NET mprj_io_analog_en[2]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 980155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[2] + NET mprj_io_analog_pol[2]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 986595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[2] + NET mprj_io_analog_sel[2]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1001775 ) N ;
   - mprj_io_dm[6] + NET mprj_io_dm[6]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 983375 ) N ;
   - mprj_io_dm[7] + NET mprj_io_dm[7]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 974175 ) N ;
   - mprj_io_dm[8] + NET mprj_io_dm[8]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1004995 ) N ;
   - mprj_io_holdover[2] + NET mprj_io_holdover[2]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1008215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[2] + NET mprj_io_ib_mode_sel[2]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1023395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[2] + NET mprj_io_inp_dis[2]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 989355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[2] + NET mprj_io_oeb[2]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1026615 ) N ;
   - mprj_io_out[2] + NET mprj_io_out[2]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1010975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[2] + NET mprj_io_slow_sel[2]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 964975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[2] + NET mprj_io_vtrip_sel[2]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1020175 ) N ;
   - mprj_io_in[2] + NET mprj_io_in[2]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 955775 ) N ;
   - mprj_io[3] + NET mprj_io[3]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 1214550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[3] + NET mprj_io_analog_en[3]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1206155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[3] + NET mprj_io_analog_pol[3]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1212595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[3] + NET mprj_io_analog_sel[3]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1227775 ) N ;
   - mprj_io_dm[10] + NET mprj_io_dm[10]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1200175 ) N ;
   - mprj_io_dm[11] + NET mprj_io_dm[11]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1230995 ) N ;
   - mprj_io_dm[9] + NET mprj_io_dm[9]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1209375 ) N ;
   - mprj_io_holdover[3] + NET mprj_io_holdover[3]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1234215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[3] + NET mprj_io_ib_mode_sel[3]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1249395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[3] + NET mprj_io_inp_dis[3]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1215355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[3] + NET mprj_io_oeb[3]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1252615 ) N ;
   - mprj_io_out[3] + NET mprj_io_out[3]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1236975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[3] + NET mprj_io_slow_sel[3]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1190975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[3] + NET mprj_io_vtrip_sel[3]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1246175 ) N ;
   - mprj_io_in[3] + NET mprj_io_in[3]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1181775 ) N ;
   - mprj_io[4] + NET mprj_io[4]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 1439550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[4] + NET mprj_io_analog_en[4]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1431155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[4] + NET mprj_io_analog_pol[4]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1437595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[4] + NET mprj_io_analog_sel[4]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1452775 ) N ;
   - mprj_io_dm[12] + NET mprj_io_dm[12]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1434375 ) N ;
   - mprj_io_dm[13] + NET mprj_io_dm[13]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1425175 ) N ;
   - mprj_io_dm[14] + NET mprj_io_dm[14]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1455995 ) N ;
   - mprj_io_holdover[4] + NET mprj_io_holdover[4]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1459215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[4] + NET mprj_io_ib_mode_sel[4]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1474395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[4] + NET mprj_io_inp_dis[4]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1440355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[4] + NET mprj_io_oeb[4]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1477615 ) N ;
   - mprj_io_out[4] + NET mprj_io_out[4]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1461975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[4] + NET mprj_io_slow_sel[4]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1415975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[4] + NET mprj_io_vtrip_sel[4]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1471175 ) N ;
   - mprj_io_in[4] + NET mprj_io_in[4]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1406775 ) N ;
   - mprj_io[5] + NET mprj_io[5]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 1664550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[5] + NET mprj_io_analog_en[5]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1656155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[5] + NET mprj_io_analog_pol[5]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1662595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[5] + NET mprj_io_analog_sel[5]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1677775 ) N ;
   - mprj_io_dm[15] + NET mprj_io_dm[15]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1659375 ) N ;
   - mprj_io_dm[16] + NET mprj_io_dm[16]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1650175 ) N ;
   - mprj_io_dm[17] + NET mprj_io_dm[17]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1680995 ) N ;
   - mprj_io_holdover[5] + NET mprj_io_holdover[5]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1684215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[5] + NET mprj_io_ib_mode_sel[5]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1699395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[5] + NET mprj_io_inp_dis[5]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1665355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[5] + NET mprj_io_oeb[5]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1702615 ) N ;
   - mprj_io_out[5] + NET mprj_io_out[5]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1686975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[5] + NET mprj_io_slow_sel[5]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1640975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[5] + NET mprj_io_vtrip_sel[5]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1696175 ) N ;
   - mprj_io_in[5] + NET mprj_io_in[5]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1631775 ) N ;
   - mprj_io[6] + NET mprj_io[6]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 1890550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[6] + NET mprj_io_analog_en[6]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1882155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[6] + NET mprj_io_analog_pol[6]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1888595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[6] + NET mprj_io_analog_sel[6]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1903775 ) N ;
   - mprj_io_dm[18] + NET mprj_io_dm[18]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1885375 ) N ;
   - mprj_io_dm[19] + NET mprj_io_dm[19]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1876175 ) N ;
   - mprj_io_dm[20] + NET mprj_io_dm[20]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1906995 ) N ;
   - mprj_io_holdover[6] + NET mprj_io_holdover[6]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1910215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[6] + NET mprj_io_ib_mode_sel[6]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1925395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[6] + NET mprj_io_inp_dis[6]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1891355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[6] + NET mprj_io_oeb[6]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1928615 ) N ;
   - mprj_io_out[6] + NET mprj_io_out[6]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1912975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[6] + NET mprj_io_slow_sel[6]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1866975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[6] + NET mprj_io_vtrip_sel[6]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1922175 ) N ;
   - mprj_io_in[6] + NET mprj_io_in[6]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 1857775 ) N ;
   - mprj_analog_io[0] + NET mprj_analog_io[0]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2756195 ) N ;
   - mprj_io[7] + NET mprj_io[7]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 2776550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[7] + NET mprj_io_analog_en[7]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2768155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[7] + NET mprj_io_analog_pol[7]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2774595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[7] + NET mprj_io_analog_sel[7]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2789775 ) N ;
   - mprj_io_dm[21] + NET mprj_io_dm[21]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2771375 ) N ;
   - mprj_io_dm[22] + NET mprj_io_dm[22]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2762175 ) N ;
   - mprj_io_dm[23] + NET mprj_io_dm[23]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2792995 ) N ;
   - mprj_io_holdover[7] + NET mprj_io_holdover[7]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2796215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[7] + NET mprj_io_ib_mode_sel[7]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2811395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[7] + NET mprj_io_inp_dis[7]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2777355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[7] + NET mprj_io_oeb[7]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2814615 ) N ;
   - mprj_io_out[7] + NET mprj_io_out[7]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2798975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[7] + NET mprj_io_slow_sel[7]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2752975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[7] + NET mprj_io_vtrip_sel[7]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2808175 ) N ;
   - mprj_io_in[7] + NET mprj_io_in[7]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2743775 ) N ;
   - mprj_analog_io[1] + NET mprj_analog_io[1]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2982195 ) N ;
   - mprj_io[8] + NET mprj_io[8]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 3002550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[8] + NET mprj_io_analog_en[8]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2994155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[8] + NET mprj_io_analog_pol[8]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3000595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[8] + NET mprj_io_analog_sel[8]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3015775 ) N ;
   - mprj_io_dm[24] + NET mprj_io_dm[24]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2997375 ) N ;
   - mprj_io_dm[25] + NET mprj_io_dm[25]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2988175 ) N ;
   - mprj_io_dm[26] + NET mprj_io_dm[26]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3018995 ) N ;
   - mprj_io_holdover[8] + NET mprj_io_holdover[8]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3022215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[8] + NET mprj_io_ib_mode_sel[8]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3037395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[8] + NET mprj_io_inp_dis[8]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3003355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[8] + NET mprj_io_oeb[8]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3040615 ) N ;
   - mprj_io_out[8] + NET mprj_io_out[8]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3024975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[8] + NET mprj_io_slow_sel[8]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2978975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[8] + NET mprj_io_vtrip_sel[8]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3034175 ) N ;
   - mprj_io_in[8] + NET mprj_io_in[8]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 2969775 ) N ;
   - mprj_analog_io[2] + NET mprj_analog_io[2]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3207195 ) N ;
   - mprj_io[9] + NET mprj_io[9]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 3523785 3227550 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[9] + NET mprj_io_analog_en[9]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3219155 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[9] + NET mprj_io_analog_pol[9]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3225595 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[9] + NET mprj_io_analog_sel[9]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3240775 ) N ;
   - mprj_io_dm[27] + NET mprj_io_dm[27]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3222375 ) N ;
   - mprj_io_dm[28] + NET mprj_io_dm[28]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3213175 ) N ;
   - mprj_io_dm[29] + NET mprj_io_dm[29]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3243995 ) N ;
   - mprj_io_holdover[9] + NET mprj_io_holdover[9]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3247215 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[9] + NET mprj_io_ib_mode_sel[9]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3262395 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[9] + NET mprj_io_inp_dis[9]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3228355 ) N ;
   - mprj_io_oeb[9] + NET mprj_io_oeb[9]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3265615 ) N ;
   - mprj_io_out[9] + NET mprj_io_out[9]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3249975 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[9] + NET mprj_io_slow_sel[9]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3203975 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[9] + NET mprj_io_vtrip_sel[9]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3259175 ) N ;
   - mprj_io_in[9] + NET mprj_io_in[9]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 3378235 3194775 ) N ;
   - mprj_analog_io[12] + NET mprj_analog_io[12]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1472805 4978235 ) N ;
   - mprj_io[19] + NET mprj_io[19]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 1452450 5123785 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[19] + NET mprj_io_analog_en[19]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1460845 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[19] + NET mprj_io_analog_pol[19]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1454405 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[19] + NET mprj_io_analog_sel[19]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1439225 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[57] + NET mprj_io_dm[57]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1457625 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[58] + NET mprj_io_dm[58]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1466825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[59] + NET mprj_io_dm[59]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1436005 4978235 ) N ;
   - mprj_io_holdover[19] + NET mprj_io_holdover[19]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1432785 4978235 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[19] + NET mprj_io_ib_mode_sel[19]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1417605 4978235 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[19] + NET mprj_io_inp_dis[19]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1451645 4978235 ) N ;
   - mprj_io_oeb[19] + NET mprj_io_oeb[19]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1414385 4978235 ) N ;
   - mprj_io_out[19] + NET mprj_io_out[19]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1430025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[19] + NET mprj_io_slow_sel[19]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1476025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[19] + NET mprj_io_vtrip_sel[19]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1420825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_in[19] + NET mprj_io_in[19]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1485225 4978235 ) N ;
   - mprj_analog_io[22] + NET mprj_analog_io[22]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3120805 ) N ;
   - mprj_io[29] + NET mprj_io[29]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 64215 3100450 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[29] + NET mprj_io_analog_en[29]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3108845 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[29] + NET mprj_io_analog_pol[29]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3102405 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[29] + NET mprj_io_analog_sel[29]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3087225 ) N ;
   - mprj_io_dm[87] + NET mprj_io_dm[87]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3105625 ) N ;
   - mprj_io_dm[88] + NET mprj_io_dm[88]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3114825 ) N ;
   - mprj_io_dm[89] + NET mprj_io_dm[89]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3084005 ) N ;
   - mprj_io_holdover[29] + NET mprj_io_holdover[29]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3080785 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[29] + NET mprj_io_ib_mode_sel[29]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3065605 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[29] + NET mprj_io_inp_dis[29]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3099645 ) N ;
   - mprj_io_oeb[29] + NET mprj_io_oeb[29]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3062385 ) N ;
   - mprj_io_out[29] + NET mprj_io_out[29]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3078025 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[29] + NET mprj_io_slow_sel[29]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3124025 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[29] + NET mprj_io_vtrip_sel[29]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3068825 ) N ;
   - mprj_io_in[29] + NET mprj_io_in[29]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3133225 ) N ;
   - mprj_analog_io[23] + NET mprj_analog_io[23]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2904805 ) N ;
   - mprj_io[30] + NET mprj_io[30]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 64215 2884450 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[30] + NET mprj_io_analog_en[30]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2892845 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[30] + NET mprj_io_analog_pol[30]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2886405 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[30] + NET mprj_io_analog_sel[30]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2871225 ) N ;
   - mprj_io_dm[90] + NET mprj_io_dm[90]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2889625 ) N ;
   - mprj_io_dm[91] + NET mprj_io_dm[91]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2898825 ) N ;
   - mprj_io_dm[92] + NET mprj_io_dm[92]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2868005 ) N ;
   - mprj_io_holdover[30] + NET mprj_io_holdover[30]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2864785 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[30] + NET mprj_io_ib_mode_sel[30]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2849605 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[30] + NET mprj_io_inp_dis[30]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2883645 ) N ;
   - mprj_io_oeb[30] + NET mprj_io_oeb[30]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2846385 ) N ;
   - mprj_io_out[30] + NET mprj_io_out[30]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2862025 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[30] + NET mprj_io_slow_sel[30]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2908025 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[30] + NET mprj_io_vtrip_sel[30]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2852825 ) N ;
   - mprj_io_in[30] + NET mprj_io_in[30]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2917225 ) N ;
   - mprj_analog_io[24] + NET mprj_analog_io[24]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2688805 ) N ;
   - mprj_io[31] + NET mprj_io[31]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 64215 2668450 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[31] + NET mprj_io_analog_en[31]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2676845 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[31] + NET mprj_io_analog_pol[31]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2670405 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[31] + NET mprj_io_analog_sel[31]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2655225 ) N ;
   - mprj_io_dm[93] + NET mprj_io_dm[93]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2673625 ) N ;
   - mprj_io_dm[94] + NET mprj_io_dm[94]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2682825 ) N ;
   - mprj_io_dm[95] + NET mprj_io_dm[95]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2652005 ) N ;
   - mprj_io_holdover[31] + NET mprj_io_holdover[31]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2648785 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[31] + NET mprj_io_ib_mode_sel[31]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2633605 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[31] + NET mprj_io_inp_dis[31]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2667645 ) N ;
   - mprj_io_oeb[31] + NET mprj_io_oeb[31]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2630385 ) N ;
   - mprj_io_out[31] + NET mprj_io_out[31]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2646025 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[31] + NET mprj_io_slow_sel[31]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2692025 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[31] + NET mprj_io_vtrip_sel[31]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2636825 ) N ;
   - mprj_io_in[31] + NET mprj_io_in[31]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2701225 ) N ;
   - mprj_analog_io[25] + NET mprj_analog_io[25]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2050805 ) N ;
   - mprj_io[32] + NET mprj_io[32]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 64215 2030450 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[32] + NET mprj_io_analog_en[32]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2038845 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[32] + NET mprj_io_analog_pol[32]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2032405 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[32] + NET mprj_io_analog_sel[32]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2017225 ) N ;
   - mprj_io_dm[96] + NET mprj_io_dm[96]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2035625 ) N ;
   - mprj_io_dm[97] + NET mprj_io_dm[97]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2044825 ) N ;
   - mprj_io_dm[98] + NET mprj_io_dm[98]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2014005 ) N ;
   - mprj_io_holdover[32] + NET mprj_io_holdover[32]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2010785 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[32] + NET mprj_io_ib_mode_sel[32]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1995605 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[32] + NET mprj_io_inp_dis[32]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2029645 ) N ;
   - mprj_io_oeb[32] + NET mprj_io_oeb[32]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1992385 ) N ;
   - mprj_io_out[32] + NET mprj_io_out[32]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2008025 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[32] + NET mprj_io_slow_sel[32]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2054025 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[32] + NET mprj_io_vtrip_sel[32]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1998825 ) N ;
   - mprj_io_in[32] + NET mprj_io_in[32]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 2063225 ) N ;
   - mprj_analog_io[26] + NET mprj_analog_io[26]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1834805 ) N ;
   - mprj_io[33] + NET mprj_io[33]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 64215 1814450 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[33] + NET mprj_io_analog_en[33]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1822845 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[33] + NET mprj_io_analog_pol[33]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1816405 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[33] + NET mprj_io_analog_sel[33]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1801225 ) N ;
   - mprj_io_dm[100] + NET mprj_io_dm[100]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1828825 ) N ;
   - mprj_io_dm[101] + NET mprj_io_dm[101]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1798005 ) N ;
   - mprj_io_dm[99] + NET mprj_io_dm[99]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1819625 ) N ;
   - mprj_io_holdover[33] + NET mprj_io_holdover[33]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1794785 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[33] + NET mprj_io_ib_mode_sel[33]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1779605 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[33] + NET mprj_io_inp_dis[33]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1813645 ) N ;
   - mprj_io_oeb[33] + NET mprj_io_oeb[33]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1776385 ) N ;
   - mprj_io_out[33] + NET mprj_io_out[33]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1792025 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[33] + NET mprj_io_slow_sel[33]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1838025 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[33] + NET mprj_io_vtrip_sel[33]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1782825 ) N ;
   - mprj_io_in[33] + NET mprj_io_in[33]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1847225 ) N ;
   - mprj_analog_io[27] + NET mprj_analog_io[27]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1618805 ) N ;
   - mprj_io[34] + NET mprj_io[34]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 64215 1598450 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[34] + NET mprj_io_analog_en[34]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1606845 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[34] + NET mprj_io_analog_pol[34]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1600405 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[34] + NET mprj_io_analog_sel[34]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1585225 ) N ;
   - mprj_io_dm[102] + NET mprj_io_dm[102]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1603625 ) N ;
   - mprj_io_dm[103] + NET mprj_io_dm[103]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1612825 ) N ;
   - mprj_io_dm[104] + NET mprj_io_dm[104]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1582005 ) N ;
   - mprj_io_holdover[34] + NET mprj_io_holdover[34]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1578785 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[34] + NET mprj_io_ib_mode_sel[34]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1563605 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[34] + NET mprj_io_inp_dis[34]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1597645 ) N ;
   - mprj_io_oeb[34] + NET mprj_io_oeb[34]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1560385 ) N ;
   - mprj_io_out[34] + NET mprj_io_out[34]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1576025 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[34] + NET mprj_io_slow_sel[34]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1622025 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[34] + NET mprj_io_vtrip_sel[34]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1566825 ) N ;
   - mprj_io_in[34] + NET mprj_io_in[34]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1631225 ) N ;
   - mprj_analog_io[28] + NET mprj_analog_io[28]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1402805 ) N ;
   - mprj_io[35] + NET mprj_io[35]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 64215 1382450 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[35] + NET mprj_io_analog_en[35]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1390845 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[35] + NET mprj_io_analog_pol[35]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1384405 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[35] + NET mprj_io_analog_sel[35]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1369225 ) N ;
   - mprj_io_dm[105] + NET mprj_io_dm[105]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1387625 ) N ;
   - mprj_io_dm[106] + NET mprj_io_dm[106]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1396825 ) N ;
   - mprj_io_dm[107] + NET mprj_io_dm[107]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1366005 ) N ;
   - mprj_io_holdover[35] + NET mprj_io_holdover[35]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1362785 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[35] + NET mprj_io_ib_mode_sel[35]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1347605 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[35] + NET mprj_io_inp_dis[35]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1381645 ) N ;
   - mprj_io_oeb[35] + NET mprj_io_oeb[35]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1344385 ) N ;
   - mprj_io_out[35] + NET mprj_io_out[35]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1360025 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[35] + NET mprj_io_slow_sel[35]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1406025 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[35] + NET mprj_io_vtrip_sel[35]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1350825 ) N ;
   - mprj_io_in[35] + NET mprj_io_in[35]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1415225 ) N ;
   - mprj_io[36] + NET mprj_io[36]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 64215 1166450 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[36] + NET mprj_io_analog_en[36]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1174845 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[36] + NET mprj_io_analog_pol[36]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1168405 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[36] + NET mprj_io_analog_sel[36]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1153225 ) N ;
   - mprj_io_dm[108] + NET mprj_io_dm[108]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1171625 ) N ;
   - mprj_io_dm[109] + NET mprj_io_dm[109]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1180825 ) N ;
   - mprj_io_dm[110] + NET mprj_io_dm[110]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1150005 ) N ;
   - mprj_io_holdover[36] + NET mprj_io_holdover[36]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1146785 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[36] + NET mprj_io_ib_mode_sel[36]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1131605 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[36] + NET mprj_io_inp_dis[36]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1165645 ) N ;
   - mprj_io_oeb[36] + NET mprj_io_oeb[36]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1128385 ) N ;
   - mprj_io_out[36] + NET mprj_io_out[36]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1144025 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[36] + NET mprj_io_slow_sel[36]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1190025 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[36] + NET mprj_io_vtrip_sel[36]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1134825 ) N ;
   - mprj_io_in[36] + NET mprj_io_in[36]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 1199225 ) N ;
   - mprj_io[37] + NET mprj_io[37]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 64215 950450 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[37] + NET mprj_io_analog_en[37]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 958845 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[37] + NET mprj_io_analog_pol[37]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 952405 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[37] + NET mprj_io_analog_sel[37]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 937225 ) N ;
   - mprj_io_dm[111] + NET mprj_io_dm[111]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 955625 ) N ;
   - mprj_io_dm[112] + NET mprj_io_dm[112]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 964825 ) N ;
   - mprj_io_dm[113] + NET mprj_io_dm[113]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 934005 ) N ;
   - mprj_io_holdover[37] + NET mprj_io_holdover[37]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 930785 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[37] + NET mprj_io_ib_mode_sel[37]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 915605 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[37] + NET mprj_io_inp_dis[37]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 949645 ) N ;
   - mprj_io_oeb[37] + NET mprj_io_oeb[37]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 912385 ) N ;
   - mprj_io_out[37] + NET mprj_io_out[37]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 928025 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[37] + NET mprj_io_slow_sel[37]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 974025 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[37] + NET mprj_io_vtrip_sel[37]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 918825 ) N ;
   - mprj_io_in[37] + NET mprj_io_in[37]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 983225 ) N ;
   - mprj_analog_io[13] + NET mprj_analog_io[13]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1214805 4978235 ) N ;
   - mprj_io[20] + NET mprj_io[20]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 1194450 5123785 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[20] + NET mprj_io_analog_en[20]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1202845 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[20] + NET mprj_io_analog_pol[20]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1196405 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[20] + NET mprj_io_analog_sel[20]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1181225 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[60] + NET mprj_io_dm[60]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1199625 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[61] + NET mprj_io_dm[61]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1208825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[62] + NET mprj_io_dm[62]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1178005 4978235 ) N ;
   - mprj_io_holdover[20] + NET mprj_io_holdover[20]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1174785 4978235 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[20] + NET mprj_io_ib_mode_sel[20]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1159605 4978235 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[20] + NET mprj_io_inp_dis[20]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1193645 4978235 ) N ;
   - mprj_io_oeb[20] + NET mprj_io_oeb[20]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1156385 4978235 ) N ;
   - mprj_io_out[20] + NET mprj_io_out[20]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1172025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[20] + NET mprj_io_slow_sel[20]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1218025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[20] + NET mprj_io_vtrip_sel[20]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1162825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_in[20] + NET mprj_io_in[20]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1227225 4978235 ) N ;
   - mprj_analog_io[14] + NET mprj_analog_io[14]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 957805 4978235 ) N ;
   - mprj_io[21] + NET mprj_io[21]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 937450 5123785 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[21] + NET mprj_io_analog_en[21]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 945845 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[21] + NET mprj_io_analog_pol[21]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 939405 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[21] + NET mprj_io_analog_sel[21]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 924225 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[63] + NET mprj_io_dm[63]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 942625 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[64] + NET mprj_io_dm[64]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 951825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[65] + NET mprj_io_dm[65]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 921005 4978235 ) N ;
   - mprj_io_holdover[21] + NET mprj_io_holdover[21]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 917785 4978235 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[21] + NET mprj_io_ib_mode_sel[21]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 902605 4978235 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[21] + NET mprj_io_inp_dis[21]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 936645 4978235 ) N ;
   - mprj_io_oeb[21] + NET mprj_io_oeb[21]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 899385 4978235 ) N ;
   - mprj_io_out[21] + NET mprj_io_out[21]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 915025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[21] + NET mprj_io_slow_sel[21]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 961025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[21] + NET mprj_io_vtrip_sel[21]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 905825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_in[21] + NET mprj_io_in[21]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 970225 4978235 ) N ;
   - mprj_analog_io[15] + NET mprj_analog_io[15]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 700805 4978235 ) N ;
   - mprj_io[22] + NET mprj_io[22]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 680450 5123785 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[22] + NET mprj_io_analog_en[22]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 688845 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[22] + NET mprj_io_analog_pol[22]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 682405 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[22] + NET mprj_io_analog_sel[22]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 667225 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[66] + NET mprj_io_dm[66]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 685625 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[67] + NET mprj_io_dm[67]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 694825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[68] + NET mprj_io_dm[68]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 664005 4978235 ) N ;
   - mprj_io_holdover[22] + NET mprj_io_holdover[22]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 660785 4978235 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[22] + NET mprj_io_ib_mode_sel[22]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 645605 4978235 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[22] + NET mprj_io_inp_dis[22]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 679645 4978235 ) N ;
   - mprj_io_oeb[22] + NET mprj_io_oeb[22]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 642385 4978235 ) N ;
   - mprj_io_out[22] + NET mprj_io_out[22]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 658025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[22] + NET mprj_io_slow_sel[22]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 704025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[22] + NET mprj_io_vtrip_sel[22]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 648825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_in[22] + NET mprj_io_in[22]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 713225 4978235 ) N ;
   - mprj_analog_io[16] + NET mprj_analog_io[16]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 443805 4978235 ) N ;
   - mprj_io[23] + NET mprj_io[23]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31350 -31225 ) ( 31350 31225 )        + PLACED ( 423450 5123785 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[23] + NET mprj_io_analog_en[23]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 431845 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[23] + NET mprj_io_analog_pol[23]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 425405 4978235 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[23] + NET mprj_io_analog_sel[23]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 410225 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[69] + NET mprj_io_dm[69]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 428625 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[70] + NET mprj_io_dm[70]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 437825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_dm[71] + NET mprj_io_dm[71]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 407005 4978235 ) N ;
   - mprj_io_holdover[23] + NET mprj_io_holdover[23]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 403785 4978235 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[23] + NET mprj_io_ib_mode_sel[23]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 388605 4978235 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[23] + NET mprj_io_inp_dis[23]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 422645 4978235 ) N ;
   - mprj_io_oeb[23] + NET mprj_io_oeb[23]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 385385 4978235 ) N ;
   - mprj_io_out[23] + NET mprj_io_out[23]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 401025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[23] + NET mprj_io_slow_sel[23]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 447025 4978235 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[23] + NET mprj_io_vtrip_sel[23]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 391825 4978235 ) N ;
   - mprj_io_in[23] + NET mprj_io_in[23]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 456225 4978235 ) N ;
   - mprj_analog_io[17] + NET mprj_analog_io[17]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4833805 ) N ;
   - mprj_io[24] + NET mprj_io[24]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 64215 4813450 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[24] + NET mprj_io_analog_en[24]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4821845 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[24] + NET mprj_io_analog_pol[24]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4815405 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[24] + NET mprj_io_analog_sel[24]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4800225 ) N ;
   - mprj_io_dm[72] + NET mprj_io_dm[72]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4818625 ) N ;
   - mprj_io_dm[73] + NET mprj_io_dm[73]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4827825 ) N ;
   - mprj_io_dm[74] + NET mprj_io_dm[74]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4797005 ) N ;
   - mprj_io_holdover[24] + NET mprj_io_holdover[24]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4793785 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[24] + NET mprj_io_ib_mode_sel[24]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4778605 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[24] + NET mprj_io_inp_dis[24]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4812645 ) N ;
   - mprj_io_oeb[24] + NET mprj_io_oeb[24]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4775385 ) N ;
   - mprj_io_out[24] + NET mprj_io_out[24]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4791025 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[24] + NET mprj_io_slow_sel[24]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4837025 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[24] + NET mprj_io_vtrip_sel[24]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4781825 ) N ;
   - mprj_io_in[24] + NET mprj_io_in[24]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 4846225 ) N ;
   - mprj_analog_io[18] + NET mprj_analog_io[18]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3984805 ) N ;
   - mprj_io[25] + NET mprj_io[25]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 64215 3964450 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[25] + NET mprj_io_analog_en[25]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3972845 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[25] + NET mprj_io_analog_pol[25]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3966405 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[25] + NET mprj_io_analog_sel[25]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3951225 ) N ;
   - mprj_io_dm[75] + NET mprj_io_dm[75]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3969625 ) N ;
   - mprj_io_dm[76] + NET mprj_io_dm[76]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3978825 ) N ;
   - mprj_io_dm[77] + NET mprj_io_dm[77]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3948005 ) N ;
   - mprj_io_holdover[25] + NET mprj_io_holdover[25]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3944785 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[25] + NET mprj_io_ib_mode_sel[25]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3929605 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[25] + NET mprj_io_inp_dis[25]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3963645 ) N ;
   - mprj_io_oeb[25] + NET mprj_io_oeb[25]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3926385 ) N ;
   - mprj_io_out[25] + NET mprj_io_out[25]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3942025 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[25] + NET mprj_io_slow_sel[25]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3988025 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[25] + NET mprj_io_vtrip_sel[25]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3932825 ) N ;
   - mprj_io_in[25] + NET mprj_io_in[25]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3997225 ) N ;
   - mprj_analog_io[19] + NET mprj_analog_io[19]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3768805 ) N ;
   - mprj_io[26] + NET mprj_io[26]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 64215 3748450 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[26] + NET mprj_io_analog_en[26]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3756845 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[26] + NET mprj_io_analog_pol[26]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3750405 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[26] + NET mprj_io_analog_sel[26]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3735225 ) N ;
   - mprj_io_dm[78] + NET mprj_io_dm[78]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3753625 ) N ;
   - mprj_io_dm[79] + NET mprj_io_dm[79]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3762825 ) N ;
   - mprj_io_dm[80] + NET mprj_io_dm[80]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3732005 ) N ;
   - mprj_io_holdover[26] + NET mprj_io_holdover[26]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3728785 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[26] + NET mprj_io_ib_mode_sel[26]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3713605 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[26] + NET mprj_io_inp_dis[26]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3747645 ) N ;
   - mprj_io_oeb[26] + NET mprj_io_oeb[26]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3710385 ) N ;
   - mprj_io_out[26] + NET mprj_io_out[26]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3726025 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[26] + NET mprj_io_slow_sel[26]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3772025 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[26] + NET mprj_io_vtrip_sel[26]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3716825 ) N ;
   - mprj_io_in[26] + NET mprj_io_in[26]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3781225 ) N ;
   - mprj_analog_io[20] + NET mprj_analog_io[20]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3552805 ) N ;
   - mprj_io[27] + NET mprj_io[27]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 64215 3532450 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[27] + NET mprj_io_analog_en[27]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3540845 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[27] + NET mprj_io_analog_pol[27]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3534405 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[27] + NET mprj_io_analog_sel[27]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3519225 ) N ;
   - mprj_io_dm[81] + NET mprj_io_dm[81]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3537625 ) N ;
   - mprj_io_dm[82] + NET mprj_io_dm[82]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3546825 ) N ;
   - mprj_io_dm[83] + NET mprj_io_dm[83]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3516005 ) N ;
   - mprj_io_holdover[27] + NET mprj_io_holdover[27]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3512785 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[27] + NET mprj_io_ib_mode_sel[27]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3497605 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[27] + NET mprj_io_inp_dis[27]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3531645 ) N ;
   - mprj_io_oeb[27] + NET mprj_io_oeb[27]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3494385 ) N ;
   - mprj_io_out[27] + NET mprj_io_out[27]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3510025 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[27] + NET mprj_io_slow_sel[27]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3556025 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[27] + NET mprj_io_vtrip_sel[27]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3500825 ) N ;
   - mprj_io_in[27] + NET mprj_io_in[27]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3565225 ) N ;
   - mprj_analog_io[21] + NET mprj_analog_io[21]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3336805 ) N ;
   - mprj_io[28] + NET mprj_io[28]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -31225 -31350 ) ( 31225 31350 )        + PLACED ( 64215 3316450 ) N ;
   - mprj_io_analog_en[28] + NET mprj_io_analog_en[28]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3324845 ) N ;
   - mprj_io_analog_pol[28] + NET mprj_io_analog_pol[28]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3318405 ) N ;
   - mprj_io_analog_sel[28] + NET mprj_io_analog_sel[28]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3303225 ) N ;
   - mprj_io_dm[84] + NET mprj_io_dm[84]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3321625 ) N ;
   - mprj_io_dm[85] + NET mprj_io_dm[85]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3330825 ) N ;
   - mprj_io_dm[86] + NET mprj_io_dm[86]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3300005 ) N ;
   - mprj_io_holdover[28] + NET mprj_io_holdover[28]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3296785 ) N ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[28] + NET mprj_io_ib_mode_sel[28]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3281605 ) N ;
   - mprj_io_inp_dis[28] + NET mprj_io_inp_dis[28]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3315645 ) N ;
   - mprj_io_oeb[28] + NET mprj_io_oeb[28]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3278385 ) N ;
   - mprj_io_out[28] + NET mprj_io_out[28]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3294025 ) N ;
   - mprj_io_slow_sel[28] + NET mprj_io_slow_sel[28]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3340025 ) N ;
   - mprj_io_vtrip_sel[28] + NET mprj_io_vtrip_sel[28]
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3284825 ) N ;
   - mprj_io_in[28] + NET mprj_io_in[28]
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -1200 -140 ) ( 1200 140 )        + PLACED ( 209765 3349225 ) N ;
   - resetb + NET resetb
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -18590 -27915 ) ( 18590 27915 )        + PLACED ( 702155 63630 ) N ;
   - vdda + NET vdda
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met4 ( -480 -1725 ) ( 480 1725 )        + PLACED ( 663480 183340 ) N ;
   - vssa + NET vssa
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met4 ( -37500 -165 ) ( 37500 165 )        + PLACED ( 700500 143430 ) N ;
   - vccd1_pad + NET vccd1_pad
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -33630 -27200 ) ( 33630 27200 )        + PLACED ( 3523530 4575530 ) N ;
   - vdda1_pad + NET vdda1_pad
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -30410 -30420 ) ( 30410 30420 )        + PLACED ( 3523530 4129530 ) N ;
   - vdda1_pad2 + NET vdda1_pad2
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -30410 -30420 ) ( 30410 30420 )        + PLACED ( 3523530 2556530 ) N ;
   - vssa1_pad + NET vssa1_pad
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -30420 -30410 ) ( 30420 30410 )        + PLACED ( 2915470 5123530 ) N ;
   - vssa1_pad2 + NET vssa1_pad2
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -30410 -30420 ) ( 30410 30420 )        + PLACED ( 3523530 2115530 ) N ;
   - vdda1 + NET vdda1
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met4 ( -1725 -480 ) ( 1725 480 )        + PLACED ( 3404660 2299480 ) N ;
   - vssa1 + NET vssa1
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met4 ( -165 -37500 ) ( 165 37500 )        + PLACED ( 3444570 2336500 ) N ;
   - vssd1_pad + NET vssd1_pad
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -33630 -27200 ) ( 33630 27200 )        + PLACED ( 3523530 2336530 ) N ;
   - vccd2_pad + NET vccd2_pad
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -33630 -27200 ) ( 33630 27200 )        + PLACED ( 64465 4597470 ) N ;
   - vdda2_pad + NET vdda2_pad
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -30410 -30420 ) ( 30410 30420 )        + PLACED ( 64465 2452470 ) N ;
   - vssa2_pad + NET vssa2_pad
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -30410 -30420 ) ( 30410 30420 )        + PLACED ( 64465 4175470 ) N ;
   - vccd + NET vccd
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met4 ( -2725 -635 ) ( 2725 635 )        + PLACED ( 195240 2278365 ) N ;
   - vdda2 + NET vdda2
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met4 ( -1725 -480 ) ( 1725 480 )        + PLACED ( 183340 2278515 ) N ;
   - vddio + NET vddio
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met4 ( -1725 -635 ) ( 1725 635 )        + PLACED ( 166390 2278365 ) N ;
   - vssa2 + NET vssa2
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met4 ( -165 -37500 ) ( 165 37500 )        + PLACED ( 143430 2241500 ) N ;
   - vssd2_pad + NET vssd2_pad
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -33630 -27200 ) ( 33630 27200 )        + PLACED ( 64465 2241470 ) N ;
   - vssio + NET vssio
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met4 ( -12090 -1120 ) ( 12090 1120 )        + PLACED ( 12125 2279345 ) N ;
   - vssd + NET vssd
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met4 ( -670 -2280 ) ( 670 2280 )        + PLACED ( 663570 156090 ) N ;
   - resetb_core_h + NET resetb_core_h
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met2 ( -365 -165 ) ( 365 165 )        + PLACED ( 708700 199835 ) N ;
   - vssd2 + NET vssd2
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -5920 -1790 ) ( 5920 1790 )        + PLACED ( 211570 898870 ) N ;
   - vccd2 + NET vccd2
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -6265 -1930 ) ( 6265 1930 )        + PLACED ( 227475 898560 ) N ;
   - vssd1 + NET vssd1
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -5910 -2070 ) ( 5910 2070 )        + PLACED ( 3360540 478380 ) N ;
   - vccd1 + NET vccd1
     + DIRECTION INOUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER met5 ( -5950 -1990 ) ( 5950 1990 )        + PLACED ( 3376560 478320 ) N ;
   - flash_clk_ieb_core + NET flash_clk_ieb_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER comment ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1788845 210175 ) N ;
   - flash_csb_ieb_core + NET flash_csb_ieb_core
     + DIRECTION INPUT
     + USE SIGNAL
     + PORT
        + LAYER comment ( -140 -1200 ) ( 140 1200 )        + PLACED ( 1514530 210250 ) N ;
END PINS

SPECIALNETS 0 ;
END SPECIALNETS

NETS 661 ;
   - flash_csb_ieb_core ;
   - flash_clk_ieb_core ;
   - vdda_pad
      + ROUTED met5  ( 3121910 64465 ) ( 3181150 * ) ;
   - vssio_pad
      + ROUTED met5  ( 2852910 64465 ) ( 2912150 * ) ;
   - gpio
      + ROUTED met5  ( 2578000 64215 ) ( 2639000 * ) ;
   - flash_io1
      + ROUTED met5  ( 2304000 64215 ) ( 2365000 * ) ;
   - flash_io0
      + ROUTED met5  ( 2030000 64215 ) ( 2091000 * ) ;
   - flash_clk
      + ROUTED met5  ( 1756000 64215 ) ( 1817000 * ) ;
   - flash_csb
      + ROUTED met5  ( 1482000 64215 ) ( 1543000 * ) ;
   - vssd_pad
      + ROUTED met5  ( 1217130 64465 ) ( 1269930 * ) ;
   - clock
      + ROUTED met5  ( 939000 64215 ) ( 1000000 * ) ;
   - resetb
      + ROUTED met5  ( 684365 63630 ) ( 719945 * ) ;
   - vssa_pad
      + ROUTED met5  ( 401910 64465 ) ( 461150 * ) ;
   - vccd_pad
      + ROUTED met5  ( 31635 377470 ) ( 97295 * ) ;
   - mprj_io[0]
      + ROUTED met5  ( 3493360 537500 ) ( 3554210 * ) ;
   - mprj_io[1]
      + ROUTED met5  ( 3493360 763500 ) ( 3554210 * ) ;
   - mprj_io[2]
      + ROUTED met5  ( 3493360 988500 ) ( 3554210 * ) ;
   - mprj_io[3]
      + ROUTED met5  ( 3493360 1214500 ) ( 3554210 * ) ;
   - mprj_io[4]
      + ROUTED met5  ( 3493360 1439500 ) ( 3554210 * ) ;
   - mprj_io[5]
      + ROUTED met5  ( 3493360 1664500 ) ( 3554210 * ) ;
   - mprj_io[6]
      + ROUTED met5  ( 3493360 1890500 ) ( 3554210 * ) ;
   - vssa1_pad2
      + ROUTED met5  ( 3493920 2115530 ) ( 3553140 * ) ;
   - vssd1_pad
      + ROUTED met5  ( 3490700 2336530 ) ( 3556360 * ) ;
   - vdda1_pad2
      + ROUTED met5  ( 3493920 2556530 ) ( 3553140 * ) ;
   - mprj_io[7]
      + ROUTED met5  ( 3493360 2776500 ) ( 3554210 * ) ;
   - mprj_io[8]
      + ROUTED met5  ( 3493360 3002500 ) ( 3554210 * ) ;
   - mprj_io[9]
      + ROUTED met5  ( 3493360 3227500 ) ( 3554210 * ) ;
   - mprj_io[10]
      + ROUTED met5  ( 3493360 3453500 ) ( 3554210 * ) ;
   - mprj_io[11]
      + ROUTED met5  ( 3493360 3678500 ) ( 3554210 * ) ;
   - mprj_io[12]
      + ROUTED met5  ( 3493360 3903500 ) ( 3554210 * ) ;
   - vdda1_pad
      + ROUTED met5  ( 3493920 4129530 ) ( 3553140 * ) ;
   - mprj_io[13]
      + ROUTED met5  ( 3493360 4349500 ) ( 3554210 * ) ;
   - vccd1_pad
      + ROUTED met5  ( 3490700 4575530 ) ( 3556360 * ) ;
   - mprj_io[14]
      + ROUTED met5  ( 3493360 4795500 ) ( 3554210 * ) ;
   - vddio_pad
      + ROUTED met5  ( 34855 588470 ) ( 94075 * ) ;
   - mprj_io[37] ;
   - mprj_io[36] ;
   - mprj_io[35] ;
   - mprj_io[34] ;
   - mprj_io[33] ;
   - mprj_io[32] ;
   - vssd2_pad
      + ROUTED met5  ( 31635 2241470 ) ( 97295 * ) ;
   - vdda2_pad
      + ROUTED met5  ( 34855 2452470 ) ( 94075 * ) ;
   - mprj_io[31] ;
   - mprj_io[30] ;
   - mprj_io[29] ;
   - mprj_io[28] ;
   - mprj_io[27] ;
   - mprj_io[26] ;
   - mprj_io[25] ;
   - vssa2_pad
      + ROUTED met5  ( 34855 4175470 ) ( 94075 * ) ;
   - vddio_pad2
      + ROUTED met5  ( 34855 4386470 ) ( 94075 * ) ;
   - vccd2_pad
      + ROUTED met5  ( 31635 4597470 ) ( 97295 * ) ;
   - mprj_io[24] ;
   - mprj_io[15] ;
   - vssa1_pad
      + ROUTED met5  ( 2885850 5123530 ) ( 2945090 * ) ;
   - mprj_io[16] ;
   - mprj_io[17] ;
   - mprj_io[18] ;
   - vssio_pad2
      + ROUTED met5  ( 1674850 5123530 ) ( 1734090 * ) ;
   - mprj_io[19] ;
   - mprj_io[20] ;
   - mprj_io[21] ;
   - mprj_io[22] ;
   - mprj_io[23] ;
   - vssa
      + ROUTED met4  ( 663150 143430 ) ( 737850 * ) ;
   - vssd
      + ROUTED met4  ( 663050 156090 ) ( 664090 * ) ;
   - vdda
      + ROUTED met4  ( 663150 183340 ) ( 663810 * ) ;
   - vccd
      + ROUTED met4  ( 192665 2278365 ) ( 197815 * ) ;
   - vdda2
      + ROUTED met4  ( 181765 2278515 ) ( 184915 * ) ;
   - vddio
      + ROUTED met4  ( 164815 2278365 ) ( 167965 * ) ;
   - vssa2
      + ROUTED met4  ( 143415 2241500 ) ( 143445 * ) ;
   - vssio
      + ROUTED met4  ( 185 2279345 ) ( 24065 * ) ;
   - vssa1
      + ROUTED met4  ( 3444555 2336500 ) ( 3444585 * ) ;
   - vdda1
      + ROUTED met4  ( 3403085 2299480 ) ( 3406235 * ) ;
   - vssd1
      + ROUTED met5  ( 3354900 1387965 ) ( 3366300 * )
      NEW met5  ( 3367300 2311445 ) ( 3366300 * )
      NEW met5  ( 3354900 2311445 ) ( 3353860 * )
      NEW met5  ( 3354900 2336485 ) ( 3366300 * )
      NEW met5  ( 3367270 2361525 ) ( 3366300 * )
      NEW met5  ( 3354900 2361525 ) ( 3353830 * )
      NEW met5  ( 3354900 3468565 ) ( 3366300 * )
      NEW met5  ( 3367370 4575325 ) ( 3366300 * )
      NEW met5  ( 3354900 4575325 ) ( 3354070 * )
      NEW met5  ( 3354900 4774955 ) ( 3366300 * )
      NEW met4  ( 3354280 4586705 ) ( 3367020 * )
      NEW met4  ( 3354280 4575325 ) ( 3354720 * )
      NEW met4  ( 3354280 4564045 ) ( 3367020 * )
      NEW met4  ( 3366720 4575325 ) ( 3367020 * )
      NEW met4  ( 3360720 4575325 ) via4_11700_22030 
      NEW met3  ( 3354010 4586695 ) ( 3383470 * )
      NEW met3  ( 3354010 4575325 ) ( 3354720 * )
      NEW met3  ( 3354010 4564025 ) ( 3383470 * )
      NEW met3  ( 3366720 4575325 ) ( 3383470 * )
      NEW met3  ( 3360720 4575325 ) via3_11700_22030 
      NEW met4  ( 3354270 2373120 ) ( 3366970 * )
      NEW met4  ( 3354270 2361525 ) ( 3354480 * )
      NEW met4  ( 3354270 2349865 ) ( 3366970 * )
      NEW met4  ( 3366620 2361525 ) ( 3366970 * )
      NEW met4  ( 3360550 2361525 ) via4_11840_22590 
      NEW met3  ( 3354120 2373160 ) ( 3384240 * )
      NEW met3  ( 3354120 2361525 ) ( 3354480 * )
      NEW met3  ( 3354120 2349865 ) ( 3384240 * )
      NEW met3  ( 3366620 2361525 ) ( 3384240 * )
      NEW met3  ( 3360550 2361525 ) via3_11840_22590 
      NEW met4  ( 3354280 2322990 ) ( 3366980 * )
      NEW met4  ( 3354280 2311445 ) ( 3354510 * )
      NEW met4  ( 3354280 2299735 ) ( 3366980 * )
      NEW met4  ( 3366650 2311445 ) ( 3366980 * )
      NEW met4  ( 3360580 2311445 ) via4_11840_22590 
      NEW met3  ( 3354120 2322992.5 ) ( 3384240 * )
      NEW met3  ( 3354120 2311445 ) ( 3354510 * )
      NEW met3  ( 3354120 2299725 ) ( 3384240 * )
      NEW met3  ( 3366650 2311445 ) ( 3384240 * )
      NEW met3  ( 3360580 2311445 ) via3_11840_22590  ;
   - vssd2
      + ROUTED met5  ( 205790 1550710 ) ( 217190 * )
      NEW met5  ( 218240 2216450 ) ( 217190 * )
      NEW met5  ( 205790 2216450 ) ( 204810 * )
      NEW met5  ( 205790 2241595 ) ( 217190 * )
      NEW met5  ( 218340 2266740 ) ( 217190 * )
      NEW met5  ( 205790 2266740 ) ( 204910 * )
      NEW met5  ( 205790 3432335 ) ( 217190 * )
      NEW met5  ( 218320 4597540 ) ( 217190 * )
      NEW met5  ( 205790 4597540 ) ( 204680 * )
      NEW met5  ( 205790 4791850 ) ( 217190 * )
      NEW met4  ( 205060 4608950 ) ( 217770 * )
      NEW met4  ( 205060 4597540 ) ( 205330 * )
      NEW met4  ( 205060 4586165 ) ( 217770 * )
      NEW met4  ( 217670 4597540 ) ( 217770 * )
      NEW met4  ( 211500 4597540 ) via4_12040_22280 
      NEW met3  ( 204420 4608970 ) ( 233940 * )
      NEW met3  ( 204420 4597540 ) ( 205330 * )
      NEW met3  ( 204420 4586175 ) ( 233940 * )
      NEW met3  ( 217670 4597540 ) ( 233940 * )
      NEW met3  ( 211500 4597540 ) via3_12040_22280 
      NEW met4  ( 205190 2278530 ) ( 217940 * )
      NEW met4  ( 205190 2266740 ) ( 205560 * )
      NEW met4  ( 205190 2254980 ) ( 217940 * )
      NEW met4  ( 217690 2266740 ) ( 217940 * )
      NEW met4  ( 211625 2266740 ) via4_11830_23060 
      NEW met3  ( 206250 2278485 ) ( 233990 * )
      NEW met3  ( 211625 2266740 ) via3_11830_23060 
      NEW met3  ( 206250 2254982.5 ) ( 233990 * )
      NEW met3  ( 217690 2266740 ) ( 233990 * )
      NEW met4  ( 205120 2228250 ) ( 217870 * )
      NEW met4  ( 205120 2216450 ) ( 205460 * )
      NEW met4  ( 205120 2204700 ) ( 217870 * )
      NEW met4  ( 217590 2216450 ) ( 217870 * )
      NEW met4  ( 211525 2216450 ) via4_11830_23060 
      NEW met3  ( 206250 2228240 ) ( 233990 * )
      NEW met3  ( 211525 2216450 ) via3_11830_23060 
      NEW met3  ( 206250 2204710 ) ( 233990 * )
      NEW met3  ( 217590 2216450 ) ( 233990 * ) ;
   - vccd1
      + ROUTED met5  ( 3370900 1400535 ) ( 3382300 * )
      NEW met5  ( 3383360 2336345 ) ( 3382300 * )
      NEW met5  ( 3370900 2336345 ) ( 3369920 * )
      NEW met5  ( 3370900 3443175 ) ( 3382300 * )
      NEW met5  ( 3383320 4550280 ) ( 3382300 * )
      NEW met5  ( 3370900 4550280 ) ( 3370050 * )
      NEW met5  ( 3370900 4575360 ) ( 3382300 * )
      NEW met5  ( 3383280 4600490 ) ( 3382300 * )
      NEW met5  ( 3370900 4600490 ) ( 3369880 * )
      NEW met5  ( 3370900 4787720 ) ( 3382300 * )
      NEW met4  ( 3370200 4612150 ) ( 3382930 * )
      NEW met4  ( 3370200 4600490 ) ( 3370530 * )
      NEW met4  ( 3370200 4588845 ) ( 3382930 * )
      NEW met4  ( 3382630 4600490 ) ( 3382930 * )
      NEW met4  ( 3376580 4600490 ) via4_11800_22760 
      NEW met3  ( 3354010 4612185 ) ( 3383470 * )
      NEW met3  ( 3354010 4600490 ) ( 3370530 * )
      NEW met3  ( 3354010 4588805 ) ( 3383470 * )
      NEW met3  ( 3382630 4600490 ) ( 3383470 * )
      NEW met3  ( 3376580 4600490 ) via3_11800_22760 
      NEW met4  ( 3370230 4561905 ) ( 3382960 * )
      NEW met4  ( 3370230 4550280 ) ( 3370700 * )
      NEW met4  ( 3370230 4538650 ) ( 3382960 * )
      NEW met4  ( 3382670 4550280 ) ( 3382960 * )
      NEW met4  ( 3376685 4550280 ) via4_11670_22660 
      NEW met3  ( 3354010 4561927.5 ) ( 3383470 * )
      NEW met3  ( 3354010 4550280 ) ( 3370700 * )
      NEW met3  ( 3354010 4538625 ) ( 3383470 * )
      NEW met3  ( 3382670 4550280 ) ( 3383470 * )
      NEW met3  ( 3376685 4550280 ) via3_11670_22660 
      NEW met4  ( 3370270 2347675 ) ( 3382940 * )
      NEW met4  ( 3370270 2336345 ) ( 3370570 * )
      NEW met4  ( 3370270 2325030 ) ( 3382940 * )
      NEW met4  ( 3382710 2336345 ) ( 3382940 * )
      NEW met4  ( 3376640 2336345 ) via4_11840_22110 
      NEW met3  ( 3354120 2347700 ) ( 3384240 * )
      NEW met3  ( 3354120 2336345 ) ( 3370570 * )
      NEW met3  ( 3354120 2325017.5 ) ( 3384240 * )
      NEW met3  ( 3382710 2336345 ) ( 3384240 * )
      NEW met3  ( 3376640 2336345 ) via3_11840_22110  ;
   - vccd2
      + ROUTED met5  ( 221790 1563510 ) ( 233190 * )
      NEW met5  ( 234250 2241580 ) ( 233190 * )
      NEW met5  ( 221790 2241580 ) ( 220650 * )
      NEW met5  ( 221790 3406725 ) ( 233190 * )
      NEW met5  ( 234210 4572330 ) ( 233190 * )
      NEW met5  ( 221790 4572330 ) ( 220570 * )
      NEW met5  ( 221790 4597595 ) ( 233190 * )
      NEW met5  ( 234310 4622860 ) ( 233190 * )
      NEW met5  ( 221790 4622860 ) ( 220670 * )
      NEW met5  ( 221790 4804700 ) ( 233190 * )
      NEW met4  ( 221140 4634585 ) ( 233850 * )
      NEW met4  ( 221140 4622860 ) ( 221320 * )
      NEW met4  ( 221140 4611055 ) ( 233850 * )
      NEW met4  ( 233660 4622860 ) ( 233850 * )
      NEW met4  ( 227490 4622860 ) via4_12040_23040 
      NEW met3  ( 204420 4634540 ) ( 233940 * )
      NEW met3  ( 204420 4622860 ) ( 221320 * )
      NEW met3  ( 204420 4611047.5 ) ( 233940 * )
      NEW met3  ( 233660 4622860 ) ( 233940 * )
      NEW met3  ( 227490 4622860 ) via3_12040_23040 
      NEW met4  ( 221120 4584170 ) ( 233830 * )
      NEW met4  ( 221120 4572330 ) ( 221220 * )
      NEW met4  ( 221120 4560640 ) ( 233830 * )
      NEW met4  ( 233560 4572330 ) ( 233830 * )
      NEW met4  ( 227390 4572330 ) via4_12040_23040 
      NEW met3  ( 204420 4584175 ) ( 233940 * )
      NEW met3  ( 204420 4572330 ) ( 221220 * )
      NEW met3  ( 204420 4560655 ) ( 233940 * )
      NEW met3  ( 233560 4572330 ) ( 233940 * )
      NEW met3  ( 227390 4572330 ) via3_12040_23040 
      NEW met4  ( 221160 2252910 ) ( 233910 * )
      NEW met4  ( 221160 2241580 ) ( 221300 * )
      NEW met4  ( 221160 2230300 ) ( 233910 * )
      NEW met4  ( 233600 2241580 ) ( 233910 * )
      NEW met4  ( 227450 2241580 ) via4_12000_22120 
      NEW met3  ( 206250 2252947.5 ) ( 233990 * )
      NEW met3  ( 206250 2241580 ) ( 221300 * )
      NEW met3  ( 206250 2230260 ) ( 233990 * )
      NEW met3  ( 233600 2241580 ) ( 233990 * )
      NEW met3  ( 227450 2241580 ) via3_12000_22120  ;
   - mprj_io_in[0]
      + ROUTED met2  ( 3377105 504775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[0]
      + ROUTED met2  ( 3377105 513975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[1]
      + ROUTED met2  ( 3377105 523175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[0]
      + ROUTED met2  ( 3377105 529155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[0]
      + ROUTED met2  ( 3377105 532375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[0]
      + ROUTED met2  ( 3377105 535595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[0]
      + ROUTED met2  ( 3377105 538355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[0]
      + ROUTED met2  ( 3377105 550775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[2]
      + ROUTED met2  ( 3377105 553995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[0]
      + ROUTED met2  ( 3377105 557215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[0]
      + ROUTED met2  ( 3377105 559975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[0]
      + ROUTED met2  ( 3377105 569175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[0]
      + ROUTED met2  ( 3377105 572395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[0]
      + ROUTED met2  ( 3377105 575615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_in[1]
      + ROUTED met2  ( 3377105 730775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[1]
      + ROUTED met2  ( 3377105 739975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[4]
      + ROUTED met2  ( 3377105 749175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[1]
      + ROUTED met2  ( 3377105 755155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[3]
      + ROUTED met2  ( 3377105 758375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[1]
      + ROUTED met2  ( 3377105 761595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[1]
      + ROUTED met2  ( 3377105 764355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[1]
      + ROUTED met2  ( 3377105 776775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[5]
      + ROUTED met2  ( 3377105 779995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[1]
      + ROUTED met2  ( 3377105 783215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[1]
      + ROUTED met2  ( 3377105 785975 ) ( 3379365 * ) ;
   - gpio_outenb_core
      + ROUTED met2  ( 2646545 209765 ) ( 2646685 * ) ;
   - gpio_out_core
      + ROUTED met2  ( 2630905 209765 ) ( 2631045 * ) ;
   - gpio_inenb_core
      + ROUTED met2  ( 2609285 209765 ) ( 2609425 * ) ;
   - gpio_mode0_core
      + ROUTED met2  ( 2603305 209765 ) ( 2603445 * ) ;
   - gpio_in_core
      + ROUTED met2  ( 2575705 209765 ) ( 2575845 * ) ;
   - flash_io1_do_core
      + ROUTED met2  ( 2356905 209765 ) ( 2357045 * ) ;
   - flash_io1_di_core
      + ROUTED met2  ( 2301705 209765 ) ( 2301845 * ) ;
   - flash_io0_do_core
      + ROUTED met2  ( 2082905 209765 ) ( 2083045 * ) ;
   - flash_io0_di_core
      + ROUTED met2  ( 2027705 209765 ) ( 2027845 * ) ;
   - flash_clk_oeb_core
      + ROUTED met2  ( 1824545 209765 ) ( 1824685 * ) ;
   - flash_clk_core
      + ROUTED met2  ( 1808905 209765 ) ( 1809045 * ) ;
   - flash_csb_oeb_core
      + ROUTED met2  ( 1550545 209765 ) ( 1550685 * ) ;
   - flash_csb_core
      + ROUTED met2  ( 1534905 209765 ) ( 1535045 * ) ;
   - por
      + ROUTED met2  ( 970285 209765 ) ( 970425 * ) ;
   - clock_core
      + ROUTED met2  ( 936705 209765 ) ( 936845 * ) ;
   - resetb_core_h
      + ROUTED met2  ( 708405 199835 ) ( 708995 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[1]
      + ROUTED met2  ( 3377105 795175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[1]
      + ROUTED met2  ( 3377105 798395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[1]
      + ROUTED met2  ( 3377105 801615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_in[2]
      + ROUTED met2  ( 3377105 955775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[2]
      + ROUTED met2  ( 3377105 964975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[7]
      + ROUTED met2  ( 3377105 974175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[2]
      + ROUTED met2  ( 3377105 980155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[6]
      + ROUTED met2  ( 3377105 983375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[2]
      + ROUTED met2  ( 3377105 986595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[2]
      + ROUTED met2  ( 3377105 989355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[2]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1001775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[8]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1004995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[2]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1008215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[2]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1010975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[2]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1020175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[2]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1023395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[2]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1026615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_in[3]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1181775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[3]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1190975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[10]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1200175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[3]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1206155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[9]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1209375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[3]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1212595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[3]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1215355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[3]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1227775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[11]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1230995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[3]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1234215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[3]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1236975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[37]
      + ROUTED met2  ( 208635 912385 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[37]
      + ROUTED met2  ( 208635 915605 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[37]
      + ROUTED met2  ( 208635 918825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[3]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1246175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[3]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1249395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[3]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1252615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_in[4]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1406775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[4]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1415975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[13]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1425175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[4]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1431155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[12]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1434375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[4]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1437595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[4]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1440355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[4]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1452775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[14]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1455995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[4]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1459215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[4]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1461975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[37]
      + ROUTED met2  ( 208635 928025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_holdover[37]
      + ROUTED met2  ( 208635 930785 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[113]
      + ROUTED met2  ( 208635 934005 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[37]
      + ROUTED met2  ( 208635 937225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[37]
      + ROUTED met2  ( 208635 949645 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[37]
      + ROUTED met2  ( 208635 952405 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[111]
      + ROUTED met2  ( 208635 955625 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[37]
      + ROUTED met2  ( 208635 958845 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[112]
      + ROUTED met2  ( 208635 964825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[37]
      + ROUTED met2  ( 208635 974025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[37]
      + ROUTED met2  ( 208635 983225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_oeb[36]
      + ROUTED met2  ( 208635 1128385 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[36]
      + ROUTED met2  ( 208635 1131605 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[36]
      + ROUTED met2  ( 208635 1134825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[4]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1471175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[4]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1474395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[4]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1477615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_in[5]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1631775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[5]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1640975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[16]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1650175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[5]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1656155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[15]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1659375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[5]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1662595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[5]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1665355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[5]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1677775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[17]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1680995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[5]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1684215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[5]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1686975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[5]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1696175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[5]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1699395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[5]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1702615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_in[6]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1857775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[6]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1866975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[19]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1876175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[6]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1882155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[18]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1885375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[6]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1888595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[6]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1891355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[6]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1903775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[20]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1906995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[6]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1910215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[6]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1912975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[36]
      + ROUTED met2  ( 208635 1144025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_holdover[36]
      + ROUTED met2  ( 208635 1146785 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[110]
      + ROUTED met2  ( 208635 1150005 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[36]
      + ROUTED met2  ( 208635 1153225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[36]
      + ROUTED met2  ( 208635 1165645 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[36]
      + ROUTED met2  ( 208635 1168405 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[108]
      + ROUTED met2  ( 208635 1171625 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[36]
      + ROUTED met2  ( 208635 1174845 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[109]
      + ROUTED met2  ( 208635 1180825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[36]
      + ROUTED met2  ( 208635 1190025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[36]
      + ROUTED met2  ( 208635 1199225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_oeb[35]
      + ROUTED met2  ( 208635 1344385 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[35]
      + ROUTED met2  ( 208635 1347605 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[35]
      + ROUTED met2  ( 208635 1350825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_out[35]
      + ROUTED met2  ( 208635 1360025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_holdover[35]
      + ROUTED met2  ( 208635 1362785 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[107]
      + ROUTED met2  ( 208635 1366005 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[35]
      + ROUTED met2  ( 208635 1369225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[35]
      + ROUTED met2  ( 208635 1381645 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[35]
      + ROUTED met2  ( 208635 1384405 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[105]
      + ROUTED met2  ( 208635 1387625 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[35]
      + ROUTED met2  ( 208635 1390845 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[106]
      + ROUTED met2  ( 208635 1396825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_analog_io[28]
      + ROUTED met2  ( 208635 1402805 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[35]
      + ROUTED met2  ( 208635 1406025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[35]
      + ROUTED met2  ( 208635 1415225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_oeb[34]
      + ROUTED met2  ( 208635 1560385 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[34]
      + ROUTED met2  ( 208635 1563605 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[34]
      + ROUTED met2  ( 208635 1566825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_out[34]
      + ROUTED met2  ( 208635 1576025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_holdover[34]
      + ROUTED met2  ( 208635 1578785 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[104]
      + ROUTED met2  ( 208635 1582005 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[34]
      + ROUTED met2  ( 208635 1585225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[34]
      + ROUTED met2  ( 208635 1597645 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[34]
      + ROUTED met2  ( 208635 1600405 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[102]
      + ROUTED met2  ( 208635 1603625 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[34]
      + ROUTED met2  ( 208635 1606845 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[103]
      + ROUTED met2  ( 208635 1612825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_analog_io[27]
      + ROUTED met2  ( 208635 1618805 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[34]
      + ROUTED met2  ( 208635 1622025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[34]
      + ROUTED met2  ( 208635 1631225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_oeb[33]
      + ROUTED met2  ( 208635 1776385 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[33]
      + ROUTED met2  ( 208635 1779605 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[33]
      + ROUTED met2  ( 208635 1782825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[6]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1922175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[6]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1925395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[6]
      + ROUTED met2  ( 3377105 1928615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_in[7]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2743775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[7]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2752975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_analog_io[0]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2756195 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[22]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2762175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[7]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2768155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[21]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2771375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[7]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2774595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[7]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2777355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[7]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2789775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[23]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2792995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[7]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2796215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[7]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2798975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[7]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2808175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[7]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2811395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[7]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2814615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_in[8]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2969775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[8]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2978975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_analog_io[1]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2982195 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[25]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2988175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[8]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2994155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[24]
      + ROUTED met2  ( 3377105 2997375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[8]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3000595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[8]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3003355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[8]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3015775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[26]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3018995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[8]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3022215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[8]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3024975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[8]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3034175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[8]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3037395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[8]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3040615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_in[9]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3194775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[9]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3203975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_analog_io[2]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3207195 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[28]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3213175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[9]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3219155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[27]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3222375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[9]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3225595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[9]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3228355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[9]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3240775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[29]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3243995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[9]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3247215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[9]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3249975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[9]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3259175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[9]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3262395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[9]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3265615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_in[10]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3420775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[10]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3429975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_analog_io[3]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3433195 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[31]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3439175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[10]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3445155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[30]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3448375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[10]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3451595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[10]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3454355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[10]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3466775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[32]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3469995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[10]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3473215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[10]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3475975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[10]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3485175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[10]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3488395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[10]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3491615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_in[11]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3645775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[11]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3654975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_analog_io[4]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3658195 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[34]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3664175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[11]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3670155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[33]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3673375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[11]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3676595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[11]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3679355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[11]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3691775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[35]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3694995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[11]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3698215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[11]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3700975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[11]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3710175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[11]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3713395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[11]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3716615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_in[12]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3870775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[12]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3879975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_analog_io[5]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3883195 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[37]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3889175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[12]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3895155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[36]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3898375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[12]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3901595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[12]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3904355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[12]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3916775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[38]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3919995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[12]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3923215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[12]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3925975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[12]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3935175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[12]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3938395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[12]
      + ROUTED met2  ( 3377105 3941615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_in[13]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4316775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[13]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4325975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_analog_io[6]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4329195 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[40]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4335175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[13]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4341155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[39]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4344375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[13]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4347595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[13]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4350355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[13]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4362775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[41]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4365995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[13]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4369215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[13]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4371975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[13]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4381175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[13]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4384395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[13]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4387615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_in[14]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4762775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[14]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4771975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_analog_io[7]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4775195 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[43]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4781175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[14]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4787155 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[42]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4790375 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[14]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4793595 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[14]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4796355 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[14]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4808775 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_dm[44]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4811995 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_holdover[14]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4815215 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[14]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4817975 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[14]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4827175 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[14]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4830395 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_oeb[14]
      + ROUTED met2  ( 3377105 4833615 ) ( 3379365 * ) ;
   - mprj_io_out[33]
      + ROUTED met2  ( 208635 1792025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_holdover[33]
      + ROUTED met2  ( 208635 1794785 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[101]
      + ROUTED met2  ( 208635 1798005 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[33]
      + ROUTED met2  ( 208635 1801225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[33]
      + ROUTED met2  ( 208635 1813645 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[33]
      + ROUTED met2  ( 208635 1816405 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[99]
      + ROUTED met2  ( 208635 1819625 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[33]
      + ROUTED met2  ( 208635 1822845 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[100]
      + ROUTED met2  ( 208635 1828825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_analog_io[26]
      + ROUTED met2  ( 208635 1834805 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[33]
      + ROUTED met2  ( 208635 1838025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[33]
      + ROUTED met2  ( 208635 1847225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_oeb[32]
      + ROUTED met2  ( 208635 1992385 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[32]
      + ROUTED met2  ( 208635 1995605 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[32]
      + ROUTED met2  ( 208635 1998825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_out[32]
      + ROUTED met2  ( 208635 2008025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_holdover[32]
      + ROUTED met2  ( 208635 2010785 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[98]
      + ROUTED met2  ( 208635 2014005 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[32]
      + ROUTED met2  ( 208635 2017225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[32]
      + ROUTED met2  ( 208635 2029645 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[32]
      + ROUTED met2  ( 208635 2032405 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[96]
      + ROUTED met2  ( 208635 2035625 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[32]
      + ROUTED met2  ( 208635 2038845 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[97]
      + ROUTED met2  ( 208635 2044825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_analog_io[25]
      + ROUTED met2  ( 208635 2050805 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[32]
      + ROUTED met2  ( 208635 2054025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[32]
      + ROUTED met2  ( 208635 2063225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_oeb[31]
      + ROUTED met2  ( 208635 2630385 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[31]
      + ROUTED met2  ( 208635 2633605 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[31]
      + ROUTED met2  ( 208635 2636825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_out[31]
      + ROUTED met2  ( 208635 2646025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_holdover[31]
      + ROUTED met2  ( 208635 2648785 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[95]
      + ROUTED met2  ( 208635 2652005 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[31]
      + ROUTED met2  ( 208635 2655225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[31]
      + ROUTED met2  ( 208635 2667645 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[31]
      + ROUTED met2  ( 208635 2670405 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[93]
      + ROUTED met2  ( 208635 2673625 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[31]
      + ROUTED met2  ( 208635 2676845 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[94]
      + ROUTED met2  ( 208635 2682825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_analog_io[24]
      + ROUTED met2  ( 208635 2688805 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[31]
      + ROUTED met2  ( 208635 2692025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[31]
      + ROUTED met2  ( 208635 2701225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_oeb[30]
      + ROUTED met2  ( 208635 2846385 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[30]
      + ROUTED met2  ( 208635 2849605 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[30]
      + ROUTED met2  ( 208635 2852825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_out[30]
      + ROUTED met2  ( 208635 2862025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_holdover[30]
      + ROUTED met2  ( 208635 2864785 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[92]
      + ROUTED met2  ( 208635 2868005 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[30]
      + ROUTED met2  ( 208635 2871225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[30]
      + ROUTED met2  ( 208635 2883645 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[30]
      + ROUTED met2  ( 208635 2886405 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[90]
      + ROUTED met2  ( 208635 2889625 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[30]
      + ROUTED met2  ( 208635 2892845 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[91]
      + ROUTED met2  ( 208635 2898825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_analog_io[23]
      + ROUTED met2  ( 208635 2904805 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[30]
      + ROUTED met2  ( 208635 2908025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[30]
      + ROUTED met2  ( 208635 2917225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_oeb[29]
      + ROUTED met2  ( 208635 3062385 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[29]
      + ROUTED met2  ( 208635 3065605 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[29]
      + ROUTED met2  ( 208635 3068825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_out[29]
      + ROUTED met2  ( 208635 3078025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_holdover[29]
      + ROUTED met2  ( 208635 3080785 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[89]
      + ROUTED met2  ( 208635 3084005 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[29]
      + ROUTED met2  ( 208635 3087225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[29]
      + ROUTED met2  ( 208635 3099645 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[29]
      + ROUTED met2  ( 208635 3102405 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[87]
      + ROUTED met2  ( 208635 3105625 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[29]
      + ROUTED met2  ( 208635 3108845 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[88]
      + ROUTED met2  ( 208635 3114825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_analog_io[22]
      + ROUTED met2  ( 208635 3120805 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[29]
      + ROUTED met2  ( 208635 3124025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[29]
      + ROUTED met2  ( 208635 3133225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_oeb[28]
      + ROUTED met2  ( 208635 3278385 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[28]
      + ROUTED met2  ( 208635 3281605 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[28]
      + ROUTED met2  ( 208635 3284825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_out[28]
      + ROUTED met2  ( 208635 3294025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_holdover[28]
      + ROUTED met2  ( 208635 3296785 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[86]
      + ROUTED met2  ( 208635 3300005 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[28]
      + ROUTED met2  ( 208635 3303225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[28]
      + ROUTED met2  ( 208635 3315645 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[28]
      + ROUTED met2  ( 208635 3318405 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[84]
      + ROUTED met2  ( 208635 3321625 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[28]
      + ROUTED met2  ( 208635 3324845 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[85]
      + ROUTED met2  ( 208635 3330825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_analog_io[21]
      + ROUTED met2  ( 208635 3336805 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[28]
      + ROUTED met2  ( 208635 3340025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[28]
      + ROUTED met2  ( 208635 3349225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_oeb[27]
      + ROUTED met2  ( 208635 3494385 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[27]
      + ROUTED met2  ( 208635 3497605 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[27]
      + ROUTED met2  ( 208635 3500825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_out[27]
      + ROUTED met2  ( 208635 3510025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_holdover[27]
      + ROUTED met2  ( 208635 3512785 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[83]
      + ROUTED met2  ( 208635 3516005 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[27]
      + ROUTED met2  ( 208635 3519225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[27]
      + ROUTED met2  ( 208635 3531645 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[27]
      + ROUTED met2  ( 208635 3534405 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[81]
      + ROUTED met2  ( 208635 3537625 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[27]
      + ROUTED met2  ( 208635 3540845 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[82]
      + ROUTED met2  ( 208635 3546825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_analog_io[20]
      + ROUTED met2  ( 208635 3552805 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[27]
      + ROUTED met2  ( 208635 3556025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[27]
      + ROUTED met2  ( 208635 3565225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_oeb[26]
      + ROUTED met2  ( 208635 3710385 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[26]
      + ROUTED met2  ( 208635 3713605 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[26]
      + ROUTED met2  ( 208635 3716825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_out[26]
      + ROUTED met2  ( 208635 3726025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_holdover[26]
      + ROUTED met2  ( 208635 3728785 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[80]
      + ROUTED met2  ( 208635 3732005 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[26]
      + ROUTED met2  ( 208635 3735225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[26]
      + ROUTED met2  ( 208635 3747645 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[26]
      + ROUTED met2  ( 208635 3750405 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[78]
      + ROUTED met2  ( 208635 3753625 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[26]
      + ROUTED met2  ( 208635 3756845 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[79]
      + ROUTED met2  ( 208635 3762825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_analog_io[19]
      + ROUTED met2  ( 208635 3768805 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[26]
      + ROUTED met2  ( 208635 3772025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[26]
      + ROUTED met2  ( 208635 3781225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_oeb[25]
      + ROUTED met2  ( 208635 3926385 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[25]
      + ROUTED met2  ( 208635 3929605 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[25]
      + ROUTED met2  ( 208635 3932825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_out[25]
      + ROUTED met2  ( 208635 3942025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_holdover[25]
      + ROUTED met2  ( 208635 3944785 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[77]
      + ROUTED met2  ( 208635 3948005 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[25]
      + ROUTED met2  ( 208635 3951225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[15]
      + ROUTED met2  ( 3205155 4978235 ) ( 3205295 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[15]
      + ROUTED met2  ( 3195955 4978235 ) ( 3196095 * ) ;
   - mprj_analog_io[8]
      + ROUTED met2  ( 3192735 4978235 ) ( 3192875 * ) ;
   - mprj_io_dm[46]
      + ROUTED met2  ( 3186755 4978235 ) ( 3186895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[15]
      + ROUTED met2  ( 3180775 4978235 ) ( 3180915 * ) ;
   - mprj_io_dm[45]
      + ROUTED met2  ( 3177555 4978235 ) ( 3177695 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[15]
      + ROUTED met2  ( 3174335 4978235 ) ( 3174475 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[15]
      + ROUTED met2  ( 3171575 4978235 ) ( 3171715 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[15]
      + ROUTED met2  ( 3159155 4978235 ) ( 3159295 * ) ;
   - mprj_io_dm[47]
      + ROUTED met2  ( 3155935 4978235 ) ( 3156075 * ) ;
   - mprj_io_holdover[15]
      + ROUTED met2  ( 3152715 4978235 ) ( 3152855 * ) ;
   - mprj_io_out[15]
      + ROUTED met2  ( 3149955 4978235 ) ( 3150095 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[15]
      + ROUTED met2  ( 3140755 4978235 ) ( 3140895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[15]
      + ROUTED met2  ( 3137535 4978235 ) ( 3137675 * ) ;
   - mprj_io_oeb[15]
      + ROUTED met2  ( 3134315 4978235 ) ( 3134455 * ) ;
   - mprj_io_in[16]
      + ROUTED met2  ( 2696155 4978235 ) ( 2696295 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[16]
      + ROUTED met2  ( 2686955 4978235 ) ( 2687095 * ) ;
   - mprj_analog_io[9]
      + ROUTED met2  ( 2683735 4978235 ) ( 2683875 * ) ;
   - mprj_io_dm[49]
      + ROUTED met2  ( 2677755 4978235 ) ( 2677895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[16]
      + ROUTED met2  ( 2671775 4978235 ) ( 2671915 * ) ;
   - mprj_io_dm[48]
      + ROUTED met2  ( 2668555 4978235 ) ( 2668695 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[16]
      + ROUTED met2  ( 2665335 4978235 ) ( 2665475 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[16]
      + ROUTED met2  ( 2662575 4978235 ) ( 2662715 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[16]
      + ROUTED met2  ( 2650155 4978235 ) ( 2650295 * ) ;
   - mprj_io_dm[50]
      + ROUTED met2  ( 2646935 4978235 ) ( 2647075 * ) ;
   - mprj_io_holdover[16]
      + ROUTED met2  ( 2643715 4978235 ) ( 2643855 * ) ;
   - mprj_io_out[16]
      + ROUTED met2  ( 2640955 4978235 ) ( 2641095 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[16]
      + ROUTED met2  ( 2631755 4978235 ) ( 2631895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[16]
      + ROUTED met2  ( 2628535 4978235 ) ( 2628675 * ) ;
   - mprj_io_oeb[16]
      + ROUTED met2  ( 2625315 4978235 ) ( 2625455 * ) ;
   - mprj_io_in[17]
      + ROUTED met2  ( 2439155 4978235 ) ( 2439295 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[17]
      + ROUTED met2  ( 2429955 4978235 ) ( 2430095 * ) ;
   - mprj_analog_io[10]
      + ROUTED met2  ( 2426735 4978235 ) ( 2426875 * ) ;
   - mprj_io_dm[52]
      + ROUTED met2  ( 2420755 4978235 ) ( 2420895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[17]
      + ROUTED met2  ( 2414775 4978235 ) ( 2414915 * ) ;
   - mprj_io_dm[51]
      + ROUTED met2  ( 2411555 4978235 ) ( 2411695 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[17]
      + ROUTED met2  ( 2408335 4978235 ) ( 2408475 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[17]
      + ROUTED met2  ( 2405575 4978235 ) ( 2405715 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[17]
      + ROUTED met2  ( 2393155 4978235 ) ( 2393295 * ) ;
   - mprj_io_dm[53]
      + ROUTED met2  ( 2389935 4978235 ) ( 2390075 * ) ;
   - mprj_io_holdover[17]
      + ROUTED met2  ( 2386715 4978235 ) ( 2386855 * ) ;
   - mprj_io_out[17]
      + ROUTED met2  ( 2383955 4978235 ) ( 2384095 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[17]
      + ROUTED met2  ( 2374755 4978235 ) ( 2374895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[17]
      + ROUTED met2  ( 2371535 4978235 ) ( 2371675 * ) ;
   - mprj_io_oeb[17]
      + ROUTED met2  ( 2368315 4978235 ) ( 2368455 * ) ;
   - mprj_io_in[18]
      + ROUTED met2  ( 1994155 4978235 ) ( 1994295 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[18]
      + ROUTED met2  ( 1984955 4978235 ) ( 1985095 * ) ;
   - mprj_analog_io[11]
      + ROUTED met2  ( 1981735 4978235 ) ( 1981875 * ) ;
   - mprj_io_dm[55]
      + ROUTED met2  ( 1975755 4978235 ) ( 1975895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[18]
      + ROUTED met2  ( 1969775 4978235 ) ( 1969915 * ) ;
   - mprj_io_dm[54]
      + ROUTED met2  ( 1966555 4978235 ) ( 1966695 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[18]
      + ROUTED met2  ( 1963335 4978235 ) ( 1963475 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[18]
      + ROUTED met2  ( 1960575 4978235 ) ( 1960715 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[18]
      + ROUTED met2  ( 1948155 4978235 ) ( 1948295 * ) ;
   - mprj_io_dm[56]
      + ROUTED met2  ( 1944935 4978235 ) ( 1945075 * ) ;
   - mprj_io_holdover[18]
      + ROUTED met2  ( 1941715 4978235 ) ( 1941855 * ) ;
   - mprj_io_out[18]
      + ROUTED met2  ( 1938955 4978235 ) ( 1939095 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[18]
      + ROUTED met2  ( 1929755 4978235 ) ( 1929895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[18]
      + ROUTED met2  ( 1926535 4978235 ) ( 1926675 * ) ;
   - mprj_io_oeb[18]
      + ROUTED met2  ( 1923315 4978235 ) ( 1923455 * ) ;
   - mprj_io_in[19]
      + ROUTED met2  ( 1485155 4978235 ) ( 1485295 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[19]
      + ROUTED met2  ( 1475955 4978235 ) ( 1476095 * ) ;
   - mprj_analog_io[12]
      + ROUTED met2  ( 1472735 4978235 ) ( 1472875 * ) ;
   - mprj_io_dm[58]
      + ROUTED met2  ( 1466755 4978235 ) ( 1466895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[19]
      + ROUTED met2  ( 1460775 4978235 ) ( 1460915 * ) ;
   - mprj_io_dm[57]
      + ROUTED met2  ( 1457555 4978235 ) ( 1457695 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[19]
      + ROUTED met2  ( 1454335 4978235 ) ( 1454475 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[19]
      + ROUTED met2  ( 1451575 4978235 ) ( 1451715 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[19]
      + ROUTED met2  ( 1439155 4978235 ) ( 1439295 * ) ;
   - mprj_io_dm[59]
      + ROUTED met2  ( 1435935 4978235 ) ( 1436075 * ) ;
   - mprj_io_holdover[19]
      + ROUTED met2  ( 1432715 4978235 ) ( 1432855 * ) ;
   - mprj_io_out[19]
      + ROUTED met2  ( 1429955 4978235 ) ( 1430095 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[19]
      + ROUTED met2  ( 1420755 4978235 ) ( 1420895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[19]
      + ROUTED met2  ( 1417535 4978235 ) ( 1417675 * ) ;
   - mprj_io_oeb[19]
      + ROUTED met2  ( 1414315 4978235 ) ( 1414455 * ) ;
   - mprj_io_in[20]
      + ROUTED met2  ( 1227155 4978235 ) ( 1227295 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[20]
      + ROUTED met2  ( 1217955 4978235 ) ( 1218095 * ) ;
   - mprj_analog_io[13]
      + ROUTED met2  ( 1214735 4978235 ) ( 1214875 * ) ;
   - mprj_io_dm[61]
      + ROUTED met2  ( 1208755 4978235 ) ( 1208895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[20]
      + ROUTED met2  ( 1202775 4978235 ) ( 1202915 * ) ;
   - mprj_io_dm[60]
      + ROUTED met2  ( 1199555 4978235 ) ( 1199695 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[20]
      + ROUTED met2  ( 1196335 4978235 ) ( 1196475 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[20]
      + ROUTED met2  ( 1193575 4978235 ) ( 1193715 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[20]
      + ROUTED met2  ( 1181155 4978235 ) ( 1181295 * ) ;
   - mprj_io_dm[62]
      + ROUTED met2  ( 1177935 4978235 ) ( 1178075 * ) ;
   - mprj_io_holdover[20]
      + ROUTED met2  ( 1174715 4978235 ) ( 1174855 * ) ;
   - mprj_io_out[20]
      + ROUTED met2  ( 1171955 4978235 ) ( 1172095 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[20]
      + ROUTED met2  ( 1162755 4978235 ) ( 1162895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[20]
      + ROUTED met2  ( 1159535 4978235 ) ( 1159675 * ) ;
   - mprj_io_oeb[20]
      + ROUTED met2  ( 1156315 4978235 ) ( 1156455 * ) ;
   - mprj_io_in[21]
      + ROUTED met2  ( 970155 4978235 ) ( 970295 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[21]
      + ROUTED met2  ( 960955 4978235 ) ( 961095 * ) ;
   - mprj_analog_io[14]
      + ROUTED met2  ( 957735 4978235 ) ( 957875 * ) ;
   - mprj_io_dm[64]
      + ROUTED met2  ( 951755 4978235 ) ( 951895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[21]
      + ROUTED met2  ( 945775 4978235 ) ( 945915 * ) ;
   - mprj_io_dm[63]
      + ROUTED met2  ( 942555 4978235 ) ( 942695 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[21]
      + ROUTED met2  ( 939335 4978235 ) ( 939475 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[21]
      + ROUTED met2  ( 936575 4978235 ) ( 936715 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[21]
      + ROUTED met2  ( 924155 4978235 ) ( 924295 * ) ;
   - mprj_io_dm[65]
      + ROUTED met2  ( 920935 4978235 ) ( 921075 * ) ;
   - mprj_io_holdover[21]
      + ROUTED met2  ( 917715 4978235 ) ( 917855 * ) ;
   - mprj_io_out[21]
      + ROUTED met2  ( 914955 4978235 ) ( 915095 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[21]
      + ROUTED met2  ( 905755 4978235 ) ( 905895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[21]
      + ROUTED met2  ( 902535 4978235 ) ( 902675 * ) ;
   - mprj_io_oeb[21]
      + ROUTED met2  ( 899315 4978235 ) ( 899455 * ) ;
   - mprj_io_in[22]
      + ROUTED met2  ( 713155 4978235 ) ( 713295 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[22]
      + ROUTED met2  ( 703955 4978235 ) ( 704095 * ) ;
   - mprj_analog_io[15]
      + ROUTED met2  ( 700735 4978235 ) ( 700875 * ) ;
   - mprj_io_dm[67]
      + ROUTED met2  ( 694755 4978235 ) ( 694895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[22]
      + ROUTED met2  ( 688775 4978235 ) ( 688915 * ) ;
   - mprj_io_dm[66]
      + ROUTED met2  ( 685555 4978235 ) ( 685695 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[22]
      + ROUTED met2  ( 682335 4978235 ) ( 682475 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[22]
      + ROUTED met2  ( 679575 4978235 ) ( 679715 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[22]
      + ROUTED met2  ( 667155 4978235 ) ( 667295 * ) ;
   - mprj_io_dm[68]
      + ROUTED met2  ( 663935 4978235 ) ( 664075 * ) ;
   - mprj_io_holdover[22]
      + ROUTED met2  ( 660715 4978235 ) ( 660855 * ) ;
   - mprj_io_out[22]
      + ROUTED met2  ( 657955 4978235 ) ( 658095 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[22]
      + ROUTED met2  ( 648755 4978235 ) ( 648895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[22]
      + ROUTED met2  ( 645535 4978235 ) ( 645675 * ) ;
   - mprj_io_oeb[22]
      + ROUTED met2  ( 642315 4978235 ) ( 642455 * ) ;
   - mprj_io_in[23]
      + ROUTED met2  ( 456155 4978235 ) ( 456295 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[23]
      + ROUTED met2  ( 446955 4978235 ) ( 447095 * ) ;
   - mprj_analog_io[16]
      + ROUTED met2  ( 443735 4978235 ) ( 443875 * ) ;
   - mprj_io_dm[70]
      + ROUTED met2  ( 437755 4978235 ) ( 437895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[23]
      + ROUTED met2  ( 431775 4978235 ) ( 431915 * ) ;
   - mprj_io_dm[69]
      + ROUTED met2  ( 428555 4978235 ) ( 428695 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[23]
      + ROUTED met2  ( 425335 4978235 ) ( 425475 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[23]
      + ROUTED met2  ( 422575 4978235 ) ( 422715 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[25]
      + ROUTED met2  ( 208635 3963645 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[25]
      + ROUTED met2  ( 208635 3966405 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[75]
      + ROUTED met2  ( 208635 3969625 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[25]
      + ROUTED met2  ( 208635 3972845 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[76]
      + ROUTED met2  ( 208635 3978825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_analog_io[18]
      + ROUTED met2  ( 208635 3984805 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[25]
      + ROUTED met2  ( 208635 3988025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[25]
      + ROUTED met2  ( 208635 3997225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_oeb[24]
      + ROUTED met2  ( 208635 4775385 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[24]
      + ROUTED met2  ( 208635 4778605 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[24]
      + ROUTED met2  ( 208635 4781825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_out[24]
      + ROUTED met2  ( 208635 4791025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_holdover[24]
      + ROUTED met2  ( 208635 4793785 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[74]
      + ROUTED met2  ( 208635 4797005 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[24]
      + ROUTED met2  ( 208635 4800225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_inp_dis[24]
      + ROUTED met2  ( 208635 4812645 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_pol[24]
      + ROUTED met2  ( 208635 4815405 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[72]
      + ROUTED met2  ( 208635 4818625 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_en[24]
      + ROUTED met2  ( 208635 4821845 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_dm[73]
      + ROUTED met2  ( 208635 4827825 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_analog_io[17]
      + ROUTED met2  ( 208635 4833805 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_slow_sel[24]
      + ROUTED met2  ( 208635 4837025 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_in[24]
      + ROUTED met2  ( 208635 4846225 ) ( 210895 * ) ;
   - mprj_io_analog_sel[23]
      + ROUTED met2  ( 410155 4978235 ) ( 410295 * ) ;
   - mprj_io_dm[71]
      + ROUTED met2  ( 406935 4978235 ) ( 407075 * ) ;
   - mprj_io_holdover[23]
      + ROUTED met2  ( 403715 4978235 ) ( 403855 * ) ;
   - mprj_io_out[23]
      + ROUTED met2  ( 400955 4978235 ) ( 401095 * ) ;
   - mprj_io_vtrip_sel[23]
      + ROUTED met2  ( 391755 4978235 ) ( 391895 * ) ;
   - mprj_io_ib_mode_sel[23]
      + ROUTED met2  ( 388535 4978235 ) ( 388675 * ) ;
   - mprj_io_oeb[23]
      + ROUTED met2  ( 385315 4978235 ) ( 385455 * ) ;
   - flash_io1_ieb_core
      + ROUTED met2  ( 2335285 208797.5 ) ( 2335425 * )
      NEW met2  ( 2335285 209070 ) ( 2336110 * )
      NEW met2  ( 2335285 209125 ) ( 2336170 * )
      NEW met2  ( 2335285 209155 ) ( 2335910 * )
      NEW met2  ( 2335285 210067.5 ) ( 2335425 * )
      NEW met2  ( 2336050 209415 ) ( 2336170 * )
      NEW met1  ( 2336020 209370 ) ( 2335910 * )
      NEW met1  ( 2321130 209270 ) ( 2335910 * )
      NEW met1  ( 2320930 209270 ) via_260_260 
      NEW met1  ( 2320840 209270 ) ( 2320730 * )
      NEW met1  ( 2321130 209370 ) ( 2321020 * )
      NEW met1  ( 2321130 209170 ) ( 2321020 * )
      NEW met2  ( 2320870 209415 ) ( 2320990 * )
      NEW met2  ( 2320245 209155 ) ( 2320730 * )
      NEW met2  ( 2320245 209125 ) ( 2320990 * )
      NEW met2  ( 2320245 209070 ) ( 2320930 * )
      NEW met1  ( 2336020 209170 ) ( 2336110 * ) ( * 209270 )
       via_260_260 
      NEW met1  ( 2336310 209370 ) ( 2336200 * )
      NEW met1  ( 2336310 209270 ) ( 2350170 * )
      NEW met1  ( 2336310 209170 ) ( 2336200 * )
      NEW met1  ( 2350280 209170 ) ( 2350370 * ) ( * 209270 )
       via_260_260 
      NEW met1  ( 2350280 209370 ) ( 2350170 * )
      NEW met1  ( 2350570 209270 ) ( 2350460 * )
      NEW met2  ( 2350310 209415 ) ( 2350430 * )
      NEW met2  ( 2350310 209125 ) ( 2350925 * )
      NEW met2  ( 2350370 209070 ) ( 2350925 * )
      NEW met2  ( 2350570 209155 ) ( 2350925 * ) ;
   - gpio_mode1_core
      + ROUTED met2  ( 2624925 209765 ) ( 2625065 * )
      NEW met2  ( 2624990 211035 ) ( * 211600 )
      NEW met2  ( 2624930 211685 ) ( 2625050 * )
      NEW met2  ( 2624930 211975 ) ( 2625050 * )
      NEW met1  ( 2624900 211930 ) ( 2624790 * )
      NEW met1  ( 2594370 211830 ) ( 2624790 * )
      NEW met1  ( 2594170 211830 ) via_260_260 
      NEW met1  ( 2594080 211830 ) ( 2593970 * )
      NEW met1  ( 2594370 211930 ) ( 2594260 * )
      NEW met1  ( 2594370 211730 ) ( 2594260 * )
      NEW met2  ( 2594110 211975 ) ( 2594230 * )
      NEW met2  ( 2594110 211685 ) ( 2594230 * )
      NEW met2  ( 2594170 209170 ) ( * 211600 )
      NEW met1  ( 2624900 211730 ) ( 2624990 * ) ( * 211830 )
       via_260_260 
      NEW met1  ( 2625190 211830 ) ( 2625080 * ) ;
   - flash_io0_ieb_core
      + ROUTED met2  ( 2061285 208832.5 ) ( 2061425 * )
      NEW met2  ( 2061285 210032.5 ) ( 2061490 * )
      NEW met2  ( 2061490 211035 ) ( * 211600 )
      NEW met2  ( 2061430 211685 ) ( 2061550 * )
      NEW met2  ( 2061430 211975 ) ( 2061550 * )
      NEW met1  ( 2061400 211930 ) ( 2061290 * )
      NEW met1  ( 2046510 211830 ) ( 2061290 * )
      NEW met1  ( 2046310 211830 ) via_260_260 
      NEW met1  ( 2046220 211830 ) ( 2046110 * )
      NEW met1  ( 2046510 211930 ) ( 2046400 * )
      NEW met1  ( 2046510 211730 ) ( 2046400 * )
      NEW met2  ( 2046250 211975 ) ( 2046370 * )
      NEW met2  ( 2046250 211685 ) ( 2046370 * )
      NEW met2  ( 2046310 209170 ) ( * 211600 )
      NEW met1  ( 2061400 211730 ) ( 2061490 * ) ( * 211830 )
       via_260_260 
      NEW met1  ( 2061690 211930 ) ( 2061580 * )
      NEW met1  ( 2061690 211830 ) ( 2076930 * )
      NEW met1  ( 2061690 211730 ) ( 2061580 * )
      NEW met1  ( 2077040 211730 ) ( 2077130 * ) ( * 211830 )
       via_260_260 
      NEW met1  ( 2077040 211930 ) ( 2076930 * )
      NEW met1  ( 2077330 211830 ) ( 2077220 * )
      NEW met2  ( 2077070 211975 ) ( 2077190 * )
      NEW met2  ( 2077070 211685 ) ( 2077190 * )
      NEW met2  ( 2077130 209170 ) ( * 211600 ) ;
   - flash_io1_oeb_core
      + ROUTED met2  ( 2372545 208797.5 ) ( 2372685 * )
      NEW met2  ( 2372450 209997.5 ) ( 2372685 * )
      NEW met2  ( 2372450 211035 ) ( * 212280 )
      NEW met2  ( 2372390 212365 ) ( 2372510 * )
      NEW met2  ( 2372390 212655 ) ( 2372510 * )
      NEW met1  ( 2372360 212610 ) ( 2372250 * )
      NEW met1  ( 2329410 212510 ) ( 2372250 * )
      NEW met1  ( 2329210 212510 ) via_260_260 
      NEW met1  ( 2329120 212510 ) ( 2329010 * )
      NEW met1  ( 2329410 212610 ) ( 2329300 * )
      NEW met1  ( 2329410 212410 ) ( 2329300 * )
      NEW met2  ( 2329150 212655 ) ( 2329270 * )
      NEW met2  ( 2329150 212365 ) ( 2329270 * )
      NEW met2  ( 2329210 209240 ) ( * 212280 )
      NEW met2  ( 2329210 209100 ) ( 2329305 * )
      NEW met1  ( 2372360 212410 ) ( 2372450 * ) ( * 212510 )
       via_260_260 
      NEW met1  ( 2372650 212510 ) ( 2372540 * ) ;
   - flash_io0_oeb_core
      + ROUTED met2  ( 2098545 208832.5 ) ( 2098685 * )
      NEW met2  ( 2098545 210032.5 ) ( 2098750 * )
      NEW met2  ( 2098750 211035 ) ( * 213980 )
      NEW met2  ( 2098690 214065 ) ( 2098810 * )
      NEW met2  ( 2098690 214355 ) ( 2098810 * )
      NEW met1  ( 2098660 214310 ) ( 2098550 * )
      NEW met1  ( 2055710 214210 ) ( 2098550 * )
      NEW met1  ( 2055510 214210 ) via_260_260 
      NEW met1  ( 2055420 214210 ) ( 2055310 * )
      NEW met1  ( 2055710 214310 ) ( 2055600 * )
      NEW met1  ( 2055710 214110 ) ( 2055600 * )
      NEW met2  ( 2055450 214355 ) ( 2055570 * )
      NEW met2  ( 2055450 214065 ) ( 2055570 * )
      NEW met2  ( 2055510 209170 ) ( * 213980 )
      NEW met1  ( 2098660 214110 ) ( 2098750 * ) ( * 214210 )
       via_260_260 
      NEW met1  ( 2098950 214210 ) ( 2098840 * ) ;
END NETS

END DESIGN

