-- VHDL data flow description generated from `pck_sp`
--		date : Thu Feb 23 17:05:59 1995


-- Entity Declaration

ENTITY pck_sp IS
  GENERIC (
    CONSTANT area : NATURAL := 86000;	-- area
    CONSTANT cin_pad : NATURAL := 1326;	-- cin_pad
    CONSTANT tpll_pad : NATURAL := 1443;	-- tpll_pad
    CONSTANT rdown_pad : NATURAL := 58;	-- rdown_pad
    CONSTANT tphh_pad : NATURAL := 228;	-- tphh_pad
    CONSTANT rup_pad : NATURAL := 68	-- rup_pad
  );
  PORT (
  pad : in BIT;	-- pad
  ck : out BIT;	-- ck
  vdde : in BIT;	-- vdde
  vddi : in BIT;	-- vddi
  vsse : in BIT;	-- vsse
  vssi : in BIT	-- vssi
  );
END pck_sp;


-- Architecture Declaration

ARCHITECTURE behaviour_data_flow OF pck_sp IS

BEGIN
  ASSERT ((((vddi and vdde) and not (vssi)) and not (vsse)) = '1')
    REPORT "power supply is missing on pck_sp"
    SEVERITY WARNING;


ck <= pad;
END;
