<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">VERSION 5.8 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN mgmt_protect_hv ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;

DIEAREA ( 0 0 ) ( 150000 20000 ) ;

ROW ROW_0 unithv 4800 4070 FS DO 302 BY 1 STEP 480 0
 ;
ROW ROW_1 unithv 4800 8140 N DO 302 BY 1 STEP 480 0
 ;
ROW ROW_2 unithv 4800 12210 FS DO 302 BY 1 STEP 480 0
 ;
TRACKS X 240 DO 313 STEP 480 LAYER li1 ;
TRACKS Y 240 DO 42 STEP 480 LAYER li1 ;
TRACKS X 185 DO 405 STEP 370 LAYER met1 ;
TRACKS Y 185 DO 54 STEP 370 LAYER met1 ;
TRACKS X 240 DO 313 STEP 480 LAYER met2 ;
TRACKS Y 240 DO 42 STEP 480 LAYER met2 ;
TRACKS X 370 DO 203 STEP 740 LAYER met3 ;
TRACKS Y 370 DO 27 STEP 740 LAYER met3 ;
TRACKS X 480 DO 156 STEP 960 LAYER met4 ;
TRACKS Y 480 DO 21 STEP 960 LAYER met4 ;
TRACKS X 1665 DO 45 STEP 3330 LAYER met5 ;
TRACKS Y 1665 DO 6 STEP 3330 LAYER met5 ;

VIAS 4 ;
- via2_FR 
+ RECT met2 ( -140 -185 ) ( 140 185 ) 
+ RECT via2 ( -100 -100 ) ( 100 100 ) 
+ RECT met3 ( -165 -165 ) ( 165 165 ) 
 
 ;
- via4_FR 
+ RECT met4 ( -590 -590 ) ( 590 590 ) 
+ RECT via4 ( -400 -400 ) ( 400 400 ) 
+ RECT met5 ( -710 -710 ) ( 710 710 ) 
 
 ;
- via2_300x300 
 
+ VIARULE M2M3_PR
  + CUTSIZE 200 200
  + LAYERS met2 via2 met3
  + CUTSPACING 200 200
  + ENCLOSURE 50 85 65 65
 ;
- via_300x510 
 
+ VIARULE M1M2_PR
  + CUTSIZE 150 150
  + LAYERS met1 via met2
  + CUTSPACING 170 170
  + ENCLOSURE 75 180 75 180
 ;
END VIAS

COMPONENTS 116 ;
- mprj2_logic_high_hvl sky130_fd_sc_hvl__conb_1 + PLACED ( 50400 8140 ) N ;
- mprj2_logic_high_lv sky130_fd_sc_hvl__lsbufhv2lv_1 + PLACED ( 87360 8140 ) N ;
- mprj_logic_high_hvl sky130_fd_sc_hvl__conb_1 + PLACED ( 84960 8140 ) N ;
- mprj_logic_high_lv sky130_fd_sc_hvl__lsbufhv2lv_1 + PLACED ( 52800 8140 ) N ;
- FILLER_0_0 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 4800 4070 ) FS ;
- FILLER_0_8 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 8640 4070 ) FS ;
- FILLER_0_16 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 12480 4070 ) FS ;
- FILLER_0_24 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 16320 4070 ) FS ;
- FILLER_0_32 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 20160 4070 ) FS ;
- FILLER_0_40 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 24000 4070 ) FS ;
- FILLER_0_48 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 27840 4070 ) FS ;
- FILLER_0_56 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 31680 4070 ) FS ;
- FILLER_0_64 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 35520 4070 ) FS ;
- FILLER_0_72 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 39360 4070 ) FS ;
- FILLER_0_80 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 43200 4070 ) FS ;
- FILLER_0_88 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 47040 4070 ) FS ;
- FILLER_0_96 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 50880 4070 ) FS ;
- FILLER_0_104 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 54720 4070 ) FS ;
- FILLER_0_112 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 58560 4070 ) FS ;
- FILLER_0_120 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 62400 4070 ) FS ;
- FILLER_0_128 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 66240 4070 ) FS ;
- FILLER_0_136 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 70080 4070 ) FS ;
- FILLER_0_144 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 73920 4070 ) FS ;
- FILLER_0_152 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 77760 4070 ) FS ;
- FILLER_0_160 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 81600 4070 ) FS ;
- FILLER_0_168 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 85440 4070 ) FS ;
- FILLER_0_176 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 89280 4070 ) FS ;
- FILLER_0_184 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 93120 4070 ) FS ;
- FILLER_0_192 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 96960 4070 ) FS ;
- FILLER_0_200 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 100800 4070 ) FS ;
- FILLER_0_208 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 104640 4070 ) FS ;
- FILLER_0_216 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 108480 4070 ) FS ;
- FILLER_0_224 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 112320 4070 ) FS ;
- FILLER_0_232 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 116160 4070 ) FS ;
- FILLER_0_240 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 120000 4070 ) FS ;
- FILLER_0_248 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 123840 4070 ) FS ;
- FILLER_0_256 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 127680 4070 ) FS ;
- FILLER_0_264 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 131520 4070 ) FS ;
- FILLER_0_272 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 135360 4070 ) FS ;
- FILLER_0_280 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 139200 4070 ) FS ;
- FILLER_0_288 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 143040 4070 ) FS ;
- FILLER_0_296 sky130_fd_sc_hvl__decap_4 + PLACED ( 146880 4070 ) FS ;
- FILLER_0_300 sky130_fd_sc_hvl__fill_2 + PLACED ( 148800 4070 ) FS ;
- FILLER_1_0 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 4800 8140 ) N ;
- FILLER_1_8 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 8640 8140 ) N ;
- FILLER_1_16 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 12480 8140 ) N ;
- FILLER_1_24 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 16320 8140 ) N ;
- FILLER_1_32 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 20160 8140 ) N ;
- FILLER_1_40 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 24000 8140 ) N ;
- FILLER_1_48 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 27840 8140 ) N ;
- FILLER_1_56 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 31680 8140 ) N ;
- FILLER_1_64 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 35520 8140 ) N ;
- FILLER_1_72 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 39360 8140 ) N ;
- FILLER_1_80 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 43200 8140 ) N ;
- FILLER_1_88 sky130_fd_sc_hvl__decap_4 + PLACED ( 47040 8140 ) N ;
- FILLER_1_92 sky130_fd_sc_hvl__fill_2 + PLACED ( 48960 8140 ) N ;
- FILLER_1_94 sky130_fd_sc_hvl__fill_1 + PLACED ( 49920 8140 ) N ;
- FILLER_1_117 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 60960 8140 ) N ;
- FILLER_1_125 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 64800 8140 ) N ;
- FILLER_1_133 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 68640 8140 ) N ;
- FILLER_1_141 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 72480 8140 ) N ;
- FILLER_1_149 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 76320 8140 ) N ;
- FILLER_1_157 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 80160 8140 ) N ;
- FILLER_1_165 sky130_fd_sc_hvl__fill_2 + PLACED ( 84000 8140 ) N ;
- FILLER_1_189 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 95520 8140 ) N ;
- FILLER_1_197 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 99360 8140 ) N ;
- FILLER_1_205 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 103200 8140 ) N ;
- FILLER_1_213 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 107040 8140 ) N ;
- FILLER_1_221 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 110880 8140 ) N ;
- FILLER_1_229 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 114720 8140 ) N ;
- FILLER_1_237 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 118560 8140 ) N ;
- FILLER_1_245 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 122400 8140 ) N ;
- FILLER_1_253 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 126240 8140 ) N ;
- FILLER_1_261 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 130080 8140 ) N ;
- FILLER_1_269 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 133920 8140 ) N ;
- FILLER_1_277 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 137760 8140 ) N ;
- FILLER_1_285 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 141600 8140 ) N ;
- FILLER_1_293 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 145440 8140 ) N ;
- FILLER_1_301 sky130_fd_sc_hvl__fill_1 + PLACED ( 149280 8140 ) N ;
- FILLER_2_0 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 4800 12210 ) FS ;
- FILLER_2_8 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 8640 12210 ) FS ;
- FILLER_2_16 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 12480 12210 ) FS ;
- FILLER_2_24 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 16320 12210 ) FS ;
- FILLER_2_32 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 20160 12210 ) FS ;
- FILLER_2_40 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 24000 12210 ) FS ;
- FILLER_2_48 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 27840 12210 ) FS ;
- FILLER_2_56 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 31680 12210 ) FS ;
- FILLER_2_64 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 35520 12210 ) FS ;
- FILLER_2_72 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 39360 12210 ) FS ;
- FILLER_2_80 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 43200 12210 ) FS ;
- FILLER_2_88 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 47040 12210 ) FS ;
- FILLER_2_96 sky130_fd_sc_hvl__decap_4 + PLACED ( 50880 12210 ) FS ;
- FILLER_2_117 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 60960 12210 ) FS ;
- FILLER_2_125 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 64800 12210 ) FS ;
- FILLER_2_133 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 68640 12210 ) FS ;
- FILLER_2_141 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 72480 12210 ) FS ;
- FILLER_2_149 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 76320 12210 ) FS ;
- FILLER_2_157 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 80160 12210 ) FS ;
- FILLER_2_165 sky130_fd_sc_hvl__decap_4 + PLACED ( 84000 12210 ) FS ;
- FILLER_2_169 sky130_fd_sc_hvl__fill_2 + PLACED ( 85920 12210 ) FS ;
- FILLER_2_171 sky130_fd_sc_hvl__fill_1 + PLACED ( 86880 12210 ) FS ;
- FILLER_2_189 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 95520 12210 ) FS ;
- FILLER_2_197 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 99360 12210 ) FS ;
- FILLER_2_205 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 103200 12210 ) FS ;
- FILLER_2_213 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 107040 12210 ) FS ;
- FILLER_2_221 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 110880 12210 ) FS ;
- FILLER_2_229 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 114720 12210 ) FS ;
- FILLER_2_237 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 118560 12210 ) FS ;
- FILLER_2_245 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 122400 12210 ) FS ;
- FILLER_2_253 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 126240 12210 ) FS ;
- FILLER_2_261 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 130080 12210 ) FS ;
- FILLER_2_269 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 133920 12210 ) FS ;
- FILLER_2_277 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 137760 12210 ) FS ;
- FILLER_2_285 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 141600 12210 ) FS ;
- FILLER_2_293 sky130_fd_sc_hvl__decap_8 + PLACED ( 145440 12210 ) FS ;
- FILLER_2_301 sky130_fd_sc_hvl__fill_1 + PLACED ( 149280 12210 ) FS ;
END COMPONENTS

PINS 21 ;
- mprj2_vdd_logic1 + NET mprj2_vdd_logic1 + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL 
  + LAYER met3 ( -2000 -300 ) ( 2000 300 )
  + PLACED ( 2000 4810 ) N ;
- mprj_vdd_logic1 + NET mprj_vdd_logic1 + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL 
  + LAYER met3 ( -2000 -300 ) ( 2000 300 )
  + PLACED ( 2000 14430 ) N ;
- vccd + NET vccd + DIRECTION INOUT + USE POWER 
  + LAYER met2 ( -150 -6360 ) ( 150 6360 )
  + FIXED ( 94800 10175 ) N + SPECIAL ;
- vccd + NET vccd + DIRECTION INOUT + USE POWER 
  + LAYER met2 ( -150 -6360 ) ( 150 6360 )
  + FIXED ( 14800 10175 ) N + SPECIAL ;
- vccd + NET vccd + DIRECTION INOUT + USE POWER 
  + LAYER met3 ( -72480 -150 ) ( 72480 150 )
  + FIXED ( 77280 15615 ) N + SPECIAL ;
- vccd + NET vccd + DIRECTION INOUT + USE POWER 
  + LAYER met3 ( -72480 -150 ) ( 72480 150 )
  + FIXED ( 77280 4815 ) N + SPECIAL ;
- vssd + NET vssd + DIRECTION INOUT + USE GROUND 
  + LAYER met2 ( -150 -6360 ) ( 150 6360 )
  + FIXED ( 134800 10175 ) N + SPECIAL ;
- vssd + NET vssd + DIRECTION INOUT + USE GROUND 
  + LAYER met2 ( -150 -6360 ) ( 150 6360 )
  + FIXED ( 54800 10175 ) N + SPECIAL ;
- vssd + NET vssd + DIRECTION INOUT + USE GROUND 
  + LAYER met3 ( -72480 -150 ) ( 72480 150 )
  + FIXED ( 77280 10215 ) N + SPECIAL ;
- vdda1 + NET vdda1 + DIRECTION INOUT + USE POWER 
  + LAYER met2 ( -150 -6105 ) ( 150 6105 )
  + FIXED ( 96800 10175 ) N + SPECIAL ;
- vdda1 + NET vdda1 + DIRECTION INOUT + USE POWER 
  + LAYER met2 ( -150 -6105 ) ( 150 6105 )
  + FIXED ( 16800 10175 ) N + SPECIAL ;
- vdda1 + NET vdda1 + DIRECTION INOUT + USE POWER 
  + LAYER met3 ( -72480 -150 ) ( 72480 150 )
  + FIXED ( 77280 7070 ) N + SPECIAL ;
- vssa1 + NET vssa1 + DIRECTION INOUT + USE GROUND 
  + LAYER met2 ( -150 -6105 ) ( 150 6105 )
  + FIXED ( 136800 10175 ) N + SPECIAL ;
- vssa1 + NET vssa1 + DIRECTION INOUT + USE GROUND 
  + LAYER met2 ( -150 -6105 ) ( 150 6105 )
  + FIXED ( 56800 10175 ) N + SPECIAL ;
- vssa1 + NET vssa1 + DIRECTION INOUT + USE GROUND 
  + LAYER met3 ( -72480 -150 ) ( 72480 150 )
  + FIXED ( 77280 12470 ) N + SPECIAL ;
- vdda2 + NET vdda2 + DIRECTION INOUT + USE POWER 
  + LAYER met2 ( -150 -6105 ) ( 150 6105 )
  + FIXED ( 98800 10175 ) N + SPECIAL ;
- vdda2 + NET vdda2 + DIRECTION INOUT + USE POWER 
  + LAYER met2 ( -150 -6105 ) ( 150 6105 )
  + FIXED ( 18800 10175 ) N + SPECIAL ;
- vdda2 + NET vdda2 + DIRECTION INOUT + USE POWER 
  + LAYER met3 ( -72480 -150 ) ( 72480 150 )
  + FIXED ( 77280 9070 ) N + SPECIAL ;
- vssa2 + NET vssa2 + DIRECTION INOUT + USE GROUND 
  + LAYER met2 ( -150 -6105 ) ( 150 6105 )
  + FIXED ( 138800 10175 ) N + SPECIAL ;
- vssa2 + NET vssa2 + DIRECTION INOUT + USE GROUND 
  + LAYER met2 ( -150 -6105 ) ( 150 6105 )
  + FIXED ( 58800 10175 ) N + SPECIAL ;
- vssa2 + NET vssa2 + DIRECTION INOUT + USE GROUND 
  + LAYER met3 ( -72480 -150 ) ( 72480 150 )
  + FIXED ( 77280 14470 ) N + SPECIAL ;
END PINS

SPECIALNETS 6 ;
- vccd ( PIN vccd ) 
  + ROUTED met1 0 + SHAPE STRIPE ( 94800 12210 ) via_300x510 
    NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 14800 12210 ) via_300x510 
    NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 94800 4070 ) via_300x510 
    NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 14800 4070 ) via_300x510 
    NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 94800 15615 ) via2_300x300 
    NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 14800 15615 ) via2_300x300 
    NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 94800 4815 ) via2_300x300 
    NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 14800 4815 ) via2_300x300 
    NEW met3 300 + SHAPE STRIPE ( 4800 15615 ) ( 149760 15615 ) 
    NEW met3 300 + SHAPE STRIPE ( 4800 4815 ) ( 149760 4815 ) 
    NEW met2 300 + SHAPE STRIPE ( 94800 3815 ) ( 94800 16535 ) 
    NEW met2 300 + SHAPE STRIPE ( 14800 3815 ) ( 14800 16535 ) 
    NEW met1 510 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4800 12210 ) ( 149760 12210 ) 
    NEW met1 510 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4800 4070 ) ( 149760 4070 ) 
  + USE POWER ;
- vssd ( PIN vssd ) 
  + ROUTED met1 0 + SHAPE STRIPE ( 134800 16280 ) via_300x510 
    NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 54800 16280 ) via_300x510 
    NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 134800 8140 ) via_300x510 
    NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 54800 8140 ) via_300x510 
    NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 134800 10215 ) via2_300x300 
    NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 54800 10215 ) via2_300x300 
    NEW met3 300 + SHAPE STRIPE ( 4800 10215 ) ( 149760 10215 ) 
    NEW met2 300 + SHAPE STRIPE ( 134800 3815 ) ( 134800 16535 ) 
    NEW met2 300 + SHAPE STRIPE ( 54800 3815 ) ( 54800 16535 ) 
    NEW met1 510 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4800 16280 ) ( 149760 16280 ) 
    NEW met1 510 + SHAPE FOLLOWPIN ( 4800 8140 ) ( 149760 8140 ) 
  + USE GROUND ;
- vdda1 ( PIN vdda1 ) 
  + ROUTED met2 0 + SHAPE STRIPE ( 96800 7070 ) via2_300x300 
    NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 16800 7070 ) via2_300x300 
    NEW met3 300 + SHAPE STRIPE ( 4800 7070 ) ( 149760 7070 ) 
    NEW met2 300 + SHAPE STRIPE ( 96800 4070 ) ( 96800 16280 ) 
    NEW met2 300 + SHAPE STRIPE ( 16800 4070 ) ( 16800 16280 ) 
  + USE POWER ;
- vssa1 ( PIN vssa1 ) 
  + ROUTED met2 0 + SHAPE STRIPE ( 136800 12470 ) via2_300x300 
    NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 56800 12470 ) via2_300x300 
    NEW met3 300 + SHAPE STRIPE ( 4800 12470 ) ( 149760 12470 ) 
    NEW met2 300 + SHAPE STRIPE ( 136800 4070 ) ( 136800 16280 ) 
    NEW met2 300 + SHAPE STRIPE ( 56800 4070 ) ( 56800 16280 ) 
  + USE GROUND ;
- vdda2 ( PIN vdda2 ) 
  + ROUTED met2 0 + SHAPE STRIPE ( 98800 9070 ) via2_300x300 
    NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 18800 9070 ) via2_300x300 
    NEW met3 300 + SHAPE STRIPE ( 4800 9070 ) ( 149760 9070 ) 
    NEW met2 300 + SHAPE STRIPE ( 98800 4070 ) ( 98800 16280 ) 
    NEW met2 300 + SHAPE STRIPE ( 18800 4070 ) ( 18800 16280 ) 
  + USE POWER ;
- vssa2 ( PIN vssa2 ) 
  + ROUTED met2 0 + SHAPE STRIPE ( 138800 14470 ) via2_300x300 
    NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 58800 14470 ) via2_300x300 
    NEW met3 300 + SHAPE STRIPE ( 4800 14470 ) ( 149760 14470 ) 
    NEW met2 300 + SHAPE STRIPE ( 138800 4070 ) ( 138800 16280 ) 
    NEW met2 300 + SHAPE STRIPE ( 58800 4070 ) ( 58800 16280 ) 
  + USE GROUND ;
END SPECIALNETS

NETS 4 ;
- mprj2_vdd_logic1 ( PIN mprj2_vdd_logic1 ) ( mprj2_logic_high_lv X ) 
  + ROUTED met2 ( 90960 6845 ) ( 90960 9065 )
    NEW met3 ( 3360 4810 0 ) ( 4080 4810 )
    NEW met2 ( 4080 4810 ) ( 4080 6845 )
    NEW met1 ( 4080 6845 ) ( 90960 6845 )
    NEW met1 ( 90960 6845 ) M1M2_PR
    NEW li1 ( 90960 9065 ) L1M1_PR_MR
    NEW met1 ( 90960 9065 ) M1M2_PR
    NEW met2 ( 4080 4810 ) via2_FR
    NEW met1 ( 4080 6845 ) M1M2_PR
    NEW met1 ( 90960 9065 ) RECT ( -355 -70 0 70 )
+ USE SIGNAL ;
- mprj_vdd_logic1 ( PIN mprj_vdd_logic1 ) ( mprj_logic_high_lv X ) 
  + ROUTED met3 ( 3360 14430 0 ) ( 4080 14430 )
    NEW met2 ( 4080 9435 ) ( 4080 14430 )
    NEW met1 ( 4080 9435 ) ( 56400 9435 )
    NEW li1 ( 56400 9435 ) L1M1_PR_MR
    NEW met2 ( 4080 14430 ) via2_FR
    NEW met1 ( 4080 9435 ) M1M2_PR
+ USE SIGNAL ;
- mprj2_vdd_logic1_h ( mprj2_logic_high_lv A ) ( mprj2_logic_high_hvl HI ) 
  + ROUTED met2 ( 87120 10915 ) ( 87120 13135 )
    NEW met1 ( 87120 13135 ) ( 88080 13135 )
    NEW met1 ( 51600 10915 ) ( 87120 10915 )
    NEW met1 ( 87120 10915 ) M1M2_PR
    NEW met1 ( 87120 13135 ) M1M2_PR
    NEW li1 ( 88080 13135 ) L1M1_PR_MR
    NEW li1 ( 51600 10915 ) L1M1_PR_MR
+ USE SIGNAL ;
- mprj_vdd_logic1_h ( mprj_logic_high_lv A ) ( mprj_logic_high_hvl HI ) 
  + ROUTED met2 ( 86160 11285 ) ( 86160 13135 )
    NEW met1 ( 54000 13135 ) ( 86160 13135 )
    NEW li1 ( 86160 11285 ) L1M1_PR_MR
    NEW met1 ( 86160 11285 ) M1M2_PR
    NEW met1 ( 86160 13135 ) M1M2_PR
    NEW li1 ( 54000 13135 ) L1M1_PR_MR
    NEW met1 ( 86160 11285 ) RECT ( -355 -70 0 70 )
+ USE SIGNAL ;
END NETS
END DESIGN</pre></body></html>